Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MM.15 - Tubazioni pre-isolate

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MM.15 | TUBAZIONI PRE-ISOLATE |  |  |  |
MM.15.010 | TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO |  |  |  |
MM.15.010.0010 | Tubi pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza (raccorderia esclusa) misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale del tubo - diametro esterno nominale dell'isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0010.a | - DN 25 - 90 mm | m | 9,20 |  |
MM.15.010.0010.b | - DN 32 - 110 mm | m | 10,29 |  |
MM.15.010.0010.c | - DN 40 - 110 mm | m | 10,93 |  |
MM.15.010.0010.d | - DN 50 - 125 mm | m | 12,69 |  |
MM.15.010.0010.e | - DN 65 - 140 mm | m | 14,89 |  |
MM.15.010.0010.f | - DN 80 - 160 mm | m | 17,01 |  |
MM.15.010.0010.g | - DN 100 - 200 mm | m | 23,17 |  |
MM.15.010.0010.h | - DN 125 - 225 mm | m | 27,48 |  |
MM.15.010.0010.i | - DN 150 - 250 mm | m | 32,71 |  |
MM.15.010.0010.j | - DN 200 - 315 mm | m | 46,68 |  |
MM.15.010.0010.k | - DN 250 - 400 mm | m | 71,14 |  |
MM.15.010.0020 | Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0020.a | - DN25 - 90 mm | cad | 37,74 |  |
MM.15.010.0020.b | - DN32 - 110 mm | cad | 42,66 |  |
MM.15.010.0020.c | - DN40 - 110 mm | cad | 42,66 |  |
MM.15.010.0020.d | - DN50 - 125 mm | cad | 47,59 |  |
MM.15.010.0020.e | - DN65 - 140 mm | cad | 51,63 |  |
MM.15.010.0020.f | - DN80 - 160 mm | cad | 59,84 |  |
MM.15.010.0020.g | - DN100 - 200 mm | cad | 81,17 |  |
MM.15.010.0020.h | - DN125 - 225 mm | cad | 92,65 |  |
MM.15.010.0020.i | - DN150 - 250 mm | cad | 150,95 |  |
MM.15.010.0020.j | - DN200 - 315 mm | cad | 209,24 |  |
MM.15.010.0020.k | - DN250 - 400 mm | cad | 267,55 |  |
MM.15.010.0030 | Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0030.a | - DN25 - 90 mm | cad | 49,54 |  |
MM.15.010.0030.b | - DN32 - 110 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 58,88 |  |
MM.15.010.0030.c | - DN40 - 110 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 62,67 |  |
MM.15.010.0030.d | - DN50 - 125 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 71,23 |  |
MM.15.010.0030.e | - DN65 - 140 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 75,80 |  |
MM.15.010.0030.f | - DN80 - 160 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 88,92 |  |
MM.15.010.0030.g | - DN100 - 200 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 103,69 |  |
MM.15.010.0030.h | - DN125 - 225 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 120,10 |  |
MM.15.010.0030.i | - DN150 - 250 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 127,44 |  |
MM.15.010.0030.j | - DN200 - 315 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 149,63 |  |
MM.15.010.0030.k | - DN250 - 400 mm, con derivarioni di vari diametri | cad | 171,84 |  |
MM.15.010.0040 | Riduzioni pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0040.a | - DN32 - 110 mm | cad | 86,09 |  |
MM.15.010.0040.b | - DN40 - 110 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 86,09 |  |
MM.15.010.0040.c | - DN50 - 125 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 100,86 |  |
MM.15.010.0040.d | - DN60 - 140 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 100,86 |  |
MM.15.010.0040.e | - DN80 - 160 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 115,62 |  |
MM.15.010.0040.f | - DN100 - 200 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 145,16 |  |
MM.15.010.0040.g | - DN125- 225 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 189,45 |  |
MM.15.010.0040.h | - DN150- 250 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 240,32 |  |
MM.15.010.0040.i | - DN200- 315 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 291,18 |  |
MM.15.010.0040.j | - DN250- 400 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 342,05 |  |
MM.15.010.0050 | Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0050.a | - DN25 - 90 mm | cad | 194,38 |  |
MM.15.010.0050.b | - DN32 - 110 mm | cad | 220,64 |  |
MM.15.010.0050.c | - DN40 - 110 mm | cad | 220,64 |  |
MM.15.010.0050.d | - DN50 - 125 mm | cad | 246,88 |  |
MM.15.010.0050.e | - DN65 - 140 mm | cad | 336,30 |  |
MM.15.010.0050.f | - DN80 - 160 mm | cad | 425,73 |  |
MM.15.010.0050.g | - DN100 - 200 mm | cad | 525,81 |  |
MM.15.010.0050.h | - DN125 - 225 mm | cad | 711,22 |  |
MM.15.010.0050.i | - DN150 - 250 mm | cad | 896,62 |  |
MM.15.010.0050.j | - DN200 - 315 mm | cad | 1.082,04 |  |
MM.15.010.0050.k | - DN250 - 400 mm | cad | 1.267,44 |  |
MM.15.010.0060 | Compensatori PN16 pre-isolati su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0060.a | - DN25 - 90 mm | cad | 103,37 |  |
MM.15.010.0060.b | - DN32 - 110 mm | cad | 121,42 |  |
MM.15.010.0060.c | - DN40 - 110 mm | cad | 121,42 |  |
MM.15.010.0060.d | - DN50 - 125 mm | cad | 139,47 |  |
MM.15.010.0060.e | - DN65 - 140 mm | cad | 139,47 |  |
MM.15.010.0060.f | - DN80 - 160 mm | cad | 157,51 |  |
MM.15.010.0060.g | - DN100 - 200 mm | cad | 175,56 |  |
MM.15.010.0060.h | - DN125 - 225 mm | cad | 208,37 |  |
MM.15.010.0060.i | - DN150 - 250 mm | cad | 259,24 |  |
MM.15.010.0060.j | - DN200 - 315 mm | cad | 403,62 |  |
MM.15.010.0060.k | - DN250 - 400 mm | cad | 568,52 |  |
MM.15.010.0070 | Kit ripristino giunti in coppelle di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme. Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
MM.15.010.0070.a | - DN25 - 90 mm | cad | 16,91 |  |
MM.15.010.0070.b | - DN32 - 110 mm | cad | 18,92 |  |
MM.15.010.0070.c | - DN40 - 110 mm | cad | 20,94 |  |
MM.15.010.0070.d | - DN50 - 125 mm | cad | 22,97 |  |
MM.15.010.0070.e | - DN65 - 140 mm | cad | 23,84 |  |
MM.15.010.0070.f | - DN80 - 160 mm | cad | 25,49 |  |
MM.15.010.0070.g | - DN100 - 200 mm | cad | 31,17 |  |
MM.15.010.0070.h | - DN125 - 225 mm | cad | 37,74 |  |
MM.15.010.0070.i | - DN150 - 250 mm | cad | 40,25 |  |
MM.15.010.0070.j | - DN200 - 315 mm | cad | 52,50 |  |
MM.15.010.0070.k | - DN250 - 400 mm | cad | 166,58 |  |