Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1M.06 - Unità di tratt. aria ad armadio e pensili

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1M.06 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI |  |  |  |
1M.06.010 | TERMOVENTILATORI |  |  |  |
1M.06.010.0010 | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kW: potenza termica con aria °C 15 e acqua °C da 80 a 70): |  |  |  |
1M.06.010.0010.a | - fino a 4000 m³/h - fino a 40 kW | cad | 2.233,48 | 17,95 | 19,72
1M.06.010.0010.b | - fino a 4000 m³/h - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 2.407,64 | 19,35 | 18,29
1M.06.010.0010.c | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 2.556,42 | 20,55 | 20,22
1M.06.010.0010.d | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kW | cad | 2.751,73 | 22,12 | 18,79
1M.06.010.0010.e | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kW | cad | 3.230,50 | 25,97 | 17,49
1M.06.010.0010.f | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 90 fino a 150 kW | cad | 3.505,43 | 28,18 | 16,11
1M.06.010.0010.g | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 150 kW | cad | 4.031,64 | 32,41 | 14,01
1M.06.010.0010.h | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kW | cad | 4.591,44 | 36,91 | 12,30
1M.06.010.0010.i | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kW | cad | 4.760,62 | 38,27 | 11,87
1M.06.010.0010.j | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 200 fino a 300 kW | cad | 4.929,81 | 39,63 | 11,46
1M.06.010.0020 | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kW: potenza termica con aria °C 15 e acqua °C da 80 a 70): |  |  |  |
1M.06.010.0020.a | - fino a 500 m³/h - fino a 10 kW | cad | 1.254,61 | 10,09 | 31,29
1M.06.010.0020.b | - oltre 500 fino a 1400 m³/h - oltre 10 fino a 20 kW | cad | 1.311,84 | 10,55 | 29,92
1M.06.010.0020.c | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - fino a 20 kW | cad | 1.403,73 | 11,28 | 31,37
1M.06.010.0020.d | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kW | cad | 1.500,76 | 12,06 | 29,35
1M.06.010.0020.e | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kW | cad | 1.630,14 | 13,10 | 27,02
1M.06.010.0020.f | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kW | cad | 1.749,56 | 14,06 | 25,17
1M.06.010.0020.g | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - fino a 40 kW | cad | 2.217,89 | 17,83 | 25,47
1M.06.010.0020.h | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kW | cad | 2.375,88 | 19,10 | 23,78
1M.06.020 | CONDIZIONATORI |  |  |  |
1M.06.020.0010 | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.06.020.0010.a | - fino a 4000 m³/h - fino a 40 kWf | cad | 2.633,08 | 21,17 | 27,63
1M.06.020.0010.b | - fino a 4000 m³/h - oltre 40 fino a 60 kWf | cad | 2.805,99 | 22,56 | 25,93
1M.06.020.0010.c | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile fino a 4000 m³/h - fino a 60 kWt | cad | 443,08 | 3,56 | 34,57
1M.06.020.0010.d | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 60 kWf | cad | 2.962,24 | 23,81 | 27,15
1M.06.020.0010.e | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kWf | cad | 3.002,53 | 24,14 | 22,00
1M.06.020.0010.f | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 90 kWt | cad | 617,99 | 4,97 | 37,18
1M.06.020.0010.g | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kWf | cad | 3.713,29 | 29,85 | 24,24
1M.06.020.0010.h | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 90 fino a 150 kWf | cad | 3.989,45 | 32,07 | 22,56
1M.06.020.0010.i | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 150 kWt | cad | 597,34 | 4,80 | 25,64
1M.06.020.0010.j | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 150 kWf | cad | 4.524,37 | 36,37 | 19,89
1M.06.020.0010.k | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kWf | cad | 5.085,42 | 40,88 | 17,70
1M.06.020.0010.l | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 200 kWt | cad | 815,79 | 6,56 | 28,17
1M.06.020.0010.m | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kWf | cad | 4.938,63 | 39,70 | 18,22
1M.06.020.0010.n | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 200 fino a 300 kWf | cad | 5.443,69 | 43,76 | 16,53
1M.06.020.0010.o | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore verticale o orizzontale ad armadio canalizzabile oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 300 kWt | cad | 894,16 | 7,19 | 25,70
1M.06.020.0020 | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.06.020.0020.a | - fino a 500 m³/h - fino a 10 kWf | cad | 1.891,17 | 15,20 | 46,07
1M.06.020.0020.b | - oltre 500 fino a 1400 m³/h - oltre 10 fino a 20 kWf | cad | 1.948,39 | 15,66 | 44,72
1M.06.020.0020.c | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile fino a 500 m³/h - oltre 10 fino a 20 kWt | cad | 332,37 | 2,67 | 46,09
1M.06.020.0020.d | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - fino a 20 kWf | cad | 2.160,63 | 17,37 | 46,97
1M.06.020.0020.e | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kWf | cad | 2.257,66 | 18,15 | 44,95
1M.06.020.0020.f | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kWt | cad | 392,08 | 3,15 | 39,07
1M.06.020.0020.g | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kWf | cad | 2.389,53 | 19,21 | 42,47
1M.06.020.0020.h | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kWf | cad | 2.508,95 | 20,17 | 40,45
1M.06.020.0020.i | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kWt | cad | 469,21 | 3,77 | 32,65
1M.06.020.0020.j | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - fino a 40 kWf | cad | 2.829,90 | 22,75 | 35,86
1M.06.020.0020.k | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kWf | cad | 2.987,89 | 24,02 | 33,97
1M.06.020.0020.l | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kWt | cad | 500,31 | 4,02 | 30,62