Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1C.13 - Opere di impermeabilizzazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1C.13 | OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - SIGILLATURE |  |  |  |
1C.13.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi sono riferiti alla effettiva superficie di impermeabilizzazione eseguita, quindi sono da computare anche gli sviluppi dei colli di raccordo perimetrali; sono invece compresi tutti gli sfridi ed i sormonti sia longitudinali che trasversali, e comunque tutte le operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Non sono considerati oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari e non esistenti, dovranno essere computati in aggiunta. E' compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. |  |  |  |
1C.13.050 | PREPARAZIONI |  |  |  |
1C.13.050.0010 | Imprimitura a base bituminosa, da applicare preventivamente ai piani di posa da impermeabilizzare, in ragione di 200 ÷ 300 g/m² | m² | 2,11 | 0,07 | 74,88
1C.13.050.0020 | Spalmatura di bitume ad alto punto di fusione in ragione di 1,2 kg/m² |  |  |  |
1C.13.050.0020.a | - con bitume distillato | m² | 3,00 | 0,10 | 65,67
1C.13.050.0020.b | - con bitume ossidato | m² | 3,59 | 0,12 | 54,04
1C.13.100 | BARRIERA AL VAPORE |  |  |  |
1C.13.100.0010 | Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa: |  |  |  |
1C.13.100.0010.a | - con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco e sigillato mediante nastro adesivo, comprese assistenze edili alla posa | m² | 3,45 | 0,11 | 46,23
1C.13.100.0010.b | - con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene da 200 gr/m², comprese assistenze edili alla posa | m² | 5,01 | 0,16 | 39,99
1C.13.150 | MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE |  |  |  |
1C.13.150.0010 | Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 8629/2, applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: |  |  |  |
1C.13.150.0010.a | - spessore 2 + 2 mm | m² | 21,60 | 0,69 | 57,70
1C.13.150.0010.b | - spessore 3 + 3 mm | m² | 23,68 | 0,76 | 52,76
1C.13.150.0010.c | - spessore 4 + 4 mm | m² | 25,04 | 0,80 | 49,77
1C.13.150.0010.d | - spessore 4 + 2,7 mm granigliata | m² | 25,15 | 0,81 | 49,32
1C.13.150.0010.e | - spessore 4 + 3 mm granigliata | m² | 25,83 | 0,83 | 48,37
1C.13.150.0020 | Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa elastomerica (BPE) armata con velo di fibra di vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3, applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: |  |  |  |
1C.13.150.0020.a | - spessore 3 + 3 mm | m² | 27,69 | 0,89 | 45,05
1C.13.150.0020.b | - spessore 4 + 4 mm | m² | 30,60 | 0,98 | 40,73
1C.13.150.0020.c | - spessore 4 + 2,5 mm granigliata | m² | 30,58 | 0,98 | 40,82
1C.13.150.0020.d | - spessore 4 + 3 mm granigliata | m² | 31,39 | 1,01 | 39,83
1C.13.150.0030 | Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con velo di fibra di vetro; la sottostante spess. 4 mm rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 8629/2, la soprastante autoprotetta con lamina di alluminio o rame rispondente alla Classe 2° della Norma UNI 8629/2, applicate a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie. Membrana autoprotetta con lamina del tipo in: |  |  |  |
1C.13.150.0030.a | - membrana da 4 mm + membrana autoprotetta con alluminio naturale spessore 8/100 mm, peso 4 ÷ 4,2 kg/m² | m² | 30,09 | 0,97 | 41,45
1C.13.150.0030.b | - membrana da 4 mm + membrana autoprotetta con alluminio colorato spessore 8/100 mm, peso 4 ÷ 4,2 kg/m² | m² | 33,45 | 1,07 | 37,35
1C.13.150.0030.c | - membrana da 4 mm + membrana autoprotetta con rame ricotto, peso 4,5 ÷ 4,7 kg/m² | m² | 45,55 | 1,46 | 27,38
1C.13.150.0040 | Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere, o in tessuto non tessuto di poliestere accoppiato a velo vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 8629/2, applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: |  |  |  |
1C.13.150.0040.a | - spessore 3 mm normale + 3 mm antiradice | m² | 29,20 | 0,94 | 42,72
1C.13.150.0040.b | - spessore 4 mm normale + 4 mm antiradice | m² | 31,35 | 1,01 | 39,85
1C.13.150.0040.c | - spessore 3 + 4 mm normali | m² | 29,02 | 0,93 | 42,98
1C.13.150.0040.d | - spessore 3 mm normale + 3,2 mm con superficie granigliata | m² | 29,39 | 0,94 | 42,47
1C.13.150.0040.e | - spessore 4 mm normale + 2,7 mm con superficie granigliata | m² | 29,81 | 0,96 | 41,88
1C.13.150.0050 | Manto impermeabile costituito da doppia membrana bituminosa elastomerica (BPE), con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, o in tessuto non tessuto di poliestere accoppiato a velo di fibra di vetro, rispondente alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3, applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: |  |  |  |
1C.13.150.0050.a | - spessore 3 + 3 mm | m² | 28,79 | 0,92 | 43,29
1C.13.150.0050.b | - spessore 4 + 4 mm | m² | 30,95 | 0,99 | 40,27
1C.13.150.0050.c | - spessore 3 + 2,5 mm granigliata | m² | 29,91 | 0,96 | 41,74
1C.13.150.0050.d | - spessore 4 + 3,0 mm granigliata | m² | 31,55 | 1,01 | 39,60
1C.13.150.0060 | Manto monostrato per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo con membrana bituminosa plastomerica (BPP), applicato a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: |  |  |  |
1C.13.150.0060.a | - spessore 3 mm, classe 3° Norma UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro | m² | 7,39 | 0,24 | 41,02
1C.13.150.0060.b | - spessore 4 mm, classe 3° Norma UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro | m² | 8,13 | 0,26 | 36,80
1C.13.150.0060.c | - spessore 4 mm, classe 3° Norma UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere | m² | 9,60 | 0,31 | 30,96
1C.13.150.0060.d | - peso 3 kg/m² con armatura in velo di vetro | m² | 7,17 | 0,23 | 41,45
1C.13.150.0060.e | - peso 4 kg/m² con armatura in velo di vetro | m² | 7,87 | 0,25 | 37,89
1C.13.150.0060.f | - peso 4 kg/m² con armatura in non tessuto di poliestere | m² | 9,42 | 0,30 | 31,65
1C.13.150.0060.g | - peso 2 kg/m² con armatura in lamina d'alluminio da 6/10 mm | m² | 8,39 | 0,27 | 35,42
1C.13.150.0060.h | - peso 3 kg/m² con armatura in velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm | m² | 9,86 | 0,32 | 30,14
1C.13.150.0060.i | - peso 4 kg/m² con armatura in velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm | m² | 10,44 | 0,33 | 28,46
1C.13.150.0070 | Manto impermeabile con membrana autoadesiva a base di bitume polimero ad elevata resistenza meccanica, applicata a freddo, spessore 1,5 mm, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie: | m² | 14,10 | 0,45 | 15,39
1C.13.200 | MANTI SINTETICI |  |  |  |
1C.13.200.0010 | Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, armato con velo di vetro; rispondente alla Norma UNI 8629/6. Posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie: |  |  |  |
1C.13.200.0010.a | - spessore 1,2 mm | m² | 13,78 | 0,44 | 15,13
1C.13.200.0010.b | - spessore 1,5 mm | m² | 15,56 | 0,50 | 13,46
1C.13.200.0010.c | - spessore 1,8 mm | m² | 18,47 | 0,59 | 11,34
1C.13.200.0010.d | - spessore 1,2 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² | m² | 15,63 | 0,50 | 13,40
1C.13.200.0010.e | - spessore 1,5 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² | m² | 17,37 | 0,56 | 12,00
1C.13.200.0010.f | - spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² | m² | 20,27 | 0,65 | 10,33
1C.13.200.0020 | Manto in policloruro di vinile (PVC) per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili , non armato, rispondente alla Norma UNI 8629/6; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie: |  |  |  |
1C.13.200.0020.a | - spessore 1,5 mm | m² | 12,30 | 0,39 | 17,03
1C.13.200.0020.b | - spessore 2 mm | m² | 15,17 | 0,49 | 13,81
1C.13.200.0020.c | - spessore 3 mm | m² | 21,30 | 0,68 | 9,83
1C.13.200.0030 | Manto in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armato con rete di poliestere o di vetro rispondente alla Norma UNI 8629/6; posato a secco con saldatura dei sormonti ad aria calda o con solvente; compresi sfridi, sormonti e assistenze murarie: |  |  |  |
1C.13.200.0030.a | - spessore 1,5 mm | m² | 21,64 | 0,69 | 17,03
1C.13.200.0030.b | - spessore 1,8 mm | m² | 24,04 | 0,77 | 15,41
1C.13.200.0030.c | - spessore 1,5 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² | m² | 23,30 | 0,75 | 15,81
1C.13.200.0030.d | - spessore 1,8 mm accoppiato con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² | m² | 25,65 | 0,82 | 14,37
1C.13.250 | PROTEZIONI BENTONITICHE |  |  |  |
1C.13.250.0010 | Impermeabilizzazione di platee e pareti interrate con pannelli di bentonite di sodio naturale, costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; compresi: fissaggi su preesistente sottofondo in cls, sormonti, risvolti e assistenze edili alla posa |  |  |  |
1C.13.250.0010.a | - spessore 4,6 mm, su superfici verticali | m² | 20,74 | 0,67 | 26,18
1C.13.250.0010.b | - spessore 4,8 mm, su superfici verticali | m² | 22,51 | 0,72 | 24,08
1C.13.250.0010.c | - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su superfici verticali | m² | 33,86 | 1,09 | 16,07
1C.13.250.0010.d | - spessore 4,6 mm, su superfici orizzontali | m² | 15,34 | 0,49 | 7,17
1C.13.250.0010.e | - spessore 4,8 mm, su superfici orizzontali | m² | 17,09 | 0,55 | 6,32
1C.13.250.0010.f | - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti, su superfici orizzontali | m² | 28,42 | 0,91 | 3,80
1C.13.250.0020 | Impermeabilizzazione di strutture in c.a. interrate con membrana a base di bentonite di sodio naturale; interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante in rotoli, spessore a secco 6,4 mm, compresi: fissaggi sormonti e assistenze edili alla posa: |  |  |  |
1C.13.250.0020.a | - su superfici verticali | m² | 24,33 | 0,78 | 22,36
1C.13.250.0020.b | - su superfici orizzontali | m² | 18,90 | 0,61 | 5,77
1C.13.250.0030 | Impermeabilizzazione di terreni in genere con materassino a base di bentonite di sodio interposta tra un tessuto e un non tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm; compresi: formazione e sigillatura dei sormonti con bentonite sodica granulare sfusa, tagli, adattamenti, sfridi e assistenze edili alla posa | m² | 12,06 | 0,39 | 19,73
1C.13.250.0040 | Impermeabilizzazione dei giunti di ripresa con cordolo a base di bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica; compreso fissaggio con chiodi e rete interposta: |  |  |  |
1C.13.250.0040.a | - sezione 11 x 11 mm | m | 8,05 | 0,26 | 11,06
1C.13.250.0040.b | - sezione 15 x 18 mm | m | 11,41 | 0,37 | 7,80
1C.13.250.0040.c | - sezione 25 x 20 mm | m | 14,27 | 0,46 | 6,24
1C.13.300 | DRENAGGI |  |  |  |
1C.13.300.0010 | Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione |  |  |  |
1C.13.300.0010.a | - spessore 4 mm, peso 650 g/m² | m² | 6,21 | 0,20 | 8,70
1C.13.300.0010.b | - spessore 9 mm, peso 640 g/m² | m² | 7,99 | 0,26 | 6,88
1C.13.300.0010.c | - spessore 10 mm, peso 950 g/m² | m² | 11,19 | 0,36 | 4,83
1C.13.300.0010.d | - spessore 17 mm, peso 640 g/m² | m² | 9,12 | 0,29 | 5,92
1C.13.300.0010.e | - spessore 22 mm, peso 950 g/m² | m² | 11,09 | 0,36 | 4,87
1C.13.300.0020 | Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: |  |  |  |
1C.13.300.0020.a | - peso 90 g/m² | m² | 1,06 | 0,03 | 40,57
1C.13.300.0020.b | - peso 110 g/m² | m² | 1,16 | 0,04 | 37,07
1C.13.300.0020.c | - peso 136 g/m² | m² | 1,32 | 0,04 | 31,82
1C.13.300.0020.d | - peso 165 g/m² | m² | 1,46 | 0,05 | 29,45
1C.13.300.0020.e | - peso 190 g/m² | m² | 1,69 | 0,05 | 28,40
1C.13.300.0020.f | - peso 220 g/m² | m² | 1,93 | 0,06 | 25,91
1C.13.300.0020.g | - peso 260 g/m² | m² | 2,11 | 0,07 | 23,70
1C.13.300.0020.h | - peso 290 g/m² | m² | 2,36 | 0,08 | 22,03
1C.13.300.0020.i | - peso 350 g/m² | m² | 2,70 | 0,09 | 19,26
1C.13.300.0030 | Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie |  |  |  |
1C.13.300.0030.a | - peso 650 g/m² | m² | 5,67 | 0,18 | 38,27
1C.13.300.0030.b | - peso 700 g/m², con sigillante incorporato | m² | 6,05 | 0,19 | 35,87
1C.13.300.0030.c | - peso 770 g/m², con sigillante accoppiato con tessuto non tessuto in poliestere | m² | 7,80 | 0,25 | 27,82
1C.13.300.0030.d | - peso 800 g/m², con sigillante accoppiato con geotessuto in polipropilene | m² | 8,22 | 0,26 | 26,40
1C.13.400 | VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI |  |  |  |
1C.13.400.0010 | Impermeabilizzazione a freddo di superfici con emulsione bituminosa in pasta da applicare a spatola | m² | 6,65 | 0,21 | 62,86
1C.13.400.0020 | Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche con pittura monocomponente bituminosa in solvente, applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia | m² | 7,77 | 0,25 | 60,49
1C.13.400.0030 | Impermeabilizzazione di superfici in cls e di strutture metalliche interrate in presenza di acqua con pittura bicomponente epossi bituminosa, applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia | m² | 10,43 | 0,33 | 45,06
1C.13.400.0040 | Impermeabilizzazione di pareti in cls controterra, impalcati stradali con malta di premiscelato a base di cemento osmotico, applicata con spazzolone in due mani | m² | 6,56 | 0,21 | 51,07
1C.13.400.0050 | Impermeabilizzazione di muri controterra con emulsione bituminosa applicata a pennello in due mani; compresa preparazione del supporto con pulizia da polvere, grassi, oli, rasatura dei nidi di ghiaia | m² | 7,32 | 0,23 | 64,21
1C.13.400.0060 | Impermeabilizzazione in controspinta di pareti in cls con malta di premiscelato a base di cemento osmotico, inerti selezionati e additivi, applicata con spazzolone in due mani | m² | 8,44 | 0,27 | 49,53
1C.13.400.0100 | Impermeabilizzazione di pareti in calcestruzzo o intonaci cementizi, eseguita con malta bicomponente a base di cemento, inerti selezionati, fibre sintetiche e resine in dispersione acquosa, con elevato potere adesivo, applicata a spatola in due mani, con: |  |  |  |
1C.13.400.0100.a | - spessore finale non inferiore a 2 mm | m² | 10,40 | 0,33 | 36,25
1C.13.400.0100.b | - spessore finale non inferiore a 3 mm, con rete di fibra di vetro resistente agli alcali | m² | 18,51 | 0,59 | 27,50
1C.13.400.0150 | Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa | m² | 8,35 | 0,27 | 52,93
1C.13.400.0160 | Impermeabilizzazione con membrana liquida monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa; compresa mano di primer a base di resine sintetiche in soluzione, comprese assistenze edili alla posa | m² | 9,69 | 0,31 | 48,50
1C.13.400.0170 | Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretaniche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata direttamente al supporto, che deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. | m² | 31,83 | 1,02 | 44,33
1C.13.450 | SIGILLANTI IMPERMEABILI |  |  |  |
1C.13.450.0010 | Sigillatura con sigillante siliconico a base acetica di giunti di dilatazione, di giunti intermedi fra elementi costruttivi (pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, ecc), con sezione: |  |  |  |
1C.13.450.0010.a | - sezione 5 x 5 mm | m | 1,74 | 0,06 | 67,24
1C.13.450.0010.b | - sezione 10 x 5 mm | m | 2,38 | 0,08 | 61,34
1C.13.450.0010.c | - sezione 10 x 10 mm | m | 3,33 | 0,11 | 52,85
1C.13.450.0010.d | - sezione 15 x 10 mm | m | 4,26 | 0,14 | 48,36
1C.13.450.0010.e | - sezione 20 x 10 mm | m | 5,19 | 0,17 | 45,28
1C.13.450.0010.f | - sezione 25 x 10 mm | m | 5,93 | 0,19 | 41,82
1C.13.450.0010.g | - sezione 30 x 15 mm | m | 8,95 | 0,29 | 35,98
1C.13.450.0010.h | - sezione 40 x 20 mm | m | 14,02 | 0,45 | 31,38
1C.13.450.0020 | Sigillatura con sigillante siliconico a base acetica di giunti d'angolo di pannelli prefabbricati, pavimenti, rivestimenti, vetri, serramenti, con: |  |  |  |
1C.13.450.0020.a | - lato 5 mm | m | 1,61 | 0,05 | 72,67
1C.13.450.0020.b | - lato 10 mm | m | 2,40 | 0,08 | 61,25
1C.13.450.0020.c | - lato 15 mm | m | 3,85 | 0,12 | 53,51
1C.13.450.0020.d | - lato 20 mm | m | 5,19 | 0,17 | 45,28
1C.13.450.0030 | Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra inodore di giunti di dilatazione e di giunti intermedi tra pannelli prefabbricati, elementi in calcestruzzo, elementi metallici, vetri di telai per serramenti e simili: |  |  |  |
1C.13.450.0030.a | - sezione 5 x 5 mm | m | 1,83 | 0,06 | 63,93
1C.13.450.0030.b | - sezione 10 x 5 mm | m | 2,56 | 0,08 | 57,03
1C.13.450.0030.c | - sezione 10 x 10 mm | m | 3,65 | 0,12 | 48,22
1C.13.450.0030.d | - sezione 15 x 10 mm | m | 4,78 | 0,15 | 43,31
1C.13.450.0030.e | - sezione 20 x 10 mm | m | 5,86 | 0,19 | 40,10
1C.13.450.0030.f | - sezione 25 x 10 mm | m | 6,78 | 0,22 | 36,87
1C.13.450.0030.g | - sezione 30 x 15 mm | m | 10,45 | 0,34 | 31,20
1C.13.450.0030.h | - sezione 40 x 20 mm | m | 16,52 | 0,53 | 26,63
1C.13.450.0040 | Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti d'angolo e contorni di pannelli prefabbricati, di elementi in calcestruzzo, in pietra , in metallo, di vetri, di serramenti e simili, con: |  |  |  |
1C.13.450.0040.a | - lato 5 mm | m | 1,66 | 0,05 | 70,48
1C.13.450.0040.b | - lato 10 mm | m | 2,56 | 0,08 | 57,03
1C.13.450.0040.c | - lato 15 mm | m | 4,23 | 0,14 | 48,70
1C.13.450.0040.d | - lato 20 mm | m | 5,85 | 0,19 | 40,00
1C.13.450.0050 | Sigillatura con sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra di giunti tra lastre di policarbonato e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo : |  |  |  |
1C.13.450.0050.a | - sezione 10 x 5 mm | m | 2,62 | 0,08 | 55,73
1C.13.450.0050.b | - sezione 10 x 10 mm | m | 3,81 | 0,12 | 46,19
1C.13.450.0050.c | - sezione 15 x 10 mm | m | 4,98 | 0,16 | 41,37
1C.13.450.0050.d | - sezione 20 x 10 mm | m | 6,15 | 0,20 | 38,21
1C.13.450.0050.e | - sezione 25 x 10 mm | m | 7,14 | 0,23 | 35,15
1C.13.450.0050.f | - sezione 30 x 15 mm | m | 11,05 | 0,35 | 29,32
1C.13.450.0050.g | - sezione 40 x 20 mm | m | 17,66 | 0,57 | 25,14
1C.13.450.0060 | Sigillatura e guarnizioni di tenuta con sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa di lesioni, fessure, giunti su cls, murature, intonaci, pietre naturali, serramenti, con: |  |  |  |
1C.13.450.0060.a | - lato 5 mm: | m | 1,60 | 0,05 | 73,13
1C.13.450.0060.b | - lato 10 mm | m | 2,34 | 0,08 | 63,25
1C.13.450.0060.c | - lato 15 mm | m | 3,69 | 0,12 | 55,56
1C.13.450.0060.d | - lato 20 mm | m | 4,92 | 0,16 | 47,76
1C.13.450.0070 | Sigillatura con sigillante elastoplastico a base di gomma butilica di giunti e contorni di elementi in muratura, calcestruzzo, materie plastiche, metallo, vetro, legno, con: |  |  |  |
1C.13.450.0070.a | - lato 5 mm | m | 1,60 | 0,05 | 73,13
1C.13.450.0070.b | - lato 10 mm | m | 2,33 | 0,07 | 62,66
1C.13.450.0070.c | - lato 15 mm | m | 3,73 | 0,12 | 54,96
1C.13.450.0070.d | - lato 20 mm | m | 4,99 | 0,16 | 47,09
1C.13.450.0080 | Sigillatura con sigillante poliuretanico autolivellante di giunti di pavimenti interni ed esterni, in calcestruzzo, ceramica, gomma, PVC, con: |  |  |  |
1C.13.450.0080.a | - sezione 5 x 5 mm | m | 3,12 | 0,10 | 74,68
1C.13.450.0080.b | - sezione 10 x 5 mm | m | 3,74 | 0,12 | 70,86
1C.13.450.0080.c | - sezione 10 x 10 mm | m | 4,53 | 0,15 | 64,90
1C.13.450.0080.d | - sezione 15 x 10 mm | m | 6,43 | 0,21 | 64,07
1C.13.450.0080.e | - sezione 20 x 10 mm | m | 7,16 | 0,23 | 65,64
1C.13.450.0090 | Sigillature di giunti in cemento armato, in marmo, fibrocemento, di interstizi fra telai di serramenti e murature, con sigillante poliacrilico tixotropico monocomponente. | m | 2,19 | 0,07 | 66,67
1C.13.450.0100 | Sigillature di giunti di dilatazione, di giunti fra calcestruzzo, pietra, legno, metalli ecc. con sigillante poliuretanico, compresa mano di primer consolidante | m | 2,85 | 0,09 | 51,23
1C.13.450.0110 | Sigillatura di giunti con sigillante poliuretanico bicomponente compresa scarifica e pulizia della sede, mano di primer consolidante ed interposizione di cordone in materiale espanso. | m | 8,78 | 0,28 | 62,19
1C.13.450.0120 | Sigillatura di giunti con sigillante a base di bitume polimero in fase solvente, compresa preparazione delle superfici ed interposizione di cordone in materiale espanso. | m | 7,70 | 0,25 | 70,52
1C.13.450.0130 | Sigillature di fessure in presenza d'acqua con pasta sigillante a base di gomma sintetica a espansione controllata. | m | 3,94 | 0,13 | 48,48
1C.13.450.0140 | Sigillatura di giunti di costruzione con impiego di profilo in gomma 20 x 10 mm a espansione controllata armato con rete, compresi fissaggi con pasta sigillante idroespansiva. | m | 14,93 | 0,48 | 13,80
1C.13.450.0150 | Sigillatura di giunti di connessione fra elementi prefabbricati in presenza di acqua con impiego di profili autoadesivi in gomma naturale ad espansione controllata. | m | 9,71 | 0,31 | 15,04
1C.13.450.0160 | Cordone comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse fissato al fondo dei giunti di dilatazione e compressione, compresa la preliminare scarifica, pulizia e consolidamento delle parti con idoneo primer. |  |  |  |
1C.13.450.0160.a | - diametro 6 mm | m | 3,09 | 0,10 | 76,05
1C.13.450.0160.b | - diametro 10 mm | m | 3,12 | 0,10 | 75,00
1C.13.450.0160.c | - diametro 15 mm | m | 3,23 | 0,10 | 72,76
1C.13.450.0160.d | - diametro 20 mm | m | 3,37 | 0,11 | 69,73
1C.13.450.0160.e | - diametro 25 mm | m | 3,54 | 0,11 | 66,38
1C.13.450.0160.f | - diametro 30 mm | m | 3,74 | 0,12 | 62,83
1C.13.500 | OPERE COMPLEMENTARI |  |  |  |
1C.13.500.0010 | Applicazione di vernice bituminosa |  |  |  |
1C.13.500.0010.a | - al solvente | m² | 3,62 | 0,12 | 64,92
1C.13.500.0010.b | - all'alluminio | m² | 4,91 | 0,16 | 47,86
1C.13.500.0020 | Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria: |  |  |  |
1C.13.500.0020.a | - Ø 80 -100 mm in PVC o PPE | cad | 23,96 | 0,77 | 43,76
1C.13.500.0020.b | - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE | cad | 26,36 | 0,85 | 39,78
1C.13.500.0020.c | - in lastra di acciaio inox o rame | kg | 11,86 | 0,38 | 14,84
1C.13.500.0020.d | - in lastra di piombo 20/10 | kg | 5,85 | 0,19 | 35,22
1C.13.500.0030 | Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera | cad | 11,14 | 0,36 | 22,69
1C.13.500.0040 | Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera | cad | 3,53 | 0,11 | 22,26
1C.13.500.0050 | Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera | cad | 19,20 | 0,62 | 38,13
1C.13.500.0060 | Profilo angolare di finitura in polietilene ad alta densità (HDPE), in opera, compreso rondelle e chiodi in acciaio per il fissaggio | m | 4,24 | 0,14 | 56,27
1C.13.710 | RIPARAZIONE PIANI PENDENZE |  |  |  |
1C.13.710.0010 | Lisciatura del piano di pendenza, dopo la demolizione del manto per il rifacimento dello stesso, realizzata con malta cementizia, spessore minimo cm. 2 | m² | 11,02 | 0,18 | 63,91
1C.13.710.0020 | Demolizione del solo collo di raccordo in malta cementizia con abbassamento, carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Se si procede alla demolizione del sottofondo di pendenza, la demolizione del collo è già compresa. | m | 1,91 | 0,03 | 72,87
1C.13.710.0030 | Formazione di guscia di raccordo in malta di cemento, per il solo rifacimento di guscie ove mancanti (nell'esecuzione delle pendenze la formazione della guscia è compresa e compensata) | m | 5,87 | 0,09 | 74,15
1C.13.720 | RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILI |  |  |  |
1C.13.720.0010 | Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni di acqua isolate, in manti di copertura di tipo impermeabile; compreso rimozione manto deteriorato, mano di primer e rappezzo con membrana impermeabile | cad | 73,05 | 2,34 | 74,13
1C.13.720.0020 | Riparazione di manti bituminosi fessurati, con pulizia del supporto, applicazione di primer bituminoso, stesa a spatola di cemento plastico bituminoso a due mani con interposta rete a maglia in fibra di vetro | m² | 22,47 | 0,72 | 14,73
1C.13.800 | ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZAZIONI BENTONITICHE |  |  |  |
1C.13.800.0010 | Fornitura e posa di cordone in bentonite di sodio naturale per il miglioramento dell'impermeabilizzazione alla base dei muri: |  |  |  |
1C.13.800.0010.a | - dimensione 32 x 32 mm | m | 9,28 | 0,30 | 6,36
1C.13.800.0010.b | - dimensione Ø 51 mm | m | 8,48 | 0,27 | 6,96
1C.13.800.0020 | Fornitura e posa di profilo scatolare plastico autosigillante a tenuta idraulica, composto da due elementi di materiale plastico con interposta una guarnizione idroespandente a base di bentonite di sodio naturale, per controllo e sigillo dei fenomeni di ritiro delle murature in calcestruzzo. | m | 41,06 | 1,32 | 26,63
1C.13.800.0030 | Fornitura e posa di bocchettone di scarico in copolimero termoplastico rinforzato con TNT per il collegamento orizzontale tra l'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o i fori di scarico delle acque piovane compresa assistenza muraria, diametro 80 - 100 mm. | cad | 74,03 | 2,37 | 6,96