Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MC.13 - Materiali - Impermeabilizzazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MC.13 | MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI |  |  |  |
MC.13.050 | BITUMI - EMULSIONI - ACCESSORI |  |  |  |
MC.13.050.0010 | Vernice bituminosa: |  |  |  |
MC.13.050.0010.a | - al solvente | l | 1,36 |  |
MC.13.050.0010.b | - all'alluminio | l | 3,96 |  |
MC.13.050.0020 | Bitume ad alto punto di fusione: |  |  |  |
MC.13.050.0020.a | - distillato | kg | 0,46 |  |
MC.13.050.0020.b | - ossidato | kg | 0,97 |  |
MC.13.050.0030 | Emulsione bituminosa in pasta per impermeabilizzazione a freddo | kg | 1,44 |  |
MC.13.050.0040 | Pittura bicomponente epossi-bituminosa per rivestimento di superfici in cls e acciaio interrate o in presenza d'acqua | kg | 5,68 |  |
MC.13.050.0050 | Pittura monocomponente bituminosa per rivestimento impermeabile di cls, antiruggine di strutture metalliche, in solvente | kg | 2,38 |  |
MC.13.050.0060 | Emulsione bituminosa impermeabilizzante a base di bitumi, cariche a granulometria fine, additivi | kg | 1,45 |  |
MC.13.050.0070 | Premiscelato per l'impermeabilizzazione di strutture interrate, a base di cementi, inerti selezionati, additivi | kg | 1,19 |  |
MC.13.050.0080 | Premiscelato osmotico per l'impermeabilizzazione di strutture in controspinta, a base di cementi, inerti, additivi | kg | 1,61 |  |
MC.13.050.0090 | Cemento plastico per riparazione di manti, sigillatura di fessure, a base di bitumi, plastificanti, fibre cellulosiche, cariche minerali | kg | 2,93 |  |
MC.13.050.0100 | Guaina liquida bituminosa per manutenzione e ripristino di vecchie impermeabilizzazioni, a base di emulsione di bitume all'acqua | kg | 1,42 |  |
MC.13.050.0120 | Membrana liquida monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa | kg | 3,86 |  |
MC.13.050.0180 | Rondelle con chiodi di fissaggio in acciaio da 25 mm | cad | 0,08 |  |
MC.13.050.0190 | Gas liquido in bombole | kg | 2,21 |  |
MC.13.100 | CARTONFELTRI - FELTRI - STRATI SEPARATORI |  |  |  |
MC.13.100.0020 | Strati separatori o di compensazione: |  |  |  |
MC.13.100.0020.a | - feltro di polipropilene o poliestere, peso 200 g/m² | m² | 0,94 |  |
MC.13.100.0030 | Foglio di polietilene (LDPE), spessore 0,3 mm, per barriera al vapore, strato separatore o schermo | m² | 1,31 |  |
MC.13.150 | MEMBRANE BITUMINOSE |  |  |  |
MC.13.150.0010 | Membrana impermeabile prefabbricata, plastomerica (BPP), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla Classe 1° della Norma UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro: |  |  |  |
MC.13.150.0010.a | - spessore 2 mm | m² | 2,05 |  |
MC.13.150.0010.b | - spessore 3 mm | m² | 2,98 |  |
MC.13.150.0010.c | - spessore 4 mm | m² | 3,61 |  |
MC.13.150.0010.d | - spessore 2,7 mm con superficie granigliata | m² | 3,78 |  |
MC.13.150.0010.e | - spessore 3,2 mm con superficie granigliata | m² | 4,30 |  |
MC.13.150.0020 | Membrana impermeabile prefabbricata, elastomerica (BPE), a base bituminosa, con caratteristiche tecniche rispondenti alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3, con armatura in velo di vetro: |  |  |  |
MC.13.150.0020.a | - spessore 3 mm | m² | 4,80 |  |
MC.13.150.0020.b | - spessore 4 mm | m² | 6,13 |  |
MC.13.150.0020.c | - spessore 2,5 mm con superficie granigliata | m² | 6,08 |  |
MC.13.150.0020.d | - spessore 3 mm con superficie granigliata | m² | 6,79 |  |
MC.13.150.0030 | Membrana impermeabile plastomerica (BPP-classe 2° norma UNI 8629/2), o elastomerica (BPE-classe 2° norma UNI 8629/3), o a base di bitume ossidato fillerizzato (BOF-classe 1° norma UNI 8629/1), con armatura in velo di vetro ed autoprotetta con lamina metallica: |  |  |  |
MC.13.150.0030.a | - in alluminio naturale spessore 8/100 mm, peso 4 ÷ 4,2 kg/m² | m² | 8,18 |  |
MC.13.150.0030.b | - in alluminio colorato spessore 8/100 mm, peso 4 ÷ 4,2 kg/m² | m² | 11,20 |  |
MC.13.150.0030.c | - in rame ricotto, peso 4,5 ÷ 4,7 kg/m² | m² | 22,19 |  |
MC.13.150.0040 | Membrana bituminosa plastomerica (BPP) con caratteristiche tecniche rispondenti alla Classe 1° della Norma UNI 8629/2, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, o in tessuto non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro: |  |  |  |
MC.13.150.0040.a | - spessore 3 mm | m² | 5,01 |  |
MC.13.150.0040.b | - spessore 3 mm con additivo antiradice | m² | 5,98 |  |
MC.13.150.0040.c | - spessore 4 mm | m² | 5,81 |  |
MC.13.150.0040.d | - spessore 4 mm con additivo antiradice | m² | 7,10 |  |
MC.13.150.0040.e | - spessore 2,7 mm con superficie granigliata | m² | 5,71 |  |
MC.13.150.0040.f | - spessore 3,2 mm con superficie granigliata | m² | 6,13 |  |
MC.13.150.0050 | Membrana bituminosa elastomerica (BPE), con caratteristiche tecniche rispondenti alla Classe 1° della Norma UNI 8629/3, con armatura in tessuto non tessuto di poliestere, o in tessuto non tessuto di poliestere accoppiato a velo di vetro: |  |  |  |
MC.13.150.0050.a | - spessore 3 mm | m² | 5,31 |  |
MC.13.150.0050.b | - spessore 4 mm | m² | 6,29 |  |
MC.13.150.0050.c | - spessore 2,5 mm con superficie granigliata | m² | 6,29 |  |
MC.13.150.0050.d | - spessore 3 mm con superficie granigliata | m² | 6,79 |  |
MC.13.150.0060 | Membrana bituminosa plastomerica (BPP), per impermeabilizzazione provvisoria, barriera a vapore o schermo: |  |  |  |
MC.13.150.0060.a | - spessore 3 mm, classe 3° Norma UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro | m² | 2,74 |  |
MC.13.150.0060.b | - spessore 4 mm, classe 3° Norma UNI 8629/2, con armatura in velo di vetro | m² | 3,45 |  |
MC.13.150.0060.c | - spessore 4 mm, classe 3° Norma UNI 8629/2, con armatura in non tessuto di poliestere | m² | 4,80 |  |
MC.13.150.0060.d | - peso 3 kg/m² con armatura in velo di vetro | m² | 2,60 |  |
MC.13.150.0060.e | - peso 4 kg/m² con armatura in velo di vetro | m² | 3,22 |  |
MC.13.150.0060.f | - peso 4 kg/m² con armatura in non tessuto di poliestere | m² | 4,63 |  |
MC.13.150.0060.g | - peso 2 kg/m² con armatura in lamina d'alluminio da 6/10 mm | m² | 3,71 |  |
MC.13.150.0060.h | - peso 3 kg/m² con armatura in velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm | m² | 5,03 |  |
MC.13.150.0060.i | - peso 4 kg/m² con armatura in velo di vetro e lamina d'alluminio di 6/10 mm | m² | 5,56 |  |
MC.13.150.0070 | Membrana autoadesiva a base di bitume polimero ad elevata resistenza meccanica, autoprotetta con rete di polipropilene, applicabile a freddo; spessore 1,5 mm | m² | 10,33 |  |
MC.13.200 | MEMBRANE SINTETICHE |  |  |  |
MC.13.200.0010 | Membrana in policloruro di vinile (PVC) stabilizzato ai raggi UV, per coperture, armata con velo di vetro, rispondente alla Norma UNI 8629/6: |  |  |  |
MC.13.200.0010.a | - spessore 1,2 mm | m² | 10,60 |  |
MC.13.200.0010.b | - spessore 1,5 mm | m² | 12,28 |  |
MC.13.200.0010.c | - spessore 1,8 mm | m² | 15,04 |  |
MC.13.200.0010.d | - spessore 1,2 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² | m² | 12,33 |  |
MC.13.200.0010.e | - spessore 1,5 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² | m² | 14,01 |  |
MC.13.200.0010.f | - spessore 1,8 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² | m² | 16,75 |  |
MC.13.200.0020 | Membrana in policloruro di vinile (PVC), per coperture pavimentate, fondazioni e giardini pensili , non armata, rispondente alla Norma UNI 8629/6: |  |  |  |
MC.13.200.0020.a | - spessore 1,5 mm | m² | 9,19 |  |
MC.13.200.0020.b | - spessore 2 mm | m² | 11,91 |  |
MC.13.200.0020.c | - spessore 3 mm | m² | 17,72 |  |
MC.13.200.0030 | Membrana in policloruro di vinile (PVC), stabilizzato ai raggi UV, per coperture con fissaggio meccanico, armata con rete di poliestere o di vetro, rispondente alla Norma UNI 8629/6: |  |  |  |
MC.13.200.0030.a | - spessore 1,5 mm | m² | 13,60 |  |
MC.13.200.0030.b | - spessore 1,8 mm | m² | 15,85 |  |
MC.13.200.0030.c | - spessore 1,5 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² | m² | 15,18 |  |
MC.13.200.0030.d | - spessore 1,8 mm accoppiata con feltro di poliestere da 150 ÷ 200 g/m² | m² | 17,42 |  |
MC.13.250 | BENTONITI |  |  |  |
MC.13.250.0010 | Pannelli di bentonite di sodio naturale costituiti da anima in cartone ondulato kraft e protezione esterna in carta kraft biodegradabile; contenuto di bentonite di sodio >4,8 kg/m²: |  |  |  |
MC.13.250.0010.a | - spessore 4,6 mm | m² | 11,88 |  |
MC.13.250.0010.b | - spessore 4,8 mm | m² | 13,42 |  |
MC.13.250.0010.c | - spessore 4,8 mm resistente ai contaminanti | m² | 23,24 |  |
MC.13.250.0020 | Membrana a base di bentonite di sodio naturale, con dosaggio minimo non inferiore a 4,8 kg/m², interposta tra due strati di geotessuto autoaggrappante, in rotoli, spessore a secco 6,4 mm | m² | 14,98 |  |
MC.13.250.0030 | Materassino impermeabile a base di bentonite di sodio naturale, con dosaggio minimo non inferiore a 4,8 kg/m², interposta tra un tessuto e un non tessuto di poliestere agugliati tra loro; spessore 6 mm | m² | 8,78 |  |
MC.13.250.0040 | Giunto a base di bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica: |  |  |  |
MC.13.250.0040.a | - sezione 11 x 11 mm | m | 6,71 |  |
MC.13.250.0040.b | - sezione 15 x 18 mm | m | 10,07 |  |
MC.13.250.0040.c | - sezione 25 x 20 mm | m | 12,91 |  |
MC.13.250.0050 | Cordone in bentonite di sodio naturale racchiusa in cartone kraft biodegradabile: |  |  |  |
MC.13.250.0050.a | - sezione 32 x 32 mm | m | 8,51 |  |
MC.13.250.0050.b | - diametro Ø 51 mm | m | 7,49 |  |
MC.13.250.0060 | Bentonite sodica granulare sfusa additivata con polimeri | kg | 0,96 |  |
MC.13.300 | DRENANTI |  |  |  |
MC.13.300.0010 | Geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliestere - poliammide |  |  |  |
MC.13.300.0010.a | - spessore 4 mm, peso 650 g/m² | m² | 5,37 |  |
MC.13.300.0010.b | - spessore 9 mm, peso 640 g/m² | m² | 7,14 |  |
MC.13.300.0010.c | - spessore 10 mm, peso 950 g/m² | m² | 10,33 |  |
MC.13.300.0010.d | - spessore 17 mm, peso 640 g/m² | m² | 8,26 |  |
MC.13.300.0010.e | - spessore 22 mm, peso 950 g/m² | m² | 10,23 |  |
MC.13.300.0020 | Geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni in genere: |  |  |  |
MC.13.300.0020.a | - peso 90 g/m² | m² | 0,47 |  |
MC.13.300.0020.b | - peso 110 g/m² | m² | 0,57 |  |
MC.13.300.0020.c | - peso 136 g/m² | m² | 0,73 |  |
MC.13.300.0020.d | - peso 165 g/m² | m² | 0,84 |  |
MC.13.300.0020.e | - peso 190 g/m² | m² | 0,98 |  |
MC.13.300.0020.f | - peso 220 g/m² | m² | 1,19 |  |
MC.13.300.0020.g | - peso 260 g/m² | m² | 1,34 |  |
MC.13.300.0020.h | - peso 290 g/m² | m² | 1,55 |  |
MC.13.300.0020.i | - peso 350 g/m² | m² | 1,87 |  |
MC.13.300.0030 | Membrana in polietilene estruso ad alta densità (HDPE) a rilievi semisferici per la protezione, la ventilazione ed il drenaggio di strutture controterra: |  |  |  |
MC.13.300.0030.a | - peso 650 g/m² | m² | 2,54 |  |
MC.13.300.0030.b | - peso 700 g/m² con sigillante incorporato | m² | 2,89 |  |
MC.13.300.0030.c | - peso 770 g/m² con sigillante, accoppiato con tessuto non tessuto in poliestere | m² | 4,53 |  |
MC.13.300.0030.d | - peso 800 g/m² con sigillante, accoppiato con geotessuto in polipropilene | m² | 4,91 |  |
MC.13.500 | OPERE COMPLEMENTARI |  |  |  |
MC.13.500.0010 | Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane: |  |  |  |
MC.13.500.0010.a | - in pvc, Ø 80 - 100 mm | cad | 10,15 |  |
MC.13.500.0010.b | - in pvc, Ø 100 - 160 mm | cad | 12,56 |  |
MC.13.500.0010.c | - in lastra di acciaio inox o rame | kg | 9,47 |  |
MC.13.500.0010.d | - in lastra di piomo 20/10 | kg | 3,11 |  |
MC.13.500.0020 | Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; dimensioni 340 ÷ 415 mm | cad | 7,74 |  |
MC.13.500.0025 | Bocchettone di scarico in copolimero termoplastico rinforzato con TNT per il collegamento orizzontale tra l'impermeabilizzazione cementizia elastica ed i tubi o i fori di scarico delle acque piovane compresa assistenza muraria, diametro 80 - 100 mm. | cad | 66,68 |  |
MC.13.500.0030 | Parafoglie universali | cad | 2,49 |  |
MC.13.500.0040 | Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina | cad | 9,30 |  |
MC.13.500.0050 | Profilo angolare di finitura in polietilene ad alta densità (HDPE) | m | 0,84 |  |