Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

2C.22 - Fabbro - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2C.22 | OPERE DA FABBRO - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.22.700 | REVISIONE E RIPARAZIONE OPERE IN FERRO |  |  |  |
2C.22.700.0010 | Revisione di infissi in metallo con regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: |  |  |  |
2C.22.700.0010.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 13,92 | 0,22 | 72,27
2C.22.700.0010.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 13,42 | 0,22 | 71,98
2C.22.700.0010.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 12,45 | 0,20 | 71,33
2C.22.700.0010.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 16,27 | 0,26 | 66,63
2C.22.700.0020 | Piccole riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: |  |  |  |
2C.22.700.0020.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 26,15 | 0,42 | 76,02
2C.22.700.0020.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 24,58 | 0,39 | 75,75
2C.22.700.0020.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 17,90 | 0,29 | 74,08
2C.22.700.0020.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 29,38 | 0,47 | 72,74
2C.22.700.0030 | Medie riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere, con parziale smontaggio e rimontaggio del serramento: |  |  |  |
2C.22.700.0030.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 41,15 | 0,66 | 70,64
2C.22.700.0030.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 36,19 | 0,58 | 72,62
2C.22.700.0030.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 28,70 | 0,46 | 73,83
2C.22.700.0030.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 45,57 | 0,73 | 76,23
2C.22.700.0040 | Grandi riparazioni di infissi in metallo, compresa raddrizzatura di bordi, battute, montanti, traversi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate con sostituzione delle parti difettose, lubrificazione delle cerniere, con totale smontaggio e rimontaggio del serramento: |  |  |  |
2C.22.700.0040.a | - porte, serramenti e cancelli in ferro di qualsiasi tipo e dimensione | m² | 85,85 | 1,38 | 75,69
2C.22.700.0040.b | - porte e finestre in lega leggera di alluminio | m² | 82,06 | 1,32 | 73,47
2C.22.700.0040.c | - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 50,30 | 0,81 | 71,67
2C.22.700.0040.d | - serrande e griglie avvolgibili in lamiera, cancelli estensibili | m² | 101,35 | 1,63 | 76,40
2C.22.700.0050 | Piccole riparazioni in loco di grigliati e/o intercapedini, compresa raddrizzatura, saldatura, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate. | m² | 9,10 | 0,15 | 80,33
2C.22.700.0070 | Revisione e riparazione di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione della cinghia o degli attacchi, lubrificazione dei meccanismi di manovra. | m² | 13,28 | 0,21 | 71,84
2C.22.700.0080 | Piccole riparazioni di persiane avvolgibili ad elementi agganciati, in acciaio dolce o in elementi di alluminio, con sostituzione di ganci o stecche, lubrificazione dei meccanismi di manovra. | m² | 19,81 | 0,32 | 64,46
2C.22.700.0100 | Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle, compreso montaggio e smontaggio ove necessario: |  |  |  |
2C.22.700.0100.a | - senza sostituzione delle corde | m² | 22,21 | 0,36 | 46,51
2C.22.700.0100.b | - con sostituzione delle corde e lavaggio | m² | 27,42 | 0,44 | 42,01
2C.22.700.0110 | Revisione tende plissè, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
2C.22.700.0110.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 23,68 | 0,38 | 44,85
2C.22.700.0110.b | - con sostituzione del tessuto | m² | 27,41 | 0,44 | 41,99
2C.22.700.0120 | Revisione tende verticali scorrevoli, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
2C.22.700.0120.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 22,10 | 0,36 | 46,33
2C.22.700.0120.b | - con sostituzione del tessuto normale | m² | 25,54 | 0,41 | 44,09
2C.22.700.0120.c | - sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo | m² | 45,47 | 0,73 | 34,57
2C.22.700.0130 | Revisione tende da sole di qualsiasi tipo, compreso montaggio e smontaggio: |  |  |  |
2C.22.700.0130.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 27,28 | 0,44 | 42,19
2C.22.700.0130.b | - con sostituzione del tessuto | m² | 44,16 | 0,71 | 35,03
2C.22.700.0140 | Revisione zanzariere con sostituzione del telo, compreso montaggio e smontaggio: | m² | 38,14 | 0,61 | 34,19
2C.22.700.0200 | Sostituzione di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: |  |  |  |
2C.22.700.0200.a | - per portoncini in legno | cad | 140,67 | 1,13 | 38,80
2C.22.700.0200.b | - per cancelli in ferro esterni | cad | 151,49 | 1,22 | 36,03
2C.22.700.0210 | Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e posa in opera, del tipo: |  |  |  |
2C.22.700.0210.a | - a quattro giri laterali | cad | 133,21 | 1,07 | 40,97
2C.22.700.0210.b | - a quattro giri laterali con due aste | cad | 160,83 | 1,29 | 33,94
2C.22.700.0210.c | - a quattro giri laterali con quattro aste | cad | 194,16 | 1,56 | 28,11
2C.22.700.0210.d | - fornitura chiave a doppia mappa | cad | 13,18 | 0,11 | 35,51