Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MC.19 - Materiali - Rivestimenti

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MC.19 | MATERIALI PER RIVESTIMENTI |  |  |  |
MC.19.050 | PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA PER RIVESTIMENTO |  |  |  |
MC.19.050.0010 | Piastrelle in maiolica a superficie smaltata, di prima scelta: |  |  |  |
MC.19.050.0010.a | - 15 x 15 cm colore bianco | m² | 10,81 |  |
MC.19.050.0010.b | - 15 x 15 cm colori chiari e decorate | m² | 11,19 |  |
MC.19.050.0010.c | - 20 x 20 cm tinte unite | m² | 10,81 |  |
MC.19.050.0010.d | - 20 x 20 cm decorate | m² | 11,19 |  |
MC.19.050.0020 | Piastrelle in monocottura con superficie smaltata: |  |  |  |
MC.19.050.0020.a | - 20 x 20 cm tipo fiammato | m² | 9,81 |  |
MC.19.050.0020.b | - 20 x 20 cm tipo tinta unita | m² | 12,65 |  |
MC.19.050.0020.c | - 20 x 20 cm tipo decorato | m² | 10,85 |  |
MC.19.050.0020.d | - 30 x 30 cm tipo fiammato | m² | 11,81 |  |
MC.19.050.0020.e | - 30 x 30 cm tipo tinta unita | m² | 12,65 |  |
MC.19.050.0020.f | - 30 x 30 cm tipo decorato | m² | 14,98 |  |
MC.19.100 | PIASTRELLE E TELI VINILICI PER RIVESTIMENTI |  |  |  |
MC.19.100.0010 | Piastrelle resilienti in resine speciali e PVC rinforzato e stabilizzato da doppia fibra di vetro, anche minerali e pigmenti, a bordi bisellati e smussati, superficie non riflettente, leggermente goffrata, lamina trasparente da 0,45 mm, formato 32 x 32 cm, 42 x 64 cm, spessore 3,0 mm. | m² | 22,46 |  |
MC.19.100.0020 | Teli in vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, altezza 100 - 200 cm, spessore 1 - 1,5 mm | m² | 9,30 |  |
MC.19.100.0030 | Teli costituiti da strato esterno in cloruro di polivinile, supporto in cotone, superficie operata, lavabile, colori di produzione, altezza 140 cm, tipo: |  |  |  |
MC.19.100.0030.a | - leggero | m² | 7,23 |  |
MC.19.100.0030.b | - pesante | m² | 8,78 |  |
MC.19.100.0040 | Teli fonoassorbenti in PVC espanso ricoperto da strato di PVC, altezza 100 - 200 cm, spessore 2 mm. | m² | 11,77 |  |
MC.19.100.0050 | Teli vinilici a struttura differenziata di spessore totale 1 mm, costituiti da una base omogenea di spessore 0,9 mm e da uno strato di usura di 0,1 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità. | m² | 13,44 |  |
MC.19.100.0060 | Teli vinilici a struttura differenziata di spessore totale 1,5 mm, costituiti da una base omogenea di spessore 1,3 mm e da uno strato di usura di 0,2 mm in PVC esente da cariche minerali e privo di porosità, con superficie goffrata tipo ardesia | m² | 18,07 |  |
MC.19.150 | ELEMENTI PER RIVESTIMENTI ESTERNI |  |  |  |
MC.19.150.0010 | Listelli in clinker trafilato per rivestimenti esterni, formato 6 x 24 cm, 12 x 24 cm: |  |  |  |
MC.19.150.0010.a | - colorati in pasta, serie grezza: | m² | 13,51 |  |
MC.19.150.0010.b | - smaltati e vetrinati | m² | 15,60 |  |
MC.19.150.0020 | Listelli in clinker trafilato per rivestimenti esterni, formato 12 x 12 cm: |  |  |  |
MC.19.150.0020.a | - serie grezza | m² | 17,28 |  |
MC.19.150.0020.b | - serie smaltata vetrinata | m² | 20,00 |  |
MC.19.150.0030 | Listelli in laterizio estruso per rivestimenti esterni, formato 5,5 x 25 cm | m² | 6,71 |  |
MC.19.200 | ADESIVI PER RIVESTIMENTI E ZOCCOLINI |  |  |  |
MC.19.200.0020 | Adesivo acrilico in dispersione acquosa, per la posa di rivestimenti murali in pvc, pvc espanso, rivestimenti di sughero con supporto in pvc. (consumo 0,25-0,45 kg/m²) | kg | 2,94 |  |