Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MC.07 - Materiali vari, giunti, profili

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MC.07 | GIUNTI, PROFILI, MATERIALI ACCESSORI E VARI |  |  |  |
MC.07.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE I giunti di dilatazione di finitura per impermeabilizzazioni, pavimentazioni e pareti sono nei relativi capitoli.I giunti strutturali stradali sono nel capitolo Strade. |  |  |  |
MC.07.010 | PROFILI PER GIUNTI STRUTTURALI |  |  |  |
MC.07.010.0010 | Profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm: |  |  |  |
MC.07.010.0010.a | - per giunti di ripresa | m | 5,86 |  |
MC.07.010.0010.b | - per giunti di dilatazione di 2/4 cm | m | 8,80 |  |
MC.07.010.0020 | Profilati in materiale idroespansivo per realizzare giunti di ripresa nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. | m | 10,08 |  |
MC.07.010.0030 | Profilo scatolare plastico autosigillante a tenuta idraulica, composto da due elementi di materiale plastico con interposta una guarnizione idroespandente a base di bentonite di sodio naturale, per controllo e sigillo dei fenomeni di ritiro delle murature in calcestruzzo. | m | 25,11 |  |
MC.07.020 | PROFILI SIGILLANTI |  |  |  |
MC.07.020.0010 | Profilo in gomma naturale ad espansione laterale controllata, armato con rete metallica, per giunti di costruzione, dimensioni: |  |  |  |
MC.07.020.0010.a | - mm 20 x 10 | m | 11,36 |  |
MC.07.020.0010.b | - mm 20 x 5 | m | 7,49 |  |
MC.07.020.0020 | Cordoncino di schiuma polietilenica estrusa a cellule chiuse di supporto ai sigillanti elastomerici per il corretto dimensionamento dei giunti elastici, con diametro: |  |  |  |
MC.07.020.0020.a | - d= 6 mm | m | 0,15 |  |
MC.07.020.0020.b | - d= 10 mm | m | 0,19 |  |
MC.07.020.0020.c | - d= 15 mm | m | 0,29 |  |
MC.07.020.0020.d | - d= 20 mm | m | 0,42 |  |
MC.07.020.0020.e | - d= 25 mm | m | 0,58 |  |
MC.07.020.0020.f | - d= 30 mm | m | 0,77 |  |
MC.07.100 | SIGILLANTI IN CARTUCCIA |  |  |  |
MC.07.100.0010 | Sigillanti siliconici monocomponenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Nei seguenti tipi con diverse formulazioni in relazione alla particolare destinazione d'uso: |  |  |  |
MC.07.100.0010.a | - a reticolazione acetica, idoneo per la sigillatura elastica ed impermeabile, e l'incollaggio di giunti su vetro, vetro profilato, vetrocemento, acquari ecc.. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%. | cad | 3,28 |  |
MC.07.100.0010.b | - a reticolazione acetica, antimuffa, specifico per la sigillatura di giunti di raccordo in cucina e nel settore sanitario. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%. | cad | 4,20 |  |
MC.07.100.0010.c | - a reticolazione neutra, inodore, in vari tipi adatti alla sigillatura di giunti di dilatazione di pavimenti esterni, tra vetri e serramenti e tra serramenti e murature, incollaggio specchi e sigillatura lattonerie. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%. | cad | 4,24 |  |
MC.07.100.0010.d | - a reticolazione neutra, inodore, in vari tipi adatti alla sigillatura di giunti tra lastre di policarbonato, e dei giunti elastici nei pavimenti e rivestimenti in marmo. Allungamento di esercizio non inferiore al 20%. | cad | 4,66 |  |
MC.07.100.0020 | Sigillanti monocomponenti a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. Adatti a giunti interni ed esterni, possono essere applicati anche su supporti umidi, ma temono il contatto continuo con l'acqua. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Nei seguenti tipi con: |  |  |  |
MC.07.100.0020.a | - allungamento di esercizio non superiore al 15%. | cad | 2,90 |  |
MC.07.100.0030 | Sigillante monocomponente a base di gomma butilica per giunti anche a compressione soggetti a piccoli movimenti. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). Allungamento di esercizio non superiore al 5%. | cad | 2,98 |  |
MC.07.100.0040 | Sigillante poliuretanico bicomponente, autolivellante, per giunti orizzontali con allungamento non superiore al 5%. Applicazione a colatura. | cad | 5,37 |  |
MC.07.100.0050 | Mastice sigillante refrattario a base di silicati stabilizzati come leganti, ed una miscela di ossidi come cariche apirogene. Può essere esposto a fiamma libera fino a temperature di 1.000 C°. Applicazione a pistola. (Resa in base alla dimensione del giunto; cartuccia da 310 ml). | cad | 6,35 |  |
MC.07.100.0060 | Adesivo per montaggio, monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, esente da solventi. Adatto all'incollaggio permanente dei materiali più svariati. Applicazione a pistola. (Resa 0,30 kg/m²; cartuccia da 310 ml). | cad | 5,07 |  |
MC.07.100.0080 | Sigillante poli acrilico tixotropico monocomponente | cad | 2,55 |  |
MC.07.100.0090 | Sigillante poliuretanico monocomponente, igroindurente, tixotropico (in cartucce da 310 ml) | cad | 5,16 |  |
MC.07.100.0100 | Sigillante poliuretanico bicomponente (in latte) | kg | 11,37 |  |
MC.07.100.0110 | Sigillante a base di bitume polimero in fase solvente (in latte) | kg | 3,62 |  |
MC.07.100.0120 | Pasta sigillante pronta all'uso, ad espansione controllata, per ripristini di piccole fessure in presenza di acqua | kg | 15,49 |  |
MC.07.200 | MATERIALI VARI |  |  |  |
MC.07.200.0010 | Rete in fibra di vetro apprettata portaintonaco | m² | 2,08 |  |
MC.07.200.0020 | Teli in polietilene espanso estruso, di spessore: |  |  |  |
MC.07.200.0020.a | - 1 mm | m² | 0,23 |  |
MC.07.200.0020.b | - 2 mm | m² | 0,47 |  |
MC.07.200.0020.c | - 3 mm | m² | 0,69 |  |
MC.07.200.0020.d | - 4 mm | m² | 0,94 |  |
MC.07.200.0020.e | - 5 mm | m² | 1,16 |  |
MC.07.200.0100 | Rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancione, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per recinzione cantieri e similari | m² | 0,83 |  |