Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1M.11 - Terminali idro-sanitari

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1M.11 | TERMINALI IDRO-SANITARI |  |  |  |
1M.11.010 | VASI IGIENICI |  |  |  |
1M.11.010.0010 | Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
1M.11.010.0010.a | - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 178,15 | 1,43 | 40,31
1M.11.010.0010.b | - con cassetta di lavaggio a zaino con scarico a parete o pavimento, completo di gruppo di scarico, viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 235,99 | 1,90 | 30,43
1M.11.010.0010.c | - tipo scuola a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 156,87 | 1,26 | 45,78
1M.11.010.0010.d | - sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 221,94 | 1,78 | 32,36
1M.11.010.0020 | Vaso igienico alla turca in vetrochina colore bianco, completo di erogatore a vela, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 142,81 | 1,15 | 33,52
1M.11.010.0030 | Sistemi d'erogazione per vaso igienico: |  |  |  |
1M.11.010.0030.a | - rubinetto a passo rapido da 1" da incasso, completo di tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 79,04 | 0,64 | 30,29
1M.11.010.0030.b | - rubinetto a passo rapido da 1" da incasso a chiusura automatica, completo di tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 135,02 | 1,09 | 17,73
1M.11.010.0030.c | - rubinetto a passo rapido da 1" da incasso con comando a pedale e chiusura automatica, completo di tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 277,59 | 2,23 | 8,62
1M.11.010.0030.d | - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 170,90 | 1,37 | 14,01
1M.11.010.0030.e | - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 123,13 | 0,99 | 19,44
1M.11.010.0030.f | - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l, completa di rubinetto da 1/2" da incasso con comando a pedale a chiusura automatica, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 184,33 | 1,48 | 12,99
1M.11.010.0040 | Completamenti per vaso igienico: |  |  |  |
1M.11.010.0040.a | - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio | cad | 32,98 | 0,27 | 11,61
1M.11.010.0040.b | - sedile per vaso tipo scuola in poliestere con coperchio | cad | 46,87 | 0,38 | 8,17
1M.11.020 | LAVABI |  |  |  |
1M.11.020.0010 | Lavabi normali in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
1M.11.020.0010.a | - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 103,04 | 0,83 | 46,46
1M.11.020.0010.b | - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 105,36 | 0,85 | 45,43
1M.11.020.0010.c | - a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensole | cad | 116,77 | 0,94 | 41,00
1M.11.020.0010.d | - da semi-incasso da 65 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 327,84 | 2,64 | 14,60
1M.11.020.0010.e | - da incasso da 65 x 50 cm circa (mobile escluso) | cad | 202,95 | 1,63 | 23,59
1M.11.020.0020 | Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: |  |  |  |
1M.11.020.0020.a | - da 90 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 156,90 | 1,26 | 30,51
1M.11.020.0020.b | - da 120 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 174,06 | 1,40 | 27,50
1M.11.020.0030 | Lavabi di altri tipi in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
1M.11.020.0030.a | - da 55 x 40 cm circa, completo di mensole | cad | 99,33 | 0,80 | 48,19
1M.11.020.0030.b | - da 45 x 40 cm circa, completo di mensole | cad | 116,91 | 0,94 | 40,95
1M.11.020.0040 | Gruppi d'erogazione per lavabo: |  |  |  |
1M.11.020.0040.a | - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 94,72 | 0,76 | 25,27
1M.11.020.0040.b | - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 171,98 | 1,38 | 13,92
1M.11.020.0040.c | - a bordo lavabo con comando temporizzato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a chiusura automatica temporizzata a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 256,39 | 2,06 | 9,34
1M.11.020.0040.d | - a parete con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, guarnizioni | cad | 186,13 | 1,50 | 12,86
1M.11.020.0040.e | - a parete con comando temporizzato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a chiusura automatica temporizzata a bocca fissa con rompigetto, guarnizioni | cad | 214,03 | 1,72 | 11,19
1M.11.020.0040.f | - a parete con erogazione automatica da 1/2", composto da: rubinetto a comando elettronico alimentazione 18÷24 V - 50 Hz a bocca fissa con rompigetto, guarnizioni | cad | 257,53 | 2,07 | 9,30
1M.11.020.0050 | Gruppi di scarico per lavabo: |  |  |  |
1M.11.020.0050.a | - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 44,71 | 0,36 | 53,55
1M.11.020.0050.b | - a tappo e catenella da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, tappo e catenella, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 54,42 | 0,44 | 43,99
1M.11.020.0050.c | - libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 53,67 | 0,43 | 44,61
1M.11.020.0060 | Completamenti per lavabi: |  |  |  |
1M.11.020.0060.a | - colonna lavabo a parete | cad | 41,72 | 0,34 | 28,69
1M.11.020.0060.b | - coprigiunto lavabo a canale in batteria | cad | 47,73 | 0,38 | 25,08
1M.11.030 | BIDET |  |  |  |
1M.11.030.0010 | Bidet in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
1M.11.030.0010.a | - a pavimento in vetrochina colore bianco, completo di viti di fissaggio | cad | 115,99 | 0,93 | 41,27
1M.11.030.0010.b | - sospeso in vetrochina colore bianco, completo di telaio metallico da incasso e mensole | cad | 169,38 | 1,36 | 28,26
1M.11.030.0020 | Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2" , composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 raccordi flessibili con rosetta, guarnizioni | cad | 94,72 | 0,76 | 25,27
1M.11.030.0030 | Gruppo di scarico per bidet, a saltarello da 1"1/4, composto da: piletta con saltarello, sifone con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 40,23 | 0,32 | 59,51
1M.11.040 | VASCHE DA BAGNO |  |  |  |
1M.11.040.0010 | Vasche da bagno colore bianco: |  |  |  |
1M.11.040.0010.a | - in acciaio smaltato, da rivestire da 120 x 70 cm | cad | 131,29 | 1,06 | 36,46
1M.11.040.0010.b | - in acciaio smaltato, da rivestire da 170 x 70 cm | cad | 131,29 | 1,06 | 36,46
1M.11.040.0010.c | - in ghisa smaltata, da rivestire da 120 x 70 cm | cad | 262,59 | 2,11 | 18,23
1M.11.040.0010.d | - in ghisa smaltata, da rivestire da 170 x 70 cm | cad | 275,03 | 2,21 | 17,41
1M.11.040.0010.e | - in acrilico, da rivestire, da 120 x 70 cm | cad | 368,54 | 2,96 | 12,99
1M.11.040.0010.f | - in acrilico, da rivestire, da 170 x 70 cm | cad | 407,87 | 3,28 | 11,74
1M.11.040.0020 | Gruppi d'erogazione per vasca da bagno: |  |  |  |
1M.11.040.0020.a | - esterno da 1/2" per vasca da bagno, con 2 rubinetti, deviatore, bocca fissa con rompigetto, doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, completo di guarnizioni | cad | 191,00 | 1,54 | 12,53
1M.11.040.0020.b | - esterno da 1/2" per vasca da bagno, composto da: un rubinetto miscelatore manuale monocomando, un deviatore, una bocca fissa con rompigetto, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, completo di guarnizioni | cad | 118,60 | 0,95 | 20,19
1M.11.040.0020.c | - da incasso da 1/2" per vasca da bagno, composto da: 2 rubinetti a maniglia, una bocca fissa con rompigetto e deviatore, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, guarnizioni | cad | 239,52 | 1,93 | 9,99
1M.11.040.0020.d | - da incasso da 1/2" per vasca da bagno, composto da: un rubinetto miscelatore manuale monocomando, una bocca fissa con rompigetto e deviatore, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, guarnizioni | cad | 199,97 | 1,61 | 11,97
1M.11.040.0030 | Gruppi di scarico per vasca da bagno: |  |  |  |
1M.11.040.0030.a | - a saltarello da 1"1/2 completa di pozzetto sifonato, piletta con saltarello e relativo comando, troppopieno e guarnizioni. | cad | 114,87 | 0,92 | 20,84
1M.11.040.0030.b | - a tappo e catenella da 1"1/2 completa di pozzetto sifonato, piletta con tappo e catenella, troppopieno e guarnizioni. | cad | 83,52 | 0,67 | 28,66
1M.11.050 | DOCCE |  |  |  |
1M.11.050.0010 | Piatti doccia colore bianco: |  |  |  |
1M.11.050.0010.a | - in fire-clay, da 70 x 70 cm | cad | 133,10 | 1,07 | 35,97
1M.11.050.0010.b | - in fire-clay, da 80 x 80 cm | cad | 173,81 | 1,40 | 27,54
1M.11.050.0010.c | - in acrilico, da 80 x 80 cm | cad | 248,29 | 2,00 | 19,28
1M.11.050.0020 | Gruppi d'erogazione per doccia: |  |  |  |
1M.11.050.0020.a | - da incasso da 1/2" per doccia, composto da: 2 rubinetti a maniglia, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni | cad | 183,54 | 1,48 | 13,04
1M.11.050.0020.b | - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni | cad | 106,67 | 0,86 | 22,44
1M.11.050.0020.c | - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore termostatico, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni | cad | 205,93 | 1,66 | 11,63
1M.11.050.0020.d | - aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione del braccio doccia | cad | 35,82 | 0,29 |
1M.11.050.0030 | Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni | cad | 48,44 | 0,39 | 49,42
1M.11.060 | LAVELLI E LAVATOI |  |  |  |
1M.11.060.0010 | Lavelli in fire-clay colore bianco: |  |  |  |
1M.11.060.0010.a | - a 1 bacino da 42 x 38 cm circa, completo di mensole | cad | 137,72 | 1,11 | 34,76
1M.11.060.0010.b | - a 1 bacino da 60 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 134,67 | 1,08 | 35,55
1M.11.060.0010.c | - a 1 bacino con scolapiatti da 90 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 163,71 | 1,32 | 29,24
1M.11.060.0010.d | - a 2 bacini da 90 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 188,51 | 1,52 | 25,39
1M.11.060.0010.e | - a 2 bacini con scolapiatti da 120 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 205,32 | 1,65 | 23,31
1M.11.060.0010.f | - da semi-incasso a 1 bacino con scolapiatti da 90 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 165,01 | 1,33 | 29,01
1M.11.060.0010.g | - da semi-incasso a 2 bacini da 90 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 181,68 | 1,46 | 26,35
1M.11.060.0010.h | - lavello da semi-incasso a 2 bacini con scolapiatti da 120 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 210,82 | 1,69 | 22,71
1M.11.060.0020 | Lavelli in acciaio inox da semi-incasso: |  |  |  |
1M.11.060.0020.a | - a 1 bacino con scolapiatti da 90 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 124,53 | 1,00 | 38,44
1M.11.060.0020.b | - a 2 bacini da 90 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 153,46 | 1,23 | 31,19
1M.11.060.0020.c | - a 2 bacini con scolapiatti da 120 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 163,71 | 1,32 | 29,24
1M.11.060.0030 | Lavatoi in fire-clay colore bianco: |  |  |  |
1M.11.060.0030.a | - da 60 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 130,30 | 1,05 | 36,74
1M.11.060.0030.b | - da 75 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 161,50 | 1,30 | 29,64
1M.11.060.0030.c | - con piano lavaggio da 60 x 60 cm circa, completo di mensole | cad | 153,17 | 1,23 | 31,25
1M.11.060.0040 | Gruppi d'erogazione per lavello e lavatoio: |  |  |  |
1M.11.060.0040.a | - a bordo lavello da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca girevole con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 108,15 | 0,87 | 22,14
1M.11.060.0040.b | - a parete esterno da 1/2", composto da: miscelatore monocomando e bocca girevole con rompigetto, guarnizioni | cad | 107,40 | 0,86 | 22,29
1M.11.060.0040.c | - a parete da incasso da 1/2", composto da: 2 rubinetti a maniglia, bocca girevole con rompigetto, guarnizioni | cad | 105,17 | 0,85 | 22,76
1M.11.060.0050 | Gruppi di scarico per lavello e lavatoio: |  |  |  |
1M.11.060.0050.a | - per apparecchio a 1 bacino da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, tappo e catenella, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 53,67 | 0,43 | 44,61
1M.11.060.0050.b | - per apparecchio a 2 bacini da 1"1/4, composto da: 2 pilette con griglia, 2 tappi e catenelle, 1 sifone a 2 ingressi ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 73,08 | 0,59 | 32,76
1M.11.070 | ALTRI APPARECCHI SANITARI |  |  |  |
1M.11.070.0010 | Orinatoi sifonati in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
1M.11.070.0010.a | - sospeso con altezza 50 cm a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni | cad | 202,64 | 1,63 | 35,44
1M.11.070.0010.b | - sospeso con altezza 70 cm a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni | cad | 400,11 | 3,22 | 17,95
1M.11.070.0010.c | - a stallo a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni | cad | 253,67 | 2,04 | 28,31
1M.11.070.0010.d | - completamento: copertura laterale per orinatoio a stallo | cad | 182,90 | 1,47 | 39,26
1M.11.070.0010.e | - completamento: copertura intermedia per orinatoio a stallo | cad | 177,32 | 1,43 | 40,50
1M.11.070.0010.f | - completamento: gruppo d'erogazione a comando con chiusura automatica, composto da: rubinetto a pulsante 1/2", tubo d'allacciamento con rosone e guarnizioni | cad | 61,13 | 0,49 | 39,16
1M.11.070.0010.g | - completamento: gruppo d'erogazione a lavaggio continuo, composto da: rubinetto a cappuccio chiuso da 1/2", tubo d'allacciamento con rosone e guarnizioni | cad | 59,64 | 0,48 | 40,14
1M.11.070.0020 | Vuotatoi in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
1M.11.070.0020.a | - con griglia metallica, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 359,34 | 2,89 | 19,98
1M.11.070.0020.b | - completamento: gruppo d'erogazione a parete da incasso, composto da: 2 rubinetti a maniglia, bocca girevole con rompigetto, rubinetto a passo rapido da 1", tubo d'allacciamento al vuotatoio, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 265,34 | 2,13 | 18,04
1M.11.070.0030 | Fontanelle in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
1M.11.070.0030.a | - con foro laterale per zampillo, completa di viti di fissaggio | cad | 152,65 | 1,23 | 31,36
1M.11.070.0030.b | - completamento: gruppo d'erogazione da 1/2" composto da: rubinetto a zampillo con pulsante e chiusura automatica, tubo cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni con rosetta e guarnizioni | cad | 124,58 | 1,00 | 19,22
1M.11.070.0030.c | - completamento: gruppo di scarico da 1" composto da: piletta con griglia, sifone con cannotto e rosone e guarnizioni | cad | 49,94 | 0,40 | 47,94
1M.11.070.0040 | Lavapiedi in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
1M.11.070.0040.a | - lavapiedi, completo di viti di fissaggio | cad | 245,30 | 1,97 | 19,51
1M.11.070.0040.b | - completamento: gruppo d'erogazione con rubinetto da 1/2" , composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 29,78 | 0,24 | 80,39
1M.11.070.0040.c | - completamento: gruppo di scarico a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 44,71 | 0,36 | 53,55
1M.11.080 | SISTEMI SANITARI PER DISABILI |  |  |  |
1M.11.080.0010 | Vasi-bidet per disabili: |  |  |  |
1M.11.080.0010.a | - a pavimento, con apertura anteriore in vetrochina colore bianco con cassetta a zaino da 7 l con batteria di lavaggio a comando agevolato, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 720,92 | 5,80 | 6,64
1M.11.080.0010.b | - sospeso, con apertura anteriore in vetrochina colore bianco con cassetta a zaino da 7 l con batteria di lavaggio a comando agevolato, completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 452,41 | 3,64 | 10,58
1M.11.080.0010.c | - completamento: sedile con apertura anteriore e coperchio | cad | 59,25 | 0,48 | 6,46
1M.11.080.0010.d | - completamento: doccetta con flessibile e gancio a muro | cad | 29,75 | 0,24 | 12,87
1M.11.080.0020 | Lavabi per disabili: |  |  |  |
1M.11.080.0020.a | - fisso, con poggiagomiti e paraspruzzi in vetrochina colore bianco, completo di: rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole | cad | 505,77 | 4,07 | 9,46
1M.11.080.0020.b | - reclinabile con dispositivo meccanico, con poggiagomiti e paraspruzzi in vetrochina colore bianco, completo di: rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole | cad | 770,41 | 6,19 | 9,32
1M.11.080.0020.c | - reclinabile con dispositivo pneumatico, con poggiagomiti e paraspruzzi in vetrochina colore bianco, completo di: rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole | cad | 1.404,96 | 11,29 | 5,11
1M.11.080.0040 | Completamenti vari per locali igienici disabili: |  |  |  |
1M.11.080.0040.a | - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio. | cad | 485,36 | 3,90 | 9,86
1M.11.080.0040.b | - specchio reclinabile con sistema di fissaggio. | cad | 219,30 | 1,76 | 5,46
1M.11.080.0050 | Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: |  |  |  |
1M.11.080.0050.a | - lunghezza 400 mm | cad | 67,56 | 0,54 | 8,91
1M.11.080.0050.b | - lunghezza 600 mm | cad | 74,38 | 0,60 | 8,09
1M.11.080.0050.c | - lunghezza 800 mm | cad | 85,30 | 0,69 | 7,06
1M.11.080.0050.d | - lunghezza 1000 mm | cad | 99,63 | 0,80 | 6,04
1M.11.080.0060 | Impugnatura di sicurezza ad angolo, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Dimensioni: |  |  |  |
1M.11.080.0060.a | - 705 x 210 mm | cad | 94,01 | 0,76 | 8,01
1M.11.080.0060.b | - 300 x 600 mm | cad | 89,03 | 0,72 | 8,46
1M.11.080.0060.c | - 400 x 900 mm | cad | 129,50 | 1,04 | 5,81
1M.11.080.0060.d | - 600 x 1100 mm | cad | 143,83 | 1,16 | 5,24
1M.11.080.0070 | Sostegno di sicurezza da parete a pavimento, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera | cad | 250,13 | 2,01 | 3,61
1M.11.080.0080 | Corrimano per doccia, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: |  |  |  |
1M.11.080.0080.a | - ad angolo orizzontale, dimensioni 660 x 660 mm | cad | 124,53 | 1,00 | 7,25
1M.11.080.0080.b | - ad angolo orizzontale, dimensioni 760 x 760 mm | cad | 145,70 | 1,17 | 6,20
1M.11.080.0080.c | - a doppio angolo, dimensioni 760 x 760 x 1100 mm | cad | 216,01 | 1,74 | 4,18
1M.11.080.0080.d | - angolare, dimensioni 1150 x 1050 mm | cad | 181,88 | 1,46 | 4,96
1M.11.080.0080.e | - rettilineo, lunghezza 1600 mm | cad | 149,29 | 1,20 | 5,04
1M.11.080.0080.f | - in misure libere, compresi angoli | cad | 92,82 | 0,75 | 6,49
1M.11.080.0090 | Barra di sostegno verticale, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: |  |  |  |
1M.11.080.0090.a | - sospesa a parete, altezza 1500 mm, sporgenza 167 mm | cad | 171,30 | 1,38 | 3,51
1M.11.080.0090.b | - da pavimento a parete, altezza 1900 mm, sporgenza 167 mm | cad | 191,77 | 1,54 | 3,14
1M.11.080.0100 | Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C. | cad | 294,17 | 2,36 | 2,05
1M.11.080.0110 | Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. | cad | 427,60 | 3,44 | 2,11
1M.11.090 | SCALDABAGNI |  |  |  |
1M.11.090.0010 | Scaldabagni elettrici: |  |  |  |
1M.11.090.0010.a | - istantaneo da 10 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 184,29 | 1,48 | 51,95
1M.11.090.0010.b | - istantaneo da 15 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 194,56 | 1,56 | 49,21
1M.11.090.0010.c | - istantaneo da 30 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 206,61 | 1,66 | 46,34
1M.11.090.0010.d | - ad accumulo verticale da 50 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 228,95 | 1,84 | 41,82
1M.11.090.0010.e | - ad accumulo verticale da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 265,56 | 2,13 | 36,05
1M.11.090.0010.f | - ad accumulo verticale da 100 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 291,01 | 2,34 | 32,90
1M.11.090.0010.g | - ad accumulo orizzontale da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 249,48 | 2,01 | 38,38
1M.11.090.0010.h | - ad accumulo orizzontale da 100 litri, completo di protezioni e sicurezze | cad | 271,36 | 2,18 | 35,28
1M.11.090.0020 | Scaldabagni a gas a camera aperta: |  |  |  |
1M.11.090.0020.a | - a parete con accensione piezo-elettrica da 50 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 413,29 | 3,32 | 28,96
1M.11.090.0020.b | - a parete con accensione piezo-elettrica da 80 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 422,99 | 3,40 | 28,29
1M.11.090.0020.c | - a parete con accensione piezo-elettrica da 100 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 445,64 | 3,58 | 26,86
1M.11.090.0020.d | - a parete con accensione piezo-elettrica da 120 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 481,22 | 3,87 | 24,87
1M.11.090.0020.e | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 150 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 630,65 | 5,07 | 22,77
1M.11.090.0020.f | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 200 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 705,05 | 5,67 | 20,37
1M.11.090.0020.g | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 300 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.173,90 | 9,44 | 14,27
1M.11.090.0020.h | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 400 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.371,20 | 11,02 | 12,22
1M.11.090.0020.i | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 500 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.529,68 | 12,30 | 10,95
1M.11.090.0020.j | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 600 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.739,11 | 13,98 | 9,63
1M.11.090.0020.k | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 800 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.311,45 | 18,58 | 8,28
1M.11.090.0020.l | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 1000 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.925,99 | 23,52 | 6,54
1M.11.090.0020.m | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 1500 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 3.944,82 | 31,71 | 4,85
1M.11.090.0020.n | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 2000 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 4.395,22 | 35,33 | 4,36
1M.11.090.0020.o | - a basamento con accensione elettronica da 150 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 952,49 | 7,66 | 15,08
1M.11.090.0020.p | - a basamento con accensione elettronica da 200 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.014,74 | 8,16 | 14,15
1M.11.090.0020.q | - a basamento con accensione elettronica da 300 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.439,94 | 11,58 | 11,64
1M.11.090.0020.r | - a basamento con accensione elettronica da 400 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.609,74 | 12,94 | 10,41
1M.11.090.0020.s | - a basamento con accensione elettronica da 500 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.765,80 | 14,19 | 9,49
1M.11.090.0020.t | - a basamento con accensione elettronica da 600 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.955,82 | 15,72 | 8,57
1M.11.090.0020.u | - a basamento con accensione elettronica da 800 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.482,87 | 19,96 | 7,71
1M.11.090.0020.v | - a basamento con accensione elettronica da 1000 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 3.037,57 | 24,42 | 6,30
1M.11.090.0020.w | - a basamento con accensione elettronica da 1500 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 4.051,55 | 32,57 | 4,73
1M.11.090.0020.x | - a basamento con accensione elettronica da 2000 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 4.512,46 | 36,27 | 4,24
1M.11.090.0030 | Scaldabagni a gas a camera stagna: |  |  |  |
1M.11.090.0030.a | - a parete con accensione elettronica da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 847,52 | 6,81 | 14,12
1M.11.090.0030.b | - a parete con accensione elettronica da 120 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 965,56 | 7,76 | 12,39
1M.11.090.0030.c | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo coassiale orizzontale da 1 m | cad | 70,21 | 0,56 | 34,10
1M.11.090.0030.d | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo coassiale verticale da 1 m | cad | 168,05 | 1,35 | 14,25
1M.11.090.0030.e | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo sdoppiato da 1 m | cad | 107,40 | 0,86 | 22,29
1M.11.090.0030.f | - a basamento con accensione elettronica da 200 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 1.785,34 | 14,35 | 8,04
1M.11.090.0030.g | - a basamento con accensione elettronica da 300 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 2.018,89 | 16,23 | 8,30
1M.11.090.0030.h | - a basamento con accensione elettronica da 400 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 2.282,49 | 18,35 | 7,34
1M.11.090.0030.i | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo coassiale orizzontale da 1 m | cad | 91,23 | 0,73 | 26,24
1M.11.090.0030.j | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo coassiale verticale da 1 m | cad | 158,35 | 1,27 | 15,12
1M.11.090.0030.k | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo sdoppiato da 1 m | cad | 144,60 | 1,16 | 16,56
1M.11.100 | COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI |  |  |  |
1M.11.100.0010 | Rubinetti da incasso a cappuccio: |  |  |  |
1M.11.100.0010.a | - DN15 | cad | 16,86 | 0,14 | 34,10
1M.11.100.0010.b | - DN20 | cad | 24,32 | 0,20 | 23,64
1M.11.100.0010.c | - DN25 | cad | 26,56 | 0,21 | 21,65
1M.11.100.0020 | Miscelatori termostatici: |  |  |  |
1M.11.100.0020.a | - DN15 da incasso | cad | 158,20 | 1,27 | 7,57
1M.11.100.0020.b | - DN 15 esterno | cad | 138,79 | 1,12 | 8,62
1M.11.100.0020.c | - DN20 da incasso | cad | 201,50 | 1,62 | 5,94
1M.11.100.0030 | Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta | cad | 36,54 | 0,29 | 32,76
1M.11.100.0040 | Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4 | cad | 61,13 | 0,49 | 39,16
1M.11.100.0050 | Accessori per apparecchi sanitari: |  |  |  |
1M.11.100.0050.a | - porta rotolo in ottone verniciato | cad | 27,86 | 0,22 | 29,22
1M.11.100.0050.b | - porta rotolo in acciaio inox | cad | 45,20 | 0,36 | 18,01
1M.11.100.0050.c | - porta scopino da muro in plastica | cad | 24,51 | 0,20 | 33,21
1M.11.100.0050.d | - porta sapone in cristallo con supporto in ottone verniciato | cad | 26,79 | 0,22 | 30,38
1M.11.100.0050.e | - porta bicchiere in ottone verniciato con bicchiere trasparente | cad | 26,79 | 0,22 | 30,38
1M.11.100.0050.f | - distributore di sapone liquido in acciaio inox da parete | cad | 71,80 | 0,58 | 11,34
1M.11.100.0050.g | - porta salviette in ottone verniciato da 30 cm | cad | 36,34 | 0,29 | 22,40
1M.11.100.0050.h | - distributore di salviette di carta in acciaio inox | cad | 95,32 | 0,77 | 8,54
1M.11.100.0050.i | - asciugamani elettrico | cad | 251,40 | 2,02 | 4,76
1M.11.100.0050.j | - specchio da 55 x 55 cm circa senza finiture | cad | 76,57 | 0,62 | 15,63
1M.11.100.0050.k | - specchio da 60 x 70 cm senza finiture | cad | 106,05 | 0,85 | 11,29
1M.11.100.0050.l | - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore | cad | 101,41 | 0,82 | 11,80
1M.11.100.0060 | Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: |  |  |  |
1M.11.100.0060.a | - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | cad | 171,56 | 1,38 | 55,81
1M.11.100.0060.b | - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | cad | 163,65 | 1,32 | 43,88
1M.11.100.0060.c | - acqua fredda e acqua calda, senza scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | cad | 153,68 | 1,24 | 62,30
1M.11.100.0060.d | - acqua fredda o acqua calda, senza scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | cad | 47,07 | 0,38 | 50,86
1M.11.100.0060.e | - scarico Inclusioni: - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | cad | 75,22 | 0,60 | 63,64