Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

2C.06 - Murature, tavolati - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2C.06 | MURATURE, TAVOLATI - PICCOLA MANUTERNZIONE |  |  |  |
2C.06.750 | MODIFICHE MURATURE |  |  |  |
2C.06.750.0010 | Tavolati in mattoni pieni per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci e simili, comprese immorsature e piani di lavoro, per: |  |  |  |
2C.06.750.0010.a | - spessore 11 cm (mattone pieno di piatto) | m² | 74,62 | 0,60 | 58,42
2C.06.750.0020 | Tavolati in mattoni forati per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, muricci, comprese immorsature, piani di lavoro: per: |  |  |  |
2C.06.750.0020.a | - spessore forato 8 cm | m² | 44,02 | 0,35 | 59,91
2C.06.750.0020.b | - spessore forato 12 cm | m² | 53,80 | 0,43 | 56,25
2C.06.750.0050 | Chiusura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) con murature in mattoni pieni o forati, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: |  |  |  |
2C.06.750.0050.a | - forato 8 cm | m² | 140,84 | 1,13 | 55,17
2C.06.750.0050.b | - forato 12 cm | m² | 149,08 | 1,20 | 53,70
2C.06.750.0050.c | - mattone pieno 6 cm circa | m² | 150,55 | 1,21 | 55,59
2C.06.750.0050.d | - spessore mattone pieno 11 cm | m² | 176,07 | 1,42 | 54,80
2C.06.750.0060 | Chiusura di vani finestra, porta finestra, porte e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250), su murature portanti perimetrali o interne, con muratura piena in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, compresa esecuzione intonaco di finitura e rappezzi con raccordo all'esistente sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, di spessore: |  |  |  |
2C.06.750.0060.a | - spessore finito da 13 a 20 cm | m² | 175,84 | 1,41 | 53,23
2C.06.750.0060.b | - spessore finito da 21 a 30 cm | m² | 210,96 | 1,70 | 52,00
2C.06.750.0060.c | - spessore finito da 31 a 40 cm | m² | 250,35 | 2,01 | 51,14
2C.06.750.0060.d | - spessore finito da 41 a 50 cm | m² | 285,48 | 2,29 | 50,48
2C.06.750.0070 | Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: |  |  |  |
2C.06.750.0070.a | - forato 8 cm | m² | 153,10 | 1,23 | 56,87
2C.06.750.0070.b | - forato 12 cm | m² | 165,51 | 1,33 | 56,27
2C.06.750.0070.c | - mattone pieno 6 cm circa | m² | 169,00 | 1,36 | 57,36
2C.06.750.0070.d | - mattone pieno 11 cm | m² | 183,35 | 1,47 | 56,40
2C.06.750.0080 | Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in: |  |  |  |
2C.06.750.0080.a | - spessore finito da 13 a 20 cm | m² | 235,87 | 1,90 | 57,86
2C.06.750.0080.b | - spessore finito da 21 a 30 cm | m² | 292,71 | 2,35 | 57,84
2C.06.750.0080.c | - spessore finito da 31 a 40 cm | m² | 339,02 | 2,73 | 57,83
2C.06.750.0080.d | - spessore finito da 41 a 50 cm | m² | 382,89 | 3,08 | 58,00
2C.06.760 | RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI |  |  |  |
2C.06.760.0010 | Pareti in blocchi di gesso, pieni o forati, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per divisori, chiusura vani, compresa stuccatura dei giunti; con: |  |  |  |
2C.06.760.0010.a | - spessore 6 cm | m² | 32,74 | 0,26 | 60,97
2C.06.760.0010.b | - spessore 8 cm | m² | 33,67 | 0,27 | 59,79
2C.06.760.0010.c | - spessore 10 cm | m² | 34,76 | 0,28 | 57,91
2C.06.760.0020 | Controparete in lastre gesso rivestito, a bordi assottigliati, spessore 13 mm, per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti per pareti isolate, chiusure vani. | m² | 27,49 | 0,22 | 59,48