Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MU.07- Materiali impianti sportivi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MU.07 | MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI |  |  |  |
MU.07.010 | TELI IN GOMMA PER PAVIMENTI SPORTIVI |  |  |  |
MU.07.010.0010 | Pannello per pavimento elastico anticaduta di dimensione 100 x 100 cm e di spessore 60 mm, realizzato in granulato di gomma e riciclati di gomma miscelati con legante poliuretanico. | m² | 76,45 |  |
MU.07.010.0020 | Pavimentazione sportiva indoor in gomma, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile a livello scolastico ed amatoriale, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti. Formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalità semiunita, vulcanizzato ad un sottostrato portante resiliente, così da formare un materiale unico a spessore costante. La pavimentazione è provvista di marcatura CE ed è conforme alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1) Spessore 3,00 mm - peso 4,50 Kg/m² | m² | 35,32 |  |
MU.07.010.0030 | Pavimentazione sportiva indoor in gomma pointelastic, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello (amatoriale e professionistico), particolarmente adatto per competizioni nazionali ed internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. Pavimento sportivo in gomma costituito da tre strati a struttura differenziata composto da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma naturale e sintetica, cariche minerali, vulcanizzanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti con superficie opaca, liscia, antiriflesso ed effetto cromatico a tonalità semiunita di spessore mm. 1,0 e sottostrato portante composto da uno strato omogeneo idoneo a sopportare sollecitazioni e pressioni concentrate e continue di spessore mm. 1,0; i due strati saranno calandrati e vulcanizzati a formare un materiale unico di spessore costante pari a mm. 2,0 che verrà accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm. 5,5 con densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante. La pavimentazione è provvista di marcatura CE, ed è conforme alla normativa EN 14904 (tipo P1) e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1). La pavimentazione in gomma dev'essere in possesso di un test effettuato da un laboratorio esterno secondo le emissioni VOC (Composti Organici Volatili) secondo lo schema AgBB:2010 basato su una prova di emissione (ISO 16000) che dimostri le sue bassissime emissioni atmosferiche. Spessore 7,50 mm - peso 6,10 Kg/m² | m² | 43,07 |  |
MU.07.010.0040 | Pavimento sportivo prefabbricato in gomma ecocompatibile conforme alla normativa EN14877. Il manto, a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, si presenterà in formato teli aventi lunghezza (max 25 ml.) e larghezza variabile (1,70-1,83 ml.) e sarà formato da uno strato superiore impermeabile di colorea scelta (secondo gamma disponibile) con spessore non inferiore a mm. 3,0 connotato da una impronta denominata “foca” oppure in alternativa con impronta denominata "pista" esclusivamente negli spessori mm. 6,0 /8,0, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima polivalenza e da uno strato inferiore di colore grigio o marrone. spessore: |  |  |  |
MU.07.010.0040.a | - Spessore 4,50 mm- peso 5,20 Kg/m² | m² | 35,41 |  |
MU.07.010.0040.b | - Spessore 5,00 mm- peso 5,80 Kg/m² | m² | 38,90 |  |
MU.07.010.0040.c | - Spessore 6,00 mm- peso 6,50 Kg/m² | m² | 45,24 |  |
MU.07.010.0040.d | - Spessore 8,00 mm- peso 8,70 Kg/m² | m² | 55,68 |  |
MU.07.010.0050 | Pavimento sportivo prefabbricato in gomma ecocompatibile conforme alla normativa EN 14877. Il manto, a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, si presenta in formato teli aventi lunghezza (max 15 ml.) e larghezza variabile (1,22-1,60 ml.) ed è formato da uno strato superiore impermeabile di colore con spessore non inferiore a mm. 6.0 connotato da una tassellatura regolare e direzionale, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottima resistenza alle scarpe chiodate e da uno strato inferiore di colore nero avente una particolare struttura inclinata nella direzione di corsa che permette un ottimo livello di comfort all’atleta. inoltre, possiede una certificazione quale “Rifiuto non pericoloso”. Gli spessori mm. 10 e mm. 13 risultano conformi alla normativa EN14877. Inoltre il mm. 13 avrà un assorbimento di energia (Ka): ≥ 35% e una Deformazione verticale: ≥ 1,8 mm. rispondenti alle normative I.A.A.F. e F.I.D.A.L.. spessore: |  |  |  |
MU.07.010.0050.a | - Spessore 8,00 mm- peso 8,60 Kg/m² | m² | 55,68 |  |
MU.07.010.0050.b | - Spessore 10,00 mm- peso 10,00 Kg/m² | m² | 60,73 |  |
MU.07.010.0050.c | - Spessore 13,00 mm- peso 12,10 Kg/m² | m² | 79,27 |  |
MU.07.020 | SOTTOSTRATI CON ARMATURA IN FIBRA DI VETRO |  |  |  |
MU.07.020.0010 | Lamina stabilizzante, impermeabilizzante, ed isolante costituita da speciali resine viniliche e fibra di vetro stabilizzante con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante. Tale lamina stabilizzante viene solo appoggiata al sottofondo ed i teli dovranno essere posati a giunzioni avvicinate; su di essi, ma con giunzioni non corrispondenti, verranno successivamente incollati con collanti a base di resine poliuretaniche bicomponenti, (consumo di c.a. 500 gr/mq) i teli della pavimentazione sportiva; le pavimentazioni sportive utilizzabili sono in gomma (spessore 3,0 mm.), oppure di uno spessore più elevato (7,5 mm) grazie al quale si raggiungono i valori tecnico/prestazionali richiesti dalla norma EN14904. L’accoppiamento in opera, che rende il pavimento autoposante, ne permette il suo isolamento dal sottofondo e ne facilita la sostituzione alla fine del ciclo di vita. |  |  |  |
MU.07.020.0010.a | - EN 14904 (tipo P1) - Spessore 1,20 mm - peso 1,05 kg/m² | m² | 15,10 |  |
MU.07.020.0010.b | - EN 14904 (tipo P2) - Spessore 4,00 mm - peso 2,10 kg/m² | m² | 25,17 |  |
MU.07.020.0010.c | - EN 14904 (tipo P1) - Spessore 6,00 mm - peso 3,00 kg/m² | m² | 30,21 |  |
MU.07.030 | TELI VINILICI PER PAVIMENTI SPORTIVI |  |  |  |
MU.07.030.0010 | Pavimentazione sportiva indoor in pvc, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile a livello scolastico ed amatoriale, adatto per competizioni di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. Pavimento vinilico con superficie a vista in rilievo su schiuma di PVC, stabilizzato con fibra di vetro e rovescio ruvido per attacco adesivo. La pavimentazione è provvista di marcatura CE, ed è conforme alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1); Spessore 3,50 mm - peso 3,00 kg/m² | m² | 28,02 |  |
MU.07.030.0020 | Pavimentazione sportiva indoor in pvc pointelastic, ideale per aree polivalenti ed utilizzabile ad ogni livello (amatoriale e professionistico), particolarmente adatto per competizioni nazionali ed internazionali di pallavolo, calcetto, pallamano e badminton. Pavimento sportivo vinilico composto da uno strato di usura in PVC omogeneo calandrato e pressato, opaco ed antisdrucciolevole, con finitura poliuretanica superficiale trasparente foto reticolata, di spessore mm. 2,0, accoppiato ad un sottofondo elastico espanso costituito da schiuma poliuretanica a celle aperte di mm. 6,0 con densità e durezza appositamente modulate per garantire determinati valori di assorbimento degli urti, ritorno di energia, elasticità, isolamento acustico e capacità portante. La pavimentazione è provvista di marcatura CE, ed è conforme alla normativa EN 14904 (tipo P1) e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1); Spessore 8,00 mm - peso 4,80 kg/m² | m² | 41,33 |  |
MU.07.040 | PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO |  |  |  |
MU.07.040.0010 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione sportiva in legno omologata FIBA LEVEL 1 composta da due strati di compensato fenolico spessore 9 mm incrociati, avvitati ed incollati tra loro; pavimento di finitura in faggio prefinito e preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, fissato alla struttura di compensato. Il sistema è caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti elastici di disegno troncoconico altezza 30 mm, compresi nella fornitura; tali supporti hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d’aria interna. I supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Il sistema dovrà avere la marchiatura CE ed essere conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea EN 14904, della normativa DIN18032, della normativa FIBA (Official Basketball Rules 2006 – Basketball Equipment – October 2006) e alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali. Inoltre dovrà essere certificata la reazione al fuoco EN 13501-1 secondo la nuova normativa europea. Spessore 62,00 mm - 16,70 kg/m² | m² | 96,21 |  |
MU.07.040.0020 | Pavimentazione sportiva in legno omologata FIBA LEVEL 1 composta da uno strato di compensato fenolico spessore 12 mm tagliato a liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo di gioco; pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm (4 mm ca. di strato nobile d’usura + 10 mm ca. di strato bilanciante), fissato allo strato di compensato. Il tutto viene ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre, compreso nel sistema; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Il sistema dovrà avere la marchiatura CE ed essere conforme ai requisiti della normativa europea EN 14904 e alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali. Inoltre dovrà essere certificata la reazione al fuoco EN 13501-1 secondo la nuova normativa europea. - Spessore 41,00 mm - 14,20 kg/m² | m² | 80,77 |  |
MU.07.040.0030 | Pavimentazione sportiva in legno omologata FIBA LEVEL 1 (specifica in caso di sistemi riscaldamento a pavimento nel massetto per la sua bassa resistenza termica (pari a m²K/W 0,38) composta da uno strato di compensato fenolico spessore 12 mm tagliato a liste disposte a 45° rispetto al lato lungo del campo di gioco, pavimento di finitura in faggio preverniciato con sei mani di vernice ad alta resistenza dello spessore nominale di 14 mm, fissato allo strato di compensato. Il tutto viene ammortizzato da un materassino ammortizzante e conduttivo FTS spessore 12 mm prefabbricato in teli composto da granuli di gomma rivestiti (compreso nella fornitura); tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Il sistema dovrà avere la marchiatura CE ed essere conforme ai requisiti della normativa europea EN14904, della normativa FIBA e alle prescrizioni delle federazioni sportive internazionali. Inoltre dovrà essere certificata la reazione al fuoco EN 13501-1 secondo la nuova normativa europea. Spessore 38,00 mm - 19,80 kg/m² | m² | 85,02 |  |
MU.07.040.0040 | Pavimentazione sportiva in legno composta da due strati di compensato fenolico incrociati dello spessore di 12 mm, avvitati ed incollati tra loro sui quali viene fissato il pavimento di finitura. Il sistema è caratterizzato nella parte inferiore da speciali supporti elastici di disegno troncoconico di altezza 30 mm; tali supporti hanno la capacità di assorbire gli urti e di tornare in posizione originale grazie a una camera d’aria interna. I supporti elastici sono fissati secondo uno schema appositamente studiato per garantire una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Su tale sub-base si possono incollare sia pavimentazioni in gomma che pavimentazioni in pvc ottenendo una pavimentazione combielastic conforme alla normativa EN 14904. Spessore 56,50 mm. - peso 14,70 Kg/m² | m² | 52,36 |  |
MU.07.040.0050 | Pavimentazione sportiva in legno composta da due strati di compensato fenolico incrociati dello spessore di 9 mm, avvitati ed incollati tra loro sui quali viene fissato il pavimento di finitura. Il tutto viene ammortizzato da un materassino di poliuretano espanso flessibile dello spessore di 15 mm fornito in lastre, compreso nella fornitura; tale materassino fornisce al sistema una perfetta uniformità di risposta elastica in ogni punto della superficie finale. Su tale sub-base si possono incollare sia pavimentazioni in gomma che pavimentazioni in pvc ottenendo una pavimentazione combielastic conforme alla normativa EN 14904. Spessore 37,00 mm. - peso 16,00 Kg/m² | m² | 46,86 |  |
MU.07.050 | ELEMENTI IN LEGNO PER PAVIMENTI SPORTIVI CON SOTTOCOSTRUZIONE |  |  |  |
MU.07.050.0010 | Listoni prefiniti di faggio massiccio evaporato sotto pressione, intestati a maschio e femmina sia sulle coste lunghe che sulle teste, protetti da un foglio di polietilene incollati sul retro e preverniciati a caldo con due mani successive di vernice poliuretanica, bicomponente, trasparente e semilucida, per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. | m² | 83,53 |  |
MU.07.050.0020 | Pannelli prefiniti di faggio massiccio evaporato sotto pressione, spessore 22 mm. I pannelli sono intestati a maschio su uno dei lati maggiori, mentre gli altri tre lati sono intestati a femmina; sono verniciati su tutti i lati e le coste con due mani successive di vernice poliuretanica, bicomponente, trasparente e semilucida, oltre ad essere numerati progressivamente sul retro. Hanno inoltre un profilato metallico ad incastro situato al centro del pannello,sporgente nella direzione del maschio; per pavimenti tipo: pallacanestro, pallavolo, pallamano, hockey e pattinaggio. | m² | 154,76 |  |
MU.07.050.0030 | Vernice a base di resine poliuretaniche pigmentate per segnatura dei campi di gioco, con la stessa composizione di base della vernice dei listoni o dei pannelli, al fine di assicurare la perfetta adesione tra la superficie degli stessi e le linee di segnatura; fornitura per segnatura completa di campi da: |  |  |  |
MU.07.050.0030.a | - pallacanestro | cad | 201,42 |  |
MU.07.050.0030.b | - pallavolo | cad | 113,62 |  |
MU.07.050.0030.c | - pallamano | cad | 250,49 |  |
MU.07.050.0030.d | - hockey | cad | 268,57 |  |
MU.07.050.0030.e | - pattinaggio | cad | 294,38 |  |
MU.07.050.0040 | Sottocostruzione singola per pavimenti in legno, composta da travetti di abete essiccato e piallato di sezione 80 x 45 mm, disposti ad un interasse di 40 cm circa. Sulla superficie inferiore dei travetti saranno fissati per mezzo di graffe degli elementi elastici in neoprene granulare ad alta resistenza, dello spessore di 8 mm e posti ad un interasse di 60 cm. Compreso strato di polietilene da 0,20 mm per barriera al vapore. | m² | 9,20 |  |
MU.07.050.0050 | Sottocostruzione singola per pavimenti in legno, composta da travetti di abete essiccato e piallato di sezione 70 x 35 mm, disposti ad un interasse di 40 cm circa. Sulla superficie inferiore dei travetti saranno fissati per mezzo di graffe degli elementi elastici in neoprene granulare ad alta resistenza, dello spessore di 8 mm e posti ad un interasse di 60 cm. Sui travetti verrà inchiodato un doppio strato di compensato fenolico con spessore totale di 15 mm. Compreso strato di polietilene da 0,20 mm per barriera al vapore. | m² | 14,17 |  |
MU.07.050.0060 | Sottocostruzione singola per pavimenti in legno, composta da travetti di abete essiccato e piallato di sezione 80 x 45 mm, disposti ad un interasse di 40 cm circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe su supporti in legno di abete. Questi ultimi saranno appoggiati su elementi elastici in gomma, dello spessore di 12 mm, indipendenti dal sottofondo e posti ad un interasse di 60 cm. Compreso strato di polietilene da 0,20 mm per barriera al vapore. | m² | 21,63 |  |
MU.07.050.0070 | Sottocostruzione doppia per pavimenti in legno, composta da un primo strato di travetti di abete essiccato e piallato di sezione 80 x 45 mm, disposti ad un interasse di 63 cm circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe su supporti in legno di abete. Su questo primo strato sarà fissata la seconda fila di travetti, posti ad interasse cm 40 circa, interponendo nelle giunzioni tra le orditure un elemento elastico in granuli di gomma spessore mm 8. Compreso strato di polietilene da 0,20 mm per barriera al vapore. | m² | 25,85 |  |
MU.07.050.0080 | Sottocostruzione doppia per pavimenti in legno, composta da un primo strato di travetti di abete essiccato e piallato di sezione 45 x 45 mm, disposti ad un interasse di 40 cm circa, livellati con cunei di polietilene e fissati con graffe su supporti in legno di abete ad interasse cm 67 circa. Su questo primo strato saranno fissati gli elementi resilienti in gomma spessore 22 mm, sui quali verrà realizzata la seconda orditura con travetti di abete di sez. mm 35x70, posti ad interasse cm 33 circa. Compreso strato di polietilene da 0,20 mm per barriera al vapore. | m² | 35,30 |  |
MU.07.050.0090 | Fornitura di clips in acciaio armonico per la posa con clips (n° 17 al m²) | m² | 9,82 |  |
MU.07.050.0100 | Fornitura di zoccolino battiscopa in legno da mm 40x22 | m² | 6,09 |  |
MU.07.070 | MANTI SINTETICI COLATI IN OPERA |  |  |  |
MU.07.070.0010 | Manto sintetico elastico impermeabile da colare in opera, composto da resine acriliche miscelate con sabbia quarzifera. L'impasto colorato e le cariche sono mescolate in cantiere con l'aiuto di una piccola betoniera. Consumo impasto circa 3 kg al m². E' steso a freddo senza giunte, in strati incrociati, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. | m² | 18,95 |  |
MU.07.070.0020 | Manto sintetico elastico impermeabile da colare in opera, composto da resine acriliche miscelate con cariche minerali e granuli di gomma, con additivi ad altissima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. Viene steso a freddo senza giunte, su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. E' composto da un primo strato di intasamento con legante acrilico, sabbia silicea e fibretta di gomma; segue uno strato composto da due mani di resina con pigmenti colorati, sabbia, fibretta di gomma e collanti acrilici; segue la rifinitura con due mani incrociate di vernice acrilica elastica. Consumo impasto circa 4,5 kg al m². Può essere applicato nei colori rosso e verde abbinati. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, sia all'esterno che all'interno. | m² | 26,50 |  |
MU.07.070.0030 | Manto elastico impermeabile da colare in opera, in gomma sintetica. Viene steso a freddo per colata di resine poliuretaniche in due strati, con impasto bicomponente integrato con granuli di gomma. Nel secondo strato vengono inseriti granuli di terpolimero per assicurare adeguata elasticità e la colorazione rossa viene incorporata nella parte superficiale; segue il tracciamento delle linee di gioco, con vernice poliuretanica, la stesa di un velo di sabbia finissima ed ogni altro onere per dare il manto finito ed omologabile. Spessore totale 8 mm. Su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile, dotato di adeguate pendenze. Specifico per il gioco delle bocce, sia all'esterno che all'interno. | m² | 79,24 |  |
MU.07.070.0040 | Manto sportivo omogeneo ottenuto con applicazione di turapori ancorante e stuccante; formazione strato intermedio con mescola poliuretanica bicomponente autolivellante e polvere di gomma nera, spessore 2 mm; strato finale di gioco con colata a freddo di resina poliuretanica pigmentata autolivellante, 1,5 kg/m² e semina di EPDM. Spessore totale 8 mm. Su sottofondo predisposto in asfalto impermeabile. Adatto ad attività sportive quali tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano e attività polivalenti, solo all'interno. | m² | 42,17 |  |
MU.07.070.0050 | Rivestimento elastico fonoassorbente da colare in opera, di aspetto gradevole e con superficie satinata; impregnazione del sottofondo con primer trasparente epossidico, bicomponente, esente da solventi, consumo 0,3 - 0,5 kg/m²; prima mano di sabbia di quarzo a granulometria 0,1 - 0,3 mm, consumo 2 kg/m²; stuccatura della porosità con stucco pigmentato, consumo 0,3 - 0,6 kg/m²; rivestimento autolivellante con stucco pigmentato bicomponente poliuretanico, esente da solventi, fonoassorbente, consumo 2,5 - 3,5 kg/m²; verniciatura protettiva con vernice pigmentata bicomponente, poliuretanica, resistente agli UV, minimo contenuto di solvente, antiabrasiva, satinata, consumo 0,15 - 0,25 kg/m²; spessore finale 2,5 - 4 mm; particolarmente adatto per spogliatoi e posabile anche su piastrelle. | m² | 44,75 |  |
MU.07.070.0060 | Pavimento elastico da colare in opera, di alto livello con formazione di manto mediante l'incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti su una base livellata di teli prefabbricati continui, costituiti da conglomerato in gomma legato con resine poliuretaniche, spessore 4/6/8/10 mm. Esecuzione di manto di sigillatura e aggrappaggio realizzato mediante la spalmatura continua da parete a parete, di resine poliuretaniche tixotropiche sul sottofondo in gomma, consumo 1,1 kg/m². Esecuzione di manto di usura autolivellante, dello spessore di circa 2 mm, consumo 2,6 kg/m², realizzato mediante spalmatura continua da parete a parete sullo strato di sigillatura di resine poliuretaniche bicomponenti ad elevata elasticità e resistenza. Esecuzione di manto di finitura superficiale realizzato mediante la stesura sul manto di usura, di una mano di resine poliuretaniche bicomponenti con caratteristiche antisdrucciolo e antiriflesso, consumo 0,500 kg/m²; particolarmente adatto per palestre; spessore totale: |  |  |  |
MU.07.070.0060.a | - 6 mm | m² | 47,23 |  |
MU.07.070.0060.b | - 8 mm | m² | 53,82 |  |
MU.07.070.0060.c | - 10 mm | m² | 60,91 |  |
MU.07.070.0060.d | - 12 mm | m² | 65,88 |  |
MU.07.070.0080 | Manto superiore sintetico drenante per pista e pedane di atletica leggera, realizzato a freddo per colata di granuli di terpolimero (EPDM) di colore nero, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale, compresa la mano di primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso, data a spruzzo od a rullo, in ragione di 0,200 kg/m²; esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, di adeguata granulometria, entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi u.v. e all'azione meccanica delle scarpe chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso, in ragione di 2,20 kg/m²; spessore totale: |  |  |  |
MU.07.070.0080.a | - 12 mm | m² | 45,00 |  |
MU.07.070.0080.b | - 14 mm | m² | 51,59 |  |
MU.07.070.0090 | Manto superiore sintetico drenante per pista e pedane di atletica leggera, realizzato a freddo per colata di granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, a curva granulometrica predeterminata, e prepolimero poliuretanico monocomponente come legante, con posa in opera effettuata con macchina vibrofinitrice-lisciatrice speciale, compresa la mano di primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso, data a spruzzo od a rullo, in ragione di 0,200 kg/m²; esecuzione dello strato superficiale di usura di colore rosso, eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata nella massa, e granuli di terpolimero (EPDM) di colore rosso, di adeguata granulometria, entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi u.v. e all'azione meccanica delle scarpe chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso, in ragione di 2,20 kg/m²; spessore totale: |  |  |  |
MU.07.070.0090.a | - 12 mm | m² | 58,42 |  |
MU.07.070.0090.b | - 14 mm | m² | 67,75 |  |
MU.07.070.0250 | Resina poliuretanica per pavimentazioni elastiche, antitrauma per aree giochi. | kg | 7,24 |  |
MU.07.080 | PAVIMENTI SPORTIVI IN ERBA SINTETICA |  |  |  |
MU.07.080.0010 | Pavimento in erba sintetica realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene, ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile. Da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. Spessore minimo 22 mm, minimo 20.000 punti al m², fori drenaggio minimo 750/m², peso totale circa 1.700 gr/m². Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 23 kg/m². Fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni. | m² | 29,08 |  |
MU.07.080.0020 | Pavimento in erba sintetica realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene, ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile. Da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. Spessore minimo 27 mm, minimo 20.000 punti al m², fori drenaggio minimo 750/m², peso totale circa 1.700 gr/m². Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 27 kg/m². Fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni. | m² | 30,33 |  |
MU.07.080.0030 | Pavimento in erba sintetica realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata polielifinica antiabrasiva, ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene accorpato geotessile dimensionalmente stabile, da posare su uno strato di asfalto o cemento, planare e con le dovute pendenze. Spessore minimo 17 mm, minimo 60.000 punti al m², fori drenaggio minimo 750/m², peso totale circa 2.600 gr/m². Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato circa 8/10 kg/m². Fissaggio dei teli con bande larghezza cm 30 circa e collanti poliuretanici per esterni. | m² | 34,06 |  |
MU.07.080.0040 | Pavimento in erba sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile. Da posare su una base elastica di tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, esclusa. Spessore minimo 52 mm, minimo 15500 punti al m², minimo 8800 dtex. Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato per il 70% e di elastomeri di gomma per il 30 %, per totali 37÷40 kg/m². Fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio, valutata a parte. Idoneo per i campi da calcio a 7 e a 11. | m² | 38,91 |  |
MU.07.080.0050 | Pavimento in erba poco sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile. Da posare su una base elastica o su uno strato di asfalto, esclusi. Spessore minimo 17 mm, minimo 63000 punti al m², minimo 5000 dtex. Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m². Fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, valutata a parte. Idoneo per i campi da calcetto. | m² | 28,59 |  |
MU.07.080.0060 | Pavimento in erba non sabbiata sintetica autolubrificata antiabrasiva, realizzato con rotoli di fibra verde fibrillata in polipropilene ottenuti con tessitura tufted su primario in polipropilene dimensionalmente stabile, da posare su una base elastica in elastomeri riciclati e legante poliuretanico, esclusa. Spessore minimo 17 mm, minimo 63000 punti al m², minimo 5000 dtex. Intasamento con sabbia quarzifera a spigolo arrotondato 10 kg/m². Fissaggio dei teli con bande e collanti poliuretanici per esterni. Rigatura di colore giallo o bianco, realizzata mediante intaglio o spruzzatura di vernice poliuretanica, valutata a parte. Idoneo per i campi da calcetto. | m² | 46,62 |  |
MU.07.080.0070 | Speciale supporto soffice (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , realizzata in tessuto non tessuto in fibra 100% poliestere, fornito in rotoli, peso: |  |  |  |
MU.07.080.0070.a | - 600 gr/m² | m² | 2,23 |  |
MU.07.080.0070.b | - 800 gr/m² | m² | 3,11 |  |
MU.07.080.0080 | Sottomanto elastico (base elastica) da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica , costituito da elastomeri riciclati, puliti e legante poliuretanico, drenante, stabile, imputrescibile e riutilizzabile; spessore: |  |  |  |
MU.07.080.0080.a | - 8 mm; peso 5,5 kg/m² | m² | 8,70 |  |
MU.07.080.0080.b | - 10 mm; peso 7 kg/m² | m² | 11,07 |  |
MU.07.150 | PIASTRELLE PER PISCINE |  |  |  |
MU.07.150.0010 | Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, per rivestimenti interno vasca di pareti e fondo: |  |  |  |
MU.07.150.0010.a | - 12,5 x 25 cm, colori chiari | m² | 12,65 |  |
MU.07.150.0010.b | - 12,5 x 25 cm, colori forti | m² | 17,04 |  |
MU.07.150.0010.c | - 15 x 15 cm, colori chiari | m² | 13,39 |  |
MU.07.150.0010.d | - 15 x 15 cm, colori forti | m² | 17,00 |  |
MU.07.150.0020 | Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie ruvida smaltata in tinta unita opaca, spessore 7,4 mm, per rivestimenti antisdrucciolo interno vasca: |  |  |  |
MU.07.150.0020.a | - 12,5 x 25 cm, colori chiari | m² | 15,50 |  |
MU.07.150.0020.b | - 12,5 x 25 cm, colori forti | m² | 18,61 |  |
MU.07.150.0020.c | - 15 x 15 cm, colori chiari | m² | 15,50 |  |
MU.07.150.0020.d | - 15 x 15 cm, colori forti | m² | 18,61 |  |
MU.07.150.0030 | Piastrelle in gres ceramico atomizzato pressato, superficie con rilievi lineari interrotti simmetrici, smaltata, in tinta unita lucida, spessore 7,4 mm, per rivestimenti della faccia di virata nelle piscine agonistiche: |  |  |  |
MU.07.150.0030.a | - 12,5 x 25 cm, colori chiari | m² | 15,43 |  |
MU.07.150.0030.b | - 12,5 x 25 cm, colori forti | m² | 18,95 |  |
MU.07.150.0040 | Piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato in tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni a rombi/triangoli simmetrici, spessore 7,8 mm, per pavimenti antisdrucciolo di camminamenti sia a piedi calzati che a piedi nudi: |  |  |  |
MU.07.150.0040.a | - 12,5 x 25 cm, colori chiari | m² | 13,12 |  |
MU.07.150.0040.b | - 12,5 x 25 cm, colori forti | m² | 17,47 |  |
MU.07.150.0050 | Piastrelle in gres fine porcellanato non smaltato in tinta unita con rilievi geometrici, superficie lavorata con disegni a linee interrotte simmetriche, spessore 7,8 mm, per pavimenti antisdrucciolo di camminamenti sia a piedi calzati che a piedi nudi: |  |  |  |
MU.07.150.0050.a | - 12,5 x 25 cm, colori chiari | m² | 15,26 |  |
MU.07.150.0050.b | - 12,5 x 25 cm, colori forti | m² | 18,61 |  |
MU.07.160 | PEZZI SPECIALI PER PISCINE |  |  |  |
MU.07.160.0010 | Raccordi per angoli e spigoli di piscine in gres ceramico pressato, superficie liscia smaltata in tinta unita lucida: |  |  |  |
MU.07.160.0010.a | - lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 2 cm, colori chiari | cad | 2,12 |  |
MU.07.160.0010.b | - lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 2 cm, colori forti | cad | 2,49 |  |
MU.07.160.0010.c | - lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 5,6 cm, colori chiari | cad | 5,28 |  |
MU.07.160.0010.d | - lunghezza 25 cm, raggio di curvatura interno 5,6 cm, colori forti | cad | 8,39 |  |
MU.07.160.0020 | Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte con rilievi smaltata lucida, in parte con rilievi geometrici non smaltata, con canalina per aggrappo, spessore 2 cm; per formazione di bordi vasca per piscine: |  |  |  |
MU.07.160.0020.a | - angolo interno o esterno, semplice o raccordato, 12,5 x 12,5 cm | cad | 7,15 |  |
MU.07.160.0020.b | - bordo da 12,5 x 25 cm | cad | 6,31 |  |
MU.07.160.0020.e | - bordo da 15 x 15 cm | cad | 5,38 |  |
MU.07.160.0020.f | - angolo interno o esterno, 15 x 15 cm | cad | 7,15 |  |
MU.07.160.0030 | Pezzi speciali in porcellana vitreous china con la parte verticale liscia smaltata lucida, la rimanente parte con rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato; per formazione di bordi vasca per piscine: |  |  |  |
MU.07.160.0030.b | - angolo esterno, 10,5 x 10,5 cm, spessore 7,5/16 cm; colori chiari | cad | 20,72 |  |
MU.07.160.0030.c | - angolo esterno, 10,5 x 10,5 cm, spessore 7,5/16 cm; colori forti | cad | 25,03 |  |
MU.07.160.0030.d | - bordo da 8,5 x 25 cm, spessore 7,5 cm; colori chiari | cad | 9,66 |  |
MU.07.160.0030.e | - bordo da 8,5 x 25 cm, spessore 7,5 cm; colori forti | cad | 12,68 |  |
MU.07.160.0030.f | - bordo da 8,5 x 15 cm, spessore 16 cm; colori chiari | cad | 9,41 |  |
MU.07.160.0030.g | - bordo da 8,5 x 15 cm, spessore 16 cm; colori forti | cad | 11,31 |  |
MU.07.160.0040 | Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie a rilievi geometrici non smaltata, con aggrappo rialzato smaltato antisdrucciolo; spessore 4,5 cm; per formazione di bordi vasca per piscine: |  |  |  |
MU.07.160.0040.a | - angolo interno o esterno, 12,5 x 12,5 cm | cad | 11,37 |  |
MU.07.160.0040.b | - bordo da 12,5 x 25 cm | cad | 8,79 |  |
MU.07.160.0050 | Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 15 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine: |  |  |  |
MU.07.160.0050.a | - angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori chiari | cad | 29,65 |  |
MU.07.160.0050.b | - angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori forti | cad | 35,55 |  |
MU.07.160.0050.c | - bordo semplice o con foro di scarico da 2" 1/2, 23 x 25 cm; colori chiari | cad | 22,37 |  |
MU.07.160.0050.d | - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 25 cm; colori forti | cad | 26,87 |  |
MU.07.160.0060 | Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie smaltata lucida, con aggrappo rialzato; spessore 10 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro interno per piscine: |  |  |  |
MU.07.160.0060.a | - angolo interno o esterno, 16 x 15,5 cm/15 x 15 cm; colori chiari | cad | 23,87 |  |
MU.07.160.0060.b | - angolo interno o esterno, 16 x 15,5 cm/15 x 15 cm; colori forti | cad | 28,52 |  |
MU.07.160.0060.c | - bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15,5 x 25 cm; colori chiari | cad | 16,53 |  |
MU.07.160.0060.d | - bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15,5 x 25 cm; colori forti | cad | 19,73 |  |
MU.07.160.0060.e | - bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15 x 15 cm; colori chiari | cad | 11,63 |  |
MU.07.160.0060.f | - bordo semplice o con foro di scarico da 1"1/2, 15 x 15 cm; colori forti | cad | 13,95 |  |
MU.07.160.0070 | Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 18,2 cm, con o senza apertura frontale; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante per piscine: |  |  |  |
MU.07.160.0070.a | - angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori chiari | cad | 29,66 |  |
MU.07.160.0070.b | - angolo interno o esterno, 23 x 23 cm; colori forti | cad | 35,55 |  |
MU.07.160.0070.c | - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 25 cm; colori chiari | cad | 22,43 |  |
MU.07.160.0070.d | - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 25 cm; colori forti | cad | 26,87 |  |
MU.07.160.0070.e | - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 15 cm; colori chiari; | cad | 14,80 |  |
MU.07.160.0070.f | - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 23 x 15 cm; colori forti | cad | 17,71 |  |
MU.07.160.0080 | Pezzi speciali in porcellana vitreous china superficie in parte liscia smaltata lucida, in parte con rilievi non smaltata, con aggrappo predisposto per alloggiamento griglia da 24,7 cm; spessore 15,5 cm; per formazione di bordi vasca con sfioro traboccante: |  |  |  |
MU.07.160.0080.a | - angolo interno o esterno, 30 x 30 cm; colori chiari | cad | 38,53 |  |
MU.07.160.0080.b | - angolo interno o esterno, 30 x 30 cm; colori forti | cad | 46,18 |  |
MU.07.160.0080.c | - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 30 x 25 cm; colori chiari | cad | 28,89 |  |
MU.07.160.0080.d | - bordo semplice o con foro di scarico da 2"1/2, 30 x 25 cm; colori forti | cad | 34,62 |  |
MU.07.160.0090 | Canaline in porcellana vitreous china, superficie bianca liscia non smaltata, con scanalatura per la raccolta acque dal pavimento, 12 x 25 cm, spessore 2 cm; per formazione di canalette per la raccolta delle acque: |  |  |  |
MU.07.160.0090.a | - semplice | cad | 5,43 |  |
MU.07.160.0090.b | - terminale | cad | 6,47 |  |
MU.07.160.0100 | Fondo canaletta in gres ceramico, superficie liscia smaltata, sezione a semicerchio con interno smaltato lucido colore testa di moro, lunghezza 100 cm, spessore 2 cm; per formazione di canalette a pavimento per la raccolta delle acque: |  |  |  |
MU.07.160.0100.a | - semplice, sezione a raggio, Ø 15 ÷ 20 cm | cad | 17,05 |  |
MU.07.160.0100.b | - con foro di scarico, sezione a raggio Ø 15 ÷ 20 cm | cad | 31,26 |  |
MU.07.180 | ACCESSORI PER PISCINE |  |  |  |
MU.07.180.0010 | Piletta di scarico: |  |  |  |
MU.07.180.0010.a | - Ø 75 mm | cad | 33,84 |  |
MU.07.180.0010.b | - Ø 47 mm | cad | 15,50 |  |
MU.07.180.0020 | Griglia rigida longitudinale in PVC superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza: |  |  |  |
MU.07.180.0020.a | - 18,2 cm | m | 41,43 |  |
MU.07.180.0020.b | - 18,2 cm, angolo | cad | 44,17 |  |
MU.07.180.0020.c | - 24,7 cm | m | 55,26 |  |
MU.07.180.0020.d | - 24,7 cm, angolo | cad | 58,51 |  |
MU.07.180.0020.e | - 33 cm | m | 73,71 |  |
MU.07.180.0020.f | - 33 cm, angolo | cad | 77,00 |  |
MU.07.180.0030 | Griglia arrotolabile trasversale in PVC, superficie zigrinata antisdrucciolo, spessore 2,5 cm; per copertura di canalette pedonabili per piscine o impianti sportivi; larghezza: |  |  |  |
MU.07.180.0030.a | - 18,2 cm | m | 30,58 |  |
MU.07.180.0030.b | - 18,2 cm, angolo | cad | 43,07 |  |
MU.07.180.0030.c | - 24,7 cm | m | 38,91 |  |
MU.07.180.0030.d | - 24,7 cm, angolo | cad | 53,72 |  |
MU.07.180.0030.e | - 33 cm | m | 46,05 |  |
MU.07.180.0030.f | - 33 cm, angolo | cad | 66,07 |  |
MU.07.180.0040 | Angolare portagriglie in PVC superficie liscia per l'appoggio e contenimento della griglia, zigrinata nel risvolto esterno in vista, dimensioni 2,5 cm di appoggio, 2,5 cm di altezza e 1,5 cm di risvolto esterno superiore. | m | 3,67 |  |
MU.07.180.0050 | Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304, completa di ancoraggi, per bordi vasca: |  |  |  |
MU.07.180.0050.a | - 2 gradini | cad | 178,19 |  |
MU.07.180.0050.b | - 3 gradini | cad | 205,57 |  |
MU.07.180.0050.c | - 4 gradini | cad | 235,55 |  |
MU.07.180.0050.d | - 5 gradini | cad | 262,90 |  |
MU.07.180.0060 | Maniglioni di risalita dalla vasca in acciaio AISI 304, in coppia completi di ancoraggio. | cad | 258,29 |  |
MU.07.180.0070 | Blocco di partenza in acciaio AISI 316, con piattaforma antiscivolo; i numeri di corsia sono posizionati sui quattro lati; completo di ancoraggio; utilizzato in piscine agonistiche; tipo: |  |  |  |
MU.07.180.0070.a | - fisso, per vasche con muretto di testata | cad | 878,00 |  |
MU.07.180.0070.b | - regolabile, per vasche senza muretto di testata | cad | 1.653,19 |  |
MU.07.180.0080 | Trampolino in acciaio AISI 304, con tavola elastica antiscivolo, completo di ancoraggio; utilizzato per le vasche a sfioro interno in piscine residenziali; altezza: |  |  |  |
MU.07.180.0080.a | - 40 cm | cad | 568,05 |  |
MU.07.180.0080.b | - 60 cm | cad | 1.394,65 |  |
MU.07.180.0090 | Trampolino in acciaio AISI 304, con piattaforma realizzata in legno lamellare antiscivolo; è realizzato con fulcro mobile per consentire una regolazione dello sbalzo; completo di passamano, scaletta in acciaio e fissaggio a pavimento; utilizzato in piscine agonistiche; altezza: |  |  |  |
MU.07.180.0090.a | - 100 cm | cad | 10.587,87 |  |
MU.07.180.0090.b | - 300 cm | cad | 11.878,11 |  |
MU.07.180.0100 | Doccia in acciaio inox di ingresso ad impianti pubblici o privati , con rubinetto basso per i piedi; tipo: |  |  |  |
MU.07.180.0100.a | - singola | cad | 511,31 |  |
MU.07.180.0100.b | - doppia | cad | 2.251,82 |  |