Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MC.10 - Materiali - Isolamenti termici e acustici

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MC.10 | MATERIALI ISOLANTI |  |  |  |
MC.10.010 | ISOLANTI SCIOLTI |  |  |  |
MC.10.010.0010 | Isolanti in granuli o perle: |  |  |  |
MC.10.010.0010.a | - argilla espansa granulometria 8 ÷20 mm | m³ | 97,45 |  |
MC.10.010.0010.b | - vermiculite espansa granulometria 8 ÷12 mm | m³ | 82,63 |  |
MC.10.010.0010.c | - perlite, granulometria 1÷5 mm, in sacchi da 100 l | m³ | 149,16 |  |
MC.10.010.0030 | Granulato di sughero: |  |  |  |
MC.10.010.0030.a | - naturale, densità 100 ÷ 110 kg/m³ | m³ | 110,29 |  |
MC.10.010.0030.b | - espanso, densità 60 ÷ 70 kg/m³ | m³ | 104,63 |  |
MC.10.050 | ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE |  |  |  |
MC.10.050.0010 | Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superficie superiore con velo vetro bitumato e inferiore con velo vetro saturato per isolamento termico dell'estradosso delle falde; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0010.a | - 30 mm | m² | 5,91 |  |
MC.10.050.0010.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,33 |  |
MC.10.050.0020 | Pannello di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, rivestito sulle due facce con cartoncino monobitumato; per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 110; reazione al fuoco Euroclasse F; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0020.a | - 20 mm | m² | 3,31 |  |
MC.10.050.0020.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,16 |  |
MC.10.050.0030 | Pannello di schiuma poliuretanica prodotta con gas senza CFC e HCFC, con rivestimento laminglass permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, dotato di listelli di legno incorporati nella schiuma; per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Conduttività termica W/mK 0,029; conformi alla norma UNI EN 13165. Spessore 50 mm | m² | 11,12 |  |
MC.10.050.0040 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0040.c | - a bordi battentati o ad incastro- 30 mm | m² | 4,72 |  |
MC.10.050.0040.d | - a bordi battentati o ad incastro - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,58 |  |
MC.10.050.0050 | Pannelli preformati in polistirene espanso stampato per termocompressione, con estradosso sagomato per la microventilazione sottomanto per tegole e coppi. Conforme alla Norma UNI EN 16163, Classe 150 RF, con reazione al fuoco in Euroclasse E, con marcatura CE, nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0050.a | - per coppi, 60 mm (medio) | m² | 11,75 |  |
MC.10.050.0050.b | - per tegole, 50 mm | m² | 7,39 |  |
MC.10.050.0050.c | - per tegole, ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,34 |  |
MC.10.050.0060 | Pannello prefabbricato in polistirene espanso estruso per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di polistirene, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,033, resistenza a compressione kPa 100, a norma UNI EN 13163, con marcatura CE, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0060.a | - 50 mm | m² | 22,19 |  |
MC.10.050.0060.b | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,76 |  |
MC.10.050.0070 | Pannelli autoportanti in lana di vetro idrorepellente con resine termoindurenti; conduttività termica W/mK 0,036; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0070.a | - 40 mm | m² | 5,65 |  |
MC.10.050.0070.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 1,19 |  |
MC.10.050.0080 | Pannelli in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento termico dell'estradosso delle falde di copertura, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0080.a | - 40 mm | m² | 5,74 |  |
MC.10.050.0080.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,44 |  |
MC.10.050.0090 | Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; conduttività termica W/mK 0,097 per spessore 25 mm (variabile in relazione allo spessore), resistenza alla compressione kPa 440 per spessore di 25 mm (variabile in relazione allo spessore); reazione al fuoco Classe 1; secondo norma UNI EN 13168; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0090.a | - 15 mm | m² | 9,20 |  |
MC.10.050.0090.b | - per ogni 5 mm in più | m² x cm | 1,45 |  |
MC.10.050.0100 | Pannelli a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile. Per spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0100.a | - 20 mm | m² | 4,17 |  |
MC.10.050.0100.b | - per ogni 5 mm in più | m² x cm | 0,80 |  |
MC.10.050.0110 | Pannello formato da due strati di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ciascuno di spessore 5 mm, con interposto uno strato di polistirene espanso, negli spessori |  |  |  |
MC.10.050.0110.a | - 25 mm (5+15+5 mm) | m² | 9,15 |  |
MC.10.050.0110.b | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 11,13 |  |
MC.10.050.0110.c | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 14,25 |  |
MC.10.050.0110.d | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 19,34 |  |
MC.10.050.0120 | Pannello prefabbricato in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule chiuse, per la coibentazione e ventilazione di tetti a falde. Costituito da una lastra di poliuretano, con reazione al fuoco Euroclasse E, conduttività termica dichiarata W/mK 0,026, resistenza a compressione 100 kPa, a norma UNI EN 13165, prodotta con gas senza CFC e HCFC. Estradosso rivestito da lamina in alluminio e dotata di profilo angolare a trave reticolare in Aluzinc; passo universale sottomanto per tegole e coppi, negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0120.a | - 50 mm | m² | 23,00 |  |
MC.10.050.0120.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,87 |  |
MC.10.050.0130 | Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori: |  |  |  |
MC.10.050.0130.a | - 25 mm (5+15+5 mm) | m² | 7,40 |  |
MC.10.050.0130.b | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 8,57 |  |
MC.10.050.0130.c | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 10,81 |  |
MC.10.050.0130.d | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 15,04 |  |
MC.10.100 | ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE |  |  |  |
MC.10.100.0010 | Pannello costituito da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0010.a | - 20 mm | m² | 6,00 |  |
MC.10.100.0010.b | - 30 mm | m² | 7,23 |  |
MC.10.100.0010.c | - 40 mm | m² | 8,73 |  |
MC.10.100.0010.d | - 50 mm | m² | 9,88 |  |
MC.10.100.0010.e | - 75 mm | m² | 14,17 |  |
MC.10.100.0040 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,034 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,036 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 350 per spessori fino a 40 mm, e kPa 400 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0040.a | - a bordi battentati - 30 mm | m² | 5,70 |  |
MC.10.100.0040.b | - a bordi battentati - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,90 |  |
MC.10.100.0050 | Lastre in polistirene espanso stampato per termocompressione, superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE: |  |  |  |
MC.10.100.0050.a | - Classe 150 RF - a bordi battentati - spess. 28 mm | m² | 8,88 |  |
MC.10.100.0050.b | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,27 |  |
MC.10.100.0100 | Pannelli preaccoppiati battentati formati da un pannello spessore 20 mm a base di perlite espansa idrofugata, fibre di vetro, cellulosiche e leganti asfaltici, conducibilità termica W/mK 0,043, resistenza alla compressione 3,2 kg/cm ², reazione al fuoco classe 1, densità 150 kg/m³; una faccia bitumata finita con pellicola polipropilenica fusibile; e da una lastra di polistirene espanso sinterizzato, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0100.a | - 40 mm = 20 mm perlite + 20 mm polistirene | m² | 8,51 |  |
MC.10.100.0100.b | - ogni 10 mm in più di polistirene | m² x cm | 0,88 |  |
MC.10.100.0110 | Pannelli costituiti da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di legno mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0110.a | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 20,33 |  |
MC.10.100.0110.b | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 23,85 |  |
MC.10.100.0110.c | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 35,93 |  |
MC.10.100.0120 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0120.a | - 40 mm | m² | 21,88 |  |
MC.10.100.0120.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 5,47 |  |
MC.10.100.0130 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.100.0130.a | - 40 mm | m² | 28,59 |  |
MC.10.100.0130.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 7,15 |  |
MC.10.100.0150 | Rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti costituiti da listelli in polistirene espanso estruso, spessore base 30 mm, prodotto con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 250, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, superiore membrana bitume-polimero plastomerica del tipo: |  |  |  |
MC.10.100.0150.a | - armata con velo vetro, spessore 2 mm | m² | 7,30 |  |
MC.10.100.0150.b | - armata con velo vetro, spessore 3 mm | m² | 7,78 |  |
MC.10.100.0150.c | - armata con poliestere, spessore 3 mm | m² | 8,45 |  |
MC.10.100.0150.d | - armata con poliestere, spessore 4 mm | m² | 8,97 |  |
MC.10.100.0150.e | - armata con velo vetro, ardesiata, spessore 3,5 mm | m² | 8,12 |  |
MC.10.100.0150.f | - armata con poliestere, ardesiata, spessore 3,5 mm | m² | 8,64 |  |
MC.10.100.0150.g | Sovrapprezzo ai rotoli termoisolanti ed impermeabilizzanti per ogni 10 mm in più di isolante, oltre i 30 mm base. | m² x cm | 1,35 |  |
MC.10.150 | ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETTI |  |  |  |
MC.10.150.0030 | Materassini in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, con barriera al vapore su una faccia, costituita da carta kraft-alluminio. Conduttività termica W/mK 0,039, resistenza al fuoco Euroclasse A2, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Per isolamento termico di sottotetti non praticabili; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0030.a | - 50 mm | m² | 4,68 |  |
MC.10.150.0030.b | - 60 mm | m² | 5,13 |  |
MC.10.150.0030.c | - 80 mm | m² | 6,31 |  |
MC.10.150.0030.d | - 100 mm | m² | 7,67 |  |
MC.10.150.0050 | Materassino in lana di roccia trapuntato su carta kraft politenata, per isolamento sottotetti non praticabili, conduttività termica W/mK 0,042, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0050.a | - 50 mm | m² | 2,02 |  |
MC.10.150.0050.b | - 60 mm | m² | 2,42 |  |
MC.10.150.0050.c | - 80 mm | m² | 3,08 |  |
MC.10.150.0050.d | - 100 mm | m² | 3,74 |  |
MC.10.150.0060 | Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0060.a | - 80 mm | m² | 6,79 |  |
MC.10.150.0060.b | - per ogni 20 mm in più | m² x cm | 1,94 |  |
MC.10.150.0070 | Pannello semirigido in lana di roccia con resine termoindurenti, adatto all'isolamento di intradossi di falde, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0070.a | - 30 mm | m² | 2,48 |  |
MC.10.150.0070.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,80 |  |
MC.10.150.0080 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033, resistenza alla compressione kPa 100, reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE; nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0080.d | - a bordi battentati - 30 mm | m² | 4,72 |  |
MC.10.150.0080.e | - a bordi battentati - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,58 |  |
MC.10.150.0090 | Feltro di lana di vetro in rotoli, rivestito su una faccia con carta kraft, e sull'altra con tessuto non tessuto in polipropilene, per isolamento di intradossi di falde . Conduttività termica W/mK 0,045, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0090.a | - 50 mm | m² | 3,25 |  |
MC.10.150.0090.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,52 |  |
MC.10.150.0100 | Pannello composto da strato in schiuma di polistirene espanso sinterizzato RF, rispondente alle norme UNI EN 13163, rivestito su un lato da un pannello in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168, negli spessori: |  |  |  |
MC.10.150.0100.a | - 30 mm (10+20 mm) | m² | 7,15 |  |
MC.10.150.0100.b | - 40 mm (10+30 mm) | m² | 8,57 |  |
MC.10.150.0100.c | - 50 mm (10+40 mm) | m² | 9,79 |  |
MC.10.150.0100.d | - 75 mm (10+65 mm) | m² | 13,83 |  |
MC.10.200 | ISOLAMENTO TERMICO SOLAI SU ZONE NON RISCALDATE |  |  |  |
MC.10.200.0050 | Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, adatti all'isolamento termico dell'intradosso dei solai su porticati o zone non riscaldate. Conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.200.0050.a | - 30 mm | m² | 5,17 |  |
MC.10.200.0050.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,62 |  |
MC.10.200.0060 | Pannelli in lana di vetro con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,037, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2, con marcatura CE, per isolamento termico all'intradosso dei solai su porticati o zone non riscaldate. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.200.0060.a | - 30 mm | m² | 11,87 |  |
MC.10.200.0060.b | - 40 mm | m² | 16,27 |  |
MC.10.200.0060.c | - 50 mm | m² | 20,33 |  |
MC.10.200.0060.d | - 60 mm | m² | 24,35 |  |
MC.10.200.0080 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,048, resistenza alla compressione 1600 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.200.0080.a | - 50 mm | m² | 37,29 |  |
MC.10.200.0080.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 9,33 |  |
MC.10.200.0100 | Lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, adatte a sopportare forti carichi. Prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Nei tipi: |  |  |  |
MC.10.200.0100.a | - 500 kPa - spessore 30 mm | m² | 10,41 |  |
MC.10.200.0100.b | - 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più | m² x cm | 3,48 |  |
MC.10.200.0100.c | - 600 kPa - spessore 30 mm | m² | 11,67 |  |
MC.10.200.0100.d | - 600 kPa - ogni 10 mm di spessore in più | m² x cm | 3,89 |  |
MC.10.200.0100.e | - 650 kPa - spessore 30 mm | m² | 12,93 |  |
MC.10.200.0100.f | - 650 kPa - ogni 10 mm di spessore in più | m² x cm | 4,31 |  |
MC.10.200.0110 | Lastre di schiuma poliyso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro saturato, per isolamento termico solai e murature; conduttività termica W/mK 0,028, resistenza alla compressione kPa 150 per spessori fino a 30 mm, e kPa 170 per spessori da 40 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13165, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.200.0110.a | - 20 mm | m² | 4,31 |  |
MC.10.200.0110.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,23 |  |
MC.10.250 | ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE |  |  |  |
MC.10.250.0010 | Pannello autoportante a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, con barriera al vapore in carta kraft-alluminio ignifuga su una faccia e velo di vetro sull'altra, per isolamento intercapedini perimetrali; conduttività termica W/mK 0,033, conforme alla norma UNI EN 13162, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.250.0010.a | - 40 mm | m² | 10,89 |  |
MC.10.250.0010.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 2,72 |  |
MC.10.250.0020 | Pannello autoportante in lana di vetro idrorepellente trattata con resine termoindurenti, rivestito sulle due facce con velo di vetro, per isolamento intercapedini perimetrali; conduttività termica W/mK 0,033, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.250.0020.a | - 40 mm | m² | 7,56 |  |
MC.10.250.0020.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,75 |  |
MC.10.250.0040 | Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie e contropareti isolanti con struttura metallica, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.250.0040.a | - 30 mm | m² | 2,70 |  |
MC.10.250.0040.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,85 |  |
MC.10.250.0050 | Pannello rigido a tutta altezza in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento intercapedini perimetrali e divisorie, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.250.0050.a | - 40 mm | m² | 5,14 |  |
MC.10.250.0050.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,19 |  |
MC.10.300 | RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO A CAPPOTTO |  |  |  |
MC.10.300.0020 | Lastre in polistirene espanso sinterizzato, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE; nelle Classi e spessori: |  |  |  |
MC.10.300.0020.c | - Classe 100 RF - bordi diritti, spessore 20 mm | m² | 1,51 |  |
MC.10.300.0020.d | - Classe 100 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,76 |  |
MC.10.300.0020.e | - Classe 120 RF - bordi diritti, spessore 20 mm | m² | 2,01 |  |
MC.10.300.0020.f | - Classe 120 RF - bordi diritti, per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,01 |  |
MC.10.300.0030 | Pannello rigido in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento termico dall'esterno di pareti con sistema a cappotto, conduttività termica W/mK 0,040, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.300.0030.a | - 40 mm | m² | 7,96 |  |
MC.10.300.0030.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,98 |  |
MC.10.300.0040 | Pannello in lana di vetro idrorepellente con resine termoindurenti, per isolamento termico dall'esterno di pareti con sistema a cappotto, conduttività termica W/mK 0,037, resistenza alla compressione kPa 30 per spessore di 30 mm, kPa 40 per spessore di 40 mm e kPa 50 per spessori da 50 mm e oltre; conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A2, con marcatura CE; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.300.0040.a | - 40 mm | m² | 16,27 |  |
MC.10.300.0040.b | - 50 mm | m² | 20,33 |  |
MC.10.300.0040.c | - 60 mm | m² | 24,35 |  |
MC.10.300.0040.d | - 80 mm | m² | 32,51 |  |
MC.10.300.0040.e | - 100 mm | m² | 40,60 |  |
MC.10.300.0040.f | - 120 mm | m² | 48,75 |  |
MC.10.300.0040.g | - per ogni 10 mm in più di spessore | m² x cm | 4,07 |  |
MC.10.300.0050 | Supporto isolante in polistirene espanso sinterizzato a ritardata propagazione di fiamma, di massa volumica 25 kg/m³ EPS 150 di tipo certificato UNI EN 13163. Spessori: |  |  |  |
MC.10.300.0050.a | - 45 mm | m² | 23,58 |  |
MC.10.300.0060 | Paramento di malta cementizia fibroronforzata, modificata con fibre di vetro alcalo-resistenti. Spessore: |  |  |  |
MC.10.300.0060.a | - 8 mm | m² | 26,26 |  |
MC.10.350 | ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA |  |  |  |
MC.10.350.0010 | Lastre di polistirene espanso stampato per termocompressione, per isolamento termico di parete interrata; superficie estradosso sagomata drenante con geotessile filtrante, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, Classe 150 RF, con marcatura CE. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.350.0010.a | - 28 mm | m² | 8,88 |  |
MC.10.350.0010.b | - 53 mm | m² | 11,84 |  |
MC.10.350.0010.c | - 83 mm | m² | 16,06 |  |
MC.10.350.0020 | Pannelli rigidi in vetro cellulare, prodotti con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,040, resistenza alla compressione 700 kPa; reazione al fuoco Classe O; rispondenti alle norme UNI EN13167. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.350.0020.a | - 40 mm | m² | 33,56 |  |
MC.10.350.0020.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 5,91 |  |
MC.10.400 | ISOLAMENTO PONTI TERMICI |  |  |  |
MC.10.400.0030 | Lastre in polistirene espanso estruso, superficie ruvida senza pelle, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,033 per spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,035 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE, spessore: |  |  |  |
MC.10.400.0030.a | - a bordi diritti - 30 mm | m² | 5,34 |  |
MC.10.400.0030.b | - ogni 10 mm in più | m² x cm | 1,78 |  |
MC.10.400.0100 | Pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza, idonei ad essere applicati sui casseri per l'isolamento di strutture in c.a.; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168.; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.400.0100.a | - 35 mm | m² | 9,05 |  |
MC.10.400.0100.b | - 50 mm | m² | 11,36 |  |
MC.10.400.0110 | Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura; spessore mm 35, conduttività termica W/mK 0,094 . Reazione al fuoco in Classe 1. Idonei all'applicazione su casseri per l'eliminazione di ponti termici. | m² | 16,62 |  |
MC.10.450 | ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDI |  |  |  |
MC.10.450.0020 | Pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza per isolamento acustico a pavimento; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168.Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.450.0020.a | - 10 mm | m² | 5,24 |  |
MC.10.450.0020.b | - 15 mm | m² | 5,56 |  |
MC.10.450.0030 | Isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, ancorato su un supporto in cartonfeltro bitumato; spessore da 4 a 10 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052. |  |  |  |
MC.10.450.0030.a | - spessore 4 mm | m² | 3,14 |  |
MC.10.450.0030.b | - per ogni 2 mm in più | m² x cm | 0,51 |  |
MC.10.450.0040 | Isolante acustico a pavimento in rotoli, costituito da strato di polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o reticolato; nei tipi e spessori: |  |  |  |
MC.10.450.0040.a | - estruso - spessore 2 mm | m² | 0,46 |  |
MC.10.450.0040.b | - estruso - per ogni 1 mm in più | m² x cm | 0,22 |  |
MC.10.450.0040.c | - reticolato - spessore 3 mm | m² | 2,10 |  |
MC.10.450.0040.d | - reticolato - spessore 5 mm | m² | 2,96 |  |
MC.10.450.0050 | Feltro composto da un velo di fibra di vetro e miscela bituminosa, spessore 2,8 mm, in rotoli, per isolamento acustico a pavimento | m² | 3,23 |  |
MC.10.450.0060 | Pannelli in lana di vetro con resine termoindurenti, per isolamento acustico a pavimento; conduttività termica W/mK 0,031. Per spessori: |  |  |  |
MC.10.450.0060.a | - 15 mm | m² | 7,84 |  |
MC.10.450.0060.b | - 20 mm | m² | 9,30 |  |
MC.10.450.0070 | Pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità con resine termoindurenti, per isolamento acustico a pavimento, conduttività termica W/mK 0,035, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Per spessori: |  |  |  |
MC.10.450.0070.a | - 20 mm | m² | 2,88 |  |
MC.10.450.0070.b | - per ogni 10 mm in più | m² | 1,43 |  |
MC.10.450.0080 | Feltro in rotolo, per applicazione sotto pavimento, composto da lattice di gomma soffice centrifugata, con proprietà antivibrante. Membrana protettiva superiore in poliolefine, spessore 7 mm, peso 3 kg/m². | m² | 6,47 |  |
MC.10.450.0090 | Strato elastico in rotolo, da applicare sotto pavimento, composto da granulato di gomma con lattice puro e perlite espansa su supporto in carta politenata, spessore 5 mm, peso 3 kg/m². | m² | 5,46 |  |
MC.10.450.0100 | Pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura per isolamento acustico a pavimento rispondente alle norme UNI EN13168. Reazione al fuoco in Classe 1. | m² | 5,10 |  |
MC.10.500 | ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE |  |  |  |
MC.10.500.0010 | Pannello isolante acustico per applicazione a parete, realizzato con granulato di sughero espanso agglomerato con processo termico di tostatura. Densità 150/160 kg/m³, conduttività termica W/m°K 0,044, resistenza alla compressione 9,36 kg/cm², conforme alla norma UNI EN 13170, reazione al fuoco in Euroclasse B2. Negli spessori: |  |  |  |
MC.10.500.0010.a | - 20 mm | m² | 7,21 |  |
MC.10.500.0010.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 3,61 |  |
MC.10.500.0030 | Isolante acustico in pannelli per applicazione a parete, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato, densità circa 400 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052. |  |  |  |
MC.10.500.0030.a | - 8 mm | m² | 7,57 |  |
MC.10.500.0030.b | - 10 mm | m² | 8,29 |  |
MC.10.500.0040 | Pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, per isolamento acustico pareti divisorie interne e cartongesso, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Per spessori: |  |  |  |
MC.10.500.0040.b | - per ogni 10 mm in più | m² x cm | 0,99 |  |
MC.10.500.0050 | Pannello composto da strato interno di lana di roccia ad alta densità a fibre orientate, conforme alle norme UNI EN 13162, rivestito sui due lati da pannelli in lana di abete mineralizzata e legata con cemento, spessore 5 mm, rispondente alle norme UNI EN13168; negli spessori: |  |  |  |
MC.10.500.0050.a | - 35 mm (5+25+5 mm) | m² | 16,91 |  |
MC.10.500.0050.b | - 50 mm (5+40+5 mm) | m² | 20,21 |  |
MC.10.500.0050.c | - 75 mm (5+65+5 mm) | m² | 30,17 |  |
MC.10.530 | ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI |  |  |  |
MC.10.530.0010 | Striscie in rotoli di feltro ad alta grammatura impregnato con miscela bituminosa rifinita con tessuto polipropilenico, spessore 2,8 mm, per isolamento sotto tavolati, di larghezza: |  |  |  |
MC.10.530.0010.a | - 20 cm | m | 1,06 |  |
MC.10.530.0010.b | - 33 cm | m | 1,40 |  |
MC.10.530.0030 | Strisce spessore 15 mm, per isolamento acustico sotto divisori, in fibra di legno mineralizzata con magnesite ad alta tremperatura; reazione al fuoco Classe 1; conforme alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli, fissaggi di qualsiasi tipo a qualsiasi struttura, assistenza muraria. Larghezza: |  |  |  |
MC.10.530.0030.a | - 8 cm | m | 1,02 |  |
MC.10.530.0030.b | - 10 cm | m | 1,22 |  |
MC.10.530.0030.c | - 12 cm | m | 1,51 |  |
MC.10.530.0030.d | - aumento ad ogni larghezza per spessore 20 mm | m | 0,21 |  |
MC.10.530.0040 | Strisce in sughero naturale supercompresso, spessore 3 mm: |  |  |  |
MC.10.530.0040.a | - larghezza 10 cm | m | 0,77 |  |
MC.10.530.0040.b | - larghezza 12,5 cm | m | 0,98 |  |
MC.10.530.0040.c | - larghezza 15 cm | m | 1,34 |  |
MC.10.530.0050 | Strisce in sughero naturale supercompresso, spessore 5 mm: |  |  |  |
MC.10.530.0050.a | - larghezza 10 cm | m | 1,30 |  |
MC.10.530.0050.b | - larghezza 12,5 cm | m | 1,65 |  |
MC.10.530.0050.c | - larghezza 15 cm | m | 2,18 |  |
MC.10.530.0060 | Strisce per isolamento acustico tavolati, ricavate da pannelli di lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza ; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Larghezza: |  |  |  |
MC.10.530.0060.a | - 8 cm | m | 0,87 |  |
MC.10.530.0060.b | - 10 cm | m | 0,92 |  |
MC.10.530.0060.c | - 12 cm | m | 1,01 |  |
MC.10.530.0070 | Strisce di isolante acustico in rotoli, realizzato con strato di gomma vulcanizzata sfilacciata mista a granuli e agglomerata con lattici, rivestito sulle due facce con cartonfeltro bitumato; spessore 8 mm, densità circa 300 kg/m³, con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 29052, per isolamento sotto tavolati, di larghezza: |  |  |  |
MC.10.530.0070.a | - 10 cm | m | 1,53 |  |
MC.10.530.0070.b | - 15 cm | m | 1,87 |  |
MC.10.530.0070.c | - 20 cm | m | 2,62 |  |
MC.10.530.0070.d | - 25 cm | m | 3,22 |  |
MC.10.550 | ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI |  |  |  |
MC.10.550.0010 | Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, senza rivestimenti superficiali, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,037, reazione al fuoco Classe 0, spessore 25 mm | m² | 2,20 |  |
MC.10.550.0020 | Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, rivestito su una faccia con velo di vetro nero, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,037, reazione al fuoco Classe 0, spessore 25 mm: | m² | 5,19 |  |
MC.10.550.0030 | Feltro in lana di vetro con resine termoindurenti, completamente imbustato con politene nero, per isolamento controsoffitti. Conduttività termica W/mK 0,042, reazione al fuoco Classe 1, spessore 50 mm | m² | 6,06 |  |
MC.10.600 | ACCESSORI PER ISOLANTI |  |  |  |
MC.10.600.0010 | Legante vetrificante a presa aerea per sughero granulato (dosaggio 35 kg/m³). | kg | 0,88 |  |
MC.10.600.0020 | Adesivo a base di cemento e dispersioni sintetiche esente da solventi. | kg | 1,18 |  |
MC.10.600.0050 | Tasselli per fissaggio meccanico. | cad | 0,50 |  |
MC.10.600.0060 | Rete in fibra di vetro | m² | 2,07 |  |
MC.10.600.0070 | Profili di partenza, arrivo e chiusura laterale in alluminio del pannello isolante di facciata. | m | 11,17 |  |
MC.10.600.0080 | Angoli in alluminio per pannello isolante di facciata. | m | 11,66 |  |