Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1M.02 - Apparecchiature per refrig. e raffredd.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1M.02 | APPARECCHIATURE PER REFRIGERAZIONE E RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
1M.02.010 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI |  |  |  |
1M.02.010.0010 | Refrigeratori d'acqua condensato ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori, evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo, condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori, circuito frigorifero completo di accessori, carica di refrigerante e olio, sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo, quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle, basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti, pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0010.a | - fino a 4,5 kW - n° 1 | cad | 3.330,63 | 26,77 | 7,19
1M.02.010.0010.b | - oltre 4,5 fino a 6 kW - n° 1 | cad | 3.560,77 | 28,62 | 6,72
1M.02.010.0010.c | - oltre 6 fino a 8 kW - n° 1 | cad | 4.064,59 | 32,67 | 5,89
1M.02.010.0010.d | - oltre 8 fino a 10 kW - n° 1 | cad | 4.830,89 | 38,83 | 4,95
1M.02.010.0010.e | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 5.074,72 | 40,79 | 4,72
1M.02.010.0010.f | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 5.423,04 | 43,59 | 4,41
1M.02.010.0010.g | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 | cad | 7.015,36 | 56,39 | 3,41
1M.02.010.0010.h | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 9.053,03 | 72,77 | 2,64
1M.02.010.0010.i | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 9.803,16 | 78,80 | 2,44
1M.02.010.0010.j | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 11.090,70 | 89,15 | 2,16
1M.02.010.0010.k | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 12.062,26 | 96,96 | 1,98
1M.02.010.0010.l | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 14.412,18 | 115,85 | 1,66
1M.02.010.0010.m | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 15.451,76 | 124,21 | 2,32
1M.02.010.0010.n | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 16.984,37 | 136,53 | 2,11
1M.02.010.0010.o | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 19.121,56 | 153,71 | 1,88
1M.02.010.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0020.a | - oltre 33 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 565,86 | 4,55 | 8,46
1M.02.010.0020.b | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 705,18 | 5,67 | 6,79
1M.02.010.0020.c | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 843,27 | 6,78 | 5,68
1M.02.010.0020.d | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 878,10 | 7,06 | 5,45
1M.02.010.0020.e | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 912,93 | 7,34 | 5,24
1M.02.010.0020.f | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 947,76 | 7,62 | 5,05
1M.02.010.0020.g | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 998,77 | 8,03 | 4,79
1M.02.010.0020.h | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 1.330,92 | 10,70 | 3,60
1M.02.010.0030 | Aumento di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Aumenti di prezzi validi per tutti i refrigeratori condensati a d'aria. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0030.a | - oltre 10 fino a 22 kW - n° 2 | cad | 1.657,88 | 13,33 | 0,34
1M.02.010.0030.b | - oltre 22 fino a 26 kW - n° 2 | cad | 1.844,48 | 14,83 | 0,31
1M.02.010.0030.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 2 | cad | 3.031,25 | 24,37 | 0,19
1M.02.010.0030.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 | cad | 3.801,29 | 30,56 | 0,15
1M.02.010.0030.e | - oltre 38 fino a 44 kW - n° 2 | cad | 4.803,95 | 38,62 | 0,12
1M.02.010.0030.f | - oltre 44 fino a 52 kW - n° 2 | cad | 5.320,21 | 42,77 | 0,11
1M.02.010.0030.g | - oltre 52 fino a 64 kW - n° 2 | cad | 6.382,95 | 51,31 | 0,09
1M.02.010.0030.h | - oltre 64 fino a 78 kW - n° 2 | cad | 7.444,97 | 59,85 | 0,08
1M.02.010.0030.i | - oltre 78 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 7.862,95 | 63,21 | 0,07
1M.02.010.0030.j | - oltre 92 fino a 106 kW - n° 2 | cad | 8.280,93 | 66,57 | 0,07
1M.02.010.0030.k | - oltre 106 fino a 124 kW - n° 2 | cad | 9.180,35 | 73,80 | 0,06
1M.02.010.0040 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0040.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 13.030,10 | 104,74 | 1,84
1M.02.010.0040.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 13.628,46 | 109,55 | 1,76
1M.02.010.0040.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 15.057,82 | 121,04 | 1,59
1M.02.010.0040.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 15.657,42 | 125,86 | 1,53
1M.02.010.0040.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 18.516,14 | 148,84 | 1,29
1M.02.010.0040.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 17.456,25 | 140,32 | 1,37
1M.02.010.0040.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 18.341,57 | 147,44 | 1,96
1M.02.010.0040.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 20.415,32 | 164,11 | 1,76
1M.02.010.0040.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 19.125,29 | 153,74 | 1,88
1M.02.010.0040.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 21.753,86 | 174,87 | 1,65
1M.02.010.0040.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 20.784,79 | 167,08 | 1,73
1M.02.010.0040.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 22.951,83 | 184,50 | 1,56
1M.02.010.0040.m | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 25.487,11 | 204,88 | 1,41
1M.02.010.0040.n | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 26.270,83 | 211,18 | 1,37
1M.02.010.0040.o | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 26.824,41 | 215,63 | 1,34
1M.02.010.0040.p | - oltre 180 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 28.806,10 | 231,56 | 1,25
1M.02.010.0040.q | - oltre 200 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 30.879,85 | 248,23 | 1,16
1M.02.010.0040.r | - oltre 220 fino a 240 kW - n° 2 | cad | 32.954,84 | 264,91 | 1,09
1M.02.010.0040.s | - oltre 240 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 34.660,36 | 278,62 | 1,04
1M.02.010.0040.t | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 35.950,39 | 288,99 | 1,00
1M.02.010.0040.u | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 41.805,90 | 336,06 | 0,86
1M.02.010.0050 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatore elicoidale con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0050.a | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 2.456,74 | 19,75 | 1,95
1M.02.010.0050.b | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.734,15 | 21,98 | 1,75
1M.02.010.0050.c | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 2.824,96 | 22,71 | 1,69
1M.02.010.0050.d | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.148,40 | 25,31 | 1,52
1M.02.010.0050.e | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.654,71 | 29,38 | 1,31
1M.02.010.0050.f | - oltre 140 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 4.022,93 | 32,34 | 1,19
1M.02.010.0050.g | - oltre 160 fino a 180 kW - n° 2 | cad | 4.253,07 | 34,19 | 1,13
1M.02.010.0050.h | - oltre 180 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.393,64 | 35,32 | 1,09
1M.02.010.0050.i | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 4.439,67 | 35,69 | 1,08
1M.02.010.0050.j | - oltre 260 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 4.623,78 | 37,17 | 1,04
1M.02.010.0050.k | - oltre 280 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 5.130,09 | 41,24 | 0,93
1M.02.010.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0060.a | - oltre 30 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 930,03 | 7,48 | 15,44
1M.02.010.0060.b | - oltre 46 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 1.003,42 | 8,07 | 14,31
1M.02.010.0060.c | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 1.406,48 | 11,31 | 10,21
1M.02.010.0060.d | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 1.124,09 | 9,04 | 12,78
1M.02.010.0060.e | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 1.381,28 | 11,10 | 17,33
1M.02.010.0060.f | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 1.863,95 | 14,98 | 12,84
1M.02.010.0060.g | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 1.436,02 | 11,54 | 16,67
1M.02.010.0060.h | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 2.142,61 | 17,22 | 11,17
1M.02.010.0060.i | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 1.587,78 | 12,76 | 15,07
1M.02.010.0060.j | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 2.230,93 | 17,93 | 10,73
1M.02.010.0060.k | - oltre 120 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 2.490,93 | 20,02 | 9,61
1M.02.010.0060.l | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 2.584,23 | 20,77 | 9,26
1M.02.010.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua consensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0070.a | - oltre 30 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 3.175,45 | 25,53 | 4,52
1M.02.010.0070.b | - oltre 38 fino a 46 kW - n° 1 | cad | 3.199,08 | 25,72 | 4,49
1M.02.010.0070.c | - oltre 46 fino a 55 kW - n° 1 | cad | 3.207,79 | 25,79 | 4,48
1M.02.010.0070.d | - oltre 55 fino a 64 kW - n° 1 | cad | 3.267,50 | 26,27 | 4,40
1M.02.010.0070.e | - oltre 64 fino a 73 kW - n° 2 | cad | 5.622,40 | 45,20 | 2,55
1M.02.010.0070.f | - oltre 73 fino a 82 kW - n° 1 | cad | 3.556,11 | 28,59 | 4,04
1M.02.010.0070.g | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 1 | cad | 3.759,81 | 30,22 | 6,37
1M.02.010.0070.h | - oltre 82 fino a 92 kW - n° 2 | cad | 5.741,50 | 46,15 | 4,17
1M.02.010.0070.i | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 1 | cad | 3.989,95 | 32,07 | 6,00
1M.02.010.0070.j | - oltre 92 fino a 104 kW - n° 2 | cad | 5.637,00 | 45,31 | 4,25
1M.02.010.0070.k | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 4.935,39 | 39,67 | 4,85
1M.02.010.0070.l | - oltre 104 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.879,58 | 47,26 | 4,07
1M.02.010.0070.m | - oltre 120 fino a 160 kW - n° 2 | cad | 6.729,24 | 54,09 | 3,56
1M.02.010.0070.n | - oltre 160 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 6.995,45 | 56,23 | 3,42
1M.02.010.0070.o | - oltre 200 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 7.760,51 | 62,38 | 3,08
1M.02.010.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 86 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0080.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 47.325,93 | 380,43 | 0,51
1M.02.010.0080.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 52.028,25 | 418,23 | 0,46
1M.02.010.0080.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 55.127,89 | 443,15 | 0,65
1M.02.010.0080.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 58.261,53 | 468,34 | 0,62
1M.02.010.0080.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 60.336,52 | 485,02 | 0,60
1M.02.010.0080.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 62.457,54 | 502,07 | 0,57
1M.02.010.0080.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 65.084,87 | 523,19 | 0,55
1M.02.010.0080.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 70.939,13 | 570,25 | 0,51
1M.02.010.0080.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 77.624,39 | 623,99 | 0,46
1M.02.010.0080.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 90.438,83 | 727,00 | 0,40
1M.02.010.0080.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 93.204,25 | 749,23 | 0,39
1M.02.010.0080.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 95.832,82 | 770,36 | 0,37
1M.02.010.0080.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 103.115,19 | 828,90 | 0,35
1M.02.010.0080.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 124.595,34 | 1.001,57 | 0,29
1M.02.010.0080.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 130.312,77 | 1.047,53 | 0,28
1M.02.010.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 75 a m 1 - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0090.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 7.113,03 | 57,18 | 0,67
1M.02.010.0090.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 7.895,50 | 63,47 | 0,61
1M.02.010.0090.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 8.080,86 | 64,96 | 0,59
1M.02.010.0090.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 8.542,38 | 68,67 | 0,56
1M.02.010.0090.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 9.141,99 | 73,49 | 0,52
1M.02.010.0090.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 9.508,97 | 76,44 | 0,50
1M.02.010.0090.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 9.878,44 | 79,41 | 0,48
1M.02.010.0090.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 10.800,24 | 86,82 | 0,44
1M.02.010.0090.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 11.814,10 | 94,97 | 0,41
1M.02.010.0090.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 13.843,07 | 111,28 | 0,35
1M.02.010.0090.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 14.258,56 | 114,62 | 0,34
1M.02.010.0090.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 15.048,44 | 120,97 | 0,48
1M.02.010.0090.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 15.808,52 | 127,08 | 0,45
1M.02.010.0090.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 19.128,76 | 153,77 | 0,38
1M.02.010.0090.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 20.954,86 | 168,45 | 0,46
1M.02.010.0100 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0100.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.432,96 | 27,60 | 4,18
1M.02.010.0100.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 3.580,99 | 28,79 | 4,01
1M.02.010.0100.c | - oltre 350 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 3.759,81 | 30,22 | 6,37
1M.02.010.0100.d | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 3.870,52 | 31,11 | 6,18
1M.02.010.0100.e | - oltre 620 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 5.483,99 | 44,08 | 4,36
1M.02.010.0100.f | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 7.170,86 | 57,64 | 3,34
1M.02.010.0100.g | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 7.373,63 | 59,27 | 3,25
1M.02.010.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - costruzione MODULARE. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0110.a | - oltre 290 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 10.107,02 | 81,25 | 1,42
1M.02.010.0110.b | - oltre 320 fino a 350 kW - n° 4 | cad | 11.030,06 | 88,67 | 1,30
1M.02.010.0110.c | - oltre 350 fino a 380 kW - n° 4 | cad | 11.149,17 | 89,62 | 2,15
1M.02.010.0110.d | - oltre 380 fino a 420 kW - n° 4 | cad | 12.513,84 | 100,59 | 1,91
1M.02.010.0110.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 4 | cad | 13.454,30 | 108,15 | 1,78
1M.02.010.0110.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 4 | cad | 14.040,22 | 112,86 | 1,70
1M.02.010.0110.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 4 | cad | 14.818,97 | 119,12 | 1,62
1M.02.010.0110.h | - oltre 540 fino a 580 kW - n° 4 | cad | 15.768,14 | 126,75 | 1,52
1M.02.010.0110.i | - oltre 580 fino a 620 kW - n° 4 | cad | 16.020,67 | 128,78 | 1,49
1M.02.010.0110.j | - oltre 620 fino a 660 kW - n° 6 | cad | 16.905,16 | 135,89 | 1,42
1M.02.010.0110.k | - oltre 660 fino a 700 kW - n° 6 | cad | 17.814,52 | 143,20 | 1,34
1M.02.010.0110.l | - oltre 700 fino a 740 kW - n° 6 | cad | 18.203,89 | 146,33 | 1,31
1M.02.010.0110.m | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 6 | cad | 19.381,96 | 155,80 | 1,23
1M.02.010.0110.n | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 8 | cad | 22.156,08 | 178,10 | 1,08
1M.02.010.0110.o | - oltre 920 fino a 1050 kW - n° 8 | cad | 23.365,25 | 187,82 | 1,02
1M.02.010.0120 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD per pressione sonora massima dB(A) 80 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0120.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 23.125,16 | 185,89 | 1,04
1M.02.010.0120.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 24.922,74 | 200,34 | 0,96
1M.02.010.0120.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 25.982,62 | 208,86 | 0,92
1M.02.010.0120.d | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 29.348,89 | 235,92 | 0,82
1M.02.010.0120.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 38.706,26 | 311,14 | 0,62
1M.02.010.0120.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 42.808,97 | 344,12 | 0,56
1M.02.010.0120.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 45.575,62 | 366,36 | 0,53
1M.02.010.0120.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 50.933,13 | 409,43 | 0,70
1M.02.010.0120.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 57.709,19 | 463,90 | 0,62
1M.02.010.0120.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 61.396,41 | 493,54 | 0,58
1M.02.010.0120.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 72.828,77 | 585,44 | 0,49
1M.02.010.0120.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 76.885,45 | 618,05 | 0,47
1M.02.010.0120.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 79.650,87 | 640,28 | 0,45
1M.02.010.0120.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 87.718,21 | 705,13 | 0,41
1M.02.010.0120.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 95.049,10 | 764,06 | 0,38
1M.02.010.0120.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 106.158,02 | 853,36 | 0,34
1M.02.010.0120.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 108.923,43 | 875,59 | 0,33
1M.02.010.0120.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 113.440,39 | 911,90 | 0,32
1M.02.010.0120.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 116.345,13 | 935,25 | 0,31
1M.02.010.0120.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 137.642,41 | 1.106,45 | 0,26
1M.02.010.0120.u | - oltre 1060 fino a 1100 kW - n° 4 | cad | 143.910,93 | 1.156,84 | 0,25
1M.02.010.0120.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 147.045,81 | 1.182,04 | 0,24
1M.02.010.0130 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0130.a | - oltre 100 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 2.318,65 | 18,64 | 2,06
1M.02.010.0130.b | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 2.410,71 | 19,38 | 1,99
1M.02.010.0130.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 3.206,87 | 25,78 | 1,49
1M.02.010.0130.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 5.470,95 | 43,98 | 0,87
1M.02.010.0130.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 6.722,41 | 54,04 | 0,71
1M.02.010.0130.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.174,16 | 65,71 | 0,59
1M.02.010.0130.g | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 9.232,80 | 74,22 | 0,52
1M.02.010.0130.h | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 9.694,33 | 77,93 | 0,49
1M.02.010.0130.i | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 11.537,94 | 92,75 | 0,41
1M.02.010.0130.j | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 11.953,43 | 96,09 | 0,40
1M.02.010.0130.k | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 12.325,39 | 99,08 | 0,39
1M.02.010.0130.l | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 13.345,47 | 107,28 | 0,36
1M.02.010.0130.m | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 15.991,39 | 128,55 | 0,45
1M.02.010.0130.n | - oltre 740 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.744,19 | 142,64 | 0,40
1M.02.010.0130.o | - oltre 860 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 18.481,88 | 148,57 | 0,39
1M.02.010.0130.p | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 19.802,92 | 159,19 | 0,48
1M.02.010.0130.q | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 20.587,88 | 165,50 | 0,47
1M.02.010.0130.r | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 21.370,36 | 171,79 | 0,45
1M.02.010.0140 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0140.a | - oltre 100 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 1.528,07 | 12,28 | 15,66
1M.02.010.0140.b | - oltre 145 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 1.703,48 | 13,69 | 14,05
1M.02.010.0140.c | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 2.213,52 | 17,79 | 10,81
1M.02.010.0140.d | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 2.723,56 | 21,89 | 8,79
1M.02.010.0140.e | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 3.233,60 | 25,99 | 7,40
1M.02.010.0140.f | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 3.543,35 | 28,48 | 6,75
1M.02.010.0140.g | - oltre 370 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 3.730,87 | 29,99 | 8,98
1M.02.010.0140.h | - oltre 470 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 3.943,59 | 31,70 | 8,50
1M.02.010.0140.i | - oltre 590 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 4.155,07 | 33,40 | 8,06
1M.02.010.0140.j | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 4.569,32 | 36,73 | 7,33
1M.02.010.0140.k | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 5.400,31 | 43,41 | 6,21
1M.02.010.0140.l | - oltre 800 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 5.819,54 | 46,78 | 5,76
1M.02.010.0140.m | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 6.230,06 | 50,08 | 5,38
1M.02.010.0140.n | - oltre 980 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 7.059,81 | 56,75 | 4,75
1M.02.010.0140.o | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 7.889,56 | 63,42 | 4,25
1M.02.010.0150 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0150.a | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 1 | cad | 3.905,36 | 31,39 | 6,13
1M.02.010.0150.b | - oltre 120 fino a 145 kW - n° 1 | cad | 4.119,32 | 33,11 | 5,81
1M.02.010.0150.c | - oltre 145 fino a 175 kW - n° 1 | cad | 4.222,58 | 33,94 | 5,67
1M.02.010.0150.d | - oltre 175 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 4.506,21 | 36,22 | 5,31
1M.02.010.0150.e | - oltre 200 fino a 230 kW - n° 2 | cad | 6.927,03 | 55,68 | 3,46
1M.02.010.0150.f | - oltre 230 fino a 270 kW - n° 2 | cad | 8.208,35 | 65,98 | 2,92
1M.02.010.0150.g | - oltre 270 fino a 320 kW - n° 2 | cad | 9.217,24 | 74,09 | 2,60
1M.02.010.0150.h | - oltre 320 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 9.605,36 | 77,21 | 2,49
1M.02.010.0150.i | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 11.295,63 | 90,80 | 2,97
1M.02.010.0150.j | - oltre 420 fino a 470 kW - n° 2 | cad | 12.594,37 | 101,24 | 2,66
1M.02.010.0150.k | - oltre 470 fino a 530 kW - n° 2 | cad | 12.873,02 | 103,48 | 2,60
1M.02.010.0150.l | - oltre 530 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 13.701,53 | 110,14 | 2,45
1M.02.010.0150.m | - oltre 590 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 14.531,27 | 116,81 | 2,31
1M.02.010.0150.n | - oltre 640 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 15.193,08 | 122,13 | 2,21
1M.02.010.0150.o | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 15.781,49 | 126,86 | 2,12
1M.02.010.0150.p | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 16.818,99 | 135,20 | 1,99
1M.02.010.0150.q | - oltre 800 fino a 860 kW - n° 3 | cad | 17.855,24 | 143,53 | 1,88
1M.02.010.0150.r | - oltre 860 fino a 920 kW - n° 3 | cad | 19.514,74 | 156,87 | 1,72
1M.02.010.0150.s | - oltre 920 fino a 980 kW - n° 3 | cad | 20.337,02 | 163,48 | 1,65
1M.02.010.0150.t | - oltre 980 fino a 1060 kW - n° 4 | cad | 21.179,21 | 170,25 | 1,58
1M.02.010.0150.u | - oltre 1060 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 22.838,71 | 183,59 | 1,47
1M.02.010.0150.v | - oltre 1170 fino a 1280 kW - n° 4 | cad | 23.668,45 | 190,26 | 1,42
1M.02.010.0160 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a; - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI; - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0160.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 12.154,32 | 97,70 | 1,97
1M.02.010.0160.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 12.661,87 | 101,78 | 1,89
1M.02.010.0160.c | - oltre 34 fino a 44 kW - n° 1 | cad | 13.445,59 | 108,08 | 1,78
1M.02.010.0160.d | - oltre 44 fino a 54 kW - n° 1 | cad | 14.643,56 | 117,71 | 1,63
1M.02.010.0160.e | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 16.164,98 | 129,94 | 1,48
1M.02.010.0160.f | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 19.022,44 | 152,91 | 1,26
1M.02.010.0160.g | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 18.101,88 | 145,51 | 1,32
1M.02.010.0160.h | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 20.453,04 | 164,41 | 1,17
1M.02.010.0160.i | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 18.699,00 | 150,31 | 1,28
1M.02.010.0160.j | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 20.959,35 | 168,48 | 1,14
1M.02.010.0160.k | - oltre 85 fino a 105 kW - n° 2 | cad | 24.933,53 | 200,43 | 1,44
1M.02.010.0160.l | - oltre 105 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 25.256,97 | 203,03 | 1,42
1M.02.010.0160.m | - oltre 120 fino a 130 kW - n° 2 | cad | 26.546,99 | 213,40 | 1,35
1M.02.010.0160.n | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 28.482,66 | 228,96 | 1,26
1M.02.010.0160.o | - oltre 140 fino a 155 kW - n° 2 | cad | 30.281,48 | 243,42 | 1,19
1M.02.010.0160.p | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 31.526,73 | 253,43 | 1,14
1M.02.010.0160.q | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 38.763,07 | 311,60 | 0,93
1M.02.010.0170 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 70 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0170.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 1.074,65 | 8,64 | 4,45
1M.02.010.0170.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 1.119,44 | 9,00 | 4,28
1M.02.010.0170.c | - oltre 34 fino a 38 kW - n° 1 | cad | 1.165,46 | 9,37 | 4,11
1M.02.010.0170.d | - oltre 44 fino a 54 kW - n° 1 | cad | 1.212,74 | 9,75 | 3,95
1M.02.010.0170.e | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 1.333,40 | 10,72 | 3,59
1M.02.010.0170.f | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 2.042,48 | 16,42 | 2,34
1M.02.010.0170.g | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 1.454,07 | 11,69 | 3,29
1M.02.010.0170.h | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 2.525,16 | 20,30 | 1,90
1M.02.010.0170.i | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 2.272,62 | 18,27 | 2,11
1M.02.010.0170.j | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 3.009,07 | 24,19 | 1,59
1M.02.010.0170.k | - oltre 85 fino a 105 kW - n° 2 | cad | 3.048,88 | 24,51 | 1,57
1M.02.010.0170.l | - oltre 105 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 3.088,69 | 24,83 | 1,55
1M.02.010.0170.m | - oltre 120 fino a 130 kW - n° 2 | cad | 3.128,50 | 25,15 | 1,53
1M.02.010.0170.n | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.168,30 | 25,47 | 1,51
1M.02.010.0170.o | - oltre 130 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.206,87 | 25,78 | 1,49
1M.02.010.0170.p | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 3.246,68 | 26,10 | 1,47
1M.02.010.0170.q | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 3.286,48 | 26,42 | 1,46
1M.02.010.0180 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0180.a | - oltre 25 fino a 44 kW - n° 1 | cad | 1.151,46 | 9,26 | 12,47
1M.02.010.0180.b | - oltre 44 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 1.362,94 | 10,96 | 10,54
1M.02.010.0180.c | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 1.875,47 | 15,08 | 7,66
1M.02.010.0180.d | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 1.473,66 | 11,85 | 9,75
1M.02.010.0180.e | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 1.875,47 | 15,08 | 7,66
1M.02.010.0180.f | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 1.473,66 | 11,85 | 9,75
1M.02.010.0180.g | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 1.875,47 | 15,08 | 7,66
1M.02.010.0180.h | - oltre 85 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 2.049,31 | 16,47 | 11,68
1M.02.010.0180.i | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 2.187,39 | 17,58 | 10,94
1M.02.010.0180.j | - oltre 140 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 2.441,17 | 19,62 | 9,80
1M.02.010.0180.k | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 2.519,54 | 20,25 | 9,50
1M.02.010.0190 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0190.a | - oltre 25 fino a 28 kW - n° 1 | cad | 3.087,12 | 24,82 | 4,65
1M.02.010.0190.b | - oltre 28 fino a 34 kW - n° 1 | cad | 3.354,58 | 26,97 | 4,28
1M.02.010.0190.c | - oltre 34 fino a 65 kW - n° 1 | cad | 3.405,59 | 27,38 | 4,22
1M.02.010.0190.d | - oltre 54 fino a 65 kW - n° 2 | cad | 5.291,49 | 42,54 | 2,71
1M.02.010.0190.e | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 1 | cad | 3.515,06 | 28,26 | 4,09
1M.02.010.0190.f | - oltre 65 fino a 77 kW - n° 2 | cad | 5.530,34 | 44,46 | 2,60
1M.02.010.0190.g | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 1 | cad | 3.950,46 | 31,76 | 3,64
1M.02.010.0190.h | - oltre 77 fino a 85 kW - n° 2 | cad | 5.530,34 | 44,46 | 2,60
1M.02.010.0190.i | - oltre 85 fino a 120 kW - n° 2 | cad | 5.714,13 | 45,93 | 4,19
1M.02.010.0190.j | - oltre 120 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 5.828,58 | 46,85 | 4,11
1M.02.010.0190.k | - oltre 140 fino a 155 kW - n° 2 | cad | 6.226,66 | 50,05 | 3,84
1M.02.010.0190.l | - oltre 155 fino a 190 kW - n° 2 | cad | 6.303,79 | 50,67 | 3,80
1M.02.010.0190.m | - oltre 190 fino a 210 kW - n° 2 | cad | 6.917,08 | 55,60 | 3,46
1M.02.010.0200 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0200.a | - oltre 270 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 59.996,91 | 482,29 | 0,60
1M.02.010.0200.b | - oltre 300 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 62.891,70 | 505,56 | 0,57
1M.02.010.0200.c | - oltre 330 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 66.270,40 | 532,72 | 0,54
1M.02.010.0200.d | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 71.921,49 | 578,15 | 0,67
1M.02.010.0200.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 2 | cad | 75.502,96 | 606,94 | 0,63
1M.02.010.0200.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 78.589,33 | 631,75 | 0,61
1M.02.010.0200.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 83.065,24 | 667,73 | 0,58
1M.02.010.0200.h | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 88.766,49 | 713,56 | 0,54
1M.02.010.0200.i | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 94.379,42 | 758,68 | 0,51
1M.02.010.0200.j | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 99.979,91 | 803,70 | 0,48
1M.02.010.0200.k | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 100.078,18 | 804,49 | 0,48
1M.02.010.0200.l | - oltre 710 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 104.725,77 | 841,85 | 0,46
1M.02.010.0200.m | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 112.625,17 | 905,35 | 0,43
1M.02.010.0200.n | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 118.100,01 | 949,36 | 0,41
1M.02.010.0200.o | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 122.410,47 | 984,01 | 0,39
1M.02.010.0200.p | - oltre 890 fino a 940 kW - n° 4 | cad | 131.082,39 | 1.053,72 | 0,37
1M.02.010.0200.q | - oltre 940 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 134.630,28 | 1.082,24 | 0,36
1M.02.010.0200.r | - oltre 1000 fino a 1080 kW - n° 4 | cad | 145.499,11 | 1.169,61 | 0,33
1M.02.010.0200.s | - oltre 1080 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 156.000,96 | 1.254,03 | 0,31
1M.02.010.0200.t | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 164.115,57 | 1.319,26 | 0,29
1M.02.010.0200.u | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 172.548,65 | 1.387,05 | 0,28
1M.02.010.0200.v | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 180.289,25 | 1.449,27 | 0,40
1M.02.010.0210 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1 - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0210.a | - oltre 270 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 6.676,38 | 53,67 | 0,72
1M.02.010.0210.b | - oltre 300 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 7.680,29 | 61,74 | 0,62
1M.02.010.0210.c | - oltre 330 fino a 370 kW - n° 2 | cad | 8.338,37 | 67,03 | 0,57
1M.02.010.0210.d | - oltre 370 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 8.459,04 | 68,00 | 0,57
1M.02.010.0210.e | - oltre 420 fino a 460 kW - n° 2 | cad | 8.579,70 | 68,97 | 0,56
1M.02.010.0210.f | - oltre 460 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 9.068,60 | 72,90 | 0,53
1M.02.010.0210.g | - oltre 500 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 9.123,33 | 73,34 | 0,52
1M.02.010.0210.h | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 9.282,56 | 74,62 | 0,52
1M.02.010.0210.i | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 9.619,69 | 77,33 | 0,50
1M.02.010.0210.j | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 11.088,85 | 89,14 | 0,43
1M.02.010.0210.k | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 11.297,84 | 90,82 | 0,42
1M.02.010.0210.l | - oltre 710 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 11.802,84 | 94,88 | 0,61
1M.02.010.0210.m | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 13.541,95 | 108,86 | 0,53
1M.02.010.0210.n | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 13.569,32 | 109,08 | 0,53
1M.02.010.0210.o | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 13.707,41 | 110,19 | 0,52
1M.02.010.0210.p | - oltre 890 fino a 940 kW - n° 4 | cad | 14.049,51 | 112,94 | 0,51
1M.02.010.0210.q | - oltre 940 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 14.477,44 | 116,38 | 0,50
1M.02.010.0210.r | - oltre 1000 fino a 1080 kW - n° 4 | cad | 15.064,52 | 121,10 | 0,64
1M.02.010.0210.s | - oltre 1080 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 15.068,25 | 121,13 | 0,64
1M.02.010.0210.t | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 16.515,03 | 132,76 | 0,58
1M.02.010.0210.u | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 16.885,74 | 135,74 | 0,57
1M.02.010.0210.v | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 17.091,00 | 137,39 | 0,56
1M.02.010.0220 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0220.a | - oltre 270 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 3.083,07 | 24,78 | 7,76
1M.02.010.0220.b | - oltre 330 fino a 500 kW - n° 2 | cad | 3.325,32 | 26,73 | 10,08
1M.02.010.0220.c | - oltre 500 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 3.740,82 | 30,07 | 8,96
1M.02.010.0220.d | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 4.785,78 | 38,47 | 7,00
1M.02.010.0220.e | - oltre 670 fino a 750 kW - n° 3 | cad | 5.093,05 | 40,94 | 6,58
1M.02.010.0220.f | - oltre 750 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 5.400,31 | 43,41 | 6,21
1M.02.010.0220.g | - oltre 800 fino a 1000 kW - n° 4 | cad | 6.235,04 | 50,12 | 5,37
1M.02.010.0220.h | - oltre 1000 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 7.059,81 | 56,75 | 4,75
1M.02.010.0220.i | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 7.889,56 | 63,42 | 4,25
1M.02.010.0220.j | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 8.546,99 | 68,71 | 6,16
1M.02.010.0230 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori elicoidali con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - costruzione ad ALTO RENDIMENTO (COP 3 circa). Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.010.0230.a | - oltre 270 fino a 330 kW - n° 2 | cad | 9.839,24 | 79,09 | 2,43
1M.02.010.0230.b | - oltre 330 fino a 420 kW - n° 2 | cad | 10.383,78 | 83,47 | 3,23
1M.02.010.0230.c | - oltre 420 fino a 540 kW - n° 2 | cad | 11.212,28 | 90,13 | 2,99
1M.02.010.0230.d | - oltre 540 fino a 590 kW - n° 2 | cad | 12.873,02 | 103,48 | 2,60
1M.02.010.0230.e | - oltre 590 fino a 630 kW - n° 2 | cad | 13.701,53 | 110,14 | 2,45
1M.02.010.0230.f | - oltre 630 fino a 670 kW - n° 3 | cad | 14.842,27 | 119,31 | 2,26
1M.02.010.0230.g | - oltre 670 fino a 710 kW - n° 3 | cad | 16.196,99 | 130,20 | 2,07
1M.02.010.0230.h | - oltre 710 fino a 800 kW - n° 3 | cad | 16.612,49 | 133,54 | 2,02
1M.02.010.0230.i | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 4 | cad | 20.349,46 | 163,58 | 1,65
1M.02.010.0230.j | - oltre 850 fino a 890 kW - n° 4 | cad | 20.764,96 | 166,92 | 1,61
1M.02.010.0230.k | - oltre 890 fino a 1170 kW - n° 4 | cad | 21.179,21 | 170,25 | 1,58
1M.02.010.0230.l | - oltre 1170 fino a 1270 kW - n° 4 | cad | 22.838,71 | 183,59 | 1,47
1M.02.010.0230.m | - oltre 1270 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 23.668,45 | 190,26 | 1,42
1M.02.010.0230.n | - oltre 1350 fino a 1430 kW - n° 4 | cad | 24.737,65 | 198,86 | 2,13
1M.02.020 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON FREE COOLING |  |  |  |
1M.02.020.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori elicoidali, dispositivi e allacciamenti per funzionamento in "free cooling"; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 84 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 15 a 10 glicolata al 30% e aria °C 30 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0010.a | - fino a 45 kW - n° 1 | cad | 16.893,96 | 135,80 | 1,42
1M.02.020.0010.b | - oltre 45 fino a 50 kW - n° 1 | cad | 17.447,54 | 140,25 | 1,37
1M.02.020.0010.c | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 20.628,45 | 165,82 | 1,16
1M.02.020.0010.d | - oltre 75 fino a 90 kW - n° 2 | cad | 23.774,12 | 191,11 | 1,51
1M.02.020.0010.e | - oltre 90 fino a 100 kW - n° 2 | cad | 25.709,78 | 206,67 | 1,40
1M.02.020.0010.f | - oltre 100 fino a 125 kW - n° 2 | cad | 30.042,63 | 241,50 | 1,20
1M.02.020.0010.g | - oltre 125 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 30.688,27 | 246,69 | 1,17
1M.02.020.0010.h | - oltre 140 fino a 170 kW - n° 2 | cad | 34.652,90 | 278,56 | 1,04
1M.02.020.0010.i | - oltre 170 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 35.297,29 | 283,74 | 1,02
1M.02.020.0010.j | - oltre 200 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 43.734,10 | 351,56 | 0,82
1M.02.020.0010.k | - oltre 250 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 46.775,68 | 376,01 | 0,77
1M.02.020.0010.l | - oltre 300 fino a 350 kW - n° 2 | cad | 55.626,74 | 447,16 | 0,65
1M.02.020.0010.m | - oltre 350 fino a 400 kW - n° 4 | cad | 68.764,62 | 552,77 | 0,52
1M.02.020.0010.n | - oltre 400 fino a 450 kW - n° 4 | cad | 76.381,23 | 614,00 | 0,63
1M.02.020.0010.o | - oltre 450 fino a 480 kW - n° 4 | cad | 81.773,97 | 657,35 | 0,59
1M.02.020.0010.p | - oltre 480 fino a 530 kW - n° 4 | cad | 84.540,62 | 679,59 | 0,57
1M.02.020.0010.q | - oltre 530 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 89.104,86 | 716,28 | 0,54
1M.02.020.0020 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 76 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0020.a | - fino a 45 kW - n°1 | cad | 3.515,38 | 28,26 | 1,36
1M.02.020.0020.b | - oltre 45 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 3.886,09 | 31,24 | 1,23
1M.02.020.0020.c | - oltre 75 fino a 100 kW - n° 2 | cad | 3.903,51 | 31,38 | 1,23
1M.02.020.0020.d | - oltre 100 fino a 125 kW - n° 2 | cad | 3.932,12 | 31,61 | 1,22
1M.02.020.0020.e | - oltre 125 fino a 140 kW - n° 2 | cad | 3.981,88 | 32,01 | 1,20
1M.02.020.0020.f | - oltre 140 fino a 170 kW - n° 2 | cad | 4.024,18 | 32,35 | 1,19
1M.02.020.0020.g | - oltre 170 fino a 200 kW - n° 2 | cad | 4.438,43 | 35,68 | 1,08
1M.02.020.0020.h | - oltre 200 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 4.508,09 | 36,24 | 1,06
1M.02.020.0020.i | - oltre 250 fino a 300 kW - n° 2 | cad | 4.576,51 | 36,79 | 1,05
1M.02.020.0020.j | - oltre 300 fino a 350 kW - n° 2 | cad | 4.707,13 | 37,84 | 1,02
1M.02.020.0020.k | - oltre 350 fino a 400 kW - n° 4 | cad | 4.992,01 | 40,13 | 0,96
1M.02.020.0020.l | - oltre 400 fino a 450 kW - n° 4 | cad | 5.682,43 | 45,68 | 0,84
1M.02.020.0020.m | - oltre 450 fino a 480 kW - n° 4 | cad | 6.051,90 | 48,65 | 0,79
1M.02.020.0020.n | - oltre 480 fino a 530 kW - n° 4 | cad | 6.329,31 | 50,88 | 0,76
1M.02.020.0020.o | - oltre 530 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 7.343,17 | 59,03 | 0,65
1M.02.020.0030 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING, in esecuzione "package" per esterno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra completo di resistenza antigelo; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori elicoidali, dispositivi e allacciamenti per funzionamento in "free cooling"; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 15 a 10 glicolata al 30% e aria °C 30 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0030.a | - oltre 530 fino a 570 kW - n° 2 | cad | 89.934,61 | 722,95 | 0,53
1M.02.020.0030.b | - oltre 570 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 92.560,69 | 744,06 | 0,52
1M.02.020.0030.c | - oltre 610 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 98.276,87 | 790,01 | 0,49
1M.02.020.0030.d | - oltre 670 fino a 780 kW - n° 4 | cad | 139.534,13 | 1.121,66 | 0,34
1M.02.020.0030.e | - oltre 780 fino a 860 kW - n° 4 | cad | 144.236,45 | 1.159,46 | 0,33
1M.02.020.0030.f | - oltre 860 fino a 960 kW - n° 4 | cad | 155.762,11 | 1.252,11 | 0,31
1M.02.020.0030.g | - oltre 960 fino a 1120 kW - n° 4 | cad | 174.568,90 | 1.403,29 | 0,27
1M.02.020.0030.h | - oltre 1120 fino a 1340 kW - n° 4 | cad | 182.406,10 | 1.466,29 | 0,26
1M.02.020.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con FREE COOLING con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.020.0040.a | - oltre 530 fino a 570 kW - n° 2 | cad | 5.268,18 | 42,35 | 0,91
1M.02.020.0040.b | - oltre 570 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 5.823,00 | 46,81 | 0,82
1M.02.020.0040.c | - oltre 610 fino a 670 kW - n° 2 | cad | 6.328,06 | 50,87 | 0,76
1M.02.020.0040.d | - oltre 670 fino a 780 kW - n° 4 | cad | 7.418,99 | 59,64 | 0,97
1M.02.020.0040.e | - oltre 780 fino a 860 kW - n° 4 | cad | 7.926,54 | 63,72 | 0,91
1M.02.020.0040.f | - oltre 860 fino a 1340 kW - n° 4 | cad | 8.462,61 | 68,03 | 1,13
1M.02.030 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI |  |  |  |
1M.02.030.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 84 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0010.a | - oltre 19 fino a 23 kW - n° 1 - 200 Pa | cad | 6.899,66 | 55,46 | 3,47
1M.02.030.0010.b | - oltre 23 fino a 26 kW - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.544,06 | 60,64 | 3,17
1M.02.030.0010.c | - oltre 26 fino a 32 kW - n° 1 - 250 Pa | cad | 8.051,61 | 64,72 | 2,97
1M.02.030.0010.d | - oltre 32 fino a 38 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.726,21 | 86,22 | 2,23
1M.02.030.0010.e | - oltre 38 fino a 45 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 11.001,13 | 88,43 | 2,18
1M.02.030.0010.f | - oltre 45 fino a 50 kW - n° 2 - 250 Pa | cad | 12.016,24 | 96,59 | 1,99
1M.02.030.0010.g | - oltre 50 fino a 65 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 12.938,04 | 104,00 | 1,85
1M.02.030.0010.h | - oltre 65 fino a 80 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 14.183,28 | 114,01 | 1,69
1M.02.030.0010.i | - oltre 80 fino a 100 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 17.189,63 | 138,18 | 2,09
1M.02.030.0010.j | - oltre 100 fino a 120 kW - n° 2 - 150 Pa | cad | 19.309,40 | 155,22 | 1,86
1M.02.030.0010.k | - oltre 120 fino a 135 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 23.016,52 | 185,02 | 1,56
1M.02.030.0010.l | - oltre 135 fino a 155 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 25.183,57 | 202,44 | 1,43
1M.02.030.0010.m | - oltre 155 fino a 185 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 28.485,15 | 228,98 | 1,26
1M.02.030.0010.n | - oltre 185 fino a 210 kW - n° 4 - 150 Pa | cad | 33.466,12 | 269,02 | 1,07
1M.02.030.0010.o | - oltre 210 fino a 235 kW - n° 4 - 120 Pa | cad | 36.095,94 | 290,16 | 0,99
1M.02.030.0010.p | - oltre 235 fino a 260 kW - n° 4 - 120 Pa | cad | 39.187,28 | 315,01 | 0,92
1M.02.030.0020 | Refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore a fascio tubiero o a piastra; condensatore in rame-alluminio completo di ventilatori; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 87 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0020.a | - fino a 35 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 12.073,46 | 97,05 | 1,98
1M.02.030.0020.b | - oltre 35 fino a 45 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 12.903,21 | 103,72 | 1,85
1M.02.030.0020.c | - oltre 45 fino a 55 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 14.331,32 | 115,20 | 1,67
1M.02.030.0020.d | - oltre 55 fino a 70 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 15.115,04 | 121,50 | 1,58
1M.02.030.0020.e | - oltre 55 fino a 70 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 17.880,45 | 143,73 | 1,34
1M.02.030.0020.f | - oltre 70 fino a 95 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 18.398,79 | 147,90 | 1,95
1M.02.030.0020.g | - oltre 70 fino a 95 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 20.473,79 | 164,58 | 1,75
1M.02.030.0020.h | - oltre 95 fino a 110 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 20.012,26 | 160,87 | 1,79
1M.02.030.0020.i | - oltre 95 fino a 110 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 22.317,39 | 179,40 | 1,61
1M.02.030.0020.j | - oltre 110 fino a 125 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 20.935,31 | 168,29 | 1,71
1M.02.030.0020.k | - oltre 110 fino a 125 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 23.654,69 | 190,15 | 1,52
1M.02.030.0020.l | - oltre 125 fino a 155 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 27.111,77 | 217,94 | 1,32
1M.02.030.0020.m | - oltre 155 fino a 175 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 28.032,33 | 225,34 | 1,28
1M.02.030.0020.n | - oltre 175 fino a 195 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 33.795,78 | 271,67 | 1,06
1M.02.030.0020.o | - oltre 195 fino a 230 kW - n° 2 - 50 Pa | cad | 35.315,95 | 283,89 | 1,02
1M.02.030.0030 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0030.a | - fino a 45 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 930,03 | 7,48 | 15,44
1M.02.030.0030.b | - oltre 45 fino a 70 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.003,42 | 8,07 | 14,31
1M.02.030.0030.c | - oltre 55 fino a 95 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 1.875,47 | 15,08 | 7,66
1M.02.030.0030.d | - oltre 70 fino a 95 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.256,88 | 10,10 | 19,04
1M.02.030.0030.e | - oltre 95 fino a 110 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.311,62 | 10,54 | 18,25
1M.02.030.0030.f | - oltre 95 fino a 125 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 2.142,61 | 17,22 | 11,17
1M.02.030.0030.g | - oltre 110 fino a 125 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 1.311,62 | 10,54 | 18,25
1M.02.030.0030.h | - oltre 125 fino a 175 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 2.490,93 | 20,02 | 9,61
1M.02.030.0030.i | - oltre 175 fino a 230 kW - n ° 2 - 100 Pa | cad | 2.584,23 | 20,77 | 9,26
1M.02.030.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad aria con ventilatori centrifughi con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.030.0040.a | - fino a 35 kW - n° 1 - 100 Pa | cad | 3.175,45 | 25,53 | 4,52
1M.02.030.0040.b | - oltre 35 fino a 45 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.199,08 | 25,72 | 4,49
1M.02.030.0040.c | - oltre 45 fino a 55 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.207,79 | 25,79 | 4,48
1M.02.030.0040.d | - oltre 55 fino a 70 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.267,50 | 26,27 | 4,40
1M.02.030.0040.e | - oltre 55 fino a 95 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.741,50 | 46,15 | 4,17
1M.02.030.0040.f | - oltre 70 fino a 95 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.759,81 | 30,22 | 6,37
1M.02.030.0040.g | - oltre 95 fino a 125 kW - n ° 1 - 100 Pa | cad | 3.989,95 | 32,07 | 6,00
1M.02.030.0040.h | - oltre 95 fino a 110 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.809,92 | 46,70 | 4,12
1M.02.030.0040.i | - oltre 110 fino a 125 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 5.879,58 | 47,26 | 4,07
1M.02.030.0040.j | - oltre 125 fino a 155 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 6.729,24 | 54,09 | 3,56
1M.02.030.0040.k | - oltre 155 fino a 175 kW - n ° 2 - 50 Pa | cad | 6.995,45 | 56,23 | 3,42
1M.02.030.0040.l | - oltre 175 fino a 230 kW - n ° 2 - 100 Pa | cad | 7.760,51 | 62,38 | 3,08
1M.02.040 | REFRIGERATORI D'ACQUA CONDENSATI AD ACQUA |  |  |  |
1M.02.040.0010 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0010.a | - fino a 8 kW - n° 1 | cad | 4.528,11 | 36,40 | 8,46
1M.02.040.0010.b | - oltre 8 fino a 12 kW - n° 1 | cad | 4.633,85 | 37,25 | 8,26
1M.02.040.0010.c | - oltre 12 fino a 15 kW - n° 1 | cad | 5.132,69 | 41,26 | 7,46
1M.02.040.0010.d | - oltre 15 fino a 21 kW - n° 1 | cad | 6.052,01 | 48,65 | 6,33
1M.02.040.0010.e | - oltre 21 fino a 25 kW - n° 1 | cad | 6.282,15 | 50,50 | 6,10
1M.02.040.0010.f | - oltre 25 fino a 29 kW - n° 1 | cad | 6.491,14 | 52,18 | 5,90
1M.02.040.0010.g | - oltre 29 fino a 37 kW - n° 1 | cad | 7.142,99 | 57,42 | 5,36
1M.02.040.0010.h | - oltre 37 fino a 42 kW - n° 2 | cad | 7.763,75 | 62,41 | 4,93
1M.02.040.0010.i | - oltre 42 fino a 50 kW - n° 2 | cad | 7.880,69 | 63,35 | 4,86
1M.02.040.0010.j | - oltre 50 fino a 60 kW - n° 2 | cad | 8.248,91 | 66,31 | 4,64
1M.02.040.0010.k | - oltre 60 fino a 75 kW - n° 2 | cad | 9.171,96 | 73,73 | 4,18
1M.02.040.0010.l | - oltre 75 fino a 90 kW - n° 2 | cad | 11.429,82 | 91,88 | 3,35
1M.02.040.0010.m | - oltre 90 fino a 115 kW - n° 2 | cad | 12.313,66 | 98,98 | 4,67
1M.02.040.0010.n | - oltre 115 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 13.835,07 | 111,21 | 4,15
1M.02.040.0010.o | - oltre 115 fino a 150 kW - n° 4 | cad | 16.923,93 | 136,04 | 3,39
1M.02.040.0010.p | - oltre 150 fino a 180 kW - n° 4 | cad | 18.310,99 | 147,19 | 3,14
1M.02.040.0020 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0020.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 9.624,77 | 77,37 | 3,98
1M.02.040.0020.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 11.560,44 | 92,93 | 3,31
1M.02.040.0020.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 12.528,27 | 100,71 | 3,06
1M.02.040.0020.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 15.479,04 | 124,43 | 2,47
1M.02.040.0020.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 14.333,92 | 115,22 | 4,01
1M.02.040.0020.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 17.007,27 | 136,71 | 3,38
1M.02.040.0020.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 20.741,76 | 166,73 | 2,77
1M.02.040.0020.h | - oltre 220 fino a 260 kW - n° 2 | cad | 22.677,43 | 182,29 | 2,53
1M.02.040.0020.i | - oltre 260 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 24.428,98 | 196,37 | 2,35
1M.02.040.0020.j | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 33.695,53 | 270,86 | 1,70
1M.02.040.0020.k | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 36.645,06 | 294,57 | 1,57
1M.02.040.0020.l | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 4 | cad | 44.930,37 | 361,18 | 1,92
1M.02.040.0020.m | - oltre 520 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 49.172,41 | 395,28 | 1,75
1M.02.040.0020.n | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 60.557,50 | 486,80 | 1,42
1M.02.040.0020.o | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 6 | cad | 61.710,69 | 496,07 | 1,40
1M.02.040.0020.p | - oltre 780 fino a 830 kW - n° 6 | cad | 66.043,54 | 530,90 | 1,30
1M.02.040.0020.q | - oltre 830 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 72.728,80 | 584,64 | 1,18
1M.02.040.0020.r | - oltre 920 fino a 1030 kW - n° 8 | cad | 80.380,64 | 646,15 | 1,07
1M.02.040.0020.s | - oltre 1030 fino a 1110 kW - n° 8 | cad | 84.251,97 | 677,27 | 1,02
1M.02.040.0020.t | - oltre 1110 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 88.217,84 | 709,15 | 0,98
1M.02.040.0030 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0030.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 1.135,72 | 9,13 | 33,72
1M.02.040.0030.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 1.209,11 | 9,72 | 31,67
1M.02.040.0030.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 1.470,96 | 11,82 | 39,05
1M.02.040.0030.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 1.936,21 | 15,56 | 29,67
1M.02.040.0030.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 1.512,01 | 12,15 | 37,99
1M.02.040.0030.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 2.079,27 | 16,71 | 27,63
1M.02.040.0030.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 2.405,20 | 19,33 | 23,88
1M.02.040.0030.h | - oltre 220 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 2.631,61 | 21,15 | 21,83
1M.02.040.0030.i | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 3.392,94 | 27,27 | 16,93
1M.02.040.0030.j | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 3.874,64 | 31,15 | 22,24
1M.02.040.0030.k | - oltre 420 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 4.275,21 | 34,37 | 20,15
1M.02.040.0030.l | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 6.188,48 | 49,75 | 13,92
1M.02.040.0030.m | - oltre 710 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 6.399,96 | 51,45 | 13,46
1M.02.040.0030.n | - oltre 920 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 6.713,45 | 53,97 | 12,83
1M.02.040.0040 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0040.a | - fino a 50 kW - n° 1 | cad | 1.520,93 | 12,23 | 9,44
1M.02.040.0040.b | - oltre 50 fino a 75 kW - n° 1 | cad | 1.584,37 | 12,74 | 9,06
1M.02.040.0040.c | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 1 | cad | 2.308,38 | 18,56 | 6,22
1M.02.040.0040.d | - oltre 75 fino a 110 kW - n° 2 | cad | 2.723,56 | 21,89 | 8,79
1M.02.040.0040.e | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 2.824,32 | 22,70 | 8,47
1M.02.040.0040.f | - oltre 110 fino a 150 kW - n° 2 | cad | 2.976,09 | 23,92 | 8,04
1M.02.040.0040.g | - oltre 150 fino a 220 kW - n° 2 | cad | 4.378,08 | 35,19 | 5,47
1M.02.040.0040.h | - oltre 220 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 5.465,33 | 43,93 | 4,38
1M.02.040.0040.i | - oltre 310 fino a 360 kW - n° 3 | cad | 7.055,16 | 56,71 | 3,39
1M.02.040.0040.j | - oltre 360 fino a 420 kW - n° 3 | cad | 8.019,26 | 64,46 | 2,98
1M.02.040.0040.k | - oltre 420 fino a 600 kW - n° 4 | cad | 9.336,33 | 75,05 | 3,59
1M.02.040.0040.l | - oltre 610 fino a 710 kW - n° 6 | cad | 11.383,95 | 91,51 | 2,94
1M.02.040.0040.m | - oltre 710 fino a 920 kW - n° 6 | cad | 12.950,15 | 104,10 | 2,59
1M.02.040.0040.n | - oltre 920 fino a 1200 kW - n° 8 | cad | 17.652,47 | 141,90 | 1,90
1M.02.040.0050 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0050.a | - fino 130 kW - n° 1 | cad | 17.557,12 | 141,13 | 3,27
1M.02.040.0050.b | - oltre 130 fino a 160 kW - n° 1 | cad | 18.248,79 | 146,69 | 3,15
1M.02.040.0050.c | - oltre 160 fino a 210 kW - n° 1 | cad | 20.385,98 | 163,87 | 2,82
1M.02.040.0050.d | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 24.586,97 | 197,64 | 2,34
1M.02.040.0050.e | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 31.557,10 | 253,67 | 1,82
1M.02.040.0050.f | - oltre 250 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 32.643,11 | 262,40 | 1,76
1M.02.040.0050.g | - oltre 280 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 33.724,15 | 271,09 | 1,70
1M.02.040.0050.h | - oltre 310 fino a 380 kW - n° 2 | cad | 37.071,75 | 298,00 | 1,55
1M.02.040.0050.i | - oltre 380 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 38.695,17 | 311,05 | 1,48
1M.02.040.0050.j | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 47.823,92 | 384,44 | 1,80
1M.02.040.0050.k | - oltre 480 fino a 550 kW - n° 2 | cad | 52.778,77 | 424,27 | 1,63
1M.02.040.0050.l | - oltre 550 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 60.027,56 | 482,54 | 1,44
1M.02.040.0050.m | - oltre 610 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 62.688,47 | 503,93 | 1,37
1M.02.040.0050.n | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 65.157,81 | 523,78 | 1,32
1M.02.040.0050.o | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 67.347,25 | 541,38 | 1,28
1M.02.040.0060 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0060.a | - fino a 130 kW - n° 1 | cad | 1.117,55 | 8,98 | 21,42
1M.02.040.0060.b | - oltre 130 fino a 160 kW - n° 1 | cad | 1.199,66 | 9,64 | 19,95
1M.02.040.0060.c | - oltre 160 fino a 210 kW - n° 1 | cad | 1.280,52 | 10,29 | 18,69
1M.02.040.0060.d | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 1.310,37 | 10,53 | 18,27
1M.02.040.0060.e | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 1.781,85 | 14,32 | 13,43
1M.02.040.0060.f | - oltre 250 fino a 280 kW - n° 2 | cad | 1.938,59 | 15,58 | 12,35
1M.02.040.0060.g | - oltre 280 fino a 310 kW - n° 2 | cad | 1.967,20 | 15,81 | 12,17
1M.02.040.0060.h | - oltre 310 fino a 380 kW - n° 2 | cad | 1.994,57 | 16,03 | 12,00
1M.02.040.0060.i | - oltre 380 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 2.262,03 | 18,18 | 10,58
1M.02.040.0060.j | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 2.639,88 | 21,22 | 12,69
1M.02.040.0060.k | - oltre 480 fino a 550 kW - n° 2 | cad | 3.004,37 | 24,15 | 11,15
1M.02.040.0060.l | - oltre 550 fino a 610 kW - n° 2 | cad | 3.391,25 | 27,26 | 9,88
1M.02.040.0060.m | - oltre 610 fino a 690 kW - n° 2 | cad | 3.431,06 | 27,58 | 9,77
1M.02.040.0060.n | - oltre 690 fino a 740 kW - n° 2 | cad | 3.524,36 | 28,33 | 9,51
1M.02.040.0060.o | - oltre 740 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 3.617,66 | 29,08 | 9,26
1M.02.040.0070 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0070.a | - fino a 210 kW - n° 1 | cad | 898,61 | 7,22 | 26,64
1M.02.040.0070.b | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 1 | cad | 1.172,29 | 9,42 | 20,42
1M.02.040.0070.c | - oltre 210 fino a 250 kW - n° 2 | cad | 1.566,64 | 12,59 | 15,28
1M.02.040.0070.d | - oltre 250 fino a 430 kW - n° 2 | cad | 1.618,88 | 13,01 | 14,78
1M.02.040.0070.e | - oltre 430 fino a 480 kW - n° 2 | cad | 1.790,23 | 14,39 | 18,72
1M.02.040.0070.f | - oltre 480 fino a 800 kW - n° 2 | cad | 1.842,47 | 14,81 | 18,19
1M.02.040.0080 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze oltre 800 kW (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0080.a | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 2 | cad | 70.779,45 | 568,97 | 1,22
1M.02.040.0080.b | - oltre 850 fino a 950 kW - n° 2 | cad | 84.990,91 | 683,21 | 1,01
1M.02.040.0080.c | - oltre 950 fino a 1060 kW - n° 2 | cad | 89.668,35 | 720,81 | 0,96
1M.02.040.0080.d | - oltre 1060 fino a 1150 kW - n° 2 | cad | 92.456,15 | 743,22 | 0,93
1M.02.040.0080.e | - oltre 1150 fino a 1250 kW - n° 4 | cad | 107.253,53 | 862,17 | 0,80
1M.02.040.0080.f | - oltre 1250 fino a 1350 kW - n° 4 | cad | 112.739,57 | 906,27 | 0,76
1M.02.040.0080.g | - oltre 1350 fino a 1510 kW - n° 4 | cad | 119.781,80 | 962,88 | 1,04
1M.02.040.0080.h | - oltre 1510 fino a 1610 kW - n° 4 | cad | 127.293,07 | 1.023,26 | 0,98
1M.02.040.0080.i | - oltre 1610 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 143.303,35 | 1.151,96 | 0,87
1M.02.040.0080.j | - oltre 1700 fino a 1820 kW - n° 4 | cad | 152.612,20 | 1.226,79 | 0,82
1M.02.040.0080.k | - oltre 1820 fino a 1910 kW - n° 4 | cad | 157.919,11 | 1.269,45 | 0,79
1M.02.040.0080.l | - oltre 1910 fino a 2000 kW - n° 4 | cad | 160.617,34 | 1.291,14 | 0,77
1M.02.040.0080.m | - oltre 2000 fino a 2120 kW - n° 4 | cad | 163.315,58 | 1.312,83 | 0,76
1M.02.040.0080.n | - oltre 2120 fino a 2200 kW - n° 4 | cad | 169.341,52 | 1.361,27 | 0,73
1M.02.040.0080.o | - oltre 2200 fino a 2300 kW - n° 4 | cad | 172.041,00 | 1.382,97 | 0,72
1M.02.040.0090 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze oltre 800 kW (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0090.a | - oltre 800 fino a 850 kW - n° 1 | cad | 5.409,02 | 43,48 | 6,20
1M.02.040.0090.b | - oltre 850 fino a 1060 kW - n° 2 | cad | 5.489,88 | 44,13 | 6,10
1M.02.040.0090.c | - oltre 1060 fino a 1150 kW - n° 2 | cad | 5.575,72 | 44,82 | 6,01
1M.02.040.0090.d | - oltre 1150 fino a 1250 kW - n° 4 | cad | 7.100,86 | 57,08 | 4,72
1M.02.040.0090.e | - oltre 1250 fino a 1510 kW - n° 4 | cad | 8.706,22 | 69,99 | 6,05
1M.02.040.0090.f | - oltre 1510 fino a 1610 kW - n° 4 | cad | 9.509,84 | 76,45 | 5,54
1M.02.040.0090.g | - oltre 1610 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 10.314,71 | 82,92 | 5,11
1M.02.040.0090.h | - oltre 1700 fino a 1820 kW - n° 4 | cad | 10.563,51 | 84,92 | 4,98
1M.02.040.0090.i | - oltre 1820 fino a 2120 kW - n° 4 | cad | 10.720,25 | 86,18 | 4,91
1M.02.040.0090.j | - oltre 2120 fino a 2200 kW - n° 4 | cad | 10.801,11 | 86,83 | 4,88
1M.02.040.0090.k | - oltre 2200 fino a 2300 kW - n° 4 | cad | 10.881,97 | 87,48 | 4,84
1M.02.040.0100 | Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua, in esecuzione "package" per interno, composti da: compressori; evaporatore e condensatore a fascio tubiero o a piastra; valvola pressostatica per condensatore; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0100.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 57.881,66 | 465,29 | 1,49
1M.02.040.0100.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 61.611,17 | 495,27 | 1,40
1M.02.040.0100.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 67.750,31 | 544,62 | 1,27
1M.02.040.0100.d | - oltre 640 fino a 710 kW - n° 2 | cad | 72.289,67 | 581,11 | 1,19
1M.02.040.0100.e | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 2 | cad | 76.547,88 | 615,34 | 1,13
1M.02.040.0100.f | - oltre 780 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 80.695,37 | 648,68 | 1,07
1M.02.040.0100.g | - oltre 840 fino a 1020 kW - n° 4 | cad | 93.761,11 | 753,71 | 0,92
1M.02.040.0100.h | - oltre 1020 fino a 1150 kW - n° 4 | cad | 106.826,84 | 858,74 | 0,81
1M.02.040.0100.i | - oltre 1150 fino a 1260 kW - n° 4 | cad | 119.892,57 | 963,77 | 0,72
1M.02.040.0100.j | - oltre 1260 fino a 1360 kW - n° 4 | cad | 133.435,94 | 1.072,64 | 0,93
1M.02.040.0100.k | - oltre 1360 fino a 1470 kW - n° 4 | cad | 142.860,49 | 1.148,40 | 0,87
1M.02.040.0100.l | - oltre 1470 fino a 1540 kW - n° 4 | cad | 146.942,05 | 1.181,21 | 0,85
1M.02.040.0100.m | - oltre 1540 fino a 1600 kW - n° 4 | cad | 150.568,31 | 1.210,36 | 0,83
1M.02.040.0100.n | - oltre 1600 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 154.246,82 | 1.239,93 | 0,81
1M.02.040.0110 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0110.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 3.570,39 | 28,70 | 9,39
1M.02.040.0110.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 3.601,49 | 28,95 | 9,30
1M.02.040.0110.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 3.880,15 | 31,19 | 8,64
1M.02.040.0110.d | - oltre 640 fino a 710 kW - n° 2 | cad | 4.441,19 | 35,70 | 7,55
1M.02.040.0110.e | - oltre 710 fino a 780 kW - n° 2 | cad | 5.409,02 | 43,48 | 6,20
1M.02.040.0110.f | - oltre 780 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 5.489,88 | 44,13 | 6,10
1M.02.040.0110.g | - oltre 840 fino a 1020 kW - n° 4 | cad | 6.235,04 | 50,12 | 5,37
1M.02.040.0110.h | - oltre 1020 fino a 1150 kW - n° 4 | cad | 6.978,95 | 56,10 | 4,80
1M.02.040.0110.i | - oltre 1150 fino a 1260 kW - n° 4 | cad | 7.722,86 | 62,08 | 4,34
1M.02.040.0110.j | - oltre 1260 fino a 1470 kW - n° 4 | cad | 8.825,32 | 70,94 | 7,05
1M.02.040.0110.k | - oltre 1470 fino a 1540 kW - n° 4 | cad | 9.628,95 | 77,40 | 6,46
1M.02.040.0110.l | - oltre 1540 fino a 1600 kW - n° 4 | cad | 10.433,81 | 83,87 | 5,96
1M.02.040.0110.m | - oltre 1600 fino a 1700 kW - n° 4 | cad | 10.682,61 | 85,87 | 5,83
1M.02.040.0120 | Aumento di prezzo per refrigeratori d'acqua condensati ad acqua con RECUPERO TOTALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-134a - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.040.0120.a | - oltre 420 fino a 520 kW - n° 2 | cad | 8.864,85 | 71,26 | 3,78
1M.02.040.0120.b | - oltre 520 fino a 580 kW - n° 2 | cad | 9.195,76 | 73,92 | 3,64
1M.02.040.0120.c | - oltre 580 fino a 640 kW - n° 2 | cad | 9.271,64 | 74,53 | 3,61
1M.02.040.0120.d | - oltre 640 fino a 840 kW - n° 2 | cad | 10.882,62 | 87,48 | 3,08
1M.02.050 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI ELICOIDALI |  |  |  |
1M.02.050.0010 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 68 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0010.a | - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2 | cad | 9.986,03 | 80,27 | 2,40
1M.02.050.0010.b | - oltre 35 fino a 42 kWf - oltre 42 fino a 48 kWt - n° 2 | cad | 10.514,73 | 84,52 | 2,28
1M.02.050.0010.c | - oltre 42 fino a 50 kWf - oltre 48 fino a 55 kWt - n° 2 | cad | 11.662,94 | 93,75 | 2,05
1M.02.050.0010.d | - oltre 50 fino a 60 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 12.717,85 | 102,23 | 1,88
1M.02.050.0010.e | - oltre 60 fino a 75 kWf - oltre 70 fino a 88 kWt - n° 2 | cad | 15.788,04 | 126,91 | 1,52
1M.02.050.0010.f | - oltre 75 fino a 85 kWf - oltre 88 fino a 100 kWt - n° 2 | cad | 16.801,90 | 135,06 | 1,42
1M.02.050.0010.g | - oltre 85 fino a 100 kWf - oltre 100 fino a 115 kWt - n° 2 | cad | 18.820,51 | 151,29 | 1,91
1M.02.050.0010.h | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 20.582,01 | 165,45 | 1,74
1M.02.050.0020 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 78 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0020.a | - fino a 35 kWf - fino a 42 kWt - n° 2 | cad | 11.460,17 | 92,12 | 2,09
1M.02.050.0020.b | - oltre 35 fino a 42 kWf - oltre 42 fino a 48 kWt - n° 2 | cad | 11.834,61 | 95,13 | 2,02
1M.02.050.0020.c | - oltre 42 fino a 50 kWf - oltre 48 fino a 55 kWt - n° 2 | cad | 12.914,40 | 103,81 | 1,85
1M.02.050.0020.d | - oltre 50 fino a 60 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 13.837,45 | 111,23 | 1,73
1M.02.050.0020.e | - oltre 60 fino a 75 kWf - oltre 70 fino a 88 kWt - n° 2 | cad | 16.717,31 | 134,38 | 1,43
1M.02.050.0020.f | - oltre 75 fino a 85 kWf - oltre 88 fino a 100 kWt - n° 2 | cad | 18.151,64 | 145,91 | 1,32
1M.02.050.0020.g | - oltre 85 fino a 100 kWf - oltre 100 fino a 115 kWt - n° 2 | cad | 20.093,12 | 161,52 | 1,79
1M.02.050.0020.h | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 22.185,53 | 178,34 | 1,62
1M.02.050.0020.i | - oltre 100 fino a 125 kWf - oltre 115 fino a 140 kWt - n° 4 | cad | 25.881,45 | 208,05 | 1,39
1M.02.050.0020.j | - oltre 125 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 4 | cad | 28.302,28 | 227,51 | 1,27
1M.02.050.0020.k | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 4 | cad | 33.783,34 | 271,57 | 1,06
1M.02.050.0020.l | - oltre 175 fino a 200 kWf - oltre 200 fino a 230 kWt - n° 4 | cad | 39.997,12 | 321,52 | 0,90
1M.02.050.0020.m | - oltre 200 fino a 225 kWf - oltre 230 fino a 260 kWt - n° 4 | cad | 41.756,14 | 335,66 | 0,86
1M.02.050.0020.n | - oltre 225 fino a 250 kWf - oltre 260 fino a 300 kWt - n° 4 | cad | 44.205,57 | 355,35 | 0,81
1M.02.050.0030 | Aumenti di prezzo per aggiunta di kit idronico composto da: 2 pompe di circolazione (1 di riserva); vaso d'espansione; serbatoio d'accumulo; gruppo di riempimento; valvolame; circuitazioni meccaniche; integrazioni a sistema di controllo e quadro elettrico; ampliamento della pannellatura. Con riferimento alle pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo del tipo: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0030.a | - oltre 100 fino a 175 kWf - oltre 115 fino a 200 kWt - n° 4 | cad | 1.226,21 | 9,86 | 0,46
1M.02.050.0030.b | - oltre 175 fino a 250 kWf - oltre 200 fino a 300 kWt - n° 4 | cad | 1.416,54 | 11,39 | 0,40
1M.02.050.0040 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0040.a | - fino a 35 kWf - fino a 35 kWt - n° 1 | cad | 17.259,70 | 138,74 | 1,39
1M.02.050.0040.b | - oltre 35 fino a 40 kWf - oltre 35 fino a 42 kWt - n° 1 | cad | 17.581,89 | 141,33 | 1,36
1M.02.050.0040.c | - oltre 35 fino a 40 kWf - oltre 35 fino a 42 kWt - n° 1 | cad | 20.038,79 | 161,08 | 1,19
1M.02.050.0040.d | - oltre 52 fino a 66 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 1 | cad | 20.827,49 | 167,42 | 1,15
1M.02.050.0040.e | - oltre 52 fino a 66 kWf - oltre 55 fino a 70 kWt - n° 2 | cad | 23.971,08 | 192,69 | 1,00
1M.02.050.0040.f | - oltre 66 fino a 90 kWf - oltre 70 fino a 90 kWt - n° 1 | cad | 22.357,61 | 179,72 | 1,07
1M.02.050.0040.g | - oltre 66 fino a 90 kWf - oltre 70 fino a 90 kWt - n° 2 | cad | 25.881,45 | 208,05 | 1,39
1M.02.050.0040.h | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 120 kWt - n° 2 | cad | 27.037,13 | 217,34 | 1,33
1M.02.050.0040.i | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 120 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 28.563,52 | 229,61 | 1,26
1M.02.050.0040.j | - oltre 130 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 31.988,25 | 257,14 | 1,12
1M.02.050.0040.k | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 32.776,95 | 263,48 | 1,10
1M.02.050.0040.l | - oltre 175 fino a 220 kWf - oltre 200 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 40.604,19 | 326,40 | 0,88
1M.02.050.0040.m | - oltre 220 fino a 250 kWf - oltre 250 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 42.600,81 | 342,45 | 0,84
1M.02.050.0040.n | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 52.690,90 | 423,56 | 0,68
1M.02.050.0040.o | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 65.859,88 | 529,42 | 0,55
1M.02.050.0040.p | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 69.290,83 | 557,00 | 0,52
1M.02.050.0040.q | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 77.709,82 | 624,68 | 0,62
1M.02.050.0040.r | - oltre 400 fino a 450 kWf - oltre 430 fino a 480 kWt - n° 4 | cad | 84.469,71 | 679,02 | 0,57
1M.02.050.0040.s | - oltre 450 fino a 520 kWf - oltre 480 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 90.623,78 | 728,49 | 0,53
1M.02.050.0040.t | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 104.480,70 | 839,88 | 0,46
1M.02.050.0050 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatore elicoidale ad inversione di ciclo con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione SILENZIATA 70 db(A) max a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0050.a | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 120 kWt - n° 2 | cad | 3.240,46 | 26,05 | 1,48
1M.02.050.0050.b | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 120 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 4.051,54 | 32,57 | 1,18
1M.02.050.0050.c | - oltre 130 fino a 150 kWf - oltre 140 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 4.863,88 | 39,10 | 0,98
1M.02.050.0050.d | - oltre 150 fino a 175 kWf - oltre 170 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 5.674,96 | 45,62 | 0,84
1M.02.050.0050.e | - oltre 175 fino a 220 kWf - oltre 200 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 6.486,05 | 52,14 | 0,74
1M.02.050.0050.f | - oltre 220 fino a 250 kWf - oltre 250 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 7.298,38 | 58,67 | 0,66
1M.02.050.0050.g | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 8.109,47 | 65,19 | 0,59
1M.02.050.0050.h | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 8.920,56 | 71,71 | 0,54
1M.02.050.0050.i | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 9.732,89 | 78,24 | 0,49
1M.02.050.0050.j | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 10.543,98 | 84,76 | 0,45
1M.02.050.0050.k | - oltre 400 fino a 450 kWf - oltre 430 fino a 480 kWt - n° 4 | cad | 11.356,31 | 91,29 | 0,42
1M.02.050.0050.l | - oltre 450 fino a 520 kWf - oltre 480 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 12.167,40 | 97,81 | 0,39
1M.02.050.0050.m | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 12.978,49 | 104,33 | 0,37
1M.02.050.0060 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0060.a | - oltre 90 fino a 130 kWf - oltre 90 fino a 140 kWt - n° 2 | cad | 2.016,96 | 16,21 | 11,87
1M.02.050.0060.b | - oltre 130 fino a 175 kWf - oltre 140 fino a 200 kWt - n° 2 | cad | 2.380,21 | 19,13 | 10,06
1M.02.050.0060.c | - oltre 175 fino a 250 kWf - oltre 200 fino a 280 kWt - n° 2 | cad | 2.505,86 | 20,14 | 9,55
1M.02.050.0060.d | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 2 | cad | 3.109,20 | 24,99 | 7,70
1M.02.050.0060.e | - oltre 250 fino a 300 kWf - oltre 280 fino a 330 kWt - n° 4 | cad | 4.424,10 | 35,56 | 5,41
1M.02.050.0060.f | - oltre 300 fino a 350 kWf - oltre 330 fino a 380 kWt - n° 4 | cad | 4.580,85 | 36,82 | 5,23
1M.02.050.0060.g | - oltre 350 fino a 400 kWf - oltre 380 fino a 430 kWt - n° 4 | cad | 4.787,35 | 38,48 | 5,00
1M.02.050.0060.h | - oltre 400 fino a 520 kWf - oltre 430 fino a 550 kWt - n° 4 | cad | 5.249,71 | 42,20 | 6,84
1M.02.050.0060.i | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 550 fino a 640 kWt - n° 4 | cad | 5.774,68 | 46,42 | 6,22
1M.02.050.0070 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 77 a m 1. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0070.a | - oltre 90 fino a 110 kWf - oltre 100 fino a 130 kWt - n° 1 | cad | 29.129,54 | 234,16 | 1,23
1M.02.050.0070.b | - oltre 110 fino a 130 kWf - oltre 130 fino a 160 kWt - n° 1 | cad | 31.255,53 | 251,25 | 1,15
1M.02.050.0070.c | - oltre 130 fino a 160 kWf - oltre 160 fino a 190 kWt - n° 1 | cad | 32.693,60 | 262,81 | 1,10
1M.02.050.0070.d | - oltre 160 fino a 220 kWf - oltre 190 fino a 250 kWt - n° 2 | cad | 49.460,23 | 397,59 | 0,73
1M.02.050.0070.e | - oltre 220 fino a 260 kWf - oltre 250 fino a 300 kWt - n° 2 | cad | 54.784,55 | 440,39 | 0,66
1M.02.050.0070.f | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 300 fino a 360 kWt - n° 2 | cad | 58.438,18 | 469,76 | 0,61
1M.02.050.0070.g | - oltre 310 fino a 390 kWf - oltre 360 fino a 440 kWt - n° 2 | cad | 74.426,07 | 598,28 | 0,48
1M.02.050.0070.h | - oltre 390 fino a 450 kWf - oltre 440 fino a 500 kWt - n° 4 | cad | 90.562,83 | 728,00 | 0,53
1M.02.050.0070.i | - oltre 450 fino a 500 kWf - oltre 500 fino a 560 kWt - n° 4 | cad | 97.880,03 | 786,82 | 0,49
1M.02.050.0070.j | - oltre 500 fino a 550 kWf - oltre 560 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 100.849,46 | 810,69 | 0,47
1M.02.050.0070.k | - oltre 550 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 680 kWt - n° 4 | cad | 103.603,68 | 832,83 | 0,46
1M.02.050.0070.l | - oltre 600 fino a 650 kWf - oltre 680 fino a 740 kWt - n° 4 | cad | 104.750,65 | 842,05 | 0,46
1M.02.050.0080 | Aumento di prezzo per pompe di calore condensate ad aria con ventilatori elicoidali ad inversione di ciclo con RECUPERO PARZIALE del calore di condensazione e con riferimento alla serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori a VITE SEMI-ERMETICI. Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.050.0080.a | - oltre 90 fino a 130 kWf - oltre 100 fino a 160 kWt - n° 1 | cad | 1.122,53 | 9,02 | 21,32
1M.02.050.0080.b | - oltre 130 fino a 160 kWf - oltre 160 fino a 190 kWt - n° 1 | cad | 1.233,24 | 9,91 | 19,41
1M.02.050.0080.c | - oltre 160 fino a 260 kWf - oltre 190 fino a 300 kWt - n° 2 | cad | 1.786,82 | 14,36 | 13,40
1M.02.050.0080.d | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 300 fino a 360 kWt - n° 2 | cad | 2.253,32 | 18,11 | 10,62
1M.02.050.0080.e | - oltre 310 fino a 390 kWf - oltre 360 fino a 440 kWt - n° 2 | cad | 2.775,80 | 22,31 | 8,62
1M.02.050.0080.f | - oltre 390 fino a 550 kWf - oltre 440 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 3.417,38 | 27,47 | 9,81
1M.02.050.0080.g | - oltre 550 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 680 kWt - n° 4 | cad | 4.183,68 | 33,63 | 8,01
1M.02.050.0080.h | - oltre 600 fino a 650 kWf - oltre 680 fino a 740 kWt - n° 4 | cad | 4.335,45 | 34,85 | 7,73
1M.02.060 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ARIA CON VENTILATORI CENTRIFUGHI |  |  |  |
1M.02.060.0010 | Pompe di calore condensate ad aria con ventilatori centrifughi ad inversione di ciclo, in esecuzione "package" per esterno, composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra completi di resistenza antigelo; batterie d'aria in rame-alluminio complete di ventilatori; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico a doppia chiusura con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 85 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica con acqua °C da 40 a 45 e aria °C +7 - n°: numero minimo compressori - Pa: statica utile ventilatori): |  |  |  |
1M.02.060.0010.a | - fino a 19 kWf - fino a 22 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 6.171,92 | 49,61 | 3,88
1M.02.060.0010.b | - oltre 19 fino a 22 kWf - oltre 22 fino a 25 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 6.463,02 | 51,95 | 3,70
1M.02.060.0010.c | - oltre 22 fino a 26 kWf - oltre 25 fino a 30 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 7.323,87 | 58,87 | 3,27
1M.02.060.0010.d | - oltre 26 fino a 32 kWf - oltre 30 fino a 36 kWt - n° 1 - 250 Pa | cad | 8.139,93 | 65,43 | 2,94
1M.02.060.0010.e | - oltre 32 fino a 38 kWf - oltre 36 fino a 44 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 10.874,24 | 87,41 | 2,20
1M.02.060.0010.f | - oltre 38 fino a 45 kWf - oltre 44 fino a 52 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 11.399,21 | 91,63 | 2,10
1M.02.060.0010.g | - oltre 45 fino a 55 kWf - oltre 52 fino a 62 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 12.455,37 | 100,12 | 1,92
1M.02.060.0010.h | - oltre 55 fino a 66 kWf - oltre 62 fino a 74 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 13.796,40 | 110,90 | 1,73
1M.02.060.0010.i | - oltre 66 fino a 80 kWf - oltre 74 fino a 90 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 15.713,40 | 126,31 | 1,52
1M.02.060.0010.j | - oltre 80 fino a 100 kWf - oltre 90 fino a 110 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 18.642,62 | 149,86 | 1,93
1M.02.060.0010.k | - oltre 100 fino a 110 kWf - oltre 110 fino a 130 kWt - n° 2 - 250 Pa | cad | 20.035,90 | 161,06 | 1,79
1M.02.060.0010.l | - oltre 120 fino a 140 kWf - oltre 130 fino a 150 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 28.781,22 | 231,36 | 1,25
1M.02.060.0010.m | - oltre 140 fino a 160 kWf - oltre 150 fino a 170 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 31.510,55 | 253,30 | 1,14
1M.02.060.0010.n | - oltre 160 fino a 200 kWf - oltre 170 fino a 220 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 38.515,52 | 309,61 | 0,93
1M.02.060.0010.o | - oltre 200 fino a 250 kWf - oltre 220 fino a 270 kWt - n° 4 - 250 Pa | cad | 45.177,14 | 363,16 | 0,79
1M.02.070 | POMPE DI CALORE CONDENSATE AD ACQUA |  |  |  |
1M.02.070.0010 | Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo, in esecuzione "package", composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori SCROLL o ALTERNATIVI ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 60 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - kWt: potenza termica con acqua calda °C da 40 a 45 e acqua raffreddamento °C da 7 a 12 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.070.0010.a | - fino a 45 kWf - fino a 50 kWt - n° 2 | cad | 7.142,99 | 57,42 | 5,36
1M.02.070.0010.b | - oltre 45 fino a 52 kWf - oltre 60 fino a 62 kWt - n° 2 | cad | 7.880,69 | 63,35 | 4,86
1M.02.070.0010.c | - oltre 52 fino a 62 kWf - oltre 62 fino a 75 kWt - n° 2 | cad | 8.248,91 | 66,31 | 4,64
1M.02.070.0010.d | - oltre 62 fino a 75 kWf - oltre 75 fino a 90 kWt - n° 2 | cad | 9.171,96 | 73,73 | 4,18
1M.02.070.0010.e | - oltre 75 fino a 90 kWf - oltre 90 fino a 110 kWt - n° 2 | cad | 11.429,82 | 91,88 | 3,35
1M.02.070.0010.f | - oltre 90 fino a 115 kWf - oltre 110 fino a 135 kWt - n° 2 | cad | 12.313,66 | 98,98 | 4,67
1M.02.070.0010.g | - oltre 115 fino a 140 kWf - oltre 135 fino a 160 kWt - n° 2 | cad | 13.835,07 | 111,21 | 4,15
1M.02.070.0010.h | - oltre 140 fino a 165 kWf - oltre 160 fino a 185 kWt - n° 4 | cad | 16.923,93 | 136,04 | 3,39
1M.02.070.0010.i | - oltre 165 fino a 190 kWf - oltre 185 fino a 210 kWt - n° 4 | cad | 18.310,99 | 147,19 | 3,14
1M.02.070.0020 | Pompe di calore condensate ad acqua ad inversione di ciclo, in esecuzione "package", composte da: compressori; scambiatori a fascio tubiero o a piastra; valvola d'inversione di ciclo; circuito frigorifero completo di accessori; carica di refrigerante e olio; sistema di controllo a microprocessore con display e schema sinottico, interfacciabile con sistemi esterni di supervisione, completo di strumentazione di regolazione e controllo; quadro elettrico con sezionatore generale e cablaggi a valle; basamento in acciaio zincato a caldo e verniciato completo di supporti antivibranti; pannellatura di contenimento in peralluman smontabile. Serie con le caratteristiche seguenti: - refrigerante HFC R-407c - compressori ALTERNATIVI SEMI-ERMETICI - versione STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 60 a m 1. Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua refrigerata °C da 12 a 7 e acqua raffreddamento °C da 30 a 35 - kWt: potenza termica con acqua calda °C da 40 a 45 e acqua raffreddamento °C da 7 a 12 - n°: numero minimo compressori): |  |  |  |
1M.02.070.0020.a | - fino a 50 kWf - fino a 58 kWt - n° 1 | cad | 10.988,20 | 88,33 | 3,49
1M.02.070.0020.b | - oltre 50 fino a 75 kWf - oltre 58 fino a 90 kWt - n° 1 | cad | 12.925,11 | 103,90 | 2,96
1M.02.070.0020.c | - oltre 75 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 130 kWt - n° 1 | cad | 14.129,90 | 113,58 | 4,07
1M.02.070.0020.d | - oltre 75 fino a 110 kWf - oltre 90 fino a 130 kWt - n° 2 | cad | 17.080,67 | 137,30 | 3,36
1M.02.070.0020.e | - oltre 110 fino a 150 kWf - oltre 130 fino a 170 kWt - n° 1 | cad | 15.651,31 | 125,81 | 3,67
1M.02.070.0020.f | - oltre 110 fino a 150 kWf - oltre 130 fino a 170 kWt - n° 2 | cad | 18.325,91 | 147,31 | 3,13
1M.02.070.0020.g | - oltre 150 fino a 220 kWf - oltre 170 fino a 260 kWt - n° 2 | cad | 22.059,16 | 177,32 | 2,60
1M.02.070.0020.h | - oltre 220 fino a 260 kWf - oltre 260 fino a 320 kWt - n° 2 | cad | 23.996,07 | 192,89 | 2,39
1M.02.070.0020.i | - oltre 260 fino a 310 kWf - oltre 320 fino a 380 kWt - n° 2 | cad | 25.747,62 | 206,97 | 2,23
1M.02.070.0020.j | - oltre 310 fino a 360 kWf - oltre 380 fino a 440 kWt - n° 3 | cad | 34.966,90 | 281,08 | 1,64
1M.02.070.0020.k | - oltre 360 fino a 420 kWf - oltre 440 fino a 520 kWt - n° 3 | cad | 38.321,00 | 308,05 | 2,25
1M.02.070.0020.l | - oltre 420 fino a 520 kWf - oltre 520 fino a 620 kWt - n° 4 | cad | 46.249,01 | 371,78 | 1,86
1M.02.070.0020.m | - oltre 520 fino a 600 kWf - oltre 620 fino a 720 kWt - n° 4 | cad | 50.489,81 | 405,87 | 1,71
1M.02.070.0020.n | - oltre 600 fino a 710 kWf - oltre 720 fino a 840 kWt - n° 6 | cad | 61.876,14 | 497,40 | 1,39
1M.02.070.0020.o | - oltre 710 fino a 780 kWf - oltre 840 fino a 940 kWt - n° 6 | cad | 63.028,09 | 506,66 | 1,37
1M.02.070.0020.p | - oltre 780 fino a 830 kWf - oltre 940 fino a 1040 kWt - n° 6 | cad | 67.362,18 | 541,50 | 1,28
1M.02.070.0020.q | - oltre 830 fino a 920 kWf - oltre 1040 fino a 1140 kWt - n° 6 | cad | 74.044,95 | 595,22 | 1,16
1M.02.070.0020.r | - oltre 920 fino a 1030 kWf - oltre 1140 fino a 1240 kWt - n° 8 | cad | 81.698,04 | 656,74 | 1,05
1M.02.070.0020.s | - oltre 1030 fino a 1110 kWf - oltre 1240 fino a 1340 kWt - n° 8 | cad | 85.570,61 | 687,87 | 1,01
1M.02.070.0020.t | - oltre 1110 fino a 1200 kWf - oltre 1340 fino a 1440 kWt - n° 8 | cad | 89.489,21 | 719,37 | 0,96
1M.02.080 | ALTRE APPARECCHIATURE DI REFRIGERAZIONE |  |  |  |
1M.02.080.0010 | Refrigeratori d'acqua ad assorbimento a metano/GPL condensati ad aria in costruzione modulare monoblocco da esterno. Composizione di ciascun modulo: pompa oleodinamica a pistone; evaporatore di tipo chiuso; condensatore con ventilatore elicoidale a controllo elettronico della velocità; circuito frigorifero ermetico ad acqua-ammoniaca con strumentazione e accessori vari; bruciatore a pre-miscelazione a bassa emissione di NOx e CO; pannellatura in lamiera zincata e verniciata con coibentazione. Completi di: quadro elettrico e microprocessore di regolazione e controllo per gestione anche a distanza, kit supporti antivibranti, manicotti con presa pressione, giunti antivibranti. Versioni previste: - STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 64 a m 5; - SILENZIATA con pressione sonora massima dB(A) 61 a m 5; Grandezze (kW: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35): |  |  |  |
1M.02.080.0010.a | - versione standard - fino a 18 kW | cad | 9.325,89 | 74,97 | 5,13
1M.02.080.0010.b | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kW | cad | 18.487,95 | 148,62 | 2,59
1M.02.080.0010.c | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kW | cad | 27.448,49 | 220,65 | 1,74
1M.02.080.0010.d | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kW | cad | 35.787,02 | 287,68 | 1,34
1M.02.080.0010.e | - versione standard - oltre 72 fino a 90 kW | cad | 43.982,49 | 353,56 | 1,09
1M.02.080.0010.f | - versione silenziata - fino a 18 kW | cad | 10.389,51 | 83,52 | 4,61
1M.02.080.0010.g | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kW | cad | 20.816,72 | 167,34 | 2,30
1M.02.080.0010.h | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kW | cad | 30.969,01 | 248,95 | 1,55
1M.02.080.0010.i | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kW | cad | 40.449,53 | 325,16 | 1,18
1M.02.080.0010.j | - versione silenziata - oltre 72 fino a 80 kW | cad | 49.814,36 | 400,44 | 0,96
1M.02.080.0020 | Refrigeratori - riscaldatori alternati d'acqua ad assorbimento a metano/GPL condensati ad aria in costruzione modulare monoblocco da esterno. Composizione di ciascun modulo: pompa oleodinamica a pistone; evaporatore di tipo chiuso; condensatore con ventilatore elicoidale a controllo elettronico della velocità; circuito frigorifero ermetico ad acqua-ammoniaca con strumentazione e accessori vari; bruciatore a pre-miscelazione a bassa emissione di NOx e CO; pannellatura in lamiera zincata e verniciata con coibentazione. Completi di: quadro elettrico e microprocessore di regolazione e controllo per gestione anche a distanza, kit supporti antivibranti, manicotti con presa pressione, giunti antivibranti. Versioni previste: - STANDARD con pressione sonora massima dB(A) 64 a m 5; - SILENZIATO con pressione sonora massima dB(A) 61 a m 5; Grandezze (kWf: potenza frigorifera con acqua °C da 12 a 7 e aria °C 35 - kWt: potenza termica): |  |  |  |
1M.02.080.0020.a | - versione standard - fino a 18kWf - fino a 35 kWt | cad | 11.805,19 | 94,90 | 4,05
1M.02.080.0020.b | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kWf - fino a 35 kWt | cad | 21.194,90 | 170,38 | 2,26
1M.02.080.0020.c | - versione standard - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 23.753,81 | 190,95 | 2,02
1M.02.080.0020.d | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - fino a 35 kWt | cad | 30.180,31 | 242,61 | 1,59
1M.02.080.0020.e | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 32.739,22 | 263,18 | 1,46
1M.02.080.0020.f | - versione standard - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 35.298,13 | 283,75 | 1,36
1M.02.080.0020.g | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - fino a 35 kWt | cad | 38.559,89 | 309,97 | 1,24
1M.02.080.0020.h | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 41.118,80 | 330,54 | 1,16
1M.02.080.0020.i | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 43.677,71 | 351,11 | 1,10
1M.02.080.0020.j | - versione standard - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 105 fino a 140 kWt | cad | 46.236,62 | 371,68 | 1,04
1M.02.080.0020.k | - versione silenziata - fino a 18 kWf - fino a 35 kWt | cad | 12.958,37 | 104,17 | 3,69
1M.02.080.0020.l | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kWf - fino a 35 kWt | cad | 23.385,58 | 187,99 | 2,05
1M.02.080.0020.m | - versione silenziata - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 25.944,49 | 208,56 | 1,85
1M.02.080.0020.n | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - fino a 35 kWt | cad | 33.466,96 | 269,03 | 1,43
1M.02.080.0020.o | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 36.025,87 | 289,60 | 1,33
1M.02.080.0020.p | - versione silenziata - oltre 36 fino a 54 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 38.583,53 | 310,16 | 1,24
1M.02.080.0020.q | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - fino a 35 kWt | cad | 42.941,26 | 345,19 | 1,11
1M.02.080.0020.r | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 35 fino a 70 kWt | cad | 45.500,17 | 365,76 | 1,05
1M.02.080.0020.s | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 70 fino a 105 kWt | cad | 48.057,83 | 386,32 | 1,00
1M.02.080.0020.t | - versione silenziata - oltre 54 fino a 72 kWf - oltre 105 fino a 140 kWt | cad | 50.616,74 | 406,89 | 0,95
1M.02.090 | TORRI DI RAFFREDDAMENTO |  |  |  |
1M.02.090.0010 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in acciaio zincato a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; VASCA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0010.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 5.984,51 | 48,11 | 8,00
1M.02.090.0010.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 7.217,31 | 58,02 | 6,63
1M.02.090.0010.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 8.155,29 | 65,56 | 5,87
1M.02.090.0010.d | - oltre 200 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 9.445,32 | 75,93 | 5,07
1M.02.090.0010.e | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 11.490,45 | 92,37 | 4,17
1M.02.090.0010.f | - oltre 360 fino a 440 kW - n° 1 | cad | 13.350,23 | 107,32 | 3,59
1M.02.090.0010.g | - oltre 440 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 15.897,95 | 127,80 | 3,01
1M.02.090.0010.h | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 16.221,39 | 130,40 | 2,95
1M.02.090.0010.i | - oltre 700 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 23.596,58 | 189,68 | 2,64
1M.02.090.0010.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 25.978,84 | 208,83 | 2,40
1M.02.090.0010.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 28.654,68 | 230,34 | 2,17
1M.02.090.0010.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 35.313,81 | 283,87 | 1,76
1M.02.090.0010.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 38.357,88 | 308,34 | 1,62
1M.02.090.0010.n | - oltre 1700 fino a 1900 kW - n° 1 | cad | 40.420,43 | 324,92 | 1,54
1M.02.090.0010.o | - oltre 1900 fino a 2100 kW - n° 2 | cad | 47.190,28 | 379,34 | 1,32
1M.02.090.0010.p | - oltre 2100 fino a 2400 kW - n° 2 | cad | 52.599,19 | 422,82 | 1,18
1M.02.090.0010.q | - oltre 2100 fino a 2400 kW - n° 2 | cad | 51.815,47 | 416,52 | 1,20
1M.02.090.0010.r | - oltre 2700 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 65.655,08 | 527,77 | 1,46
1M.02.090.0010.s | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 73.983,66 | 594,72 | 1,29
1M.02.090.0020 | Aumenti di prezzo per versione SILENZIATA con silenziatori, lunghezza m 1, lato aspirazione e lato espulsione, inclusa eventuale maggiorazione dei ventilatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0020.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 2.910,80 | 23,40 | 1,64
1M.02.090.0020.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 3.826,38 | 30,76 | 1,25
1M.02.090.0020.c | - oltre 150 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 4.852,68 | 39,01 | 0,99
1M.02.090.0020.d | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 6.344,17 | 51,00 | 1,13
1M.02.090.0020.e | - oltre 360 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 6.864,16 | 55,18 | 1,05
1M.02.090.0020.f | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 8.873,22 | 71,33 | 0,81
1M.02.090.0020.g | - oltre 700 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 11.618,64 | 93,40 | 0,82
1M.02.090.0020.h | - oltre 1300 fino a 1900 kW - n° 1 | cad | 16.095,80 | 129,39 | 0,59
1M.02.090.0020.i | - oltre 1900 fino a 2700 kW - n° 2 | cad | 20.912,57 | 168,11 | 0,46
1M.02.090.0020.j | - oltre 2700 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 25.786,39 | 207,29 | 0,56
1M.02.090.0020.k | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 31.024,88 | 249,40 | 0,46
1M.02.090.0030 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori ASSIALI composte da: VASCA IN ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con alette aspiranti antivento, portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0030.a | - fino a 600 kW - n° 1 | cad | 10.044,93 | 80,75 | 4,77
1M.02.090.0030.b | - oltre 600 fino a 750 kW - n° 1 | cad | 12.367,47 | 99,42 | 3,87
1M.02.090.0030.c | - oltre 750 fino a 900 kW - n° 1 | cad | 14.469,35 | 116,31 | 4,30
1M.02.090.0030.d | - oltre 900 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 17.550,74 | 141,08 | 3,55
1M.02.090.0030.e | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 18.440,20 | 148,23 | 3,37
1M.02.090.0030.f | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 19.261,24 | 154,83 | 3,23
1M.02.090.0030.g | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 20.150,70 | 161,98 | 3,09
1M.02.090.0030.h | - oltre 1700 fino a 2000 kW - n° 2 | cad | 30.194,75 | 242,72 | 2,06
1M.02.090.0030.i | - oltre 2000 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 33.966,56 | 273,04 | 1,83
1M.02.090.0030.j | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 35.592,58 | 286,11 | 2,69
1M.02.090.0030.k | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 38.931,48 | 312,95 | 2,46
1M.02.090.0030.l | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 42.626,16 | 342,65 | 2,25
1M.02.090.0040 | Aumenti di prezzo per aggiunta di DISPOSITIVI DI ACCESSO alle parti superiori secondo normativa antinfortunistica, costruiti in acciaio zincato a bagno e comprendenti: per modelli piccoli, scale portatili; per modelli maggiori, scale alla marinara e passarelle fisse con protezioni e parapetti. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0040.a | - fino a 600 kW - n° 1 | cad | 1.752,57 | 14,09 | 4,10
1M.02.090.0040.b | - oltre 600 fino a 900 kW - n° 1 | cad | 1.869,50 | 15,03 | 3,84
1M.02.090.0040.c | - oltre 900 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 2.124,43 | 17,08 | 4,51
1M.02.090.0040.d | - oltre 1100 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 2.432,95 | 19,56 | 3,94
1M.02.090.0040.e | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 3.184,32 | 25,60 | 3,01
1M.02.090.0040.f | - oltre 2300 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 3.864,62 | 31,07 | 3,72
1M.02.090.0040.g | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 4.096,01 | 32,93 | 3,51
1M.02.090.0050 | Torri di raffreddamento a circuito APERTO con ventilatori ASSIALI composte da: vasca in VETRORESINA con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con alette aspiranti antivento, portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in VETRORESINA ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0050.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 6.140,01 | 49,36 | 7,80
1M.02.090.0050.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 6.854,07 | 55,10 | 6,98
1M.02.090.0050.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 7.141,43 | 57,41 | 6,70
1M.02.090.0050.d | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 12.340,11 | 99,20 | 3,88
1M.02.090.0050.e | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 12.907,37 | 103,76 | 3,71
1M.02.090.0050.f | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 16.787,41 | 134,95 | 2,85
1M.02.090.0050.g | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 17.406,92 | 139,93 | 2,75
1M.02.090.0050.h | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 19.268,70 | 154,89 | 3,23
1M.02.090.0050.i | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 21.485,51 | 172,71 | 2,90
1M.02.090.0050.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 22.613,82 | 181,78 | 2,75
1M.02.090.0050.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 23.640,12 | 190,03 | 2,63
1M.02.090.0050.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 35.128,46 | 282,38 | 1,77
1M.02.090.0050.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 36.872,55 | 296,40 | 1,69
1M.02.090.0050.n | - oltre 1700 fino a 2000 kW - n° 2 | cad | 41.511,42 | 333,69 | 1,50
1M.02.090.0050.o | - oltre 2000 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 43.700,86 | 351,29 | 1,42
1M.02.090.0050.p | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 45.569,35 | 366,31 | 1,37
1M.02.090.0050.q | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 3 | cad | 61.955,43 | 498,03 | 1,55
1M.02.090.0050.r | - oltre 3000 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 68.420,50 | 550,00 | 1,40
1M.02.090.0060 | Aumenti di prezzo per aggiunta di DISPOSITIVI DI ACCESSO alle parti superiori secondo normativa antinfortunistica, costruiti in acciaio zincato a bagno e comprendenti: per modelli piccoli, scale portatili; per modelli maggiori, scale alla marinara e passarelle fisse con protezioni e parapetti. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0060.a | - fino a 800 kW - n° 1 | cad | 1.947,87 | 15,66 | 3,69
1M.02.090.0060.b | - oltre 800 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 2.403,18 | 19,32 | 2,99
1M.02.090.0060.c | - oltre 1300 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 2.890,74 | 23,24 | 3,31
1M.02.090.0060.d | - oltre 1700 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 3.805,08 | 30,59 | 2,52
1M.02.090.0060.e | - oltre 2600 fino a 3600 kW - n° 3 | cad | 5.173,48 | 41,59 | 1,85
1M.02.090.0070 | Torri di raffreddamento a circuito CHIUSO con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in acciaio zincato a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; vasca in ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pompa di ricircolo con motore elettrico IP 55; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; batteria di scambio termico in tubi d'acciaio zincata a bagno; separatore di gocce in acciaio zincato a bagno o in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0070.a | - fino a 150 kW - n° 1 | cad | 12.759,33 | 102,57 | 3,75
1M.02.090.0070.b | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 14.927,63 | 120,00 | 3,21
1M.02.090.0070.c | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 18.475,51 | 148,52 | 2,59
1M.02.090.0070.d | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 27.397,48 | 220,24 | 1,75
1M.02.090.0070.e | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 31.184,22 | 250,68 | 1,54
1M.02.090.0070.f | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 36.479,93 | 293,25 | 1,31
1M.02.090.0070.g | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 39.785,99 | 319,82 | 1,56
1M.02.090.0070.h | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 51.554,23 | 414,42 | 1,21
1M.02.090.0070.i | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 55.002,60 | 442,14 | 1,13
1M.02.090.0070.j | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 55.569,87 | 446,70 | 1,12
1M.02.090.0070.k | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 78.621,19 | 632,00 | 0,79
1M.02.090.0070.l | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 79.687,29 | 640,57 | 0,78
1M.02.090.0070.m | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 98.160,69 | 789,07 | 0,63
1M.02.090.0070.n | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 106.459,53 | 855,78 | 0,90
1M.02.090.0070.o | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 150.322,97 | 1.208,38 | 0,64
1M.02.090.0070.p | - oltre 3000 fino a 3500 kW - n° 4 | cad | 161.414,47 | 1.297,54 | 0,59
1M.02.090.0080 | Aumenti di prezzo per versione SILENZIATA con silenziatori, lunghezza m 1, lato aspirazione e lato espulsione, inclusa eventuale maggiorazione dei ventilatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0080.a | - fino a 200 kW - n° 1 | cad | 5.351,52 | 43,02 | 0,89
1M.02.090.0080.b | - oltre 200 fino a 300 kW - n° 1 | cad | 7.492,45 | 60,23 | 0,64
1M.02.090.0080.c | - oltre 300 fino a 400 kW - n° 1 | cad | 9.138,26 | 73,46 | 0,52
1M.02.090.0080.d | - oltre 400 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 9.819,91 | 78,94 | 0,73
1M.02.090.0080.e | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 11.204,48 | 90,07 | 0,64
1M.02.090.0080.f | - oltre 950 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 13.637,65 | 109,63 | 0,70
1M.02.090.0080.g | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 15.521,07 | 124,77 | 0,62
1M.02.090.0080.h | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 17.693,09 | 142,23 | 0,54
1M.02.090.0080.i | - oltre 1700 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 26.219,47 | 210,77 | 0,37
1M.02.090.0080.j | - oltre 2600 fino a 3500 kW - n° 2 | cad | 29.741,07 | 239,08 | 0,48
1M.02.090.0090 | Torri di raffreddamento a circuito chiuso con ventilatori ASSIALI composte da: vasca in ACCIAIO ZINCATO a caldo con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pompa di ricircolo con motore elettrico IP 55; tubazioni di spruzzamento in acciaio zincato e pvc con ugelli in gomma o resina; batteria di scambio termico in tubi d'acciaio zincata a bagno; separatore di gocce in acciaio zincato a bagno o in pvc autoestinguente, imputrescibile e anticorrosione; ventilatori in resina o lega d'alluminio a pale orientabili a profilo alare bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati direttamente e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; involucro in lamiera zincata a caldo con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche; verniciatura finale con 1 mano di ancorante e 1 mano di smalto epossidico. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO ZINCATO ; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0090.a | - fino a 400 kW - n° 1 | cad | 27.913,74 | 224,39 | 1,71
1M.02.090.0090.b | - oltre 400 fino a 500 kW - n° 1 | cad | 30.794,85 | 247,55 | 1,55
1M.02.090.0090.c | - oltre 500 fino a 650 kW - n° 1 | cad | 33.928,48 | 272,74 | 1,41
1M.02.090.0090.d | - oltre 650 fino a 800 kW - n° 1 | cad | 45.095,39 | 362,50 | 1,38
1M.02.090.0090.e | - oltre 800 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 47.167,89 | 379,16 | 1,32
1M.02.090.0090.f | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 50.993,19 | 409,91 | 1,22
1M.02.090.0090.g | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 55.008,82 | 442,19 | 1,13
1M.02.090.0090.h | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 2 | cad | 62.699,23 | 504,01 | 0,99
1M.02.090.0090.i | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 2 | cad | 71.223,12 | 572,53 | 0,87
1M.02.090.0090.j | - oltre 1700 fino a 2300 kW - n° 2 | cad | 101.212,23 | 813,60 | 0,61
1M.02.090.0090.k | - oltre 2300 fino a 2600 kW - n° 2 | cad | 109.250,95 | 878,22 | 0,57
1M.02.090.0090.l | - oltre 2600 fino a 3000 kW - n° 2 | cad | 125.042,40 | 1.005,16 | 0,77
1M.02.090.0090.m | - oltre 3000 fino a 3500 kW - n° 4 | cad | 136.132,66 | 1.094,31 | 0,70
1M.02.090.0100 | Torri di raffreddamento a circuito aperto con ventilatori CENTRIFUGHI, composte da: ventilatori in ACCIAIO INOX a doppia aspirazione a pale in avanti bilanciati dinamicamente, con motori IP 55 a doppia velocità accoppiati a trasmissione e cuscinetti a sfere autoallineanti a lubrificazione permanente; vasca in acciaio inox con filtro in acciaio inox, valvola a galleggiante e resistenza elettrica antigelo completa di termostati di regolazione e sicurezza; pacco di scambio e separatore di gocce in acciaio inox; tubazioni di spruzzamento in acciaio inox con ugelli in gomma o resina; involucro in acciaio inox con portelli, ispezioni e protezioni anti-infortunistiche. Serie con le caratteristiche seguenti: - costruzione in ACCIAIO INOX; - versione STANDARD senza silenziatori. Grandezze (kW: potenza raffreddante con acqua °C da 35 a 30 e bulbo umido aria °C 26 - n°: numero minimo motori ventilatori): |  |  |  |
1M.02.090.0100.a | - fino a 100 kW - n° 1 | cad | 10.294,97 | 82,76 | 4,65
1M.02.090.0100.b | - oltre 100 fino a 150 kW - n° 1 | cad | 12.514,27 | 100,60 | 3,83
1M.02.090.0100.c | - oltre 150 fino a 200 kW - n° 1 | cad | 14.202,37 | 114,17 | 3,37
1M.02.090.0100.d | - oltre 200 fino a 280 kW - n° 1 | cad | 16.523,68 | 132,83 | 2,90
1M.02.090.0100.e | - oltre 280 fino a 360 kW - n° 1 | cad | 20.207,16 | 162,44 | 2,37
1M.02.090.0100.f | - oltre 360 fino a 440 kW - n° 1 | cad | 23.554,77 | 189,35 | 2,03
1M.02.090.0100.g | - oltre 440 fino a 550 kW - n° 1 | cad | 28.138,91 | 226,20 | 1,70
1M.02.090.0100.h | - oltre 550 fino a 700 kW - n° 1 | cad | 28.721,10 | 230,88 | 1,67
1M.02.090.0100.i | - oltre 700 fino a 950 kW - n° 1 | cad | 41.853,52 | 336,44 | 1,49
1M.02.090.0100.j | - oltre 950 fino a 1100 kW - n° 1 | cad | 46.141,59 | 370,91 | 1,35
1M.02.090.0100.k | - oltre 1100 fino a 1300 kW - n° 1 | cad | 50.959,60 | 409,64 | 1,22
1M.02.090.0100.l | - oltre 1300 fino a 1500 kW - n° 1 | cad | 62.945,54 | 505,99 | 0,99
1M.02.090.0100.m | - oltre 1500 fino a 1700 kW - n° 1 | cad | 68.425,36 | 550,04 | 0,91