Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MM.06 - Unità di tratt. aria ad armadio e pensili

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MM.06 | UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA AD ARMADIO E PENSILI |  |  |  |
MM.06.010 | TERMOVENTILATORI |  |  |  |
MM.06.010.0010 | Termoventilatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; griglia ricircolo; filtri aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatori centrifughi con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kW: potenza termica con aria °C 15 e acqua °C da 80 a 70): |  |  |  |
MM.06.010.0010.a | - fino a 4000 m³/h - fino a 40 kW | cad | 1.684,27 |  |
MM.06.010.0010.b | - fino a 4000 m³/h - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 1.858,29 |  |
MM.06.010.0010.c | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 1.911,73 |  |
MM.06.010.0010.d | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kW | cad | 2.106,89 |  |
MM.06.010.0010.e | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kW | cad | 2.525,78 |  |
MM.06.010.0010.f | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 90 fino a 150 kW | cad | 2.800,48 |  |
MM.06.010.0010.g | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 150 kW | cad | 3.326,27 |  |
MM.06.010.0010.h | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kW | cad | 3.885,62 |  |
MM.06.010.0010.i | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kW | cad | 4.054,67 |  |
MM.06.010.0010.j | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 200 fino a 300 kW | cad | 4.223,71 |  |
MM.06.010.0020 | Termoventilatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; batteria riscaldamento in rame-alluminio; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kW: potenza termica con aria °C 15 e acqua °C da 80 a 70): |  |  |  |
MM.06.010.0020.a | - fino a 500 m³/h - fino a 10 kW | cad | 765,69 |  |
MM.06.010.0020.b | - oltre 500 fino a 1400 m³/h - oltre 10 fino a 20 kW | cad | 822,87 |  |
MM.06.010.0020.c | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - fino a 20 kW | cad | 855,18 |  |
MM.06.010.0020.d | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kW | cad | 952,14 |  |
MM.06.010.0020.e | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kW | cad | 1.081,41 |  |
MM.06.010.0020.f | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kW | cad | 1.200,74 |  |
MM.06.010.0020.g | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - fino a 40 kW | cad | 1.513,97 |  |
MM.06.010.0020.h | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kW | cad | 1.671,84 |  |
MM.06.020 | CONDIZIONATORI |  |  |  |
MM.06.020.0010 | Condizionatori verticali o orizzontali ad armadio canalizzabili, composti da: serranda aria esterna; grigia ricircolo; filtro aria rigenerabile; 1 batteria riscaldamento / raffrescamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 380 V - 3f - 50 Hz e trasmissione; armadio in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
MM.06.020.0010.a | - fino a 4000 m³/h - fino a 40 kWf | cad | 1.726,53 |  |
MM.06.020.0010.b | - fino a 4000 m³/h - oltre 40 fino a 60 kWf | cad | 1.899,30 |  |
MM.06.020.0010.c | - batteria riscaldante integrativa fino a 4000 m³/h - fino a 60 kWt | cad | 252,33 |  |
MM.06.020.0010.d | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 60 kWf | cad | 1.960,21 |  |
MM.06.020.0010.e | - oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kWf | cad | 2.178,98 |  |
MM.06.020.0010.f | - batteria riscaldante integrativa oltre 4000 fino a 6500 m³/h - oltre 40 fino a 90 kWt | cad | 331,88 |  |
MM.06.020.0010.g | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 90 kWf | cad | 2.591,66 |  |
MM.06.020.0010.h | - oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 90 fino a 150 kWf | cad | 2.867,60 |  |
MM.06.020.0010.i | - batteria riscaldante integrativa oltre 6500 fino a 9500 m³/h - oltre 60 fino a 150 kWt | cad | 406,46 |  |
MM.06.020.0010.j | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 150 kWf | cad | 3.402,09 |  |
MM.06.020.0010.k | - oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kWf | cad | 3.962,68 |  |
MM.06.020.0010.l | - batteria riscaldante integrativa oltre 9500 fino a 14000 m³/h - oltre 90 fino a 200 kWt | cad | 529,52 |  |
MM.06.020.0010.m | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 200 kWf | cad | 3.816,01 |  |
MM.06.020.0010.n | - oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 200 fino a 300 kWf | cad | 4.320,67 |  |
MM.06.020.0010.o | - batteria riscaldante integrativa oltre 14000 fino a 19000 m³/h - oltre 150 fino a 300 kWt | cad | 607,83 |  |
MM.06.020.0020 | Condizionatori pensili canalizzabili, composti da: sezione aspirante con 2 serrande; filtro aria rigenerabile; 1 batteria raffrescamento / riscaldamento in rame-alluminio; bacinella condensa; ventilatore centrifugo con motore 220 V - 1f - 50 Hz e commutatore a 4 velocità; armadio in lamiera d'acciaio verniciato; staffaggi. Grandezze (m³/h: portata d'aria - kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 - kWt per batteria integrativa: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
MM.06.020.0020.a | - fino a 500 m³/h - fino a 10 kWf | cad | 806,71 |  |
MM.06.020.0020.b | - oltre 500 fino a 1400 m³/h - oltre 10 fino a 20 kWf | cad | 863,89 |  |
MM.06.020.0020.c | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile fino a 500 m³/h - oltre 10 fino a 20 kWt | cad | 141,70 |  |
MM.06.020.0020.d | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - fino a 20 kWf | cad | 897,45 |  |
MM.06.020.0020.e | - oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kWf | cad | 994,40 |  |
MM.06.020.0020.f | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 1400 fino a 2000 m³/h - oltre 20 fino a 25 kWt | cad | 201,37 |  |
MM.06.020.0020.g | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - fino a 25 kWf | cad | 1.126,16 |  |
MM.06.020.0020.h | - oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kWf | cad | 1.245,49 |  |
MM.06.020.0020.i | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 2000 fino a 3000 m³/h - oltre 25 fino a 40 kWt | cad | 278,43 |  |
MM.06.020.0020.j | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - fino a 40 kWf | cad | 1.566,18 |  |
MM.06.020.0020.k | - oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kWf | cad | 1.724,04 |  |
MM.06.020.0020.l | - batteria riscaldante integrativa per condizionatore pensile canalizzabile oltre 3000 fino a 5000 m³/h - oltre 40 fino a 70 kWt | cad | 309,51 |  |