Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1E.12 - Automazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1E.12 | AUTOMAZIONE |  |  |  |
1E.12.010 | AUTOMAZIONI PER CANCELLI |  |  |  |
1E.12.010.0010 | Automazione per cancelli ad ante scorrevoli senza ricevitore radio con centralina di comando e trasformatore 12 Vca |  |  |  |
1E.12.010.0010.a | - per 1 motore per anta fino a 600 kg | cad | 469,12 | 3,77 | 10,20
1E.12.010.0010.b | - per 2 motori per ante fino a 600 kg | cad | 557,59 | 4,48 | 17,17
1E.12.010.0010.c | - per 1 motore per anta fino a 1000 kg | cad | 493,21 | 3,96 | 9,71
1E.12.010.0010.d | - per 2 motori per ante fino a 1000 kg | cad | 581,69 | 4,68 | 16,46
1E.12.010.0020 | Accessori per automazioni scorrevoli |  |  |  |
1E.12.010.0020.a | - leva per sblocco scorrevole | cad | 13,68 | 0,11 | 69,96
1E.12.010.0020.b | - coperchio di protezione per leva sblocco | cad | 7,74 | 0,06 | 61,89
1E.12.010.0020.c | - trasformatore 230V 220 VA per automazioni con alimentatore | cad | 56,65 | 0,46 | 25,35
1E.12.010.0030 | Automazione per cancelli ad ante battenti |  |  |  |
1E.12.010.0030.a | - per cancello ad anta battente fino a 2,50 m | cad | 341,58 | 2,75 | 14,01
1E.12.010.0030.b | - per cancello ad anta battente fino a 3,50 m | cad | 346,44 | 2,78 | 13,82
1E.12.010.0030.c | - automazione con braccio articolato per anta battente fino a 400 kg e 1.8 m o 300 kg e 3 m | cad | 533,49 | 4,29 | 17,95
1E.12.010.0040 | coperchio di protezione per automazione cancelli ad ante battenti | cad | 7,74 | 0,06 | 61,89
1E.12.010.0050 | Automazione per porte basculanti a contrappesi, fino a 10 mq e 200 kg | cad | 375,27 | 3,02 | 19,14
1E.12.010.0060 | Automazione con motore a taino per porte basculanti sezionali a contrappesi o a molle, fino a 10 mq e 400 kg, con centralina di comando e ricevitore radio a 433 MHz | cad | 544,55 | 4,38 | 17,58
1E.12.010.0070 | Motoriduttore interrato per cancelli ad anta battente |  |  |  |
1E.12.010.0070.a | - per anta battente fino a 300 kg | cad | 393,93 | 3,17 | 12,15
1E.12.010.0070.b | - per anta battente fino a 400 kg | cad | 462,37 | 3,72 | 10,35
1E.12.020 | CENTRALINE |  |  |  |
1E.12.020.0010 | Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone |  |  |  |
1E.12.020.0010.a | - box centralina per comando 2 motori senza ricevitore radio con pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica | cad | 325,33 | 2,62 | 29,43
1E.12.020.0010.b | - box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio con pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica | cad | 374,75 | 3,01 | 38,32
1E.12.020.0010.c | - box centralina per comando 2 motori senza ricevitore radio e senza pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica | cad | 320,50 | 2,58 | 29,87
1E.12.020.0010.d | - box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio e senza pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica | cad | 369,94 | 2,97 | 38,82
1E.12.020.0010.e | - box contenitore di comando, senza pulsantiera, con LED di segnalazione batteria scarica, con alimentatore, senza scheda elettronica di comando | cad | 126,72 | 1,02 | 18,89
1E.12.020.0020 | Schede elettroniche di comando a microprocessore |  |  |  |
1E.12.020.0020.a | - per comando di 1 motore senza ricevitore radio | cad | 243,52 | 1,96 | 39,32
1E.12.020.0020.b | - per comando di 2 motori senza ricevitore radio | cad | 313,84 | 2,52 | 45,76
1E.12.020.0030 | Ricevitori |  |  |  |
1E.12.020.0030.a | - modulo ricevitore radio 1 canale a 433 MHz su custodia DIN a 4 moduli | cad | 124,15 | 1,00 | 38,56
1E.12.020.0030.b | - modulo ricevitore radio 4 canali a 433 MHz su custodia DIN a 4 moduli | cad | 141,45 | 1,14 | 33,84
1E.12.020.0030.c | - relè di comando con zoccolo modulo DIN, carico ai contatti 12 A 230 Vca, alimentazione 12 Vcc | cad | 36,76 | 0,30 | 65,13
1E.12.020.0040 | Radiocomandi |  |  |  |
1E.12.020.0040.a | - mini radiocomando a 2 canali a 433 MHz | cad | 35,52 | 0,29 | 26,94
1E.12.020.0040.b | - mini radiocomando a 4 canali a 433 MHz | cad | 36,43 | 0,29 | 26,27
1E.12.020.0050 | Dispositivo a microprocessore per il controllo dell'intensità del vento (centralina anemostato), completo di relativo anemometro in resina, atto alla monitorizzazione continua dell'intensità del vento, sul quale sia possibile programmare soglie di intervento e tempi di pausa. Compreso tutti i collegamenti necessari e la minuteria di fissaggio, per dare il dispositivo funzionante a perfetta regola d'arte. | cad | 2.374,63 | 19,09 | 41,93
1E.12.030 | ACCESSORI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE |  |  |  |
1E.12.030.0010 | Fotocellule |  |  |  |
1E.12.030.0010.a | - coppia di fotocellule per montaggio ad incasso o da esterno | cad | 71,07 | 0,57 | 33,69
1E.12.030.0010.b | - coppia di fotocellule per montaggio su colonnina | cad | 71,59 | 0,58 | 33,44
1E.12.030.0010.c | - coppia di fotocellule a basso profilo per montaggio da esterno parete | cad | 70,50 | 0,57 | 33,96
1E.12.030.0010.d | - supporto in plastica per montaggio su colonnina | cad | 18,55 | 0,15 | 51,59
1E.12.030.0010.e | - supporto angolare a L in plastica per montaggio da esterno parete | cad | 18,55 | 0,15 | 51,59
1E.12.030.0010.f | - scatola per montaggio da esterno parete | cad | 20,19 | 0,16 | 47,40
1E.12.030.0010.g | - scatola per incasso parete | cad | 13,84 | 0,11 | 69,15
1E.12.030.0010.i | - coperchio frontale per fotocellule | cad | 7,74 | 0,06 | 61,89
1E.12.030.0020 | Lampeggianti antenne |  |  |  |
1E.12.030.0020.a | - lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz | cad | 64,78 | 0,52 | 29,56
1E.12.030.0020.b | - lampeggiante con antenna, ricevitore radio a 433 MHz e supporto per fissaggio a parete | cad | 86,01 | 0,69 | 38,96
1E.12.030.0020.c | - supporto per fissaggio a parete | cad | 20,61 | 0,17 | 69,67
1E.12.030.0020.d | - coperchio giallo | cad | 15,59 | 0,13 | 30,72
1E.12.030.0020.e | - lampadina 14 V 5 W | cad | 7,35 | 0,06 | 65,17
1E.12.030.0030 | Colonnine e cremagliere |  |  |  |
1E.12.030.0030.a | - colonnina con base e coperchio, 500 mm, con 1 foro | cad | 52,85 | 0,42 | 45,30
1E.12.030.0030.b | - colonnina con base e coperchio, 1000 mm, con 2 fori | cad | 60,09 | 0,48 | 39,84
1E.12.030.0030.c | - colonnina con base e coperchio, 1000 mm, con 1 foro | cad | 60,09 | 0,48 | 39,84
1E.12.030.0030.d | - cremagliera in nylon per cancello scorrevole, 1000 mm | cad | 53,24 | 0,43 | 62,94
1E.12.030.0030.e | - copribase per colonnina | cad | 18,55 | 0,15 | 51,59
1E.12.030.0040 | Batteria tampone 12 Vcc e 6,5 Ah | cad | 49,71 | 0,40 | 28,89
1E.12.030.0050 | Selettori e aperture |  |  |  |
1E.12.030.0050.a | - selettore a chiave da incasso | cad | 46,09 | 0,37 | 41,55
1E.12.030.0050.b | - coppia di selettori a chiave da incasso con chiavi uguali | cad | 91,70 | 0,74 | 41,77
1E.12.030.0050.c | - tris di selettori a chiave da incasso con chiavi uguali | cad | 137,55 | 1,11 | 41,76
1E.12.030.0050.d | - selettore a chiave da colonnina | cad | 52,05 | 0,42 | 45,99
1E.12.030.0050.e | - coppia di selettori a chiave da colonnina con chiavi uguali | cad | 103,62 | 0,83 | 46,20
1E.12.030.0050.f | - tris di selettori a chiave da colonnina con chiavi uguali | cad | 155,42 | 1,25 | 46,20
1E.12.030.0050.g | - selettore a chiave da esterno parete | cad | 46,09 | 0,37 | 41,55
1E.12.030.0050.h | - coppia di selettori a chiave da esterno parete con chiavi uguali | cad | 91,68 | 0,74 | 41,78
1E.12.030.0050.i | - tris di selettori a chiave da esterno parete con chiavi uguali | cad | 138,77 | 1,12 | 41,39
1E.12.030.0050.j | - coperchio frontale per selettori a chiave | cad | 7,74 | 0,06 | 61,89
1E.12.030.0050.k | - selettore a chiave magnetica | cad | 192,46 | 1,55 | 9,95
1E.12.030.0050.l | - chiave magnetica codificata | cad | 12,32 | 0,10 | 38,88
1E.12.030.0060 | Pulsantiera di comando a muro | cad | 36,68 | 0,29 | 52,21
1E.12.030.0070 | Elettroserratura 12 V multipla ambidestra | cad | 120,26 | 0,97 | 39,81
1E.12.030.0080 | Kit sblocco manuale per automazione singola | cad | 37,50 | 0,30 | 63,84
1E.12.030.0090 | Kit sblocco manuale per automazione con 2 motori | cad | 80,88 | 0,65 | 59,19
1E.12.030.0100 | Chiavistello bloccaggio per doppia anta | cad | 68,29 | 0,55 | 49,07
1E.12.030.0110 | Supporto cancello con sblocco serratura per automatismo interrato | cad | 148,60 | 1,19 | 32,21
1E.12.030.0120 | Guida a C per automazione con corsa utile di 2600 mm | cad | 128,42 | 1,03 | 26,09
1E.12.030.0130 | Prolunga per guida a C da 1600 mm | cad | 135,79 | 1,09 | 17,63
1E.12.030.0140 | Braccio curvo per porte basculanti a contrappesi | cad | 147,70 | 1,19 | 22,69
1E.12.030.0150 | Kit sblocco manuale da esterno per automazione | cad | 84,09 | 0,68 | 39,85
1E.12.030.0160 | Costa di sicurezza |  |  |  |
1E.12.030.0160.a | - da 1,5 m | cad | 94,07 | 0,76 | 25,45
1E.12.030.0160.b | - da 2 m | cad | 102,28 | 0,82 | 23,41
1E.12.030.0170 | Longheroni di fissaggio per porte basculanti |  |  |  |
1E.12.030.0170.a | - 600 mm | cad | 38,75 | 0,31 | 49,42
1E.12.030.0170.b | - 1600 mm | cad | 61,40 | 0,49 | 46,78
1E.12.030.0170.c | - 2500 mm | cad | 91,48 | 0,74 | 41,87
1E.12.030.0180 | Contropiastra ancoraggio per automazione scorrevole | cad | 38,82 | 0,31 | 24,65
1E.12.030.0190 | Profilo basso in alluminio | m | 21,93 | 0,18 | 65,48
1E.12.030.0200 | Costa pneumatica con profilo e 1 tappo ogni metro | m | 27,59 | 0,22 | 52,05
1E.12.030.0210 | Pressostato completo di 1 metro di tubo | cad | 35,38 | 0,28 | 54,13
1E.12.030.0220 | Custodia da esterno per pressostato | cad | 8,04 | 0,06 | 59,58
1E.12.030.0230 | Kit bracci telescopici curvi, montaggio centrale o laterale per automazione porte basculanti | cad | 133,21 | 1,07 | 35,94
1E.12.030.0240 | Kit centrale per bracci curvi | cad | 118,76 | 0,95 | 40,31
1E.12.030.0250 | Kit bracci telescopici diritti, montaggio laterale per automazione porte basculanti | cad | 160,34 | 1,29 | 29,86
1E.12.030.0260 | Kit bracci telescopici diritti, montaggio centrale per automazione porte basculanti | cad | 190,13 | 1,53 | 25,18
1E.12.030.0270 | Kit staffe di fissaggio per attuatore lineare | cad | 29,42 | 0,24 | 48,81
1E.12.030.0280 | Cassa di fondazione per automatismo interrato | cad | 61,04 | 0,49 | 15,68
1E.12.030.0290 | Kit di fissaggio per motore basculante | cad | 26,69 | 0,21 | 71,75
1E.12.040 | BARRIERE AUTOMATIZZATE |  |  |  |
1E.12.040.0010 | Barriere con asta singola |  |  |  |
1E.12.040.0010.a | - lunghezza dell'asta fino 3,20 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, 1 colonnina di appoggio asta, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.754,67 | 14,11 | 16,37
1E.12.040.0010.b | - lunghezza dell'asta fino 4,80 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, 1 colonnina di appoggio asta, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.928,09 | 15,50 | 14,90
1E.12.040.0010.c | - lunghezza dell'asta fino 6,40 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, 1 colonnina di appoggio asta, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 2.043,78 | 16,43 | 14,05
1E.12.040.0020 | Barriere con paletto mobile |  |  |  |
1E.12.040.0020.a | - lunghezza dell'asta fino 3,20 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.754,67 | 14,11 | 16,37
1E.12.040.0020.b | - lunghezza dell'asta fino 4,80 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.928,12 | 15,50 | 14,90
1E.12.040.0030 | Paletto mobile per sostegno dell'asta | cad | 59,31 | 0,48 | 24,21
1E.12.040.0040 | Barriere automatizzate con asta sinistra o destra |  |  |  |
1E.12.040.0040.a | - lunghezza dell'asta fino 3,00 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.406,11 | 11,30 | 17,02
1E.12.040.0040.b | - lunghezza dell'asta fino 4,60 M, 1 base in acciaio verniciato con automazione elettromeccanica a 12 Vcc, 1 centralina elettronica di comando, lampeggiante con antenna e ricevitore radio a 433 MHz, completa di coppia di fotocellule e 2 radiocomandi | m | 1.634,22 | 13,14 | 17,58
1E.12.040.0050 | Piastra base di fissaggio | cad | 37,91 | 0,30 | 25,24
1E.12.050 | CAVI PER IMPIANTI DI AUTOMAZIONE |  |  |  |
1E.12.050.0010 | Cavo in PVC NPI 12-48 V, CEI 20-22 II, CEI 20-37 I, composto da: |  |  |  |
1E.12.050.0010.a | - 4 conduttori da 0.5 mmq | m | 7,18 | 0,06 | 66,71
1E.12.050.0010.b | - 2 conduttori 2 mmq per motore e 3 conduttori da 0.5 mmq | m | 7,88 | 0,06 | 60,79
1E.12.050.0010.c | - 2 conduttori 2,5 mmq per motore e 8 conduttori da 0.5 mmq | m | 9,60 | 0,08 | 49,90
1E.12.060 | SISTEMA BUS |  |  |  |
1E.12.060.0010 | Centrale di controllo a due moduli: configurazione e gestione del sistema, dall’inserimento dei parametri dei singoli dispositivi, alla programmazione di tutte le funzioni legate a scenari, automatismi, controllo carichi. Funzione di cronotermostato controlla autonomamente una zona oltre a gestire fino a tre termostati. Tensione nominale di alimentazione: BUS 20-30 V; assorbimento: max 20 mA; morsetti di collegamento: BUS TP; installazione: ad incasso o a parete | cad | 181,14 | 1,46 | 13,22
1E.12.060.0020 | Termostato con display per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento). Può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". Tensione nominale di alimentazione: BUS 20-30 V; assorbimento: max 20 mA; temperatura di funzionamento: -5 - +45 °C (per interno); campo di regolazione: riscaldamento +5 - +30 °C - in condizionamento +10 - +35 °C | cad | 104,16 | 0,84 | 11,49
1E.12.060.0030 | Apparecchi di comando 2 moduli completo di tasti (pulsante doppio o singolo, a seconda del tasto) ; tensione nominale di alimentazione: BUS 20-30 V; assorbimento: 10 mA; configurazioni con: |  |  |  |
1E.12.060.0030.a | - pulsanti semplici: i pulsanti possono essere premuti solo nella parte inferiore configurazioni possibili per ogni pulsante: - inversioni di stato (passo-passo) - solo ON - solo OFF - pulsante - attivazione scenario | cad | 48,63 | 0,39 | 16,33
1E.12.060.0030.b | - pulsanti basculanti: possono essere premuti sia nella parte superiore che inferiore. Configurazioni possibili per ogni pulsante: interruttore ON/OFF; comando per regolatore; comando per tapparelle; attivazione di due scenari | cad | 48,63 | 0,39 | 16,33
1E.12.060.0040 | Apparecchi di comando a 2 pulsanti semplici e attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 250 V. completo di tasti ( pulsante doppio o singolo, a seconda del tasto); i pulsanti possono essere premuti solo nella parte inferiore e configurati anche indipendentemente dal relè. Carichi comandabili a 250 V~: lampade a incandescenza: 1.000 W max; lampade fluorescenti, lampade a risparmio energetico e trasformatori elettronici: 60 W max; trasformatori ferromagnetici: 1.000 W max; motori cos ø 0,6: 3 A max; temperatura di funzionamento: -5 °C +45 °C (per interno) |  |  |  |
1E.12.060.0040.a | - pulsanti semplici e attuatori | cad | 53,77 | 0,43 | 14,77
1E.12.060.0040.b | - pulsanti basculanti e attuatori | cad | 53,77 | 0,43 | 14,77
1E.12.060.0040.c | - pulsanti basculanti e attuatori per tapparelle | cad | 57,48 | 0,46 | 13,81
1E.12.060.0040.d | - pulsanti basculanti e attuatori per regolatori "slave" | cad | 74,75 | 0,60 | 10,62
1E.12.060.0050 | Apparecchi di telecomando |  |  |  |
1E.12.060.0050.a | - telecomando ad infrarossi | cad | 53,15 | 0,43 | 22,52
1E.12.060.0050.b | - ricevitore per telecomando ad infrarossi | cad | 65,39 | 0,53 | 36,61
1E.12.060.0050.c | - rivelatore di presenza ad infrarossi passivi | cad | 102,97 | 0,83 | 23,25
1E.12.060.0060 | Interfaccia per comandi tradizionali per il collegamento di apparecchiature elettriche di tipo ON-OFF (esempio: anemometri, sensori pioggia, sensori umidità, ecc.) o tradizionali (interruttori, pulsanti, ecc.). 2 ingressi per contatti NO (230 V~, 12-24 V a.c./d.c.) | cad | 50,51 | 0,41 | 23,70
1E.12.060.0070 | Attuatore con uscita a relè uscita a relè in scambio 16 A 250 V~; carichi comandabili a 250 V~: lampade a incandescenza: 1.000 W max; lampade fluorescenti, lampade a risparmio energetico e trasformatori elettronici: 60 W max; trasformatori ferromagnetici: 1.000 W max; motori cos ø 0,6: 3A max | cad | 73,51 | 0,59 | 32,57
1E.12.060.0080 | Regolatore "slave" per la regolazione della tensione al carico collegato. Carichi regolabili: lampade a incandescenza: 40-500 W; trasformatori ferromagnetici: 40-500 VA ; trasformatori elettronici | cad | 92,11 | 0,74 | 25,99
1E.12.060.0090 | Attuatori per installazione su guida EN 50022 |  |  |  |
1E.12.060.0090.a | - 2 moduli: uscita a relè in scambio 16 A 250 V~. | cad | 52,30 | 0,42 | 22,89
1E.12.060.0090.b | - 4 moduli: 4 uscite a relè in scambio 8 A 250 V~. | cad | 73,26 | 0,59 | 21,76
1E.12.060.0090.c | - 4 moduli: comando per 2 tapparelle con uscite a relè in scambio 8 A 250 V~. | cad | 83,22 | 0,67 | 28,77
1E.12.060.0090.d | - 3 moduli: con uscita 0-10 V d.c. per controllo ballast, uscita a relè in scambio. | cad | 109,91 | 0,88 | 21,78
1E.12.060.0100 | Accoppiatore di linea per collegare due linee tra loro, ognuno con propria alimentazione e propria centrale di controllo. | cad | 135,99 | 1,09 | 8,80
1E.12.060.0110 | Modulo controllo carichi per prevenire l’intervento per sovraccarico dell' interruttore limitatore di corrente. Portata: controllo carichi da 1 kW fino a 10 kW | cad | 137,61 | 1,11 | 8,70
1E.12.060.0120 | Alimentatore. Principali caratteristiche: alimentazione: 120-230 V~ 50-60 Hz; assorbimento: 120 V: 440 mA; 230 V: 290 mA; tensione di uscita BUS: 29 V con bobina di disaccoppiamento; tensione di uscita AUX: 29 V d.c.; corrente max totale in uscita: 800 mA | cad | 188,25 | 1,51 | 12,72
1E.12.060.0130 | Comunicatore telefonico GSM, 2 canali di uscita, 2 canali di ingresso digitali, collegamento all’interfaccia di comunicazione, sintesi vocale, invio e ricezione SMS, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, installazione su guida EN 50022 | cad | 588,78 | 4,73 | 4,07
1E.12.060.0140 | Interfaccia di comunicazione interna tra il sistema BUS e i comunicatori telefonici | cad | 81,16 | 0,65 | 9,83
1E.12.060.0150 | Trasformatore elettronico dimmerabile per lampade alogene a bassissima tensione. Alimentazione 230-240 V~ 50-60 Hz: |  |  |  |
1E.12.060.0150.a | - 20-60 W, uscita 12 V~ (SELV), | cad | 32,37 | 0,26 | 24,65
1E.12.060.0150.b | - 20-105 W, uscita 12 V~ (SELV) | cad | 37,10 | 0,30 | 21,51
1E.12.060.0160 | Cavo per sistemi Bus 2x0,50 mmq con guaina LSZH, tensione nominale 300/500 V. Lunghezza: 100m | m | 0,41 | 0,01 | 9,76
1E.12.060.0170 | Fornitura e posa in opera di Modulo Master unità principale del sistema, che contiene il programma dell'impianto. Dotato di un display per la gestione dei moduli e delle utility di personalizzazione. Attraverso il Bus a quattro fili il master comunica con i moduli alla velocità massima di 62.500 baud. |  |  |  |
1E.12.060.0170.a | - 12 moduli indirizzabili | cad | 630,40 | 5,07 | 2,66
1E.12.060.0170.b | - 32 moduli indirizzabili | cad | 916,52 | 7,37 | 1,83
1E.12.060.0170.c | - 64 moduli indirizzabili | cad | 1.230,50 | 9,89 | 1,56
1E.12.060.0170.d | - 250 moduli indirizzabili | cad | 1.628,32 | 13,09 | 1,47
1E.12.060.0180 | Fornitura e posa in opera di Modulo Visualizzazione messaggi a campi variabili mediante display retroillumonato. Analogamente al modulo Master dispone di un cicalino di allarme e di un'uscita relè attivabili alla visualizzazione di un messaggio utente o di allarme. | cad | 595,80 | 4,79 | 4,02
1E.12.060.0190 | Fornitura e posa in opera di Modulo 8 ingressi digitali in tensione sia continua che alternata. Ingressi optoisolati e riferiti ad una tensione comune che può essere indipendente da quella di alimentazione. | cad | 338,06 | 2,72 | 4,95
1E.12.060.0200 | Fornitura e posa in opera di Modulo 8 ingressi a bilanciamento d'impedenza. Dispone di 8 ingressi digitali con linea a singolo / doppio bilanciamento d'impedenza per rilevare taglio cavo ed eventuale manomissione del punto di comando. | cad | 331,84 | 2,67 | 5,05
1E.12.060.0210 | Fornitura e posa in opera di Modulo 8 ingressi a bilanciamento d'impedenza. Dispone di 8 ingressi digitali con linea a singolo / doppio bilanciamento d'impedenza per rilevare taglio cavo ed eventuale manomissione del punto di comando. | cad | 306,96 | 2,47 | 5,46
1E.12.060.0220 | Fornitura e posa in opera di Modulo 8 uscite a triac (max 110V in corrente alternata) per il comando di teleruttori | cad | 375,38 | 3,02 | 4,46
1E.12.060.0230 | Fornitura e posa in opera di Modulo 8 uscite a relè. Le uscite sono ad una alimentazione comune che può essere indipendente da quella del sistema. Relè 12A - 250V resistivi | cad | 415,42 | 3,34 | 5,76
1E.12.060.0240 | Fornitura e posa in opera di Modulo 4 ingressi e 4 uscite a relè. Gli ingressi sono optoisolati e riferiti ad una tensione di alimentazione indipendente da quella del sistema. Le uscite sono riferibili ad una tensione esterna comune indipendente da quella di alimentazione. Relè 8A - 250V resistivi. | cad | 362,94 | 2,92 | 4,62
1E.12.060.0250 | Fornitura e posa in opera di Modulo 8 ingressi e 8 uscite a relè. Gli ingressi sono optoisolati e riferiti ad una tensione di alimentazione indipendente da quella del sistema. Le uscite sono riferibili ad una tensione esterna comune indipendente da quella di alimentazione. Relè 12A - 250V resistivi. | cad | 564,70 | 4,54 | 4,24
1E.12.060.0260 | Fornitura e posa in opera di Modulo controllo illuminazione ballast dimmerabili. Il modulo gestisce due gruppi di accensione indipendenti. Dispone di 4 ingressi optoisolati, 2 uscite 0-10V per regolazione e 2 uscite rellè per controllo ON/OFF. Relè 12A - 250V resistivi | cad | 406,48 | 3,27 | 4,12
1E.12.060.0270 | Fornitura e posa in opera di Modulo per termoregolazione. Il modulo dispone di 4 ingressi digitali optoisolati, 2 uscite relè e 2 ingressi analogici per sonde PT100 o PT1000. Relè 4A - 250V resistivi | cad | 415,42 | 3,34 | 5,76
1E.12.060.0280 | Fornitura e posa in opera di Modulo per termoregolazione. Il modulo dispone di 4 ingressi digitali optoisolati, 2 uscite relè e 2 ingressi analogici per sonde PT100 o PT1000. Relè 4A - 250V resistivi | cad | 626,90 | 5,04 | 3,82
1E.12.060.0300 | Fornitura e posa in opera di Modulo controllo camera. Costituito da un modulo da guida DIN (3m) per le connessioni alle apparecchiature e le utenze di camera. Il modulo consente la termoregolazione e la completa gestione dell'automazione camera fatta eccessione per il controllo accessi | cad | 300,74 | 2,42 | 5,57
1E.12.060.0310 | Fornitura e posa in opera di Modulo convertitore. Modulo convertitore di protocollo che permette il collegamento al bus di apparecchiature dotate di porta di connessione a standard DMX. | cad | 344,28 | 2,77 | 4,87
1E.12.060.0330 | Fornitura e posa in opera di Modulo pulsantiera. Il Modulo dispone sul fronntale di 8 pulsanti e ppermette la gestione di 8 diverse funnzioni. Ogni pulsante è dotato di led per la verifica dello stato di funzionamento | cad | 238,54 | 1,92 | 7,02
1E.12.060.0340 | Fornitura e posa in opera di Modulo transponder. Modulo controllo accessi, dispone di tre led di segnalazione, un pulsante di chiamata e due uscite relè. Relè 2A - 24V resistivi | cad | 369,16 | 2,97 | 4,54
1E.12.060.0350 | Fornitura e posa in opera di Modulo luxmetro che consente il controllo della luminosità ambientale completo di sensore lineare ad ampio spettro, con due ingressi digitali optoisolati ausiliari | cad | 325,62 | 2,62 | 5,14
1E.12.060.0360 | Fornitura e posa in opera di Modulo pilotaggio split dedicato al pilotaggio di impianti condizionamento con unità interne ad espansione diretta, con trasmettitore IR da frutto ad alta emissione in grado di riprodurre i comandi disponibili da telecomando e garantire il controllo remoto di unità che normalmente dispongono solamente di un telecomando IR. | cad | 344,28 | 2,77 | 4,87
1E.12.060.0370 | Fornitura e posa in opera di Modulo termostato per il controllo della temperatura ambiente completo di sonda di temmperatura e potenziometro per la regolazione che dispone di una usciita a relè e di due ingressi digitali optoisolati. Relè 2A - 24V | cad | 269,64 | 2,17 | 6,21
1E.12.060.0380 | Fornitura e posa in opera di Modulo sensore di umidità per misura di umidità relativa e temperatura ambiente completo di ingresso digitale a relè e di due ingressi digitali . Relè 2A - 24V | cad | 319,40 | 2,57 | 5,24
1E.12.060.0390 | Fornitura e posa in opera di Modulo di ingresso per sonde di temperatura ambiente che consente di trasmettere attraverso il bus, quattro valori di temperature rilevate da altrettante sonde PN NTC | cad | 369,16 | 2,97 | 4,54
1E.12.060.0400 | Fornitura e posa in opera di Modulo di visualizzazione numerica che consente la visualizzazione alfa numerica su un display a tre cifre a led rossi ad alta intensità, che dispone di una uscita per cicalino di allarme e di un ingresso per la tacitazione. | cad | 394,04 | 3,17 | 4,25
1E.12.060.0410 | Fornitura e posa in opera di Modulo di visualizzazione numerica che consente la visualizzazione alfanumerica su un display a sei cifre a led rossi ad alta intensità, per la segnalazione degli allarmi in impianti di chiamata, che dispone di una uscita per cicalino di allarme e di un ingresso per la tacitazione. | cad | 530,88 | 4,27 | 3,16
1E.12.060.0420 | Fornitura e posa in opera di Modulo 8 ingressi digitali da incasso per scatola 503. Ingressi optoisolati predisposto per il collegamento diretto dei frutti. | cad | 182,56 | 1,47 | 9,18
1E.12.060.0430 | Fornitura e posa in opera di Stazione metereologica da esterno IP55. Composto da anemometro, luxmetro e sensore pioggia. Con Anemometro: 0-50 Km/h risoluzione 0.50 m/s; Con Luxmetro: 100-25.000 lux risoluzione 10 lux. | cad | 593,08 | 4,77 | 2,82
1E.12.060.0440 | Fornitura e posa in opera di controllo accessi a llungo raggio in grado di rillevare un transito ad una distanza max. di 15m, con relè di appoggio per l'apertura varco | cad | 1.395,46 | 11,22 | 1,20
1E.12.060.0450 | Fornitura e posa in opera di modulo pulsanntiera industriale con tastiera ad otto pulsanti con led di segnalazione. Con grafica personalizzabile dall'utente | cad | 394,04 | 3,17 | 4,25
1E.12.060.0460 | Fornitura e posa in opera di convertitore di protocollo per interfaccia diretta al bus di qualsiasi apparecchiatura dotata di interfaccia MODBUS RTU | cad | 344,28 | 2,77 | 4,87
1E.12.060.0470 | Fornitura e posa in opera di pannello operatore touch tattile monocromatico da incasso. Con caratteristiche: 3.8" Ambra - Risoluzione 320x240 - 640Kb di Feprom - 96Kb di Sram - 1 Com RS232C - 6 Tasti Funzione | cad | 1.150,44 | 9,25 | 0,42
1E.12.060.0480 | Fornitura e posa in opera di touch screen tattile PC Win XP base da incasso. Caratteristica interfaccioa utennte con schermo tattile di tipo resistivo. Schermo TFT a colori a matrice attiva . Risoluzione 800 x 600 o 1024 x 768. Del Tipo: |  |  |  |
1E.12.060.0480.a | - 10.4" | cad | 4.932,20 | 39,65 | 0,10
1E.12.060.0480.b | - 15" | cad | 5.803,00 | 46,65 | 0,08
1E.12.060.0490 | Fornitura e posa in opera di modulo di comunicazione GSM collegato all'uscita di servizio seriale di un modulo master | cad | 698,82 | 5,62 | 2,40
1E.12.060.0500 | Fornitura e posa in opera di alimentatore AC/DC switiching in contenitore da guida DIN o da retroquadro. Dotati di protezione da sovraccarico, sovratemperatura interna e corto circuito. Del tipo: |  |  |  |
1E.12.060.0500.a | - 1.0 | cad | 139,02 | 1,12 | 12,05
1E.12.060.0500.b | - 2.5 | cad | 226,10 | 1,82 | 7,41
1E.12.060.0500.c | - 4.0 | cad | 269,64 | 2,17 | 6,21
1E.12.060.0500.d | - 6.5 | cad | 288,30 | 2,32 | 5,81
1E.12.060.0510 | Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura con sensore NTC ad alta precisione con allarme tecnico sul modulo di controllo in caso di avaria del sensore di temmperatura o dei suoi collegammenti o di temperatura ambiente inferiore a 5° o superiore a 40°. | cad | 45,72 | 0,37 | 36,64
1E.12.060.0520 | Fornitura e posa in opera di sonda PT100 a tre fili in classe di precisione "A" per rilievo temperatura ambiente, dotata di puntale alettato in alluminio anodizzato e scatola in ABS IP65 coompleta di pressacavo. | cad | 170,12 | 1,37 | 9,85
1E.12.060.0530 | Fornitura e posa in opera di scrocco simmetrico regolabile con apertura rradiale, incluso di soppressore per limitazione tennsione di spunto fino a 50V. Montaggio ad incasso per porte con apertura dx/sx. | cad | 76,82 | 0,62 | 21,80
1E.12.060.0540 | Fornitura di tessera badge in PVC bianco per lettore a trasponder in formato standard ISO. Del tipo: |  |  |  |
1E.12.060.0540.a | - tessera serigrafata a colori | cad | 26,10 |  |
1E.12.060.0540.b | - tessera neutra | cad | 9,94 |  |
1E.12.060.0550 | Fornitura e posa in opera di tessera transponder attivo per PN PASS. Dotato di batteria interna con autonomia 5 anni. | cad | 99,44 |  |
1E.12.070 | ACCESSORI |  |  |  |
1E.12.070.0010 | Adattatore RS 232 /USB | cad | 61,94 | 0,50 | 7,73
1E.12.070.0020 | Adattatore RS 232/TCP7IP | cad | 528,44 | 4,25 | 0,91
1E.12.070.0030 | Ballast dimmerabile 1-10V 2x18/36W | cad | 117,64 | 0,95 | 8,13
1E.12.070.0040 | Ballast dimmerabile 1-10V 2x58W | cad | 117,64 | 0,95 | 8,13
1E.12.080 | SOFTWARE |  |  |  |
1E.12.080.0010 | Pagine grafiche | cad | 615,29 |  |
1E.12.080.0020 | Pagine Touch | cad | 348,04 |  |
1E.12.080.0030 | Software di sviluppo e supervisione PnLink Pro | cad | 522,06 |  |
1E.12.080.0040 | Software di supervisione in grafica libera PnIlnk Pro | cad | 1.019,26 |  |
1E.12.080.0050 | Software di gestione alberghiera | cad | 1.019,26 |  |
1E.12.080.0060 | Software di gestione alberghiera avanzata fino a 40 camere | cad | 2.088,24 |  |
1E.12.080.0070 | Software di gestione alberghiera avanzata fino a 80 camere | cad | 3.032,92 |  |
1E.12.080.0080 | Software di gestione alberghiera avanzata fino a 200 camere | cad | 5.220,60 |  |
1E.12.080.0090 | Software di gestione accessi | cad | 1.019,26 |  |