Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

2C.04 - Opere in c.a. - piccola manutenzione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2C.04 | OPERE IN CEMENTO ARMATO - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle norme vigenti per le strutture in cemento armato; data la situazione specifica di piccola manutenzione e produzione di impasto, si è ritenuto utile indicare i dosaggi minimi di cemento che con una buona lavorazione possono garantire l'ottenimento delle resistenze caratteristiche richieste. |  |  |  |
2C.04.010 | MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.010.0010 | Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.010.0010.a | - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento) | m³ | 177,13 | 0,71 | 18,88
2C.04.010.0010.b | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 185,78 | 0,75 | 18,01
2C.04.010.0020 | Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.010.0020.a | - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento) | m³ | 137,29 | 0,55 | 24,36
2C.04.010.0020.b | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 144,99 | 0,58 | 23,07
2C.04.020 | FONDAZIONI NON ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.020.0010 | Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.020.0010.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 190,99 | 0,77 | 19,71
2C.04.020.0010.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 197,94 | 0,80 | 19,02
2C.04.020.0020 | Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.020.0020.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 150,20 | 0,60 | 25,06
2C.04.020.0020.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 157,90 | 0,63 | 23,84
2C.04.030 | FONDAZIONI ARMATE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.030.0010 | Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.030.0010.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 206,59 | 0,83 | 24,29
2C.04.030.0010.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 213,53 | 0,86 | 23,50
2C.04.030.0020 | Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.030.0020.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 165,79 | 0,67 | 30,27
2C.04.030.0020.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 173,50 | 0,70 | 28,92
2C.04.040 | MURI LEGGERMENTE ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.040.0010 | Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.040.0010.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 199,38 | 1,60 | 22,23
2C.04.040.0010.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 206,33 | 1,66 | 21,48
2C.04.040.0020 | Muri non armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.040.0020.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 158,57 | 1,27 | 27,95
2C.04.040.0020.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 166,28 | 1,34 | 26,65
2C.04.050 | MURI ARMATI - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.050.0010 | Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.050.0010.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 211,87 | 1,70 | 25,66
2C.04.050.0010.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 218,82 | 1,76 | 24,84
2C.04.050.0020 | Muri armati in conglomerato cementizio realizzati mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 l, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.050.0020.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 171,07 | 1,38 | 31,78
2C.04.050.0020.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 178,76 | 1,44 | 30,41
2C.04.060 | PILASTRI, TRAVI, RAMPE - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.04.060.0010 | Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.060.0010.a | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 234,62 | 3,77 | 28,52
2C.04.060.0010.b | - C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento) | m³ | 246,77 | 3,96 | 27,11
2C.04.060.0020 | Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera da 250 l., con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
2C.04.060.0020.a | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 194,53 | 3,13 | 34,40