Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

ME.08 - Antintrusione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
ME.08 | ANTINTRUSIONE |  |  |  |
ME.08.010 | CENTRALI |  |  |  |
ME.08.010.0010 | Centrale di controllo a 8 zone liberamente programmabili conforme alla certificazione IMQ II Liv. Comandata da tastiera con display a LCD da 2 righe per 16 caratteri o da tastiera a 8 led per un numero max di 8 tastiere per ogni area. 2 aree. Combinatore telefonico integrato con almeno 6 numeri selezionabili per area e/o evento. Modulo a sintesi vocale ad innesto opzionale. Monitor di linea telefonica in tensione e corrente. Telegestibile. Minimo 20 tipi di zona pre-programmati e personalizzabili, 40 utenti, ciascuno con un codice PIN e un nome. 1 codice di anticoercizione (duress). Memoria di 512 eventi con data, ora, evento, causa dell'evento e numero dell' area. Autoinserimento programmabile. Minimo 4 uscite a bordo per collegamento ponte radio, possibilità di collegamento di sensori fumo a 2 o 4 fili. Uscita per driver sirena o comando in tensione. Programmazione e assistenza remoti o locali, tramite computer. Test dinamico della batteria. Gestione del protocollo x-10 per Home-automation tramite modulo opzionale. Contenitore in policarbonato. Esclusa tastiera di comando ME.08.010.0040 e batteria | cad | 237,41 |  |
ME.08.010.0020 | Centrale di controllo a microprocessore: 8 zone cablate, liberamente programmabili, espandibile a 48 zone sia via radio che via filo. 4 aree, ognuna con inserimento parziale e totale. Comandata da tastiera remota a LED o con display LCD a due righe da 16 caratteri. Possibilità di collegare fino a 32 tastiere. 2 uscite open collector e 2 uscite a relè liberamente programmabili. Combinatore telefonico digitale e modem integrati. Telegestibile. 99 codici utente. 4 aree. Memoria di 512 eventi. Autoinserimento. Test dinamico della batteria. In contenitore in policarbonato che consente l'installazione del modulo radio direttamente all'interno del contenitore della centrale, senza che si vedano le antenne dall'esterno. Esclusa tastiera di comando ME.08.010.0040 e batteria. | cad | 407,87 |  |
ME.08.010.0030 | Centrale di controllo a microprocessore conforme alla certificazione IMQ II Liv.: 8 zone cablate a bordo, liberamente programmabili, espandibile fino a 168 zone sia via radio che via filo. Comandata da tastiera remota a LED o con display LCD a due righe da 16 caratteri. Possibilità di collegare fino a 32 moduli incluso le tastiere. Fino a 15 lettori di prossimità. Minimo 2 uscite open collector e 2 uscite a relè liberamente programmabili. Combinatore telefonico digitale e modem integrati. Telegestibile. Almeno 99 codici utente. 8 aree. Memoria di 512 eventi. Autoinserimento. Test dinamico della batteria. In capiente contenitore metallico equipaggiato di trasformatore da 50VA. Esclusa tastiera di comando ME.08.010.0010 o ME.08.010.0020 e batteria. | cad | 597,76 |  |
ME.08.010.0040 | Modulo di espansione a 8 ingressi per la centrale antintrusione ME.08.010x. Distanza max dalla centrale 800mt, in contenitore di policarbonato | cad | 74,56 |  |
ME.08.020 | TASTIERE E ORGANI DI COMANDO |  |  |  |
ME.08.020.0010 | Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie : |  |  |  |
ME.08.020.0010.a | - a parete in contanitore da incasso | cad | 123,11 |  |
ME.08.020.0010.b | - tastiera con display a LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri a scorrimento per la programmazione e gestione per centrali anti intrusione. Omologazione IMQ II Livello. Dotata di menù guidato che la rende semplice da usare e da programmare. Nomi di zona e di area personalizzabili. Supporto multilingua. 3 LED di indicazione di stato di sistema, tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco. | cad | 210,12 |  |
ME.08.020.0010.c | - tastiera a 8 LED per la programmazione e gestione per centrali anti intrusione. Omologazione IMQ II Livello. Dotata di 3 LED di indicazione di stato di sistema e 12 LED per la visualizzazione delle zone. Tasti funzione programmabili. Contenitore in ABS bianco. | cad | 105,53 |  |
ME.08.020.0020 | Lettore remoto nelle seguenti tipologie : |  |  |  |
ME.08.020.0020.a | - di chiavi o tessere a trasponder in versione da incasso | cad | 124,30 |  |
ME.08.020.0020.b | - di chiavi o tessere di prossimità, collegabile direttamente al bus di comunicazione delle centrali ad una distanza massima dalla centrale di 800 metri. Portata di lettura tipica di 6 - 8 cm. Il lettore è dotato di sensore ottico antirimozione ed integra due LED, uno verde ed uno rosso. Il medesimo lettore è inoltre dotato di uscita open collector programmabile ed è disponibile con cover di diversi colori: bianca, beige, rossa, grigia e nera. Il circuito elettronico del lettore è completamente ricoperto da resina sintetica resistenze agli agenti atmosferici. | cad | 267,12 |  |
ME.08.020.0030 | Chiave di prossimità in fibra di vetro, fornito in confezione da 10 pezzi, a forma di portachiave con tecnologia prossimità, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. La chiave può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata | cad | 125,82 |  |
ME.08.020.0040 | Tessera di prossimità, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. Fornita in confezione da 10 pezzi. Omolog. IMQ II liv. La tessera può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata. | cad | 109,85 |  |
ME.08.020.0050 | Attivatore per chiave elettronica completo di scheda di decrittografia | cad | 117,47 |  |
ME.08.020.0060 | Chiave elettronica per attivatore | cad | 20,64 |  |
ME.08.030 | SENSORI |  |  |  |
ME.08.030.0010 | Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione volumetrica. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione con elaborazione del segnale in tecnologia 4D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Completo di tamper antistrappo. Omologato IMQ I livello e II livello. Nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.08.030.0010.a | - rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione volumetrica fino a 12 metri con 7 tende integrali. Circuito elettronico ad innesto per una semplice installazione e manutenzione. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Omologato IMQ I livello e II livello con accessorio ME.08.030.0110. | cad | 47,51 |  |
ME.08.030.0010.b | - rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione volumetrica fino a 16 metri con 9 tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Omologato IMQ I livello e II livello con accessorio ME.08.030.0110. | cad | 91,81 |  |
ME.08.030.0010.c | - rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con dispositivo di antimascheramento AM a raggi infrarossi attivo AIR con protezione volumetrica fino a 16 metri con 9 tende integrali. Segnalazione automatica dei tentativi di antimascheramento con reset e funzione di autotest. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Fornito in versione con memoria di allarme. Omologato IMQ I livello e II livello con accessorio ME.08.030.0110. | cad | 98,41 |  |
ME.08.030.0010.d | - rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con dispositivo di antimascheramento a raggi infrarossi attivo con protezione volumetrica fino a 16 metri con 9 tende integrali. Segnalazione automatica dei tentativi di antimascheramento con reset e funzione di autotest. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Fornito in versione con memoria di allarme. Omologato IMQ I livello e II livello con accessorio ME.030.0110. | cad | 139,13 |  |
ME.08.030.0010.e | - rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con dispositivo di antimascheramento a raggi infrarossi attivo con protezione a lunga portata con 1 tenda integrale fino a 25 metri per 5 metri di altezza. Segnalazione automatica dei tentativi di antimascheramento con reset e funzione di autotest. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione con elaborazione del segnale in tecnologia 4D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Fornito in versione con memoria di allarme. Omologato IMQ I livello e II livello con accessorio ME.08.030.0110. | cad | 162,78 |  |
ME.08.030.0010.f | - rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione mista: volumetrica fino a 20 metri con 11 tende integrali ed a lunga portata con 1 tenda integrale fino a 60 metri. Dotato di esclusiva protezione antimascheramento a doppio canale. Ottica a specchio di precisione ad alta densità. Elaborazione del segnale con analisi vettoriale, multidimensionale grazie alla quale il sensore è in grado di riconoscerre la direzione del movimento. Completo di tamper antistrappo. Omologato IMQ II livello. Conforme alla normativa EN50131-2-2. | cad | 282,17 |  |
ME.08.030.0020 | Rivelatore infrarosso passivo da incasso entro scatola a 3 posti. | cad | 99,10 |  |
ME.08.030.0030 | Rivelatore a microonde da parete ,tipo: |  |  |  |
ME.08.030.0030.a | - convenzionale portata 2-13 m (frequenza 9,9 GHz) | cad | 195,94 |  |
ME.08.030.0030.b | - convenzionale portata 2-13 m (frequenza 10,525 GHz) | cad | 195,94 |  |
ME.08.030.0030.c | - per sistemi seriali portata 2-13 m (frequenza 9,9 GHz) | cad | 205,44 |  |
ME.08.030.0030.d | - per sistemi seriali portata 2-13 m (frequenza 10,525 GHz) | cad | 205,44 |  |
ME.08.030.0040 | Rivelatore a microonde da incasso entro scatole a 3 posti (escluso supporti e placche) tipo: |  |  |  |
ME.08.030.0040.a | - convenzionale portata 2-8 m (frequenza 9,9 GHz) | cad | 139,30 |  |
ME.08.030.0040.b | - per sistemi seriali portata 2-8 m (frequenza 9,9 GHz) | cad | 141,82 |  |
ME.08.030.0050 | Rivelatore intelligente a doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Sensore infrarossi con tende integrali. Ottica a specchio di precisione con tende a focale continua. Circuito ASIC di nuova generazione a doppia tecnologia con elaborazione del segnale in tecnologia 4D. PIR con sistema Autofocus di controllo della copertura. Elaborazione a doppia tenda per gli ambienti difficili. Modulo a microonde di altà qualità con antenne doppie contrapposte a bassa emissione di potenza (0,005 uW/cm a 1 mt) con controllo distanza del movimento DoM. Circuito elettronico ad innesto. Funzione integrata di fine linea/doppio bilanciamento. Completo di tamper antistrappo. Omologato IMQ I livello e II livello. Nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.08.030.0050.a | - protezione volumetrica fino a 12 m | cad | 116,85 |  |
ME.08.030.0050.b | - protezione volumetrica fino a 16 m | cad | 159,48 |  |
ME.08.030.0050.c | - protezione volumetrica fino a 20 m | cad | 197,26 |  |
ME.08.030.0060 | Barriera ad infrarossi attivi per esterno, dotata di 4 canali selezionabili, riscaldatore incorporato con termostato e disqualifica. Di semplice allineamento, è adatta per il montaggio da esterno oppure in colonne modulari di altezza fino a 3 metri, caratterizzate da una visuale a 180° o 360° senza punti ciechi. Nelle seguenti tipologie: |  |  |  |
ME.08.030.0060.a | - a doppio raggio con portata all'esterno di 50 m | cad | 520,30 |  |
ME.08.030.0060.b | - a doppio raggio con portata all'esterno di 100 m | cad | 567,75 |  |
ME.08.030.0060.c | - a quadruplo raggio con portata all'esterno di 50 m | cad | 788,55 |  |
ME.08.030.0060.d | - a quadruplo raggio con portata all'esterno di 100 m | cad | 946,24 |  |
ME.08.030.0060.e | - a quadruplo raggio con portata all'esterno di 200 m | cad | 1.103,96 |  |
ME.08.030.0070 | Accessori per barriere a infrarossi: |  |  |  |
ME.08.030.0070.a | - alimentatore per colonne da 12 VCA - 1A e 12 VCC - 500 mA; può essere installato direttamente nelle colonne per garantire la corretta alimentazione di raggi e riscaldatori. Dotato di alloggiamento per batteria. | cad | 294,78 |  |
ME.08.030.0070.b | - basamento per colonne. Resistente a venti di velocità superiore ai 150 km/h. 4 supporti di ancoraggio inclusi. | cad | 324,26 |  |
ME.08.030.0080 | Barriere ad infrarossi attivi per interni. Nelle tipologie: |  |  |  |
ME.08.030.0080.a | - mini barriera con 2 raggi H = 0,50 m. Omolog. IMQ III Liv. | cad | 214,57 |  |
ME.08.030.0080.b | - mini barriera con 4 raggi H = 1,00 m. Omolog. IMQ III Liv. | cad | 244,59 |  |
ME.08.030.0090 | Barriera a microonde paraboliche. Frequenza di lavoro a 10.5GHz a 4 canali. Potenza RF 20-500 mW E.I.R.P. Tensione di alimentazione nominale 19 Vac. Alloggiamento per batteria a 12Vcc 2Ah. Regolazione manuale della sensibilità ed integrazione. Escluso palo di supporto. Nelle tipologie: |  |  |  |
ME.08.030.0090.a | - portata nominale 50 m | cad | 1.473,91 |  |
ME.08.030.0090.b | - portata nominale 100 m | cad | 1.768,69 |  |
ME.08.030.0100 | Rivelatori elettronici di liquidi: |  |  |  |
ME.08.030.0100.a | - rivelatore di liquidi autonomo. Uscita a relè NA/NC. Alimentazione 12/24Vcc. | cad | 64,80 |  |
ME.08.030.0100.b | - interfaccia per rivelatori di liquidi completa di sonda per applicazione sotto tappeti. Fornita con batteria al litio con durata approssimativa di 10/15 anni. Possibilità di collegare fino a 4 sensori. | cad | 114,02 |  |
ME.08.030.0110 | Sensori perimetrali, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.08.030.0110.a | - contatto magnetico in alluminio per installazione a pavimento. GAP 75 mm. Completo di cavo armato. Omologato IMQ I Liv. | cad | 45,40 |  |
ME.08.030.0110.b | - contatto magnetico in alluminio anodizzato per installazione a giorno. GAP 75 mm. Completo di cavo armato. | cad | 68,50 |  |
ME.08.030.0110.c | - contatto magnetico di colore bianco, a giorno, con cavo. GAP 15 mm. Omologato IMQ I liv. | cad | 13,79 |  |
ME.08.030.0110.d | - contatto magnetico in alluminio anodizzato ad alta sicurezza. Tripla polarizzazione. GAP da 5 a 15 mm. Completo di cavo armato. Omologato IMQ II° Liv. | cad | 195,05 |  |
ME.08.030.0110.e | - contatto magnetico ad incasso per porte in ferro con cavo. GAP 9 mm. | cad | 23,85 |  |
ME.08.030.0110.f | - contatto magnetico ad incasso ed a giorno con cavo. GAP 12 mm. | cad | 13,48 |  |
ME.08.030.0110.g | - sensore inerziale d'urto autonomo. Copertura max fino a 6 m. Provvisto di scheda elettronica di analisi interna con regolazione di sensibilità per l'attacco singolo e conteggio degli impulsi (da 1 a 9). Test selezionabile. Fornito con uscita a relè e indicatore a LED. | cad | 71,42 |  |
ME.08.030.0110.h | - contatto a fune per tapparelle completo di scheda d'analisi. | cad | 36,59 |  |
ME.08.030.0110.i | - contatto ad azionamento meccanico (asta oscillante) con eccentrico a leva e comando a mezzo di contatto reed. | cad | 20,79 |  |
ME.08.030.0110.j | - microfono selettivo per caveaux, casseforti e pareti. Omologato IMQ II e III Liv. | cad | 229,39 |  |
ME.08.030.0110.k | - sensore inerziale con trimmer per la regolazione della sensibilità con contatto magnetico e batteria al litio. | cad | 72,84 |  |
ME.08.030.0110.l | - sensore di rottura vetro a doppia tecnologia, portata 3 metri, con contatto magnetico. | cad | 78,02 |  |
ME.08.040 | AVVISATORI |  |  |  |
ME.08.040.0010 | Sirena per interni, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.08.040.0010.a | - sirena da interno ad un tono in ABS di colore bianco. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120mA). Potenza sonora di 101 dB a 1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura. | cad | 40,50 |  |
ME.08.040.0010.b | - sirena da interno ad un tono in ABS di colore bianco. Fornita con lampeggiante. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120 mA). Potenza sonora di 101 dB a 1m. Fornita con tamper antistrappo e apertura. | cad | 53,42 |  |
ME.08.040.0010.c | - sirena da interno autoalimentata ad uno o due toni in ABS di colore bianco. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120 mA). Potenza sonora di 101 dB a 1m. Fornita con tamper antistrappo e apertura. Comprensiva di batteria. | cad | 89,85 |  |
ME.08.040.0020 | Sirena per esterni, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.08.040.0020.a | - autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio | cad | 106,50 |  |
ME.08.040.0020.b | - autoalimentata piezoelettrica con lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio | cad | 132,15 |  |
ME.08.040.0020.c | - per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio | cad | 113,72 |  |
ME.08.040.0020.d | - per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica con lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio | cad | 139,32 |  |
ME.08.050 | COMBINATORI TELEFONICI |  |  |  |
ME.08.050.0010 | Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico, alimentazione 12 Vdc, con le seguenti caratteristiche minime: 4 canali di allarme + batteria bassa, 2 canali di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio comune + batteria bassa + stato impianto + guasto linea + stato uscita rele'. Possibilita' di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto e ultimo allarme. Comprensivo di accumulatore da 2,2Ah. Assorbimento: 60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo basso livello di alimentazione. | cad | 282,54 |  |
ME.08.050.0020 | Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico con interfaccia e modulo GSM inclusa alimentazione 12 Vdc, con le seguenti caratteristiche minime: 4 canali di allarme + batteria bassa, 2 canali di blocco, 4 messaggi di allarme + messaggio comune + batteria bassa + stato impianto + guasto linea + stato uscita rele'. Possibilita' di attivazione remota tramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto e ultimo allarme. Comprensivo di accumulatore da 2,2Ah. Assorbimento: 60 mA. Numero canali : 4+ canale controllo basso livello di alimentazione. | cad | 482,65 |  |
ME.08.050.0030 | Modulo a sintesi vocale con alloggiamento all'interno delle centrali antintrusione. Il modulo dovrà consentire l'invio di massimo 15 messaggi vocali personalizzabili su un massimo di 6 utenze telefoniche. | cad | 102,03 |  |
ME.08.050.0040 | Modulo GSM/GPRS GPRS per centrali antintrusione. Può essere utilizzato come backup di linea telefonica, consente l'invio degli allarmi con tutti i protocolli supportati dalla centrale, inoltre consente la telegestione su linea GSM. Viene alimentato dalla centrale e collegato direttamente alla batteria per fornire la corrente di spunto necessaria. | cad | 431,27 |  |
ME.08.060 | ALIMENTAZIONE |  |  |  |
ME.08.060.0010 | Alimentatori in versione a giorno, ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.08.060.0010.a | - 1,3 A tensione di uscita 13,8 V | cad | 100,07 |  |
ME.08.060.0010.b | - 4,5 A tensione di uscita 13,8 V | cad | 203,17 |  |
ME.08.060.0010.c | - 0,7 A tensione di uscita 27,6 V | cad | 100,07 |  |
ME.08.060.0010.d | - 2,5 A tensione di uscita 27,6 V | cad | 224,05 |  |
ME.08.060.0020 | Alimentatori in contenitore metallico, tensione in uscita 1,8 V, ingresso per test batteria, uscita presenza rete e stato batteria, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.08.060.0020.a | - 1,3 A tensione di uscita 13,8 V | cad | 149,66 |  |
ME.08.060.0020.b | - 4,5 A tensione di uscita 13,8 V | cad | 249,72 |  |
ME.08.060.0020.c | - 0,7 A tensione di uscita 27,6 V | cad | 149,66 |  |
ME.08.060.0020.d | - 2,5 A tensione di uscita 27,6 V | cad | 270,51 |  |
ME.08.060.0030 | Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.08.060.0030.a | - 6 V, 1,2 Ah | cad | 14,80 |  |
ME.08.060.0030.b | - 9 V, 0,5 Ah | cad | 22,63 |  |
ME.08.060.0030.c | - 12 V, 0,7 Ah | cad | 34,98 |  |
ME.08.070 | CAVI |  |  |  |
ME.08.070.0010 | Cavi non schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.08.070.0010.a | - 2 conduttori sez. 0,22 mm² | m | 0,18 |  |
ME.08.070.0010.b | - 4 conduttori sez. 0,22 mm² | m | 0,26 |  |
ME.08.070.0010.c | - 6 conduttori sez. 0,22 mm² | m | 0,44 |  |
ME.08.070.0010.d | - 2 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 0,75 mm² | m | 0,52 |  |
ME.08.070.0010.e | - 4 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 0,75 mm² | m | 0,61 |  |
ME.08.070.0010.f | - 6 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 0,75 mm² | m | 0,78 |  |
ME.08.070.0020 | Cavi schermati per il collegamento delle apparecchiature, nelle tipologie: |  |  |  |
ME.08.070.0020.a | - 4 conduttori sez. 0,22 mm² | m | 0,36 |  |
ME.08.070.0020.b | - 6 conduttori sez. 0,22 mm² | m | 0,52 |  |
ME.08.070.0020.c | - 2 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 0,75 mm² | m | 0,61 |  |
ME.08.070.0020.d | - 2 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 1 mm² | m | 0,96 |  |
ME.08.070.0020.e | - 4 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 0,75 mm² | m | 0,69 |  |
ME.08.070.0020.f | - 6 conduttori sez. 0,22 mm² + 2 conduttori sez. 0,75 mm² | m | 0,96 |  |
ME.08.080 | IMPIANTI ELETTROACUSTICI |  |  |  |
ME.08.080.0010 | Centrale di diffusione sonora |  |  |  |
ME.08.080.0010.a | - modulo base: costituita da sinto - lettore amplificato con lettore di cassette, con amplificatore incorporato da 120 W di potenza, 2 uscite di potenza settabili 22V/4 Ohm; 70V/40 Ohm; 100V. Protezione elettronica sullo stadio finale, sintonizzatore AM - FM con memorie. Generatore di segnale di preavviso, circuito di priorità per diffondere gli annunci con sospensione automatica del sottofondo musicale. Dotata di 4 ingressi separati con controllo volumi indipendenti (3 microfoni e 1 lettore CD, controllo volume e toni, antenne AM/FM a corredo). | cad | 759,63 |  |
ME.08.080.0010.b | - modulo superiore: da tavolo per diffusori amplificati, completa di: sintonizzatore FM con ricerca e messa in memoria fino a 5 stazioni; altoparlante monitor incorporato; display LCD per il controllo delle funzioni; seleziona 8 zone di diffusori (ampliabili fino a 32); regolazione delle zone indipendenti e visualizzazione degli stessi; microfono incorporato; n. 2 uscite aux; alimentatore. | cad | 2.461,59 |  |
ME.08.080.0020 | Complementi |  |  |  |
ME.08.080.0020.a | - alimentatore da incasso per centrale di sintonizzazione, montato su frontale in alluminio, trasformatore di disaccoppiamento e stabilizzatore di tensione, potenza 100 W: | cad | 89,27 |  |
ME.08.080.0020.b | - modulo di comando amplificato locale, da incasso (3 posti), da collegare a centrale multi - ambiente, potenza 10 W, selezione digitale canali, visualizzazione canale selezionato, regolazione elettronica volume, interruttore ON/OFF, da collegare a diffusori passivi 4÷16 Ohm. | cad | 38,56 |  |
ME.08.080.0030 | Base microfonica da tavolo per l'impiego con centrali tipo sinto - lettori o amplificatori di potenza, costituita da: |  |  |  |
ME.08.080.0030.a | - microfono dinamico unidirezionale, cardoide, tasto di inserzione; braccio flessibile corpo in materiale plastico antiurto; cavo di collegamento provvisto di connettore. | cad | 89,53 |  |
ME.08.080.0030.b | - microfono dinamico unidirezionale, cavo di collegamento provvisto di connettore, base da pavimento con asta telescopica e adattatore supporto microfono. | cad | 107,21 |  |
ME.08.080.0030.c | - radio microfono composto da: microfono dinamico cardoide; trasmettitore con frequenza 170 ÷ 240 MHz, modulazione FM; alimentazione con pila a 9V, durata di esercizio 10 ore; ricevitore da tavolo a doppia frequenza con 2 antenne integrate, massima sicurezza di ricezione. | cad | 233,09 |  |
ME.08.080.0040 | Altoparlante magnetodinamico in custodia di materiale termoplastico completo di trasformatore di linea: |  |  |  |
ME.08.080.0040.a | - potenza 4 W | cad | 47,52 |  |
ME.08.080.0040.b | - potenza 6 W | cad | 72,20 |  |
ME.08.080.0040.c | - potenza 10 W | cad | 118,46 |  |
ME.08.080.0050 | Altoparlante magnetodinamico in custodia da incassare nelle controsoffittature o da montare su pannelli afoni, completo di trasformatore di linea : |  |  |  |
ME.08.080.0050.a | - potenza 6 W | cad | 52,66 |  |
ME.08.080.0050.b | - potenza 12 W | cad | 83,67 |  |
ME.08.080.0060 | Altoparlante bidirezionale in custodia di materiale termoplastico per fissaggio a parete completo di trasformatore di linea, potenza 6 W: | cad | 89,14 |  |
ME.08.080.0070 | Altoparlante pensile in custodia di materiale termoplastico con fissaggio a soffitto, potenza 2,5÷20 W. | cad | 126,84 |  |
ME.08.080.0080 | Diffusore acustico a tenuta stagna provvisto di commutatore esterno per la regolazione della potenza diffusa (5 posizioni + Off). Corpo in alluminio estruso verniciato a fuoco con griglia frontale per protezione in metallo. Sistema a due vie con altoparlante ellittico a gamma estesa e tweeter a cono ad alta efficienza. Potenza nominale 10 W. | cad | 190,26 |  |
ME.08.080.0090 | Diffusore acustico con potenza 6/10 W regolabile tramite trimmer semifisso, realizzato in ABS. |  |  |  |
ME.08.080.0090.a | - da incasso a soffitto | cad | 51,25 |  |
ME.08.080.0090.b | - da incasso a parete o soffitto, con griglia metallica di protezione | cad | 81,38 |  |
ME.08.080.0090.c | - alimentatore in grado di fornire tensione a 20 diffusori amplificati da 10 W e relativa centrale, in versione da parete provvisto di staffa, completo di protezione a fusibile sul primario e elettronica sulle uscite. | cad | 371,09 |  |
ME.08.080.0100 | Diffusore acustico passivo con custodia in ABS, griglia metallica di protezione metallica, altoparlante bicono a sospensione pneumatica: |  |  |  |
ME.08.080.0100.a | - da incasso a parete o a soffitto con potenza 20W/4Ohm | cad | 37,58 |  |
ME.08.080.0100.b | - sporgente con potenza 4W/4Ohm | cad | 56,47 |  |
ME.08.080.0110 | Colonna sonora a linee di suono in custodia metallica per fissaggio a parete mediante dispositivo a snodo completa di traslatore di linea della potenza di 12W/500 Ohm 24W/1KOhm: | cad | 111,87 |  |
ME.08.080.0120 | Colonna sonora a linee di suono ma in custodia di legno o di materiale termoplastico per fissaggio a parete mediante dispositivo a snodo completa di traslatore di linea: |  |  |  |
ME.08.080.0120.a | - colonna sonora da 16 W | cad | 140,78 |  |
ME.08.080.0120.b | - colonna sonora da 24 W | cad | 184,61 |  |
ME.08.080.0120.c | - colonna sonora da 32 W | cad | 226,62 |  |
ME.08.080.0130 | Proiettore di suono con trasformatore di linea e supporto snodato, potenza di 20 W: | cad | 97,88 |  |
ME.08.080.0140 | Dispositivo attenuatore da incasso per regolare la potenza acustica di uno o più diffusori tramite commutatore rotativo: |  |  |  |
ME.08.080.0140.a | - per impianti a tensione costante 100V, carico massimo 30W | cad | 44,65 |  |
ME.08.080.0140.b | - per impianti a impedenza costante (impedenza complessiva 4 Ohm) | cad | 36,50 |  |
ME.08.080.0150 | Diffusore sonoro a tromba a profilo rientrante in materiale termoplastico dotato di unità magnetodinamica e trasformatore di linea, protetto dagli agenti atmosferici: |  |  |  |
ME.08.080.0150.a | - potenza 20 W | cad | 67,52 |  |
ME.08.080.0150.b | - potenza 30 W | cad | 78,57 |  |
ME.08.080.0160 | Trasformatore di linea per colonne sonore e diffusori acustici: |  |  |  |
ME.08.080.0160.a | - potenza max 4 W | cad | 11,18 |  |
ME.08.080.0160.b | - potenza max 6 W | cad | 23,67 |  |
ME.08.080.0160.c | - potenza max 12 W | cad | 36,16 |  |
ME.08.080.0160.d | - potenza max 50 W | cad | 48,66 |  |
ME.08.080.0170 | Unità magnetodinamiche per diffusori a tromba: |  |  |  |
ME.08.080.0170.a | - potenza con trasformatore da 20 W | cad | 137,57 |  |
ME.08.080.0170.b | - potenza con trasformatore da 30 W a tenuta stagna | cad | 169,33 |  |
ME.08.080.0170.c | - potenza senza trasformatore da 50 W a tenuta stagna | cad | 135,93 |  |
ME.08.080.0170.d | - potenza con trasformatore da 50 W a tenuta stagna | cad | 247,62 |  |
ME.08.080.0180 | Diffusore a tromba senza unità dinamica in alluminio, per montaggi a tenuta stagna completo di staffa di supporto, dimensioni Ø 450 x 550 mm. | cad | 222,00 |  |
ME.08.080.0190 | Sistema interfonico per comunicazioni attraverso vetri di sicurezza. | cad | 864,17 |  |
ME.08.080.0200 | Amplificatore in custodia metallica per appoggio a tavolo o per montaggio in armadio tipo rack modulare da 19" con preamplificatore incorporato per 2 o più ingressi linee micro a bassa impedenza miscelabili con canale musica per ingressi selezionabili fono - registratore. |  |  |  |
ME.08.080.0200.a | - potenza 60 W | cad | 739,39 |  |
ME.08.080.0200.b | - potenza 120 W | cad | 810,40 |  |
ME.08.080.0200.c | - potenza 200 W | cad | 1.654,24 |  |
ME.08.080.0210 | Unità di potenza in custodia metallica per appoggio a tavolo o per montaggio in armadio a rack di 19". |  |  |  |
ME.08.080.0210.a | - potenza 60 W | cad | 609,47 |  |
ME.08.080.0210.b | - potenza 120 W | cad | 707,29 |  |
ME.08.080.0210.c | - potenza 200 W | cad | 1.491,61 |  |
ME.08.080.0220 | Preamplificatore adatto a pilotare unità di potenza con 4 ingressi microfonici ad alta sensibilità . | cad | 743,69 |  |
ME.08.080.0230 | Lettore multi CD: possibilità di inserimento di 5 CD, memorizzazione di una sequenza di brani tratti dai vari CD; completi di supporto rack. | cad | 689,87 |  |
ME.08.080.0240 | Piastra a doppia cassetta, con possibilità di duplicazione continua ed ad alta velocità. Funzione autoreverse, riproduzione su entrambe i lati della cassetta. Sistema di attenuazione fruscio Dolby B/C. | cad | 641,39 |  |
ME.08.080.0250 | Sintonizzatore digitale AM/FM a sintesi di frequenza, con ricezione stabile ed esente da disturbi, possibilità di memorizzazione di stazioni, ricezione stereo, sintonia manuale ed automatica, display a cristalli liquidi e retroilluminato, antenna incorporata e antenna esterna, livello di uscita regolabile: | cad | 488,81 |  |
ME.08.080.0260 | Contenitori rack: |  |  |  |
ME.08.080.0260.a | - 8 unità | cad | 247,15 |  |
ME.08.080.0260.b | - 12 unità | cad | 280,07 |  |
ME.08.080.0260.c | - 16 unità | cad | 320,68 |  |
ME.08.080.0260.d | - 20 unità | cad | 355,04 |  |
ME.08.080.0260.e | - 24 unità | cad | 391,67 |  |
ME.08.080.0260.f | - 30 unità | cad | 410,49 |  |
ME.08.080.0260.g | - 36 unità | cad | 559,71 |  |
ME.08.080.0260.h | - 42 unità | cad | 620,95 |  |
ME.08.080.0270 | Porta in cristallo per contenitori rack: |  |  |  |
ME.08.080.0270.a | - 8 unità | cad | 194,36 |  |
ME.08.080.0270.b | - 12 unità | cad | 224,00 |  |
ME.08.080.0270.c | - 16 unità | cad | 247,81 |  |
ME.08.080.0270.d | - 20 unità | cad | 260,96 |  |
ME.08.080.0270.e | - 24 unità | cad | 283,79 |  |
ME.08.080.0270.f | - 30 unità | cad | 310,18 |  |
ME.08.080.0270.g | - 36 unità | cad | 362,65 |  |
ME.08.080.0270.h | - 42 unità | cad | 417,21 |  |
ME.08.080.0280 | Presa microfonica da pannello: |  |  |  |
ME.08.080.0280.a | - 3 poli | cad | 2,48 |  |
ME.08.080.0280.b | - 5 poli | cad | 2,09 |  |
ME.08.080.0290 | Spina microfonica terminale: |  |  |  |
ME.08.080.0290.a | - 3 poli | cad | 3,60 |  |
ME.08.080.0290.b | - 5 poli | cad | 3,74 |  |