Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MM.01- Apparecchiature per produzione calore

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MM.01 | APPARECCHIATURE PER PRODUZIONE CALORE |  |  |  |
MM.01.010 | CALDAIETTE MURALI |  |  |  |
MM.01.010.0010 | Caldaiette murale a gas a tiraggio naturale, camera aperta, aria aspirata. Complete di valvola a tre vie, vaso d'espansione ed elettropompa, modulazione continua di fiamma. Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. Presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. Compresa di minuteria di fissaggio. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.010.0010.a | - fino a 24 kW, solo riscaldamento | cad | 704,78 |  |
MM.01.010.0010.b | - fino a 24 kW, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria | cad | 1.059,04 |  |
MM.01.010.0010.c | - oltre 24 fino a 28 kW, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria | cad | 1.156,74 |  |
MM.01.010.0020 | Caldaiette murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata. Complete di: kit di scarico fumi fino a 2 metri, vaso d'espansione ed elettropompa, modulazione continua di fiamma. Sistema antigelo sul circuito di riscaldamento e ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a tre vie. Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. Presa analisi fumo direttamente sulla cassa aria. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.010.0020.a | - fino a 24 kW, solo riscaldamento | cad | 1.181,35 |  |
MM.01.010.0020.b | - fino a 24 kW, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria | cad | 1.338,71 |  |
MM.01.010.0030 | Caldaiette murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a modulazione di fiamma, a bassa emissione di inquinanti NOx inferiore alle 30 ppm. Complete di kit di scarico fumi e aspirazione fino a due metri, vaso d'espansione chiuso ed elettropompa. Sistema antigelo sul circuito di riscaldamento e ciclo antibloccaggio del circolatore e della valvola a tre vie. Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.010.0030.a | - fino a 24 kW, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria | cad | 1.481,91 |  |
MM.01.010.0030.b | - oltre 24 fino a 28 kW, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria | cad | 1.622,12 |  |
MM.01.010.0040 | Caldaiette murale a gas a tiraggio forzato, a camera stagna, ad aria aspirata, a condensazione. Combustione a premiscelazione totale e modulazione di fiamma. Complete di kit di scarico fumi e aspirazione fino a 2 metri, vaso d'espansione chiuso ed elettropompa. Protezione elettrica IP44, sistema di autodiagnosi. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.010.0040.a | - fino a 15 kW, solo riscaldamento | cad | 1.857,04 |  |
MM.01.010.0040.b | - oltre 15 fino a 25 kW, solo riscaldamento | cad | 2.028,58 |  |
MM.01.010.0040.c | - fino a 25 kW, riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria | cad | 2.297,06 |  |
MM.01.020 | CALDAIE IN ACCIAIO |  |  |  |
MM.01.020.0010 | Caldaie in acciaio con camera di combustione orizzontale ad inversione di fiamma. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Dotate di turbolatori in acciaio inossidabile estraibili. Idonee per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di 55°C. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.020.0010.a | - fino a 19 kW | cad | 686,14 |  |
MM.01.020.0010.b | - oltre 19 fino a 31 kW | cad | 715,22 |  |
MM.01.020.0010.c | - oltre 31 fino a 41 kW | cad | 752,51 |  |
MM.01.020.0010.d | - oltre 41 fino a 52 kW | cad | 909,88 |  |
MM.01.020.0010.e | - oltre 52 fino a 73 kW | cad | 1.145,55 |  |
MM.01.020.0010.f | - oltre 73 fino a 92 kW | cad | 1.328,27 |  |
MM.01.020.0020 | Caldaie pressurizzate in acciaio, a elevato rendimento, a inversione di fiamma. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Dotate di turbolatori in acciaio inossidabile estraibili. Idonee anche per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di 55°C. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.020.0020.a | - fino a 150 kW | cad | 1.559,14 |  |
MM.01.020.0020.b | - oltre 150 fino a 235 kW | cad | 2.043,13 |  |
MM.01.020.0020.c | - oltre 235 fino a 315 kW | cad | 2.555,82 |  |
MM.01.020.0020.d | - oltre 315 fino a 470 kW | cad | 3.217,01 |  |
MM.01.020.0020.e | - oltre 470 fino a 590 kW | cad | 3.863,48 |  |
MM.01.020.0020.f | - oltre 590 fino a 820 kW | cad | 4.994,30 |  |
MM.01.020.0020.g | - oltre 820 fino a 1050 kW | cad | 6.286,03 |  |
MM.01.020.0020.h | - oltre 1050 fino a 1200 kW | cad | 6.915,06 |  |
MM.01.020.0020.i | - oltre 1200 fino a 1500 kW | cad | 9.080,12 |  |
MM.01.020.0020.l | - oltre 1500 fino a 1800 kW | cad | 12.336,78 |  |
MM.01.020.0020.m | - oltre 1800 fino a 2350 kW | cad | 15.482,81 |  |
MM.01.020.0020.n | - oltre 2350 fino a 2900 kW | cad | 19.420,63 |  |
MM.01.020.0020.o | - oltre 2900 fino a 3500 kW | cad | 23.024,34 |  |
MM.01.020.0020.p | - oltre 3500 fino a 4100 kW | cad | 27.684,10 |  |
MM.01.020.0030 | Caldaie pressurizzate in acciaio, a elevato rendimento. Caldaie componibili per essere assemblate in centrali poco accessibili. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Dotate di turbolatori in acciaio inossidabile estraibili. Idonee anche per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di 55°C. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.020.0030.a | - fino a 200 kW | cad | 1.757,86 |  |
MM.01.020.0030.b | - oltre 200 fino a 235 kW | cad | 1.964,44 |  |
MM.01.020.0030.c | - oltre 235 fino a 290 kW | cad | 2.262,76 |  |
MM.01.020.0030.d | - oltre 290 fino a 315 kW | cad | 2.492,47 |  |
MM.01.020.0030.e | - oltre 315 fino a 415 kW | cad | 2.820,62 |  |
MM.01.020.0030.f | - oltre 415 fino a 470 kW | cad | 3.118,94 |  |
MM.01.020.0030.g | - oltre 470 fino a 530 kW | cad | 3.477,66 |  |
MM.01.020.0030.h | - oltre 530 fino a 590 kW | cad | 3.730,50 |  |
MM.01.020.0030.i | - oltre 590 fino a 710 kW | cad | 4.389,03 |  |
MM.01.020.0030.l | - oltre 710 fino a 810 kW | cad | 4.834,28 |  |
MM.01.020.0040 | Caldaie pressurizzate in acciaio, a elevato rendimento, a larghezza ridotta. Dotate di camera di combustione ad inversione di fiamma completamente bagnata. Tubi di fumo con turbolatori registrabili in acciaio inox e estraibili. La pannellatura è in lamiera di acciaio verniciata a fuoco. Idonee anche per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di 55°C. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.020.0040.a | - fino a 105 kW | cad | 1.654,18 |  |
MM.01.020.0040.b | - oltre 105 fino a 160 kW | cad | 2.025,60 |  |
MM.01.020.0040.c | - oltre 160 fino a 215 kW | cad | 2.390,29 |  |
MM.01.020.0040.d | - oltre 215 fino a 315 kW | cad | 2.964,56 |  |
MM.01.020.0040.e | - oltre 315 fino a 425 kW | cad | 3.629,07 |  |
MM.01.020.0040.f | - oltre 425 fino a 535 kW | cad | 4.281,64 |  |
MM.01.020.0040.g | - oltre 535 fino a 640 kW | cad | 5.056,52 |  |
MM.01.020.0040.h | - oltre 640 fino a 750 kW | cad | 5.962,67 |  |
MM.01.020.0050 | Caldaie in acciaio a due focolari, con camera di combustione orizzontale ad inversione di fiamma. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Dotate di turbolatori in acciaio inossidabile del tipo estraibile. Corpo caldaia coibentato; possibilità di gestire i due focolari in differenti configurazioni. Idonee anche per il funzionamento con temperatura di ritorno minima di 55°C. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.020.0050.a | - fino a 105 kW | cad | 1.838,40 |  |
MM.01.020.0050.b | - oltre 105 fino a 150 kW | cad | 2.276,19 |  |
MM.01.020.0050.c | - oltre 150 fino a 185 kW | cad | 2.705,02 |  |
MM.01.020.0060 | Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte anche per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.020.0060.a | - fino 150 kW | cad | 9.594,72 |  |
MM.01.020.0060.b | - oltre 150 fino a 210 kW | cad | 11.194,46 |  |
MM.01.020.0060.c | - oltre 210 fino a 270 kW | cad | 13.521,35 |  |
MM.01.020.0060.d | - oltre 270 fino a 350 kW | cad | 15.991,45 |  |
MM.01.020.0060.e | - oltre 350 fino a 450 kW | cad | 18.753,89 |  |
MM.01.020.0060.f | - oltre 450 fino a 600 kW | cad | 21.370,90 |  |
MM.01.020.0060.g | - oltre 600 fino a 800 kW | cad | 24.714,32 |  |
MM.01.020.0060.h | - oltre 800 fino a 1000 kW | cad | 28.930,33 |  |
MM.01.020.0060.i | - oltre 1000 fino a 1250 kW | cad | 34.716,99 |  |
MM.01.030 | CALDAIE IN GHISA |  |  |  |
MM.01.030.0010 | Caldaie in ghisa a tre giri di fumo, con turbolatori estraibili, focolare bagnato e canali alettati. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Pannellatura in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco. Temperatura minima di ritorno ammessa: 40 °C. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.030.0010.a | - fino a 24 kW | cad | 506,40 |  |
MM.01.030.0010.b | - oltre 24 fino a 31 kW | cad | 578,00 |  |
MM.01.030.0010.c | - oltre 31 fino a 40 kW | cad | 668,99 |  |
MM.01.030.0010.d | - oltre 40 fino a 48 kW | cad | 733,87 |  |
MM.01.030.0010.e | - oltre 48 fino a 56 kW | cad | 816,65 |  |
MM.01.030.0010.f | - oltre 56 fino a 64 kW | cad | 876,32 |  |
MM.01.030.0020 | Caldaie in ghisa a tre giri di fumo, con bollitore ad accumulo. Pannellatura in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Temperatura minima di ritorno ammessa: 40 °C. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (l: capacità bollitore, kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.030.0020.a | - 60 l - fino a 24 kW | cad | 1.026,22 |  |
MM.01.030.0020.b | - 60 l - oltre 24 fino a 31 kW | cad | 1.189,55 |  |
MM.01.030.0020.c | - 100 l - oltre 31 fino a 40 kW | cad | 1.289,49 |  |
MM.01.030.0020.d | - 100 l - oltre 40 fino a 48 kW | cad | 1.347,67 |  |
MM.01.030.0020.e | - 100 l - oltre 48 fino a 56 kW | cad | 1.449,09 |  |
MM.01.030.0020.f | - 100 l - oltre 56 fino a 64 kW | cad | 1.534,85 |  |
MM.01.030.0030 | Caldaie in ghisa, aria soffiata, inversione di fiamma. Pannellatura in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Temperatura minima di ritorno ammessa: 40 °C. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.030.0030.a | - fino a 86 kW | cad | 1.009,81 |  |
MM.01.030.0030.b | - oltre 86 fino a 103 kW | cad | 1.213,42 |  |
MM.01.030.0030.c | - oltre 103 fino a 121 kW | cad | 1.364,81 |  |
MM.01.030.0030.d | - oltre 121 fino a 138 kW | cad | 1.508,75 |  |
MM.01.030.0030.e | - oltre 138 fino a 157 kW | cad | 1.675,82 |  |
MM.01.030.0030.f | - oltre 157 fino a 183 kW | cad | 1.963,69 |  |
MM.01.030.0030.g | - oltre 183 fino a 203 kW | cad | 2.212,05 |  |
MM.01.030.0030.h | - oltre 203 fino a 222 kW | cad | 2.419,37 |  |
MM.01.030.0040 | Caldaie in ghisa eutettica, a tre giri di fumo, con focolare bagnato, turbolatori estraibili e canali fumo alettati. Bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.030.0040.a | - fino a 21 kW | cad | 999,37 |  |
MM.01.030.0040.b | - oltre 21 fino a 27 kW | cad | 999,37 |  |
MM.01.030.0040.c | - oltre 27 fino a 32 kW | cad | 1.219,38 |  |
MM.01.030.0040.d | - oltre 32 fino a 39 kW | cad | 1.353,63 |  |
MM.01.030.0040.e | - oltre 39 fino a 44 kW | cad | 1.402,10 |  |
MM.01.030.0040.f | - oltre 44 fino a 56 kW | cad | 1.618,39 |  |
MM.01.030.0040.g | - oltre 56 fino a 68 kW | cad | 1.725,03 |  |
MM.01.030.0040.h | - oltre 68 fino a 80 kW | cad | 1.884,64 |  |
MM.01.030.0040.i | - oltre 80 fino a 90 kW | cad | 2.076,31 |  |
MM.01.030.0040.l | - oltre 90 fino a 104 kW | cad | 2.457,41 |  |
MM.01.030.0040.m | - oltre 100 fino a 150 kW | cad | 2.743,80 |  |
MM.01.030.0040.n | - oltre 150 fino a 200 kW | cad | 3.094,32 |  |
MM.01.030.0040.o | - oltre 200 fino a 260 kW | cad | 3.833,41 |  |
MM.01.030.0040.p | - oltre 260 fino a 310 kW | cad | 4.606,81 |  |
MM.01.030.0040.q | - oltre 310 fino a 390 kW | cad | 6.591,38 |  |
MM.01.030.0040.r | - oltre 390 fino a 450 kW | cad | 7.320,03 |  |
MM.01.030.0040.s | - oltre 450 fino a 540 kW | cad | 8.050,91 |  |
MM.01.030.0040.t | - oltre 540 fino a 600 kW | cad | 8.702,74 |  |
MM.01.030.0040.u | - oltre 600 fino a 670 kW | cad | 9.415,73 |  |
MM.01.030.0040.v | - oltre 670 fino a 720 kW | cad | 10.086,95 |  |
MM.01.030.0040.z | - oltre 720 fino a 780 kW | cad | 10.672,40 |  |
MM.01.030.0050 | Caldaie in ghisa eutettica con bollitore ad accumulo, a tre giri di fumo, con focolare bagnato, turbolatori estraibili e canali fumo alettati. Bassa temperatura scorrevole, senza limiti alla temperatura di ritorno. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (l: capacità bollitore, kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.030.0050.a | - 160 l - fino a 21 kW | cad | 2.058,41 |  |
MM.01.030.0050.b | - 160 l - oltre 21 fino a 27 kW | cad | 2.147,90 |  |
MM.01.030.0050.c | - 160 l - oltre 27 fino a 32 kW | cad | 2.278,42 |  |
MM.01.030.0050.d | - 160 l - oltre 32 fino a 39 kW | cad | 2.412,66 |  |
MM.01.030.0050.e | - 160 l - oltre 39 fino a 44 kW | cad | 2.421,62 |  |
MM.01.030.0050.f | - 160 l - oltre 44 fino a 56 kW | cad | 2.632,67 |  |
MM.01.030.0050.g | - 160 l - oltre 56 fino a 68 kW | cad | 2.744,54 |  |
MM.01.030.0050.h | - 160 l - oltre 68 fino a 80 kW | cad | 2.904,14 |  |
MM.01.030.0050.i | - 250 l - oltre 39 fino a 44 kW | cad | 2.563,32 |  |
MM.01.030.0050.l | - 250 l - oltre 44 fino a 56 kW | cad | 2.779,60 |  |
MM.01.030.0050.m | - 250 l - oltre 56 fino a 68 kW | cad | 2.886,25 |  |
MM.01.030.0050.n | - 250 l - oltre 68 fino a 80 kW | cad | 3.045,85 |  |
MM.01.030.0060 | Caldaie in ghisa eutettica a condensazione, a tre giri di fumo, con focolare bagnato, turbolatori estraibili e canali fumo alettati. Funzionamento a bassa temperatura scorrevole senza limiti alla temperatura di ritorno. Le caldaie sono equipaggiate con un condensatore, in acciaio inox AISI 316 L. Il corpo caldaia e la mantellatura in acciaio verniciato a fuoco sono rivestiti di uno strato isolante di lana di vetro. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.030.0060.a | - fino a 100 kW | cad | 5.601,71 |  |
MM.01.030.0060.b | - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 5.803,07 |  |
MM.01.030.0060.c | - oltre 125 fino a 160 kW | cad | 6.055,90 |  |
MM.01.030.0060.d | - oltre 160 fino a 200 kW | cad | 7.082,87 |  |
MM.01.030.0060.e | - oltre 200 fino a 250 kW | cad | 7.616,11 |  |
MM.01.030.0060.f | - oltre 250 fino a 300 kW | cad | 8.294,79 |  |
MM.01.040 | ALTRE CALDAIE |  |  |  |
MM.01.040.0010 | Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.040.0010.a | - oltre 6 fino a 20 kW | cad | 3.506,50 |  |
MM.01.040.0010.b | - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 3.574,37 |  |
MM.01.040.0010.c | - oltre 30 fino a 45 kW | cad | 3.652,68 |  |
MM.01.040.0020 | Caldaie modulari in ghisa ad elementi ad alto rendimento a temperatura scorrevole, composte da: moduli termici (ciascuno corredato di bruciatore a gas, pompa primaria, quadro elettrico, raccordo fumi con serranda motorizzata, strumentazione, valvolame e collegamenti idronici ed elettrici), collettori idraulici per acqua e gas, collettore fumi e centralina di gestione in cascata. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.040.0020.a | - n° 2 - fino a 110 kW | cad | 6.581,69 |  |
MM.01.040.0020.b | - n° 2 - oltre 110 fino a 135 kW | cad | 6.847,69 |  |
MM.01.040.0020.c | - n° 2 - oltre 135 fino a 150 kW | cad | 7.247,93 |  |
MM.01.040.0020.d | - n° 2 - oltre 150 fino a 170 kW | cad | 7.569,87 |  |
MM.01.040.0020.e | - n° 2 - oltre 170 fino a 200 kW | cad | 9.661,84 |  |
MM.01.040.0020.f | - n° 3 - oltre 200 fino a 230 kW | cad | 10.308,20 |  |
MM.01.040.0020.g | - n° 3 - oltre 230 fino a 260 kW | cad | 10.791,73 |  |
MM.01.040.0020.h | - n° 3 - oltre 260 fino a 290 kW | cad | 10.943,37 |  |
MM.01.040.0020.i | - n° 3 - oltre 290 fino a 320 kW | cad | 12.518,25 |  |
MM.01.040.0020.j | - n° 4 - oltre 270 fino a 300 kW | cad | 13.429,37 |  |
MM.01.040.0020.k | - n° 4 - oltre 300 fino a 330 kW | cad | 14.073,25 |  |
MM.01.040.0020.l | - n° 4 - oltre 330 fino a 370 kW | cad | 15.144,71 |  |
MM.01.040.0020.m | - n° 4 - oltre 370 fino a 420 kW | cad | 16.336,75 |  |
MM.01.040.0030 | Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.040.0030.a | - n° 2 - fino a 80 kW | cad | 6.903,62 |  |
MM.01.040.0030.b | - n° 3 - oltre 80 fino a 120 kW | cad | 9.037,85 |  |
MM.01.040.0030.c | - n° 4 - oltre 120 fino a 160 kW | cad | 11.209,37 |  |
MM.01.040.0030.d | - n° 5 - oltre 160 fino a 200 kW | cad | 13.537,51 |  |
MM.01.040.0030.e | - n° 6 - oltre 200 fino a 240 kW | cad | 16.017,30 |  |
MM.01.040.0030.f | - n° 7 - oltre 240 fino a 280 kW | cad | 18.539,35 |  |
MM.01.050 | BRUCIATORI DI METANO |  |  |  |
MM.01.050.0010 | Bruciatori a metano del tipo monostadio, completi di valvole omologate. Alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Dotati di ventilatore d'aria con pale rovesce a bassa rumorosità. Grado di protezione elettrico IP44. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.050.0010.a | - oltre 150 fino a 300 kW | cad | 1.164,94 |  |
MM.01.050.0010.b | - oltre 300 fino a 465 kW | cad | 1.733,24 |  |
MM.01.050.0020 | Bruciatori a metano del tipo monostadio, completi di valvole omologate. Alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Bruciatori a basse emissioni inquinanti di NOx (minori di 80 mg/kWh ) e di CO (minore di 60 mg/kWh). Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.050.0020.a | - oltre 16 fino a 40 kW | cad | 487,75 |  |
MM.01.050.0020.b | - oltre 40 fino a 80 kW | cad | 580,23 |  |
MM.01.050.0020.c | - oltre 80 fino a 150 kW | cad | 790,55 |  |
MM.01.050.0020.d | - oltre 150 fino a 250 kW | cad | 900,92 |  |
MM.01.050.0030 | Bruciatore a metano del tipo monostadio, completo di valvole omologate. Alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezza (kW: potenza termica utile): - oltre 160 fino a 300 kW | cad | 882,28 |  |
MM.01.050.0040 | Bruciatori a metano del tipo monostadio, completi di valvole omologate. Alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Predisposti per il funzionamento su forni industriali. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.050.0040.a | - oltre 11 fino a 25 kW | cad | 291,61 |  |
MM.01.050.0040.b | - oltre 25 fino a 45 kW | cad | 434,06 |  |
MM.01.050.0040.c | - oltre 45 fino a 80 kW | cad | 524,29 |  |
MM.01.050.0040.d | - oltre 80 fino a 150 kW | cad | 720,45 |  |
MM.01.050.0040.e | - oltre 150 fino a 230 kW | cad | 822,61 |  |
MM.01.050.0050 | Bruciatore a metano del tipo monostadio, completo di valvole omologate. Alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Struttura stagna e dotato di predisposizione per presa aria dall'esterno della centrale termica. Grado di protezione elettrico IP54. Potenza termica: 25÷50 kW. Grandezza (kW: potenza termica utile): - oltre 25 fino a 50 kW | cad | 560,10 |  |
MM.01.050.0060 | Bruciatori a metano del tipo bistadio, completi di valvole omologate. Alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Bruciatori a basse emissioni inquinanti di NOx (minori di 80 mg/kWh ) e di CO (minore di 60 mg/kWh). Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.050.0060.a | - oltre 16 fino a 40 kW | cad | 538,47 |  |
MM.01.050.0060.b | - oltre 40 fino a 80 kW | cad | 663,76 |  |
MM.01.050.0060.c | - oltre 80 fino a 150 kW | cad | 1.041,14 |  |
MM.01.050.0060.d | - oltre 150 fino a 250 kW | cad | 1.194,78 |  |
MM.01.050.0070 | Bruciatore a metano del tipo bistadio, completo di valvole omologate. Alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezza (kW: potenza termica utile): - oltre 160 fino a 345 kW | cad | 1.200,74 |  |
MM.01.050.0080 | Bruciatori a metano del tipo bistadio, completi di valvole omologate. Alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Predisposti per il funzionamento su forni industriali. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.050.0080.a | - oltre 15 fino a 40 kW | cad | 512,37 |  |
MM.01.050.0080.b | - oltre 40 fino a 55 kW | cad | 614,54 |  |
MM.01.050.0080.c | - oltre 55 fino a 100 kW | cad | 1.073,95 |  |
MM.01.050.0080.d | - oltre 100 fino a 230 kW | cad | 1.223,86 |  |
MM.01.050.0090 | Bruciatori di metano, bistadio progressivi, corpo in alluminio. L'alimentazione elettrica è monofase, fino a una potenza termica di 280 kW. Per potenze termiche superiori ai 280 kW si passa a un tipo di alimentazione elettrica trifase. Grado di protezione elettrico IP44. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.050.0090.a | - oltre 80 fino a 200 kW | cad | 1.622,86 |  |
MM.01.050.0090.b | - oltre 200 fino a 280 kW | cad | 1.876,44 |  |
MM.01.050.0090.c | - oltre 280 fino a 350 kW | cad | 1.911,48 |  |
MM.01.050.0090.d | - oltre 350 fino a 450 kW | cad | 2.392,52 |  |
MM.01.050.0090.e | - oltre 450 fino a 700 kW | cad | 2.968,28 |  |
MM.01.050.0090.f | - oltre 700 fino a 1100 kW | cad | 3.418,00 |  |
MM.01.050.0090.g | - oltre 1100 fino a 1400 kW | cad | 3.746,90 |  |
MM.01.050.0090.h | - oltre 1400 fino a 2200 kW | cad | 4.555,34 |  |
MM.01.050.0100 | Bruciatori di metano, bistadio progressivi o modulanti. L' alimentazione elettrica è monofase, fino a una potenza termica di 200 kW. Per potenze termiche superiori ai 200 kW si passa a un tipo di alimentazione elettrica trifase. Grado di protezione elettrico IP44. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.050.0100.a | - oltre 50 fino a 200 kW | cad | 2.219,50 |  |
MM.01.050.0100.b | - oltre 200 fino a 400 kW | cad | 2.511,11 |  |
MM.01.050.0100.c | - oltre 400 fino a 550 kW | cad | 2.871,33 |  |
MM.01.050.0100.d | - oltre 550 fino a 650 kW | cad | 3.429,93 |  |
MM.01.050.0100.e | - oltre 650 fino a 1000 kW | cad | 3.808,06 |  |
MM.01.050.0100.f | - oltre 1000 fino a 1400 kW | cad | 4.127,26 |  |
MM.01.050.0110 | Bruciatori di metano, bistadio progressivi o modulanti. Bruciatori a basse emissioni inquinanti di NOx (minori di 80 mg/kWh). L' alimentazione elettrica è monofase. Grado di protezione elettrico IP44. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.050.0110.a | - oltre 100 fino a 400 kW | cad | 2.759,46 |  |
MM.01.050.0110.b | - oltre 400 fino a 650 kW | cad | 3.654,42 |  |
MM.01.050.0110.c | - oltre 650 fino a 1100 kW | cad | 4.176,48 |  |
MM.01.050.0110.d | - oltre 1100 fino a 1800 kW | cad | 4.698,54 |  |
MM.01.050.0120 | Bruciatori di metano, bistadio progressivi o modulanti. Corpo in alluminio; l'alimentazione elettrica è trifase. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.050.0120.a | - oltre 400 fino a 1200 kW | cad | 5.062,49 |  |
MM.01.050.0120.b | - oltre 1200 fino a 1500 kW | cad | 5.990,27 |  |
MM.01.050.0120.c | - oltre 1500 fino a 3000 kW | cad | 6.905,12 |  |
MM.01.050.0120.d | - oltre 3000 fino a 4900 kW | cad | 8.584,16 |  |
MM.01.050.0130 | Rampe gas per bruciatori a metano monostadio senza controllo di tenuta. La rampa comprende: - filtro gas - pressostato gas di minima - valvola di sicurezza - stabilizzatore di pressione - valvola di regolazione a uno stadio Grandezze (diametro nominale tubazione adduzione gas): |  |  |  |
MM.01.050.0130.a | - DN 15 | cad | 307,27 |  |
MM.01.050.0130.b | - DN 20 | cad | 357,98 |  |
MM.01.050.0130.c | - DN 25 | cad | 440,02 |  |
MM.01.050.0130.d | - DN 32 | cad | 522,06 |  |
MM.01.050.0130.e | - DN 40 | cad | 604,10 |  |
MM.01.050.0130.f | - DN 50 | cad | 738,34 |  |
MM.01.050.0130.g | - DN 65 | cad | 1.618,39 |  |
MM.01.050.0130.h | - DN 80 | cad | 2.595,38 |  |
MM.01.050.0140 | Rampe gas per bruciatori a metano bistadio senza controllo di tenuta. La rampa comprende: - filtro gas - pressostato gas di minima - valvola di sicurezza - stabilizzatore di pressione - valvola di regolazione a due stadio Grandezze (diametro nominale tubazione adduzione gas): |  |  |  |
MM.01.050.0140.a | - DN 15 | cad | 412,42 |  |
MM.01.050.0140.b | - DN 20 | cad | 461,65 |  |
MM.01.050.0140.c | - DN 25 | cad | 505,65 |  |
MM.01.050.0140.d | - DN 32 | cad | 564,58 |  |
MM.01.050.0140.e | - DN 40 | cad | 655,20 |  |
MM.01.050.0140.f | - DN 50 | cad | 968,04 |  |
MM.01.050.0140.g | - DN 65 | cad | 2.380,60 |  |
MM.01.050.0140.h | - DN 80 | cad | 3.190,53 |  |
MM.01.050.0150 | Kit di controllo di tenuta monostadio | cad | 294,59 |  |
MM.01.050.0160 | Kit di controllo di tenuta bistadio | cad | 305,78 |  |
MM.01.060 | BRUCIATORI DI GASOLIO |  |  |  |
MM.01.060.0010 | Bruciatori a gasolio del tipo monostadio, completi di valvole omologate. Polverizzazione meccanica completa di ogni accessorio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Grado di protezione elettrico IP44. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.060.0010.a | - oltre 16 fino a 20 kW | cad | 410,19 |  |
MM.01.060.0010.b | - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 425,11 |  |
MM.01.060.0010.c | - oltre 30 fino a 38 kW | cad | 447,48 |  |
MM.01.060.0010.d | - oltre 38 fino a 45 kW | cad | 477,31 |  |
MM.01.060.0010.e | - oltre 45 fino a 60 kW | cad | 498,94 |  |
MM.01.060.0010.f | - oltre 60 fino a 90 kW | cad | 504,16 |  |
MM.01.060.0010.g | - oltre 90 fino a 150 kW | cad | 559,35 |  |
MM.01.060.0010.h | - oltre 150 fino a 190 kW | cad | 635,43 |  |
MM.01.060.0010.i | - oltre 190 fino a 290 kW | cad | 731,63 |  |
MM.01.060.0020 | Bruciatori a gasolio del tipo monostadio, in lega leggera, completi di valvole omologate. Polverizzazione meccanica completa di ogni accessorio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Bruciatori completi di ugelli e tubi flessibili per il gasolio. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.060.0020.a | - oltre 21 fino a 35 kW | cad | 266,26 |  |
MM.01.060.0020.b | - oltre 35 fino a 60 kW | cad | 284,90 |  |
MM.01.060.0030 | Bruciatori a gasolio del tipo monostadio, completi di valvole omologate. Polverizzazione meccanica completa di ogni accessorio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Bruciatori a basse emissioni inquinanti di NOx (minori di 120 mg/kWh). Completi di ugelli e tubi flessibili per il gasolio. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.060.0030.a | - oltre 18 fino a 35 kW | cad | 760,72 |  |
MM.01.060.0030.b | - oltre 35 fino a 60 kW | cad | 901,67 |  |
MM.01.060.0030.c | - oltre 60 fino a 90 kW | cad | 1.308,88 |  |
MM.01.060.0030.d | - oltre 90 fino a 160 kW | cad | 1.570,66 |  |
MM.01.060.0040 | Bruciatori a gasolio del tipo monostadio, completi di valvole omologate. Polverizzazione meccanica completa di ogni accessorio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Adatti per il funzionamento su forni industriali. Completi di cerniere per svincolo dalle caldaie, di ugelli e tubi flessibili per il gasolio. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.060.0040.a | - oltre 30 fino a 60 kW | cad | 455,69 |  |
MM.01.060.0040.b | - oltre 60 fino a 100 kW | cad | 513,85 |  |
MM.01.060.0040.c | - oltre 100 fino a 200 kW | cad | 683,16 |  |
MM.01.060.0050 | Bruciatori a gasolio del tipo bistadio, completi di valvole omologate. Polverizzazione meccanica completa di ogni accessorio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Completi di ugelli e tubi flessibili per il gasolio. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.060.0050.a | - oltre 14 fino a 50 kW | cad | 756,99 |  |
MM.01.060.0050.b | - oltre 50 fino a 90 kW | cad | 762,95 |  |
MM.01.060.0050.c | - oltre 90 fino a 130 kW | cad | 860,65 |  |
MM.01.060.0050.d | - oltre 130 fino a 180 kW | cad | 930,75 |  |
MM.01.060.0050.e | - oltre 180 fino a 290 kW | cad | 977,00 |  |
MM.01.060.0060 | Bruciatori a gasolio del tipo bistadio, completi di valvole omologate. Polverizzazione meccanica completa di ogni accessorio, alimentazione elettrica trifase. Completi di ugelli e tubi flessibili per il gasolio. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.060.0060.a | - oltre 120 fino a 400 kW | cad | 1.359,59 |  |
MM.01.060.0060.b | - oltre 400 fino a 600 kW | cad | 1.684,76 |  |
MM.01.060.0060.c | - oltre 600 fino a 1000 kW | cad | 2.044,99 |  |
MM.01.060.0060.d | - oltre 1000 fino a 1500 kW | cad | 2.460,39 |  |
MM.01.060.0060.e | - oltre 1500 fino a 2400 kW | cad | 3.517,20 |  |
MM.01.060.0070 | Bruciatori a gasolio del tipo bistadio progressivo o modulante, completi di valvole omologate. Polverizzazione meccanica completa di ogni accessorio, alimentazione elettrica trifase. Completi di ugelli e tubi flessibili per il gasolio. Grado di protezione elettrico IP44. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.060.0070.a | - oltre 90 fino a 250 kW | cad | 2.669,96 |  |
MM.01.060.0070.b | - oltre 250 fino a 400 kW | cad | 2.979,47 |  |
MM.01.060.0070.c | - oltre 400 fino a 550 kW | cad | 3.483,63 |  |
MM.01.060.0070.d | - oltre 550 fino a 1000 kW | cad | 4.288,35 |  |
MM.01.060.0070.e | - oltre 1000 fino a 1500 kW | cad | 4.512,09 |  |
MM.01.060.0070.f | - oltre 1500 fino a 2400 kW | cad | 5.231,79 |  |
MM.01.060.0080 | Bruciatori a gasolio del tipo tristadio, completi di valvole omologate. Polverizzazione meccanica completa di ogni accessorio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Completi di ugelli e tubi flessibili per il gasolio. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.060.0080.a | - oltre 400 fino a 1300 kW | cad | 3.717,81 |  |
MM.01.060.0080.b | - oltre 1300 fino a 1900 kW | cad | 3.909,49 |  |
MM.01.060.0080.c | - oltre 1900 fino a 2800 kW | cad | 4.624,71 |  |
MM.01.060.0080.d | - oltre 2800 fino a 5300 kW | cad | 5.549,50 |  |
MM.01.070 | APPARECCHI VARI PER IMPIANTI A GASOLIO |  |  |  |
MM.01.070.0010 | Serbatoi per gasolio cilindrici in acciaio a parete doppia da interrare, verniciati con smalto antiruggine o vetroresinati con più mani di resine poliestere + fibra di vetro (spessore minimo 1,5 mm), pressione di prova 1 bar certificata, completi di boccaporto e attacchi a norme. Grandezze (m³: capacità - mm: spessore minimo lamiere interna / esterna): |  |  |  |
MM.01.070.0010.a | - verniciato - 2 m³ - 4/4 mm | cad | 1.679,29 |  |
MM.01.070.0010.b | - verniciato - 3 m³ - 4/4 mm | cad | 1.932,87 |  |
MM.01.070.0010.c | - verniciato - 5 m³ - 4/4 mm | cad | 2.727,14 |  |
MM.01.070.0010.d | - verniciato - 10 m³ - 5/4 mm | cad | 4.151,62 |  |
MM.01.070.0010.e | - verniciato - 15 m³ - 5/4 mm | cad | 5.623,33 |  |
MM.01.070.0010.f | - verniciato - 20 m³ - 5/5 mm | cad | 7.471,67 |  |
MM.01.070.0010.g | - vetroresinato - 2 m³ - 4/4 mm | cad | 1.837,15 |  |
MM.01.070.0010.h | - vetroresinato - 3 m³ - 4/4 mm | cad | 2.055,92 |  |
MM.01.070.0010.i | - vetroresinato - 5 m³ - 4/4 mm | cad | 3.066,48 |  |
MM.01.070.0010.j | - vetroresinato - 10 m³ - 5/4 mm | cad | 4.737,07 |  |
MM.01.070.0010.k | - vetroresinato - 15 m³ - 5/5 mm | cad | 6.146,64 |  |
MM.01.070.0010.l | - vetroresinato - 20 m³ - 5/5 mm | cad | 7.884,35 |  |
MM.01.070.0020 | Serbatoi per gasolio cilindrici in acciaio a parete semplice, verniciati con smalto antiruggine, pressione di prova 1 bar certificata, completi di boccaporto e attacchi a norme. Grandezze (m³: capacità - mm: spessore minimo lamiera): |  |  |  |
MM.01.070.0020.a | - 2 m³ - 3 mm | cad | 589,18 |  |
MM.01.070.0020.b | - 3 m³ - 3 mm | cad | 750,77 |  |
MM.01.070.0020.c | - 5 m³ - 4 mm | cad | 1.178,36 |  |
MM.01.070.0020.d | - 6 m³ - 4 mm | cad | 1.377,24 |  |
MM.01.070.0020.e | - 8 m³ - 4 mm | cad | 1.635,79 |  |
MM.01.070.0020.f | - 10 m³ - 5 mm | cad | 2.106,89 |  |
MM.01.070.0020.g | - 15 m³ - 5 mm | cad | 2.765,68 |  |
MM.01.070.0020.h | - 20 m³ - 5 mm | cad | 3.516,45 |  |
MM.01.070.0030 | Serbatoi per gasolio ovali in acciaio a parete semplice, verniciati con smalto antiruggine, completi attacchi vari e piedi. Grandezze (m³: capacità): |  |  |  |
MM.01.070.0030.a | - 1,1 m³ | cad | 431,07 |  |
MM.01.070.0030.b | - 1,5 m³ | cad | 496,71 |  |
MM.01.070.0030.c | - 2 m³ | cad | 671,22 |  |
MM.01.070.0040 | Corredi per serbatoi di gasolio: |  |  |  |
MM.01.070.0040.a | - tappo di carico | cad | 5,23 |  |
MM.01.070.0040.b | - tappo di sfiato | cad | 2,61 |  |
MM.01.070.0040.c | - valvola limitatrice di carico | cad | 14,92 |  |
MM.01.070.0040.d | - asta metrica in alluminio | cad | 67,12 |  |
MM.01.070.0040.e | - indicatore di livello meccanico su serbatoio | cad | 8,95 |  |
MM.01.070.0040.f | - indicatore di livello pneumatico remoto con tubetto flessibile e sonda | cad | 70,63 |  |
MM.01.070.0040.g | - kit segnalazione perdite comprendente: centralina elettronica, sonda, serbatoio, indicatore di livello, tubo in pvc, rubinetti e raccordi, liquido di controllo certificato | cad | 203,24 |  |
MM.01.070.0050 | Gruppi di pompaggio gasolio auto-adescanti con pressione fino a 40 bar, ciascuno composto da 2 pompe a ingranaggi o a vite con motore elettrico, filtro generale, valvole d'intercettazione in aspirazione, valvole di ritegno in mandata, dispositivo di sicurezza a sfioro, manometro e basamento in acciaio con vasca. Grandezze (l/h: portata): |  |  |  |
MM.01.070.0050.a | - fino a 150 l/h | cad | 1.092,60 |  |
MM.01.070.0050.b | - oltre 150 fino a 200 l/h | cad | 1.105,03 |  |
MM.01.070.0050.c | - oltre 200 fino a 350 l/h | cad | 1.213,17 |  |
MM.01.070.0050.d | - oltre 350 fino a 500 l/h | cad | 1.221,87 |  |
MM.01.070.0050.e | - oltre 500 fino a 700 l/h | cad | 1.235,54 |  |
MM.01.070.0050.f | - oltre 700 fino a 1000 l/h | cad | 1.275,32 |  |
MM.01.070.0050.g | - oltre 1000 fino a 1400 l/h | cad | 1.981,34 |  |
MM.01.070.0050.h | - oltre 1400 fino a 2000 l/h | cad | 2.114,34 |  |
MM.01.070.0050.i | - oltre 2000 fino a 2800 l/h | cad | 2.146,66 |  |
MM.01.070.0050.j | - oltre 2800 fino a 4000 l/h | cad | 3.042,86 |  |
MM.01.070.0050.k | - oltre 4000 fino a 5500 l/h | cad | 3.045,35 |  |
MM.01.070.0060 | Valvolame e accessori vari per impianto gasolio: |  |  |  |
MM.01.070.0060.a | - gruppo pescante multifunzioni da serbatoio con valvola di chiusura rapida | cad | 20,20 |  |
MM.01.070.0060.b | - valvola di fondo da serbatoio | cad | 6,88 |  |
MM.01.070.0060.c | - valvola di chiusura rapida da tubazione | cad | 16,96 |  |
MM.01.070.0060.d | - leva di comando chiusura rapida con cavetto in acciaio rivestito | cad | 12,12 |  |
MM.01.070.0060.e | - valvola di chiusura automatica a membrana | cad | 19,39 |  |
MM.01.070.0060.f | - valvola di chiusura automatica a solenoide | cad | 25,05 |  |
MM.01.070.0060.g | - filtro a 1 tubo con valvole e bicchiere trasparente | cad | 20,20 |  |
MM.01.070.0060.h | - filtro a 2 tubi con valvole e bicchiere trasparente | cad | 22,63 |  |
MM.01.070.0060.i | - rubinetto prelievo campioni | cad | 8,09 |  |
MM.01.070.0070 | Contatori di gasolio volumetrici. Grandezze (l/h: portata): |  |  |  |
MM.01.070.0070.a | - fino a 300 l/h | cad | 304,54 |  |
MM.01.070.0070.b | - oltre 300 fino a 700 l/h | cad | 372,90 |  |
MM.01.070.0070.c | - oltre 700 l/h | cad | 447,48 |  |
MM.01.080 | ALTRI BRUCIATORI |  |  |  |
MM.01.080.0010 | Bruciatori monostadio di combustibile vegetale o di gasolio, completi di valvole omologate. Polverizzazione meccanica completa di ogni accessorio; alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Completi di ugelli e tubi flessibili per il gasolio. Grado di protezione elettrico IP40. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.080.0010.a | - oltre 25 fino a 50 kW | cad | 573,52 |  |
MM.01.080.0010.b | - oltre 50 fino a 120 kW | cad | 580,98 |  |
MM.01.080.0010.c | - oltre 120 fino a 240 kW | cad | 790,55 |  |
MM.01.090 | GRUPPI TERMICI |  |  |  |
MM.01.090.0010 | Gruppi termici in ghisa a tiraggio naturale, camera aperta, aria aspirata. Solo riscaldamento. Corpo in ghisa con bruciatore atmosferico in acciaio inox. Grado di protezione elettrica del pannello IP40. Combustibile: metano, trasformabile a G.P.L. con kit a corredo. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.090.0010.a | - fino a 40 kW | cad | 939,71 |  |
MM.01.090.0010.b | - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 1.056,06 |  |
MM.01.090.0010.c | - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 1.171,65 |  |
MM.01.090.0010.d | - oltre 60 fino a 70 kW | cad | 1.300,67 |  |
MM.01.090.0020 | Gruppi termici in ghisa a tiraggio naturale, camera aperta, aria aspirata. Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria Bruciatore atmosferico in acciaio. Grado di protezione elettrica del pannello IP40. Combustibile: metano, trasformabile a G.P.L. con kit a corredo. Grandezze (l: capacità di accumulo, kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.090.0020.a | - 35 l - fino a 25 kW | cad | 1.355,12 |  |
MM.01.090.0020.b | - 60 l - fino a 25 kW | cad | 1.393,15 |  |
MM.01.090.0020.c | - 60 l - oltre 25 fino a 30 kW | cad | 1.437,16 |  |
MM.01.090.0020.d | - 80 l - oltre 25 fino a 30 kW | cad | 1.511,74 |  |
MM.01.090.0020.e | - 120 l - oltre 25 fino a 30 kW | cad | 1.638,53 |  |
MM.01.090.0030 | Gruppi termici in ghisa a tiraggio forzato, camera stagna, aria aspirata. Riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. Bruciatore atmosferico in acciaio. Grado di protezione elettrica del pannello IP40. Combustibile: metano, trasformabile a G.P.L. con kit a corredo. Grandezze (l: capacità di accumulo, kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.090.0030.a | - 35 l - fino a 25 kW | cad | 1.671,34 |  |
MM.01.090.0030.b | - 35 l - oltre 25 fino a 35 kW | cad | 1.717,57 |  |
MM.01.090.0030.c | - 60 l - fino a 25 kW | cad | 1.754,13 |  |
MM.01.090.0030.d | - 60 l - oltre 25 fino a 35 kW | cad | 1.835,42 |  |
MM.01.090.0030.e | - 80 l - fino a 35 kW | cad | 1.842,87 |  |
MM.01.090.0030.f | - 120 l - fino a 25 kW | cad | 1.893,58 |  |
MM.01.090.0030.g | - 120 l - oltre 25 fino a 35 kW | cad | 1.996,51 |  |
MM.01.090.0040 | Gruppo termico in ghisa a tiraggio naturale, camera aperta, bruciatore bistadio, aria aspirata. Emissioni a basso NOx, solo riscaldamento. Bruciatore bistadio, grado di protezione elettrica del pannello IP40. Combustibile: metano Grandezza (kW: potenza termica utile): - fino a 25 kW | cad | 1.105,28 |  |
MM.01.090.0050 | Gruppo termico in ghisa a tiraggio naturale, camera aperta, aria aspirata. Emissioni a basso NOx; adatta a riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria. Bruciatore bistadio, grado di protezione elettrica del pannello IP40. Combustibile: metano. Grandezza (l: capacità di accumulo, kW: potenza termica utile): - 120 l - fino a 30 kW | cad | 1.900,29 |  |
MM.01.090.0060 | Gruppi termici in ghisa eutettica, aria aspirata, bruciatore atmosferico bistadio. Isolamento del corpo in ghisa con lana di vetro. Grado di protezione elettrica del pannello IP40. Combustibile: metano; pressione di esercizio: 6 bar Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.090.0060.a | - fino a 75 kW | cad | 2.673,69 |  |
MM.01.090.0060.b | - oltre 75 fino a 85 kW | cad | 2.869,83 |  |
MM.01.090.0060.c | - oltre 85 fino a 95 kW | cad | 3.120,43 |  |
MM.01.090.0060.d | - oltre 95 fino a 105 kW | cad | 3.330,00 |  |
MM.01.090.0060.e | - oltre 105 fino a 115 kW | cad | 3.601,47 |  |
MM.01.090.0060.f | - oltre 115 fino a 125 kW | cad | 3.871,45 |  |
MM.01.090.0060.g | - oltre 125 fino a 140 kW | cad | 4.481,51 |  |
MM.01.090.0060.h | - oltre 140 fino a 160 kW | cad | 4.890,22 |  |
MM.01.090.0060.i | - oltre 160 fino a 180 kW | cad | 5.298,91 |  |
MM.01.090.0060.l | - oltre 180 fino a 200 kW | cad | 5.707,60 |  |
MM.01.090.0060.m | - oltre 200 fino a 220 kW | cad | 6.512,33 |  |
MM.01.090.0060.n | - oltre 220 fino a 260 kW | cad | 6.933,71 |  |
MM.01.090.0060.o | - oltre 260 fino a 300 kW | cad | 8.147,12 |  |
MM.01.090.0060.p | - oltre 300 fino a 340 kW | cad | 8.831,02 |  |
MM.01.090.0060.q | - oltre 340 fino a 380 kW | cad | 9.384,40 |  |
MM.01.090.0070 | Gruppi termici in ghisa eutettica, aria aspirata. Bruciatore atmosferico bistadio a premiscelazione totale, a bassa emissione inquinante di NOx secondo UNI EN 297. Isolamento del corpo in ghisa con lana di vetro. Grado di protezione elettrica del pannello IP40. Combustibile: metano; pressione di esercizio: 6 bar. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.090.0070.a | - fino a 55 kW | cad | 2.686,12 |  |
MM.01.090.0070.b | - oltre 55 fino a 65 kW | cad | 2.592,40 |  |
MM.01.090.0070.c | - oltre 65 fino a 75 kW | cad | 2.908,62 |  |
MM.01.090.0070.d | - oltre 75 fino a 85 kW | cad | 3.127,88 |  |
MM.01.090.0070.e | - oltre 85 fino a 95 kW | cad | 3.382,20 |  |
MM.01.090.0070.f | - oltre 95 fino a 105 kW | cad | 3.624,59 |  |
MM.01.090.0070.g | - oltre 105 fino a 115 kW | cad | 3.921,41 |  |
MM.01.090.0070.h | - oltre 115 fino a 125 kW | cad | 4.218,25 |  |
MM.01.090.0070.i | - oltre 125 fino a 135 kW | cad | 4.615,01 |  |
MM.01.090.0070.l | - oltre 135 fino a 145 kW | cad | 5.026,69 |  |
MM.01.090.0070.m | - oltre 145 fino a 165 kW | cad | 5.700,89 |  |
MM.01.090.0070.n | - oltre 165 fino a 180 kW | cad | 6.239,88 |  |
MM.01.090.0070.o | - oltre 180 fino a 200 kW | cad | 6.914,31 |  |
MM.01.090.0070.p | - oltre 200 fino a 235 kW | cad | 7.460,98 |  |
MM.01.090.0070.q | - oltre 235 fino a 270 kW | cad | 7.877,14 |  |
MM.01.090.0070.r | - oltre 270 fino a 310 kW | cad | 8.820,58 |  |
MM.01.090.0070.s | - oltre 310 fino a 345 kW | cad | 9.244,19 |  |
MM.01.090.0080 | Gruppi termici in acciaio pressurizzati con bruciatore a gas a 2 regimi di fiamma. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.090.0080.a | - fino a 75 kW | cad | 2.686,12 |  |
MM.01.090.0080.b | - oltre 75 fino a 100 kW | cad | 3.097,56 |  |
MM.01.090.0080.c | - oltre 100 fino a 130 kW | cad | 3.673,07 |  |
MM.01.090.0080.d | - oltre 130 fino a 190 kW | cad | 4.057,15 |  |
MM.01.090.0080.e | - oltre 190 fino a 260 kW | cad | 5.083,87 |  |
MM.01.090.0080.f | - oltre 260 fino a 330 kW | cad | 5.663,11 |  |
MM.01.090.0080.g | - oltre 330 fino a 430 kW | cad | 6.466,09 |  |
MM.01.090.0080.h | - oltre 430 fino a 530 kW | cad | 8.048,43 |  |
MM.01.090.0080.i | - oltre 530 fino a 630 kW | cad | 8.886,21 |  |
MM.01.090.0080.l | - oltre 630 fino a 740 kW | cad | 9.825,92 |  |
MM.01.090.0080.m | - oltre 740 fino a 850 kW | cad | 11.280,23 |  |
MM.01.090.0080.n | - oltre 850 fino a 960 kW | cad | 12.099,36 |  |
MM.01.090.0080.o | - oltre 960 fino a 1100 kW | cad | 13.971,32 |  |
MM.01.090.0080.p | - oltre 1100 fino a 1300 kW | cad | 14.911,03 |  |
MM.01.090.0090 | Gruppi termici in acciaio pressurizzati con bruciatore a gas modulanti. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.090.0090.a | - fino a 190 kW | cad | 7.194,48 |  |
MM.01.090.0090.b | - oltre 190 fino a 260 kW | cad | 8.023,57 |  |
MM.01.090.0090.c | - oltre 260 fino a 330 kW | cad | 8.239,85 |  |
MM.01.090.0090.d | - oltre 330 fino a 430 kW | cad | 8.239,85 |  |
MM.01.090.0090.e | - oltre 430 fino a 530 kW | cad | 10.439,96 |  |
MM.01.090.0090.f | - oltre 530 fino a 630 kW | cad | 11.603,41 |  |
MM.01.090.0090.g | - oltre 630 fino a 740 kW | cad | 12.807,87 |  |
MM.01.090.0090.h | - oltre 740 fino a 850 kW | cad | 13.418,19 |  |
MM.01.090.0090.i | - oltre 850 fino a 960 kW | cad | 14.324,33 |  |
MM.01.090.0090.l | - oltre 960 fino a 1100 kW | cad | 14.835,21 |  |
MM.01.090.0090.m | - oltre 1100 fino a 1300 kW | cad | 16.413,82 |  |
MM.01.100 | GENERATORI D'ARIA CALDA |  |  |  |
MM.01.100.0010 | Generatori d'aria calda verticali da interno per diffusione diretta, abbinabili a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo), composti da camera di combustione in acciaio inox, griglia d'aspirazione, filtro per aria, sezione ventilante, plenum di mandata con bocchette regolabili, quadro di comando con strumentazione e mobile in lamiera d'acciaio verniciato e coibentato. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.100.0010.a | - fino a 45 kW | cad | 1.323,80 |  |
MM.01.100.0010.b | - oltre 45 fino a 65 kW | cad | 1.640,76 |  |
MM.01.100.0010.c | - oltre 65 fino a 100 kW | cad | 2.356,73 |  |
MM.01.100.0010.d | - oltre 100 fino a 180 kW | cad | 2.923,54 |  |
MM.01.100.0010.e | - oltre 180 fino a 250 kW | cad | 3.572,38 |  |
MM.01.100.0020 | Generatori d'aria calda verticali da interno per diffusione diretta o canalizzata, abbinabili a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo), composti da camera di combustione in acciaio inox, griglia d'aspirazione, filtro per aria, sezione ventilante, bocca di mandata, quadro di comando con strumentazione e mobile in lamiera d'acciaio verniciato e coibentato. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.100.0020.a | - fino a 60 kW | cad | 1.663,13 |  |
MM.01.100.0020.b | - oltre 60 fino a 95 kW | cad | 2.544,42 |  |
MM.01.100.0020.c | - oltre 95 fino a 110 kW | cad | 2.750,76 |  |
MM.01.100.0020.e | - oltre 150 fino a 170 kW | cad | 3.935,34 |  |
MM.01.100.0020.f | - oltre 170 fino a 210 kW | cad | 4.170,27 |  |
MM.01.100.0020.g | - oltre 210 fino a 240 kW | cad | 4.764,42 |  |
MM.01.100.0020.h | - oltre 240 fino a 300 kW | cad | 5.153,48 |  |
MM.01.100.0020.i | - oltre 300 fino a 350 kW | cad | 6.067,08 |  |
MM.01.100.0020.j | - oltre 350 fino a 420 kW | cad | 9.462,96 |  |
MM.01.100.0020.k | - oltre 420 fino a 530 kW | cad | 10.693,53 |  |
MM.01.100.0020.l | - oltre 530 fino a 600 kW | cad | 11.902,97 |  |
MM.01.100.0020.m | - oltre 600 fino a 700 kW | cad | 15.078,83 |  |
MM.01.100.0020.n | - oltre 700 fino a 900 kW | cad | 18.254,70 |  |
MM.01.100.0030 | Generatori d'aria calda orizzontali da interno per diffusione diretta o canalizzata, abbinabili a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo), composti da camera di combustione in acciaio inox, griglia d'aspirazione, filtro per aria, sezione ventilante, bocca di mandata, quadro di comando con strumentazione e mobile in lamiera d'acciaio verniciato e coibentato. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.100.0030.a | - fino a 60 kW | cad | 1.823,48 |  |
MM.01.100.0030.b | - oltre 60 fino a 95 kW | cad | 2.793,02 |  |
MM.01.100.0030.c | - oltre 95 fino a 110 kW | cad | 3.021,73 |  |
MM.01.100.0030.d | - oltre 110 fino a 150 kW | cad | 3.802,34 |  |
MM.01.100.0030.e | - oltre 150 fino a 170 kW | cad | 4.285,86 |  |
MM.01.100.0030.f | - oltre 170 fino a 210 kW | cad | 4.566,78 |  |
MM.01.100.0030.g | - oltre 210 fino a 240 kW | cad | 5.223,09 |  |
MM.01.100.0030.h | - oltre 240 fino a 300 kW | cad | 5.638,25 |  |
MM.01.100.0030.i | - oltre 300 fino a 350 kW | cad | 6.646,32 |  |
MM.01.100.0040 | Generatori d'aria calda verticali da esterno per diffusione diretta o canalizzata, abbinabili a bruciatore pressurizzato di gas o gasolio (non incluso nel prezzo), composti da camera di combustione in acciaio inox, griglia d'aspirazione, filtro per aria, sezione ventilante, bocca di mandata, quadro di comando con strumentazione e mobile in lamiera zincata verniciato, coibentato e corredato di vano di protezione per bruciatore e parti elettriche. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.100.0040.a | - fino a 95 kW | cad | 3.201,97 |  |
MM.01.100.0040.b | - oltre 95 fino a 110 kW | cad | 3.321,30 |  |
MM.01.100.0040.c | - oltre 110 fino a 150 kW | cad | 4.464,86 |  |
MM.01.100.0040.d | - oltre 150 fino a 170 kW | cad | 4.742,05 |  |
MM.01.100.0040.e | - oltre 170 fino a 210 kW | cad | 5.218,11 |  |
MM.01.100.0040.f | - oltre 210 fino a 240 kW | cad | 5.574,86 |  |
MM.01.100.0040.g | - oltre 240 fino a 300 kW | cad | 6.339,30 |  |
MM.01.100.0040.h | - oltre 300 fino a 350 kW | cad | 6.696,04 |  |
MM.01.100.0050 | Aumenti di prezzo per aggiunta plenum di mandata con bocchette regolabili a generatori d'aria calda predisposti con bocca di mandata. Grandezze (kW: potenza termica utile): |  |  |  |
MM.01.100.0050.a | - fino a 350 kW | cad | 584,21 |  |
MM.01.100.0050.b | - oltre 350 fino a 530 kW | cad | 873,83 |  |
MM.01.100.0050.c | - oltre 530 fino a 700 kW | cad | 1.013,05 |  |
MM.01.100.0050.d | - oltre 700 fino a 900 kW | cad | 1.101,30 |  |
MM.01.120 | APPARECCHIATURE VARIE PER CENTRALI TERMICHE |  |  |  |
MM.01.120.0010 | Sistemi di rivelazione fughe metano: |  |  |  |
MM.01.120.0010.a | - centralina di rivelazione con sensore incorporato | cad | 98,66 |  |
MM.01.120.0010.b | - sensore integrativo | cad | 73,07 |  |
MM.01.120.0010.c | - sirena d'allarme per sistema di rilevazione fughe gas | cad | 72,39 |  |
MM.01.120.0010.d | - lampeggiatore d'allarme per sistema di rivelazione fughe metano | cad | 35,19 |  |
MM.01.120.0020 | Sistemi fissi di analisi combustione secondo DPCM 08.03.2002 (impianti civili con potenzialità totale > 1 MW) e/o secondo legge 615/66 (generatori con potenzialità > 1.000.000 kCal/h), comprendenti strumenti, microprocessore, display, stampante, allarmi, uscita seriale per trasmissione dati a distanza e quadri, necessari al completo monitoraggio dei parametri seguenti: O2 - CO2 - CO - NOX - SO2 - temperatura fumi e aria comburente - rendimento combustione - eccesso d'aria - pressione in camera combustione - depressione a base camino - ore di funzionamento - stato e cicli bruciatori - stato allarmi - stato analizzatore - stato stampante. Tipologie: |  |  |  |
MM.01.120.0020.a | - sistema con analisi CO in scansione - generatori n° 1 | cad | 12.689,79 |  |
MM.01.120.0020.b | - sistema con analisi CO in scansione - generatori n° 2 | cad | 13.446,77 |  |
MM.01.120.0020.c | - sistema con analisi CO in scansione - generatori n° 3 | cad | 16.319,35 |  |
MM.01.120.0020.d | - sistema con analisi CO in scansione - generatori n° 4 | cad | 17.184,48 |  |
MM.01.120.0020.e | - sistema con analisi CO in scansione - generatori n° 5 | cad | 18.083,16 |  |
MM.01.120.0020.f | - sistema con analisi CO in scansione - generatori n° 6 | cad | 18.952,02 |  |
MM.01.120.0020.g | - sistema con analisi CO in contino - generatori n° 2 | cad | 15.260,31 |  |
MM.01.120.0020.h | - sistema con analisi CO in contino - generatori n° 3 | cad | 19.842,01 |  |
MM.01.120.0020.i | - sistema con analisi CO in contino - generatori n° 4 | cad | 22.413,78 |  |
MM.01.120.0020.j | - sistema con analisi CO in contino - generatori n° 5 | cad | 25.012,89 |  |
MM.01.120.0020.k | - sistema con analisi CO in contino - generatori n° 6 | cad | 27.943,88 |  |