Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1M.03 - App. centrali idriche - Scarichi, piscine

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1M.03 | APPARECCHIATURE PER CENTRALI IDRICHE, SCARICHI E PISCINE |  |  |  |
1M.03.010 | SERBATOI PER ACQUA POTABILE |  |  |  |
1M.03.010.0010 | Serbatoi per acqua potabile a pressione atmosferica orizzontali o verticali con ispezione. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
1M.03.010.0010.a | - in acciaio zincato a caldo - 500 l | cad | 424,96 | 3,42 | 33,79
1M.03.010.0010.b | - in acciaio zincato a caldo - 750 l | cad | 469,75 | 3,78 | 30,57
1M.03.010.0010.c | - in acciaio zincato a caldo - 1000 l | cad | 566,61 | 4,55 | 33,79
1M.03.010.0010.d | - in acciaio zincato a caldo - 1500 l | cad | 827,85 | 6,65 | 23,13
1M.03.010.0010.e | - in acciaio zincato a caldo - 2000 l | cad | 1.014,45 | 8,15 | 18,88
1M.03.010.0010.f | - in acciaio zincato a caldo - 3000 l | cad | 1.245,68 | 10,01 | 19,21
1M.03.010.0010.g | - in acciaio zincato a caldo - 4000 l | cad | 1.646,50 | 13,24 | 14,54
1M.03.010.0010.h | - in acciaio zincati a caldo - 5000 l | cad | 1.839,07 | 14,78 | 13,01
1M.03.010.0010.i | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 500 l | cad | 505,57 | 4,06 | 28,41
1M.03.010.0010.j | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 750 l | cad | 611,56 | 4,92 | 23,48
1M.03.010.0010.k | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 1000 l | cad | 708,43 | 5,69 | 27,03
1M.03.010.0010.l | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 1500 l | cad | 1.020,43 | 8,20 | 18,76
1M.03.010.0010.m | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 2000 l | cad | 1.243,60 | 10,00 | 15,40
1M.03.010.0010.n | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 3000 l | cad | 1.569,62 | 12,62 | 15,25
1M.03.010.0010.o | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 4000 l | cad | 2.029,40 | 16,31 | 11,79
1M.03.010.0010.p | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 5000 l | cad | 2.283,18 | 18,35 | 10,48
1M.03.010.0010.q | - in acciaio inox - 500 l | cad | 619,52 | 4,98 | 23,18
1M.03.010.0010.r | - in acciaio inox - 750 l | cad | 702,63 | 5,65 | 20,44
1M.03.010.0010.s | - in acciaio inox - 1000 l | cad | 829,35 | 6,67 | 23,09
1M.03.010.0010.t | - in acciaio inox - 1500 l | cad | 1.299,58 | 10,45 | 14,73
1M.03.010.0010.u | - in acciaio inox - 2000 l | cad | 1.635,46 | 13,15 | 11,71
1M.03.010.0010.v | - in acciaio inox - 3000 l | cad | 2.004,02 | 16,11 | 11,94
1M.03.010.0010.w | - in acciaio inox - 4000 l | cad | 2.725,49 | 21,91 | 8,78
1M.03.010.0010.x | - in acciaio inox - 5000 l | cad | 3.072,12 | 24,70 | 7,79
1M.03.010.0020 | Serbatoi per acqua potabile verticali pressione d'esercizio max 6 bar con ispezione. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
1M.03.010.0020.a | - in acciaio zincato a caldo - 500 l | cad | 439,89 | 3,54 | 32,65
1M.03.010.0020.b | - in acciaio zincato a caldo - 750 l | cad | 510,05 | 4,10 | 28,16
1M.03.010.0020.c | - in acciaio zincato a caldo - 1000 l | cad | 627,08 | 5,04 | 30,54
1M.03.010.0020.d | - in acciaio zincato a caldo - 1500 l | cad | 935,33 | 7,52 | 20,47
1M.03.010.0020.e | - in acciaio zincato a caldo - 2000 l | cad | 1.147,32 | 9,22 | 16,69
1M.03.010.0020.f | - in acciaio zincato a caldo - 3000 l | cad | 1.526,62 | 12,27 | 15,68
1M.03.010.0020.g | - in acciaio zincato a caldo - 4000 l | cad | 1.994,17 | 16,03 | 12,00
1M.03.010.0020.h | - in acciaio zincato a caldo - 5000 l | cad | 2.288,55 | 18,40 | 10,46
1M.03.010.0020.i | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 500 l | cad | 652,62 | 5,25 | 22,01
1M.03.010.0020.j | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 750 l | cad | 656,35 | 5,28 | 21,88
1M.03.010.0020.k | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 1000 l | cad | 808,45 | 6,50 | 23,68
1M.03.010.0020.l | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 1500 l | cad | 1.151,79 | 9,26 | 16,62
1M.03.010.0020.m | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 2000 l | cad | 1.401,83 | 11,27 | 13,66
1M.03.010.0020.n | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 3000 l | cad | 1.877,88 | 15,10 | 12,75
1M.03.010.0020.o | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 4000 l | cad | 2.378,72 | 19,12 | 10,06
1M.03.010.0020.p | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 5000 l | cad | 2.802,67 | 22,53 | 8,54
1M.03.010.0020.q | - in acciaio inox - 500 l | cad | 648,88 | 5,22 | 22,13
1M.03.010.0020.r | - in acciaio inox - 750 l | cad | 775,18 | 6,23 | 18,53
1M.03.010.0020.s | - in acciaio inox - 1000 l | cad | 938,17 | 7,54 | 20,41
1M.03.010.0020.t | - in acciaio inox - 1500 l | cad | 1.493,05 | 12,00 | 12,82
1M.03.010.0020.u | - in acciaio inox - 2000 l | cad | 1.874,61 | 15,07 | 10,21
1M.03.010.0020.v | - in acciaio inox - 3000 l | cad | 2.509,72 | 20,17 | 9,54
1M.03.010.0020.w | - in acciaio inox - 4000 l | cad | 3.351,30 | 26,94 | 7,14
1M.03.010.0020.x | - in acciaio inox - 5000 l | cad | 3.881,19 | 31,20 | 6,17
1M.03.010.0030 | Aumenti di prezzo per serbatoi per acqua potabile orizzontali pressione d'esercizio max bar 6 con ispezione (tutti i tipi): Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
1M.03.010.0030.a | - 500 l | cad | 85,32 | 0,69 |
1M.03.010.0030.b | - 750 l | cad | 93,98 | 0,76 |
1M.03.010.0030.c | - 1000 l | cad | 102,65 | 0,83 |
1M.03.010.0030.d | - 1500 l | cad | 164,44 | 1,32 |
1M.03.010.0030.e | - 2000 l | cad | 209,45 | 1,68 |
1M.03.010.0030.f | - 3000 l | cad | 284,43 | 2,29 |
1M.03.010.0030.g | - 4000 l | cad | 374,57 | 3,01 |
1M.03.010.0030.h | - 5000 l | cad | 450,89 | 3,62 |
1M.03.020 | SERBATOI AUTOCLAVE E PRE-AUTOCLAVE |  |  |  |
1M.03.020.0010 | Serbatoi autoclave e pre-autoclave pressione di bollo 8 bar collaudati ISPESL orizzontali o verticali con ispezione. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
1M.03.020.0010.a | - in acciaio zincato a caldo - 500 l | cad | 583,21 | 4,69 | 24,62
1M.03.020.0010.b | - in acciaio zincato a caldo - 750 l | cad | 768,31 | 6,18 | 18,69
1M.03.020.0010.c | - in acciaio zincato a caldo - 1000 l | cad | 877,87 | 7,06 | 21,81
1M.03.020.0010.d | - in acciaio zincato a caldo - 1500 l | cad | 1.405,57 | 11,30 | 13,62
1M.03.020.0010.e | - in acciaio zincato a caldo - 2000 l | cad | 1.683,23 | 13,53 | 11,38
1M.03.020.0010.f | - in acciaio zincato a caldo - 3000 l | cad | 2.328,70 | 18,72 | 10,28
1M.03.020.0010.g | - in acciaio zincato a caldo - 4000 l | cad | 2.922,84 | 23,50 | 8,19
1M.03.020.0010.h | - in acciaio zincato a caldo - 5000 l | cad | 3.416,21 | 27,46 | 7,01
1M.03.020.0010.i | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 500 l | cad | 729,49 | 5,86 | 19,69
1M.03.020.0010.j | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 750 l | cad | 875,79 | 7,04 | 16,40
1M.03.020.0010.k | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 1000 l | cad | 1.054,76 | 8,48 | 18,15
1M.03.020.0010.l | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 1500 l | cad | 1.633,22 | 13,13 | 11,72
1M.03.020.0010.m | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 2000 l | cad | 1.941,49 | 15,61 | 9,86
1M.03.020.0010.n | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 3000 l | cad | 2.675,78 | 21,51 | 8,95
1M.03.020.0010.o | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 4000 l | cad | 3.334,86 | 26,81 | 7,18
1M.03.020.0010.p | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 5000 l | cad | 3.897,64 | 31,33 | 6,14
1M.03.020.0020 | Serbatoi autoclave e pre-autoclave pressione di bollo 12 bar collaudati ISPESL orizzontali o verticali con ispezione. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
1M.03.020.0020.a | - in acciaio zincato a caldo - 500 l | cad | 857,19 | 6,89 | 16,75
1M.03.020.0020.b | - in acciaio zincato a caldo - 750 l | cad | 1.042,24 | 8,38 | 13,78
1M.03.020.0020.c | - in acciaio zincato a caldo - 1000 l | cad | 1.166,72 | 9,38 | 16,41
1M.03.020.0020.d | - in acciaio zincato a caldo - 1500 l | cad | 1.594,41 | 12,82 | 12,01
1M.03.020.0020.e | - in acciaio zincato a caldo - 2000 l | cad | 1.760,85 | 14,15 | 10,87
1M.03.020.0020.f | - in acciaio zincato a caldo - 3000 l | cad | 2.633,24 | 21,17 | 9,09
1M.03.020.0020.g | - in acciaio zincato a caldo - 4000 l | cad | 3.589,38 | 28,85 | 6,67
1M.03.020.0020.h | - in acciaio zincato a caldo - 5000 l | cad | 4.159,63 | 33,44 | 5,75
1M.03.020.0020.i | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 500 l | cad | 937,75 | 7,54 | 15,31
1M.03.020.0020.j | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 750 l | cad | 1.084,03 | 8,71 | 13,25
1M.03.020.0020.k | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 1000 l | cad | 1.263,01 | 10,15 | 15,16
1M.03.020.0020.l | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 1500 l | cad | 1.814,60 | 14,59 | 10,55
1M.03.020.0020.m | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 2000 l | cad | 1.991,49 | 16,01 | 9,61
1M.03.020.0020.n | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 3000 l | cad | 2.957,18 | 23,77 | 8,09
1M.03.020.0020.o | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 4000 l | cad | 3.943,92 | 31,70 | 6,07
1M.03.020.0020.p | - in acciaio zincato a caldo con smaltatura interna - 5000 l | cad | 4.602,99 | 37,00 | 5,20
1M.03.030 | POMPE DI ALIMENTAZIONE IDRICA |  |  |  |
1M.03.030.0010 | Pompe orizzontali multistadio, parti interne in acciaio inox AISI304 PN10. Complete di motore elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza): |  |  |  |
1M.03.030.0010.a | - fino a 2 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 469,58 | 3,77 | 40,78
1M.03.030.0010.b | - fino a 2 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 567,86 | 4,56 | 33,72
1M.03.030.0010.c | - oltre 2 fino a 4 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 493,22 | 3,96 | 38,82
1M.03.030.0010.d | - oltre 2 fino a 4 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 626,33 | 5,03 | 30,57
1M.03.030.0010.e | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 730,82 | 5,87 | 26,20
1M.03.030.0020 | Pompe orizzontali multistadio, parti interne in acciaio inox AISI304 PN10. Complete di motore elettrico alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza): |  |  |  |
1M.03.030.0020.a | - fino a 4 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 465,85 | 3,74 | 41,10
1M.03.030.0020.b | - fino a 4 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 631,30 | 5,07 | 30,33
1M.03.030.0020.c | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 678,57 | 5,45 | 28,22
1M.03.030.0020.d | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 841,54 | 6,76 | 22,75
1M.03.030.0020.e | - oltre 8 fino a 14 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 974,65 | 7,83 | 19,65
1M.03.030.0030 | Pompa verticale multistadio, parti interne in acciaio inox AISI304 PN16. Completa di motore elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza): |  |  |  |
1M.03.030.0030.a | - fino a 2 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 464,61 | 3,73 | 41,21
1M.03.030.0030.b | - fino a 2 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 575,32 | 4,62 | 33,28
1M.03.030.0030.c | - fino a 2 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 630,06 | 5,06 | 30,39
1M.03.030.0030.d | - oltre 2 fino a 4 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 501,93 | 4,03 | 38,15
1M.03.030.0030.e | - oltre 2 fino a 4 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 630,06 | 5,06 | 30,39
1M.03.030.0030.f | - oltre 4 fino a 7 m³/h - fino a 300 kPa | cad | 595,23 | 4,78 | 32,17
1M.03.030.0040 | Pompe verticali multistadio, parti interne in acciaio inox AISI304 PN16. Complete di motore elettrico alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza): |  |  |  |
1M.03.030.0040.a | - fino a 4 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 499,44 | 4,01 | 38,34
1M.03.030.0040.b | - fino a 4 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 628,81 | 5,05 | 30,45
1M.03.030.0040.c | - fino a 4 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 881,35 | 7,08 | 21,73
1M.03.030.0040.d | - oltre 4 fino a 8 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 638,77 | 5,13 | 29,98
1M.03.030.0040.e | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 793,02 | 6,37 | 24,15
1M.03.030.0040.f | - oltre 4 fino a 8 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 943,55 | 7,58 | 20,29
1M.03.030.0040.g | - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 702,21 | 5,64 | 27,27
1M.03.030.0040.h | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 918,67 | 7,38 | 20,84
1M.03.030.0040.i | - oltre 16 fino a 24 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 1.057,99 | 8,50 | 18,10
1M.03.030.0050 | Pompe verticali multistadio, parti interne in acciaio inox AISI304 PN25. Complete di motore elettrico alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza): |  |  |  |
1M.03.030.0050.a | - fino a 8 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 974,65 | 7,83 | 19,65
1M.03.030.0050.b | - fino a 8 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.122,68 | 9,02 | 17,06
1M.03.030.0050.c | - fino a 8 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 1.452,34 | 11,67 | 13,18
1M.03.030.0050.d | - fino a 8 m³/h - oltre 800 fino a 1600 kPa | cad | 2.426,39 | 19,50 | 7,89
1M.03.030.0050.e | - fino a 8 m³/h - oltre 1600 fino a 2200 kPa | cad | 2.707,54 | 21,76 | 7,07
1M.03.030.0050.f | - oltre 8 fino a 16 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 1.021,92 | 8,21 | 18,74
1M.03.030.0050.g | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.331,67 | 10,70 | 14,38
1M.03.030.0050.h | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 1.758,37 | 14,13 | 10,89
1M.03.030.0050.i | - oltre 8 fino a 16 m³/h - oltre 800 fino a 1800 kPa | cad | 2.707,54 | 21,76 | 7,07
1M.03.030.0050.j | - oltre 16 fino a 32 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 1.326,70 | 10,66 | 14,43
1M.03.030.0050.k | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 1.529,47 | 12,29 | 12,52
1M.03.030.0050.l | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 2.518,45 | 20,24 | 7,60
1M.03.030.0050.m | - oltre 16 fino a 32 m³/h - oltre 800 fino a 1600 kPa | cad | 4.121,97 | 33,13 | 4,65
1M.03.030.0050.n | - oltre 32 fino a 64 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 1.767,07 | 14,20 | 10,84
1M.03.030.0050.o | - oltre 32 fino a 64 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 2.777,20 | 22,32 | 6,89
1M.03.030.0050.p | - oltre 32 fino a 64 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 4.389,43 | 35,28 | 4,36
1M.03.030.0050.q | - oltre 32 fino a 64 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 4.313,54 | 34,67 | 4,44
1M.03.040 | GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA |  |  |  |
1M.03.040.0010 | Gruppi pressurizzazione a 1 pompa PN10 con motore elettrico alimentato a 220 V - 3f - 50 Hz. Completi di serbatoio da 50 l, valvolame FILETTATO, strumentazione e cavo d'alimentazione. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza): |  |  |  |
1M.03.040.0010.a | - fino a 2 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 536,76 | 4,31 | 35,67
1M.03.040.0010.b | - fino a 2 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 728,33 | 5,85 | 26,29
1M.03.040.0010.c | - oltre 2 fino a 4 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 728,33 | 5,85 | 26,29
1M.03.040.0010.d | - oltre 2 fino a 4 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 881,35 | 7,08 | 21,73
1M.03.040.0020 | Gruppi pressurizzazione a 1 pompa con motore elettrico alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz. Completi di serbatoio da 50 l, valvolame FILETTATO, strumentazione e cavo d'alimentazione. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza): |  |  |  |
1M.03.040.0020.a | - fino a 2 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 725,85 | 5,83 | 26,38
1M.03.040.0020.b | - oltre 2 fino a 4 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 725,85 | 5,83 | 26,38
1M.03.040.0020.c | - oltre 2 fino a 4 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 878,86 | 7,06 | 21,79
1M.03.040.0030 | Gruppi di pressurizzazione a 2 pompe con motori alimentati a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FILETTATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 2 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0030.a | - fino a 5 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 1.930,04 | 15,51 | 9,92
1M.03.040.0030.b | - fino a 5 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 2.060,66 | 16,56 | 9,29
1M.03.040.0030.c | - fino a 5 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 2.535,87 | 20,38 | 7,55
1M.03.040.0030.d | - oltre 5 fino a 10 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 1.984,77 | 15,95 | 9,65
1M.03.040.0030.e | - oltre 5 fino a 10 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 2.115,39 | 17,00 | 9,05
1M.03.040.0030.f | - oltre 5 fino a 10 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 2.917,77 | 23,45 | 6,56
1M.03.040.0030.g | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 2.397,63 | 19,27 | 9,98
1M.03.040.0030.h | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 2.703,65 | 21,73 | 8,85
1M.03.040.0030.i | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 3.120,39 | 25,08 | 7,67
1M.03.040.0030.j | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 2.601,64 | 20,91 | 9,20
1M.03.040.0030.k | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 3.158,96 | 25,39 | 7,58
1M.03.040.0040 | Gruppi di pressurizzazione a 3 pompe con motori alimentati a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FILETTATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 3 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0040.a | - fino a 10 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 3.114,01 | 25,03 | 9,22
1M.03.040.0040.b | - fino a 10 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 3.359,08 | 27,00 | 8,55
1M.03.040.0040.c | - fino a 10 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 3.915,14 | 31,47 | 7,34
1M.03.040.0040.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 3.233,43 | 25,99 | 8,88
1M.03.040.0040.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 3.673,81 | 29,53 | 7,82
1M.03.040.0040.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 4.516,00 | 36,30 | 6,36
1M.03.040.0040.g | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 3.774,57 | 30,34 | 7,61
1M.03.040.0040.h | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 4.134,09 | 33,23 | 6,95
1M.03.040.0040.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 4.516,00 | 36,30 | 6,36
1M.03.040.0040.j | - oltre 40 fino a 70 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 4.553,32 | 36,60 | 6,31
1M.03.040.0050 | Gruppi di pressurizzazione a 4 pompe con motori alimentati a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FILETTATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 4 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0050.a | - fino a 20 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 3.915,14 | 31,47 | 7,34
1M.03.040.0050.b | - fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 4.359,25 | 35,04 | 6,59
1M.03.040.0050.c | - fino a 20 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 5.778,66 | 46,45 | 4,97
1M.03.040.0050.d | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 4.550,83 | 36,58 | 6,31
1M.03.040.0050.e | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 5.161,63 | 41,49 | 5,56
1M.03.040.0050.f | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 5.778,66 | 46,45 | 4,97
1M.03.040.0050.g | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 4.932,74 | 39,65 | 5,82
1M.03.040.0050.h | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 5.323,35 | 42,79 | 5,40
1M.03.040.0060 | Gruppi di pressurizzazione a 2 pompe con motori alimentati a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FLANGIATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 2 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0060.a | - fino a 50 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 5.495,02 | 44,17 | 5,23
1M.03.040.0060.b | - fino a 50 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 5.885,64 | 47,31 | 4,88
1M.03.040.0060.c | - fino a 50 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 7.174,42 | 57,67 | 4,00
1M.03.040.0060.d | - fino a 50 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 8.870,00 | 71,30 | 3,24
1M.03.040.0060.e | - oltre 50 fino a 100 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 5.940,38 | 47,75 | 4,84
1M.03.040.0060.f | - oltre 50 fino a 100 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 7.516,52 | 60,42 | 3,82
1M.03.040.0060.g | - oltre 50 fino a 100 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 8.715,74 | 70,06 | 3,30
1M.03.040.0060.h | - oltre 50 fino a 100 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 10.422,51 | 83,78 | 2,76
1M.03.040.0070 | Gruppi di pressurizzazione a 3 pompe con motori alimentati a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FLANGIATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 3 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0070.a | - fino a 100 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 7.858,62 | 63,17 | 3,65
1M.03.040.0070.b | - fino a 100 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 8.442,06 | 67,86 | 3,40
1M.03.040.0070.c | - fino a 100 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 11.283,36 | 90,70 | 2,55
1M.03.040.0070.d | - fino a 100 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 12.921,70 | 103,87 | 2,22
1M.03.040.0070.e | - oltre 100 fino a 150 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 8.645,75 | 69,50 | 4,43
1M.03.040.0070.f | - oltre 100 fino a 150 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 11.024,27 | 88,62 | 3,47
1M.03.040.0070.g | - oltre 100 fino a 150 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 12.820,61 | 103,06 | 2,99
1M.03.040.0070.h | - oltre 100 fino a 150 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 15.379,52 | 123,63 | 2,49
1M.03.040.0080 | Gruppi di pressurizzazione a 4 pompe con motori alimentati a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FLANGIATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 4 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0080.a | - fino a 120 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 10.231,85 | 82,25 | 3,74
1M.03.040.0080.b | - fino a 120 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 11.006,86 | 88,48 | 3,48
1M.03.040.0080.c | - fino a 120 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 13.646,63 | 109,70 | 2,81
1M.03.040.0080.d | - fino a 120 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 16.992,99 | 136,60 | 2,25
1M.03.040.0080.e | - oltre 120 fino a 200 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 11.429,82 | 91,88 | 3,35
1M.03.040.0080.f | - oltre 120 fino a 200 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 14.718,95 | 118,32 | 2,60
1M.03.040.0080.g | - oltre 120 fino a 200 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 16.999,21 | 136,65 | 2,25
1M.03.040.0080.h | - oltre 120 fino a 200 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 20.412,74 | 164,09 | 1,88
1M.03.040.0090 | Gruppi di pressurizzazione a 2 pompe principali + 1 pompa pilota con motori alimentati a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FLANGIATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con tutte le pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0090.a | - fino a 100 m³/h - 400 kPa | cad | 6.965,43 | 55,99 | 4,12
1M.03.040.0090.b | - fino a 100 m³/h - oltre 400 fino 600 kPa | cad | 8.634,88 | 69,41 | 3,33
1M.03.040.0090.c | - fino a 100 m³/h - oltre 600 fino 800 kPa | cad | 10.782,02 | 86,67 | 2,66
1M.03.040.0090.d | - oltre 100 fino a 200 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 9.459,32 | 76,04 | 4,05
1M.03.040.0090.e | - oltre 100 fino a 200 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 11.975,93 | 96,27 | 3,20
1M.03.040.0090.f | - oltre 100 fino a 200 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 12.794,49 | 102,85 | 2,99
1M.03.040.0090.g | - oltre 200 fino a 400 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 12.895,25 | 103,66 | 2,97
1M.03.040.0090.h | - oltre 200 fino a 400 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 15.293,68 | 122,94 | 2,50
1M.03.040.0090.i | - oltre 400 fino a 600 m³/h - fino a 400 kPa | cad | 16.351,08 | 131,44 | 2,34
1M.03.040.0100 | Gruppi di pressurizzazione a 2 pompe con INVERTER (comando a rotazione su tutte le pompe), completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FILETTATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 2 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0100.a | - fino a 5 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 4.643,20 | 37,32 | 4,12
1M.03.040.0100.b | - fino a 5 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 5.183,10 | 41,66 | 3,69
1M.03.040.0100.c | - fino a 5 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 5.333,62 | 42,87 | 3,59
1M.03.040.0100.d | - oltre 5 fino a 10 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 4.832,29 | 38,84 | 3,96
1M.03.040.0100.e | - oltre 5 fino a 10 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 5.368,45 | 43,15 | 3,57
1M.03.040.0100.f | - oltre 5 fino a 10 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 5.905,86 | 47,47 | 3,24
1M.03.040.0100.g | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 5.078,45 | 40,82 | 4,71
1M.03.040.0100.h | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 5.614,61 | 45,13 | 4,26
1M.03.040.0100.i | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 6.087,33 | 48,93 | 3,93
1M.03.040.0100.j | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 5.176,72 | 41,61 | 4,62
1M.03.040.0100.k | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 6.113,46 | 49,14 | 3,92
1M.03.040.0110 | Gruppi di pressurizzazione a 3 pompe con INVERTER (comando a rotazione su tutte le pompe), completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FILETTATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 3 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0110.a | - fino a 10 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 5.934,16 | 47,70 | 4,84
1M.03.040.0110.b | - fino a 10 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 6.394,44 | 51,40 | 4,49
1M.03.040.0110.c | - fino a 10 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 6.558,64 | 52,72 | 4,38
1M.03.040.0110.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 6.027,46 | 48,45 | 4,77
1M.03.040.0110.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 6.487,74 | 52,15 | 4,43
1M.03.040.0110.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 6.745,24 | 54,22 | 4,26
1M.03.040.0110.g | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 6.217,79 | 49,98 | 4,62
1M.03.040.0110.h | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 6.956,72 | 55,92 | 4,13
1M.03.040.0110.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 7.461,79 | 59,98 | 3,85
1M.03.040.0110.j | - oltre 40 fino a 60 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 6.694,24 | 53,81 | 4,29
1M.03.040.0110.k | - oltre 40 fino a 60 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 7.581,21 | 60,94 | 3,79
1M.03.040.0120 | Gruppi di pressurizzazione a 4 pompe con INVERTER (comando a rotazione su tutte le pompe), completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FILETTATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 4 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0120.a | - fino a 20 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 6.725,34 | 54,06 | 4,27
1M.03.040.0120.b | - fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 7.293,85 | 58,63 | 3,94
1M.03.040.0120.c | - fino a 20 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 8.521,68 | 68,50 | 3,37
1M.03.040.0120.d | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 6.761,42 | 54,35 | 4,25
1M.03.040.0120.e | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 7.581,21 | 60,94 | 3,79
1M.03.040.0120.f | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 8.766,74 | 70,47 | 3,28
1M.03.040.0120.g | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 7.705,61 | 61,94 | 3,73
1M.03.040.0120.h | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 8.891,14 | 71,47 | 3,23
1M.03.040.0130 | Gruppi di pressurizzazione a 2 pompe con INVERTER (comando a rotazione su tutte le pompe), completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FLANGIATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 2 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0130.a | - fino a 50 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 8.985,69 | 72,23 | 3,20
1M.03.040.0130.b | - fino a 50 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 9.225,78 | 74,16 | 3,11
1M.03.040.0130.c | - fino a 50 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 10.978,58 | 88,25 | 2,62
1M.03.040.0130.d | - fino a 50 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 13.284,95 | 106,79 | 2,16
1M.03.040.0130.e | - oltre 50 fino a 100 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 9.171,04 | 73,72 | 3,13
1M.03.040.0130.f | - oltre 50 fino a 100 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 11.614,26 | 93,36 | 2,47
1M.03.040.0130.g | - oltre 50 fino a 100 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 12.934,14 | 103,97 | 2,22
1M.03.040.0130.h | - oltre 50 fino a 100 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 15.048,94 | 120,97 | 1,91
1M.03.040.0140 | Gruppi di pressurizzazione a 3 pompe con INVERTER (comando a rotazione su tutte le pompe), completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FLANGIATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 3 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0140.a | - fino a 100 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 11.825,74 | 95,06 | 2,43
1M.03.040.0140.b | - fino a 100 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 11.835,69 | 95,14 | 2,43
1M.03.040.0140.c | - fino a 100 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 15.648,55 | 125,79 | 1,84
1M.03.040.0140.d | - fino a 100 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 17.464,79 | 140,39 | 1,64
1M.03.040.0140.e | - oltre 100 fino a 150 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 11.887,94 | 95,56 | 2,42
1M.03.040.0140.f | - oltre 100 fino a 150 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 15.293,68 | 122,94 | 2,50
1M.03.040.0140.g | - oltre 100 fino a 150 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 17.056,43 | 137,11 | 2,25
1M.03.040.0140.h | - oltre 100 fino a 150 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 20.783,45 | 167,07 | 1,84
1M.03.040.0150 | Gruppi di pressurizzazione a 4 pompe con INVERTER (comando a rotazione su tutte le pompe), completi di idro-accumulatori a membrana, valvolame e collettori FLANGIATI per mandata e aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza / prestazioni con 4 pompe funzionanti): |  |  |  |
1M.03.040.0150.a | - fino a 120 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 14.317,47 | 115,09 | 2,01
1M.03.040.0150.b | - fino a 120 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 14.521,49 | 116,73 | 1,98
1M.03.040.0150.c | - fino a 120 m³/h - oltre 400 fino a 800 kPa | cad | 18.385,35 | 147,79 | 1,56
1M.03.040.0150.d | - fino a 120 m³/h - oltre 800 fino a 1000 kPa | cad | 21.734,20 | 174,71 | 1,32
1M.03.040.0150.e | - oltre 120 fino a 200 m³/h - fino a 200 kPa | cad | 14.567,19 | 117,10 | 2,63
1M.03.040.0150.f | - oltre 120 fino a 200 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa | cad | 19.130,18 | 153,78 | 2,00
1M.03.040.0150.g | - oltre 120 fino a 200 m³/h - oltre 400 fino a 600 kPa | cad | 21.445,26 | 172,39 | 1,79
1M.03.040.0150.h | - oltre 120 fino a 200 m³/h - oltre 600 fino a 800 kPa | cad | 26.066,72 | 209,54 | 1,47
1M.03.050 | FILTRAZIONE ACQUA |  |  |  |
1M.03.050.0010 | Pre-filtri sgrossatori in acciaio verniciato con cestello in acciaio inox. Grandezze (mm: diametro attacchi): |  |  |  |
1M.03.050.0010.a | - DN65 | cad | 776,15 | 6,24 | 11,84
1M.03.050.0010.b | - DN80 | cad | 786,10 | 6,32 | 11,69
1M.03.050.0010.c | - DN100 | cad | 870,69 | 7,00 | 10,56
1M.03.050.0010.d | - DN125 | cad | 985,66 | 7,92 | 17,48
1M.03.050.0010.e | - DN150 | cad | 2.672,52 | 21,48 | 6,45
1M.03.050.0010.f | - DN200 | cad | 3.271,45 | 26,30 | 7,02
1M.03.050.0010.g | - DN250 | cad | 3.769,05 | 30,30 | 6,10
1M.03.050.0020 | Pre-filtri sgrossatori in acciaio inox AISI 304 con cestello in acciaio inox. Grandezze (mm: diametro attacchi): |  |  |  |
1M.03.050.0020.a | - DN65 | cad | 1.766,37 | 14,20 | 5,20
1M.03.050.0020.b | - DN80 | cad | 1.848,47 | 14,86 | 4,97
1M.03.050.0020.c | - DN100 | cad | 1.933,07 | 15,54 | 4,75
1M.03.050.0020.d | - DN125 | cad | 2.115,21 | 17,00 | 8,15
1M.03.050.0020.e | - DN150 | cad | 2.672,52 | 21,48 | 6,45
1M.03.050.0020.f | - DN200 | cad | 3.062,45 | 24,62 | 7,50
1M.03.050.0030 | Pre-filtri sgrossatori in acciaio al carbonio rivestito con materiale resistente a cloro e reagenti chimici. Grandezze (mm: diametro attacchi): |  |  |  |
1M.03.050.0030.a | - oltre DN65 fino a DN150 | cad | 2.672,52 | 21,48 | 6,45
1M.03.050.0030.b | - oltre DN150 fino a DN250 | cad | 3.769,05 | 30,30 | 6,10
1M.03.050.0040 | Filtri a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera con corpo in acciaio al carbonio rivestito con materiale resistente a cloro e reagenti chimici, completi di batteria frontale in pvc, valvole a farfalla a manovra manuale, manometri, valvole di sfiato, distributori interni in pvc e candelotti calibrati. Grandezze (mm: diametro attacchi): |  |  |  |
1M.03.050.0040.a | - DN65 | cad | 5.388,90 | 43,32 | 1,71
1M.03.050.0040.b | - DN80 | cad | 6.085,54 | 48,92 | 1,51
1M.03.050.0040.c | - DN100 | cad | 10.066,34 | 80,92 | 0,91
1M.03.050.0040.d | - DN150 | cad | 13.749,10 | 110,52 | 1,25
1M.03.050.0050 | Filtri a letto permanente di sabbia e graniglia quarzifera con corpo in acciaio verniciato, completi di batteria frontale in pvc, valvole a farfalla a manovra automatica con quadro di comando, manometri, valvole di sfiato, distributori interni in pvc e candelotti calibrati. Grandezze (mm: diametro attacchi): |  |  |  |
1M.03.050.0050.a | - DN50 | cad | 6.386,63 | 51,34 | 0,72
1M.03.050.0050.b | - DN65 | cad | 8.454,11 | 67,96 | 1,09
1M.03.050.0050.c | - DN80 | cad | 11.310,34 | 90,92 | 0,81
1M.03.050.0050.d | - DN100 | cad | 18.688,50 | 150,23 | 0,49
1M.03.050.0050.e | - DN150 | cad | 25.606,90 | 205,84 | 0,67
1M.03.050.0060 | Filtri a letto permanente di sabbia con corpo in vetroresina, completi di basamento in vetroresina, valvole a 5 vie a leva, manometri, valvole di sfiato, distributori interni in pvc e candelotti calibrati. Grandezze (mm: diametro attacchi): |  |  |  |
1M.03.050.0060.a | - DN40 | cad | 3.639,88 | 29,26 | 1,26
1M.03.050.0060.b | - DN50 | cad | 4.426,09 | 35,58 | 1,04
1M.03.050.0060.c | - DN65 | cad | 6.085,54 | 48,92 | 1,51
1M.03.050.0070 | Filtri a calza PN16 grado di filtrazione 160 µm. Grandezze (mm: diametro attacchi): |  |  |  |
1M.03.050.0070.a | - DN20 | cad | 79,45 | 0,64 | 43,39
1M.03.050.0070.b | - DN25 | cad | 82,07 | 0,66 | 42,00
1M.03.050.0070.c | - DN32 | cad | 109,41 | 0,88 | 42,00
1M.03.050.0070.d | - DN40 | cad | 457,73 | 3,68 | 10,04
1M.03.050.0070.e | - DN50 | cad | 871,36 | 7,00 | 5,27
1M.03.050.0080 | Filtri autopulenti PN16 con grado di filtrazione 100 µm, tipo semi-automatico (avvio manuale e lavaggio automatico) o automatico (avvio e lavaggio automatici). Grandezze (mm: diametro attacchi): |  |  |  |
1M.03.050.0080.a | - semi-automatico - DN20 | cad | 781,82 | 6,28 | 4,41
1M.03.050.0080.b | - semi-automatico - DN25 | cad | 798,62 | 6,42 | 4,32
1M.03.050.0080.c | - semi-automatico - DN32 | cad | 840,88 | 6,76 | 5,46
1M.03.050.0080.d | - semi-automatico - DN40 | cad | 857,68 | 6,89 | 5,36
1M.03.050.0080.e | - semi-automatico - DN50 | cad | 896,86 | 7,21 | 5,12
1M.03.050.0080.f | - semi-automatico - DN65 | cad | 1.810,53 | 14,55 | 5,08
1M.03.050.0080.g | - semi-automatico - DN80 | cad | 2.079,23 | 16,71 | 4,42
1M.03.050.0080.h | - semi-automatico - DN100 | cad | 2.381,52 | 19,14 | 3,86
1M.03.050.0080.i | - automatico - DN20 | cad | 1.268,85 | 10,20 | 2,72
1M.03.050.0080.j | - automatico - DN25 | cad | 1.285,64 | 10,33 | 2,68
1M.03.050.0080.k | - automatico - DN32 | cad | 1.339,11 | 10,76 | 3,43
1M.03.050.0080.l | - automatico - DN40 | cad | 1.383,89 | 11,12 | 3,32
1M.03.050.0080.m | - automatico - DN50 | cad | 1.411,87 | 11,35 | 3,25
1M.03.050.0080.n | - automatico - DN65 | cad | 2.353,54 | 18,92 | 3,91
1M.03.050.0080.o | - automatico - DN80 | cad | 2.583,05 | 20,76 | 3,56
1M.03.050.0080.p | - automatico - DN100 | cad | 2.868,55 | 23,06 | 3,20
1M.03.060 | TRATTAMENTO ACQUA |  |  |  |
1M.03.060.0010 | Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi per rigenerazione automatica a tempo o a volume, di serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di scambio minima): |  |  |  |
1M.03.060.0010.a | - rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr | cad | 1.777,36 | 14,29 | 34,47
1M.03.060.0010.b | - rigenerazione a tempo - 3,5 m³/h - 350 m³x°fr | cad | 1.946,54 | 15,65 | 31,48
1M.03.060.0010.c | - rigenerazione a tempo - 5 m³/h - 580 m³x°fr | cad | 2.555,08 | 20,54 | 29,98
1M.03.060.0010.d | - rigenerazione a tempo - 8 m³/h - 820 m³x°fr | cad | 3.699,56 | 29,74 | 20,70
1M.03.060.0010.e | - rigenerazione a tempo - 10 m³/h - 1400 m³x°fr | cad | 5.372,96 | 43,19 | 17,11
1M.03.060.0010.f | - rigenerazione a volume - 3 m³/h - 230 m³x°fr | cad | 1.916,69 | 15,41 | 31,97
1M.03.060.0010.g | - rigenerazione a volume - 3,5 m³/h - 350 m³x°fr | cad | 2.145,58 | 17,25 | 28,56
1M.03.060.0010.h | - rigenerazione a volume - 5 m³/h - 580 m³x°fr | cad | 2.744,17 | 22,06 | 27,91
1M.03.060.0010.i | - rigenerazione a volume - 8 m³/h - 820 m³x°fr | cad | 4.555,43 | 36,62 | 16,81
1M.03.060.0010.j | - rigenerazione a volume - 10 m³/h - 1400 m³x°fr | cad | 6.228,83 | 50,07 | 14,76
1M.03.060.0020 | Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 2 colonne, costruiti in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi per rigenerazione automatica a volume, serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. Grandezze (m³/h: portata massima - m³ x°fr: capacità di scambio complessiva minima): |  |  |  |
1M.03.060.0020.a | - 3,5 m³/h - 350+350 m³x°fr | cad | 7.758,51 | 62,37 | 7,90
1M.03.060.0020.b | - 8 m³/h - 580+560 m³x°fr | cad | 10.745,57 | 86,38 | 7,13
1M.03.060.0020.c | - 12 m³/h - 900+900 m³x°fr | cad | 17.327,18 | 139,29 | 5,30
1M.03.060.0020.d | - 18 m³/h - 1800+1800 m³x°fr | cad | 20.993,87 | 168,76 | 4,38
1M.03.060.0030 | Osmotizzatori d'acqua composti da moduli a osmosi inversa con contenitori, pompe d'alimentazione, strumentazione, quadro di regolazione e controllo, prefiltri da 5 µm, accessori vari e struttura di supporto. Grandezze (l/h: portata di permeato prodotto con acqua a 15 °C e 1500 ppm): |  |  |  |
1M.03.060.0030.a | - fino a 40 l/h | cad | 2.878,30 | 23,14 | 21,29
1M.03.060.0030.b | - oltre 40 fino a 160 l/h | cad | 3.331,11 | 26,78 | 18,39
1M.03.060.0030.c | - oltre 160 fino a 240 l/h | cad | 6.633,93 | 53,33 | 9,24
1M.03.060.0030.d | - oltre 240 fino a 650 l/h | cad | 8.615,85 | 69,26 | 8,89
1M.03.060.0030.e | - oltre 650 fino a 950 l/h | cad | 10.506,73 | 84,46 | 7,29
1M.03.060.0030.f | - oltre 950 fino a 1500 l/h | cad | 12.488,64 | 100,39 | 7,36
1M.03.060.0030.g | - oltre 1500 fino a 2000 l/h | cad | 20.176,56 | 162,19 | 4,56
1M.03.060.0040 | Apparecchi di disinfezione secondo DM 443 del 21.12.1990. Grandezze (l/h: portata): |  |  |  |
1M.03.060.0040.a | - fino a 10 m³/h | cad | 902,20 | 7,25 | 67,92
1M.03.060.0040.b | - oltre 10 fino a 18 m³/h | cad | 986,17 | 7,93 | 62,13
1M.03.060.0050 | Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: |  |  |  |
1M.03.060.0050.a | - pompa dosatrice elettronica da 1,5 l/h, 12 bar completa di serbatoio con accessori | cad | 626,66 | 5,04 | 15,28
1M.03.060.0050.b | - contatore a impulsi DN15 | cad | 203,70 | 1,64 | 47,00
1M.03.060.0050.c | - contatore a impulsi DN20 | cad | 213,65 | 1,72 | 44,81
1M.03.060.0050.d | - contatore a impulsi DN25 | cad | 258,43 | 2,08 | 37,05
1M.03.060.0050.e | - contatore a impulsi DN32 | cad | 293,27 | 2,36 | 32,65
1M.03.060.0050.f | - contatore a impulsi DN40 | cad | 402,74 | 3,24 | 23,77
1M.03.060.0050.g | - contatore a impulsi DN50 | cad | 656,51 | 5,28 | 14,58
1M.03.060.0060 | Apparecchi anticalcare magnetici per montaggio su tubazione. Grandezze (m³/h: portata d'acqua): |  |  |  |
1M.03.060.0060.a | - fino a 1,5 m³/h | cad | 1.451,11 | 11,66 | 0,79
1M.03.060.0060.b | - oltre 1,5 fino a 2,5 m³/h | cad | 2.021,90 | 16,25 | 0,76
1M.03.060.0060.c | - oltre 2,5 fino a 5 m³/h | cad | 2.805,62 | 22,55 | 0,55
1M.03.060.0060.d | - oltre 5 fino a 8 m³/h | cad | 4.043,79 | 32,51 | 0,76
1M.03.060.0060.e | - oltre 5 fino a 8 m³/h | cad | 4.566,27 | 36,71 | 0,67
1M.03.060.0060.f | - oltre 11 fino a 15 m³/h | cad | 5.262,91 | 42,31 | 0,58
1M.03.070 | BOLLITORI |  |  |  |
1M.03.070.0010 | Bollitori verticali in acciaio nero con smaltatura interna, pressione d'esercizio max 6 bar, temperatura d'esercizio max 60 °C, scambiatore con fascio tubiero estraibile per acqua calda, coibentazione sp. 50 mm in lana minerale o poliuretano o guaina flessibile con guscio in pvc, corredati di protezione catodica. Grandezze (l: capacità - l/h: produzione minima d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C con acqua calda primaria da 80 a 70 °C): |  |  |  |
1M.03.070.0010.a | - scambiatore in rame - 200 l - fino a 300 l/h | cad | 903,66 | 7,26 | 31,78
1M.03.070.0010.b | - scambiatore in rame - 300 l - fino a 450 l/h | cad | 991,74 | 7,97 | 28,96
1M.03.070.0010.c | - scambiatore in rame - 500 l - fino a 600 l/h | cad | 1.155,95 | 9,29 | 24,85
1M.03.070.0010.d | - scambiatore in rame - 750 l - fino a 900 l/h | cad | 1.387,34 | 11,15 | 20,70
1M.03.070.0010.e | - scambiatore in rame - 1000 l - fino a 1200 l/h | cad | 1.648,25 | 13,25 | 23,23
1M.03.070.0010.f | - scambiatore in rame - 1500 l - fino a 1800 l/h | cad | 1.936,85 | 15,57 | 19,77
1M.03.070.0010.g | - scambiatore in rame - 2000 l - fino a 2400 l/h | cad | 2.275,97 | 18,30 | 16,83
1M.03.070.0010.h | - scambiatore in rame - 3000 l - fino a 3600 l/h | cad | 595,50 | 4,79 | 80,39
1M.03.070.0010.i | - scambiatore in rame - 4000 l - fino a 4800 l/h | cad | 3.609,47 | 29,02 | 13,26
1M.03.070.0010.j | - scambiatore in rame - 5000 l - fino a 6000 l/h | cad | 4.095,37 | 32,92 | 11,69
1M.03.070.0010.k | - scambiatore in acciaio inox - 200 l - fino a 300 l/h | cad | 954,42 | 7,67 | 30,09
1M.03.070.0010.l | - scambiatore in acciaio inox - 300 l - fino a 450 l/h | cad | 1.051,46 | 8,45 | 27,32
1M.03.070.0010.m | - scambiatore in acciaio inox - 500 l - fino a 600 l/h | cad | 1.226,86 | 9,86 | 23,41
1M.03.070.0010.n | - scambiatore in acciaio inox - 750 l - fino a 900 l/h | cad | 1.460,48 | 11,74 | 19,67
1M.03.070.0010.o | - scambiatore in acciaio inox - 1000 l - fino a 1200 l/h | cad | 1.805,74 | 14,52 | 21,21
1M.03.070.0010.p | - scambiatore in acciaio inox - 1500 l - fino a 1800 l/h | cad | 2.211,04 | 17,77 | 17,32
1M.03.070.0010.q | - scambiatore in acciaio inox - 2000 l - fino a 2400 l/h | cad | 2.496,16 | 20,07 | 15,34
1M.03.070.0010.r | - scambiatore in acciaio inox - 3000 l - fino a 3600 l/h | cad | 3.336,29 | 26,82 | 14,35
1M.03.070.0010.s | - scambiatore in acciaio inox - 4000 l - fino a 4800 l/h | cad | 4.168,52 | 33,51 | 11,48
1M.03.070.0010.t | - scambiatore in acciaio inox - 5000 l - fino a 6000 l/h | cad | 4.484,99 | 36,05 | 10,67
1M.03.070.0020 | Bollitori verticali in acciaio inox, pressione d'esercizio max 6 bar, temperatura d'esercizio max 60 °C, scambiatore in acciaio inox con fascio tubiero estraibile per acqua calda, coibentazione sp. 50 mm in lana minerale o poliuretano o guaina flessibile con guscio in pvc, corredati di protezione catodica. Grandezze (l: capacità - l/h: produzione minima d'acqua calda sanitaria da 10 a 45 °C con acqua calda primaria da 80 a 70 °C): |  |  |  |
1M.03.070.0020.a | - fino a 200 l - 300 l/h | cad | 1.231,48 | 9,90 | 23,32
1M.03.070.0020.b | - fino a 300 l - 450 l/h | cad | 1.372,41 | 11,03 | 20,93
1M.03.070.0020.c | - fino a 500 l - 600 l/h | cad | 1.635,13 | 13,14 | 17,57
1M.03.070.0020.d | - fino a 750 l - 900 l/h | cad | 2.005,35 | 16,12 | 14,32
1M.03.070.0020.e | - fino a 1000 l - 1200 l/h | cad | 2.351,36 | 18,90 | 16,29
1M.03.070.0020.f | - fino a 1500 l - 1800 l/h | cad | 2.813,53 | 22,62 | 13,61
1M.03.070.0020.g | - fino a 2000 l - 2400 l/h | cad | 3.355,72 | 26,98 | 11,41
1M.03.070.0020.h | - fino a 3000 l - 3600 l/h | cad | 4.394,38 | 35,32 | 10,89
1M.03.070.0020.i | - fino a 4000 l - 4800 l/h | cad | 5.417,84 | 43,55 | 8,84
1M.03.070.0020.j | - fino a 5000 l - 6000 l/h | cad | 6.195,30 | 49,80 | 7,73
1M.03.070.0030 | Aumenti di prezzo per bollitori orizzontali. Grandezze (l: capacità): |  |  |  |
1M.03.070.0030.a | - 200 l | cad | 704,60 | 5,66 |
1M.03.070.0030.b | - 300 l | cad | 819,10 | 6,58 |
1M.03.070.0030.c | - 500 l | cad | 1.026,08 | 8,25 |
1M.03.070.0030.d | - 750 l | cad | 1.301,74 | 10,46 |
1M.03.070.0030.e | - 1000 l | cad | 1.568,62 | 12,61 |
1M.03.070.0030.f | - 1500 l | cad | 2.046,86 | 16,45 |
1M.03.070.0030.g | - 2000 l | cad | 2.383,32 | 19,16 |
1M.03.070.0030.h | - 3000 l | cad | 3.234,13 | 26,00 |
1M.03.070.0030.i | - 4000 l | cad | 4.216,17 | 33,89 |
1M.03.070.0030.j | - 5000 l | cad | 4.589,60 | 36,89 |
1M.03.070.0040 | Bollitore in acciaio con intercapedine, isolamento termico in poliuretano espanso ecologico opportunamente iniettato e con forte spessore, rivestimento esterno in lamiera smaltatura al titanio a 850° C, multiposizione sia orizzontale che verticale, termostato di temperatura da 30 a 80° C, anodo di magnesio contro le correnti vaganti, lampada spia di funzionamento, flangia di ispezione da 75 mm., pressione max di esercizio 8 bar, intercapedine 3 bar, attacco ricircolo acqua sanitaria, compresa valvola di sicurezza , kit elettrico monofase/trifase, compreso trasporto, installazione e assistenza muraria, della: |  |  |  |
1M.03.070.0040.a | - capacità litri 80 | cad | 494,73 | 3,98 | 5,20
1M.03.070.0040.b | - capacità litri 100 | cad | 518,62 | 4,17 | 4,97
1M.03.070.0040.c | - capacità litri 120 | cad | 584,30 | 4,70 | 4,41
1M.03.070.0040.d | - capacità litri 150 | cad | 659,38 | 5,30 | 4,69
1M.03.070.0040.e | - capacità litri 200 | cad | 804,67 | 6,47 | 3,84
1M.03.080 | SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO |  |  |  |
1M.03.080.0010 | Pompe di sollevamento acque chiare con corpo in plastica o in acciaio inox, motore 220 V - 1f - 2 poli, corredate di interruttore di livello e cavo alimentazione da 10 m con spina. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): |  |  |  |
1M.03.080.0010.a | - in plastica - fino a 5 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 334,86 | 2,69 | 57,18
1M.03.080.0010.b | - in plastica - fino a 5 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 10 mm | cad | 370,56 | 2,98 | 51,67
1M.03.080.0010.c | - in plastica - fino a 5 m³/h - fino a 50 kPa - 35 mm | cad | 399,73 | 3,21 | 47,90
1M.03.080.0010.d | - in plastica - oltre 5 fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa - 35 mm | cad | 448,06 | 3,60 | 42,74
1M.03.080.0010.e | - in acciaio inox - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 513,81 | 4,13 | 37,27
1M.03.080.0010.f | - in acciaio inox - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 10 mm | cad | 568,67 | 4,57 | 33,67
1M.03.080.0010.g | - in acciaio inox - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 538,63 | 4,33 | 35,55
1M.03.080.0010.h | - in acciaio inox - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 10 mm | cad | 708,87 | 5,70 | 27,01
1M.03.080.0010.i | - in acciaio inox - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa - 35 mm | cad | 536,01 | 4,31 | 35,72
1M.03.080.0010.j | - in acciaio inox - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 35 mm | cad | 570,35 | 4,58 | 33,57
1M.03.080.0010.k | - in acciaio inox - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa - 35 mm | cad | 606,11 | 4,87 | 31,59
1M.03.080.0020 | Pompe di sollevamento acque chiare con corpo in acciaio inox e motore 380 V - 3f - 50 Hz, 2 poli. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): |  |  |  |
1M.03.080.0020.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 498,57 | 4,01 | 38,41
1M.03.080.0020.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 10 mm | cad | 548,64 | 4,41 | 34,90
1M.03.080.0020.c | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 513,81 | 4,13 | 37,27
1M.03.080.0020.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 10 mm | cad | 678,83 | 5,46 | 28,21
1M.03.080.0020.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 150 kPa - 10 mm | cad | 825,55 | 6,64 | 23,19
1M.03.080.0020.f | - oltre 20 fino a 30 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 778,44 | 6,26 | 30,75
1M.03.080.0020.g | - oltre 30 fino a 50 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 885,11 | 7,12 | 27,04
1M.03.080.0020.h | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa - 35 mm | cad | 538,63 | 4,33 | 35,55
1M.03.080.0020.i | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 35 mm | cad | 588,70 | 4,73 | 32,53
1M.03.080.0020.j | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 150 kPa - 35 mm | cad | 734,13 | 5,90 | 26,08
1M.03.080.0020.k | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa - 35 mm | cad | 588,70 | 4,73 | 32,53
1M.03.080.0020.l | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 35 mm | cad | 734,13 | 5,90 | 26,08
1M.03.080.0020.m | - oltre 20 fino a 30 m³/h - fino a 50 kPa - 35 mm | cad | 793,79 | 6,38 | 30,15
1M.03.080.0030 | Pompe di sollevamento acque aggressive (piscine) con corpo in acciaio inox, motore 220 V - 1f - 2 poli, mantello di raffreddamento, corredate di interruttore di livello e cavo alimentazione da 10 m con spina. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): |  |  |  |
1M.03.080.0030.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 772,88 | 6,21 | 24,77
1M.03.080.0030.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 10 mm | cad | 873,01 | 7,02 | 21,93
1M.03.080.0030.c | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 824,26 | 6,63 | 23,23
1M.03.080.0030.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 10 mm | cad | 1.049,78 | 8,44 | 18,24
1M.03.080.0040 | Pompe di sollevamento acque aggressive (piscine) con corpo in acciaio inox, motore 380 V - 3f - 50 Hz, 2 poli e mantello di raffreddamento. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): |  |  |  |
1M.03.080.0040.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 755,02 | 6,07 | 25,36
1M.03.080.0040.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 10 mm | cad | 908,29 | 7,30 | 21,08
1M.03.080.0040.c | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 150 kPa - 10 mm | cad | 1.073,30 | 8,63 | 17,84
1M.03.080.0040.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 785,06 | 6,31 | 24,39
1M.03.080.0040.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 10 mm | cad | 1.044,12 | 8,39 | 18,34
1M.03.080.0040.f | - oltre 20 fino a 30 m³/h - fino a 50 kPa - 10 mm | cad | 1.129,37 | 9,08 | 21,19
1M.03.080.0050 | Pompe di sollevamento acque nere con corpo in ghisa e motore 220 V - 1f - 50 Hz, 2 poli, corredate di interruttore di livello e cavo alimentazione da 10 m con spina. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): |  |  |  |
1M.03.080.0050.a | - fino a 5 m³/h - fino a 50 kPa - 45 mm | cad | 471,58 | 3,79 | 40,60
1M.03.080.0050.b | - fino a 5 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 45 mm | cad | 528,18 | 4,25 | 36,25
1M.03.080.0050.c | - fino a 5 m³/h - oltre 100 fino a 150 kPa - 45 mm | cad | 627,01 | 5,04 | 30,54
1M.03.080.0050.d | - oltre 5 fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa - 45 mm | cad | 493,35 | 3,97 | 38,81
1M.03.080.0050.e | - oltre 5 fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 45 mm | cad | 625,27 | 5,03 | 30,62
1M.03.080.0050.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa - 45 mm | cad | 735,80 | 5,91 | 26,02
1M.03.080.0050.g | - girante trituratrice - fino a 8 m³/h - fino a 100 kPa - 100 mm | cad | 1.108,13 | 8,91 | 17,28
1M.03.080.0060 | Pompe di sollevamento acque nere con corpo in ghisa e motore 380 V - 3f - 50 Hz, 2 poli. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): |  |  |  |
1M.03.080.0060.a | - fino a 5 m³/h - fino a 50 kPa - 45 mm | cad | 474,18 | 3,81 | 40,38
1M.03.080.0060.b | - fino a 5 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 45 mm | cad | 525,56 | 4,22 | 36,43
1M.03.080.0060.c | - fino a 5 m³/h - oltre 100 fino a 150 kPa - 45 mm | cad | 679,70 | 5,46 | 28,17
1M.03.080.0060.d | - fino a 5 m³/h - oltre 150 fino a 200 kPa - 45 mm | cad | 1.115,10 | 8,96 | 17,17
1M.03.080.0060.e | - oltre 5 fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa - 45 mm | cad | 488,55 | 3,93 | 39,19
1M.03.080.0060.f | - oltre 5 fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 45 mm | cad | 623,09 | 5,01 | 30,73
1M.03.080.0060.g | - oltre 5 fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa - 45 mm | cad | 1.122,94 | 9,03 | 17,05
1M.03.080.0060.h | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa - 45 mm | cad | 960,09 | 7,72 | 19,94
1M.03.080.0060.i | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 45 mm | cad | 1.086,36 | 8,73 | 17,63
1M.03.080.0060.j | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa - 45 mm | cad | 1.122,94 | 9,03 | 17,05
1M.03.080.0060.k | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 200 fino a 400 kPa - 45 mm | cad | 3.309,51 | 26,60 | 5,79
1M.03.080.0060.l | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 50 kPa - 45 mm | cad | 1.155,49 | 9,29 | 20,71
1M.03.080.0060.m | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 45 mm | cad | 1.225,15 | 9,85 | 19,54
1M.03.080.0060.n | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 100 fino a 400 kPa - 45 mm | cad | 3.647,72 | 29,32 | 6,56
1M.03.080.0060.o | - girante trituratrice - fino a 10 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 1.016,70 | 8,17 | 18,83
1M.03.080.0060.p | - girante trituratrice - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.382,44 | 11,11 | 13,85
1M.03.080.0060.q | - girante trituratrice - fino a 10 m³/h - oltre 200 fino a 300 kPa | cad | 1.674,15 | 13,46 | 11,44
1M.03.080.0060.r | - girante trituratrice - oltre 10 fino a 15 m³/h - fino a 100 kPa | cad | 1.379,82 | 11,09 | 13,88
1M.03.080.0060.s | - girante trituratrice - oltre 10 fino a 15 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa | cad | 1.670,67 | 13,43 | 11,46
1M.03.080.0060.t | - girante trituratrice - oltre 10 fino a 15 m³/h - oltre 200 fino a 300 kPa | cad | 1.674,15 | 13,46 | 11,44
1M.03.080.0070 | Pompe di sollevamento acque nere con corpo in ghisa e motore 380 V - 3f - 50 Hz, 4 poli. Grandezze (m³/h: portata - kPa: prevalenza - mm: dimensione massima indicativa dei corpi solidi aspirabili): |  |  |  |
1M.03.080.0070.a | - fino a 10 m³/h - fino a 50 kPa - 65 mm | cad | 1.126,41 | 9,05 | 17,00
1M.03.080.0070.b | - fino a 10 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 65 mm | cad | 1.275,32 | 10,25 | 15,01
1M.03.080.0070.c | - fino a 10 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa - 65 mm | cad | 2.990,80 | 24,04 | 6,40
1M.03.080.0070.d | - oltre 10 fino a 20 m³/h - fino a 50 kPa - 65 mm | cad | 1.129,04 | 9,08 | 16,96
1M.03.080.0070.e | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 65 mm | cad | 1.603,62 | 12,89 | 11,94
1M.03.080.0070.f | - oltre 10 fino a 20 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa - 65 mm | cad | 2.990,80 | 24,04 | 6,40
1M.03.080.0070.g | - oltre 20 fino a 40 m³/h - fino a 50 kPa - 65 mm | cad | 1.333,13 | 10,72 | 17,95
1M.03.080.0070.h | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 65 mm | cad | 1.663,16 | 13,37 | 14,39
1M.03.080.0070.i | - oltre 20 fino a 40 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa - 65 mm | cad | 3.643,03 | 29,28 | 5,26
1M.03.080.0070.j | - oltre 40 fino a 80 m³/h - fino a 50 kPa - 80 mm | cad | 2.688,97 | 21,62 | 8,90
1M.03.080.0070.k | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 80 mm | cad | 2.937,77 | 23,62 | 8,15
1M.03.080.0070.l | - oltre 40 fino a 80 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa - 80 mm | cad | 3.702,58 | 29,76 | 6,46
1M.03.080.0070.m | - oltre 80 fino a 160 m³/h - fino a 50 kPa - 100 mm | cad | 3.181,65 | 25,58 | 10,53
1M.03.080.0070.n | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 50 fino a 100 kPa - 100 mm | cad | 3.730,25 | 29,99 | 8,98
1M.03.080.0070.o | - oltre 80 fino a 160 m³/h - oltre 100 fino a 200 kPa - 100 mm | cad | 5.239,34 | 42,12 | 6,40
1M.03.080.0070.p | - oltre 160 fino a 320 m³/h - fino a 100 kPa - 100 mm | cad | 5.964,86 | 47,95 | 8,03
1M.03.080.0080 | Accessori per pompe di sollevamento: |  |  |  |
1M.03.080.0080.a | - sistema di posizionamento ed estrazione rapida per pompa, altezza fino a 4 m | cad | 782,65 | 6,29 | 12,23
1M.03.080.0080.b | - pompa a mano d'emergenza | cad | 176,95 | 1,42 | 13,53
1M.03.080.0080.c | - interruttore a livello a bulbo di mercurio con cavo 10 m | cad | 60,67 | 0,49 | 15,77
1M.03.080.0080.d | - quadro elettrico per 1 pompe con motore monofase | cad | 187,39 | 1,51 | 12,78
1M.03.080.0080.e | - quadro elettrico per 2 pompe con motore monofase | cad | 326,72 | 2,63 | 7,33
1M.03.080.0080.f | - quadro elettrico per 1 pompa con motore trifase - fino a 7,5 kW | cad | 299,73 | 2,41 | 7,99
1M.03.080.0080.g | - quadro elettrico per 1 pompa con motore trifase - oltre 7,5 kW | cad | 525,27 | 4,22 | 4,56
1M.03.080.0080.h | - quadro elettrico per 2 pompe con motore trifase - fino a 7,5 kW | cad | 527,01 | 4,24 | 4,54
1M.03.080.0080.i | - quadro elettrico per 2 pompe con motore trifase - oltre 7,5 kW | cad | 965,89 | 7,76 | 2,48
1M.03.080.0080.j | - quadro elettrico per 3 pompe con motore trifase - fino a 7,5 kW | cad | 790,00 | 6,35 | 3,03
1M.03.080.0080.k | - quadro elettrico per 3 pompe con motore trifase - oltre 7,5 kW | cad | 1.462,25 | 11,75 | 1,64
1M.03.080.0080.l | - sistema d'allarme acustico di massimo livello con riserva di carica | cad | 194,77 | 1,57 | 4,91
1M.03.090 | APPARECCHI E ACCESSORI PER PISCINE |  |  |  |
1M.03.090.0010 | Bocchette d'immissione acqua, tipo: |  |  |  |
1M.03.090.0010.a | - in ABS a parete DN50 | cad | 32,78 | 0,26 | 58,42
1M.03.090.0010.b | - in ABS raccordo per immissione a pavimento DN50 | cad | 46,71 | 0,38 | 41,00
1M.03.090.0010.c | - in acciaio inox DN50 | cad | 68,61 | 0,55 | 27,91
1M.03.090.0010.d | - in acciaio inox DN65 | cad | 133,30 | 1,07 | 14,37
1M.03.090.0010.e | - in acciaio inox DN80 | cad | 142,00 | 1,14 | 13,49
1M.03.090.0020 | Scarichi di fondo, tipo: |  |  |  |
1M.03.090.0020.a | - in ABS DN50 | cad | 44,72 | 0,36 | 42,82
1M.03.090.0020.b | - in acciaio inox DN80 | cad | 357,22 | 2,87 | 5,36
1M.03.090.0020.c | - in acciaio inox DN100 | cad | 362,19 | 2,91 | 5,29
1M.03.090.0020.d | - in acciaio inox DN125 | cad | 481,62 | 3,87 | 3,98
1M.03.090.0020.e | - in acciaio inox DN150 | cad | 506,50 | 4,07 | 3,78
1M.03.090.0020.f | - in acciaio inox DN200 | cad | 541,33 | 4,35 | 3,54
1M.03.090.0030 | Skimmer completi, tipo: |  |  |  |
1M.03.090.0030.a | - in ABS DN50 | cad | 207,94 | 1,67 | 9,21
1M.03.090.0030.b | - in acciaio inox DN80 | cad | 115,38 | 0,93 | 16,60
1M.03.090.0040 | Raccordi aspirafango, in ABS DN50 | cad | 29,79 | 0,24 | 64,28
1M.03.090.0050 | Pompe in ghisa centrifughe monoblocco con motore 380 V - 3f - 50 Hz a 2 velocità. Grandezze (m³/h: portata con prevalenza 180 kPa velocità massima): |  |  |  |
1M.03.090.0050.a | - fino a 40 m³/h | cad | 1.321,35 | 10,62 | 11,59
1M.03.090.0050.b | - oltre 40 fino a 50 m³/h | cad | 1.813,97 | 14,58 | 8,44
1M.03.090.0050.c | - oltre 50 fino a 70 m³/h | cad | 2.276,10 | 18,30 | 15,14
1M.03.090.0050.d | - oltre 70 fino a 100 m³/h | cad | 2.533,61 | 20,37 | 13,60
1M.03.090.0050.e | - oltre 100 fino a 130 m³/h | cad | 2.690,35 | 21,63 | 12,81
1M.03.090.0050.f | - oltre 130 fino a 170 m³/h | cad | 3.913,80 | 31,46 | 13,70
1M.03.090.0050.g | - oltre 170 fino a 220 m³/h | cad | 4.204,90 | 33,80 | 12,75
1M.03.090.0050.h | - oltre 220 fino a 260 m³/h | cad | 5.302,10 | 42,62 | 10,11
1M.03.090.0060 | Pompe in noryl centrifughe con pre-filtro incorporato e con motore 380 V - 3f - 50 Hz a 2 poli. Grandezze (m³/h: portata con prevalenza 180 kPa): |  |  |  |
1M.03.090.0060.a | - fino a 10 m³/h | cad | 823,25 | 6,62 | 27,91
1M.03.090.0060.b | - oltre 10 fino a 15 m³/h | cad | 1.052,78 | 8,46 | 21,83
1M.03.090.0060.c | - oltre 15 fino a 25 m³/h | cad | 1.203,92 | 9,68 | 19,09
1M.03.090.0070 | Pulitori di fondo, tipo: |  |  |  |
1M.03.090.0070.a | - pulitore manuale, composto da pompa con motore da 1,1 kW, testa aspirante con ruote e spazzola, asta da 4 m, galleggiante con cavo da 15 m, filtro a cartuccia da 15 m³/h con pre-filtro, tubo di scarico da 10 m, quadro elettrico a norme con cavo da 30 m, carrello a ruote gommate | cad | 2.239,20 | 18,00 |
1M.03.090.0070.b | - pulitore automatico per piscine fino a 25 m, composto da aspiratore automatico telecomandabile a pompa sommersa in bassa tensione, sacchetti filtranti, tubo di scarico da 10 m, quadro elettrico a norme con cavo da 30 m, carrello a ruote gommate | cad | 6.404,11 | 51,48 |
1M.03.090.0070.c | - pulitore automatico per piscine oltre 25 m, composto da aspiratore automatico telecomandabile a pompa sommersa in bassa tensione, sacchetti filtranti, tubo di scarico da 10 m, quadro elettrico a norme con cavo da 30 m, carrello a ruote gommate | cad | 15.495,26 | 124,56 |
1M.03.090.0080 | Apparecchi di analisi acqua, tipo: |  |  |  |
1M.03.090.0080.a | - test per misura di cloro residuo libero totale/combinato e pH con reagenti DPD e PHENOL RED solidi in pillole, compensatore e dischi intercambiabili a colore standard, contenitore plastico, provette in vetro | cad | 32,47 | 0,26 |
1M.03.090.0080.b | - test per misura di cloro residuo libero totale/combinato e pH con reagenti DPD e PHENOL RED solidi in pillole, con comparatore fotometrico a scala analogica | cad | 123,16 | 0,99 |
1M.03.090.0080.c | - test per misura di vari parametri: cloruri, alcalinità, durezza, ciascuno con relativi reagenti solidi in pillole e barretta graduata per l'analisi volumetrica, contenitore plastico, n° 100 pillole di analisi per ciascun parametro | cad | 1.433,09 | 11,52 |
1M.03.090.0080.d | - test per misura di acido cianitrico con metodo torbidimetrico, con reagenti solidi in pillola, barretta graduata, spazzolino di pulizia, n° 100 pillole reagenti | cad | 3.717,07 | 29,88 |
1M.03.090.0080.e | - analizzatore automatico in continuo di valori del cloro (potenziale redox) e pH con comando per l'immissione dei reagenti chimici, sonde di analisi reset-point e di allarme, quadro di contenimento con protezione a IP 55 | cad | 1.182,73 | 9,51 | 8,09
1M.03.090.0080.f | - registratore elettronico a carta per la scrittura continua dei parametri cloro (potenziale redox) e pH analizzati dall'analizzatore automatico | cad | 1.988,84 | 15,99 | 4,81
1M.03.090.0090 | Apparecchi di disinfezione, tipo: |  |  |  |
1M.03.090.0090.a | - dosatore idrodinamico per l'immissione di cloro da prodotto solido in pastiglie per piscine fino a 500 m³, con possibilità di installare più dosatori in parallelo per vasche di maggiore dimensione | cad | 3.172,95 | 25,51 | 19,40
1M.03.090.0090.b | - pannello di collegamento tra dosatore e analizzatore, composto da riduttore di pressione, filtro linea, elettrovalvola e by-pass | cad | 1.238,71 | 9,96 | 7,73
1M.03.090.0090.c | - pompa dosatrice per immissione reattivo pH flocculante ecc., motore elettrico monofase 220 V - 1f - 50 Hz, funzionamento a membrana, completo di valvola di iniezione, filtro aspirazione, serbatoio per preparazione soluzione reagente con agitatore manuale e capacità 200 l | cad | 806,33 | 6,48 | 19,00
1M.03.090.0090.d | - centralina automatica di distribuzione soluzione antimicotica, sia per l'uso di spruzzapiedi che per la disinfezione di superfici dure, composta da armadio in acciaio inox, pompa dosatrice serbatoio accumulo soluzioni, contatore ad impulsi autoclave con portata 800 l/h di soluzione | cad | 2.404,08 | 19,33 | 3,98
1M.03.090.0090.e | - distributore mobile di soluzione antimicotica per disinfezione superfici dure, funzionamento idraulico, composto da contenitore di soluzione concentrata in acciaio inox, spruzzatrice con tubo flessibile, carrello a 2 ruote, attacco rapido per acquedotto e minuteria di fissaggio | cad | 293,27 | 2,36 | 32,65
1M.03.090.0090.f | - lancia spruzzapiedi per installazione esterna con pulsante erogatore manuale di soluzione disinfettante, rosone di finitura e minuteria di fissaggio | cad | 328,74 | 2,64 | 3,12
1M.03.090.0100 | Livellostato ad immersione del tipo semplice. Diametro 1" - 2". Compresa minuteria di fissaggio. | cad | 149,86 | 1,20 | 13,66