Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MC.05 - Materiali - Elementi per solai

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MC.05 | ELEMENTI PER SOLAI |  |  |  |
MC.05.050 | BLOCCHI IN LATERIZIO PER SOLAI |  |  |  |
MC.05.050.0010 | Blocchi per soletta del tipo misto in calcestruzzo e laterizio da gettare in opera da cm 40x24, e blocchi di alleggerimento per solai a travetti, da cm 38x24: |  |  |  |
MC.05.050.0010.a | - altezza 12 cm | cad | 0,94 |  |
MC.05.050.0010.b | - altezza 16 cm | cad | 0,94 |  |
MC.05.050.0010.c | - altezza 18 cm | cad | 0,94 |  |
MC.05.050.0010.d | - altezza 20 cm | cad | 0,94 |  |
MC.05.050.0010.e | - altezza 22 cm | cad | 1,18 |  |
MC.05.050.0010.f | - altezza 24 cm | cad | 1,24 |  |
MC.05.050.0040 | Solaio piano a struttura mista in calcestruzzo in cemento armato Rck 40N/mmq, e laterizi a nervature parallele, realizzato in pannelli prefambbricati di larghezza 80/120cm di cls armato e laterizi di allegggerimento di altezza 20cm.con caratteristiche portanti , di tipo "B" come da D.M. 16/96, e successiva cappa di completamento in calcestruzzo R'ck 40N/mmq di sp. 6 cm., misurato vuoto per pieno sul rettangolo circoscritto. Sono compresi: le casseforme; le armature e puntellature provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie ; gli elementi in laterizio o forati o pignatte ed i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo che dovrà essere di classe Rck 40N/mmq; il ferro di armatura e ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo di altezza 6cm.; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. | cad | 25,47 |  |
MC.05.100 | TRAVETTI A TRALICCIO |  |  |  |
MC.05.100.0010 | Travetti per solai, prefabbricati a traliccio con suola in cotto: |  |  |  |
MC.05.100.0010.a | - per luci da 2,00 m a 4,00 m | m | 3,17 |  |
MC.05.100.0010.b | - per luci da 4,01 m a 5,80 m | m | 3,80 |  |
MC.05.100.0010.c | - per luci da 5,81 m a 8,00 m | m | 4,30 |  |
MC.05.150 | TRAVETTI PRECOMPRESSI |  |  |  |
MC.05.150.0010 | Travetti per solai, prefabbricati precompressi da 9 x 12 cm: |  |  |  |
MC.05.150.0010.a | - per luci da 1,20 m a 4,20 m | m | 3,17 |  |
MC.05.150.0010.b | - per luci da 4,21 m a 5,60 m | m | 3,36 |  |
MC.05.150.0010.c | - per luci da 5,61 m a 6,40 m | m | 3,54 |  |
MC.05.150.0010.d | - per luci da 6,41 m a 7,60 m | m | 3,73 |  |
MC.05.200 | LASTRE PREFABBRICATE IN CA |  |  |  |
MC.05.200.0010 | Lastre prefabbricate in c.a. per solai alleggeriti con polistirolo, armate con rete metallica e con tralicci in acciaio tondo, escluso ferro, con: |  |  |  |
MC.05.200.0010.a | - spessore 4 cm - luce fino a 4 m | m² | 16,28 |  |
MC.05.200.0020 | Blocchi di polistirolo vergine, densità 10/12 kg/m³ da accoppiare a lastre prefabbricate per solai | m² x cm | 0,19 |  |
MC.05.300 | LAMIERA GRECATA |  |  |  |
MC.05.300.0010 | Lamiera grecata zincata collaborante per solai, da completare con getto di calcestruzzo | kg | 1,23 |  |
MC.05.500 | MATERIALI PER VESPAI AERATI |  |  |  |
MC.05.500.0010 | Tavelloni forati in laterizio: |  |  |  |
MC.05.500.0010.a | - tavelloni dimensioni 6 x 25 x 60/100 cm | m² | 5,47 |  |
MC.05.500.0020 | Casseri a perdere autoportanti per vespai areati, in plastica, dimensioni commerciali, per le seguenti altezze: |  |  |  |
MC.05.500.0020.a | - altezza cm 15 - 20 | m² | 14,66 |  |
MC.05.500.0020.b | - altezza cm 25 - 30 | m² | 15,91 |  |
MC.05.500.0020.c | - altezza cm 40 | m² | 16,65 |  |
MC.05.500.0020.d | - altezza cm 50 | m² | 18,58 |  |
MC.05.500.0020.e | - altezza cm 60 | m² | 20,52 |  |
MC.05.500.0020.f | - altezza cm 70 | m² | 22,44 |  |
MC.05.500.0030 | Profilo perimetrale di contenimento getto per casseri a perdere autoportanti in plastica - in mancanza di pareti di contenimento: |  |  |  |
MC.05.500.0030.a | - per altezza cm 15 - 20 | m | 2,11 |  |
MC.05.500.0030.b | - per altezza cm 25 - 30 | m | 2,74 |  |
MC.05.500.0030.c | - per altezza cm 40 | m | 3,48 |  |
MC.05.500.0030.d | - per altezza cm 50 | m | 5,16 |  |
MC.05.500.0030.e | - per altezza cm 60 | m | 7,27 |  |
MC.05.500.0030.f | - per altezza cm 70 | m | 8,33 |  |
MC.05.600 | MATERIALI PER CONTROSOFFITTATURA ANTISFONDELLAMENTO |  |  |  |
MC.05.600.0010 | Lastra per controsoffittatura antisfondellamento in gesso fibrorinforzato rivestito, armate mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro, in Classe A2-s1, d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm. | m² | 16,16 |  |
MC.05.600.0020 | Orditura di sostegno per controsoffito antisfondellamento: |  |  |  |
MC.05.600.0020.a | - profilo montante a C 60x27x0,7 mm, in acciaio | m | 3,28 |  |
MC.05.600.0020.b | - guida perimetrale a U 30 x 27 mm, in acciaio | m | 2,15 |  |
MC.05.600.0020.c | - giunto di congiunzione montanti a C | cad | 0,90 |  |
MC.05.600.0020.d | - gancio cavaliere semplice per aggancio montante a C | cad | 0,65 |  |
MC.05.600.0020.e | - bussola in ottone diam. 8 mm con vite acciaio zincato 8.8 da 70 mm | cad | 0,73 |  |
MC.05.600.0030 | Pannello in polistirolo in Classe E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm. | m² | 3,66 |  |