Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MC.24 - Materiali - Verniciatore - tappezziere

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MC.24 | MATERIALI PER OPERE DA VERNICIATORE |  |  |  |
MC.24.050 | TRATTAMENTO PIETRE E PULIZIA SUPERFICI |  |  |  |
MC.24.050.0010 | Detergente a base di acidi minerali e tensioattivi: |  |  |  |
MC.24.050.0010.a | - a base di acidi minerali e tensioattivi, per supporti di qualunque natura e su pietre dure non lucide | l | 6,90 |  |
MC.24.050.0010.b | - a base di acidi minerali e tensioattivi, per marmi e pietre lucide, clinker | l | 9,76 |  |
MC.24.050.0010.c | - a base E.D.T.A. bicarbonato di ammonio, sostanze alcaline | l | 8,77 |  |
MC.24.050.0020 | Neutralizzatore di sali, di prodotti incoerenti, patine biologiche | l | 6,84 |  |
MC.24.050.0030 | Miscela,per pulizia di superfici verticali ed orizzontali, composta da bicarbinato di sodio e carbonato di calcio e magnesio. | kg | 1,09 |  |
MC.24.100 | STUCCHI - PRIMER - ISOLANTI - FISSATIVI |  |  |  |
MC.24.100.0010 | Stucco: |  |  |  |
MC.24.100.0010.b | - in pasta a base di resine in dispersione acquosa, per legno e muri interni; (p.s. 1,75 kg/l; - resa 1,6 kg. per riempire 1 dm³) | kg | 2,54 |  |
MC.24.100.0010.d | - sintetico a solvente per legno e ferro, per interni ed esterni (p.s. 1,70 kg/l) | kg | 8,04 |  |
MC.24.100.0020 | Fondi base per rivestimenti plastici e pitture murali: |  |  |  |
MC.24.100.0020.a | - fissativo acrilico in solvente, per esterni e interni sfarinati (p.s. 0,85 kg/l; resa 6-8 m²/l) | l | 6,09 |  |
MC.24.100.0020.b | - acrilico all'acqua (p.s. 1,00 kg/l; resa 0,05-0,20 l/m²) | l | 4,48 |  |
MC.24.100.0020.c | - a base di silicati modificati, preparatore per supporti da trattare con pitture o rivestimenti ai silicati (p.s. 1,05 kg/l; resa media 0,10-0,13 l/m²) | l | 5,91 |  |
MC.24.100.0020.d | - emulsione silossanica, preparatore per supporti da trattare con pitture siliconiche-acriliche (resa media 0,10 l/m²) | l | 6,52 |  |
MC.24.100.0020.e | - fondo a base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²) | l | 9,85 |  |
MC.24.100.0030 | Liquido antimuffa detergente e igienizzante (p.s. 1,01 kg/l, resa (0,17- 0,13 l/m²) per evitare il deterioramento da umidità dei muri | l | 8,35 |  |
MC.24.100.0040 | Pitture per manutenzione: |  |  |  |
MC.24.100.0040.a | - per intonaci da risanamento interni (p.s. 1,70 kg/l - resa 0,30 l/m²) | l | 4,10 |  |
MC.24.120 | PITTURE MURARIE PER INTERNI |  |  |  |
MC.24.120.0010 | Pitture per interni: |  |  |  |
MC.24.120.0010.a | - a tempera, traspirante (p.s. 1,74 kg/l; resa 0,30 l/mq per due mani) | l | 2,42 |  |
MC.24.120.0010.b | - minerale a base di grassello di calce (p.s. 1,40 kg/l; resa 0,35 l/mq per due mani) | l | 3,61 |  |
MC.24.120.0020 | Idropittura per interni, applicabile su tutti i tipi di supporto: |  |  |  |
MC.24.120.0020.a | - a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778) | l | 2,23 |  |
MC.24.120.0020.b | - a base di copolimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 4.000 colpi spazzola (DIN 53778) | l | 3,17 |  |
MC.24.120.0020.c | - a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778) | l | 3,54 |  |
MC.24.120.0020.d | - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778) | l | 5,65 |  |
MC.24.120.0020.e | - a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m²/l). | l | 86,39 |  |
MC.24.120.0025 | Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate. Resa 6 m²/lt in due mani. | l | 8,50 |  |
MC.24.120.0030 | Verniciature su muratura per interni: |  |  |  |
MC.24.120.0030.a | - rivestimento al policromo per interni. | l | 12,36 |  |
MC.24.120.0030.b | - opaca tipo cementite. | l | 8,02 |  |
MC.24.120.0030.c | - alchidica lucida o satinata. | l | 9,88 |  |
MC.24.120.0030.d | - poliuretanica. | l | 11,31 |  |
MC.24.120.0035 | Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate. Resa 8 m²/lt in due mani. | l | 19,60 |  |
MC.24.140 | PITTURE MURARIE PER ESTERNI |  |  |  |
MC.24.140.0010 | Pittura per esterni: |  |  |  |
MC.24.140.0010.a | - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778) | l | 5,65 |  |
MC.24.140.0010.b | - a base acrilica con farina di quarzo, granulometria fine (p.s. 1,50 kg/l; resa 0,13-0,17 l/m²) | l | 4,68 |  |
MC.24.140.0010.c | - a solvente, a base di Pliolite e pigmenti (p.s. 1,3 kg/l - resa 0,17 l/m² per due mani) | l | 6,40 |  |
MC.24.140.0010.d | - minerale per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m²) | l | 3,85 |  |
MC.24.140.0010.e | - ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l; resa = 0,25 l/m²) | l | 7,04 |  |
MC.24.140.0010.f | - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²) | l | 8,26 |  |
MC.24.140.0010.g | - protettivo idrorepellente, per murature a vista, a base di resine silossaniche in soluzione (p.s. 0,94 kg/l, resa 0,07-0,13 l/m²) | l | 7,95 |  |
MC.24.140.0010.h | - a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. Resa 6 m²/lt in due mani. | l | 13,79 |  |
MC.24.140.0010.i | - pittura fotocatalitica Ecoattiva a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. Resa 6 m²/lt in due mani. | l | 15,99 |  |
MC.24.140.0020 | Pittura a base di silicati di potassio per tutti i fondi minerali (storici e moderni) , composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. (Resa 0,35 l/m² per due mani) | l | 11,22 |  |
MC.24.160 | RIVESTIMENTI PLASTICI E MINERALI COLORATI |  |  |  |
MC.24.160.0020 | Rivestimenti minerali colorati in pasta per la finitura manuale di intonaci a civile esterni ed interni. Previsti nei tipi: |  |  |  |
MC.24.160.0020.a | - costituito da grassello di calce, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi. (p.s. 1,7 kg/lt; resa 2,0 kg/m²) | kg | 1,68 |  |
MC.24.160.0020.b | - ai silicati di potassio con inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi. (granulometria media p.s. 1,8 kg/lt; resa 2,0 kg/m²) | kg | 3,42 |  |
MC.24.160.0020.c | - leganti misti a base di silicati, inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi. (Densità 1,8 kg/lt) | kg | 1,83 |  |
MC.24.160.0050 | Premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo per il rivestimento fine interno o esterno di intonaci, a base di: inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 con prorpietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2007 UNI 11238-1:2007. Resa: 1.4 kg/m². | kg | 2,99 |  |
MC.24.180 | PITTURE SU CALCESTRUZZO |  |  |  |
MC.24.180.0010 | Pittura anticarbonatazione a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/l - resa 0,20 l/m² per due mani) | l | 7,83 |  |
MC.24.180.0020 | Pittura elastomerica a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici, per la finitura di superfici in calcestruzzo (p.s. 1,4 kg/l - resa 0,60 l/m² per due o tre mani) | l | 7,65 |  |
MC.24.180.0030 | Pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile, per uniformare la finitura di superfici in calcestruzzo e migliorare la protezione anticarbonatazione (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 l/m² per due mani) | l | 8,02 |  |
MC.24.180.0040 | Vernice di finitura pedoanbile antisdrucciolo, semilucida, bicomponente, a base poliuretanica, priva di solventi (p.s. 1,1 kg/l - resa 0,25÷0,30 l/m²) | l | 49,53 |  |
MC.24.185 | RIVESTIMENTO ECOATTIVO |  |  |  |
MC.24.185.0010 | Materiale di rivestimento ecoattivo, posato a tre riprese, trasparente, traspirante, per qualsiasi superficie (interne ed esterne), per ogni tipo di materiale, previa pulizia e pre trattamento a base di primer (specifico per la tipologia e materiale della superficie trattata) compreso nel prezzo, con spruzzo nebulizzato di sostanze fotocatalitiche a base di biossido di titanio. Conforme al DM n. 252 del 07.09.2002. Resa 0,050mq./litro in tre riprese | l | 98,45 |  |
MC.24.185.0020 | Materiale di rivestimento ecoattivo anche in mancanza di luce, antibatterico, antivirus, antiodore, posato a tre riprese, trasparente, traspirante, per qualsiasi superficie (interne ed esterne), per ogni tipo di materiale, previa pulizia e pre trattamento a base di primer (specifico per la tipologia e materiale della superficie trattata) compreso nel prezzo, con spruzzo nebulizzato di sostanze fotocatalitiche a base di biossido di titanio. Conforme al DM n. 252 del 07.09.2002, soggetto all'acquisizione del certificato dell'Istituto Superiore della Sanità quale Presidio Medico Chirurgico. Resa 0,060mq./litro in tre riprese | l | 103,90 |  |
MC.24.190 | VERNICI ANTIGRAFFITI |  |  |  |
MC.24.190.0010 | Pitture per la prevenzione antigraffiti: |  |  |  |
MC.24.190.0010.a | - protettivo non pellicolante a base di sostanze organiche florurate con solvente all'acqua | l | 25,20 |  |
MC.24.190.0010.b | - pittura poliuretanica bicomponente antigraffiti | l | 20,17 |  |
MC.24.190.0020 | Detergenti e solventi per eliminazione dei graffiti: |  |  |  |
MC.24.190.0020.a | - a base di solventi e tensioattivi | l | 16,48 |  |
MC.24.190.0020.b | - a base di sostanze organiche florurate per l'eliminazione di graffiti da superfici già trattate con prodotto antiscritte | l | 13,12 |  |
MC.24.195 | PITTURA IN TINTA O TRASPARENTE |  |  |  |
MC.24.195.0010 | Pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture metalliche di durata ultraventennale Resa 10 mq/l | l | 82,51 |  |
MC.24.195.0020 | Pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture in c.a. o intonaci o pietre compatte. Resa 10 mq/l. La durata è ultraventennale. | l | 85,93 |  |
MC.24.195.0030 | Pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato all'acqua (senza solventi) per utilizzo su elementi in plastica. Applicabile su tutti i materiali e utilizzabile per interni. Resa 5 mq/l | l | 94,13 |  |
MC.24.200 | SVERNICIATORI |  |  |  |
MC.24.200.0020 | Sverniciatore gelatinoso universale per legno e metallo (p.s.1,20 kg/l - resa 0,50-1,00 l/m²) | l | 10,14 |  |
MC.24.210 | PREPARAZIONE PER LEGNO |  |  |  |
MC.24.210.0010 | Turapori, fondo nitro trasparente per legno interno (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m²) | l | 5,23 |  |
MC.24.210.0020 | Fondo per legno, esterno e interno: |  |  |  |
MC.24.210.0020.a | - sintetico, bianco, fondo per finiture a smalto (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,055-0,07 l/m² per una mano) | l | 8,35 |  |
MC.24.210.0020.b | - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per due mani) | l | 6,86 |  |
MC.24.220 | SMALTI PER LEGNO E METALLI |  |  |  |
MC.24.220.0010 | Smalti per ferro e legno utilizzabili all'esterno ed all'interno: |  |  |  |
MC.24.220.0010.a | - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano) | l | 10,02 |  |
MC.24.220.0010.b | - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano) | l | 9,82 |  |
MC.24.220.0010.c | - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano) | l | 8,58 |  |
MC.24.220.0010.d | - smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano) | l | 13,65 |  |
MC.24.220.0010.e | - smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani) | l | 11,64 |  |
MC.24.220.0010.f | - smalto poliuretanico bicomponente | l | 16,60 |  |
MC.24.220.0010.g | - smalto a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù e plastificanti | l | 11,34 |  |
MC.24.220.0010.h | - smalto a base di resine di clorocaucciù puro | l | 13,57 |  |
MC.24.220.0020 | Smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) | l | 18,05 |  |
MC.24.220.0030 | Vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani) | l | 7,76 |  |
MC.24.220.0040 | Vernice impregnante a cera per legno, per esterno ed interno, tixotropica a base di cere naturali (p.s.0,86 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani) | l | 8,80 |  |
MC.24.220.0050 | Vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani) | l | 15,51 |  |
MC.24.320 | ANTIRUGGINE E PRIMER PER METALLI |  |  |  |
MC.24.320.0010 | Pittura antiruggine: |  |  |  |
MC.24.320.0010.a | - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano) | l | 9,57 |  |
MC.24.320.0010.b | - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) | l | 8,95 |  |
MC.24.320.0010.c | - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) | l | 8,09 |  |
MC.24.320.0010.d | - a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano) | l | 7,08 |  |
MC.24.320.0020 | Zincante bicomponente a base di etilsilicato per ferro e acciaio sabbiato | kg | 12,31 |  |
MC.24.320.0030 | Primer per superfici non ferrose: |  |  |  |
MC.24.320.0030.a | - primer per leghe leggere e lamiere zincate | l | 9,33 |  |
MC.24.320.0030.b | - primer epossipoliammidico bicomponente per superfici zincate | l | 10,07 |  |
MC.24.400 | DILUENTI E MATERIALI VARI |  |  |  |
MC.24.400.0020 | Diluenti: |  |  |  |
MC.24.400.0020.b | - acqua ragia minerale (peso spec. = 1,00) | l | 2,85 |  |
MC.24.400.0020.c | - per sintetici (peso spec. = 1,00) | l | 3,55 |  |
MC.24.400.0030 | Sabbia di produzione nazionale, in sacchi: |  |  |  |
MC.24.400.0030.a | - quarzifera | 100 kg | 15,96 |  |
MC.24.400.0030.b | - a base di corindone, scorie fonderia, altri abrasivi ammessi | 100 kg | 215,04 |  |
MC.24.400.0050 | Carta vetrata in fogli da cm 28x23 | cad | 0,54 |  |
MC.24.500 | TAPPEZZERIE |  |  |  |
MC.24.500.0010 | Tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m: |  |  |  |
MC.24.500.0010.a | - carta fodera | m² | 0,69 |  |
MC.24.500.0010.b | - carta lavabile | m² | 2,56 |  |
MC.24.500.0010.c | - carta duplex lavabile | m² | 2,86 |  |
MC.24.500.0010.d | - carta serigrafico espanso | m² | 3,67 |  |
MC.24.500.0020 | Tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m: |  |  |  |
MC.24.500.0020.a | - vinilica su carta | m² | 4,36 |  |
MC.24.500.0020.b | - vinilica su tela | m² | 9,27 |  |
MC.24.500.0030 | Tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta | m² | 16,45 |  |
MC.24.500.0040 | Tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta: |  |  |  |
MC.24.500.0040.a | - vinilica su carta | m² | 10,12 |  |
MC.24.500.0040.b | - sughero | m² | 10,12 |  |
MC.24.550 | MATERIALI PER TAPPEZZERIE |  |  |  |
MC.24.550.0020 | Colla in pasta di amido di riso per tappezzerie in carta, additivata con antimuffa | kg | 1,69 |  |
MC.24.550.0030 | Collanti in polvere di metilcellulosa con antimuffa | kg | 15,66 |  |
MC.24.550.0040 | Liquido staccaparati | kg | 7,26 |  |
MC.24.770 | TRATTAMENTI CHIMICI |  |  |  |
MC.24.770.0010 | Trattamento antiscivolo per pavimenti mediante alogenuri da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare. Su pavimenti: |  |  |  |
MC.24.770.0010.a | - pavimentazioni in pietra naturale e/o riciclata, cemento; (escluso materiali plastici e sintetici) resa: 10 m²/l | l | 80,05 |  |
MC.24.770.0010.b | - pavimentazioni in gres, ceramiche smaltate; resa: 7 m²/l | l | 63,00 |  |