Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

NC.20 - Mezzi per fondazione speciali e iniezioni

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
NC.20 | MEZZI PER FONDAZIONI SPECIALI E INIEZIONI |  |  |  |
NC.20.010 | MEZZI PER PALI TRIVELLATI |  |  |  |
NC.20.010.0010 | Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati con impiego di tubo forma, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, potenza fino a 120 hp e da morsa giracolonna idraulica completa di attrezzi di scavo: |  |  |  |
NC.20.010.0010.a | - funzionante | ora | 210,62 |  | 13,34
NC.20.010.0010.b | - fermo, senza operatore | ora | 109,65 |  |
NC.20.010.0020 | Nolo gruppo di perforazione per pali trivellati a rotazione, composto da un escavatore semovente cingolato o gommato, da trivella completa di utensili di scavo e da impianto di preparazione e pompaggio di fanghi bentonitici: |  |  |  |
NC.20.010.0020.a | - con trivella da 12.000 kg/m, funzionante con operatore | ora | 187,85 |  | 14,96
NC.20.010.0020.b | - con trivella da 12.000 kg/m, fermo senza operatore | ora | 88,56 |  |
NC.20.010.0020.c | - con trivella da 18.000 kg/m funzionante, con operatore | ora | 195,44 |  | 14,38
NC.20.010.0020.d | - con trivella da 18.000 kg/m, fermo senza operatore | ora | 98,68 |  |
NC.20.010.0050 | Nolo escavatore cingolato o gommato. per posa gabbie ed esecuzione getti in pali o diaframmi: |  |  |  |
NC.20.010.0050.a | - con potenza fino a 80 hp, funzionante, con operatore | ora | 106,88 |  | 26,29
NC.20.010.0050.b | - con potenza fino a 80 hp, fermo senza operatore | ora | 47,23 |  |
NC.20.010.0050.c | - con potenza da 81 a 120 hp, funzionante, con operatore | ora | 121,22 |  | 23,18
NC.20.010.0050.d | - con potenza da 81 a 120 hp, fermo senza operatore | ora | 57,35 |  |
NC.20.050 | MEZZI PER PALI INFISSI |  |  |  |
NC.20.050.0010 | Nolo gruppo di infissione pali prefabbricati costituito da un escavatore cingolato, completo di traliccio e maglio: |  |  |  |
NC.20.050.0010.a | - funzionante, con operatore | ora | 215,68 |  | 13,03
NC.20.050.0010.b | - fermo, senza operatore | ora | 118,93 |  |
NC.20.050.0050 | Nolo gruppo infissione a vibrazione o battitura per esecuzione di pali con tubo forma recuperabile, costituito da un escavatore cingolato completo di traliccio e maglio o vibratore: |  |  |  |
NC.20.050.0050.a | - funzionante, con operatore | ora | 219,90 |  | 12,78
NC.20.050.0050.b | - fermo, senza operatore | ora | 108,80 |  |
NC.20.100 | MEZZI PER SCAVO DIAFRAMMI |  |  |  |
NC.20.100.0010 | Nolo gruppo di scavo per diaframmi composto da un escavatore semovente dotato di benna mordente e dall'impianto di preparazione e pompaggio dei fanghi bentonitici: |  |  |  |
NC.20.100.0010.a | - potenza fino a 110 hp, funzionante con operatore | ora | 175,19 |  | 16,04
NC.20.100.0010.b | - potenza fino a 110 hp, fermo senza operatore | ora | 45,68 |  |
NC.20.100.0010.c | - potenza da 111 a 180 hp, funzionante con operatore | ora | 199,47 |  | 14,09
NC.20.100.0010.d | - potenza da 111 a 180 hp, fermo senza operatore | ora | 51,27 |  |
NC.20.150 | MEZZI PER ESECUZIONE MICROPALI |  |  |  |
NC.20.150.0010 | Nolo attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione di micropali, pali, tiranti e fori per iniezioni, completa di aste ed utensili di perforazione: |  |  |  |
NC.20.150.0010.a | - fino a 130 mm, funzionante con operatore | ora | 126,28 |  | 22,25
NC.20.150.0010.b | - fino a 130 mm, ferma senza operatore | ora | 13,79 |  |
NC.20.150.0010.c | - da 131 fino a 220 mm, funzionante con operatore | ora | 101,06 |  | 27,81
NC.20.150.0010.d | - da 131 fino a 220 mm, ferma senza operatore | ora | 16,28 |  |
NC.20.200 | IMPIANTO PER INIEZIONI |  |  |  |
NC.20.200.0010 | Nolo impianto per confezionamento, stoccaggio ed iniezione di miscele cementizie a bassa e media pressione per esecuzione di micropali, tiranti, iniezioni del terreno, completo di miscelatori ad alta turbolenza, iniettori, tubazioni, collegamenti e quadri elettrici capacità fino a 10 t di cemento al giorno: |  |  |  |
NC.20.200.0010.a | - funzionante con operatore | ora | 74,87 |  | 33,95
NC.20.200.0010.b | - fermo senza operatore | ora | 23,62 |  |