Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

NC.30 - Mezzi per lavori stradali e fognature

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
NC.30 | MEZZI PER LAVORI STRADALI E FOGNATURE |  |  |  |
NC.30.050 | MEZZI PER MOVIMENTO TERRA |  |  |  |
NC.30.050.0010 | Nolo di apripista, funzionante, con personale di guida: |  |  |  |
NC.30.050.0010.a | - fino a 100 HP | ora | 64,76 |  | 43,39
NC.30.050.0010.b | - da 101 a 180 HP | ora | 84,65 |  | 33,20
NC.30.050.0020 | Nolo di moto livellatrice (graeder) funzionante, con personale di manovra: |  |  |  |
NC.30.050.0020.a | - fino a 70 HP | ora | 59,59 |  | 47,16
NC.30.050.0020.b | - oltre 70 HP | ora | 76,51 |  | 36,73
NC.30.050.0030 | Nolo di dumper con cassone da 6 m³, funzionante, con personale di manovra | ora | 72,22 |  | 38,91
NC.30.100 | MEZZI PER COMPATTAZIONE TERRA |  |  |  |
NC.30.100.0010 | Nolo di rullo compressore, funzionante, con personale di manovra: |  |  |  |
NC.30.100.0010.a | - da 1 a 5 t o vibrante di pari effetto | ora | 49,43 |  | 56,85
NC.30.100.0010.b | - da 6 a 11 t o vibrante di pari effetto | ora | 54,62 |  | 51,45
NC.30.100.0010.c | - da 12 a 18 t o vibrante di pari effetto | ora | 61,92 |  | 45,38
NC.30.100.0010.d | - da 25 t, tandem vibrante a compattazione computerizzata | ora | 126,29 |  | 22,25
NC.30.100.0020 | Nolo di rullo pigiatore a ruote gommate (escluso il trattore) | ora | 15,17 |  |
NC.30.150 | MEZZI PER LAVORAZIONE BITUMI |  |  |  |
NC.30.150.0010 | Macchina fresatrice, funzionante, con personale di guida | ora | 233,43 |  | 12,04
NC.30.150.0020 | Macchina scopatrice, funzionante, con personale di guida | ora | 99,14 |  | 28,34
NC.30.150.0030 | Nolo di autobotte, funzionante, con personale di guida | ora | 85,02 |  | 33,05
NC.30.150.0040 | Nolo di macchina semovente con miscelatori di sospensione a dosaggio controllato, con personale di guida e manovra | ora | 276,20 |  | 20,35
NC.30.150.0050 | Nolo di macchina stabilizzatrice e riciclatrice, con personale di manovra | ora | 430,33 |  | 13,06
NC.30.150.0060 | Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida | ora | 90,00 |  | 31,22
NC.30.150.0070 | Nolo di macchina tagliasfalto, funzionante, compreso carburante, lubrificante, ecc. con personale di guida. Equipaggiato con disco o scalpello. | ora | 40,62 |  | 69,18
NC.30.200 | MEZZI PER SPURGHI |  |  |  |
NC.30.200.0010 | Nolo autobotte a depressione per aspirazione fanghi e liquami, con serbatoio da 10 a 15 m³, funzionante e con personale di guida | ora | 95,52 |  | 29,42
NC.30.200.0020 | Nolo di macchina automatica autocarrata, ad alta pressione idraulica, capacità serbatoio da 6 a 8 m³ per spurghi e lavaggi, funzionante e con personale di guida | ora | 80,15 |  | 35,06
NC.30.200.0030 | Nolo macchina automatica autocarrata, tipo combinata, capacità serbatoio da 16 a 20 m³, funzionante e con personale di guida, per spurghi | ora | 125,16 |  | 22,45
NC.30.250 | ATTREZZATURE VARIE |  |  |  |
NC.30.250.0010 | Nolo di battipalo con treppiede, con maglio ed argano azionato da motore a scoppio, compreso consumo di carburante: |  |  |  |
NC.30.250.0010.a | - con operatore | ora | 54,71 |  | 46,46
NC.30.250.0010.b | - senza operatore | ora | 23,12 |  |
NC.30.250.0020 | Nolo di macchina traccialinee a caldo, compreso operatore | ora | 45,88 |  | 65,63
NC.30.250.0030 | Nolo di impianto di ventilazione per ricambio d'aria all'interno di tombinature o condotti di fognatura in esercizio, anche in presenza d'acqua, costituito da: motocompressore, ventilatore, tubi di aspirazione e/o di mandata d'aria e quanto altro occorre per il buon funzionamento dell'impianto stesso, comprese le opere occorrenti per eliminare le esalazioni di odori nocivi e molesti in superficie. | ora | 12,61 |  | 11,18
NC.30.250.0040 | Nolo di impianto di illuminazione all'interno di tombinature o condotti di fognatura in esercizio, anche in presenza d'acqua, costituito da: - gruppo elettrogeno con motore diesel, potenza da 4,5KVA, 3,6 KVA, velocità 1500 giri al minuto, tensione da 220 V, in corrente alternata, trasformatore 220/24 V, in continua, avviamento elettrico con batteria, serbatoio con autonomia di 12 ore, versione cofanata ed insonorizzata, dotata di quadro di comando con voltometro, amperometro, contatore, chiave avviamento, interruttore magnetometrico, presa 24 V e avvolgicavo; - cavo di potenza di lunghezza 60 m minimo; - quadro trasportabile con numero 10 prese, interruttore magnetotermico e differenziale, potenza IP 55; - numero 10 proiettori portatili con treppiedi stagni con protezione IP 55, potenza 200 W, a 24 V, cavo con spina; - e quanto altro occorre per il buon funzionamento dell'impianto stesso, compreso carburante e lubrificanti. | ora | 5,53 |  | 10,13
NC.30.250.0050 | Nolo di apparecchiatura per videoispezione all'interno di condotti fognari; | ora | 70,72 |  |
NC.30.250.0060 | Nolo di unità idrodinamica manuale per scarifica superfici in cls per spessori da 0,5 a 10 cm. Montata su autocarro, completa di: - blocco pompa compressore aria; - nuclei filtranti acqua per tubazioni ad alta pressione; - quadro comando di avviamento e controllo pompa motore - lancia e ugelli; - pezzi di ricambio. Resa: 2,08 m²/h | ora | 21,54 |  |
NC.30.300 | DELIMITAZIONI DI CANTIERI |  |  |  |
NC.30.300.0030 | Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici posati a terra ad interasse non superiore a 3.00 m.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere.Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione. coni in PVC di altezza 30 cm - per ogni mese o frazione. | m | 0,50 |  | 10,00
NC.30.300.0040 | Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici posati a terra ad interasse non superiore a 3.00 m.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere.Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione. coni in PVC di altezza 50 cm - per ogni mese o frazione. | m | 0,55 |  | 10,91
NC.30.300.0050 | Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici posati a terra ad interasse non superiore a 3.00 m.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e DLgs 19.09.94, N. 626 e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere.Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione. coni in gomma di altezza 50 cm - per ogni mese o frazione. | m | 0,61 |  | 9,84
NC.30.300.0060 | Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1200 mm | cad/mese | 3,80 |  | 10,00
NC.30.300.0070 | Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1500 mm | cad/mese | 4,30 |  | 10,70
NC.30.300.0080 | Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1800 mm | cad/mese | 5,07 |  | 10,45
NC.30.300.0090 | Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 60 cm |  |  |  |
NC.30.300.0090.a | - per il primo mese | m | 80,06 |  | 20,32
NC.30.300.0090.b | - per ogni mese successivo | m | 7,92 |  |
NC.30.300.0100 | Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di andatoie e passerelle costituite da piano di calpestio e/o lavoro, normale parapetto di protezione su ambo i lati e struttura portante. Larghezza di passaggio pari a 120 cm |  |  |  |
NC.30.300.0100.a | - per il primo mese | m | 106,77 |  | 20,78
NC.30.300.0100.b | - per ogni mese successivo | m | 11,34 |  |
NC.30.300.0110 | Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.), per un periodo minimo di utilizzo di 10 giorni, funzionamento continuo 24 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, alimentatore da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso semaforico con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o malfunzionamenti), della manutenzione per la conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità. | 10 gg. | 150,52 |  | 10,47
NC.30.400 | NOLEGGIO BARRIERE |  |  |  |
NC.30.400.0010 | Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100, realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura: |  |  |  |
NC.30.400.0010.a | - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici | m | 37,41 |  | 21,64
NC.30.400.0010.b | - per ogni mese o frazione successivo | m | 2,13 |  |
NC.30.400.0020 | Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione provvisoria carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua: |  |  |  |
NC.30.400.0020.a | - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici | m | 3,90 |  | 20,98
NC.30.400.0020.b | - per ogni mese o frazione successivo | m | 2,35 |  |
NC.30.400.0030 | Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro altezza minima cm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti, i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per la delimitazione e protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali. Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio a fine lavori: |  |  |  |
NC.30.400.0030.a | - per il primo mese o frazione di utilizzo | m | 2,55 |  | 33,33
NC.30.400.0030.b | - per ogni mese o frazione successivo | m | 1,78 |  | 12,92
NC.30.400.0030.c | - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per il primo mese o frazione di utilizzo | m | 1,80 |  | 70,56
NC.30.400.0030.d | - sovrapprezzo per posa di rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore arancio, resistente ai raggi ultravioletti e indeformabile, peso 240 g/m², per ogni mese o frazione successivo | m | 1,08 |  | 70,37