Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1C.14 - Opere da lattoniere

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1C.14 | OPERE DA LATTONIERE |  |  |  |
1C.14.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Non sono considerati oneri per i ponteggi perimetrali di facciata che, se necessari e non esistenti, dovranno essere computati in aggiunta. E' compresa la formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. |  |  |  |
1C.14.050 | GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE |  |  |  |
1C.14.050.0010 | Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: |  |  |  |
1C.14.050.0010.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 6,80 | 0,22 | 33,51
1C.14.050.0010.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 6,80 | 0,22 | 33,51
1C.14.050.0010.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 7,11 | 0,23 | 32,05
1C.14.050.0010.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso specifico = 7,15 kg/dm³) | kg | 10,21 | 0,33 | 22,32
1C.14.050.0010.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm | kg | 15,89 | 0,51 | 19,88
1C.14.050.0010.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 8,92 kg/dm³) | kg | 11,59 | 0,37 | 19,66
1C.14.050.0010.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³) | kg | 10,73 | 0,34 | 21,24
1C.14.050.0020 | Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: |  |  |  |
1C.14.050.0020.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | m² | 32,14 | 1,03 | 26,87
1C.14.050.0020.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | m² | 42,85 | 1,37 | 26,87
1C.14.050.0020.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) | m² | 57,64 | 1,85 | 25,70
1C.14.050.0020.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6 mm (peso = 4,30 kg/m²) | m² | 44,04 | 1,41 | 17,90
1C.14.050.0020.e | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,8 mm (peso = 5,80 kg/m²) | m² | 59,40 | 1,91 | 17,90
1C.14.050.0020.f | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm (peso = 2,70 kg/m²) | m² | 43,05 | 1,38 | 15,94
1C.14.050.0020.g | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05 kg/m²) | m² | 64,56 | 2,07 | 15,94
1C.14.050.0020.h | - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m²) | m² | 62,44 | 2,00 | 15,77
1C.14.050.0020.i | - lastra di rame - spess. 0,8 mm (peso = 7.16 kg/m²) | m² | 83,25 | 2,67 | 15,77
1C.14.050.0020.j | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | m² | 50,71 | 1,63 | 17,03
1C.14.050.0020.k | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | m² | 67,60 | 2,17 | 17,03
1C.14.100 | PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE |  |  |  |
1C.14.100.0010 | Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: |  |  |  |
1C.14.100.0010.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | kg | 13,83 | 0,44 | 19,88
1C.14.100.0010.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | kg | 14,13 | 0,45 | 19,45
1C.14.100.0010.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) | kg | 14,45 | 0,46 | 19,02
1C.14.100.0010.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²) | kg | 17,56 | 0,56 | 15,65
1C.14.100.0010.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²) | kg | 22,62 | 0,73 | 12,15
1C.14.100.0010.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) | kg | 19,09 | 0,61 | 14,40
1C.14.100.0010.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,71- 6,28 kg/m²) | kg | 18,05 | 0,58 | 15,23
1C.14.100.0020 | Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze murarie, in: |  |  |  |
1C.14.100.0020.a | - lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m²) | kg | 10,48 | 0,34 | 25,38
1C.14.100.0020.b | - lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m²) | kg | 10,58 | 0,34 | 25,98
1C.14.100.0020.c | - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) | kg | 10,90 | 0,35 | 25,22
1C.14.100.0020.d | - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²) | kg | 14,00 | 0,45 | 19,63
1C.14.100.0020.e | - lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0-1,5 mm (peso = 2,70 - 4,05 kg/m²) | kg | 18,83 | 0,60 | 14,60
1C.14.100.0020.f | - lastra di rame - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 5,37 - 7.16 kg/m²) | kg | 15,05 | 0,48 | 18,26
1C.14.100.0020.g | - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,71- 6,28 kg/m²) | kg | 14,28 | 0,46 | 19,25
1C.14.150 | COLMI VENTILATI |  |  |  |
1C.14.150.0010 | Colmo aerato sviluppo 44 cm; completo di scossalina sviluppo 26,5 cm, angolari sagomati con relative guarnizioni e staffe di supporto; in opera compresa assistenza muraria; in lamiera di: |  |  |  |
1C.14.150.0010.a | - alluminio naturale; spessore 10/10 mm | m | 67,74 | 2,17 | 12,40
1C.14.150.0010.b | - alluminio preverniciato; spessore 10/10 mm | m | 80,96 | 2,60 | 10,37
1C.14.150.0010.c | - rame; spessore 6/10 mm | m | 104,77 | 3,36 | 8,02
1C.14.150.0010.d | - acciaio inox; spessore 6/10 mm | m | 99,25 | 3,18 | 8,46
1C.14.150.0020 | Bordatura di gronda ventilante in lamiera di alluminio naturale microforata, spessore 10/10 mm e sviluppo 33 cm, con relativo angolare inferiore sagomato e forato; in opera compresa assistenza muraria. | m | 22,68 | 0,73 | 22,75
1C.14.200 | TERMINALI PLUVIALI |  |  |  |
1C.14.200.0010 | Terminale in ghisa per pluviali, in opera; comprese assistenze murarie e accessori di fissaggio; |  |  |  |
1C.14.200.0010.a | - Ø 70 mm, diritto, lunghezza 1,50 m | cad | 46,79 | 1,50 | 18,01
1C.14.200.0010.b | - Ø 70 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 54,02 | 1,73 | 15,60
1C.14.200.0010.c | - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 1,50 m | cad | 64,45 | 2,07 | 13,08
1C.14.200.0010.d | - Ø 100 mm, con curva, lunghezza 2,00 m | cad | 76,07 | 2,44 | 11,08
1C.14.200.0010.e | - Ø 100 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 59,67 | 1,91 | 14,13
1C.14.200.0010.f | - Ø 125 mm, diritto, lunghezza 2,00 m | cad | 84,93 | 2,72 | 9,92
1C.14.250 | BOCCHETTONI E ACCESSORI |  |  |  |
1C.14.250.0010 | Bocchettoni normali con piastra e gambo per scarico da terrazze e gronde asfaltate; in opera, compreso assistenza muraria: |  |  |  |
1C.14.250.0010.a | - lastra di piombo - (peso specifico = 11,35 kg/dm³) | kg | 7,96 | 0,26 | 35,26
1C.14.250.0010.b | - lastra di rame cotto - (peso specifico = 8,92 kg/dm³) | kg | 17,04 | 0,55 | 23,92
1C.14.250.0020 | Parafoglie bombate a protezione dei bocchettoni di scarico; in opera compresa assistenza muraria, in: |  |  |  |
1C.14.250.0020.a | - filo di ferro zincato o plastificato oppure in materiale plastico | cad | 4,49 | 0,14 | 38,53
1C.14.250.0020.b | - filo di rame | cad | 8,19 | 0,26 | 21,12
1C.14.300 | CANALI DI GRONDA IN PVC |  |  |  |
1C.14.300.0010 | Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con ricciolo anteriore e risvolto posteriore; compresa l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc), in opera completi di cicogne o tiranti e di quanto altro necessario per il completamento dell'opera, comprese le assistenze murarie: |  |  |  |
1C.14.300.0010.a | - colore grigio | m | 17,97 | 0,58 | 27,32
1C.14.300.0010.b | - colore testa di moro | m | 19,39 | 0,62 | 25,32
1C.14.700 | RIPRISTINI LATTONERIE |  |  |  |
1C.14.700.0010 | Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. | m | 4,61 | 0,15 | 80,26
1C.14.700.0020 | Sostituzione di cicogne, tiranti di canali di gronda, con rimozione e successiva posa degli elementi del manto di copertura. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. Compresa assistenza muraria, fornitura e posa di cicogne o tiranti in: |  |  |  |
1C.14.700.0020.a | - piattina di ferro | cad | 9,51 | 0,31 | 56,68
1C.14.700.0020.b | - piattina di rame | cad | 14,16 | 0,45 | 39,69
1C.14.700.0020.c | - piattina di acciaio inox AISI 304 | cad | 13,91 | 0,45 | 40,40
1C.14.700.0020.d | - piattina in lega di alluminio preverniciata | cad | 13,43 | 0,43 | 41,85
1C.14.700.0030 | Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. | m | 7,25 | 0,23 | 80,14
1C.14.700.0040 | Pulizia di canali di gronda, converse, compreso carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta. Compresi i piani di lavoro, esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. | m | 2,70 | 0,09 | 80,08
1C.14.700.0050 | Sostituzione di tratti di pluviali incassati nella muratura, in qualsiasi materiale, operando a seconda delle necessità dall'esterno o all'interno del fabbricato. Compresa la demolizione della muratura, rimozione del tratto di tubazione o pezzo speciale ammalorata, montaggio e sigillatura della nuova tubazione o pezzo speciale, chiusura del foro, ripristino dell'intonaco con accurato raccordo all'esistente, rappezzo della finitura superficiale quanto più simile all'esistente. Compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti e dei piani di lavoro. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali, e la finitura superficiale interna o esterna se costituita da rivestimenti in ceramica, pietra o similari. | m | 97,82 | 3,14 | 48,20