Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MC.23 - Materiali - Vetraio

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MC.23 | MATERIALI PER OPERE DA VETRAIO |  |  |  |
MC.23.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE I prezzi dei vetri sono riferiti alla effettiva superficie delle lastre che vengono messe in opera, ed è quindi comprensivo sia degli sfridi di taglio che di particolari sistemi di misurazione. |  |  |  |
MC.23.050 | VETRI STAMPATI |  |  |  |
MC.23.050.0010 | Vetro stampato nazionale, spessore = 4 mm (±0,5/0,7 mm), nei tipi: |  |  |  |
MC.23.050.0010.a | - incolore | m² | 17,52 |  |
MC.23.050.0010.b | - colorato | m² | 18,80 |  |
MC.23.050.0020 | Vetro stampato temperato incolore; spessore: |  |  |  |
MC.23.050.0020.a | - 8 mm | m² | 47,47 |  |
MC.23.050.0020.b | - 10 mm | m² | 61,04 |  |
MC.23.050.0030 | Vetro stampato temperato colorato; spessore: |  |  |  |
MC.23.050.0030.a | - 8 mm | m² | 54,57 |  |
MC.23.050.0030.b | - 10 mm | m² | 70,21 |  |
MC.23.100 | VETRI RETINATI |  |  |  |
MC.23.100.0010 | Vetro retinato in lastre; spessore 6 mm (±0,5/ 0,6 mm) del tipo: |  |  |  |
MC.23.100.0010.a | - incolore | m² | 28,69 |  |
MC.23.100.0010.b | - colorato | m² | 46,20 |  |
MC.23.150 | VETRO BASSO EMISSIVO |  |  |  |
MC.23.150.0010 | Vetro basso emissivo di spessore: |  |  |  |
MC.23.150.0010.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 23,98 |  |
MC.23.150.0010.b | - normale 5 mm (± 0,2) | m² | 30,44 |  |
MC.23.150.0010.c | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 34,87 |  |
MC.23.150.0010.d | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 44,68 |  |
MC.23.150.0010.e | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 58,91 |  |
MC.23.155 | VETRO A CONTROLLO SOLARE |  |  |  |
MC.23.155.0010 | Vetro a controllo solare Fattore solare=0,77; Trasmissione luminosa = 0.18 di spessore: |  |  |  |
MC.23.155.0010.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 44,28 |  |
MC.23.155.0010.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 54,10 |  |
MC.23.155.0010.c | - forte 8 mm (± 0,2) | m² | 64,45 |  |
MC.23.155.0010.d | - spesso 10 mm (± 0,2) | m² | 81,36 |  |
MC.23.155.0020 | Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: |  |  |  |
MC.23.155.0020.a | -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 73,44 |  |
MC.23.155.0020.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 83,16 |  |
MC.23.155.0020.c | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 91,82 |  |
MC.23.155.0020.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 102,91 |  |
MC.23.155.0030 | Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, di spessore: |  |  |  |
MC.23.155.0030.a | -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 66,30 |  |
MC.23.155.0030.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 88,33 |  |
MC.23.155.0030.c | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 97,21 |  |
MC.23.155.0030.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 105,66 |  |
MC.23.155.0040 | Vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: |  |  |  |
MC.23.155.0040.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 40,05 |  |
MC.23.155.0040.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 51,35 |  |
MC.23.155.0040.c | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 63,29 |  |
MC.23.155.0040.d | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 81,57 |  |
MC.23.155.0050 | Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore: |  |  |  |
MC.23.155.0050.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 59,80 |  |
MC.23.155.0050.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 65,51 |  |
MC.23.155.0050.c | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 69,73 |  |
MC.23.155.0050.d | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 78,19 |  |
MC.23.165 | VETRI PROFILATI - SAGOMATI |  |  |  |
MC.23.165.0010 | Profilato di vetro a U; spessore 5/6 mm; larghezza 250/270/350 mm; ali risvolto 40/45 mm; lunghezza in misure multiple di 25 cm; incolore, del tipo: |  |  |  |
MC.23.165.0010.a | - non armato | m² | 24,39 |  |
MC.23.165.0010.b | - armato con fili di acciaio | m² | 26,13 |  |
MC.23.165.0010.c | - colorato, senza armatura | m² | 31,86 |  |
MC.23.170 | CRISTALLI |  |  |  |
MC.23.170.0010 | Cristallo float incolorato del tipo: |  |  |  |
MC.23.170.0010.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 12,51 |  |
MC.23.170.0010.b | - normale 5 mm (± 0,2) | m² | 15,75 |  |
MC.23.170.0010.c | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 18,93 |  |
MC.23.170.0010.d | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 25,26 |  |
MC.23.170.0010.e | - spess. 10 mm (± 0,3) | m² | 33,51 |  |
MC.23.170.0010.f | - exstraspesso 12 mm (± 0,3) | m² | 42,16 |  |
MC.23.170.0020 | Cristallo float colorato del tipo: |  |  |  |
MC.23.170.0020.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 16,27 |  |
MC.23.170.0020.b | - normale 5 mm (± 0,2) | m² | 20,53 |  |
MC.23.170.0020.c | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 24,67 |  |
MC.23.170.0020.d | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 32,84 |  |
MC.23.170.0020.e | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 43,56 |  |
MC.23.170.0020.f | - exstraspesso 12 mm (± 0,3) | m² | 57,41 |  |
MC.23.175 | CRISTALLI TEMPERATI (Vetri temperati norma UNI EN 12150 ) |  |  |  |
MC.23.175.0010 | Cristallo float temperato incolore, lastre rettangolari, bordi sgreggiati; spessore: |  |  |  |
MC.23.175.0010.a | - 5 mm (± 0,2) | m² | 23,67 |  |
MC.23.175.0010.b | - 6 mm (± 0,2) | m² | 27,18 |  |
MC.23.175.0010.c | - 8 mm (± 0,3) | m² | 39,22 |  |
MC.23.175.0010.d | - 10 mm (± 0,3) | m² | 50,41 |  |
MC.23.175.0010.e | - 12 mm (± 0,3) | m² | 76,45 |  |
MC.23.175.0020 | Cristallo float temperato colorato; spessore: |  |  |  |
MC.23.175.0020.a | - 5 mm (± 0,2) | m² | 28,34 |  |
MC.23.175.0020.b | - 6 mm (± 0,2) | m² | 34,05 |  |
MC.23.175.0020.c | - 8 mm (± 0,3) | m² | 45,24 |  |
MC.23.175.0020.d | - 10 mm (± 0,3) | m² | 59,00 |  |
MC.23.175.0020.e | - 12 mm (± 0,3) | m² | 87,98 |  |
MC.23.180 | CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI |  |  |  |
MC.23.180.0010 | Cristallo di sicurezza stratificato, del tipo: |  |  |  |
MC.23.180.0010.a | -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 27,75 |  |
MC.23.180.0010.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 30,20 |  |
MC.23.180.0010.c | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 33,67 |  |
MC.23.180.0010.d | -66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 41,25 |  |
MC.23.180.0010.e | - per spessori di PVB superiori, per ogno 0,38 in più: | m² | 7,00 |  |
MC.23.185 | CRISTALLI DI SICUREZZA STRATIFICATI BLINDATI |  |  |  |
MC.23.185.0010 | Cristallo di sicurezza stratificato e blindato; del tipo: |  |  |  |
MC.23.185.0010.a | - tre strati, (spessore 18 ÷ 19 mm), con PVB 0,38 mm. | m² | 77,92 |  |
MC.23.185.0010.b | - tre strati, (spessore 26 ÷ 27 mm), con PVB 0,38 mm. | m² | 104,39 |  |
MC.23.185.0010.c | - quattro strati, (spessore 36 ÷ 38 mm), con PVB 0,38 mm. | m² | 152,49 |  |
MC.23.185.0020 | Maggiori costi per finiture particolari cristalli stratificati: |  |  |  |
MC.23.185.0020.a | - maggior costo per ogni ulteriore foglio plastico PVB da 0,38 mm., interposto | m² | 7,00 |  |
MC.23.185.0020.b | - maggior costo per colorazione gray del foglio plastico da 0,38 mm | m² | 7,96 |  |
MC.23.185.0020.c | - maggior costo per colorazione bianco opalescente del foglio plastico da 0,38 mm | m² | 8,99 |  |
MC.23.190 | MATERIALE DI RIEMPIMENTO (gas inerti) INTERCAPEDINE DEI VETRI |  |  |  |
MC.23.190.0010 | Riempimento dell'intercapedine di gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) in funzione del riempimento della intercapedine. Valutato per uno spessore medio dell'intercapedine pari a 12 mm. | m² | 3,96 |  |
MC.23.200 | VETRATE ISOLANTI |  |  |  |
MC.23.200.0010 | Vetrata isolante termoacustica (coefficiente di trasmittanza termica K = 2,2 Kcal/h m² C°) con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine di 6, 9 o 12 mm, composta con due cristalli di spessore: |  |  |  |
MC.23.200.0010.a | - 4+4 mm, due lastre di cristallo float incolore | m² | 23,96 |  |
MC.23.200.0010.b | - 5+5 mm, due lastre di cristallo float incolore | m² | 29,07 |  |
MC.23.200.0010.c | - 5+5 mm, una di cristallo float temperato, una di cristallo float normale | m² | 36,99 |  |
MC.23.200.0010.d | - 5+5 mm, entrambe di cristallo float temperato | m² | 44,91 |  |
MC.23.200.0010.e | - 5+6 mm, una di cristallo stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm, una di cristallo float normale | m² | 41,09 |  |
MC.23.200.0010.f | - 6+6 mm, entrambe di cristallo stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm | m² | 53,09 |  |
MC.23.200.0010.g | - 4+4 mm, una di cristallo float normale, una di stampato C | m² | 28,97 |  |
MC.23.200.0010.h | - 4+6 mm, uno strato in cristallo stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm, l'altro in cristallo float normale | m² | 39,20 |  |
MC.23.200.0010.i | - 4+6 mm, uno strato in cristallo stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 mm, uno di stampato C | m² | 44,23 |  |
MC.23.200.0030 | Vetrata isolante termoacustica con distanziatore metallico, saldato a stagno composta da due cristalli float incolori di 4 mm ciascuno, intercapedine di 6 - 9 - 12 mm. | m² | 34,78 |  |
MC.23.200.0100 | VETRATE ISOLANTI BASSO EMISSIVE (low-e) |  |  |  |
MC.23.200.0110 | Vetrata isolante ad alte prestazioni termiche, composta da n° 2 lastre di cristallo float chiaro, spessore 4 mm, di cui quella interna resa basso emissiva (low-e) mediante deposito, con procedimento magnetronico, di metalli nobili basso emissivi. Intercapedine 9 - 12 - 15 mm. Per spessori: |  |  |  |
MC.23.200.0110.a | - spessore 17 - 4/9/4 (Ug = 1,9 - Rw = 31 dB) | m² | 30,84 |  |
MC.23.200.0110.b | - spessore 20 - 4/12/4 (Ug = 1,7 - Rw = 31,5 dB) | m² | 31,58 |  |
MC.23.200.0110.c | - spessore 23 - 4/15/4 (Ug = 1,4 - Rw = 32 dB) | m² | 33,67 |  |
MC.23.230 | VETRATE ISOLANTI ( a norma della Delibera di Giunta Regionale n. 8/5018 del 26 giugno 2007) |  |  |  |
MC.23.230.0000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Vetrata isolante ad alte prestazioni termiche,acustiche e di sicurezza, composta da un cristallo di sicurezza stratificato di varie dimensioni antirumore ad anticaduta nel vuoto (norme UNI EN 12600 1B1), e da un cristallo di sicurezza stratificato reso basso emissivo (low-e) mediante deposito, con procedimento magnetotermico, di metalli nobili basso emissivi da comporsi con la sommatoria delle voci MC.23.230.010 e MC.23.230.020 a seconda della trasmittanza voluta (che dovrà essere specificata all'interno della relazione tecnica di progetto e/o variante). Nei prezzi è compresa la realizzazione con distanziatore metallico di camera d'aria di qualsiasi spessore ed escluso l'eventuale riempimento a gas argon di cui alla voce MC. 23.190. |  |  |  |
MC.23.230.0010 | Cristallo stratificato di sicurezza acustico di spessore: |  |  |  |
MC.23.230.0010.a | - 33.1 mm (uno strato di PVB 0.38) | m² | 26,37 |  |
MC.23.230.0010.b | - 44.1 mm (uno strato di PVB 0.38) | m² | 28,69 |  |
MC.23.230.0010.c | - 55.1 mm (uno strato di PVB 0.38) | m² | 31,97 |  |
MC.23.230.0010.d | - 66.1 mm (uno strato di PVB 0.38) | m² | 36,39 |  |
MC.23.230.0020 | Cristallo stratificato di sicurezza basso emissivo di spessore: |  |  |  |
MC.23.230.0020.a | - 33.1 mm (uno strato di PVB 0.38) | m² | 38,97 |  |
MC.23.230.0020.b | - 44.1 mm (uno strato di PVB 0.38) | m² | 43,95 |  |
MC.23.230.0020.c | - 55.1 mm (uno strato di PVB 0.38) | m² | 50,03 |  |
MC.23.230.0020.d | - 66.1 mm (uno strato di PVB 0.38) | m² | 56,93 |  |
MC.23.230.0030 | Vetrate isolanti aventi le caretteristiche di controllo termico e solare composte da cristallo esterno spessore 8mm reso riflettente mediante deposito con procedimeto magnetronico di metalli nobili, reso vetro di sicurezza tramite processo termico di tempra in piano, intercapedine 15mm, vetro stratificato di anticaduta nel vuotoUni EN 12600 1B1 reso basso emissivo (low-e) mediante deposito con procedimento magnetronico, di metalli nobili basso emissivi. ST aventi i seguenti valori progettuali. Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,17; Trasmissione luminosa=0,18, Valore Ugl 1,4 di spessore: |  |  |  |
MC.23.230.0030.a | -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 110,99 |  |
MC.23.230.0030.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 133,01 |  |
MC.23.230.0030.c | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 141,89 |  |
MC.23.230.0030.d | - 66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 150,34 |  |
MC.23.230.0040 | Vetrate isolanti aventi le caretteristiche di controllo termico e solare composte da cristallo esterno spessore 8mm reso riflettente mediante deposito con procedimeto magnetronico di metalli nobili, reso vetro di sicurezza tramite processo termico di tempra in piano, intercapedine 15mm, vetro stratificato di anticaduta nel vuotoUni EN 12600 1B1 reso basso emissivo (low-e) mediante deposito con procedimento magnetronico, di metalli nobili basso emissivi. ST aventi i seguenti valori progettuali. Vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore solare=0,37; Trasmissione luminosa=0,45, Valore Ugl 1,4 di spessore: |  |  |  |
MC.23.230.0040.a | - 33.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 118,12 |  |
MC.23.230.0040.b | -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 127,84 |  |
MC.23.230.0040.c | -55.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 136,51 |  |
MC.23.230.0040.d | - 66.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | m² | 147,60 |  |
MC.23.230.0050 | Vetrate isolanti aventi le caretteristiche di controllo termico e solare attraverso vetro selettivo a doppia funzione (controllo solare e termico) con caratteristiche di neutralità avente Trasmissione luminosa TL/ fattore solare FS. a secondo delle esigenze progettuali spessore 8mm reso vetro di sicurezza tramite processo termico di tempra in piano, inetrcapedine di 15mm, anticaduta nel vuoto UNI EN 12600 1B1. Vetro selettivo a controllo termico e solare - Fattore solare/Trasmissione luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di spessore: |  |  |  |
MC.23.230.0050.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 104,49 |  |
MC.23.230.0050.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 110,19 |  |
MC.23.230.0050.c | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 114,42 |  |
MC.23.230.0050.d | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 122,87 |  |
MC.23.230.0060 | Vetrate isolanti aventi le caretteristiche di controllo termico e solare composte da cristallo esterno spessore 8mm reso riflettente mediante deposito con procedimeto magnetronico di metalli nobili, reso vetro di sicurezza tramite processo termico di tempra in piano, intercapedine 15mm, vetro stratificato di anticaduta nel vuotoUni EN 12600 1B1 reso basso emissivo (low-e) mediante deposito con procedimento magnetronico, di metalli nobili basso emissivi. ST aventi i seguenti valori progettuali. Vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: |  |  |  |
MC.23.230.0060.a | - sottile 4 mm (± 0,2) | m² | 84,73 |  |
MC.23.230.0060.b | - normale 6 mm (± 0,2) | m² | 96,03 |  |
MC.23.230.0060.c | - forte 8 mm (± 0,3) | m² | 107,98 |  |
MC.23.230.0060.d | - spesso 10 mm (± 0,3) | m² | 126,25 |  |
MC.23.380 | SPECCHI |  |  |  |
MC.23.380.0010 | Specchi in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori: |  |  |  |
MC.23.380.0010.a | - 5 mm | m² | 24,61 |  |
MC.23.380.0010.b | - 6 mm | m² | 29,83 |  |
MC.23.380.0020 | Specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa eventuale molatura del bordo, negli spessori: |  |  |  |
MC.23.380.0020.a | - 5 mm | m² | 36,30 |  |
MC.23.380.0020.b | - 6 mm | m² | 41,51 |  |
MC.23.400 | LASTRE IN MATERIALE TERMOPLASTICO |  |  |  |
MC.23.400.0010 | Lastra trasparente in materiale termoplastico (metapropilato) stampata o liscia; spessore: |  |  |  |
MC.23.400.0010.a | - 3 mm | m² | 15,49 |  |
MC.23.400.0010.b | - 4 mm | m² | 18,34 |  |
MC.23.400.0010.c | - 5 mm | m² | 22,98 |  |
MC.23.400.0020 | Lastre estruse in policarbonato, incolori, spessore: |  |  |  |
MC.23.400.0020.a | - 0,75 mm, normale | m² | 6,96 |  |
MC.23.400.0020.b | - 1 mm, normale | m² | 9,08 |  |
MC.23.400.0020.c | - 1,5 mm, normale | m² | 13,61 |  |
MC.23.400.0020.d | - 2 mm, normale | m² | 18,21 |  |
MC.23.400.0020.e | - 3 mm, normale | m² | 27,09 |  |
MC.23.400.0020.f | - 3 mm, antigraffio | m² | 43,57 |  |
MC.23.400.0020.g | - 4 mm, normale | m² | 36,11 |  |
MC.23.400.0020.h | - 4 mm, antigraffio | m² | 58,11 |  |
MC.23.400.0020.i | - 5 mm, normale | m² | 45,12 |  |
MC.23.400.0020.j | - 5 mm, normale | m² | 72,47 |  |
MC.23.400.0020.k | - 6 mm, normale | m² | 54,13 |  |
MC.23.400.0020.l | - 6 mm, antigraffio | m² | 87,08 |  |
MC.23.400.0020.m | - 8 mm, normale | m² | 72,22 |  |
MC.23.400.0020.n | - 8 mm, antigraffio | m² | 115,85 |  |
MC.23.400.0030 | Lastre estruse in policarbonato monocamera, resistente ai raggi UV, spessore: |  |  |  |
MC.23.400.0030.a | - 4,5 mm, peso 1000 g/m², trasparente | m² | 10,33 |  |
MC.23.400.0030.b | - 6 mm, peso 1300 g/m², trasparente | m² | 13,42 |  |
MC.23.400.0030.c | - 6 mm, peso 1300 g/m², opale | m² | 14,19 |  |
MC.23.400.0030.d | - 6 mm, peso 1300 g/m², bronzo opaco | m² | 15,49 |  |
MC.23.400.0030.e | - 8 mm, peso 1500 g/m², trasparente | m² | 14,98 |  |
MC.23.400.0030.f | - 10 mm, peso 1700 g/m², trasparente | m² | 17,04 |  |
MC.23.400.0030.g | - 10 mm, peso 1700 g/m², opale | m² | 18,84 |  |
MC.23.400.0030.h | - 10 mm, peso 1700 g/m², bronzo opaco | m² | 19,88 |  |
MC.23.400.0030.i | - 16 mm, peso 2850 g/m², trasparente | m² | 28,91 |  |
MC.23.400.0040 | Lastre estruse in policarbonato, bicamera, resistente ai raggi UV, spessore: |  |  |  |
MC.23.400.0040.a | - 16 mm, peso 2800 g/m², trasparente | m² | 28,91 |  |
MC.23.400.0040.b | - 16 mm, peso 2800 g/m², opale | m² | 32,02 |  |
MC.23.400.0040.c | - 16 mm, peso 2800 g/m², bronzo opaco | m² | 35,11 |  |
MC.23.450 | PELLICOLE PER APPLICAZIONE SU VETRI |  |  |  |
MC.23.450.0010 | Pellicola di sicurezza per applicazione interna od esterna su vetri, otticamente trasparente e priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio. |  |  |  |
MC.23.450.0010.a | - spessore fino a 150 micron | m² | 21,88 |  |
MC.23.450.0010.b | - spessore da 151 a 300 micron | m² | 28,81 |  |
MC.23.450.0020 | Pellicola di sicurezza e per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione interna od esterna su vetri, di colore argenteo o brozato, priva di aberrazioni ottiche, conforme alla norma EN 12600 per le prove di tenuta all'impatto, lavabile, con protezione superficiale antigraffio: |  |  |  |
MC.23.450.0020.a | - spessore fino a 150 micron | m² | 26,26 |  |
MC.23.450.0020.b | - spessore da 151 a 300 micron | m² | 34,55 |  |
MC.23.450.0030 | Pellicola riflettente per il controllo dell'energia solare trasmessa, per applicazione su vetri, in colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio: |  |  |  |
MC.23.450.0030.a | - per applicazioni all'interno | m² | 32,01 |  |
MC.23.450.0030.b | - per applicazioni all'esterno | m² | 38,23 |  |
MC.23.450.0040 | Pellicola decorativa per posa interna su vetri, con motivi e colori a scelta della D.L., priva di aberrazioni ottiche, lavabile, con protezione superficiale antigraffio. | m² | 27,53 |  |
MC.23.450.0050 | Pellicola oscurante adatta per la protezione della privacy, per applicazione interna od esterna su vetri, lavabile, con protezione superficiale antigraffio, con diverse gradazioni di opacità: |  |  |  |
MC.23.450.0050.a | - opaca o completamente nera | m² | 15,03 |  |
MC.23.450.0050.b | - con fondo a specchio | m² | 13,39 |  |
MC.23.470 | DISCHI PER FORI PASSA VOCE |  |  |  |
MC.23.470.0010 | Fornitura di dischi, di qualsiasi diametro fino a 30 cm, per la protezione di fori passa-voce e similari, dotati ove necessario di fori per il fissaggio con distanziatori di ottone, nei tipi: |  |  |  |
MC.23.470.0010.a | - in cristallo float, spessore fino a 8 mm | cad | 25,23 |  |
MC.23.470.0010.b | - in cristallo float, spessore da 8,1 a 12 mm | cad | 28,96 |  |
MC.23.470.0010.c | - in cristallo di sicurezza, spessore fino a 7 mm | cad | 39,03 |  |
MC.23.470.0010.d | - in cristallo di sicurezza, spessore da 7,1 a 12 mm | cad | 48,85 |  |
MC.23.470.0010.e | - in cristallo di sicurezza, spessore da 12, a 19 mm | cad | 64,76 |  |
MC.23.470.0010.f | - in cristallo di sicurezza, spessore da 19,1 a 27 mm | cad | 78,68 |  |
MC.23.470.0010.g | - in cristallo di sicurezza, spessore da 27,1 a 38 mm | cad | 94,84 |  |
MC.23.470.0020 | Fornitura distanziatori di ottone, con filettature e viti per il fissaggio dei dischi di cristallo | cad | 5,91 |  |
MC.23.500 | ACCESSORI - MATERIALI DI CONSUMO |  |  |  |
MC.23.500.0030 | Stucco normale per vetri, con olii vegetali ed ossidi di ferro o di titanio | kg | 1,65 |  |
MC.23.500.0050 | Sigillante al silicone, in cartucce da 310 ml | cad | 5,19 |  |
MC.23.500.0060 | Mastice plastico trafilato | kg | 5,51 |  |