Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1C.25 - Opere di restauro

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1C.25 | OPERE DI RESTAURO |  |  |  |
1C.25.050 | SCAVI IN ZONE ARCHEOLOGICHE |  |  |  |
1C.25.050.0010 | Scavo in contesto archeologico, non stratigrafico, eseguito a sezione obbligata in qualsiasi tipo di terreno, sopra o a lato delle zone di probabile interesse geologico. Da eseguire manualmente con l'uso di picconi, pale, ecc., e l'ausilio di miniescavatori. Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e prima sistemazione dei reperti, il trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate. | m³ | 234,79 | 7,53 | 67,65
1C.25.050.0020 | Scavo stratigrafico manuale di bassa difficoltà, a sezione aperta oppure obbligata, eseguito manualmente in qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato, con l'uso di picconi, pale, ecc.. Compresa la stesura di accurata documentazione (giornale di scavo, schede di US, matrix, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche), la raccolta dei reperti, il trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate. | m³ | 346,21 | 1,39 | 74,09
1C.25.050.0030 | Scavo stratigrafico manuale di medio bassa difficoltà, a sezione aperta oppure obbligata, eseguito manualmente in qualsiasi tipo di terreno su depositi stratificati di facile distinzione e separazione, con l'uso di attrezzatura leggera quale cazzuola, sessola ecc.. Compresa l'eventuale setacciatura del terreno di risulta, la stesura di accurata documentazione (giornale di scavo, schede di US, matrix, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche), la raccolta dei reperti, il trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate. | m³ | 656,79 | 2,64 | 76,39
1C.25.050.0040 | Scavo stratigrafico manuale di medio alta difficoltà, a sezione aperta oppure obbligata, eseguito in qualsiasi tipo di terreno su depositi stratificati di facile distinzione e separazione, con l'uso di attrezzatura leggera quale cazzuola, sessola ecc.. Compresa l'eventuale setacciatura del terreno di risulta, la stesura di accurata documentazione (giornale di scavo, schede di US, matrix, rilievi in pianta e sezione, riprese fotografiche), la raccolta dei reperti, il trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate. | m³ | 861,06 | 3,46 | 77,35
1C.25.050.0100 | Restituzione su supporto informatico, in qualsiasi scala, in file dwg o simili, dei disegni e rilievi eseguiti manualmente durante lo scavo stratigrafico, quali documenti di scavo, planimetrie, sezioni e simili. Compresa una copia stampata. Da computare sulla superficie dei disegni di partenza fatti a mano, durante lo scavo, indipendentemente dalla scala finale di restituzione vettorializzata. | m² | 311,25 | 1,25 | 80,42
1C.25.075 | DEUMIDIFICAZIONE MURARIA ATTIVA |  |  |  |
1C.25.075.0010 | Sistema per l'eliminazione dell'umidità muraria da risalita capillare attraverso una tecnologia non invasiva e reversibile, con onde elettromagnetiche. La deumidificazione che ne deriva avviene attraverso la naturale ricaduta nel sottosuolo dell'acqua presente nelle pareti. I sali disciolti seguono la discesa dell'acqua, quelli residui vengono portati in superficie a seguito dell'evaporazione dell'umidità e possono essere eliminati con la sostituzione dell'intonaco, oppure con l'intervento del restauratore. Tutte le apparecchiature non necessitano di alcuna assistenza, hanno un consumo di 5 watt e offrono una garanzia illimitata nel tempo ( 20 anni). |  |  |  |
1C.25.075.0010.a | - Dispositivo satellite.Raggio d'azione da 0 a 6 m. | cad | 1.614,16 | 25,93 | 37,87
1C.25.075.0010.b | - Raggio d'azione da 0 a 7 m. | cad | 2.151,00 | 34,55 | 28,42
1C.25.075.0010.c | - Raggio d'azione da 0 a 13 m. | cad | 3.305,96 | 53,11 | 32,57
1C.25.075.0010.d | - Raggio d'azione da 0 a 15 m. | cad | 5.266,41 | 84,60 | 20,45
1C.25.075.0020 | Sistema contro l'umidità di risalita presente nei muri tramite la tecnologia non invasiva e totalmente reversibile che sfrutta la naturale onda magnetica terrestre. Interrompendo i disturbi elettrici causati dallo scorrimento delle falde, da correnti vaganti e da dispersioni nel terreno di elettrosmog il flusso di molecole d'acqua che salgono nei muri viene interrotto. Ne consegue una caduta delle stesse verso il terreno dove si disperdono. Nella fase di asciugatura i sali contenuti nel muro tendono ad uscire all'esterno della muratura grazie all'evaporazione dell'acqua. I dispositivi non sono collegati a fonte elettrica ma sfruttano l'onda magnetica terrestre, pertanto non creano elettrosmog, non hanno consumi e non sono soggetti a guasti elettrici. Durante il periodo di prosciugamento i muri vengono sottoposti ad analisi ponderale secondo le normative UNI 11085 2003. Le superfici saranno valutate al lordo dei muri perimetrali: |  |  |  |
1C.25.075.0020.a | - da 30 a 100 m² | m² | 99,78 | 0,40 | 11,26
1C.25.075.0020.b | - da 101 a 200 m² | m² | 68,43 | 0,28 | 10,27
1C.25.075.0020.c | - da 201 a 500 m² | m² | 56,18 | 0,23 | 11,00
1C.25.075.0020.d | - oltre 500 m² | m² | 37,22 | 0,15 | 10,56
1C.25.100 | OPERE MONUMENTALI IN PIETRA |  |  |  |
1C.25.100.0100 | OPERAZIONI PRELIMINARI |  |  |  |
1C.25.100.0110 | Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse. | m² | 14,65 | 0,12 | 79,38
1C.25.100.0120 | Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente aderenti (polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne, pennelli. | m² | 29,17 | 0,23 | 78,97
1C.25.100.0130 | Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa disgregazione, mediante silicato di etile applicato fino a rifiuto con pennelli, pipette, siringhe. Operazione da eseguire prima della pulitura: |  |  |  |
1C.25.100.0130.a | - su marmi, calcari duri | m² | 96,97 | 0,78 | 62,88
1C.25.100.0130.b | - su brecce | m² | 83,51 | 0,67 | 64,02
1C.25.100.0130.c | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 115,73 | 0,93 | 58,85
1C.25.100.0140 | Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa disgregazione, mediante resina acrilica in soluzione applicata in due mani con pennelli, pipette, siringhe. Operazione da eseguire prima della pulitura: |  |  |  |
1C.25.100.0140.a | - su marmi, calcari duri | m² | 36,98 | 0,30 | 68,82
1C.25.100.0140.b | - su brecce | m² | 34,93 | 0,28 | 70,30
1C.25.100.0140.c | - su calcari teneri, arenarie, tufi | m² | 43,33 | 0,35 | 65,90
1C.25.100.0150 | Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa polverizzazione mediante silicato di etile applicato fino a rifiuto con pennelli, pipette, siringhe. Operazione da eseguire prima della pulitura: |  |  |  |
1C.25.100.0150.a | - su marmi, calcari duri | m² | 177,72 | 1,43 | 61,40
1C.25.100.0150.b | - su brecce | m² | 140,09 | 1,13 | 61,24
1C.25.100.0150.c | - su calcari teneri, arenarie, tufi | m² | 203,81 | 1,64 | 56,14
1C.25.100.0160 | Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa polverizzazione mediante resina acrilica in soluzione applicata in due mani con pennelli, pipette, siringhe. Operazione da eseguire prima della pulitura: |  |  |  |
1C.25.100.0160.a | - su marmi, calcari duri | m² | 79,25 | 0,64 | 69,49
1C.25.100.0160.b | - su brecce | m² | 69,96 | 0,56 | 70,43
1C.25.100.0160.c | - su calcari teneri, arenarie, tufi | m² | 85,00 | 0,68 | 65,63
1C.25.100.0170 | Stuccature e microstuccature provvisorie di superfici interessate da fenomeni di esfoliazioni, fratturazioni, fessurazioni, lesioni, eseguite con malta di grassello e sabbia fine, compresa la successiva rimozione. | m² | 97,22 | 0,78 | 77,67
1C.25.100.0180 | Protezione provvisoria di superfici interessate da fenomeni di diffusa disgregazione mediante strato di malta di calce idraulica e polvere di marmo, compresa successiva rimozione. Preparazione da eseguire prima di nebulizzazioni o atomizzazioni. | m² | 18,74 | 0,15 | 61,96
1C.25.100.0185 | Bendaggio di sostegno e protezione di superfici con fenomeni di fratturazione e scagliatura, realizzato con resina acrilica in soluzione, esclusa la successiva rimozione del bendaggio. | m² | 14,08 | 0,11 | 63,13
1C.25.100.0190 | Rimozione di bendaggi di sostegno e protezione su parti consolidate compresa pulitura della superficie da residui di resine. | m² | 37,77 | 0,30 | 78,90
1C.25.100.0200 | OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO |  |  |  |
1C.25.100.0210 | Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di decoesione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura: |  |  |  |
1C.25.100.0210.a | - su marmo e calcari duri | m² | 74,67 | 0,60 | 62,34
1C.25.100.0210.b | - su brecce e travertino | m² | 67,36 | 0,54 | 64,03
1C.25.100.0210.c | - su calcari teneri, arenarie, tufi | m² | 88,10 | 0,71 | 59,56
1C.25.100.0220 | Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle proprietà meccaniche del materiale originale. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura: |  |  |  |
1C.25.100.0220.a | - su marmo e calcari duri | m² | 113,18 | 0,91 | 65,29
1C.25.100.0220.b | - su brecce e travertino | m² | 94,36 | 0,76 | 65,70
1C.25.100.0220.c | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 134,72 | 1,08 | 61,74
1C.25.100.0230 | Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle proprietà meccaniche del materiale originale. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura: |  |  |  |
1C.25.100.0230.a | - su marmo e calcari duri | m² | 188,38 | 1,51 | 62,48
1C.25.100.0230.b | - su brecce e travertino | m² | 161,70 | 1,30 | 63,57
1C.25.100.0230.c | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 231,42 | 1,86 | 58,93
1C.25.100.0240 | Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di decoesione, mediante applicazione a tre mani di resina acrilica in soluzione applicata con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulizia: |  |  |  |
1C.25.100.0240.a | - su marmo e calcari duri | m² | 50,17 | 0,40 | 73,06
1C.25.100.0240.b | - su brecce e travertino | m² | 46,30 | 0,37 | 73,66
1C.25.100.0240.c | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 55,47 | 0,45 | 71,65
1C.25.100.0250 | Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante applicazione a tre mani di resina acrilica in soluzione applicata con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire a seguito o durante operazioni di pulizia: |  |  |  |
1C.25.100.0250.a | - su marmo e calcari duri | m² | 80,18 | 0,64 | 74,25
1C.25.100.0250.b | - su brecce e travertino | m² | 72,84 | 0,59 | 74,88
1C.25.100.0250.c | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 89,13 | 0,72 | 72,61
1C.25.100.0260 | Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione, scagliatura, esfoliazione, mediante applicazione a cinque mani di resina acrilica in soluzione applicata con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulizia: |  |  |  |
1C.25.100.0260.a | - su marmo e calcari duri | m² | 109,03 | 0,88 | 72,20
1C.25.100.0260.b | - su brecce e travertino | m² | 99,77 | 0,80 | 73,06
1C.25.100.0260.c | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 116,35 | 0,94 | 69,42
1C.25.100.0270 | Consolidamento di superfici verticali estese in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione mediante impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o durante la pulitura, comprese le opere provvisionali di sostegno, di protezione, delle superfici circostanti, di raccolta e deflusso del materiale impregnante: |  |  |  |
1C.25.100.0270.a | - su marmo e calcari duri | m² | 264,18 | 2,12 | 69,71
1C.25.100.0270.b | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 310,11 | 2,49 | 68,20
1C.25.100.0280 | Consolidamento di superfici verticali estese in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione mediante impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o durante la pulitura, comprese le opere provvisionali di sostegno, di protezione delle superfici circostanti, di raccolta e deflusso del materiale impregnante: |  |  |  |
1C.25.100.0280.a | - su marmo e calcari duri | m² | 317,80 | 2,55 | 59,64
1C.25.100.0280.b | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 363,30 | 2,92 | 53,54
1C.25.100.0285 | Consolidamento di superfici a tutto tondo in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione mediante impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o durante la pulitura, comprese le opere provvisionali di sostegno, di protezione delle superfici circostanti, di raccolta e deflusso del materiale impregnante: |  |  |  |
1C.25.100.0285.a | - su marmo e calcari duri | m² | 209,45 | 1,68 | 64,23
1C.25.100.0285.b | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 255,82 | 2,06 | 60,84
1C.25.100.0290 | Consolidamento di superfici a tutto tondo in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione mediante impregnazione ad impacco di silicato di etile. Operazione da eseguire a seguito o durante la pulitura, comprese le opere provvisionali di sostegno, di protezione delle superfici circostanti, di raccolta e deflusso del materiale impregnante: - su marmo e calcari duri | m² | 262,92 | 2,11 | 55,43
1C.25.100.0300 | TRATTAMENTI BIOCIDA |  |  |  |
1C.25.100.0310 | Rimozione di vegetazione superiore poco radicata mediante applicazione di un ciclo biocida, su: |  |  |  |
1C.25.100.0310.a | - elementi rettilinei | m | 8,60 | 0,07 | 73,01
1C.25.100.0310.b | - su superfici | m² | 24,51 | 0,20 | 72,37
1C.25.100.0320 | Rimozione di vegetazione superiore fortemente radicata, mediante applicazione di due cicli di biocida su: |  |  |  |
1C.25.100.0320.a | - elementi rettilinei | m | 23,69 | 0,19 | 72,41
1C.25.100.0320.b | - su superfici | m² | 80,93 | 0,65 | 73,05
1C.25.100.0330 | Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici di notevole spessore mediante quattro cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con siringhe. | m² | 113,37 | 0,91 | 74,44
1C.25.100.0340 | Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con siringhe. | m² | 59,33 | 0,48 | 71,14
1C.25.100.0350 | Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici mediante biocida applicato a pennello, al termine del restauro. | m² | 14,59 | 0,12 | 68,60
1C.25.100.0360 | Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici di notevole spessore mediante trattamento con tre impacchi di biocida | m² | 132,95 | 1,07 | 75,15
1C.25.100.0370 | Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante trattamento con impacco di biocida | m² | 64,74 | 0,52 | 75,08
1C.25.100.0380 | Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi, mediante applicazione di un ciclo di biocida da eseguire alla fine del restauro. | m² | 8,16 | 0,07 | 65,26
1C.25.100.0400 | PULITURA MANUFATTI LAPIDEI |  |  |  |
1C.25.100.0410 | Rimozione mediante nebulizzazione o atomizzazione di depositi superficiali organici solubili in acqua, con scarsa coerenza ed aderenza alle superfici, eseguita in due cicli, compreso il sistema di raccolta delle acque e completamento della pulizia con pennellesse, spazzole, bisturi: |  |  |  |
1C.25.100.0410.a | - su marmo, calcari, brecce, arenarie | m² | 96,65 | 0,78 | 57,39
1C.25.100.0410.b | - su travertino, tufo | m² | 107,30 | 0,86 | 57,77
1C.25.100.0415 | Rimozione mediante nebulizzazione o atomizzazione di depositi superficiali organici solubili in acqua, compatti ed aderenti alle superfici, eseguita in tre cicli, compreso il sistema di raccolta delle acque e completamento della pulizia con pennellesse, spazzole, bisturi: |  |  |  |
1C.25.100.0415.a | - su marmo, calcari, brecce, arenarie | m² | 134,09 | 1,08 | 57,35
1C.25.100.0415.b | - su travertino, tufo | m² | 144,93 | 1,17 | 56,81
1C.25.100.0420 | Rimozione di depositi superficiali, concrezioni, croste nere, con scarsa coerenza e aderenza alle superfici, mediante compresse imbevute di sali inorganici a base d'ammonio compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole bisturi: |  |  |  |
1C.25.100.0420.a | - su marmo, calcari, brecce, arenarie | m² | 99,69 | 0,80 | 68,91
1C.25.100.0420.b | - su travertino, tufo | m² | 107,84 | 0,87 | 68,88
1C.25.100.0425 | Rimozione di depositi superficiali, concrezioni, croste nere compatte e molto aderenti alle superfici, mediante compresse imbevute di sali inorganici a base d'ammonio, applicate in due cicli, compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole, bisturi: |  |  |  |
1C.25.100.0425.a | - su marmo, calcari, brecce, arenarie | m² | 173,20 | 1,39 | 68,47
1C.25.100.0425.b | - su travertino, tufo | m² | 180,53 | 1,45 | 67,84
1C.25.100.0430 | Rimozione di oli, vernici, cere e simili, mediante applicazione di compresse imbevute di solventi organici, compresa pulizia finale con pennellesse, spazzole bisturi: |  |  |  |
1C.25.100.0430.a | - con miscela di acqua e ammoniaca | m² | 96,85 | 0,78 | 67,96
1C.25.100.0430.b | - con miscela di acqua, alcool e acetone | m² | 118,39 | 0,95 | 68,14
1C.25.100.0430.c | - con acetone | m² | 109,35 | 0,88 | 68,92
1C.25.100.0430.d | - con diluente nitro | m² | 106,78 | 0,86 | 69,16
1C.25.100.0435 | Rimozione di depositi superficiali mediante resine scambiatrici di ioni: |  |  |  |
1C.25.100.0435.a | - per depositi con scarsa coerenza ed aderenza | m² | 110,44 | 0,89 | 68,02
1C.25.100.0435.b | - per depositi compatti e molto aderenti | m² | 161,81 | 1,30 | 67,60
1C.25.100.0440 | Rimozione di oli, vernici, cere e simili mediante applicazione di sostanze solventi a tampone o a pennello: |  |  |  |
1C.25.100.0440.a | - con miscela di acqua e ammoniaca | m² | 156,24 | 1,26 | 67,24
1C.25.100.0440.b | - con miscela di acqua, alcool e acetone | m² | 161,23 | 1,30 | 66,19
1C.25.100.0440.c | - con acetone | m² | 158,25 | 1,27 | 67,14
1C.25.100.0440.d | - con diluente nitro | m² | 155,89 | 1,25 | 67,23
1C.25.100.0445 | Rimozione di ossidi di ferro, rame e simili mediante applicazione di sostanze complessanti a tampone o a pennello. | m² | 154,54 | 1,24 | 65,62
1C.25.100.0450 | Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con impiego di: |  |  |  |
1C.25.100.0450.a | - sepiolite ed acqua demineralizzata | m² | 75,09 | 0,60 | 64,76
1C.25.100.0450.b | - polpa di cellulosa ed acqua demineralizzata | m² | 75,04 | 0,60 | 64,83
1C.25.100.0455 | Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, strati di calcare, di spessore maggiore di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica, mediante impiego di mezzi meccanici, manuali e strumenti di precisione: |  |  |  |
1C.25.100.0455.a | - con bisturi | m² | 377,95 | 3,04 | 79,31
1C.25.100.0455.b | - con martello e scalpello o vibroincisore | m² | 335,33 | 2,70 | 72,35
1C.25.100.0455.c | - con scalpellino pneumatico | m² | 170,34 | 1,37 | 72,18
1C.25.100.0455.d | - con microtrapano | m² | 297,50 | 2,39 | 72,35
1C.25.100.0455.e | - con apparecchi ad ultrasuoni | m² | 302,98 | 2,44 | 72,37
1C.25.100.0455.f | - con microsabbiatrice | m² | 312,83 | 2,51 | 68,56
1C.25.100.0460 | Pulitura con idrosabbiattrice a bassa pressione per la rimozione di croste coerenti e di spessore superiore a 3 mm, su superfici piane o modanature in marmo, calcari, brecce, travertino o tufo. | m² | 29,49 | 0,24 | 24,29
1C.25.100.0470 | Microsabbiatura funzionante ad aria compressa desiderata, con pressione di esercizio regolabile, ugello variabile montato su penna o pistola. Microsabbiatrice e abrasivo di tipo e granulometria selezionata. Compreso gli oneri di allestimento, regolazione, confinamento e campionamento, tutte le attrezzature necessarie per la corretta applicazione del sistema aero-abrasivo di precisione. Su qualsiasi superficie anche in muratura. | m² | 44,85 | 0,18 | 66,72
1C.25.100.0500 | RIMOZIONE DI STUCCATURE E DI ELEMENTI |  |  |  |
1C.25.100.0510 | Rimozione di vecchie stuccature di fughe e giunti tra manufatti in marmo, calcari, brecce, travertino: |  |  |  |
1C.25.100.0510.a | - in gesso o malta | m | 8,32 | 0,07 | 79,20
1C.25.100.0510.b | - a base di resine sintetiche solubili | m | 11,32 | 0,09 | 79,38
1C.25.100.0510.c | - a base di resine sintetiche non solubili | m | 22,67 | 0,18 | 79,02
1C.25.100.0510.d | - in cemento | m | 16,14 | 0,13 | 79,46
1C.25.100.0520 | Rimozione di vecchie stuccature diffuse su superfici di manufatti in marmo, calcari, brecce, travertino: |  |  |  |
1C.25.100.0520.a | - in gesso | m² | 21,61 | 0,17 | 79,04
1C.25.100.0520.b | - in resine sintetiche solubili | m² | 27,02 | 0,22 | 78,97
1C.25.100.0520.c | - in composti resinosi non solubili | m² | 53,91 | 0,43 | 79,11
1C.25.100.0520.d | - in cemento | m² | 43,95 | 0,35 | 79,16
1C.25.100.0530 | Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature, chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: |  |  |  |
1C.25.100.0530.a | - fino a 15 cm, fissati con gesso | cad | 9,79 | 0,08 | 79,22
1C.25.100.0530.b | - fino a 15 cm, fissati con cementi o resine | cad | 43,25 | 0,35 | 79,15
1C.25.100.0530.c | - fino a 15 cm, fissati con piombo | cad | 54,00 | 0,43 | 79,10
1C.25.100.0530.d | - fino a 25 cm, fissati con gesso | cad | 14,61 | 0,12 | 79,36
1C.25.100.0530.e | - fino a 25 cm, fissati con cementi o resine | cad | 86,29 | 0,69 | 78,99
1C.25.100.0530.f | - fino a 25 cm, fissati con piombo | cad | 97,05 | 0,78 | 79,00
1C.25.100.0530.g | - fino a 40 cm, fissati con gesso | cad | 18,86 | 0,15 | 79,53
1C.25.100.0530.h | - fino a 40 cm, fissati con cementi o resine | cad | 134,91 | 1,08 | 79,09
1C.25.100.0530.i | - fino a 40 cm, fissati con piombo | cad | 145,70 | 1,17 | 79,10
1C.25.100.0530.j | - oltre 40 cm, fissati con gesso | cad | 27,02 | 0,22 | 78,97
1C.25.100.0530.k | - oltre 40 cm, fissati con cementi o resine | cad | 172,98 | 1,39 | 78,92
1C.25.100.0530.l | - oltre 40 cm, fissati con piombo | cad | 183,44 | 1,47 | 78,99
1C.25.100.0600 | INCOLLAGGI E RICOSTRUZIONI |  |  |  |
1C.25.100.0610 | Rimozione accurata di frammenti e di parti pericolanti di manufatti in pietra naturale, di dimensioni limitate, con deposito nell'ambito del cantiere: |  |  |  |
1C.25.100.0610.a | - in presenza di vincoli metallici | cad | 32,47 | 0,26 | 79,01
1C.25.100.0610.b | - in assenza di vincoli metallici | cad | 19,41 | 0,16 | 79,54
1C.25.100.0615 | Rimozione accurata di elementi lapidei di dimensioni consistenti con l'impiego di idonea attrezzatura, comprese opere provvisionali di protezione e sostegno e deposito nell'ambito del cantiere. | m³ | 94,41 | 0,76 | 76,09
1C.25.100.0620 | Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica, comprese preparazioni, pulizia delle facce, escluse imperniature. | cad | 43,38 | 0,35 | 76,35
1C.25.100.0625 | Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni, comprese preparazioni, pulizia delle facce, adattamenti delle esistenti sedi di perni: |  |  |  |
1C.25.100.0625.a | - con perni in acciaio | cad | 56,64 | 0,46 | 73,53
1C.25.100.0625.b | - con perni in titanio | cad | 62,00 | 0,50 | 72,90
1C.25.100.0625.c | - con perni in vetroresina | cad | 56,17 | 0,45 | 73,35
1C.25.100.0630 | Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni fino a 15 cm di lunghezza, compresa l'esecuzione di fori, la pulizia delle facce, gli adattamenti: |  |  |  |
1C.25.100.0630.a | - con perni in acciaio | cad | 105,15 | 0,85 | 75,25
1C.25.100.0630.b | - con perni in titanio | cad | 107,81 | 0,87 | 74,30
1C.25.100.0630.c | - con perni in vetroresina | cad | 104,43 | 0,84 | 75,10
1C.25.100.0635 | Incollaggio di parti e frammenti di manufatti in pietra naturale, di peso e dimensioni limitate, mediante resina epossidica e perni fino a 40 cm di lunghezza, compresa l'esecuzione di fori, la pulizia delle facce, gli adattamenti: |  |  |  |
1C.25.100.0635.a | - con perni in acciaio | cad | 129,51 | 1,04 | 73,25
1C.25.100.0635.b | - con perni in titanio | cad | 140,19 | 1,13 | 70,28
1C.25.100.0635.c | - con perni in vetroresina | cad | 127,02 | 1,02 | 71,37
1C.25.100.0640 | Posa di elementi lapidei di dimensioni consistenti mediante resine epossidiche e perni in acciaio, compresa l'esecuzione di fori, gli adattamenti delle sedi, le opere provvisionali di sostegno e protezione, i sollevamenti con idonea attrezzatura. | m³ | 540,35 | 4,34 | 76,93
1C.25.100.0645 | Iniezioni con idonee resine epossidiche per consolidamento di fratturazioni, comprese preparazioni dei bordi, sigillature. | m | 53,23 | 0,43 | 67,74
1C.25.100.0650 | Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con impiego di malta, idonea per colorazione e granulometria, comprese lavorazioni superficiali. | dm³ | 70,10 | 0,56 | 78,05
1C.25.100.0655 | Ricostruzione di parti architettoniche e decorative con materiale lapideo con caratteristiche simili a quello originale per conformazione e composizione, comprese lavorazioni e posa. | dm³ | 107,82 | 0,87 | 78,59
1C.25.100.0660 | Ricostruzione in laboratorio di parti architettoniche e decorative mediante restituzione da calco in silicone e copia in vetroresina o malta. compresa l'equilibratura cromatica, la posa mediante incollaggio ed eventuali imperniature. | dm³ | 75,52 | 0,61 | 73,93
1C.25.100.0665 | Ricostruzione in sito di parti architettoniche e decorative mediante restituzione da calco e controforma, compresa l'equilibratura cromatica, la posa mediante incollaggio ed eventuali imperniature. | dm³ | 86,20 | 0,69 | 70,76
1C.25.100.0700 | STUCCATURE ELEMENTI LAPIDEI |  |  |  |
1C.25.100.0710 | Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: |  |  |  |
1C.25.100.0710.a | - per giunti, fessure | m | 16,17 | 0,13 | 64,00
1C.25.100.0710.b | - su superfici | m² | 43,23 | 0,35 | 73,38
1C.25.100.0720 | Microstuccature su superfici con diffusa esfoliazione, microfessurazioni e scagliatura eseguita con malta di grassello e polvere di marmo, rispondente alle caratteristiche di quella originale: |  |  |  |
1C.25.100.0720.a | - fino al 15% della superficie interessata | m² | 45,85 | 0,37 | 72,16
1C.25.100.0720.b | - fino al 30% della superficie interessata | m² | 75,47 | 0,61 | 74,81
1C.25.100.0720.c | - fino al 50% della superficie interessata | m² | 96,76 | 0,78 | 75,74
1C.25.100.0720.d | - oltre il 50% della superficie interessata | m² | 106,83 | 0,86 | 76,18
1C.25.100.0800 | OPERE DI PROTEZIONE |  |  |  |
1C.25.100.0810 | Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche in soluzione applicata ad una mano: |  |  |  |
1C.25.100.0810.a | - su marmi, calcari duri, brecce | m² | 23,50 | 0,19 | 72,54
1C.25.100.0810.b | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 25,07 | 0,20 | 69,83
1C.25.100.0810.c | - su travertino | m² | 22,29 | 0,18 | 68,81
1C.25.100.0820 | Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari, brecce mediante cere cristalline ad una mano. | m² | 58,27 | 0,47 | 78,48
1C.25.100.0830 | Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicati in due mani: |  |  |  |
1C.25.100.0830.a | - su marmi, calcari duri, brecce | m² | 67,95 | 0,55 | 73,18
1C.25.100.0830.b | - su calcari teneri, arenarie, tufo | m² | 94,57 | 0,76 | 73,11
1C.25.100.0830.c | - su travertino | m² | 50,74 | 0,41 | 68,26
1C.25.300 | INTONACI |  |  |  |
1C.25.300.0100 | OPERAZIONI PRELIMINARI |  |  |  |
1C.25.300.0110 | Bendaggio di sostegno e protezione su parti di intonaco in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento, esclusi gli oneri relativi alla rimozione del bendaggio, con velatino di garza, resina acrilica in soluzione o colla animale. Comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura minima 0,50 m² | m² | 71,23 | 0,57 | 70,17
1C.25.300.0120 | Bendaggio di sostegno (e successiva rimozione) e protezione su parti di intonaco in pericolo di caduta al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni di consolidamento, compresi gli oneri relativi alla rimozione di colle dalla superficie e la rimozione del bendaggio, con velatino di garza, resina acrilica in soluzione o colla animale. Comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.Misura minima 0,50 m² | m² | 136,42 | 1,10 | 71,91
1C.25.300.0130 | Rimozione bendaggio di sostegno e protezione, compresi gli oneri relativi alla rimozione di colle, con soluzione acquosa. Comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Misura minima 0,50 m² | m² | 77,28 | 0,62 | 68,47
1C.25.300.0200 | OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO |  |  |  |
1C.25.300.0210 | Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare al m² per un diffusione della disgregazione: |  |  |  |
1C.25.300.0210.a | - fino al 30% della superficie interessata | m² | 28,93 | 0,23 | 46,99
1C.25.300.0210.b | - dal 30,01% al 50% della superficie interessata | m² | 40,30 | 0,32 | 45,40
1C.25.300.0210.c | - dal 50,01% al 100% della superficie interessata | m² | 68,76 | 0,55 | 40,25
1C.25.300.0220 | Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare al m² per un diffusione della polverizzazione: |  |  |  |
1C.25.300.0220.a | - fino al 30% della superficie interessata | m² | 44,20 | 0,36 | 49,36
1C.25.300.0220.b | - dal 30,01% al 50% della superficie interessata | m² | 61,83 | 0,50 | 47,61
1C.25.300.0220.c | - dal 50,01% al 100% della superficie interessata | m² | 104,90 | 0,84 | 42,05
1C.25.300.0230 | Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura mediante iniezione di malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare al m² per distacchi: |  |  |  |
1C.25.300.0230.a | - fino al 20% della superficie interessata | m² | 167,68 | 1,35 | 69,71
1C.25.300.0230.b | - fino al 30% della superficie interessata | m² | 226,06 | 1,82 | 68,61
1C.25.300.0240 | Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare al m² per distacchi: |  |  |  |
1C.25.300.0240.a | - fino al 20% della superficie interessata | m² | 178,58 | 1,44 | 65,45
1C.25.300.0240.b | - fino al 30% della superficie interessata | m² | 242,40 | 1,95 | 63,98
1C.25.300.0250 | Consolidamento dell'aderenza tra i vari strati dell'intonaco o tra l'intonaco e l'intonachino mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare al m² per distacchi: |  |  |  |
1C.25.300.0250.a | - fino al 20% della superficie interessata | m² | 309,99 | 2,49 | 71,78
1C.25.300.0250.b | - fino al 30% della superficie interessata | m² | 402,96 | 3,24 | 70,52
1C.25.300.0300 | TRATTAMENTI BIOCIDA |  |  |  |
1C.25.300.0310 | Rimozione manuale di vegetazione superiore previa applicazione a pennello di biocida | m² | 45,47 | 0,37 | 76,35
1C.25.300.0320 | Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione superiore mediante applicazione a pennello di un ciclo di biocida | m² | 10,65 | 0,09 | 63,15
1C.25.300.0400 | RIMOZIONE DI STUCCATURE |  |  |  |
1C.25.300.0410 | Rimozione di vecchie stuccature diffuse comprese opere di consolidamento, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare al m² per: |  |  |  |
1C.25.300.0410.a | - piccole stuccature fino al 15% della superficie interessata | m² | 25,56 | 0,21 | 71,58
1C.25.300.0410.b | - piccole stuccature fino al 30% della superficie interessata | m² | 50,12 | 0,40 | 73,97
1C.25.300.0500 | STUCCATURE, RICOSTRUZIONI |  |  |  |
1C.25.300.0510 | Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, per: |  |  |  |
1C.25.300.0510.a | - lacune fino al 15% della superficie interessata | m² | 73,31 | 0,59 | 78,28
1C.25.300.0510.b | - lacune fino al 30% della superficie interessata | m² | 136,99 | 1,10 | 78,47
1C.25.300.0510.c | - lacune maggiori di 1 m². Misurazione superficie effettiva. | m² | 80,52 | 0,65 | 68,64
1C.25.300.0600 | PITTURAZIONI |  |  |  |
1C.25.300.0610 | Pitturazione di elementi metallici, mantenuti, per l'arresto di ossidazione, compresi gli oneri relativi alla protezione dell'intonaco circostante, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta | cad | 4,92 | 0,04 | 49,70
1C.25.300.0620 | Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per: |  |  |  |
1C.25.300.0620.a | - accordature parziali fino al 50% della superficie interessata | m² | 43,94 | 0,35 | 68,36
1C.25.300.0620.b | - accordature totali della superficie interessata | m² | 62,39 | 0,50 | 66,94
1C.25.300.0630 | Pitturazione protettiva superficiale ad una ripresa, compreso controllo ed eventuale rimozione della pittura in eccesso, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, con: |  |  |  |
1C.25.300.0630.a | - resine acriliche in soluzione | m² | 22,59 | 0,18 | 71,87
1C.25.300.0630.b | - polisilossano | m² | 25,81 | 0,21 | 65,15
1C.25.300.0640 | Pitturazione intonaci con calce preconfezionata, compreso preparazione del fondo, velatura superficiale ad effetto antichizzato applicata con qualsiasi modalità, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per: |  |  |  |
1C.25.300.0640.a | - singola velatura | m² | 46,51 | 0,37 | 68,36
1C.25.300.0640.b | - doppia velatura | m² | 52,09 | 0,42 | 66,65
1C.25.300.0650 | Pitturazione intonaci restaurati con latte di calce pigmentato, compreso preparazione del fondo, velatura superficiale ad effetto antichizzato applicata con qualsiasi modalità, assistenza muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, per: |  |  |  |
1C.25.300.0650.a | - singola velatura | m² | 52,03 | 0,42 | 68,43
1C.25.300.0650.b | - doppia velatura | m² | 57,81 | 0,46 | 66,66