Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1M.17 - Regolazione automatica

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1M.17 | REGOLAZIONE AUTOMATICA |  |  |  |
1M.17.010 | VALVOLE PER TERMINALI E DI ZONA |  |  |  |
1M.17.010.0010 | Valvole per terminali con servocomando on-off o modulante 24 V o 220 V, micro-interruttore e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.010.0010.a | - a 2 vie - DN15 | cad | 160,17 | 1,29 | 3,59
1M.17.010.0010.b | - a 2 vie - DN20 | cad | 178,83 | 1,44 | 3,22
1M.17.010.0010.c | - a 2 vie - DN25 | cad | 259,36 | 2,08 | 4,43
1M.17.010.0010.d | - a 3 vie - DN15 | cad | 182,38 | 1,47 | 4,72
1M.17.010.0010.e | - a 3 vie - DN20 | cad | 198,56 | 1,60 | 4,34
1M.17.010.0010.f | - a 3 vie - DN25 | cad | 257,79 | 2,07 | 6,68
1M.17.010.0010.g | - a 3 vie 4 attacchi - DN15 | cad | 186,12 | 1,50 | 4,63
1M.17.010.0010.h | - a 3 vie 4 attacchi - DN20 | cad | 218,31 | 1,75 | 5,26
1M.17.010.0020 | Valvole di zona con servocomando on-off o modulante V 24 o 220, micro-interruttore e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.010.0020.a | - a 2 vie - DN20 | cad | 178,83 | 1,44 | 3,22
1M.17.010.0020.b | - a 2 vie - DN25 | cad | 259,36 | 2,08 | 4,43
1M.17.010.0020.c | - a 2 vie - DN32 | cad | 299,17 | 2,40 | 3,84
1M.17.010.0020.d | - a 2 vie - DN40 | cad | 301,65 | 2,42 | 3,81
1M.17.010.0020.e | - a 2 vie - DN50 | cad | 931,73 | 7,49 | 2,47
1M.17.010.0020.f | - a 3 vie - DN20 | cad | 198,56 | 1,60 | 4,34
1M.17.010.0020.g | - a 3 vie - DN25 | cad | 257,79 | 2,07 | 6,68
1M.17.010.0020.h | - a 3 vie - DN32 | cad | 324,97 | 2,61 | 5,30
1M.17.010.0020.i | - a 3 vie - DN40 | cad | 336,17 | 2,70 | 5,13
1M.17.010.0020.j | - a 3 vie - DN50 | cad | 946,02 | 7,60 | 3,64
1M.17.020 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 2 VIE |  |  |  |
1M.17.020.0010 | Valvole a farfalla PN 16 a tenuta con corpo in ghisa, servocomando on-off elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.020.0010.a | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 659,93 | 5,30 | 1,74
1M.17.020.0010.b | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 664,69 | 5,34 | 2,30
1M.17.020.0010.c | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 677,13 | 5,44 | 2,26
1M.17.020.0010.d | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 697,04 | 5,60 | 2,20
1M.17.020.0010.e | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 716,09 | 5,76 | 4,28
1M.17.020.0010.f | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 770,83 | 6,20 | 3,97
1M.17.020.0010.g | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 809,39 | 6,51 | 3,79
1M.17.020.0010.h | - attacchi flangiati - DN125 | cad | 881,30 | 7,08 | 6,52
1M.17.020.0010.i | - attacchi flangiati - DN150 | cad | 968,38 | 7,78 | 5,93
1M.17.020.0010.j | - attacchi flangiati - DN200 | cad | 1.176,32 | 9,46 | 6,51
1M.17.020.0020 | Valvole a 2 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.020.0020.a | - attacchi filettati - DN15 | cad | 468,68 | 3,77 | 1,23
1M.17.020.0020.b | - attacchi filettati - DN20 | cad | 481,12 | 3,87 | 1,20
1M.17.020.0020.c | - attacchi filettati - DN25 | cad | 500,69 | 4,02 | 2,29
1M.17.020.0020.d | - attacchi filettati - DN32 | cad | 525,57 | 4,22 | 2,19
1M.17.020.0020.e | - attacchi filettati - DN40 | cad | 567,87 | 4,56 | 2,02
1M.17.020.0020.f | - attacchi filettati - DN50 | cad | 653,08 | 5,25 | 3,52
1M.17.020.0020.g | - attacchi filettati - DN65 | cad | 1.102,98 | 8,87 | 2,78
1M.17.020.0020.h | - attacchi filettati - DN80 | cad | 1.442,59 | 11,60 | 2,12
1M.17.020.0020.i | - attacchi filettati - DN100 | cad | 2.467,65 | 19,84 | 1,24
1M.17.020.0020.j | - attacchi filettati - DN125 | cad | 3.402,89 | 27,35 | 1,69
1M.17.020.0020.k | - attacchi filettati - DN150 | cad | 3.550,93 | 28,54 | 1,62
1M.17.020.0030 | Valvole a 2 vie a otturatore PN 25 con corpo in bronzo o ghisa sferoidale, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.020.0030.a | - attacchi flangiati - DN15 | cad | 830,35 | 6,67 | 1,38
1M.17.020.0030.b | - attacchi flangiati - DN20 | cad | 867,67 | 6,97 | 1,32
1M.17.020.0030.c | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 886,33 | 7,12 | 1,30
1M.17.020.0030.d | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 934,64 | 7,51 | 1,64
1M.17.020.0030.e | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 1.154,83 | 9,28 | 1,33
1M.17.020.0030.f | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 1.200,86 | 9,65 | 1,28
1M.17.020.0030.g | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 1.477,42 | 11,88 | 2,07
1M.17.020.0030.h | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 1.828,23 | 14,70 | 1,68
1M.17.020.0030.i | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 2.227,55 | 17,91 | 1,38
1M.17.020.0030.j | - attacchi flangiati - DN125 | cad | 2.357,93 | 18,95 | 2,44
1M.17.020.0030.k | - attacchi flangiati - DN150 | cad | 3.392,94 | 27,27 | 1,69
1M.17.030 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3 VIE |  |  |  |
1M.17.030.0010 | Valvole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.030.0010.a | - attacchi filettati - DN15 | cad | 472,24 | 3,80 | 1,82
1M.17.030.0010.b | - attacchi filettati - DN20 | cad | 480,07 | 3,86 | 1,79
1M.17.030.0010.c | - attacchi filettati - DN25 | cad | 502,11 | 4,04 | 3,43
1M.17.030.0010.d | - attacchi filettati - DN32 | cad | 533,21 | 4,29 | 3,23
1M.17.030.0010.e | - attacchi filettati - DN40 | cad | 576,14 | 4,63 | 2,99
1M.17.030.0010.f | - attacchi filettati - DN50 | cad | 668,12 | 5,37 | 5,16
1M.17.030.0010.g | - attacchi filettati - DN65 | cad | 1.150,63 | 9,25 | 3,99
1M.17.030.0010.h | - attacchi filettati - DN80 | cad | 1.694,26 | 13,62 | 2,71
1M.17.030.0010.i | - attacchi filettati - DN100 | cad | 3.046,49 | 24,49 | 1,51
1M.17.030.0010.j | - attacchi filettati - DN100 | cad | 4.213,36 | 33,87 | 1,09
1M.17.030.0010.k | - attacchi filettati - DN150 | cad | 4.875,16 | 39,19 | 1,41
1M.17.030.0020 | Valvole a 3 vie a otturatore PN 25 con corpo in bronzo o ghisa sferoidale, servocomando modulante magnetico o elettrico e comando manuale. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.030.0020.a | - attacchi flangiati - DN15 | cad | 1.549,39 | 12,45 | 0,74
1M.17.030.0020.b | - attacchi flangiati - DN20 | cad | 1.586,71 | 12,75 | 0,72
1M.17.030.0020.c | - attacchi flangiati - DN25 | cad | 1.636,47 | 13,15 | 0,70
1M.17.030.0020.d | - attacchi flangiati - DN32 | cad | 1.664,87 | 13,38 | 0,92
1M.17.030.0020.e | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 2.057,97 | 16,54 | 0,74
1M.17.030.0020.f | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 2.387,63 | 19,19 | 0,64
1M.17.030.0020.g | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 2.406,69 | 19,35 | 1,27
1M.17.030.0020.h | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 4.468,00 | 35,92 | 0,69
1M.17.030.0020.i | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 6.280,51 | 50,49 | 0,49
1M.17.040 | VALVOLE DI REGOLAZIONE A 4 VIE |  |  |  |
1M.17.040.0010 | Valvole a 4 vie a settore PN 6 con corpo in ghisa, servocomando modulante elettrico, contatto ausiliario, comando manuale e indicatore di posizione. Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale): |  |  |  |
1M.17.040.0010.a | - attacchi flangiati - DN40 | cad | 627,77 | 5,05 | 4,88
1M.17.040.0010.b | - attacchi flangiati - DN50 | cad | 735,19 | 5,91 | 12,24
1M.17.040.0010.c | - attacchi flangiati - DN65 | cad | 768,78 | 6,18 | 11,71
1M.17.040.0010.d | - attacchi flangiati - DN80 | cad | 837,08 | 6,73 | 10,75
1M.17.040.0010.e | - attacchi flangiati - DN100 | cad | 935,48 | 7,52 | 9,62
1M.17.050 | SERVOCOMANDI PER SERRANDE |  |  |  |
1M.17.050.0010 | Servocomandi per serrande senza ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: |  |  |  |
1M.17.050.0010.a | - tipo on-off per serrande - fino a 0,8 m² | cad | 99,10 | 0,80 | 7,73
1M.17.050.0010.b | - tipo on-off per serrande - oltre 0,8 fino a 1,5 m² | cad | 125,23 | 1,01 | 6,12
1M.17.050.0010.c | - tipo on-off per serrande - oltre 1,5 fino a 3,0 m² | cad | 165,03 | 1,33 | 4,64
1M.17.050.0010.d | - tipo on-off per serrande - oltre 3,0 fino a 5,0 m² | cad | 244,65 | 1,97 | 3,13
1M.17.050.0010.e | - tipo modulante per serrande fino a 0,8 m² | cad | 160,06 | 1,29 | 4,79
1M.17.050.0010.f | - tipo modulante per serrande oltre 0,8 fino a 1,5 m² | cad | 188,67 | 1,52 | 4,06
1M.17.050.0010.g | - tipo modulante per serrande oltre 1,5 fino a 3,0 m² | cad | 227,23 | 1,83 | 3,37
1M.17.050.0010.h | - tipo modulante per serrande oltre 3,0 fino a 5,0 m² | cad | 289,43 | 2,33 | 2,65
1M.17.050.0010.i | - aumento di prezzo per aggiunta di 1÷2 contatti ausiliari | cad | 86,66 | 0,70 | 8,84
1M.17.050.0020 | Servocomandi per serrande con ritorno a molla con indicatore di posizione e comando manuale, completi di leverismi: |  |  |  |
1M.17.050.0020.a | - tipo on-off per serrande fino a 1 m² | cad | 225,99 | 1,82 | 3,39
1M.17.050.0020.b | - tipo on-off per serrande oltre 1 fino a 3 m² | cad | 250,87 | 2,02 | 3,05
1M.17.050.0020.c | - tipo modulante per serrande fino a 1 m² | cad | 293,17 | 2,36 | 2,61
1M.17.050.0020.d | - tipo modulante per serrande oltre 1 fino a 3 m² | cad | 318,05 | 2,56 | 2,41
1M.17.050.0020.e | - aumento di prezzo per aggiunta di 1÷2 contatti ausiliari | cad | 216,46 | 1,74 |
1M.17.060 | STRUMENTAZIONE |  |  |  |
1M.17.060.0010 | Strumentazione per temperatura: |  |  |  |
1M.17.060.0010.a | - termostato ambiente | cad | 30,68 | 0,25 | 24,97
1M.17.060.0010.b | - termostato ambiente con commutatore estate/inverno | cad | 36,90 | 0,30 | 20,76
1M.17.060.0010.c | - termostato ambiente a 2 stadi | cad | 95,37 | 0,77 | 8,03
1M.17.060.0010.d | - crono-termostato ambiente giornaliero a display digitale con batteria | cad | 127,71 | 1,03 | 6,00
1M.17.060.0010.e | - crono-termostato ambiente settimanale con 3 regimi predisposto per comando remoto a display digitale con batteria | cad | 171,25 | 1,38 | 4,47
1M.17.060.0010.f | - crono-termostato ambiente settimanale con 3 regimi predisposto per comando remoto a display digitale con batteria | cad | 187,93 | 1,51 | 4,08
1M.17.060.0010.g | - termostato da caldaia di regolazione omologato ISPESL con guaina | cad | 146,37 | 1,18 | 5,23
1M.17.060.0010.h | - termostato da caldaia di sicurezza a riarmo manuale omologato ISPESL con guaina | cad | 177,47 | 1,43 | 4,32
1M.17.060.0010.i | - termostato da tubazione on-off con guaina | cad | 63,03 | 0,51 | 12,15
1M.17.060.0010.j | - termostato da tubazione on-off a riarmo manuale con guaina | cad | 55,56 | 0,45 | 13,79
1M.17.060.0010.k | - termostato da canale on-off con supporto | cad | 74,22 | 0,60 | 10,32
1M.17.060.0010.l | - termostato da canale antigelo a riarmo manuale con supporto | cad | 89,15 | 0,72 | 8,59
1M.17.060.0010.m | - sonda temperatura da esterno | cad | 61,78 | 0,50 | 12,40
1M.17.060.0010.n | - sonda temperatura da ambiente | cad | 69,25 | 0,56 | 11,06
1M.17.060.0010.o | - sonda temperatura da tubazione con pozzetto | cad | 68,00 | 0,55 | 11,26
1M.17.060.0010.p | - sonda temperatura da canale con supporto | cad | 74,22 | 0,60 | 10,32
1M.17.060.0010.q | - sonda temperatura per unità terminale a cavo universale | cad | 36,90 | 0,30 | 20,76
1M.17.060.0020 | Strumentazione per umidità relativa |  |  |  |
1M.17.060.0020.a | - umidostato ambiente | cad | 89,15 | 0,72 | 8,59
1M.17.060.0020.b | - umidostato da canale con supporto | cad | 178,72 | 1,44 | 4,29
1M.17.060.0020.c | - sonda umidità da ambiente | cad | 163,79 | 1,32 | 4,68
1M.17.060.0020.d | - sonda umidità da canale | cad | 168,77 | 1,36 | 4,54
1M.17.060.0030 | Strumentazione per pressione e flusso |  |  |  |
1M.17.060.0030.a | - pressostato da tubazione | cad | 276,99 | 2,23 | 2,77
1M.17.060.0030.b | - pressostato da tubazione a riarmo manuale | cad | 345,41 | 2,78 | 2,22
1M.17.060.0030.c | - pressostato differenziale per aria | cad | 48,10 | 0,39 | 15,93
1M.17.060.0030.d | - flussostato da canale | cad | 77,95 | 0,63 | 9,83
1M.17.060.0030.e | - flussostato da tubazione | cad | 91,64 | 0,74 | 8,36
1M.17.060.0030.f | - sonda pressione differenziale per aria | cad | 482,25 | 3,88 | 1,59
1M.17.060.0030.g | - sonda pressione differenziale da ambiente | cad | 530,77 | 4,27 | 1,44
1M.17.060.0030.h | - sonda velocità da canale | cad | 247,14 | 1,99 | 3,10
1M.17.060.0040 | Strumentazione per altri controlli: |  |  |  |
1M.17.060.0040.a | - variatore di taratura a distanza | cad | 54,32 | 0,44 | 14,10
1M.17.060.0040.b | - trasmettitore d'entalpia | cad | 535,75 | 4,31 | 1,43
1M.17.060.0040.c | - rivelatore di condensazione per soffitti | cad | 163,79 | 1,32 | 4,68
1M.17.060.0040.d | - sonda qualità aria da canale, indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio | cad | 601,68 | 4,84 | 1,27
1M.17.060.0040.e | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione di temperatura e livello biossido di carbonio | cad | 819,38 | 6,59 | 0,93
1M.17.060.0040.f | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione livello monossido di carbonio | cad | 349,15 | 2,81 | 2,19
1M.17.060.0040.g | - sonda qualità aria da ambiente, indicazione livelli di: fumo, vapore, ecc.. | cad | 854,21 | 6,87 | 0,90
1M.17.060.0040.h | - interruttore di livello a bulbo di mercurio da serbatoio | cad | 79,20 | 0,64 | 9,67
1M.17.060.0040.i | - potenziometro max/min, posizionamento 0÷50% o 50÷0% | cad | 120,25 | 0,97 | 6,37
1M.17.070 | REGOLATORI |  |  |  |
1M.17.070.0010 | Regolatori senza supervisione |  |  |  |
1M.17.070.0010.a | - per ventilconvettore a 2 batterie con sonda temperatura da ricircolo | cad | 136,05 | 1,09 | 10,55
1M.17.070.0010.b | - per trave fredda a 2 batterie con sonda temperatura ambiente e sonde anticondensa | cad | 167,15 | 1,34 | 8,59
1M.17.070.0010.c | - per cassetta VAV con sonda temperatura da canale | cad | 136,05 | 1,09 | 10,55
1M.17.070.0010.d | - di temperatura modulante da tubazione | cad | 331,36 | 2,66 | 4,33
1M.17.070.0010.e | - di temperatura modulante con limite di minima o massima da tubazione | cad | 356,24 | 2,86 | 4,03
1M.17.070.0010.f | - di temperatura con compensazione esterna e programmazione giornaliera/settimanale da quadro o da parete | cad | 531,64 | 4,27 | 2,70
1M.17.070.0010.g | - di temperatura modulante da canale | cad | 459,49 | 3,69 | 3,13
1M.17.070.0010.h | - di temperatura modulante con limite di minima o massima da canale | cad | 471,93 | 3,79 | 3,04
1M.17.070.0010.i | - universale modulante da quadro o da parete | cad | 434,61 | 3,49 | 3,30
1M.17.070.0010.j | - universale modulante con limite di minima o massima da quadro o da parete | cad | 447,05 | 3,59 | 3,21
1M.17.070.0010.k | - per controllo in sequenza fino a 4 stadi da quadro o da parete | cad | 950,87 | 7,64 | 1,51
1M.17.070.0020 | Regolatori con supervisione: |  |  |  |
1M.17.070.0020.a | - per ventilconvettore a 2 batterie con sonda temperatura da ricircolo | cad | 279,11 | 2,24 | 5,14
1M.17.070.0020.b | - per trave fredda a 2 batterie con sonda temperatura ambiente e sonde anticondensa | cad | 491,83 | 3,95 | 2,92
1M.17.070.0020.c | - per cassetta VAV con sonda temperatura da canale | cad | 306,48 | 2,46 | 4,69
1M.17.070.0020.d | - multiregolatore digitale a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono, completo di quadro elettro-strumentale, compresi software, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in campo del personale di manutenzione. Il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale. | punto reg. | 176,55 | 1,42 | 1,09
1M.17.080 | SISTEMI DI SUPERVISIONE |  |  |  |
1M.17.080.0010 | Unità centrale di supervisione, completa di quadro elettro-strumentale, compresi software, messa in servizio, collaudo, documentazione e istruzione in campo del personale di manutenzione inclusi software e quadro elettro-strumentale, nonchè (per tutto il sistema) start up, manuali d'uso e manutenzione, addestramento del personale, ecc. Il prezzo unitario è riferito al singolo punto di regolazione, intendendo il punto di regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale; n° punti: |  |  |  |
1M.17.080.0010.a | - fino a 500 punti di regolazione | punto reg. | 136,74 | 1,10 | 1,40
1M.17.080.0010.b | - oltre 500 : aggiunta per ogni punto di regolazione | punto reg. | 79,56 | 0,64 | 1,21
1M.17.080.0020 | Accessori vari per sistemi di supervisione: |  |  |  |
1M.17.080.0020.a | - personal computer, completo di: scheda audio, scheda video, lettore Cd-DVD, modem interno, software di gestione sistema operativo | cad | 1.510,67 | 12,14 | 0,95
1M.17.080.0020.b | - monitor 15" a cristalli liquidi | cad | 639,87 | 5,14 | 2,24
1M.17.080.0020.c | - stampante b/n e colori a getto di inchiostro, multifunzione (stampante, fax, fotocopiatrice) , completa di software per gestione immagini, manuale d'installazione, cavo di alimentazione | cad | 391,07 | 3,14 | 3,67
1M.17.080.0020.d | - tastiera e mouse ergonomici wireless | cad | 266,67 | 2,14 | 5,38
1M.17.080.0020.e | - personal computer portatile, completo di: scheda audio, scheda video, lettore Cd-DVD, modem interno, batteria, software di gestione sistema operativo | cad | 2.132,67 | 17,14 | 0,67