Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

2C.09 - Protezione antincendio - piccola manutenz.

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
2C.09 | PROTEZIONE ANTINCENDIO - PICCOLA MANUTENZIONE |  |  |  |
2C.09.450 | SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA |  |  |  |
2C.09.450.0010 | Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: |  |  |  |
2C.09.450.0010.a | - superficie fino a 5 dm² | cad | 11,67 | 0,05 | 66,67
2C.09.450.0010.b | - superficie da 5,1 fino a 9 dm² | cad | 12,16 | 0,05 | 63,98
2C.09.450.0010.c | - superficie da 9,1 fino a 19 dm² | cad | 15,63 | 0,06 | 49,78
2C.09.450.0010.d | - superficie da 19,1 fino a 28 dm² | cad | 21,92 | 0,09 | 38,00
2C.09.450.0010.e | - superficie da 28,1 fino a 36 dm² | cad | 24,03 | 0,10 | 34,67
2C.09.450.0020 | Cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: |  |  |  |
2C.09.450.0020.a | - superficie fino a 3 dm² | cad | 18,45 | 0,07 | 51,17
2C.09.450.0020.b | - superficie da 3,1 fino a 6 dm² | cad | 19,32 | 0,08 | 48,86
2C.09.450.0020.c | - superficie da 6,1 fino a 10 dm² | cad | 20,57 | 0,08 | 45,89
2C.09.450.0020.d | - superficie da 10,1 fino a 20 dm² | cad | 27,85 | 0,11 | 35,91
2C.09.450.0030 | Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale fotolumiscente, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: |  |  |  |
2C.09.450.0030.a | - superficie fino a 4 dm² | cad | 15,63 | 0,06 | 49,78
2C.09.450.0030.b | - superficie da 4,1 fino a 7 dm² | cad | 19,38 | 0,08 | 40,14
2C.09.450.0030.c | - superficie da 7,1 fino a 10 dm² | cad | 21,80 | 0,09 | 38,21
2C.09.450.0050 | Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione. | cad | 9,67 | 0,04 | 80,46
2C.09.450.0060 | Sola posa in opera di cartelli in alluminio verniciato, tipo bifacciale, per segnaletica di qualsiasi dimensione. | cad | 11,74 | 0,05 | 80,41