Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

ME.07 - Impianti di cablaggio strutturato

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
ME.07 | IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO |  |  |  |
ME.07.010 | SISTEMA UTP |  |  |  |
ME.07.010.0010 | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: |  |  |  |
ME.07.010.0010.a | - categoria 3 - RJ12 con coperchio | cad | 8,05 |  |
ME.07.010.0010.b | - categoria 5e - RJ45 con coperchio | cad | 12,27 |  |
ME.07.010.0010.c | - categoria 6 - RJ45 con coperchio | cad | 15,40 |  |
ME.07.010.0020 | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: |  |  |  |
ME.07.010.0020.a | - categoria 3 - RJ12 con coperchio | cad | 8,61 |  |
ME.07.010.0020.b | - categoria 5e - RJ45 con coperchio | cad | 12,27 |  |
ME.07.010.0030 | Connettori RJ12/RJ45 per pannelli di permutazione, UTP non schermati cablaggio universale T568A/T568B: |  |  |  |
ME.07.010.0030.a | - RJ12 categoria 3 | cad | 5,92 |  |
ME.07.010.0030.b | - RJ45 categoria 3 | cad | 6,05 |  |
ME.07.010.0030.c | - RJ45 categoria 5e | cad | 6,23 |  |
ME.07.010.0030.d | - RJ45 categoria 6 | cad | 12,97 |  |
ME.07.010.0040 | Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 UTP 24 AWG, non schermati: |  |  |  |
ME.07.010.0040.a | - 0,5 m categoria 5 | cad | 1,88 |  |
ME.07.010.0040.b | - 1 m categoria 5 | cad | 2,22 |  |
ME.07.010.0040.c | - 2 m categoria 5 | cad | 2,57 |  |
ME.07.010.0040.d | - 5 m categoria 5 | cad | 3,62 |  |
ME.07.010.0040.e | - 0,5 m categoria 5e | cad | 2,61 |  |
ME.07.010.0040.f | - 1 m categoria 5e | cad | 3,00 |  |
ME.07.010.0040.g | - 2 m categoria 5e | cad | 3,48 |  |
ME.07.010.0040.h | - 5 m categoria 5e | cad | 4,70 |  |
ME.07.010.0040.i | - 1 m categoria 6 | cad | 4,27 |  |
ME.07.010.0040.j | - 2 m categoria 6 | cad | 4,96 |  |
ME.07.010.0040.k | - 5 m categoria 6 | cad | 9,05 |  |
ME.07.010.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG |  |  |  |
ME.07.010.0050.a | - guaina PVC, categoria 5 | m | 0,30 |  |
ME.07.010.0050.b | - guaina PVC, categoria 5e | m | 0,31 |  |
ME.07.010.0050.c | - guaina LSZH, categoria 5e | m | 0,50 |  |
ME.07.010.0050.d | - guaina LSZH, categoria 6 | m | 1,01 |  |
ME.07.020 | SISTEMA FTP |  |  |  |
ME.07.020.0010 | Prese utente RJ45 FTP schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e. | cad | 18,18 |  |
ME.07.020.0020 | Prese utente RJ45 FTP schermate T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e. | cad | 17,58 |  |
ME.07.020.0030 | Connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP schermati calaggio universale T568A/T568B, categoria 5e. | cad | 10,26 |  |
ME.07.020.0040 | Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 FTP 24 AWG, schermati: |  |  |  |
ME.07.020.0040.a | - 0,5 m categoria 5 | cad | 3,62 |  |
ME.07.020.0040.b | - 1 m categoria 5 | cad | 4,14 |  |
ME.07.020.0040.c | - 2 m categoria 5 | cad | 4,75 |  |
ME.07.020.0040.d | - 5 m categoria 5 | cad | 7,66 |  |
ME.07.020.0040.e | - 0,5 m categoria 5e | cad | 3,80 |  |
ME.07.020.0040.f | - 1 m categoria 5e | cad | 4,22 |  |
ME.07.020.0040.g | - 2 m categoria 5e | cad | 5,39 |  |
ME.07.020.0040.h | - 5 m categoria 5e | cad | 8,88 |  |
ME.07.020.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate schermate - FTP 24 AWG |  |  |  |
ME.07.020.0050.a | - guaina PVC, categoria 5 | m | 0,54 |  |
ME.07.020.0050.b | - guaina PVC, categoria 5e | m | 0,57 |  |
ME.07.020.0050.c | - guaina LSZH, categoria 5e | m | 0,61 |  |
ME.07.030 | SISTEMA FIBRA OTTICA |  |  |  |
ME.07.030.0010 | Prese utente MT - RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. | cad | 52,47 |  |
ME.07.030.0020 | Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. | cad | 14,97 |  |
ME.07.030.0030 | Prese utente ST, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero. | cad | 12,35 |  |
ME.07.030.0040 | Connettori per pannelli in fibra ottica: |  |  |  |
ME.07.030.0040.a | - MT - RJ, tipo 50/125 µ | cad | 49,07 |  |
ME.07.030.0040.b | - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ | cad | 11,66 |  |
ME.07.030.0040.c | - ST, tipo bussola 50/125 µ | cad | 10,79 |  |
ME.07.030.0050 | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ: |  |  |  |
ME.07.030.0050.a | - MT - RJ / MT - RJ 1m | cad | 63,60 |  |
ME.07.030.0050.b | - MT - RJ / MT - RJ 2m | cad | 66,56 |  |
ME.07.030.0050.c | - MT - RJ / SC duplex 1m | cad | 62,65 |  |
ME.07.030.0050.d | - MT - RJ / SC duplex 2m | cad | 65,52 |  |
ME.07.030.0050.e | - ST / ST 1m | cad | 30,02 |  |
ME.07.030.0050.f | - ST / ST 2m | cad | 31,58 |  |
ME.07.030.0050.g | - SC / ST 1m | cad | 50,47 |  |
ME.07.030.0050.h | - SC / ST 2m | cad | 52,47 |  |
ME.07.030.0060 | Cavi in fibra ottica 50/125 µ |  |  |  |
ME.07.030.0060.a | - guaina LSZH a 4 fibre | m | 4,27 |  |
ME.07.030.0060.b | - guaina LSZH a 8 fibre | m | 5,36 |  |
ME.07.040 | COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE |  |  |  |
ME.07.040.0010 | Accessori per prodotti da pannello e connessioni: |  |  |  |
ME.07.040.0010.a | - kit di 16 icone diversi simboli | cad | 1,75 |  |
ME.07.040.0010.b | - tappo otturazione per RJ e ST | cad | 1,02 |  |
ME.07.040.0010.c | - tappo otturazione per SC | cad | 0,89 |  |
ME.07.040.0010.d | - plugs RJ11 per cavi piatti | cad | 0,12 |  |
ME.07.040.0010.e | - plugs RJ12 per cavi piatti | cad | 0,19 |  |
ME.07.040.0010.f | - plugs RJ45 5e UTP per cavi tondi | cad | 1,40 |  |
ME.07.040.0010.g | - plugs RJ45 5e FTP per cavi tondi | cad | 2,42 |  |
ME.07.040.0010.h | - copertura per plugs | cad | 0,31 |  |
ME.07.040.0020 | - placca autoportante in plastica per n.4 connettori RJ | cad | 2,78 |  |
ME.07.050 | QUADRI E ARMADI |  |  |  |
ME.07.050.0010 | Quadro da parete 10" in metallo, con porta trasparente in vetro temperato, dimensioni 350x400x245 mm, 8 unità di cablaggio, completo di n.2 montanti forati a 10" completi di accessori di fissaggio, n.4 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio | cad | 183,59 |  |
ME.07.050.0020 | Accessori per configurazione: |  |  |  |
ME.07.050.0020.a | - pannello vuoto 10" per 8 connettori | cad | 26,97 |  |
ME.07.050.0020.b | - pannello 10" cieco | cad | 18,36 |  |
ME.07.050.0020.c | - mensola 102 per mini-hub | cad | 23,75 |  |
ME.07.050.0020.d | - pannello 10" passacavo | cad | 21,32 |  |
ME.07.050.0020.e | - pannello prese di alimentazione | cad | 86,92 |  |
ME.07.050.0030 | Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni: |  |  |  |
ME.07.050.0030.a | - 700x550x450 mm | cad | 281,91 |  |
ME.07.050.0030.b | - 700x700x450 mm | cad | 305,40 |  |
ME.07.050.0030.c | - 700x900x450 mm | cad | 349,78 |  |
ME.07.050.0030.d | - 700x1100x450 mm | cad | 466,38 |  |
ME.07.050.0040 | Quadro da parete struttura rotante 19" in metallo a 2 sezioni ispezionabili, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni: |  |  |  |
ME.07.050.0040.a | - 700x700x450 mm | cad | 513,36 |  |
ME.07.050.0040.b | - 700x900x450 mm | cad | 565,57 |  |
ME.07.050.0050 | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: |  |  |  |
ME.07.050.0050.a | - 700x550 mm | cad | 128,78 |  |
ME.07.050.0050.b | - 700x700 mm | cad | 130,52 |  |
ME.07.050.0050.c | - 700x900 mm | cad | 140,95 |  |
ME.07.050.0050.d | - 700x1000 mm | cad | 160,09 |  |
ME.07.050.0060 | Armadio a pavimento 19", con porta in vetro curvo, completi di pannelli laterali, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, n.2 pannelli laterali ad aggancio rapido, piedini regolabili di livellamento, dimensioni: |  |  |  |
ME.07.050.0060.a | - 600x1500x600 mm | cad | 791,79 |  |
ME.07.050.0060.b | - 600x2100x600 mm | cad | 870,10 |  |
ME.07.050.0070 | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, dimensioni 600x600 mm, completo di accessori di fissaggio | cad | 112,24 |  |
ME.07.050.0080 | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: |  |  |  |
ME.07.050.0080.a | - 600x1400 mm | cad | 272,34 |  |
ME.07.050.0080.b | - 600x2000 mm | cad | 307,14 |  |
ME.07.050.0090 | Accessori per armadi a pavimento: |  |  |  |
ME.07.050.0090.a | - coppia di ruote con freno regolabili e coppia di n.2 ruote libere, diam. 80 mm carico max per ruota 60 kg | cad | 80,05 |  |
ME.07.050.0090.b | - coppia di gollari M10 | cad | 6,96 |  |
ME.07.050.0090.c | - gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole | cad | 313,24 |  |
ME.07.050.0090.d | - ventola singola 18W 230V - 150 mc/h | cad | 87,01 |  |
ME.07.050.0090.e | - coppia di montanti x armadio 28 unità di cablaggio | cad | 97,45 |  |
ME.07.050.0090.f | - coppia di montanti x armadio 42 unità di cablaggio | cad | 118,34 |  |
ME.07.050.0090.g | - termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1 | cad | 67,52 |  |
ME.07.050.0100 | Pannello vuoto capacità 16 porte, in metallo zincato verniciato colore nero | cad | 51,34 |  |
ME.07.050.0110 | Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19": |  |  |  |
ME.07.050.0110.a | - 12 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 126,17 |  |
ME.07.050.0110.b | - 24 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 142,69 |  |
ME.07.050.0110.c | - 48 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 271,47 |  |
ME.07.050.0110.d | - 24 connettori RJ45, FTP categoria 5e | cad | 213,18 |  |
ME.07.050.0110.e | - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6 | cad | 142,69 |  |
ME.07.050.0120 | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio, per uso telefonico, categoria 3. | cad | 227,96 |  |
ME.07.050.0130 | Pannello cieco in metallo verniciato nero, 19": |  |  |  |
ME.07.050.0130.a | - 1 unità di cablaggio | cad | 19,23 |  |
ME.07.050.0130.b | - 3 unità di cablaggio | cad | 33,94 |  |
ME.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC | cad | 154,88 |  |
ME.07.050.0150 | Mensola di supporto in metallo verniciato nero, 19" di profondità: |  |  |  |
ME.07.050.0150.a | - 250 mm | cad | 34,45 |  |
ME.07.050.0150.b | - 350 mm | cad | 36,45 |  |
ME.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio. | cad | 33,76 |  |
ME.07.050.0170 | Anello passacavo in metallo verniciato nero, completo di accessori di fissaggio. | cad | 3,09 |  |
ME.07.050.0180 | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19", con 5 prese |  |  |  |
ME.07.050.0180.a | - interruttore generale bipolare 16A 250V con spia | cad | 100,07 |  |
ME.07.050.0180.b | - interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA con spia | cad | 115,72 |  |