Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1E.01- Impianti di messa a terra e protez. fulmini

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1E.01 | IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO FULMINI |  |  |  |
1E.01.010 | DISPERSORI |  |  |  |
1E.01.010.0010 | Dispersore modulare a piastre in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, viti in acciaio inox, dimensioni 750x500x500 |  |  |  |
1E.01.010.0010.a | - modulo base | cad | 170,91 | 1,37 | 21,01
1E.01.010.0010.b | - modulo supplementare | cad | 127,39 | 1,02 | 11,27
1E.01.010.0020 | Dispersore a piastra completo di piatto 30x3.5 mm lungh. 3 m in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, dimensioni: |  |  |  |
1E.01.010.0020.a | - 500x500x3 mm | cad | 91,20 | 0,73 | 15,75
1E.01.010.0020.b | - 500x1000x3 mm | cad | 145,44 | 1,17 | 13,17
1E.01.010.0020.c | - 1000x1000x3 mm | cad | 239,19 | 1,92 | 8,01
1E.01.010.0030 | Dispersore a picchetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, lunghezza 1.5 m, componibile per raggiungere profondità maggiori, diametro: |  |  |  |
1E.01.010.0030.a | - 20 mm | cad | 53,07 | 0,43 | 36,08
1E.01.010.0030.b | - 25 mm | cad | 60,40 | 0,49 | 31,71
1E.01.010.0030.c | - 20 mm rivestito in rame spessore 0.5 mm | cad | 94,37 | 0,76 | 20,29
1E.01.010.0030.d | - punta di infissione diametro 20 mm | cad | 26,97 | 0,22 | 71,00
1E.01.010.0030.e | - punta di infissione diametro 25 mm | cad | 27,08 | 0,22 | 70,72
1E.01.010.0030.f | - battipalo diametri 20÷25 mm | cad | 114,80 | 0,92 | 16,68
1E.01.010.0040 | Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: |  |  |  |
1E.01.010.0040.a | - 1 m | cad | 26,69 | 0,21 | 53,80
1E.01.010.0040.b | - 1.5 m | cad | 36,64 | 0,29 | 52,27
1E.01.010.0040.c | - 2 m | cad | 47,59 | 0,38 | 50,30
1E.01.010.0040.d | - 2.5 m | cad | 59,64 | 0,48 | 48,16
1E.01.010.0040.e | - 3 m | cad | 72,25 | 0,58 | 46,38
1E.01.010.0040.f | - 4 m | cad | 100,15 | 0,81 | 38,24
1E.01.010.0040.g | - 5 m | cad | 118,27 | 0,95 | 36,43
1E.01.010.0040.h | - 6 m | cad | 137,35 | 1,10 | 34,85
1E.01.010.0050 | Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 11-1 (impianti in c.a. con tensione maggiore di 1kV), sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, corde e funi, nelle lunghezze: |  |  |  |
1E.01.010.0050.a | - 1 m | cad | 27,58 | 0,22 | 52,07
1E.01.010.0050.b | - 1.5 m | cad | 37,51 | 0,30 | 51,05
1E.01.010.0050.c | - 2 m | cad | 48,46 | 0,39 | 49,40
1E.01.010.0060 | Dispersore piatto in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.01.010.0060.a | - 30 x 3.5 mm | m | 3,01 | 0,02 | 79,40
1E.01.010.0060.b | - 40 x 3 mm | m | 3,03 | 0,02 | 78,88
1E.01.010.0060.c | - 40 x 4 mm | m | 3,04 | 0,02 | 78,62
1E.01.010.0060.d | - 40 x 5 mm | m | 3,19 | 0,03 | 74,92
1E.01.010.0070 | Dispersore tondo in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.01.010.0070.a | - 50 mm² | cad | 11,92 | 0,10 | 80,29
1E.01.010.0070.b | - 75 mm² | cad | 11,93 | 0,10 | 80,22
1E.01.010.0080 | Dispersore tondo in corda di rame elettrolitico, nelle sezioni: |  |  |  |
1E.01.010.0080.a | - 35 mm² | cad | 11,99 | 0,10 | 79,82
1E.01.010.0080.b | - 50 mm² | cad | 13,41 | 0,11 | 71,36
1E.01.010.0085 | Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: |  |  |  |
1E.01.010.0085.a | 16 mmq | m | 2,38 | 0,02 | 40,34
1E.01.010.0085.b | 25 mmq | m | 2,70 | 0,02 | 35,56
1E.01.010.0085.c | 35 mmq | m | 3,37 | 0,03 | 28,49
1E.01.010.0085.d | 50 mmq | m | 4,23 | 0,03 | 28,37
1E.01.010.0085.e | 70 mmq | m | 5,74 | 0,05 | 29,27
1E.01.010.0085.f | 95 mmq | m | 7,23 | 0,06 | 29,74
1E.01.020 | MORSETTI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI DISPERSIONE |  |  |  |
1E.01.020.0010 | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a tondi di diametro 8-10 mm, nei diametri: |  |  |  |
1E.01.020.0010.a | - 20 mm | cad | 15,52 | 0,12 | 30,86
1E.01.020.0010.b | - 25 mm | cad | 15,61 | 0,13 | 30,69
1E.01.020.0020 | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a piatti fino a 50 mm, nei diametri: |  |  |  |
1E.01.020.0020.a | - 20 mm | cad | 11,99 | 0,10 | 39,95
1E.01.020.0020.b | - 25 mm | cad | 12,36 | 0,10 | 38,75
1E.01.020.0030 | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori tondi con collegamento a piatti fino a 40 mm e tondi 8-10 mm, nei diametri: |  |  |  |
1E.01.020.0030.a | - 20 mm | cad | 12,09 | 0,10 | 39,62
1E.01.020.0030.b | - 25 mm | cad | 12,28 | 0,10 | 39,01
1E.01.020.0040 | Morsetto in ottone per dispersori tondi con collegamento a tondi 8-10 mm o sezione 95 mmq, diametro 20 mm | cad | 23,32 | 0,19 | 20,54
1E.01.020.0050 | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce con collegamento a tondi 8-10 mm | cad | 12,83 | 0,10 | 37,33
1E.01.020.0060 | Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie |  |  |  |
1E.01.020.0060.a | - a 1 via | cad | 9,77 | 0,08 | 49,03
1E.01.020.0060.b | - a 2 vie | cad | 13,59 | 0,11 | 35,25
1E.01.020.0060.c | - a 3 vie | cad | 18,22 | 0,15 | 26,29
1E.01.020.0060.d | - a 1 via in ottone | cad | 17,47 | 0,14 | 27,42
1E.01.020.0060.e | - a 2 vie in ottone | cad | 28,33 | 0,23 | 16,91
1E.01.020.0070 | Morsetto a croce per tondi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondi 8-10 mm, nei tipi: |  |  |  |
1E.01.020.0070.a | - con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm | cad | 14,32 | 0,12 | 66,83
1E.01.020.0070.b | - con piastra intermedia dim. 60x60x4 mm | cad | 18,12 | 0,15 | 52,81
1E.01.020.0070.c | - senza piastra intermedia dim. 52x52x2 mm | cad | 8,10 | 0,07 | 59,14
1E.01.020.0070.d | - senza piastra intermedia dim. 60x60x4 mm | cad | 11,26 | 0,09 | 42,54
1E.01.020.0070.e | - con piastra intermedia dim. 52x52x3 mm in rame | cad | 23,89 | 0,19 | 40,06
1E.01.020.0070.f | - con piastra intermedia dim. 60x60x4 mm in rame | cad | 30,55 | 0,25 | 31,33
1E.01.020.0070.g | - senza piastra intermedia dim. 52x52x2 mm in rame | cad | 15,71 | 0,13 | 30,49
1E.01.020.0080 | Morsetto a croce per piatti, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, nei tipi: |  |  |  |
1E.01.020.0080.a | - con piastra intermedia dim. 52x52x2 mm per piatti da 30 mm | cad | 16,07 | 0,13 | 59,55
1E.01.020.0080.b | - con piastra intermedia dim. 60x60x4 mm per piatti da 30 mm | cad | 17,48 | 0,14 | 54,75
1E.01.020.0080.c | - con piastra intermedia dim. 80x80x4 mm per piatti da 40 mm | cad | 20,45 | 0,16 | 46,80
1E.01.020.0080.d | - senza piastra intermedia dim. 52x52x2 mm per piatti da 30 mm | cad | 9,95 | 0,08 | 48,14
1E.01.020.0080.e | - senza piastra intermedia dim. 60x60x4 mm per piatti da 30 mm | cad | 11,08 | 0,09 | 43,23
1E.01.020.0080.f | - senza piastra intermedia dim. 60x60x4 mm in rame per piatti da 30 mm | cad | 13,59 | 0,11 | 35,25
1E.01.020.0090 | Pozzetto in ghisa, completo di morsetto di sezionamento per tondi e piatti, dimensioni 227x155x115 mm | cad | 217,33 | 1,75 | 16,52
1E.01.020.0100 | Pozzetto in ghisa, senza morsetto di sezionamento, dimensioni 227x155x115 mm | cad | 138,39 | 1,11 | 17,30
1E.01.020.0110 | Piastra equipotenziale dei ferri di armatura di piano, in acciaio zincato a caldo, diam. 70 mm, foro esterno filettato M10 | cad | 55,15 | 0,44 | 69,45
1E.01.030 | SISTEMI PER IMPIANTI PARAFULMINE |  |  |  |
1E.01.030.0010 | Asta di captazione in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, diam. 16 mm, con bombatura e morsetto, nelle lunghezze: |  |  |  |
1E.01.030.0010.a | - 1000 mm | cad | 57,46 | 0,46 | 58,32
1E.01.030.0010.b | - 1500 mm | cad | 68,44 | 0,55 | 55,96
1E.01.030.0020 | Asta di captazione in acciaio zincato a caldo, diam. 16 mm, completa di morsetto e base filettata M16 per contrappeso, nelle lunghezze: |  |  |  |
1E.01.030.0020.a | - 1000 mm | cad | 68,79 | 0,55 | 48,71
1E.01.030.0020.b | - 1500 mm | cad | 81,71 | 0,66 | 46,87
1E.01.030.0030 | Contrappeso in cemento con base in plastica per il sostegno dell'asta di captazione, foro filettato M16 e peso 7 kg | cad | 19,24 | 0,15 | 24,90
1E.01.030.0040 | Punta di captazione, da applicare su tondo con diam. Max di 10 mm |  |  |  |
1E.01.030.0040.a | - in ottone | cad | 14,51 | 0,12 | 33,01
1E.01.030.0040.b | - in alluminio | cad | 7,92 | 0,06 | 60,48
1E.01.030.0050 | Tondo di captazione e calata, in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione, nei diametri |  |  |  |
1E.01.030.0050.a | - 8 mm | m | 11,92 | 0,10 | 80,29
1E.01.030.0050.b | - 10 mm | m | 11,93 | 0,10 | 80,22
1E.01.030.0050.c | - 8 mm in lega di alluminio, manganese e silicio | m | 11,95 | 0,10 | 80,08
1E.01.030.0050.d | - 10 mm in alluminio | m | 11,96 | 0,10 | 80,02
1E.01.030.0060 | Piatto di captazione e calata, in acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.01.030.0060.a | - 25x3 mm | m | 11,93 | 0,10 | 80,22
1E.01.030.0060.b | - 30x3 mm | m | 11,93 | 0,10 | 80,22
1E.01.030.0060.c | - 30x3.5 mm | m | 11,95 | 0,10 | 80,08
1E.01.030.0060.d | - 40x3 mm | m | 11,96 | 0,10 | 80,02
1E.01.030.0060.e | - 40x4 mm | m | 11,97 | 0,10 | 79,95
1E.01.030.0070 | Supporti per tetti piani, in cemento con rivestimento in plastica, innestabile a pressione, diam 132 mm, altezza 76 mm, per tondo 8÷10 mm | cad | 15,25 | 0,12 | 62,75
1E.01.030.0080 | Supporto per tetti piani, in cemento con rivestimento in plastica, per tondo diam 8÷10 mm, diam base 140 mm, altezza 100 mm | cad | 17,57 | 0,14 | 54,47
1E.01.030.0090 | Supporto per tetti piani, in cemento con base in plastica, per tondo diam 8 mm, base 140x120 mm, altezza 65 mm | cad | 14,87 | 0,12 | 64,36
1E.01.030.0100 | Supporto per tetti piani, involucro vuoto in plastica, per tondo diam 8 mm innestabile a pressione, diam base 140 mm, altezza 85 mm | cad | 13,02 | 0,10 | 73,50
1E.01.030.0110 | Supporto per tetti piani, involucro vuoto in plastica in plastica, per piatto da 30 mm, diam base 140 mm, altezza 100 mm |  |  |  |
1E.01.030.0110.a | - involucro vuoto con vite M8 senza supporto | cad | 8,29 | 0,07 | 57,78
1E.01.030.0110.b | - in cemento con involucro in plastica | cad | 11,80 | 0,09 | 40,59
1E.01.030.0120 | Fungo di captazione per tetti piani, cappello in alluminio e morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondo diam 8÷10 mm, e piatto da 30 mm | cad | 36,68 | 0,29 | 26,09
1E.01.030.0130 | Supporto per tetti piani, con piastra e morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondo diam 8÷10 mm, diam base 100 mm |  |  |  |
1E.01.030.0130.a | - altezza 60 mm | cad | 15,71 | 0,13 | 60,92
1E.01.030.0130.b | - altezza 100 mm | cad | 16,07 | 0,13 | 59,55
1E.01.030.0140 | Distanziatore |  |  |  |
1E.01.030.0140.a | - altezza 30 mm | cad | 13,57 | 0,11 | 70,52
1E.01.030.0140.b | - altezza 55 mm | cad | 13,67 | 0,11 | 70,01
1E.01.030.0150 | Supporto per tetti con coppi e per colmi, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto per tondo diam 8-10 mm, larghezza regolabile da 180 a 240 mm |  |  |  |
1E.01.030.0150.a | - in rame | cad | 19,06 | 0,15 | 50,21
1E.01.030.0150.b | - in acciaio inox | cad | 19,71 | 0,16 | 48,55
1E.01.030.0160 | Supporto per tetti con tegole, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, con morsetto per piatto 30x3 mm con morsetto, lunghezza 420 mm, altezza 60 mm | cad | 22,98 | 0,18 | 62,49
1E.01.030.0170 | Supporto per tetti con tegole, in acciaio inox amagnetico, per tondo diam 8 mm, altezza 42 mm, lunghezza 140-410 mm | cad | 22,70 | 0,18 | 63,26
1E.01.030.0180 | Supporto per tetti con tegole, in acciaio inox amagnetico, per tondo diam 8-10 mm, altezza 74-27 mm, lunghezza 140-410 mm | cad | 21,21 | 0,17 | 67,70
1E.01.030.0190 | Giunto di dilatazione in alluminio per maglie di captazione realizzate a tondi o piatti, lunghezza 400 mm | cad | 11,89 | 0,10 | 40,29
1E.01.030.0200 | Supporto per calate in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, per tondo diam 8-10 mm, altezza 30 mm |  |  |  |
1E.01.030.0200.a | - filettatura M6 | cad | 14,23 | 0,11 | 67,25
1E.01.030.0200.b | - filettatura M8 | cad | 14,14 | 0,11 | 67,68
1E.01.030.0210 | Supporto per calate in ottone ramato, per tondo diam 8-10 mm, altezza 30 mm | cad | 21,18 | 0,17 | 45,18
1E.01.030.0220 | Supporto per calate in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per piatto da 30 o 40 mm, filettatura M6 o M8 |  |  |  |
1E.01.030.0220.a | - per piatto da 30 mm, filettatura M6 o M8 | cad | 14,59 | 0,12 | 65,59
1E.01.030.0220.b | - per piatto da 40 mm, filettatura M8 | cad | 15,25 | 0,12 | 62,75
1E.01.030.0230 | Supporto in acciaio zincato a caldo, per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30 mm con vite per fissaggio su pareti in legno, nelle lunghezze |  |  |  |
1E.01.030.0230.a | - 80 mm | cad | 15,71 | 0,13 | 60,92
1E.01.030.0230.b | - 100 mm | cad | 16,18 | 0,13 | 59,15
1E.01.030.0230.c | - 150 mm | cad | 17,57 | 0,14 | 54,47
1E.01.030.0240 | Morsetto di sezionamento per tondo diam 8÷10 mm e barra di adduzione diam 16 mm |  |  |  |
1E.01.030.0240.a | - in zama zincata a caldo per immersione dopo lavorazione | cad | 17,02 | 0,14 | 56,23
1E.01.030.0240.b | - in ottone | cad | 27,24 | 0,22 | 35,13
1E.01.030.0250 | Morsetto di sezionamento bimetallico, parte superiore in rame per tondo diam 8÷10 mm, parte inferiore in acciaio inox per piatto da 30÷40 mm | cad | 22,02 | 0,18 | 43,46
1E.01.030.0260 | Morsetto di sezionamento in acciaio inox per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30÷40 mm | cad | 18,04 | 0,15 | 53,05
1E.01.030.0270 | Morsetto di sezionamento per tondo diam 8÷10 mm con piastra di fissaggio a muro 150x45 mm in acciaio zincato, supporto in nylon rinforzato con fibra di vetro diam 8÷10 mm, barra in rame da 40 mmq e morsetti in ottone | cad | 22,02 | 0,18 | 43,46
1E.01.030.0280 | Barra di adduzione in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, diam 16 mm con bombatura alle estremità, lunghezza 1500 mm | cad | 34,57 | 0,28 | 41,54
1E.01.030.0290 | Barra di adduzione in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, diam 16 mm con una estremità bombata e l'altra piatta con 2 fori diam 12 mm, interasse 22 mm, nelle lunghezze: |  |  |  |
1E.01.030.0290.a | - 1000 mm | cad | 24,89 | 0,20 | 38,45
1E.01.030.0290.b | - 1500 mm | cad | 29,26 | 0,24 | 32,71
1E.01.030.0300 | Barra di adduzione, diam 16 mm con una estremità con morsetto di sezionamento e l'altra con morsetto, lunghezza 1500 mm |  |  |  |
1E.01.030.0300.a | - in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione | cad | 40,69 | 0,33 | 23,52
1E.01.030.0300.b | - in rame | cad | 154,86 | 1,24 | 6,18
1E.01.030.0310 | Morsetto per tondo diam 8÷10 mm, con riscontro in zama, vite e dado in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, rondella in acciaio inox |  |  |  |
1E.01.030.0310.a | - a una via | cad | 9,77 | 0,08 | 49,03
1E.01.030.0310.b | - a due vie | cad | 13,59 | 0,11 | 35,25
1E.01.030.0310.c | - a tre vie | cad | 18,22 | 0,15 | 26,29
1E.01.030.0320 | Morsetto per tondo diam 8÷10 mm, con riscontro e dado in ottone ramato, rondella in acciaio inox e vite in lega di rame |  |  |  |
1E.01.030.0320.a | - a una via | cad | 17,47 | 0,14 | 27,42
1E.01.030.0320.b | - a due vie | cad | 28,33 | 0,23 | 16,91
1E.01.030.0330 | Morsetto per fissaggio in ghisa malleabile zincata a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegamento a tondo diam 8÷10 mm, fissaggio su flangia, negli spessori |  |  |  |
1E.01.030.0330.a | - massimo 12 mm | cad | 15,05 | 0,12 | 31,83
1E.01.030.0330.b | - massimo 20 mm | cad | 18,11 | 0,15 | 26,45
1E.01.030.0340 | Supporto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione per fissaggio su corpo metallico, lunghezza 80 mm, altezza 25 mm, 3 fori diam 11 mm | cad | 20,79 | 0,17 | 46,03
1E.01.030.0350 | Giunzione a T per tondi diam 8 mm |  |  |  |
1E.01.030.0350.a | - in zama zincata | cad | 6,41 | 0,05 | 37,29
1E.01.030.0350.b | - in ottone ramato | cad | 13,84 | 0,11 | 17,27
1E.01.030.0360 | Giunzione a T per tondi diam 8÷10 mm, in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione |  |  |  |
1E.01.030.0360.a | - con 2 viti M6x16 | cad | 5,85 | 0,05 | 40,85
1E.01.030.0360.b | - con 3 viti M6x16 | cad | 7,34 | 0,06 | 32,56
1E.01.030.0360.c | - con 3 viti M6x16 in rame | cad | 12,54 | 0,10 | 19,06
1E.01.030.0370 | Giunzione universale per tondi diam 8÷10 mm | cad | 8,37 | 0,07 | 57,23
1E.01.030.0380 | Giunzione lineare in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione per tondi diam 8÷10 mm | cad | 9,39 | 0,08 | 51,01
1E.01.030.0390 | Giunzione parallela per tondi diam 8÷10 mm |  |  |  |
1E.01.030.0390.a | - in ghisa zincata a caldo | cad | 10,80 | 0,09 | 44,35
1E.01.030.0390.b | - in ottone ramato | cad | 10,33 | 0,08 | 46,37
1E.01.030.0400 | Funicella in corda d'acciaio da 25 mmq con guaina protettiva e 2 capicorda in alluminio | cad | 17,30 | 0,14 | 27,69
1E.01.030.0410 | Treccia in rame stagnato da 35 mmq con 4 fori da 4.3 mm e 1 foro da 10 mm ad ogni estremità | cad | 15,61 | 0,13 | 30,69
1E.01.030.0420 | Staffa in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione per ancoraggio tubi e grondaie diam 50÷150 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri |  |  |  |
1E.01.030.0420.a | - 80 mm | cad | 14,96 | 0,12 | 63,97
1E.01.030.0420.b | - 90 mm | cad | 14,96 | 0,12 | 63,97
1E.01.030.0420.c | - 100 mm | cad | 15,05 | 0,12 | 63,59
1E.01.030.0420.d | - 110 mm | cad | 15,16 | 0,12 | 63,13
1E.01.030.0420.e | - 120 mm | cad | 15,25 | 0,12 | 62,75
1E.01.030.0430 | Staffa in rame per ancoraggio tubi e grondaie diam 80÷120 mm, con vite M8x20 e foro diam 11 mm, nei diametri |  |  |  |
1E.01.030.0430.a | - 80 mm | cad | 20,26 | 0,16 | 47,24
1E.01.030.0430.b | - 90 mm | cad | 20,99 | 0,17 | 45,59
1E.01.030.0430.c | - 100 mm | cad | 21,09 | 0,17 | 45,38
1E.01.030.0430.d | - 110 mm | cad | 23,89 | 0,19 | 40,06
1E.01.030.0430.e | - 120 mm | cad | 24,05 | 0,19 | 39,79
1E.01.040 | SISTEMI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI |  |  |  |
1E.01.040.0010 | Piastra equipotenziale con piastra e coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, collegamenti per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori per sezioni fino a 25 mmq | cad | 58,60 | 0,47 | 65,36
1E.01.040.0020 | Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, collegamenti per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori per sezioni fino a 25 mmq | cad | 71,78 | 0,58 | 53,36
1E.01.040.0030 | Piastra equipotenziale con piastra, coperchio e morsettiera in acciaio zincato galvanicamente, collegamenti per 1 tondo diam 8÷10 mm, 1 piatto da 40 mm e 6 conduttori per sezioni fino a 16 mmq | cad | 145,13 | 1,17 | 26,39
1E.01.040.0040 | Piastra equipotenziale senza coperchio in acciaio zincato galvanicamente, terminali in ottone, collegamenti per 1 tondo diam 8÷10 mm, 1 piatto da 40 mm e 8 conduttori per sezioni fino a 25 mmq | cad | 71,69 | 0,58 | 53,42
1E.01.040.0050 | Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, collegamenti per 2 conduttori fino a 16 mmq e 3 conduttori fino a 6 mmq | cad | 55,99 | 0,45 | 68,41
1E.01.040.0060 | Piastra equipotenziale senza coperchio, terminali in ottone nichelato, collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 16 mmq e 6 conduttori fino a 10 mmq | cad | 51,08 | 0,41 | 74,98
1E.01.040.0070 | Piastra equipotenziale senza coperchio, terminali in ottone, collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 25 mmq, 5 conduttori fino a 16 mmq e 5 conduttori fino a 10 mmq | cad | 44,11 | 0,35 | 75,97
1E.01.040.0080 | Piastra equipotenziale in cassetta da parete, in acciaio zincato galvanicamente, morsetti in ottone nichelato, collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 16 mmq e 6 conduttori fino a 10 mmq | cad | 44,11 | 0,35 | 75,97
1E.01.040.0090 | Piastra equipotenziale in cassetta da incasso , morsetti in ottone nichelato, collegamenti per 1 tondo diam 8-10 mm, 1 piatto da 40 mm e 7 conduttori fino a 16 mmq | cad | 94,60 | 0,76 | 35,42
1E.01.040.0100 | Piastra equipotenziale in cassetta da incasso , in acciaio zincato galvanicamente, morsetti in ottone nichelato, collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 16 mmq e 6 conduttori fino a 10 mmq | cad | 59,98 | 0,48 | 55,87
1E.01.040.0110 | Piastre per nodo principale in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per collegare piatti e tondi |  |  |  |
1E.01.040.0110.a | - 4 fori diam 11 mm | cad | 37,47 | 0,30 | 51,11
1E.01.040.0110.b | - 8 fori diam 11 mm | cad | 63,52 | 0,51 | 60,30
1E.01.040.0110.c | - 12 fori diam 11 mm | cad | 78,96 | 0,63 | 60,63
1E.01.040.0110.d | - 4 fori diam 11 mm in acciaio inox | cad | 44,17 | 0,36 | 43,36
1E.01.040.0110.e | - 8 fori diam 11 mm in acciaio inox | cad | 74,85 | 0,60 | 51,17
1E.01.040.0110.f | - 12 fori diam 11 mm in acciaio inox | cad | 92,88 | 0,75 | 51,54
1E.01.040.0115 | Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. | cad | 26,17 | 0,04 | 75,77
1E.01.040.0120 | Fascetta in bronzo nichelato e morsetto in ottone nichelato per tubo 8÷22 mm | cad | 15,16 | 0,12 | 63,13
1E.01.040.0130 | Fascetta in ottone nichelato dimensioni 220x6x0.4 mm per tubo 8÷22 mm |  |  |  |
1E.01.040.0130.a | - in ottone | cad | 13,57 | 0,11 | 70,52
1E.01.040.0130.b | - in ottone nichelato | cad | 15,34 | 0,12 | 62,39
1E.01.040.0130.c | - in acciaio inox | cad | 26,28 | 0,21 | 36,42
1E.01.040.0140 | Collare fissatubo in zama zincata, sezione di collegamento fino a 35 mmq, per tubi di diametro |  |  |  |
1E.01.040.0140.a | - 1/4" | cad | 8,37 | 0,07 | 57,23
1E.01.040.0140.b | - 3/8" | cad | 8,48 | 0,07 | 56,49
1E.01.040.0140.c | - 1/2" | cad | 8,64 | 0,07 | 55,44
1E.01.040.0140.d | - 3/4" | cad | 9,02 | 0,07 | 53,10
1E.01.040.0140.e | - 1" | cad | 9,02 | 0,07 | 53,10
1E.01.040.0140.f | - 1.1/4" | cad | 9,21 | 0,07 | 52,01
1E.01.040.0140.g | - 1.1/2" | cad | 9,58 | 0,08 | 50,00
1E.01.040.0140.h | - 1.3/4" | cad | 9,95 | 0,08 | 48,14
1E.01.040.0140.i | - 2" | cad | 10,33 | 0,08 | 46,37
1E.01.040.0150 | Collare fissatubo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione con morsetto in zama, sezione di collegamento da 16 a 78 mmq, per tubi di diametro |  |  |  |
1E.01.040.0150.a | - 1/2" | cad | 13,48 | 0,11 | 35,53
1E.01.040.0150.b | - 3/4" | cad | 13,95 | 0,11 | 34,34
1E.01.040.0150.c | - 1" | cad | 14,51 | 0,12 | 33,01
1E.01.040.0150.d | - 1.1/4" | cad | 14,96 | 0,12 | 32,02
1E.01.040.0150.e | - 1.1/2" | cad | 15,32 | 0,12 | 31,27
1E.01.040.0150.f | - 2" | cad | 16,07 | 0,13 | 29,81
1E.01.040.0160 | Collare fissatubo in rame nichelato, sezione di collegamento fino a 16 mmq, per tubi di diametro |  |  |  |
1E.01.040.0160.a | - 1/8" | cad | 10,89 | 0,09 | 43,99
1E.01.040.0160.b | - 1/4" o 3/8" o 1/2" | cad | 10,98 | 0,09 | 43,62
1E.01.040.0160.c | - 3/4" | cad | 12,09 | 0,10 | 39,62
1E.01.040.0160.d | - 1" | cad | 12,65 | 0,10 | 37,87
1E.01.040.0160.e | - 1.1/4" | cad | 13,48 | 0,11 | 35,53
1E.01.040.0160.f | - 1.1/2" | cad | 14,68 | 0,12 | 32,63
1E.01.040.0160.g | - 2.1/2" | cad | 18,95 | 0,15 | 25,28
1E.01.040.0170 | Treccia di massa in rame con due fori diam 9 mm, sezione: |  |  |  |
1E.01.040.0170.a | - 10 mmq e interasse di fissaggio 200 mm | cad | 8,01 | 0,06 | 59,80
1E.01.040.0170.b | - 10 mmq e interasse di fissaggio 250 mm | cad | 8,29 | 0,07 | 57,78
1E.01.040.0170.c | - 16 mmq e interasse di fissaggio 100 mm | cad | 7,82 | 0,06 | 61,25
1E.01.040.0170.d | - 16 mmq e interasse di fissaggio 150 mm | cad | 8,01 | 0,06 | 59,80
1E.01.040.0170.e | - 16 mmq e interasse di fissaggio 200 mm | cad | 8,29 | 0,07 | 57,78
1E.01.040.0170.f | - 16 mmq e interasse di fissaggio 250 mm | cad | 8,55 | 0,07 | 56,02
1E.01.040.0170.g | - 16 mmq e interasse di fissaggio 300 mm | cad | 9,10 | 0,07 | 52,64
1E.01.040.0170.h | - 25 mmq e interasse di fissaggio 100 mm | cad | 8,37 | 0,07 | 57,23
1E.01.040.0170.i | - 25 mmq e interasse di fissaggio 150 mm | cad | 8,55 | 0,07 | 56,02
1E.01.040.0170.j | - 25 mmq e interasse di fissaggio 200 mm | cad | 9,10 | 0,07 | 52,64
1E.01.040.0170.k | - 25 mmq e interasse di fissaggio 250 mm | cad | 9,49 | 0,08 | 50,47
1E.01.040.0170.l | - 25 mmq e interasse di fissaggio 300 mm | cad | 10,24 | 0,08 | 46,78
1E.01.040.0170.m | - 35 mmq e interasse di fissaggio 100 mm | cad | 9,02 | 0,07 | 53,10
1E.01.040.0170.n | - 35 mmq e interasse di fissaggio 150 mm | cad | 9,86 | 0,08 | 48,58
1E.01.040.0170.o | - 35 mmq e interasse di fissaggio 200 mm | cad | 9,95 | 0,08 | 48,14
1E.01.040.0170.p | - 35 mmq e interasse di fissaggio 250 mm | cad | 10,41 | 0,08 | 46,01
1E.01.040.0170.q | - 35 mmq e interasse di fissaggio 300 mm | cad | 11,35 | 0,09 | 42,20
1E.01.040.0170.r | - 50 mmq e interasse di fissaggio 100 mm | cad | 11,16 | 0,09 | 42,92
1E.01.040.0170.s | - 50 mmq e interasse di fissaggio 150 mm | cad | 11,89 | 0,10 | 40,29
1E.01.040.0170.t | - 50 mmq e interasse di fissaggio 200 mm | cad | 12,74 | 0,10 | 37,60
1E.01.040.0170.u | - 50 mmq e interasse di fissaggio 250 mm | cad | 12,74 | 0,10 | 37,60
1E.01.040.0170.v | - 50 mmq e interasse di fissaggio 300 mm | cad | 12,74 | 0,10 | 37,60
1E.01.040.0180 | Treccia di massa in rame stagnato con due fori diam 9 mm, sezione: |  |  |  |
1E.01.040.0180.a | - 16 mmq e interasse di fissaggio 100 mm | cad | 8,10 | 0,07 | 59,14
1E.01.040.0180.b | - 16 mmq e interasse di fissaggio 150 mm | cad | 8,29 | 0,07 | 57,78
1E.01.040.0180.c | - 16 mmq e interasse di fissaggio 200 mm | cad | 8,48 | 0,07 | 56,49
1E.01.040.0180.d | - 16 mmq e interasse di fissaggio 250 mm | cad | 8,93 | 0,07 | 53,64
1E.01.040.0180.e | - 16 mmq e interasse di fissaggio 300 mm | cad | 9,39 | 0,08 | 51,01
1E.01.040.0180.f | - 25 mmq e interasse di fissaggio 100 mm | cad | 8,64 | 0,07 | 55,44
1E.01.040.0180.g | - 25 mmq e interasse di fissaggio 150 mm | cad | 9,10 | 0,07 | 52,64
1E.01.040.0180.h | - 25 mmq e interasse di fissaggio 200 mm | cad | 9,49 | 0,08 | 50,47
1E.01.040.0180.i | - 25 mmq e interasse di fissaggio 250 mm | cad | 10,04 | 0,08 | 47,71
1E.01.040.0180.j | - 25 mmq e interasse di fissaggio 300 mm | cad | 10,69 | 0,09 | 44,81
1E.01.040.0180.k | - 35 mmq e interasse di fissaggio 100 mm | cad | 9,21 | 0,07 | 52,01
1E.01.040.0180.l | - 35 mmq e interasse di fissaggio 150 mm | cad | 9,95 | 0,08 | 48,14
1E.01.040.0180.m | - 35 mmq e interasse di fissaggio 200 mm | cad | 10,51 | 0,08 | 45,58
1E.01.040.0180.n | - 35 mmq e interasse di fissaggio 250 mm | cad | 11,16 | 0,09 | 42,92
1E.01.040.0180.o | - 35 mmq e interasse di fissaggio 300 mm | cad | 11,80 | 0,09 | 40,59
1E.01.040.0180.p | - 50 mmq e interasse di fissaggio 100 mm | cad | 11,43 | 0,09 | 41,91
1E.01.040.0180.q | - 50 mmq e interasse di fissaggio 150 mm | cad | 12,18 | 0,10 | 39,33
1E.01.040.0180.r | - 50 mmq e interasse di fissaggio 200 mm | cad | 13,01 | 0,10 | 36,82
1E.01.040.0180.s | - 50 mmq e interasse di fissaggio 250 mm | cad | 13,48 | 0,11 | 35,53
1E.01.040.0180.t | - 50 mmq e interasse di fissaggio 300 mm | cad | 14,59 | 0,12 | 32,83
1E.01.050 | PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI |  |  |  |
1E.01.050.0010 | Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe I per la protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up < 1.5 kV, nelle seguenti taglie |  |  |  |
1E.01.050.0010.a | - 50 kA unipolare in forma d'onda 10/350 | cad | 189,44 | 1,52 | 12,64
1E.01.050.0010.b | - 125 kA unipolare in forma d'onda 10/350 | cad | 212,75 | 1,71 | 11,25
1E.01.050.0010.c | - modulo di protezione 50 kA di ricambio | cad | 164,38 | 1,32 | 5,82
1E.01.050.0010.d | - base per modulo di protezione 50 kA | cad | 50,04 | 0,40 | 19,12
1E.01.050.0010.e | - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TT o TN-S (3F+N) | cad | 920,24 | 7,40 | 10,40
1E.01.050.0010.f | - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TN-C-S (3F) | cad | 728,67 | 5,86 | 13,14
1E.01.050.0010.g | - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TN-S (3F+N) con fusibili | cad | 1.076,99 | 8,66 | 8,89
1E.01.050.0010.h | - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TN-C-S (3F) con fusibili da 250 A gG | cad | 902,83 | 7,26 | 10,60
1E.01.050.0010.i | - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TT o TN-S (3F+N) con modulo di segnalazione a distanza e induttanza di disaccoppiamento | cad | 1.756,21 | 14,12 | 5,45
1E.01.050.0010.j | - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TT/TN con trasformatore d'isolamento | cad | 1.190,19 | 9,57 | 8,04
1E.01.050.0010.k | - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TT/TN con trasformatore d'isolamento,con modulo di segnalazione a distanza | cad | 1.190,19 | 9,57 | 8,04
1E.01.050.0020 | Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe I per la protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up < 1.3 kV, nelle seguenti taglie |  |  |  |
1E.01.050.0020.a | - 50 kA in forma d'onda 10/350 | cad | 221,36 | 1,78 | 10,81
1E.01.050.0020.b | - 125 kA in forma d'onda 10/350 | cad | 247,48 | 1,99 | 9,67
1E.01.050.0020.c | - modulo di protezione 50 kA di ricambio | cad | 177,35 | 1,43 | 5,40
1E.01.050.0020.d | - base per modulo di protezione 50 kA | cad | 50,04 | 0,40 | 19,12
1E.01.050.0020.e | - funzioni precostituite in cassetta a giorno IP20, abbinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione, ingombro 11 moduli, per sistemi TT oTN-S (3F+N) | cad | 1.225,02 | 9,85 | 7,82
1E.01.050.0020.f | - funzioni precostituite in cassetta IP65, abbinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione, per sistemi TT o TN-S (3F+N) | cad | 1.320,81 | 10,62 | 7,25
1E.01.050.0020.g | - funzioni precostituite in cassetta a giorno IP20, abbinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione, ingombro 5 moduli, per sistemi TT o TN-S (F+N) | cad | 676,42 | 5,44 | 14,15
1E.01.050.0020.h | - funzioni precostituite in cassetta IP65, abbinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione, per sistemi TT o TN-S (F+N) | cad | 763,50 | 6,14 | 12,54
1E.01.050.0020.i | - funzioni precostituite in cassetta a giorno IP20, abbinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione, ingombro 9 moduli, per sistemi TN-C-S (3F) | cad | 989,91 | 7,96 | 9,67
1E.01.050.0020.j | - funzioni precostituite in cassetta IP65, abbinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e scaricatori di sovratensione, per sistemi TN-C-S (3F) | cad | 1.085,69 | 8,73 | 8,82
1E.01.050.0030 | Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe I, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA, tensione massima continuativa 275 V, zone di protezione LPZ 0-2, nelle tipologie |  |  |  |
1E.01.050.0030.a | - unipolare | cad | 182,84 | 1,47 | 13,09
1E.01.050.0030.b | - bipolare | cad | 322,30 | 2,59 | 7,43
1E.01.050.0030.c | - tripolare | cad | 462,28 | 3,72 | 6,21
1E.01.050.0030.d | - tetrapolare | cad | 608,99 | 4,90 | 4,72
1E.01.050.0030.e | - tripolare con modulo di segnalazione a distanza | cad | 496,32 | 3,99 | 6,75
1E.01.050.0030.f | - tetrapolare con modulo di segnalazione a distanza | cad | 651,17 | 5,23 | 5,15
1E.01.050.0030.g | - tripolare con modulo di segnalazione acustica | cad | 617,67 | 4,97 | 5,43
1E.01.050.0030.h | - tetrapolare con modulo di segnalazione acustica | cad | 817,81 | 6,57 | 4,10
1E.01.050.0030.i | - modulo di protezione di ricambio | cad | 131,46 | 1,06 | 7,28
1E.01.050.0030.j | - base vuota unipolare | cad | 33,42 | 0,27 | 28,64
1E.01.050.0030.k | - base vuota bipolare | cad | 49,14 | 0,40 | 19,47
1E.01.050.0030.l | - base vuota tripolare | cad | 67,20 | 0,54 | 21,37
1E.01.050.0030.m | - base vuota tetrapolare | cad | 81,54 | 0,66 | 17,61
1E.01.050.0030.n | - base vuota unipolare con segnalazione a distanza | cad | 68,41 | 0,55 | 13,99
1E.01.050.0030.o | - base vuota bipolare con segnalazione a distanza | cad | 102,49 | 0,82 | 9,34
1E.01.050.0030.p | - base vuota tripolare con segnalazione a distanza | cad | 128,77 | 1,04 | 14,87
1E.01.050.0030.q | - base vuota tetrapolare con segnalazione a distanza | cad | 143,12 | 1,15 | 13,38
1E.01.050.0030.r | - base vuota bipolare con segnalazione acustica | cad | 226,28 | 1,82 | 4,23
1E.01.050.0030.s | - base vuota tripolare con segnalazione acustica | cad | 249,85 | 2,01 | 7,66
1E.01.050.0030.t | - base vuota tetrapolare con segnalazione acustica | cad | 264,20 | 2,12 | 7,25
1E.01.050.0040 | Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe I, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA, zone di protezione LPZ 0-2, completo di modulo NPE spinterometro 25 kA (10/350) per la limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione, nelle tipologie |  |  |  |
1E.01.050.0040.a | - tripolare senza segnalazione a distanza | cad | 649,24 | 5,22 | 3,69
1E.01.050.0040.b | - tripolare con segnalazione a distanza | cad | 680,93 | 5,47 | 3,52
1E.01.050.0040.c | - modulo spinterometro NPE di ricambio | cad | 95,01 | 0,76 | 15,11
1E.01.050.0040.d | - base vuota unipolare+modulo NPE senza segnalazione | cad | 54,33 | 0,44 | 17,61
1E.01.050.0040.e | - base vuota tripolare+modulo NPE senza segnalazione | cad | 85,14 | 0,68 | 16,87
1E.01.050.0040.f | - base vuota unipolare+modulo NPE con segnalazione | cad | 123,12 | 0,99 | 7,77
1E.01.050.0040.g | - base vuota tripolare+modulo NPE con segnalazione | cad | 213,40 | 1,72 | 6,73
1E.01.050.0050 | Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, completo di protezione termica/dinamica, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.01.050.0050.a | - unipolare | cad | 100,07 | 0,80 | 19,14
1E.01.050.0050.b | - bipolare | cad | 150,01 | 1,21 | 12,77
1E.01.050.0050.c | - tripolare | cad | 257,60 | 2,07 | 9,29
1E.01.050.0050.d | - tetrapolare | cad | 333,84 | 2,68 | 7,17
1E.01.050.0050.e | - unipolare con modulo di segnalazione a distanza | cad | 135,04 | 1,09 | 14,18
1E.01.050.0050.f | - bipolare con modulo di segnalazione a distanza | cad | 219,35 | 1,76 | 8,73
1E.01.050.0050.g | - tripolare con modulo di segnalazione a distanza | cad | 343,71 | 2,76 | 6,97
1E.01.050.0050.h | - tetrapolare con modulo di segnalazione a distanza | cad | 419,04 | 3,37 | 5,71
1E.01.050.0050.i | - bipolare con modulo di segnalazione acustica | cad | 332,36 | 2,67 | 5,76
1E.01.050.0050.j | - tripolare con modulo di segnalazione acustica | cad | 451,34 | 3,63 | 5,30
1E.01.050.0050.k | - tetrapolare con modulo di segnalazione acustica | cad | 526,67 | 4,23 | 4,55
1E.01.050.0050.l | - modulo di protezione di ricambio | cad | 68,99 | 0,55 | 20,81
1E.01.050.0060 | Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, completo di modulo NPE spinterometro 25 kA (10/350) per la limitazione delle sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.01.050.0060.a | - unipolare | cad | 170,91 | 1,37 | 11,20
1E.01.050.0060.b | - tripolare | cad | 343,14 | 2,76 | 5,58
1E.01.050.0060.c | - unipolare con modulo di segnalazione a distanza | cad | 221,72 | 1,78 | 10,80
1E.01.050.0060.d | - tripolare con modulo di segnalazione a distanza | cad | 416,36 | 3,35 | 5,75
1E.01.050.0060.e | - modulo spinterometro NPE di ricambio | cad | 95,01 | 0,76 | 15,11
1E.01.050.0070 | Induttanza di disaccoppiamento per il coordinamento tra scaricatori di corrente da fulmine e di sovratensione, corrente nominale 63 A, modulare guida DIN | cad | 116,53 | 0,94 | 12,32
1E.01.050.0080 | Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, per impianti fotovoltaici, corrente nominale di scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.01.050.0080.a | - modulo Umax 75 o 150 V; 100/200 V | cad | 56,20 | 0,45 | 34,07
1E.01.050.0080.b | - modulo Umax 280 V; 350 V | cad | 83,92 | 0,67 | 22,82
1E.01.050.0080.c | - modulo Umax 385 o 440 V; 505/585 V | cad | 74,95 | 0,60 | 25,55
1E.01.050.0080.d | - modulo Umax 550 V; 745 V | cad | 85,72 | 0,69 | 22,34
1E.01.050.0090 | Ricambio per scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, per impianti alimentati a tensioni di 75 o 150 V, corrente nominale di scarica (8/20) 15-20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, modulo da 75 o 150 V. | cad | 56,20 | 0,45 | 34,07
1E.01.050.0100 | Scaricatori provati in classe III, zone di protezione LPZ 2-3, costituiti da scaricatore a gas e da varistori, corrente di scarica 1.8 kA (8/20) da inserire nelle presa di corrente da proteggere |  |  |  |
1E.01.050.0100.a | - scaricatore spina e presa tipo UNEL | cad | 116,78 | 0,94 | 20,50
1E.01.050.0100.b | - scaricatore spina e 2 prese tipo bipasso 10/16 A | cad | 85,47 | 0,69 | 28,01
1E.01.050.0100.c | - scaricatore spina e presa tipo UNEL/bipasso 10/16 A | cad | 82,69 | 0,66 | 28,95
1E.01.050.0110 | Scaricatori provati in classe III, zone di protezione LPZ 2-3, costituiti da scaricatore a gas e da varistori, per alimentazioni monofase con tensioni = 230 V, modulare guida DIN, nelle taglie: |  |  |  |
1E.01.050.0110.a | - 24/48/60/110/230(Ic 20 A) Vca, Ic 16 A, corrente di scarica 700 A | cad | 116,78 | 0,94 | 20,50
1E.01.050.0110.b | - 12/24/48/60 Vcc, Ic 16 A, corrente di scarica 700 A | cad | 115,00 | 0,92 | 20,82
1E.01.050.0110.c | - 24 Vcc o 24/110/230 Vca, corrente di scarica 700 A con segnalazione a distanza | cad | 132,03 | 1,06 | 18,13
1E.01.050.0110.d | - filtro di rete per scaricatore da 230 Vca | cad | 119,72 | 0,96 | 20,00
1E.01.050.0120 | Scaricatori per linee di telecomunicazione analogiche, nelle tipologie |  |  |  |
1E.01.050.0120.a | - ingresso linea, 2 fili, zona di protezione LPZ 1-3 (senza LPS esterno) | cad | 106,92 | 0,86 | 22,39
1E.01.050.0120.b | - uscita linea/utenza, 4 fili, zona di protezione LPZ 2-3 (senza LPS esterno) | cad | 201,99 | 1,62 | 11,85
1E.01.050.0120.c | - utenze finali, 4 fili, RJ 11/12, zona di protezione LPZ 1-3 (senza LPS esterno) | cad | 121,26 | 0,97 | 19,74
1E.01.050.0120.d | - utenze finali, 4 fili, RJ 45, zona di protezione LPZ 1-3 (senza LPS esterno) | cad | 142,80 | 1,15 | 16,76
1E.01.050.0120.e | - utenze finali, 6 fili, RJ 11/12, zona di protezione LPZ 1-3 (senza LPS esterno) | cad | 170,60 | 1,37 | 14,03
1E.01.050.0120.f | - ingresso linea, 2 fili, zona di protezione LPZ 1-3 (con LPS esterno) | cad | 116,78 | 0,94 | 20,50
1E.01.050.0120.g | - uscita linea/utenza, 4 fili, zona di protezione LPZ 2-3 (con LPS esterno) | cad | 164,95 | 1,33 | 14,51
1E.01.050.0120.h | - utenze finali, 4 fili, RJ 11/12, zona di protezione LPZ 1-3 (con LPS esterno) | cad | 146,39 | 1,18 | 16,35
1E.01.050.0120.i | - utenze finali, 4 fili, RJ 45, zona di protezione LPZ 1-3 (con LPS esterno) | cad | 149,07 | 1,20 | 16,06
1E.01.050.0130 | Scaricatori per linee di telecomunicazione ISDN nelle tipologie: |  |  |  |
1E.01.050.0130.a | - ingresso linea, 2 fili, zona di protezione LPZ 1-3 (senza LPS esterno) | cad | 106,92 | 0,86 | 22,39
1E.01.050.0130.b | - uscita linea/utenza, 4 fili schermati RJ 45, zona di protezione LPZ 1-3 (senza LPS esterno) | cad | 194,81 | 1,57 | 12,29
1E.01.050.0130.c | - ingresso linea, 2 fili, zona di protezione LPZ 0-2 (con LPS esterno) | cad | 116,78 | 0,94 | 20,50
1E.01.050.0130.d | - uscita linea/utenza, 4 fili schermati, zona di protezione LPZ 0-3 (con LPS esterno) | cad | 203,79 | 1,64 | 11,75
1E.01.050.0130.e | - utenze finali, 4 fili, RJ 45, zona di protezione LPZ 0-3 (con LPS esterno) | cad | 228,90 | 1,84 | 10,46
1E.01.050.0140 | Scaricatori per linee dati nelle tipologie: |  |  |  |
1E.01.050.0140.a | - linea Ethernet twisted pair, RJ45 a 4 fili schermati senza LPS esterno, zone di protezione LPZ 1-3 | cad | 149,07 | 1,20 | 16,06
1E.01.050.0140.b | - linea Ethernet twisted pair, RJ45 a 8 fili schermati senza LPS esterno, zone di protezione LPZ 1-3 | cad | 219,03 | 1,76 | 10,93
1E.01.050.0140.c | - linea Ethernet twisted pair, RJ45 a 4 fili schermati con LPS esterno, zone di protezione LPZ 0-2 | cad | 158,94 | 1,28 | 15,06
1E.01.050.0140.d | - linea Ethernet twisted pair, RJ45 a 8 fili schermati con LPS esterno, zone di protezione LPZ 0-3 | cad | 168,81 | 1,36 | 14,18
1E.01.050.0150 | Scaricatori per linee di misura, controllo e regolazione, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.01.050.0150.a | - zona di protezione LPZ 0-2, Imax 16 A | cad | 116,78 | 0,94 | 20,50
1E.01.050.0150.b | - zona di protezione LPZ 1-3, Imax 0.2 A | cad | 106,92 | 0,86 | 22,39
1E.01.050.0150.c | - zona di protezione LPZ 1-3, Imax 1 A | cad | 106,92 | 0,86 | 22,39
1E.01.050.0150.d | - zona di protezione LPZ 2-3, Imax 0,1 A | cad | 201,99 | 1,62 | 11,85
1E.01.050.0160 | Scaricatori per segnali video, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.01.050.0160.a | - antenna SAT, collegamento tipo BNC | cad | 209,17 | 1,68 | 11,45
1E.01.050.0160.b | - antenna SAT, collegamento tipo UHF | cad | 224,42 | 1,80 | 10,67
1E.01.050.0160.c | - antenna SAT, collegamento tipo N | cad | 324,87 | 2,61 | 7,37
1E.01.050.0160.d | - UHF/VHF, collegamento a morsetti | cad | 119,83 | 0,96 | 19,98
1E.01.050.0160.e | - alimentazione e segnale TV+radiofrequenza, collegamento spina/presa tipo Schuko+cavi coassiali | cad | 174,18 | 1,40 | 13,74
1E.01.050.0170 | Protezione spinterometrica per la separazione tra parti di impianto che non possono essere collegate, involucro in massa epossidica pressofusa, elettrodi in rame/acciaio inox, corrente nominale di scarica, nelle tipologie: |  |  |  |
1E.01.050.0170.a | - per ambienti con pericolo di esplosione | cad | 253,50 | 2,04 | 9,44
1E.01.050.0170.b | - per ambienti senza pericolo di esplosione | cad | 109,60 | 0,88 | 21,84
1E.01.050.0170.c | - per ambienti per strutture metalliche | cad | 52,47 | 0,42 | 45,63