Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1M.15 - Tubazioni pre-isolate

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1M.15 | TUBAZIONI PRE-ISOLATE |  |  |  |
1M.15.010 | TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO |  |  |  |
1M.15.010.0010 | Tubazioni pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte), giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (salvo kit ripristino, da computare a parte). I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza (raccorderia esclusa) misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale del tubo - diametro esterno nominale dell'isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0010.a | - DN 25 - 90 mm | m | 19,92 | 0,16 | 43,22
1M.15.010.0010.b | - DN 32 - 110 mm | m | 23,99 | 0,19 | 45,89
1M.15.010.0010.c | - DN 40 - 110 mm | m | 26,42 | 0,21 | 47,09
1M.15.010.0010.d | - DN 50 - 125 mm | m | 34,73 | 0,28 | 50,99
1M.15.010.0010.e | - DN 65 - 140 mm | m | 39,92 | 0,32 | 50,38
1M.15.010.0010.f | - DN 80 - 160 mm | m | 45,00 | 0,36 | 50,00
1M.15.010.0010.g | - DN 100 - 200 mm | m | 64,28 | 0,52 | 51,38
1M.15.010.0010.h | - DN 125 - 225 mm | m | 70,39 | 0,57 | 48,97
1M.15.010.0010.i | - DN 150 - 250 mm | m | 90,52 | 0,73 | 51,30
1M.15.010.0010.j | - DN 200 - 315 mm | m | 117,60 | 0,95 | 48,44
1M.15.010.0010.k | - DN 250 - 400 mm | m | 169,46 | 1,36 | 46,61
1M.15.010.0020 | Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0020.a | - DN25 - 90 mm | cad | 53,86 | 0,43 | 24,01
1M.15.010.0020.b | - DN32 - 110 mm | cad | 62,95 | 0,51 | 25,86
1M.15.010.0020.c | - DN40 - 110 mm | cad | 66,52 | 0,53 | 28,79
1M.15.010.0020.d | - DN50 - 125 mm | cad | 80,38 | 0,65 | 32,76
1M.15.010.0020.e | - DN65 - 140 mm | cad | 89,19 | 0,72 | 33,82
1M.15.010.0020.f | - DN80 - 160 mm | cad | 102,16 | 0,82 | 33,26
1M.15.010.0020.g | - DN100 - 200 mm | cad | 142,57 | 1,15 | 34,58
1M.15.010.0020.h | - DN125 - 225 mm | cad | 157,64 | 1,27 | 33,10
1M.15.010.0020.i | - DN150 - 250 mm | cad | 238,01 | 1,91 | 29,36
1M.15.010.0020.j | - DN200 - 315 mm | cad | 316,01 | 2,54 | 27,12
1M.15.010.0020.k | - DN250 - 400 mm | cad | 415,46 | 3,34 | 28,58
1M.15.010.0030 | Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, completi di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0030.a | - DN25 - 90 mm | cad | 71,02 | 0,57 | 24,26
1M.15.010.0030.b | - DN32 - 110 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 86,32 | 0,69 | 25,51
1M.15.010.0030.c | - DN40 - 110 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 94,28 | 0,76 | 26,91
1M.15.010.0030.d | - DN50 - 125 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 115,35 | 0,93 | 30,72
1M.15.010.0030.e | - DN65 - 140 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 125,88 | 1,01 | 31,94
1M.15.010.0030.f | - DN80 - 160 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 145,57 | 1,17 | 31,24
1M.15.010.0030.g | - DN100 - 200 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 185,36 | 1,49 | 35,38
1M.15.010.0030.h | - DN125 - 225 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 206,54 | 1,66 | 33,61
1M.15.010.0030.i | - DN150 - 250 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 243,06 | 1,95 | 38,21
1M.15.010.0030.j | - DN200 - 315 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 291,48 | 2,34 | 39,09
1M.15.010.0030.k | - DN250 - 400 mm, con derivazioni di vari diametri | cad | 368,50 | 2,96 | 42,87
1M.15.010.0040 | Riduzioni pre-isolate in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0040.a | - DN32 - 110 mm | cad | 106,41 | 0,86 | 15,30
1M.15.010.0040.b | - DN40 - 110 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 109,98 | 0,88 | 17,41
1M.15.010.0040.c | - DN50 - 125 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 133,69 | 1,07 | 19,69
1M.15.010.0040.d | - DN60 - 140 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 138,46 | 1,11 | 21,78
1M.15.010.0040.e | - DN80 - 160 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 157,99 | 1,27 | 21,51
1M.15.010.0040.f | - DN100 - 200 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 206,60 | 1,66 | 23,86
1M.15.010.0040.g | - DN125 - 225 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 254,53 | 2,05 | 20,50
1M.15.010.0040.h | - DN150 - 250 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 327,46 | 2,63 | 21,34
1M.15.010.0040.i | - DN200 - 315 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 398,01 | 3,20 | 21,53
1M.15.010.0040.j | - DN250 - 400 mm, con riduzioni a vari diametri | cad | 490,02 | 3,94 | 24,23
1M.15.010.0050 | Valvole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0050.a | - DN25 - 90 mm | cad | 210,62 | 1,69 | 6,14
1M.15.010.0050.b | - DN32 - 110 mm | cad | 241,06 | 1,94 | 6,75
1M.15.010.0050.c | - DN40 - 110 mm | cad | 244,63 | 1,97 | 7,83
1M.15.010.0050.d | - DN50 - 125 mm | cad | 279,83 | 2,25 | 9,41
1M.15.010.0050.e | - DN65 - 140 mm | cad | 374,09 | 3,01 | 8,06
1M.15.010.0050.f | - DN80 - 160 mm | cad | 468,34 | 3,76 | 7,26
1M.15.010.0050.g | - DN100 - 200 mm | cad | 587,56 | 4,72 | 8,39
1M.15.010.0050.h | - DN125 - 225 mm | cad | 776,71 | 6,24 | 6,72
1M.15.010.0050.i | - DN150 - 250 mm | cad | 984,29 | 7,91 | 7,10
1M.15.010.0050.j | - DN200 - 315 mm | cad | 1.187,71 | 9,55 | 7,09
1M.15.010.0050.k | - DN250 - 400 mm | cad | 1.416,15 | 11,38 | 8,38
1M.15.010.0060 | Compensatori PN16 pre-isolati su tronchetti di tubo in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo EN 253/95 in schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi. Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0060.a | - DN25 - 90 mm | cad | 127,27 | 1,02 | 15,05
1M.15.010.0060.b | - DN32 - 110 mm | cad | 152,47 | 1,23 | 16,32
1M.15.010.0060.c | - DN40 - 110 mm | cad | 156,66 | 1,26 | 18,03
1M.15.010.0060.d | - DN50 - 125 mm | cad | 189,00 | 1,52 | 21,02
1M.15.010.0060.e | - DN65 - 140 mm | cad | 195,56 | 1,57 | 23,01
1M.15.010.0060.f | - DN80 - 160 mm | cad | 220,76 | 1,77 | 22,98
1M.15.010.0060.g | - DN100 - 200 mm | cad | 268,01 | 2,15 | 27,69
1M.15.010.0060.h | - DN125 - 225 mm | cad | 305,62 | 2,46 | 25,53
1M.15.010.0060.i | - DN150 - 250 mm | cad | 389,87 | 3,13 | 26,89
1M.15.010.0060.j | - DN200 - 315 mm | cad | 563,54 | 4,53 | 22,77
1M.15.010.0060.k | - DN250 - 400 mm | cad | 789,91 | 6,35 | 22,48
1M.15.010.0070 | Kit ripristino giunti in coppelle di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema d'allarme. Diametri (DN: diametro nominale tubo - diametro nominale esterno isolamento, in mm): |  |  |  |
1M.15.010.0070.a | - DN25 - 90 mm | cad | 19,31 | 0,16 | 9,94
1M.15.010.0070.b | - DN32 - 110 mm | cad | 21,91 | 0,18 | 10,91
1M.15.010.0070.c | - DN40 - 110 mm | cad | 23,93 | 0,19 | 9,99
1M.15.010.0070.d | - DN50 - 125 mm | cad | 27,16 | 0,22 | 12,33
1M.15.010.0070.e | - DN65 - 140 mm | cad | 28,62 | 0,23 | 13,38
1M.15.010.0070.f | - DN80 - 160 mm | cad | 30,87 | 0,25 | 13,96
1M.15.010.0070.g | - DN100 - 200 mm | cad | 39,54 | 0,32 | 16,97
1M.15.010.0070.h | - DN125 - 225 mm | cad | 46,12 | 0,37 | 14,55
1M.15.010.0070.i | - DN150 - 250 mm | cad | 51,60 | 0,41 | 17,64
1M.15.010.0070.j | - DN200 - 315 mm | cad | 66,84 | 0,54 | 17,19
1M.15.010.0070.k | - DN250 - 400 mm | cad | 186,38 | 1,50 | 8,48