Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1E.17 - Impianti fotovoltaici

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1E.17 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI |  |  |  |
1E.17.010 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI STANDARD |  |  |  |
1E.17.010.0010 | Fornitura e posa di impianto fotovoltaico costituito da: - modulo fotovoltaico in silicio monocristallino/policristallino compreso di sostegno per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Il modulo deve essere certificato da organismo di prova indipendente che ne attesti la conformità alla norma; - Inverter di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto; - cavidotti, cablaggio condutture, cavi solari unipolari di sezione proporzionale al dimensionamento dell'impianto ed accessori; - dispositivo di interfaccia installato in apposito quadretto metallico e collegamento alla rete; - quadro di parallelo inverter con protezione magnetotermica monofase, interruttore generale magnetotermico, analizzatore di rete, dispositivo interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti: - conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a" - verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito; - certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di uso e manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; - fotografie nel n. richiesto per l'ottenimento delle tariffe incentivanti; - garanzie relative alle apparecchiatture installate; - eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni e conformi alle richieste AEEG per l'ottenimento delle tariffe incentivanti. Sono comprese nel prezzo le assistenze murarie. |  |  |  |
1E.17.010.0010.a | - con potenza complessiva per singolo impianto da 1 fino a 6 Kwp | kwp | 6.934,15 | 111,39 | 14,85
1E.17.010.0010.b | - con potenza complessiva per singolo impianto da 7 Kwp fino a 20 Kwp | kwp | 6.087,06 | 97,78 | 14,61
1E.17.010.0010.c | - con potenza complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a 50 Kwp | kwp | 5.717,54 | 91,85 | 14,73
1E.17.010.0010.d | - con potenza complessiva per singolo impianto superiore a 50 Kwp | kwp | 5.348,02 | 85,91 | 14,88
1E.17.020 | CAVI PER COLLEGAMENTI PANNELLI FOTOVOLTAICI |  |  |  |
1E.17.020.0010 | Fornitura e posa di cavi per collegamenti pannelli fotovoltaici da 1 x 2.5 mm² a 1 x 120 mm² |  |  |  |
1E.17.020.0010.a | - 1 x 2.5 mm² | m | 1,62 | 0,01 | 44,44
1E.17.020.0010.b | - 1 x 4 mm² | m | 1,94 | 0,02 | 37,11
1E.17.020.0010.c | - 1 x 6 mm² | m | 2,39 | 0,02 | 30,13
1E.17.020.0010.d | - 1 x 10 mm² | m | 3,34 | 0,03 | 21,56
1E.17.020.0010.e | - 1 x 16 mm² | m | 4,58 | 0,04 | 15,72
1E.17.020.0010.f | - 1 x 25 mm² | m | 6,30 | 0,05 | 11,43
1E.17.020.0010.g | - 1 x 35 mm² | m | 8,14 | 0,07 | 8,85
1E.17.020.0010.h | - 1 x 50 mm² | m | 11,37 | 0,09 | 6,33
1E.17.020.0010.i | - 1 x 70 mm² | m | 14,46 | 0,12 | 4,98
1E.17.020.0010.l | - 1 x 95 mm² | m | 18,98 | 0,15 | 3,79
1E.17.020.0010.m | - 1 x 120 mm² | m | 24,48 | 0,20 | 2,94