Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1E.06 - Illuminazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1E.06 | ILLUMINAZIONE |  |  |  |
1E.06.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE In attuazione al Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, "gli oneri di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori". A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.06 - Illuminazione (che risultano compresi nelle relative lavorazioni indicate al Cap. 1E.06) sono comprensivi degli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento. |  |  |  |
1E.06.010 | ILLUMINAZIONE ALOGENA |  |  |  |
1E.06.010.0010 | Lampada alogena da 35 a 100 w da 12/6 V attacco G53 | cad | 10,54 | 0,08 | 18,22
1E.06.010.0020 | Lampada alogena da 20 a 50 W da 12 V attacco GU5,3 | cad | 7,96 | 0,06 | 24,12
1E.06.010.0030 | Lampade alogene, con assenza di mercurio, in vetro chiaro, per tensione di rete, attacco E14 da 28W - 42W | cad | 5,57 | 0,04 | 34,47
1E.06.010.0040 | Lampade alogene, con assenza di mercurio, in vetro chiaro, per tensione di rete, attacco E27, del tipo: |  |  |  |
1E.06.010.0040.a | - da 42-52-70 W | cad | 5,37 | 0,04 | 35,75
1E.06.010.0040.b | - da 105 W | cad | 6,87 | 0,06 | 27,95
1E.06.010.0090 | Portalampada a molla per lampada alogena con parte isolante e anello pressacavo in steatite, flangia anteriore e posteriore. | cad | 4,99 | 0,04 | 47,90
1E.06.010.0100 | Plafoniera cilindrica costituita da una base in robusta lamiera d'acciaio verniciata a fuoco e schermo diffusore in policarbonato autoestinguente, del tipo: |  |  |  |
1E.06.010.0100.a | - Ø 180 mm IP44 | cad | 30,35 | 0,24 | 63,10
1E.06.010.0100.b | - Ø 200 mm IP55 | cad | 40,37 | 0,32 | 47,44
1E.06.010.0100.c | - Ø 230 mm IP44 | cad | 34,27 | 0,28 | 55,88
1E.06.010.0100.d | - Ø 260 mm IP55 | cad | 46,63 | 0,37 | 41,07
1E.06.010.0110 | Diffusore da parete costituito da una base in policarbonato autoestinguente di dimensioni circa 200x150 mm, schermo diffusore in policarbonato opalino. | cad | 34,27 | 0,28 | 55,88
1E.06.010.0150 | Proiettore per interno con lampada alogena fino a 500 W costituito da un corpo in fusione di lega leggera e parabola riflettente brillantata, completo di staffa per fissaggio a parete o attacco per binario elettrificato. | cad | 70,04 | 0,56 | 23,91
1E.06.010.0160 | Proiettore per lampada alogena, grado di protezione IP55, classe I, corpo di pressofusione in lega leggera, telaio reggivetro incernierato, vetro trasparente termoresistente, completo di staffe di acciaio per sostegno e orientamento, coppie di portalampada a molla con lampada da: |  |  |  |
1E.06.010.0160.a | - 500 W | cad | 37,73 | 0,30 | 44,39
1E.06.010.0160.b | - 1000 W | cad | 66,92 | 0,54 | 28,62
1E.06.010.0160.c | - 1500 W | cad | 66,49 | 0,53 | 28,80
1E.06.020 | ILLUMINAZIONE A SCARICA |  |  |  |
1E.06.020.0010 | Lampada fluorescente linea a catodo caldo nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0010.a | - 4-8 W | cad | 4,33 | 0,03 | 44,34
1E.06.020.0010.b | - 14-15W | cad | 5,47 | 0,04 | 35,10
1E.06.020.0010.c | - 18W elevata resa cromatica | cad | 6,12 | 0,05 | 31,37
1E.06.020.0010.d | - 23-30W elevata resa cromatica | cad | 7,21 | 0,06 | 26,63
1E.06.020.0010.e | - 36W elevata resa cromatica | cad | 6,12 | 0,05 | 31,37
1E.06.020.0010.f | - 58W elevata resa cromatica | cad | 7,34 | 0,06 | 26,16
1E.06.020.0020 | Lampada fluorescente lineare a catodo caldo nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0020.a | - 22W | cad | 6,24 | 0,05 | 30,77
1E.06.020.0020.b | - 32W elevata resa cromatica | cad | 6,32 | 0,05 | 30,38
1E.06.020.0020.c | - 40W elevata resa cromatica | cad | 8,19 | 0,07 | 23,44
1E.06.020.0030 | Lampada fluorescente slimline nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0030.a | - sospensione doppia completa di cavetto in acciaio con regolazione millimetrica, di cui una elettrificata | cad | 27,75 | 0,22 | 43,14
1E.06.020.0030.b | - 96T8 da 49W | cad | 8,63 | 0,07 | 22,25
1E.06.020.0030.c | - 96T12 da 74W | cad | 8,21 | 0,07 | 23,39
1E.06.020.0040 | Lampada a basso consumo con alimentatore elettronico integrato. Del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0040.a | - da 3-5-7-11 W - attacco E14 | cad | 22,12 | 0,18 | 10,80
1E.06.020.0040.b | - 5-7-11 W - attacco E27 | cad | 19,92 | 0,16 | 12,00
1E.06.020.0040.c | -15-20 W - attacco E27 | cad | 21,17 | 0,17 | 11,29
1E.06.020.0040.d | - 23 W - attacco E27 | cad | 22,12 | 0,18 | 10,80
1E.06.020.0050 | Lampada fluorescente compatta senza starter tipo PL. Del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0050.a | - da 18 W - attacco 2G11 | cad | 11,23 | 0,09 | 21,28
1E.06.020.0050.b | - da 24 - 36 W - attacco 2G11 | cad | 11,82 | 0,10 | 20,22
1E.06.020.0050.c | - da 40 - 55 W - attacco 2G11 | cad | 13,42 | 0,11 | 17,81
1E.06.020.0050.d | - da 80 W - attacco 2G11 | cad | 20,53 | 0,17 | 11,64
1E.06.020.0090 | Lampada a luce mista nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0090.a | - 160 W attacco E27 | cad | 11,39 | 0,09 | 16,86
1E.06.020.0090.b | - 250 W attacco E40 | cad | 14,61 | 0,12 | 13,14
1E.06.020.0090.c | - 500 W attacco E40 | cad | 26,11 | 0,21 | 7,35
1E.06.020.0100 | Lampada a vapori di mercurio nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0100.a | - 80 W | cad | 8,20 | 0,07 | 23,41
1E.06.020.0100.b | - 125 W | cad | 8,63 | 0,07 | 22,25
1E.06.020.0100.c | - 250 W | cad | 15,38 | 0,12 | 12,48
1E.06.020.0100.d | - 400 W | cad | 21,23 | 0,17 | 9,04
1E.06.020.0100.e | - 1000 W | cad | 64,53 | 0,52 | 2,98
1E.06.020.0110 | Lampada a joduri metallici nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0110.a | - 70-400 W | cad | 66,66 | 0,54 | 2,88
1E.06.020.0110.b | - 1000 W | cad | 118,13 | 0,95 | 1,63
1E.06.020.0110.c | - 2000 W | cad | 163,02 | 1,31 | 1,18
1E.06.020.0120 | Lampada a vapori di sodio alta pressione nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0120.a | - fino a 70 W | cad | 26,87 | 0,22 | 7,15
1E.06.020.0120.b | - 100 W | cad | 31,38 | 0,25 | 6,12
1E.06.020.0120.c | - 150 W | cad | 31,85 | 0,26 | 6,03
1E.06.020.0120.d | - 250 W | cad | 35,13 | 0,28 | 5,47
1E.06.020.0120.e | - 400 W | cad | 41,18 | 0,33 | 4,66
1E.06.020.0120.f | - 1000 W | cad | 110,97 | 0,89 | 1,73
1E.06.020.0130 | Lampada a vapori di sodio bassa pressione nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0130.a | - fino a 90 W | cad | 31,83 | 0,26 | 6,03
1E.06.020.0130.b | - 180 W | cad | 60,36 | 0,49 | 3,18
1E.06.020.0140 | Reattore per lampada fluorescente, tensione 230V, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0140.a | - normale per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 15,18 | 0,12 | 63,04
1E.06.020.0140.b | - normale per tubo fluorescente da 65 W | cad | 17,82 | 0,14 | 53,70
1E.06.020.0140.c | - takistart per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 22,46 | 0,18 | 42,61
1E.06.020.0140.d | - takistart per tubo fluorescente da 65 W | cad | 26,79 | 0,22 | 35,72
1E.06.020.0140.e | - rapidstart per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 22,38 | 0,18 | 42,76
1E.06.020.0140.f | - rapidstart per tubo fluorescente da 65 W | cad | 34,33 | 0,28 | 27,88
1E.06.020.0140.g | - rapidstart per tubo fluorescente slimline fino a 96T8 | cad | 51,04 | 0,41 | 18,75
1E.06.020.0140.h | - rapidstart per tubo fluorescente slimline da 96T12 | cad | 51,07 | 0,41 | 18,74
1E.06.020.0150 | Reattore ad alta frequenza, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0150.a | - versione standard 1x16W/32W | cad | 47,71 | 0,38 | 20,06
1E.06.020.0150.b | - versione standard 2x16W/32W | cad | 53,87 | 0,43 | 17,76
1E.06.020.0150.c | - versione standard 1x50W | cad | 53,26 | 0,43 | 17,97
1E.06.020.0150.d | - versione standard 2x50W | cad | 56,64 | 0,46 | 16,90
1E.06.020.0150.e | - versione dimming 1x16W/32W/50W | cad | 64,60 | 0,52 | 14,81
1E.06.020.0150.f | - versione dimming 2x16W/32W/50W | cad | 72,66 | 0,58 | 13,17
1E.06.020.0150.g | - accessori : potenziometro | cad | 26,76 | 0,22 | 17,90
1E.06.020.0150.h | - accessori : fotocellula | cad | 32,31 | 0,26 | 14,83
1E.06.020.0150.i | - accessori : amplificatore | cad | 37,16 | 0,30 | 12,89
1E.06.020.0155 | Reattori elettronici per lampade flurescenti lineari T8 - T5 del Tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0155.a | - versione monolampada 14-39 W; 28-54 W; 35 - 80 W | cad | 45,93 | 0,37 | 4,18
1E.06.020.0155.b | - versione bilampada 14-39 W; 28-54 W; 35 - 49 W. | cad | 50,28 | 0,40 | 3,82
1E.06.020.0155.c | - versione bilampada 35 - 80 W. | cad | 58,99 | 0,47 | 3,25
1E.06.020.0160 | Reattore per lampada a vapori di mercurio, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0160.a | - 80 W | cad | 22,80 | 0,18 | 41,97
1E.06.020.0160.b | - 125 W | cad | 23,99 | 0,19 | 39,89
1E.06.020.0160.c | - 250 W | cad | 29,45 | 0,24 | 32,50
1E.06.020.0160.d | - 400 W | cad | 37,17 | 0,30 | 25,75
1E.06.020.0160.e | - 1000 W | cad | 123,96 | 1,00 | 7,72
1E.06.020.0170 | Reattore per lampada a joduri metallici, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0170.a | - 70 W | cad | 27,79 | 0,22 | 34,44
1E.06.020.0170.b | - 100-150 W | cad | 31,19 | 0,25 | 30,68
1E.06.020.0170.c | - 250 W | cad | 40,95 | 0,33 | 23,37
1E.06.020.0170.d | - 400 W | cad | 46,61 | 0,37 | 20,53
1E.06.020.0170.e | - 1000 W | cad | 135,90 | 1,09 | 7,04
1E.06.020.0170.f | - 2000 W | cad | 185,57 | 1,49 | 5,16
1E.06.020.0180 | Reattore per lampada a vapori di sodio alta pressione, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0180.a | - fino a 70 W | cad | 27,78 | 0,22 | 34,45
1E.06.020.0180.b | - 100-150 W | cad | 31,19 | 0,25 | 30,68
1E.06.020.0180.c | - 250 W | cad | 39,35 | 0,32 | 24,32
1E.06.020.0180.d | - 400 W | cad | 47,82 | 0,38 | 20,01
1E.06.020.0180.e | - 1000 W | cad | 122,62 | 0,99 | 7,80
1E.06.020.0190 | Accenditore per lampada a scarica nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0190.a | - sodio alta pressione fino a 1000 W | cad | 26,96 | 0,22 | 35,50
1E.06.020.0190.b | - sodio alta pressione fino a 1000 W IP54 | cad | 40,69 | 0,33 | 23,52
1E.06.020.0190.c | - joduri metallici fino a 2000 W | cad | 26,42 | 0,21 | 36,22
1E.06.020.0190.d | - joduri metallici fino a 1000 W IP54 | cad | 40,69 | 0,33 | 23,52
1E.06.020.0190.e | - joduri metallici fino a 2000 W IP65 | cad | 155,63 | 1,25 | 6,15
1E.06.020.0200 | Starter per accensione lampada fluorescente nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0200.a | - universale | cad | 2,81 | 0,02 | 72,95
1E.06.020.0200.b | - elettronico | cad | 8,27 | 0,07 | 57,92
1E.06.020.0210 | Portalampada per lampada fluorescente con posizione di sicurezza del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0210.a | - a colonnina per tubo lineare | cad | 6,34 | 0,05 | 75,55
1E.06.020.0210.b | - a colonnina con portastarter | cad | 6,86 | 0,06 | 69,83
1E.06.020.0210.c | - a colonnina per tubo slimline | cad | 7,50 | 0,06 | 63,87
1E.06.020.0210.d | - per tubi circolari a contatti molleggiati | cad | 6,29 | 0,05 | 76,15
1E.06.020.0220 | Copricatodo per tubo fluorescente diam. 38 mm. | cad | 2,91 | 0,02 | 65,98
1E.06.020.0225 | Plafoniera circolare conforme norme CEI 34/21 grado di protezione IP 65 costituita da: contenitore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, schermo diffusore in policarbonato trasparente in opera del tipo:: |  |  |  |
1E.06.020.0225.a | - 2 x 40W senza gruppo emergenza. | cad | 52,56 | 0,42 | 36,43
1E.06.020.0225.b | - 22 + 40W con gruppo emergenza. | cad | 92,62 | 0,74 | 20,68
1E.06.020.0230 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0230.a | - 1x18 W | cad | 50,94 | 0,41 | 37,59
1E.06.020.0230.b | - 1x36 W | cad | 57,54 | 0,46 | 33,28
1E.06.020.0230.c | - 1x58 W | cad | 67,19 | 0,54 | 28,50
1E.06.020.0230.d | - 2x18 W | cad | 58,46 | 0,47 | 32,76
1E.06.020.0230.e | - 2x36 W | cad | 69,38 | 0,56 | 27,60
1E.06.020.0230.f | - 2x58 W | cad | 81,14 | 0,65 | 23,60
1E.06.020.0240 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente lenticolare antiabbagliante, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0240.a | - 1x18 W | cad | 59,17 | 0,48 | 32,36
1E.06.020.0240.b | - 1x36 W | cad | 68,79 | 0,55 | 27,84
1E.06.020.0240.c | - 1x58 W | cad | 80,38 | 0,65 | 23,82
1E.06.020.0240.d | - 2x18 W | cad | 68,79 | 0,55 | 27,84
1E.06.020.0240.e | - 2x36 W | cad | 83,58 | 0,67 | 22,91
1E.06.020.0240.f | - 2x58 W | cad | 98,35 | 0,79 | 19,47
1E.06.020.0250 | Plafoniera fluorescente conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato a fuoco; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0250.a | - 1x22 W | cad | 63,00 | 0,51 | 30,40
1E.06.020.0250.b | - 1x32 W | cad | 66,10 | 0,53 | 28,97
1E.06.020.0250.c | - 1x32 W + 1x36 W | cad | 90,98 | 0,73 | 21,05
1E.06.020.0250.d | - 4x18 W | cad | 106,06 | 0,85 | 18,06
1E.06.020.0260 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato a fuoco; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione o in policarbonato autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0260.a | - 1x22 W | cad | 75,22 | 0,60 | 25,46
1E.06.020.0260.b | - 1x32 W | cad | 78,44 | 0,63 | 24,41
1E.06.020.0260.c | - 1x32 W + 1x36 W | cad | 110,55 | 0,89 | 17,32
1E.06.020.0260.d | - 4x18 W | cad | 130,49 | 1,05 | 14,68
1E.06.020.0270 | Riflettore fluorescente asimmetrico conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio; riflettore asimmetrico in lamiera fissato al corpo mediante viti o godroni, complesso fluorescente cablato e rifasato, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0270.a | - 1x36 W | cad | 42,21 | 0,34 | 45,37
1E.06.020.0270.b | - 1x58 W | cad | 46,05 | 0,37 | 41,59
1E.06.020.0275 | Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico grado di protezione IP 40 del Tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0275.a | - 1 x 18 W | cad | 97,84 | 0,79 | 19,57
1E.06.020.0275.b | - 2 x 18 W | cad | 98,72 | 0,79 | 19,40
1E.06.020.0275.c | - 1 x 36 W | cad | 124,84 | 1,00 | 15,34
1E.06.020.0275.d | - 2 x 36 W | cad | 128,32 | 1,03 | 14,92
1E.06.020.0275.e | - 1 x 58 W | cad | 137,03 | 1,10 | 13,98
1E.06.020.0275.f | - 2 x 58 W | cad | 142,26 | 1,14 | 13,46
1E.06.020.0280 | Plafoniera fluorescente con reticolo lamellare in acciaio verniciato bianco o in alluminio, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0280.a | - 1x36 W | cad | 76,19 | 0,61 | 25,13
1E.06.020.0280.b | - 2x18 W | cad | 81,76 | 0,66 | 23,42
1E.06.020.0280.c | - 2x36 W | cad | 103,32 | 0,83 | 18,53
1E.06.020.0280.d | - 2x58 W | cad | 130,99 | 1,05 | 14,62
1E.06.020.0280.e | - 3x36 W | cad | 141,40 | 1,14 | 13,54
1E.06.020.0280.f | - 3x58 W | cad | 172,88 | 1,39 | 11,08
1E.06.020.0280.g | - 4x18 W | cad | 107,29 | 0,86 | 17,85
1E.06.020.0280.h | - 4x36 W | cad | 172,76 | 1,39 | 11,08
1E.06.020.0280.i | - 4x58 W | cad | 218,43 | 1,76 | 8,77
1E.06.020.0290 | Plafoniera fluorescente a bassa luminanza, grado di protezione IP40, classe I, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²); uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0290.a | - 1x18 W | cad | 85,25 | 0,69 | 22,46
1E.06.020.0290.b | - 1x36 W | cad | 88,09 | 0,71 | 21,74
1E.06.020.0290.c | - 1x58 W | cad | 98,35 | 0,79 | 19,47
1E.06.020.0290.d | - 2x18 W | cad | 85,50 | 0,69 | 22,40
1E.06.020.0290.e | - 2x36 W | cad | 115,48 | 0,93 | 16,58
1E.06.020.0290.f | - 2x58 W | cad | 136,14 | 1,09 | 14,07
1E.06.020.0290.g | - 3x36 W | cad | 160,04 | 1,29 | 11,97
1E.06.020.0290.h | - 4x18 W | cad | 125,61 | 1,01 | 15,25
1E.06.020.0290.i | - 4x36 W | cad | 192,48 | 1,55 | 9,95
1E.06.020.0300 | Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente o in materiale acrilico stampato ad iniezion, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0300.a | - 1x18 W con schermo in materiale acrilico | cad | 57,54 | 0,46 | 33,28
1E.06.020.0300.b | - 1x36 W con schermo in materiale acrilico | cad | 65,33 | 0,53 | 29,31
1E.06.020.0300.c | - 1x58 W con schermo in materiale acrilico | cad | 73,23 | 0,59 | 26,15
1E.06.020.0300.d | - 2x18 W con schermo in materiale acrilico | cad | 60,97 | 0,49 | 31,41
1E.06.020.0300.e | - 2x36 W con schermo in materiale acrilico | cad | 75,54 | 0,61 | 25,35
1E.06.020.0300.f | - 2x58 W con schermo in materiale acrilico | cad | 86,97 | 0,70 | 22,02
1E.06.020.0300.g | - 1x18 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 63,00 | 0,51 | 30,40
1E.06.020.0300.h | - 1x36 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 73,80 | 0,59 | 25,95
1E.06.020.0300.i | - 1x58 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 83,91 | 0,67 | 22,82
1E.06.020.0300.j | - 2x18 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 65,39 | 0,53 | 29,29
1E.06.020.0300.k | - 2x36 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 83,71 | 0,67 | 22,88
1E.06.020.0300.l | - 2x58 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 97,40 | 0,78 | 19,66
1E.06.020.0310 | Plafoniera fluorescente componibile, grado di protezione IP20, classe I, corpo base scatolato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, adatto a contenere le parti elettriche; uno o due complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0310.a | - 1x18 W | cad | 34,09 | 0,27 | 56,17
1E.06.020.0310.b | - 1x36 W | cad | 35,39 | 0,28 | 54,11
1E.06.020.0310.c | - 1x58 W | cad | 38,28 | 0,31 | 50,03
1E.06.020.0310.d | - 2x18 W | cad | 36,24 | 0,29 | 52,84
1E.06.020.0310.e | - 2x36 W | cad | 41,49 | 0,33 | 46,16
1E.06.020.0310.f | - 2x58 W | cad | 35,57 | 0,29 | 27,52
1E.06.020.0315 | Apparecchio illuminante da parete interna in opera del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0315.a | - grado di protezione IP 40 corpo in nailon, diffusore vetro temperato e porta lampada in policarbonato completa di lampada a risparmio energetico attacco G24q-3 1 x 26 W lampada FLC-D/E | cad | 132,67 | 1,07 | 14,43
1E.06.020.0315.b | - grado di protezione IP 40 corpo in alluminio pressofuso, riflettore asimmetrico, porta lampada in ceramica e contatti argentati completa di lampada alogena attacco R7s 300W | cad | 145,74 | 1,17 | 13,14
1E.06.020.0320 | Riflettore per plafoniera fluorescente componibile, corpo base scatolato in lamiera di acciaio verniciato adatto a contenere le parti elettriche, cablata e rifasata nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0320.a | - 1x18 W | cad | 14,62 | 0,12 | 65,46
1E.06.020.0320.b | - 1x36 W | cad | 16,10 | 0,13 | 59,44
1E.06.020.0320.c | - 1x58 W | cad | 16,86 | 0,14 | 56,76
1E.06.020.0320.d | - 2x18 W | cad | 16,27 | 0,13 | 58,82
1E.06.020.0320.e | - 2x36 W | cad | 17,55 | 0,14 | 54,53
1E.06.020.0320.f | - 2x58 W | cad | 18,79 | 0,15 | 50,93
1E.06.020.0320.g | - asimmetrici 1x18 W | cad | 15,27 | 0,12 | 62,67
1E.06.020.0320.h | - asimmetrici 1x36 W | cad | 16,93 | 0,14 | 56,53
1E.06.020.0320.i | - asimmetrici 1x58 W | cad | 18,02 | 0,14 | 53,11
1E.06.020.0330 | Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente o in materiale acrilico stampato ad iniezion, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0330.a | - 1x18 W in materiale acrilico | cad | 28,72 | 0,23 | 66,68
1E.06.020.0330.b | - 1x36 W in materiale acrilico | cad | 30,84 | 0,25 | 62,09
1E.06.020.0330.c | - 1x58 W in materiale acrilico | cad | 31,99 | 0,26 | 59,86
1E.06.020.0330.d | - 2-3x18 W in materiale acrilico | cad | 35,79 | 0,29 | 53,51
1E.06.020.0330.e | - 2-3x36 W in materiale acrilico | cad | 40,71 | 0,33 | 47,04
1E.06.020.0330.f | - 2-3x58 W in materiale acrilico | cad | 44,00 | 0,35 | 43,52
1E.06.020.0330.g | - 1x18 W in policarbonato autoestinguente | cad | 35,25 | 0,28 | 54,33
1E.06.020.0330.h | - 1x36 W in policarbonato autoestinguente | cad | 23,82 | 0,19 | 80,39
1E.06.020.0330.i | - 1x58 W in policarbonato autoestinguente | cad | 44,15 | 0,35 | 43,37
1E.06.020.0330.j | - 2-3x18 W in policarbonato autoestinguente | cad | 38,34 | 0,31 | 49,95
1E.06.020.0330.k | - 2-3x36 W in policarbonato autoestinguente | cad | 47,22 | 0,38 | 40,55
1E.06.020.0330.l | - 2-3x58 W in policarbonato autoestinguente | cad | 49,39 | 0,40 | 38,77
1E.06.020.0335 | Plafoniera fluorescente a tenuta stagna in opera conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP65, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato trasparente e autoestinguente rigato internamente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti con cabnlaggio elettronico, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0335.a | - 1 x 36 W | cad | 75,20 | 0,60 | 25,47
1E.06.020.0335.b | - 1 x 58 W | cad | 81,30 | 0,65 | 23,55
1E.06.020.0335.c | - 2 x 36 W | cad | 87,39 | 0,70 | 21,91
1E.06.020.0335.d | - 2 x 58 W | cad | 93,49 | 0,75 | 20,48
1E.06.020.0340 | Gabbia di protezione in acciaio zincato con apertura a cerniera, per apparecchi del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0340.a | - 1-2x36 W | cad | 38,48 | 0,31 | 12,45
1E.06.020.0340.b | - 1-2x58 W o 3x36 W | cad | 50,62 | 0,41 | 9,46
1E.06.020.0350 | Sospensione per apparecchi di illuminazione a fluorescenza, costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata. | cad | 18,12 | 0,15 | 52,81
1E.06.020.0360 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, schermo diffusore in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco; uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0360.a | - 1x18 W passo 100 mm | cad | 60,31 | 0,48 | 39,69
1E.06.020.0360.b | - 1x36 W passo 100 mm | cad | 69,61 | 0,56 | 34,39
1E.06.020.0360.c | - 1x58 W passo 100 mm | cad | 77,28 | 0,62 | 30,98
1E.06.020.0360.d | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 66,79 | 0,54 | 35,84
1E.06.020.0360.e | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 78,28 | 0,63 | 30,58
1E.06.020.0360.f | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 89,87 | 0,72 | 26,64
1E.06.020.0360.g | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 68,27 | 0,55 | 35,07
1E.06.020.0360.h | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 80,74 | 0,65 | 29,65
1E.06.020.0360.i | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 96,34 | 0,77 | 24,85
1E.06.020.0360.j | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 69,94 | 0,56 | 34,23
1E.06.020.0360.k | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 87,73 | 0,71 | 27,29
1E.06.020.0360.l | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 105,59 | 0,85 | 22,67
1E.06.020.0360.m | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 71,80 | 0,58 | 33,34
1E.06.020.0360.n | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 91,97 | 0,74 | 26,03
1E.06.020.0360.o | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 107,38 | 0,86 | 22,29
1E.06.020.0370 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, schermo diffusore in policarbonato autoestinguente; uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0370.a | - 1x18 W passo 100 mm | cad | 69,47 | 0,56 | 34,46
1E.06.020.0370.b | - 1x36 W passo 100 mm | cad | 81,57 | 0,66 | 29,35
1E.06.020.0370.c | - 1x58 W passo 100 mm | cad | 91,46 | 0,74 | 26,18
1E.06.020.0370.d | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 69,57 | 0,56 | 34,41
1E.06.020.0370.e | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 92,88 | 0,75 | 25,78
1E.06.020.0370.f | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 107,84 | 0,87 | 22,20
1E.06.020.0370.g | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 79,83 | 0,64 | 29,99
1E.06.020.0370.h | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 95,96 | 0,77 | 24,95
1E.06.020.0370.i | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 116,34 | 0,94 | 20,58
1E.06.020.0370.j | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 82,02 | 0,66 | 29,19
1E.06.020.0370.k | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 105,15 | 0,85 | 22,77
1E.06.020.0370.l | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 128,41 | 1,03 | 18,64
1E.06.020.0370.m | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 84,39 | 0,68 | 28,37
1E.06.020.0370.n | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 110,66 | 0,89 | 21,63
1E.06.020.0370.o | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 132,06 | 1,06 | 18,13
1E.06.020.0380 | Plafoniera fluorescente a bassa luminanza ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco ed ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²); uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0380.a | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 78,63 | 0,63 | 30,45
1E.06.020.0380.b | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 101,16 | 0,81 | 23,67
1E.06.020.0380.c | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 114,26 | 0,92 | 20,95
1E.06.020.0380.d | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 82,47 | 0,66 | 29,03
1E.06.020.0380.e | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 103,86 | 0,83 | 23,05
1E.06.020.0380.f | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 120,88 | 0,97 | 19,80
1E.06.020.0380.g | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 84,46 | 0,68 | 28,34
1E.06.020.0380.h | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 111,96 | 0,90 | 21,38
1E.06.020.0380.i | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 132,02 | 1,06 | 18,13
1E.06.020.0380.j | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 96,80 | 0,78 | 24,73
1E.06.020.0380.k | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 134,65 | 1,08 | 17,78
1E.06.020.0380.l | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 155,58 | 1,25 | 15,39
1E.06.020.0390 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco, schermo in metacrilato trasparente o lamellare verniciato bianco; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0390.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 81,57 | 0,66 | 29,35
1E.06.020.0390.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 105,59 | 0,85 | 22,67
1E.06.020.0390.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 119,34 | 0,96 | 20,06
1E.06.020.0390.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 107,53 | 0,86 | 22,26
1E.06.020.0390.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 113,30 | 0,91 | 21,13
1E.06.020.0390.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 149,03 | 1,20 | 16,06
1E.06.020.0390.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 167,02 | 1,34 | 14,33
1E.06.020.0400 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, schermo in policarbonato autoestinguente; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0400.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 85,68 | 0,69 | 27,94
1E.06.020.0400.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 112,03 | 0,90 | 21,37
1E.06.020.0400.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 126,79 | 1,02 | 18,88
1E.06.020.0400.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 113,95 | 0,92 | 21,01
1E.06.020.0400.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 120,25 | 0,97 | 19,91
1E.06.020.0400.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 158,94 | 1,28 | 15,06
1E.06.020.0400.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 178,45 | 1,43 | 13,42
1E.06.020.0410 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²); uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0410.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 105,59 | 0,85 | 22,67
1E.06.020.0410.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 119,72 | 0,96 | 20,00
1E.06.020.0410.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 133,87 | 1,08 | 17,88
1E.06.020.0410.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 110,73 | 0,89 | 21,62
1E.06.020.0410.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 115,24 | 0,93 | 20,77
1E.06.020.0410.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 164,70 | 1,32 | 14,54
1E.06.020.0410.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 182,69 | 1,47 | 13,10
1E.06.020.0420 | Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico ad incasso in opera per ambienti asettici (Ospedali, Case di Riposo, ecc) Grado di protezione IP 54 completo di cornice e guarnizioni; fusibile di protezione e di lampada a risparmio energetico. Conforme norme CEI 34 -10. Del Tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0420.a | - 2 x 18 W | cad | 160,40 | 1,29 | 14,93
1E.06.020.0420.b | - 2 x 36 W | cad | 190,01 | 1,53 | 12,60
1E.06.020.0420.c | - 4 x 18 W | cad | 199,59 | 1,60 | 11,99
1E.06.020.0420.d | - 4 x 36 W | cad | 199,59 | 1,60 | 11,99
1E.06.020.0440 | Complesso per lampada a scarica, grado di protezione IP55, con alimentatore a 230 V - 50 Hz, corpo in pressofusione di lega leggera, telaio reggivetro incernierato, vetro trasparente, riflettore in alluminio purissimo brillantato con staffa metallica di sostegno ed orientamento, per installazione in cassetta o quadro; compreso accenditore, condensatore, lampada, valvola e fusibile; nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.06.020.0440.a | - joduri metallici 70 W | cad | 119,14 | 0,96 | 14,06
1E.06.020.0440.b | - joduri metallici 250-400 W | cad | 142,93 | 1,15 | 11,72
1E.06.020.0440.c | - joduri metallici 1000-2000 W | cad | 309,97 | 2,49 | 5,40
1E.06.020.0440.d | - sodio alta pressione 250 W | cad | 155,76 | 1,25 | 10,75
1E.06.020.0440.e | - sodio alta pressione 400 W | cad | 168,61 | 1,36 | 9,93
1E.06.020.0440.f | - sodio alta pressione 1000 W | cad | 316,38 | 2,54 | 5,29
1E.06.020.0440.g | - sodio bassa pressione 90-180 W | cad | 133,14 | 1,07 | 12,58
1E.06.020.0440.h | - vapori di mercurio 125 W | cad | 81,30 | 0,65 | 20,60
1E.06.020.0440.i | - vapori di mercurio 250 W | cad | 86,50 | 0,70 | 19,36
1E.06.020.0440.j | - vapori di mercurio 400 W | cad | 96,39 | 0,77 | 17,38
1E.06.020.0440.k | - vapori di mercurio 700 W | cad | 163,72 | 1,32 | 10,23
1E.06.020.0450 | Lampione da giardino per montaggio su palo, grado di protezione IP23, classe I, con griffa di lega leggera pressofusa o di materiale isolante stampato, verniciato in colore a scelta, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato, ortalampada E27, a norme CEI 34-11, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0450.a | - Ø 350 x h 290 fino 80 W bulbo fluorescente | cad | 41,57 | 0,33 | 34,54
1E.06.020.0450.b | - Ø 420 x h 370 per 125 W bulbo fluorescente | cad | 49,29 | 0,40 | 29,13
1E.06.020.0460 | Diffusore da giardino di forma sferica, cilindrica, ovoidale in policarbonato infrangibile e autoestinguente, con base e portalampada E27, nelle finiture: trasparente, opale satinato, cognac buccia d'arancia, cognac liscio, nei diametri: |  |  |  |
1E.06.020.0460.a | - 260 mm | cad | 39,39 | 0,32 | 36,46
1E.06.020.0460.b | - 320 mm | cad | 43,52 | 0,35 | 33,00
1E.06.020.0460.c | - 380 mm | cad | 49,29 | 0,40 | 29,13
1E.06.020.0460.d | - 450 mm | cad | 55,58 | 0,45 | 25,84
1E.06.020.0470 | Complesso per lampada a vapori di mercurio, composto da griffa per lampioncino contenente: alimentatore 230 V - 50 Hz, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada, secondo le norme CEI 34-6 e 34-7, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0470.a | - 80 W | cad | 60,35 | 0,49 | 27,75
1E.06.020.0470.b | - 125 W | cad | 63,55 | 0,51 | 26,36
1E.06.020.0480 | Palo in vetroresina per lampione da giardino, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.06.020.0480.a | - Ø 60 mm spessore 4 mm | cad | 25,16 | 0,20 | 57,07
1E.06.020.0480.b | - Ø 100 mm spessore 5 mm | cad | 34,46 | 0,28 | 48,61
1E.06.020.0480.c | - conico Ø 60-120 mm altezza 3600 mm | cad | 105,40 | 0,85 | 15,89
1E.06.020.0480.d | - conico Ø 60-137 mm altezza 4600 mm | cad | 127,10 | 1,02 | 13,18
1E.06.020.0490 | Braccio con basetta di fissaggio per applicazione a parete dei diffusori da giardino, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.020.0490.a | - in nylon | cad | 16,65 | 0,13 | 43,12
1E.06.020.0490.b | - in alluminio pressofuso | cad | 34,05 | 0,27 | 21,09
1E.06.020.0500 | Apparecchio illuminante in opera da incasso down light con vetro; del tipo: |  |  |  |
1E.06.020.0500.a | - 1 x 18 FLC-D e 1 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 89,13 | 0,72 | 21,49
1E.06.020.0500.b | - 2 x 18 FLC-D e 2 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 99,59 | 0,80 | 19,23
1E.06.020.0500.c | - 1 x 18 FLC-D e 1 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 176,21 | 1,42 | 10,87
1E.06.020.0500.d | - 2 x 18 FLC-D/E attacco G24d-2 | cad | 184,92 | 1,49 | 10,36
1E.06.020.0600 | Apparecchio illuminante per palestre con riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica e contatti argentati, alimentazione - 230 volt con grado di protezione IP 20 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo attacco al plafone e lampada Joduri 250 W in opera. | cad | 217,01 | 1,74 | 11,03
1E.06.020.0650 | Accessorio: Gabbia di protezione in tondino di acciaio plastificato in opera. | cad | 31,94 | 0,26 | 12,43
1E.06.020.0700 | Apparecchio illuminante per piscine con riflettore in alluminio stampato prismatizzato, portalampada in ceramica e contatti argentati, alimentazione - 230 volt con grado di protezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a scarica e presa ad innesto rapido con lampada in opera: |  |  |  |
1E.06.020.0700.a | - Joduro 250 W | cad | 201,33 | 1,62 | 11,89
1E.06.020.0700.b | - Joduri 400 W | cad | 268,39 | 2,16 | 8,92
1E.06.020.0750 | Accessorio : Gabbia di protezione antiurto in tondino in acciaio con fissaggio a mezzo viti in opera. | cad | 40,79 | 0,33 | 11,74
1E.06.030 | SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE |  |  |  |
1E.06.030.0010 | Apparecchio illuminante per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto con corpo in alluminio estruso di sezione circolare, verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento e resistente agli ambienti umidi, con schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato; grado di protezione minimo IP40: |  |  |  |
1E.06.030.0010.a | - 1x18 W lunghezza 650 mm | cad | 59,17 | 0,48 | 32,36
1E.06.030.0010.b | - 1x36 W lunghezza 1250 mm | cad | 75,22 | 0,60 | 25,46
1E.06.030.0010.c | - 1x58 W lunghezza 1550 mm | cad | 81,64 | 0,66 | 23,46
1E.06.030.0010.d | - modulo strutturale 1550 mm | cad | 65,81 | 0,53 | 25,45
1E.06.030.0020 | Apparecchio illuminante per sistema modulare monolampada per installazion a sospensione o a soffitto con corpo in alluminio estruso di sezione circolare, verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento e resistente agli ambienti umidi, con schermo antiabbagliamento in plexiglass o ABS cromato; grado di protezione minimo IP40: |  |  |  |
1E.06.030.0020.a | - 2x18 W lunghezza 740 mm | cad | 100,93 | 0,81 | 18,97
1E.06.030.0020.b | - 2x36 W lunghezza 1350 mm | cad | 126,61 | 1,02 | 15,13
1E.06.030.0020.c | - 2x58 W lunghezza 1550 mm | cad | 139,44 | 1,12 | 13,73
1E.06.030.0020.d | - modulo strutturale 1550 mm | cad | 97,94 | 0,79 | 17,10
1E.06.030.0030 | Accessori per apparecchi modulari di illuminazione: |  |  |  |
1E.06.030.0030.a | - giunto di continuità lineare, ad angolo, a T o a croce, comprese ghiere di giunzione | cad | 10,69 | 0,09 | 22,36
1E.06.030.0030.b | - giunto flessibile | cad | 17,11 | 0,14 | 13,97
1E.06.040 | ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA |  |  |  |
1E.06.040.0010 | Apparecchio illuminante con alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente completo di lampada, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.040.0010.a | - 6 W | cad | 52,42 | 0,42 | 36,53
1E.06.040.0010.b | - 8 W o 2x6 W | cad | 63,08 | 0,51 | 30,36
1E.06.040.0010.c | - 8 W IP65 | cad | 57,63 | 0,46 | 33,23
1E.06.040.0010.d | - 2x8 W IP65 | cad | 67,45 | 0,54 | 28,39
1E.06.040.0010.e | - 24 W PL IP65 | cad | 79,40 | 0,64 | 24,12
1E.06.040.0020 | Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi: |  |  |  |
1E.06.040.0020.a | - 6 W | cad | 88,09 | 0,71 | 21,74
1E.06.040.0020.b | - 8 W | cad | 105,81 | 0,85 | 18,10
1E.06.040.0020.c | - 15-18 W | cad | 114,28 | 0,92 | 16,76
1E.06.040.0020.d | - 24 W PL | cad | 130,49 | 1,05 | 14,68
1E.06.040.0020.e | - 36 W PL | cad | 165,67 | 1,33 | 11,56
1E.06.040.0020.f | - 2x6 W | cad | 108,31 | 0,87 | 17,68
1E.06.040.0020.g | - 2x18 W | cad | 157,90 | 1,27 | 12,13
1E.06.040.0020.h | - 8 W IP65 | cad | 123,92 | 1,00 | 15,45
1E.06.040.0020.i | - 18-24 W PL IP65 | cad | 135,81 | 1,09 | 14,10
1E.06.040.0020.j | - 2x8 W IP65 | cad | 138,30 | 1,11 | 13,85
1E.06.040.0030 | Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi ad incasso, a vista o a bandiera con potenze: |  |  |  |
1E.06.040.0030.a | - 6 W | cad | 97,70 | 0,79 | 19,60
1E.06.040.0030.b | - 8 W | cad | 118,27 | 0,95 | 16,19
1E.06.040.0030.c | - 15-18 W | cad | 127,91 | 1,03 | 14,97
1E.06.040.0030.d | - 24 W PL | cad | 146,53 | 1,18 | 13,07
1E.06.040.0030.e | - 36 W PL | cad | 187,01 | 1,50 | 10,24
1E.06.040.0030.f | - 2x6 W | cad | 121,15 | 0,97 | 15,81
1E.06.040.0030.g | - 2x18 W | cad | 178,01 | 1,43 | 10,76
1E.06.040.0030.h | - 8 W IP65 | cad | 123,92 | 1,00 | 15,45
1E.06.040.0030.i | - 18-24 W PL IP65 | cad | 152,65 | 1,23 | 12,55
1E.06.040.0030.j | - 2x8 W IP65 | cad | 155,52 | 1,25 | 12,31
1E.06.040.0040 | Apparecchio illuminante autonomo 11 W per illuminazione permanente o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada. | cad | 165,17 | 1,33 | 11,59
1E.06.040.0050 | Scatola ad incasso per apparecchi illuminanti da 6/8 W, in materiale plastico autoestinguente, completa di mascherina e viti di fissaggio. | cad | 6,34 | 0,05 | 22,56
1E.06.040.0060 | Griglia di protezione in acciaio zincato per apparecchi illuminanti del tipo: |  |  |  |
1E.06.040.0060.a | - 6 W - 8 W - 24 W PL | cad | 9,90 | 0,08 | 19,39
1E.06.040.0060.b | - 18 W - 2x18 W | cad | 31,83 | 0,26 | 6,03
1E.06.040.0070 | Etichetta autoadesiva con simbolo e/o dicitura a scelta | cad | 1,19 | 0,01 | 80,67
1E.06.040.0080 | Unità autonoma di emergenza costituita da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-Cd, autonomia minima 2 ore, installabile in plafoniera e adatta per l'accensione di tubi fluorescenti da 18-65 W. | cad | 113,64 | 0,91 | 16,85
1E.06.040.0090 | Unità autonoma di emergenza con controllo centralizzato, costituita da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-Cd, autonomia minima 2 ore, installabile in plafoniera e adatta per l'accensione di tubi fluorescenti da 18-65 W, abbinabile a reattori con starter o reattori elettronici, monolampada o bilampada; idoneo all'impiego per illuminazione permanente e non permanente. | cad | 216,57 | 1,74 | 8,84
1E.06.040.0100 | Centralina a microprocessore di gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza (= 1000 apparecchi) | cad | 1.887,04 | 15,17 | 1,01
1E.06.040.0110 | Lampada portatile a tubo fluorescente da 6 W, batterie al Pb 6V 5 Ah, autonomia 6 ore, tensione di ricarica 230 V 50 Hz, spia di segnalazione carica e cavo per allacciamento alla rete. | cad | 46,67 | 0,38 | 5,12
1E.06.040.0120 | Faro portatile dotato di due luci: 1) jodio 10 W - 6 V, autonomia 6 ore, 2) incandescenza 1.2 W - 6 V, autonomia 26 ore. Dotato di batterie al Ni-Cd. | cad | 117,34 | 0,94 | 2,04
1E.06.050 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |
1E.06.050.0010 | Pali |  |  |  |
1E.06.050.0010.a | - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino | cad | 205,87 | 1,65 | 8,14
1E.06.050.0010.b | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 425,55 | 3,42 | 5,63
1E.06.050.0010.c | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 433,26 | 3,48 | 5,53
1E.06.050.0010.d | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 394,70 | 3,17 | 6,07
1E.06.050.0010.e | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 402,41 | 3,23 | 5,95
1E.06.050.0010.f | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 345,46 | 2,78 | 6,24
1E.06.050.0010.g | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 353,18 | 2,84 | 6,10
1E.06.050.0010.h | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 298,79 | 2,40 | 6,41
1E.06.050.0010.i | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 306,51 | 2,46 | 6,25
1E.06.050.0010.j | - conico, lunghezza 4 m | cad | 205,87 | 1,65 | 8,14
1E.06.050.0010.k | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 446,10 | 3,59 | 5,37
1E.06.050.0010.l | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 453,81 | 3,65 | 5,28
1E.06.050.0010.m | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 415,27 | 3,34 | 5,76
1E.06.050.0010.n | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 422,97 | 3,40 | 5,66
1E.06.050.0010.o | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 366,02 | 2,94 | 5,88
1E.06.050.0010.p | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 373,74 | 3,00 | 5,76
1E.06.050.0010.q | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 314,23 | 2,53 | 6,09
1E.06.050.0010.r | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 321,93 | 2,59 | 5,95
1E.06.050.0020 | Apparecchi illuminanti e proiettori conforme alla Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i. |  |  |  |
1E.06.050.0020.a | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 253,37 | 2,04 | 9,45
1E.06.050.0020.b | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 240,51 | 1,93 | 9,95
1E.06.050.0020.c | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 150 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 230,24 | 1,85 | 10,40
1E.06.050.0020.d | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W - 230 V E27, completo di lampada classe II, da giardino | cad | 183,98 | 1,48 | 13,01
1E.06.050.0020.e | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W - 230 V a vapori di mercurio, completo di lampada classe II | cad | 196,83 | 1,58 | 12,16
1E.06.050.0020.f | - apparecchio illuminante chiuso a muro da 70 - 125 W - 230 V Hg, completo di lampada classe II | cad | 218,41 | 1,76 | 10,96
1E.06.050.0020.g | - apparecchio illuminante 125 W - 230 V Hg, completo di lampada classe II | cad | 366,43 | 2,95 | 6,53
1E.06.050.0020.h | - apparecchio illuminante da tunnel o sottopasso, completo di bilampada da 2x100 W ai vapori di odio (Na) ad alta pressione o 1x135 W ai vapori di sodio (Na) a bassa pressione e trasformatore | cad | 317,62 | 2,55 | 7,54
1E.06.050.0020.i | - Proiettore a palo da 400 W JM completo di trasformatore e lampada | cad | 327,90 | 2,64 | 7,30
1E.06.050.0020.j | - Proiettore a palo da 250 W ai vapori di sodio (Na) ad alta pressione completo di trasformatore e lampada | cad | 304,76 | 2,45 | 7,86
1E.06.050.0020.k | - Proiettore a palo da 250 W JM completo di trasformatore e lampada | cad | 315,03 | 2,53 | 7,60
1E.06.050.0030 | Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze: |  |  |  |
1E.06.050.0030.a | - 12 m | cad | 2.969,21 | 23,87 | 12,90
1E.06.050.0030.b | - 20 m | cad | 12.195,11 | 98,03 | 3,14
1E.06.050.0030.c | - 25 m | cad | 13.615,46 | 109,45 | 4,22
1E.06.050.0030.d | - 30 m | cad | 15.549,78 | 125,00 | 4,93
1E.06.050.0040 | Apparecchio illuminante da giardino (esterno) con riflettore in alluminio purissimo e diffusore vetro temperato satinato. - 230 volt Grado di protezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a scarica del tipo: |  |  |  |
1E.06.050.0040.a | - con lampada a scarica JM- TS 70 | cad | 148,21 | 1,19 | 16,15
1E.06.050.0040.b | - con lampada a risparmio energetico FLC 2 x 18 D | cad | 181,31 | 1,46 | 13,20
1E.06.050.0050 | Apparecchio illuminante con riflettore a box in acciaio inox con diffusore in cristallo temperato. - 230 volt Grado di protezione IP 66 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a risparmio energetico da 4000 K in opera del tipo: |  |  |  |
1E.06.050.0050.a | - rettangolare con lampada FLC 1 x 18 L | cad | 99,44 | 0,80 | 24,07
1E.06.050.0050.b | - quadrata con lampada FLC 1 x 26 D | cad | 104,67 | 0,84 | 22,87