Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1U.10 - Opere acquedotto

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1U.10 | OPERE ACQUEDOTTO |  |  |  |
1U.10.010 | TUBAZIONI |  |  |  |
1U.10.010.0010 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m2 di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico. complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) - Classe: |  |  |  |
1U.10.010.0010.a | - DN 100 - Classe 40 | m | 55,64 | 0,22 | 25,32
1U.10.010.0010.b | - DN 150 - Classe 40 | m | 75,98 | 0,31 | 23,19
1U.10.010.0010.c | - DN 200 - Classe 40 | m | 96,91 | 0,39 | 21,82
1U.10.010.0010.d | - DN 250 - Classe 40 | m | 116,97 | 0,47 | 18,08
1U.10.010.0010.e | - DN 300 - Classe 40 | m | 145,59 | 0,59 | 19,37
1U.10.010.0010.f | - DN 400 - Classe 30 | m | 209,06 | 0,84 | 16,86
1U.10.010.0010.g | - DN 500 - Classe 30 | m | 279,19 | 1,12 | 15,14
1U.10.010.0010.h | - DN 600 - Classe 30 | m | 364,47 | 1,47 | 15,47
1U.10.010.0020 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, per condotte acquedottistiche, a norma UNI EN 545/2010 con giunto elastico automatico, rivestimento interno in malta di cemento d’altoforno conforme alla norma EN 197-1 applicata per centrifugazione a norma ISO 4179; rivestimento esterno con 400g/m2 di lega di zinco alluminio. Tutte le parti a contatto con le acque destinate al consumo umano conformi a quanto disposto dal D.M. 174/2004. Sistema di giunzione elastico automatico antisfilamento. complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN) - Classe: |  |  |  |
1U.10.010.0020.a | - DN 100 - Classe 40 | m | 66,51 | 0,27 | 21,18
1U.10.010.0020.b | - DN 150 - Classe 40 | m | 89,64 | 0,36 | 19,65
1U.10.010.0020.c | - DN 200 - Classe 40 | m | 112,99 | 0,45 | 18,71
1U.10.010.0020.d | - DN 250 - Classe 40 | m | 138,22 | 0,56 | 15,30
1U.10.010.0020.e | - DN 300 - Classe 40 | m | 173,25 | 0,70 | 16,27
1U.10.010.0020.f | - DN 400 - Classe 30 | m | 260,77 | 1,05 | 13,51
1U.10.010.0020.g | - DN 500 - Classe 30 | m | 348,97 | 1,40 | 12,12
1U.10.010.0020.h | - DN 600 - Classe 30 | m | 461,03 | 1,85 | 12,23
1U.10.020 | SARACINESCHE |  |  |  |
1U.10.020.0010 | Fornitura e posa in opera di saracinesca, per condotte acquedottistiche, a cuneo gommato flangiata a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001 e UNI EN 1171/2004, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): |  |  |  |
1U.10.020.0010.a | - DN 80 | cad | 201,41 | 0,81 | 20,99
1U.10.020.0010.b | - DN 100 | cad | 220,13 | 0,89 | 19,21
1U.10.020.0010.c | - DN 150 | cad | 309,71 | 1,25 | 18,21
1U.10.020.0010.d | - DN 200 | cad | 567,44 | 2,28 | 9,94
1U.10.020.0010.e | - DN 250 | cad | 739,65 | 2,97 | 8,58
1U.10.020.0010.f | - DN 300 | cad | 989,36 | 3,98 | 7,12
1U.10.020.0010.g | - DN 400 | cad | 2.299,78 | 9,25 | 3,06
1U.10.030 | VALVOLE |  |  |  |
1U.10.030.0010 | Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla, per condotte acquedottistiche, a perfetta tenuta di classe PN 10 corrispondente alla norma UNI EN 1074/2001, compreso asta di manovra e accessori. Diametro interno nominale (DN): |  |  |  |
1U.10.030.0010.a | - DN 400 | cad | 1.605,78 | 6,46 | 4,39
1U.10.030.0010.b | - DN 500 | cad | 2.744,33 | 11,03 | 2,57
1U.10.030.0010.c | - DN 600 | cad | 3.337,17 | 13,42 | 2,11
1U.10.030.0010.d | - DN 700 | cad | 5.023,54 | 20,20 | 1,68
1U.10.030.0010.e | - DN 800 | cad | 6.639,78 | 26,70 | 1,27
1U.10.040 | IDRANTI SOTTOSUOLO |  |  |  |
1U.10.040.0010 | Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo tipo Milano, comprensivo di valvola DN 80 , asta di manovra e accessori | cad | 488,77 | 1,97 | 7,22
1U.10.050 | MESSA IN ESERCIZIO |  |  |  |
1U.10.050.0010 | Opere preliminari per la messa in esercizio delle condotte - lavaggio della condotta, prova di tenuta idraulica, collaudo dei meccanismi delle valvole, analisi chimica e microbiologica per messa in esercizio delle condotte ( pacchetto analitico compreso di: - Prelievo effettuato dal nostro personale, Materiale per prelievo, Analisi parametri microbiologici, Analisi parametri chimico fisici, Analisi metalli e Refertazione. | cm x ml | 0,52 |  | 65,62
1U.10.050.0020 | Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo completo DN125, compreso di saracinesca DN150, asta di manovra e accessori | cad | 887,20 | 3,57 | 5,40
1U.10.060 | IMPATTO PER COLLEGAMENTO NUOVA LINEA RETE ESISTENTE |  |  |  |
1U.10.060.0010 | Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento) e di tutte le attività' complementari di gestione della rete A.P necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte. | cad | 1.793,96 | 7,21 | 42,76
1U.10.060.0020 | Impatto su tubazione A.P. esistente fino a DN 400. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve, pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento) e di tutte le attività' complementari di gestione della rete A.P necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola d'arte. | cad | 2.720,36 | 10,94 | 28,20