Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1E.07 - Impianti di cablaggio strutturato

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1E.07 | IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO |  |  |  |
1E.07.010 | SISTEMA UTP |  |  |  |
1E.07.010.0010 | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: |  |  |  |
1E.07.010.0010.a | - categoria 3 - RJ12 con coperchio | cad | 25,93 | 0,21 | 55,38
1E.07.010.0010.b | - categoria 5e - RJ45 con coperchio | cad | 30,14 | 0,24 | 47,64
1E.07.010.0010.c | - categoria 6 - RJ45 con coperchio | cad | 33,28 | 0,27 | 43,15
1E.07.010.0020 | Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: |  |  |  |
1E.07.010.0020.a | - categoria 3 - RJ12 con coperchio | cad | 26,49 | 0,21 | 54,21
1E.07.010.0020.b | - categoria 5e - RJ45 con coperchio | cad | 30,14 | 0,24 | 47,64
1E.07.010.0030 | Connettori RJ12/RJ45 per pannelli di permutazione, UTP non schermati cablaggio universale T568A/T568B |  |  |  |
1E.07.010.0030.a | - RJ12 categoria 3 | cad | 35,70 | 0,29 | 67,06
1E.07.010.0030.b | - RJ45 categoria 3 | cad | 35,85 | 0,29 | 66,78
1E.07.010.0030.c | - RJ45 categoria 5e | cad | 36,01 | 0,29 | 66,48
1E.07.010.0030.d | - RJ45 categoria 6 | cad | 42,76 | 0,34 | 55,99
1E.07.010.0040 | Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 UTP 24 AWG, non schermati: |  |  |  |
1E.07.010.0040.a | - 0,5 m categoria 5 | cad | 7,84 | 0,06 | 61,10
1E.07.010.0040.b | - 1 m categoria 5 | cad | 8,19 | 0,07 | 58,49
1E.07.010.0040.c | - 2 m categoria 5 | cad | 8,53 | 0,07 | 56,15
1E.07.010.0040.d | - 5 m categoria 5 | cad | 9,58 | 0,08 | 50,00
1E.07.010.0040.e | - 0,5 m categoria 5e | cad | 8,58 | 0,07 | 55,83
1E.07.010.0040.f | - 1 m categoria 5e | cad | 8,97 | 0,07 | 53,40
1E.07.010.0040.g | - 2 m categoria 5e | cad | 9,45 | 0,08 | 50,69
1E.07.010.0040.h | - 5 m categoria 5e | cad | 10,66 | 0,09 | 44,93
1E.07.010.0040.i | - 1 m categoria 6 | cad | 10,23 | 0,08 | 46,82
1E.07.010.0040.j | - 2 m categoria 6 | cad | 10,92 | 0,09 | 43,86
1E.07.010.0040.k | - 5 m categoria 6 | cad | 15,02 | 0,12 | 31,89
1E.07.010.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG |  |  |  |
1E.07.010.0050.a | - guaina PVC, categoria 5 | m | 6,25 | 0,05 | 76,64
1E.07.010.0050.b | - guaina PVC, categoria 5e | m | 6,28 | 0,05 | 76,27
1E.07.010.0050.c | - guaina LSZH, categoria 5e | m | 6,45 | 0,05 | 74,26
1E.07.010.0050.d | - guaina LSZH, categoria 6 | m | 6,97 | 0,06 | 68,72
1E.07.020 | SISTEMA FTP |  |  |  |
1E.07.020.0010 | Prese utente RJ45 FTP schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e | cad | 39,04 | 0,31 | 42,90
1E.07.020.0020 | Prese utente RJ45 FTP schermate T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero, categoria 5e | cad | 38,43 | 0,31 | 43,59
1E.07.020.0030 | Connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP schermati calaggio universale T568A/T568B, categoria 5e | cad | 31,11 | 0,25 | 53,84
1E.07.020.0040 | Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 FTP 24 AWG, schermati: |  |  |  |
1E.07.020.0040.a | - 0,5 m categoria 5 | cad | 9,58 | 0,08 | 50,00
1E.07.020.0040.b | - 1 m categoria 5 | cad | 10,11 | 0,08 | 47,38
1E.07.020.0040.c | - 2 m categoria 5 | cad | 10,71 | 0,09 | 44,72
1E.07.020.0040.d | - 5 m categoria 5 | cad | 13,62 | 0,11 | 35,17
1E.07.020.0040.e | - 0,5 m categoria 5e | cad | 9,75 | 0,08 | 49,13
1E.07.020.0040.f | - 1 m categoria 5e | cad | 10,18 | 0,08 | 47,05
1E.07.020.0040.g | - 2 m categoria 5e | cad | 11,36 | 0,09 | 42,17
1E.07.020.0040.h | - 5 m categoria 5e | cad | 14,84 | 0,12 | 32,28
1E.07.020.0050 | Cavi in rame a 4 coppie twistate schermate - FTP 24 AWG |  |  |  |
1E.07.020.0050.a | - guaina PVC, categoria 5 | m | 6,50 | 0,05 | 73,69
1E.07.020.0050.b | - guaina PVC, categoria 5e | m | 6,53 | 0,05 | 73,35
1E.07.020.0050.c | - guaina LSZH, categoria 5e | m | 6,57 | 0,05 | 72,91
1E.07.030 | SISTEMA FIBRA OTTICA |  |  |  |
1E.07.030.0010 | Prese utente MT - RJ, tipo 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero | cad | 82,29 | 0,66 | 29,09
1E.07.030.0020 | Prese utente SC, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero | cad | 44,76 | 0,36 | 53,49
1E.07.030.0030 | Prese utente ST, tipo bussola duplex 50/125 µ, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero | cad | 42,14 | 0,34 | 56,81
1E.07.030.0040 | Connettori per pannelli in fibra ottica |  |  |  |
1E.07.030.0040.a | - MT - RJ, tipo 50/125 µ | cad | 78,89 | 0,63 | 30,35
1E.07.030.0040.b | - SC, tipo bussola duplex 50/125 µ | cad | 41,45 | 0,33 | 57,76
1E.07.030.0040.c | - ST, tipo bussola 50/125 µ | cad | 40,58 | 0,33 | 58,99
1E.07.030.0050 | Cordoni di permutazione in fibra ottica 50/125 µ |  |  |  |
1E.07.030.0050.a | - MT - RJ / MT - RJ 1m | cad | 69,61 | 0,56 | 6,88
1E.07.030.0050.b | - MT - RJ / MT - RJ 2m | cad | 72,57 | 0,58 | 6,60
1E.07.030.0050.c | - MT - RJ / SC duplex 1m | cad | 68,65 | 0,55 | 6,98
1E.07.030.0050.d | - MT - RJ / SC duplex 2m | cad | 71,54 | 0,58 | 6,70
1E.07.030.0050.e | - ST / ST 1m | cad | 36,00 | 0,29 | 13,31
1E.07.030.0050.f | - ST / ST 2m | cad | 37,57 | 0,30 | 12,75
1E.07.030.0050.g | - SC / ST 1m | cad | 56,46 | 0,45 | 8,48
1E.07.030.0050.h | - SC / ST 2m | cad | 58,47 | 0,47 | 8,19
1E.07.030.0060 | Cavi in fibra ottica 50/125 µ |  |  |  |
1E.07.030.0060.a | - guaina LSZH a 4 fibre | m | 13,20 | 0,11 | 54,39
1E.07.030.0060.b | - guaina LSZH a 8 fibre | m | 14,29 | 0,11 | 50,24
1E.07.040 | COMPLEMENTI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE |  |  |  |
1E.07.040.0010 | Accessori per prodotti da pannello e connessioni |  |  |  |
1E.07.040.0010.a | - kit di 16 icone diversi simboli | cad | 4,72 | 0,04 | 50,64
1E.07.040.0010.b | - tappo otturazione per RJ e ST | cad | 4,00 | 0,03 | 59,75
1E.07.040.0010.c | - tappo otturazione per SC | cad | 3,86 | 0,03 | 61,92
1E.07.040.0010.d | - Plugs RJ11 per cavi piatti | cad | 12,03 | 0,10 | 79,55
1E.07.040.0010.e | - Plugs RJ12 per cavi piatti | cad | 12,09 | 0,10 | 79,16
1E.07.040.0010.f | - Plugs RJ45 5e UTP per cavi tondi | cad | 13,30 | 0,11 | 71,95
1E.07.040.0010.g | - Plugs RJ45 5e FTP per cavi tondi | cad | 14,33 | 0,12 | 66,78
1E.07.040.0010.h | - copertura per plugs | cad | 3,28 | 0,03 | 72,87
1E.07.040.0020 | Placca autoportante in plastica per n.4 connettori RJ | cad | 14,70 | 0,12 | 65,10
1E.07.050 | QUADRI E ARMADI |  |  |  |
1E.07.050.0010 | Quadro da parete 10" in metallo, con porta trasparente in vetro temperato, dimensioni 350x400x245 mm, 8 unità di cablaggio, completo di n.2 montanti forati a 10" completi di accessori di fissaggio, n.4 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio | cad | 213,52 | 1,72 | 11,21
1E.07.050.0020 | Accessori per configurazione |  |  |  |
1E.07.050.0020.a | - pannello vuoto 10" per 8 connettori | cad | 44,86 | 0,36 | 32,01
1E.07.050.0020.b | - pannello 10" cieco | cad | 30,27 | 0,24 | 31,62
1E.07.050.0020.c | - mensola 10" per mini-hub | cad | 35,68 | 0,29 | 26,82
1E.07.050.0020.d | - pannello 10" passacavo | cad | 39,20 | 0,32 | 36,63
1E.07.050.0020.e | - pannello prese di alimentazione | cad | 104,86 | 0,84 | 13,69
1E.07.050.0030 | Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0030.a | - 700x550x450 mm | cad | 311,93 | 2,51 | 7,67
1E.07.050.0030.b | - 700x700x450 mm | cad | 335,43 | 2,70 | 7,14
1E.07.050.0030.c | - 700x900x450 mm | cad | 379,84 | 3,05 | 6,30
1E.07.050.0030.d | - 700x1100x450 mm | cad | 496,53 | 3,99 | 4,82
1E.07.050.0040 | Quadro da parete struttura rotante 19" in metallo a 2 sezioni ispezionabili, con porta in vetro curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondità, completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiale isolante, complete di viti di fissaggio, nelle dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0040.a | - 700x700x450 mm | cad | 543,55 | 4,37 | 4,40
1E.07.050.0040.b | - 700x900x450 mm | cad | 595,80 | 4,79 | 4,02
1E.07.050.0050 | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0050.a | - 700x550 mm | cad | 152,70 | 1,23 | 12,54
1E.07.050.0050.b | - 700x700 mm | cad | 154,44 | 1,24 | 12,40
1E.07.050.0050.c | - 700x900 mm | cad | 164,89 | 1,33 | 11,61
1E.07.050.0050.d | - 700x1000 mm | cad | 184,05 | 1,48 | 10,40
1E.07.050.0060 | Armadio a pavimento 19", con porta in vetro curvo, completi di pannelli laterali, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, n.2 pannelli laterali ad aggancio rapido, piedini regolabili di livellamento |  |  |  |
1E.07.050.0060.a | - 600x1500x600 mm | cad | 851,98 | 6,85 | 5,62
1E.07.050.0060.b | - 600x2100x600 mm | cad | 930,35 | 7,48 | 5,15
1E.07.050.0070 | Zoccolo in metallo verniciato per armadi a pavimento, dimensioni 600x600 mm, completo di accessori di fissaggio | cad | 142,11 | 1,14 | 16,85
1E.07.050.0080 | Porte in vetro curvo fumè temperato di sicurezza per quadro di dimensioni: |  |  |  |
1E.07.050.0080.a | - 600x1400 mm | cad | 302,35 | 2,43 | 7,92
1E.07.050.0080.b | - 600x2000 mm | cad | 337,18 | 2,71 | 7,10
1E.07.050.0090 | Accessori per armadi a pavimento |  |  |  |
1E.07.050.0090.a | - coppia di ruote con freno regolabili e coppia di n.2 ruote libere, diam. 80 mm carico max per ruota 60 kg | cad | 103,94 | 0,84 | 18,42
1E.07.050.0090.b | - coppia di golfari M10 | cad | 12,92 | 0,10 | 37,07
1E.07.050.0090.c | - gruppo di ventilazione completo di n.2 ventole | cad | 343,27 | 2,76 | 6,97
1E.07.050.0090.d | - ventola singola 18W 230V - 150 mc/h | cad | 110,90 | 0,89 | 17,27
1E.07.050.0090.e | - coppia di montanti x armadio 28 unità di cablaggio | cad | 127,31 | 1,02 | 18,80
1E.07.050.0090.f | - coppia di montanti x armadio 42 unità di cablaggio | cad | 148,21 | 1,19 | 16,15
1E.07.050.0090.g | - termostato elettromeccanico 0-60°C contatto NA 5A in AC1 | cad | 79,48 | 0,64 | 12,04
1E.07.050.0100 | Pannello vuoto capacità 16 porte, in metallo zincato verniciato colore nero | cad | 57,33 | 0,46 | 8,36
1E.07.050.0110 | Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19" |  |  |  |
1E.07.050.0110.a | - 12 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 156,05 | 1,25 | 15,34
1E.07.050.0110.b | - 24 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 202,37 | 1,63 | 23,65
1E.07.050.0110.c | - 48 connettori RJ45, UTP categoria 5e | cad | 390,79 | 3,14 | 24,50
1E.07.050.0110.d | - 24 connettori RJ45, FTP categoria 5e | cad | 272,90 | 2,19 | 17,54
1E.07.050.0110.e | - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6 | cad | 202,37 | 1,63 | 23,65
1E.07.050.0120 | Pannello RJ45 preassemblato, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio, per uso telefonico, categoria 3 | cad | 347,25 | 2,79 | 27,57
1E.07.050.0130 | Pannello cieco in metallo verniciato nero, 19" |  |  |  |
1E.07.050.0130.a | - 1 unità di cablaggio | cad | 25,20 | 0,20 | 19,01
1E.07.050.0130.b | - 3 unità di cablaggio | cad | 39,92 | 0,32 | 12,00
1E.07.050.0140 | Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per bussole SC | cad | 172,86 | 1,39 | 8,31
1E.07.050.0150 | Mensola di supporto in metallo verniciato nero, 19" di profondità |  |  |  |
1E.07.050.0150.a | - 250 mm | cad | 46,39 | 0,37 | 20,63
1E.07.050.0150.b | - 350 mm | cad | 48,40 | 0,39 | 19,77
1E.07.050.0160 | Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19", completo di accessori di fissaggio | cad | 45,69 | 0,37 | 20,95
1E.07.050.0170 | Anello passacavo in metallo verniciato nero, completo di accessori di fissaggio | cad | 9,06 | 0,07 | 52,87
1E.07.050.0180 | Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19", con 5 prese |  |  |  |
1E.07.050.0180.a | - interruttore generale bipolare 16A 250V con spia | cad | 118,00 | 0,95 | 12,17
1E.07.050.0180.b | - interruttore generale magnetotermico 1P+N 16A 250V 3kA con spia | cad | 133,68 | 1,07 | 10,74