Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1M.10 - Terminali di climatizzazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1M.10 | TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE |  |  |  |
1M.10.010 | VENTILCONVETTORI |  |  |  |
1M.10.010.0010 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0010.a | - fino a 1400 W | cad | 452,17 | 3,63 | 42,35
1M.10.010.0010.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 472,20 | 3,80 | 40,55
1M.10.010.0010.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 500,68 | 4,02 | 38,24
1M.10.010.0010.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 525,56 | 4,22 | 36,43
1M.10.010.0010.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 556,66 | 4,47 | 34,40
1M.10.010.0010.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 598,96 | 4,81 | 31,97
1M.10.010.0010.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 605,18 | 4,86 | 31,64
1M.10.010.0020 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali tipo basso, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0020.a | - fino a 1400 W | cad | 464,61 | 3,73 | 41,21
1M.10.010.0020.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 484,51 | 3,89 | 39,52
1M.10.010.0020.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 519,34 | 4,17 | 36,87
1M.10.010.0020.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 545,47 | 4,38 | 35,10
1M.10.010.0020.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 574,08 | 4,61 | 33,35
1M.10.010.0020.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 615,13 | 4,94 | 31,13
1M.10.010.0020.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 621,35 | 4,99 | 30,82
1M.10.010.0030 | Ventilconvettori a 1 batteria carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0030.a | - fino a 1400 W | cad | 446,12 | 3,59 | 48,29
1M.10.010.0030.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 511,80 | 4,11 | 42,09
1M.10.010.0030.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 545,39 | 4,38 | 39,50
1M.10.010.0030.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 571,51 | 4,59 | 37,69
1M.10.010.0030.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 600,13 | 4,82 | 35,90
1M.10.010.0030.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 641,18 | 5,15 | 33,60
1M.10.010.0030.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 648,64 | 5,21 | 33,21
1M.10.010.0040 | Ventilconvettori a 1 batteria da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0040.a | - fino a 1400 W | cad | 419,82 | 3,37 | 45,61
1M.10.010.0040.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 449,68 | 3,61 | 42,58
1M.10.010.0040.c | - oltre 2100 fino a 2900 W | cad | 483,27 | 3,88 | 39,62
1M.10.010.0040.d | - oltre 2900 fino a 3500 W | cad | 505,66 | 4,06 | 37,87
1M.10.010.0040.e | - oltre 3500 fino a 4300 W | cad | 519,34 | 4,17 | 36,87
1M.10.010.0040.f | - oltre 4300 fino a 5000 W | cad | 571,59 | 4,59 | 33,50
1M.10.010.0040.g | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 590,25 | 4,74 | 32,44
1M.10.010.0050 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0050.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 609,84 | 4,90 | 47,10
1M.10.010.0050.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 640,94 | 5,15 | 44,81
1M.10.010.0050.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 686,96 | 5,52 | 41,81
1M.10.010.0050.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 715,58 | 5,75 | 40,14
1M.10.010.0050.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 751,65 | 6,04 | 38,21
1M.10.010.0050.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 777,78 | 6,25 | 36,93
1M.10.010.0050.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 784,00 | 6,30 | 36,64
1M.10.010.0060 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati verticali tipo basso, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0060.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 624,76 | 5,02 | 45,97
1M.10.010.0060.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 659,60 | 5,30 | 43,54
1M.10.010.0060.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 710,60 | 5,71 | 40,42
1M.10.010.0060.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 737,97 | 5,93 | 38,92
1M.10.010.0060.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 786,48 | 6,32 | 36,52
1M.10.010.0060.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 811,36 | 6,52 | 35,40
1M.10.010.0060.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 817,58 | 6,57 | 35,13
1M.10.010.0070 | Ventilconvettori a 2 batterie carenati orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità e mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0070.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 650,81 | 5,23 | 47,81
1M.10.010.0070.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 685,64 | 5,51 | 45,38
1M.10.010.0070.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 736,65 | 5,92 | 42,24
1M.10.010.0070.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 764,01 | 6,14 | 40,73
1M.10.010.0070.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 812,53 | 6,53 | 38,30
1M.10.010.0070.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 838,65 | 6,74 | 37,10
1M.10.010.0070.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 844,87 | 6,79 | 36,83
1M.10.010.0080 | Ventilconvettori a 2 batterie da incasso verticali o orizzontali, composti da filtro rigenerabile, batterie in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo e comando a 3 velocità. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12, Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0080.a | - fino a 1400 Wf - fino a 1800 Wr | cad | 582,47 | 4,68 | 49,31
1M.10.010.0080.b | - oltre 1400 fino a 2100 Wf - oltre 1800 fino a 2700 Wr | cad | 611,08 | 4,91 | 47,00
1M.10.010.0080.c | - oltre 2100 fino a 2900 Wf - oltre 2700 fino a 3600 Wr | cad | 657,11 | 5,28 | 43,71
1M.10.010.0080.d | - oltre 2900 fino a 3500 Wf - oltre 3600 fino a 4000 Wr | cad | 685,72 | 5,51 | 41,89
1M.10.010.0080.e | - oltre 3500 fino a 4300 Wf - oltre 4000 fino a 5300 Wr | cad | 723,04 | 5,81 | 39,72
1M.10.010.0080.f | - oltre 4300 fino a 5000 Wf - oltre 5300 fino a 5600 Wr | cad | 749,16 | 6,02 | 38,34
1M.10.010.0080.g | - oltre 5000 fino a 5800 Wf - oltre 5600 fino a 6200 Wr | cad | 779,02 | 6,26 | 36,87
1M.10.010.0090 | Completamenti per ventilconvettori da incasso comprendenti: griglia in alluminio con cerniere per aspirazione aria da plenum e ispezione; bocchetta in alluminio ad alette regolabili per mandata aria; raccordo da ventilconvettore a bocchetta in lamiera d'acciaio zincata; staffe di sostegno. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0090.a | - fino a 1400 W | cad | 178,82 | 1,44 | 53,54
1M.10.010.0090.b | - oltre 1400 fino a 2100 W | cad | 196,59 | 1,58 | 48,70
1M.10.010.0090.c | - oltre 2100 fino a 3500 W | cad | 208,99 | 1,68 | 45,81
1M.10.010.0090.d | - oltre 5000 fino a 5800 W | cad | 222,84 | 1,79 | 42,96
1M.10.010.0100 | Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0100.a | - fino a 2800 W | cad | 1.091,76 | 8,78 | 19,73
1M.10.010.0100.b | - oltre 2800 fino a 4600 W | cad | 1.099,48 | 8,84 | 19,59
1M.10.010.0100.c | - oltre 4600 fino a 6000 W | cad | 1.202,02 | 9,66 | 17,92
1M.10.010.0100.d | - oltre 6000 fino a 8500 W | cad | 1.612,54 | 12,96 | 13,36
1M.10.010.0100.e | - oltre 8500 fino a 12000 W | cad | 1.715,10 | 13,79 | 12,56
1M.10.010.0110 | Ventilconvettori tipo cassette da incasso a 2 batterie, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (Wf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12 - Wr: potenza di riscaldamento con aria °C 20 e acqua °C da 70 a 60): |  |  |  |
1M.10.010.0110.a | - fino a 3000 Wf - fino a 4600 Wr | cad | 1.181,55 | 9,50 | 26,33
1M.10.010.0110.b | - oltre 3000 fino a 4000 Wf - oltre 4600 fino a 6000 Wr | cad | 1.239,02 | 9,96 | 25,11
1M.10.010.0110.c | - oltre 4000 fino a 5000 Wf - oltre 6000 fino a 7500 Wr | cad | 1.341,51 | 10,78 | 23,19
1M.10.010.0110.d | - oltre 5000 fino a 7000 Wf - oltre 7500 fino a 11000 Wr | cad | 1.752,10 | 14,08 | 17,76
1M.10.010.0110.e | - oltre 7000 fino a 10000 Wf - oltre 11000 fino a 14000 Wr | cad | 1.854,65 | 14,91 | 16,78
1M.10.010.0120 | Ventilconvettori pensili in vista con lancio in 4 direzioni a 1 batteria, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, micropompa per sollevamento condensa con sensore, mobile in lamiera verniciata e mensole. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): |  |  |  |
1M.10.010.0120.a | - fino a 4500 W | cad | 1.116,55 | 8,98 | 21,44
1M.10.010.0120.b | - oltre 4500 fino a 6500 W | cad | 1.165,44 | 9,37 | 20,54
1M.10.010.0120.c | - oltre 6500 fino a 7500 W | cad | 1.180,00 | 9,49 | 20,28
1M.10.010.0120.d | - oltre 7500 fino a 8500 W | cad | 1.268,81 | 10,20 | 18,86
1M.10.010.0120.e | - oltre 8500 fino a 10000 W | cad | 1.278,82 | 10,28 | 18,72
1M.10.010.0130 | Aumenti di prezzo per aggiunta di resistenza elettrica a bordo dei ventilconvettori, completa di relay e cablaggi a valle. Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria 26 °C, UR 50% e acqua da 7 a 12 °C - kW: potenza della resistenza elettrica): |  |  |  |
1M.10.010.0130.a | - fino a 1400 W - 1 kW | cad | 182,70 | 1,47 | 26,20
1M.10.010.0130.b | - oltre 1400 fino a 2100 W - 1,5 kW | cad | 187,18 | 1,50 | 25,57
1M.10.010.0130.c | - oltre 2100 fino a 2900 W - 2 kW | cad | 191,29 | 1,54 | 25,02
1M.10.010.0130.d | - oltre 2900 fino a 3500 W - 2 kW | cad | 195,40 | 1,57 | 24,50
1M.10.010.0130.e | - oltre 3500 fino a 4300 W - 2,5 kW | cad | 199,13 | 1,60 | 24,04
1M.10.010.0130.f | - oltre 4300 fino a 5000 W - 2,5 kW | cad | 202,86 | 1,63 | 23,60
1M.10.010.0130.g | - oltre 5000 fino a 5800 W - 2,75 kW | cad | 206,59 | 1,66 | 23,17
1M.10.020 | AEROCONDIZIONATORI |  |  |  |
1M.10.020.0010 | Aerocondizionatori a lancio orizzontale con batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
1M.10.020.0010.a | - fino a 4,5 kWf - fino a 20 kWt | cad | 998,88 | 8,03 | 38,34
1M.10.020.0010.b | - oltre 4,5 fino a 9 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 1.120,79 | 9,01 | 34,17
1M.10.020.0010.c | - oltre 9 fino a 18 kWf - oltre 40 fino a 80 kWt | cad | 1.248,92 | 10,04 | 30,66
1M.10.020.0010.d | - oltre 18 fino a 36 kWf - oltre 80 fino a 160 kWt | cad | 1.855,99 | 14,92 | 20,63
1M.10.020.0020 | Aerocondizionatori a lancio verticale con batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, a 2 velocità, completi di bacinella condensa, rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (kWf: potenza di raffrescamento sensibile con aria °C 28 UR 55% e acqua °C da 7 a 12 a velocità bassa - kWr: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
1M.10.020.0020.a | - fino a 3 kWf - fino a 20 kWt | cad | 1.062,32 | 8,54 | 36,05
1M.10.020.0020.b | - oltre 3 fino a 6 kWf - oltre 20 fino a 40 kWt | cad | 1.311,12 | 10,54 | 29,21
1M.10.020.0020.c | - oltre 6 fino a 12 kWf - oltre 40 fino a 60 kWt | cad | 1.502,70 | 12,08 | 25,48
1M.10.020.0020.d | - oltre 12 fino a 16 kWf - oltre 60 fino a 85 kWt | cad | 1.877,14 | 15,09 | 20,40
1M.10.020.0020.e | - oltre 16 fino a 20 kWf - oltre 85 fino a 100 kWt | cad | 1.964,22 | 15,79 | 19,50
1M.10.030 | RADIATORI E CONVETTORI |  |  |  |
1M.10.030.0010 | Radiatori in ghisa tipo a piastra con altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): |  |  |  |
1M.10.030.0010.a | - fino a 0,300 kW - fino a 600 mm - 2 colonne | kW | 960,21 | 7,72 | 65,81
1M.10.030.0010.b | - fino a 0,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 964,07 | 7,75 | 70,01
1M.10.030.0010.c | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kW | 804,33 | 6,47 | 65,47
1M.10.030.0010.d | - fino a 0,300 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 820,60 | 6,60 | 69,42
1M.10.030.0010.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kW | 567,19 | 4,56 | 55,70
1M.10.030.0010.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 457,88 | 3,68 | 58,55
1M.10.030.0010.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kW | 476,82 | 3,83 | 55,22
1M.10.030.0010.h | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 469,26 | 3,77 | 61,21
1M.10.030.0010.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kW | 406,40 | 3,27 | 45,94
1M.10.030.0010.j | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 332,83 | 2,68 | 50,34
1M.10.030.0010.k | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kW | 345,80 | 2,78 | 45,68
1M.10.030.0010.l | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 314,44 | 2,53 | 51,76
1M.10.030.0010.m | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kW | 317,09 | 2,55 | 36,23
1M.10.030.0010.n | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 267,33 | 2,15 | 42,98
1M.10.030.0010.o | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kW | 292,21 | 2,35 | 39,32
1M.10.030.0010.p | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 254,89 | 2,05 | 45,07
1M.10.030.0010.q | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - 2 colonne | kW | 281,35 | 2,26 | 30,63
1M.10.030.0010.r | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 225,64 | 1,81 | 36,07
1M.10.030.0010.s | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kW | 274,34 | 2,21 | 36,64
1M.10.030.0010.t | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 207,24 | 1,67 | 36,96
1M.10.030.0010.u | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 183,42 | 1,47 | 31,32
1M.10.030.0010.v | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 600 mm - 2 colonne | kW | 201,81 | 1,62 | 30,84
1M.10.030.0010.w | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 170,98 | 1,37 | 33,59
1M.10.030.0010.x | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 183,95 | 1,48 | 26,02
1M.10.030.0010.y | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 600 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 165,55 | 1,33 | 26,02
1M.10.030.0020 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): |  |  |  |
1M.10.030.0020.a | - fino a 0,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kW | 751,27 | 6,04 | 63,08
1M.10.030.0020.b | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kW | 970,54 | 7,80 | 69,05
1M.10.030.0020.c | - fino a 0,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 706,93 | 5,68 | 69,07
1M.10.030.0020.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kW | 554,75 | 4,46 | 56,95
1M.10.030.0020.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kW | 470,32 | 3,78 | 57,00
1M.10.030.0020.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 421,10 | 3,39 | 61,39
1M.10.030.0020.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kW | 358,24 | 2,88 | 44,10
1M.10.030.0020.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kW | 345,27 | 2,78 | 48,53
1M.10.030.0020.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 357,71 | 2,88 | 46,84
1M.10.030.0020.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kW | 292,73 | 2,35 | 35,98
1M.10.030.0020.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kW | 273,80 | 2,20 | 40,21
1M.10.030.0020.l | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 286,24 | 2,30 | 38,46
1M.10.030.0020.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kW | 262,96 | 2,11 | 30,95
1M.10.030.0020.n | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kW | 238,08 | 1,91 | 34,18
1M.10.030.0020.o | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 244,56 | 1,97 | 31,32
1M.10.030.0020.p | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kW | 233,18 | 1,87 | 24,63
1M.10.030.0020.q | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kW | 214,25 | 1,72 | 29,05
1M.10.030.0020.r | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 220,74 | 1,77 | 26,02
1M.10.030.0020.s | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 300 mm - 9 colonne | kW | 221,27 | 1,78 | 21,63
1M.10.030.0020.t | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - 2 colonne | kW | 196,39 | 1,58 | 24,37
1M.10.030.0020.u | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 300 mm - da 3 a 6 colonne | kW | 177,99 | 1,43 | 24,20
1M.10.030.0030 | Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442; mm: altezza radiatori): |  |  |  |
1M.10.030.0030.a | - fino a 0,300 KW - fino a 500 mm | kW | 778,39 | 6,26 | 70,11
1M.10.030.0030.b | - fino a 0,300 KW - oltre 500 mm | kW | 592,73 | 4,76 | 70,26
1M.10.030.0030.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 500 mm | kW | 438,96 | 3,53 | 62,16
1M.10.030.0030.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 500 mm | kW | 420,03 | 3,38 | 66,10
1M.10.030.0030.e | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - fino a 500 mm | kW | 296,04 | 2,38 | 53,36
1M.10.030.0030.f | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 500 mm | kW | 283,07 | 2,28 | 59,19
1M.10.030.0030.g | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 500 mm | kW | 236,48 | 1,90 | 46,56
1M.10.030.0030.h | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 500 mm | kW | 205,65 | 1,65 | 51,21
1M.10.030.0030.i | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 500 mm | kW | 200,76 | 1,61 | 40,54
1M.10.030.0030.j | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 500 mm | kW | 163,98 | 1,32 | 43,79
1M.10.030.0030.k | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - fino a 500 mm | kW | 170,98 | 1,37 | 33,59
1M.10.030.0030.l | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 500 mm | kW | 146,10 | 1,17 | 39,32
1M.10.030.0030.m | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - fino a 500 mm | kW | 159,07 | 1,28 | 30,09
1M.10.030.0030.n | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - oltre 500 mm | kW | 134,19 | 1,08 | 35,67
1M.10.030.0040 | Radiatori in acciaio tipo a piastra con altezza fino a 900 mm, pressione massima d'esercizio 10 bar, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza radiatori - P mm: profondità radiatori): |  |  |  |
1M.10.030.0040.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kW | 647,92 | 5,21 | 66,49
1M.10.030.0040.b | - fino a 0,300 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kW | 557,52 | 4,48 | 67,83
1M.10.030.0040.c | - fino a 0,300 KW - H oltre 450 mm | kW | 377,81 | 3,04 | 67,15
1M.10.030.0040.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kW | 664,71 | 5,34 | 69,86
1M.10.030.0040.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kW | 431,94 | 3,47 | 66,50
1M.10.030.0040.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 450 mm - P oltre 65 mm | kW | 359,96 | 2,89 | 66,49
1M.10.030.0040.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P fino a 65 mm | kW | 348,57 | 2,80 | 63,17
1M.10.030.0040.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 450 mm - P oltre 65 mm | kW | 258,72 | 2,08 | 61,06
1M.10.030.0040.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 450 mm | kW | 252,75 | 2,03 | 60,61
1M.10.030.0040.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 450 mm | kW | 181,31 | 1,46 | 52,80
1M.10.030.0040.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 450 mm | kW | 205,13 | 1,65 | 56,01
1M.10.030.0040.l | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H fino a 450 mm | kW | 151,54 | 1,22 | 47,39
1M.10.030.0040.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 450 mm | kW | 163,44 | 1,31 | 49,79
1M.10.030.0040.n | - oltre 1,700 fino a 2,500 KW - H fino a 450 mm | kW | 115,79 | 0,93 | 37,21
1M.10.030.0040.o | - oltre 1,700 fino a 5,000 KW - H oltre 450 mm | kW | 79,54 | 0,64 | 30,10
1M.10.030.0050 | Radiatori in acciaio tipo tubolare con altezza fino a mm 2500, pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori): |  |  |  |
1M.10.030.0050.a | - fino a 0,300 KW - fino a 450 mm - 2, 3, 4, 5 e 6 colonne | kW | 1.158,74 | 9,31 | 55,36
1M.10.030.0050.b | - fino a 0,300 KW - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne | kW | 942,89 | 7,58 | 64,48
1M.10.030.0050.c | - fino a 0,300 KW - oltre 450 mm - 4, 5 e 6 colonne | kW | 797,32 | 6,41 | 67,84
1M.10.030.0050.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 450 mm - 2, 3, 4, 5 e 6 colonne | kW | 718,06 | 5,77 | 40,00
1M.10.030.0050.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne | kW | 568,24 | 4,57 | 52,23
1M.10.030.0050.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - oltre 450 mm - 4, 5 e 6 colonne | kW | 463,84 | 3,73 | 58,83
1M.10.030.0050.g | - oltre 0,500 fino a 0,800 kW - fino a 450 mm - 2, 3, 4, 5 e 6 colonne | kW | 556,22 | 4,47 | 31,84
1M.10.030.0050.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne | kW | 419,38 | 3,37 | 42,23
1M.10.030.0050.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - oltre 450 mm - 4, 5 e 6 colonne | kW | 314,95 | 2,53 | 48,64
1M.10.030.0050.j | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 450 mm - 2, 3, 4, 5 e 6 colonne | kW | 490,71 | 3,94 | 25,36
1M.10.030.0050.k | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne | kW | 353,87 | 2,84 | 35,17
1M.10.030.0050.l | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - oltre 450 mm - 4, 5 e 6 colonne | kW | 261,36 | 2,10 | 42,13
1M.10.030.0050.m | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - fino a 450 mm - 2, 3, 4, 5 e 6 colonne | kW | 196,39 | 1,58 | 24,37
1M.10.030.0050.n | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne | kW | 268,91 | 2,16 | 32,04
1M.10.030.0050.o | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - oltre 450 mm - 4, 5 e 6 colonne | kW | 238,62 | 1,92 | 30,09
1M.10.030.0050.p | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne | kW | 214,25 | 1,72 | 29,05
1M.10.030.0050.q | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - oltre 450 mm - 4, 5 e 6 colonne | kW | 220,74 | 1,77 | 26,02
1M.10.030.0050.r | - oltre 2,300 fino a 3,000 KW - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne | kW | 183,95 | 1,48 | 26,02
1M.10.030.0050.s | - oltre 2,300 fino a 3,000 KW - oltre 450 mm - 4, 5 e 6 colonne | kW | 190,43 | 1,53 | 22,62
1M.10.030.0050.t | - oltre 3,000 fino a 4,000 KW - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne | kW | 141,74 | 1,14 | 16,89
1M.10.030.0050.u | - oltre 3,000 fino a 4,000 KW - oltre 450 mm - 4, 5 e 6 colonne | kW | 184,49 | 1,48 | 20,76
1M.10.030.0050.v | - oltre 4,000 fino a 5,000 KW - oltre 450 mm - 2 e 3 colonne | kW | 222,32 | 1,79 | 12,92
1M.10.030.0050.w | - oltre 4,000 fino a 5,000 KW - oltre 450 mm - 4, 5 e 6 colonne | kW | 203,94 | 1,64 | 11,74
1M.10.030.0060 | Convettori in acciaio tipo basso da parete con lunghezza fino a m 4, pressione massima d'esercizio bar 5, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - H mm: altezza - P mm: profondità): |  |  |  |
1M.10.030.0060.a | - fino a 0,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kW | 1.155,71 | 9,29 | 31,07
1M.10.030.0060.b | - fino a 0,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 100 mm | kW | 1.263,43 | 10,16 | 34,48
1M.10.030.0060.c | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kW | 862,97 | 6,94 | 29,40
1M.10.030.0060.d | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kW | 986,86 | 7,93 | 26,68
1M.10.030.0060.e | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 150 mm | kW | 912,73 | 7,34 | 27,80
1M.10.030.0060.f | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 100 mm | kW | 825,65 | 6,64 | 30,73
1M.10.030.0060.g | - oltre 0,300 fino a 0,500 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 100 mm | kW | 1.022,58 | 8,22 | 28,56
1M.10.030.0060.h | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 100 mm - P fino a 150 mm | kW | 613,00 | 4,93 | 26,55
1M.10.030.0060.i | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 100 mm - P oltre 150 fino a 300 mm | kW | 810,98 | 6,52 | 22,43
1M.10.030.0060.j | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H fino a 150 mm - P fino a 220 mm | kW | 682,21 | 5,48 | 21,75
1M.10.030.0060.k | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 150 mm | kW | 724,42 | 5,82 | 23,79
1M.10.030.0060.l | - oltre 0,500 fino a 0,800 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 150 mm | kW | 730,38 | 5,87 | 24,25
1M.10.030.0060.m | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kW | 559,92 | 4,50 | 19,66
1M.10.030.0060.n | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kW | 634,04 | 5,10 | 18,88
1M.10.030.0060.o | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 220 mm | kW | 639,99 | 5,14 | 19,45
1M.10.030.0060.p | - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 150 mm | kW | 657,33 | 5,28 | 22,58
1M.10.030.0060.q | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kW | 443,60 | 3,57 | 17,27
1M.10.030.0060.r | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kW | 536,10 | 4,31 | 16,97
1M.10.030.0060.s | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 300 mm | kW | 536,64 | 4,31 | 15,16
1M.10.030.0060.t | - oltre 1,200 fino a 1,700 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kW | 561,52 | 4,51 | 14,49
1M.10.030.0060.u | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H fino a 100 mm - P fino a 300 mm | kW | 382,46 | 3,07 | 15,02
1M.10.030.0060.v | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 100 fino a 150 mm - P fino a 300 mm | kW | 432,22 | 3,47 | 13,29
1M.10.030.0060.w | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 150 fino a 220 mm - P fino a 300 mm | kW | 499,86 | 4,02 | 14,37
1M.10.030.0060.x | - oltre 1,700 fino a 2,300 KW - H oltre 220 fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kW | 512,30 | 4,12 | 14,02
1M.10.030.0060.y | - oltre 2,300 fino a 5,000 KW - H fino a 300 mm - P fino a 300 mm | kW | 365,13 | 2,94 | 9,18
1M.10.030.0070 | Convettori da incasso a pavimento a convezione naturale, lunghezza fino a m 5, pressione massima d'esercizio bar 5, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero, batteria in rame-alluminio verniciata di nero e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. Grandezze (dim.: base x altezza massime in mm del contenitore - potenza termica nominale secondo UNI-EN 442): |  |  |  |
1M.10.030.0070.a | - dim. 250x110 - fino a 0,300 KW | kW | 2.433,32 | 19,56 | 17,51
1M.10.030.0070.b | - dim. 250x110 - oltre 0,300 fino a 0,500 KW | kW | 2.026,38 | 16,29 | 12,28
1M.10.030.0070.c | - dim. 250x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kW | 1.707,72 | 13,73 | 9,53
1M.10.030.0070.d | - dim. 250x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kW | 1.387,99 | 11,16 | 6,90
1M.10.030.0070.e | - dim. 270x110 - fino a 0,300 KW | kW | 3.345,28 | 26,89 | 14,02
1M.10.030.0070.f | - dim. 270x110 - oltre 300 fino a 0,500 KW | kW | 1.851,16 | 14,88 | 14,48
1M.10.030.0070.g | - dim. 270x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kW | 1.602,24 | 12,88 | 9,86
1M.10.030.0070.h | - dim. 270x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kW | 1.369,06 | 11,01 | 7,34
1M.10.030.0070.i | - dim. 270x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kW | 1.233,82 | 9,92 | 5,82
1M.10.030.0070.j | - dim. 360x110 - fino a 0,500 KW | kW | 1.976,62 | 15,89 | 12,59
1M.10.030.0070.k | - dim. 360x110 - oltre 0,500 fino a 0,800 KW | kW | 1.713,67 | 13,78 | 9,78
1M.10.030.0070.l | - dim. 360x110 - oltre 0,800 fino a 1,200 KW | kW | 1.450,19 | 11,66 | 6,60
1M.10.030.0070.m | - dim. 360x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kW | 1.457,74 | 11,72 | 4,93
1M.10.030.0070.n | - dim. 360x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kW | 1.259,75 | 10,13 | 4,18
1M.10.030.0080 | Convettori da incasso a pavimento a convezione forzata, lunghezza fino a 5 m, pressione massima d'esercizio 5 bar, composti da: contenitore in acciaio zincato verniciato di nero con isolamento acustico, batteria in rame-alluminio verniciata di nero, ventilatori cilidrici longitudinali con motori V 220-1, pannello elettrico di comando/protezione/regolazione e griglia lineare pedonabile in alluminio colore naturale ad alette longitudinali. Grandezze (dim.: base x altezza massime in mm del contenitore - potenza termica nominale secondo UNI-EN 442): |  |  |  |
1M.10.030.0080.a | - dim. 270x110 - fino a 1,200 KW | kW | 1.436,15 | 11,54 | 8,67
1M.10.030.0080.b | - dim. 270x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kW | 810,86 | 6,52 | 8,86
1M.10.030.0080.c | - dim. 270x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kW | 904,41 | 7,27 | 7,41
1M.10.030.0080.d | - dim. 270x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kW | 887,61 | 7,14 | 3,78
1M.10.030.0080.e | - dim. 370x110 - fino a 1,200 KW | kW | 1.468,58 | 11,81 | 6,85
1M.10.030.0080.f | - dim. 370x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kW | 1.090,48 | 8,77 | 7,02
1M.10.030.0080.g | - dim. 370x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kW | 961,19 | 7,73 | 5,48
1M.10.030.0080.h | - dim. 370x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kW | 900,58 | 7,24 | 2,66
1M.10.030.0080.i | - dim. 430x110 - fino a 1,200 KW | kW | 1.568,62 | 12,61 | 5,80
1M.10.030.0080.j | - dim. 430x110 - oltre 1,200 fino a 1,700 KW | kW | 1.178,09 | 9,47 | 5,69
1M.10.030.0080.k | - dim. 430x110 - oltre 1,700 fino a 2,300 KW | kW | 1.110,47 | 8,93 | 4,74
1M.10.030.0080.l | - dim. 430x110 - oltre 2,300 fino a 5,000 KW | kW | 1.024,45 | 8,24 | 3,27
1M.10.030.0090 | Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Grandezze (tipo - kW: potenza elettrica nominale): |  |  |  |
1M.10.030.0090.a | - fisso senza timer - 0,6 kW | cad | 160,28 | 1,29 | 22,40
1M.10.030.0090.b | - fisso senza timer - 1 kW | cad | 175,95 | 1,41 | 20,40
1M.10.030.0090.c | - fisso senza timer - 1,5 kW | cad | 190,13 | 1,53 | 18,88
1M.10.030.0090.d | - fisso senza timer - 2 kW | cad | 205,81 | 1,65 | 17,44
1M.10.030.0090.e | - fisso con timer - 0,6 kW | cad | 178,19 | 1,43 | 20,15
1M.10.030.0090.f | - fisso con timer - 1 kW | cad | 196,85 | 1,58 | 18,24
1M.10.030.0090.g | - fisso con timer - 1,5 kW | cad | 212,53 | 1,71 | 16,89
1M.10.030.0090.h | - fisso con timer - 2 kW | cad | 228,20 | 1,83 | 15,73
1M.10.030.0090.i | - portatile senza timer - 2 kW | cad | 143,93 | 1,16 | 24,94
1M.10.030.0090.j | - portatile con timer - 2 kW | cad | 172,30 | 1,39 | 20,84
1M.10.040 | AEROTERMI |  |  |  |
1M.10.040.0010 | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore 380 V - 3f - 50 Hz, completi di rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
1M.10.040.0010.a | - 4 poli - fino a 15 kW | cad | 602,32 | 4,84 | 25,43
1M.10.040.0010.b | - 4 poli - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 627,20 | 5,04 | 24,42
1M.10.040.0010.c | - 4 poli - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 664,52 | 5,34 | 23,05
1M.10.040.0010.d | - 4 poli - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 726,72 | 5,84 | 21,08
1M.10.040.0010.e | - 4 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 765,28 | 6,15 | 20,02
1M.10.040.0010.f | - 4 poli - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 816,28 | 6,56 | 18,77
1M.10.040.0010.g | - 6 poli - fino a 10 kW | cad | 597,34 | 4,80 | 25,64
1M.10.040.0010.h | - 6 poli - oltre 10 fino a 15 kW | cad | 619,73 | 4,98 | 24,72
1M.10.040.0010.i | - 6 poli - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 659,54 | 5,30 | 23,23
1M.10.040.0010.j | - 6 poli - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 704,32 | 5,66 | 21,75
1M.10.040.0010.k | - 6 poli - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 741,64 | 5,96 | 20,65
1M.10.040.0010.l | - 6 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 786,43 | 6,32 | 19,48
1M.10.040.0010.m | - 6 poli - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 1.076,28 | 8,65 | 14,23
1M.10.040.0010.n | - 6 poli - oltre 60 fino a 75 kW | cad | 1.196,95 | 9,62 | 12,80
1M.10.040.0010.o | - 6 poli - oltre 75 fino a 100 kW | cad | 1.353,69 | 10,88 | 11,32
1M.10.040.0010.p | - 6 poli - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.596,27 | 12,83 | 9,60
1M.10.040.0010.q | - 8 poli - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 1.081,26 | 8,69 | 14,17
1M.10.040.0010.r | - 8 poli - oltre 50 fino a 65 kW | cad | 1.204,41 | 9,68 | 12,72
1M.10.040.0010.s | - 8 poli - oltre 65 fino a 85 kW | cad | 1.369,86 | 11,01 | 11,18
1M.10.040.0010.t | - 8 poli - oltre 85 fino a 105 kW | cad | 1.581,34 | 12,71 | 9,69
1M.10.040.0020 | Aerotermi a lancio orizzontale con cassa in acciaio e batteria in acciaio-alluminio e motore alimentato a 380 V - 3f a 2 velocità, completi di rete antinfortunistica e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza alla velocità massima con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
1M.10.040.0020.a | - poli 4/8 - fino a 15 kW | cad | 616,00 | 4,95 | 24,87
1M.10.040.0020.b | - poli 4/8 - oltre 15 fino a 20 kW | cad | 639,64 | 5,14 | 23,95
1M.10.040.0020.c | - poli 4/8 - oltre 20 fino a 30 kW | cad | 681,93 | 5,48 | 22,46
1M.10.040.0020.d | - poli 4/8 - oltre 30 fino a 40 kW | cad | 730,45 | 5,87 | 20,97
1M.10.040.0020.e | - poli 4/8 - oltre 40 fino a 50 kW | cad | 772,74 | 6,21 | 19,82
1M.10.040.0020.f | - poli 4/8 - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 829,97 | 6,67 | 18,46
1M.10.040.0020.g | - poli 6/8 - oltre 50 fino a 60 kW | cad | 1.094,94 | 8,80 | 13,99
1M.10.040.0020.h | - poli 6/8 - oltre 60 fino a 75 kW | cad | 1.231,78 | 9,90 | 12,44
1M.10.040.0020.i | - poli 6/8 - oltre 75 fino a 100 kW | cad | 1.388,52 | 11,16 | 11,03
1M.10.040.0020.j | - poli 6/8 - oltre 100 fino a 125 kW | cad | 1.612,44 | 12,96 | 9,50
1M.10.040.0030 | Aumenti di prezzo per aerotermi a lancio orizzontale con batteria rame-alluminio. Articoli di riferimento: |  |  |  |
1M.10.040.0030.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 49,76 | 0,40 |
1M.10.040.0030.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 63,44 | 0,51 |
1M.10.040.0030.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 75,88 | 0,61 |
1M.10.040.0030.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 90,81 | 0,73 |
1M.10.040.0030.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 106,98 | 0,86 |
1M.10.040.0030.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 126,89 | 1,02 |
1M.10.040.0030.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 98,28 | 0,79 |
1M.10.040.0030.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 139,33 | 1,12 |
1M.10.040.0030.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 166,70 | 1,34 |
1M.10.040.0030.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 202,77 | 1,63 |
1M.10.040.0040 | Condotti di aspirazione per aerotermi a lancio orizzontale, tipo a miscela manuale per aria ricircolo più aria esterna (griglie escluse: vedere capitolo relativo). Articoli di riferimento: |  |  |  |
1M.10.040.0040.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 201,36 | 1,62 | 23,77
1M.10.040.0040.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 210,07 | 1,69 | 22,79
1M.10.040.0040.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 227,49 | 1,83 | 21,04
1M.10.040.0040.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 246,15 | 1,98 | 19,45
1M.10.040.0040.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 254,86 | 2,05 | 18,78
1M.10.040.0040.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 271,03 | 2,18 | 17,66
1M.10.040.0040.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 315,81 | 2,54 | 15,16
1M.10.040.0040.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 344,42 | 2,77 | 13,90
1M.10.040.0040.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 373,04 | 3,00 | 12,83
1M.10.040.0040.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 411,60 | 3,31 | 11,63
1M.10.040.0050 | Diffusore accessorio per aerotermi a lancio orizzontale Articoli di riferimento: |  |  |  |
1M.10.040.0050.a | - art. 0010.a/g e art. 0020.a | cad | 69,59 | 0,56 | 34,40
1M.10.040.0050.b | - art. 0010.b/h e art. 0020.b | cad | 73,32 | 0,59 | 32,65
1M.10.040.0050.c | - art. 0010.c/i e art. 0020.c | cad | 75,81 | 0,61 | 31,58
1M.10.040.0050.d | - art. 0010.d/j e art. 0020.d | cad | 78,30 | 0,63 | 30,57
1M.10.040.0050.e | - art. 0010.e/k e art. 0020.e | cad | 82,03 | 0,66 | 29,18
1M.10.040.0050.f | - art. 0010.f/l e art. 0020.f | cad | 84,52 | 0,68 | 28,32
1M.10.040.0050.g | - art. 0010.m e art. 0020.g | cad | 101,93 | 0,82 | 23,49
1M.10.040.0050.h | - art. 0010.n e art. 0020.h | cad | 113,13 | 0,91 | 21,16
1M.10.040.0050.i | - art. 0010.o e art. 0020.i | cad | 124,32 | 1,00 | 19,26
1M.10.040.0050.j | - art. 0010.p e art. 0020.j | cad | 155,42 | 1,25 | 15,40
1M.10.040.0060 | Aerotermi a lancio verticale con cassa in acciaio e batteria in rame-alluminio e motore alimentato a 380 V -3f - 50 Hz, completi di diffusore anemostatico e mensole. Grandezze (n° poli motore elettrico - kW: potenza con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75): |  |  |  |
1M.10.040.0060.a | - poli 4 - fino a 20 kW | cad | 805,46 | 6,47 | 23,77
1M.10.040.0060.b | - poli 4 - oltre 20 fino a 40 kW | cad | 832,83 | 6,69 | 22,99
1M.10.040.0060.c | - poli 4 - oltre 40 fino a 60 kW | cad | 1.189,86 | 9,56 | 16,09
1M.10.040.0060.d | - poli 6 - oltre 60 fino a 80 kW | cad | 1.509,57 | 12,13 | 12,68
1M.10.040.0060.e | - poli 6 - oltre 80 fino a 100 kW | cad | 1.614,06 | 12,97 | 11,86
1M.10.040.0060.f | - poli 6 - oltre 100 fino a 115 kW | cad | 1.651,38 | 13,27 | 11,60
1M.10.040.0070 | Aerotermi elettrici con resistenza a 2 stadi e motore alimentato a 380 V - 3f - 50 Hz, completi di quadro elettrico, strumentazione e mensole. Grandezze (kW: potenza totale della batteria elettrica): |  |  |  |
1M.10.040.0070.a | - fino a 7 kW | cad | 1.006,08 | 8,09 | 9,52
1M.10.040.0070.b | - oltre 7 fino a 10 kW | cad | 1.054,59 | 8,48 | 9,08
1M.10.040.0070.c | - oltre 10 fino a 13 kW | cad | 1.121,77 | 9,02 | 8,53
1M.10.040.0070.d | - oltre 13 fino a 18 kW | cad | 1.215,07 | 9,77 | 7,88
1M.10.040.0070.e | - oltre 18 fino a 25 kW | cad | 1.304,64 | 10,49 | 7,34
1M.10.040.0080 | Aerotermi a metano completi di bruciatore, scarico fumi a parete, quadro elettrico alimentato a 220 V - 1f - 50 Hz, strumentazione e mensole. Grandezze (kW: potenza di riscaldamento con aria °C 15 e acqua °C da 85 a 75 a velocità alta): |  |  |  |
1M.10.040.0080.a | - fino a 25 kW | cad | 2.151,15 | 17,29 | 13,35
1M.10.040.0080.b | - oltre 25 kW fino a 30 kW | cad | 2.198,42 | 17,67 | 13,06
1M.10.040.0080.c | - oltre 30 kW fino a 35 kW | cad | 2.295,46 | 18,45 | 12,51
1M.10.040.0080.d | - oltre 35 kW fino a 45 kW | cad | 2.434,78 | 19,57 | 11,80
1M.10.040.0080.e | - oltre 45 kW fino a 55 kW | cad | 2.666,17 | 21,43 | 10,77
1M.10.040.0080.f | - oltre 55 kW fino a 75 kW | cad | 3.099,08 | 24,91 | 9,27
1M.10.040.0080.g | - oltre 75 kW fino a 100 kW | cad | 3.918,88 | 31,50 | 7,33
1M.10.050 | SISTEMI RADIANTI A SOFFITTO |  |  |  |
1M.10.050.0010 | Termostrisce radianti lunghezza da m 6 a 60, complete di sistemi di sostegno, composte da: tubi e collettori in acciaio nero verniciato; distanziatori in acciaio zincato; doghe in alluminio verniciato di bianco; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 50 su carta-alluminio. Grandezze (W/m: resa termica minima con temperatura media fluido °C 80, temperatura ambiente °C 20 e altezza di montaggio 5 m): |  |  |  |
1M.10.050.0010.a | - 560 W/m - larghezza fino a 80 mm | m | 82,03 | 0,66 | 29,18
1M.10.050.0010.b | - 680 W/m - larghezza oltre 80 fino a 100 mm | m | 97,92 | 0,79 | 29,33
1M.10.050.0010.c | - 800 W/m - larghezza oltre 100 fino a 120 mm | m | 112,60 | 0,91 | 29,76
1M.10.050.0010.d | - 920 W/m - larghezza oltre 120 fino a 140 mm | m | 130,99 | 1,05 | 29,24
1M.10.050.0010.e | - 1040 W/m - larghezza oltre 140 fino a 160 mm | m | 148,14 | 1,19 | 29,08
1M.10.050.0020 | Soffitti radianti attivi e inattivi completi di sistemi di sostegno, composti da: tubi in acciaio nero verniciato, nei soffitti attivi formati in serpentine e completi di collettori; distanziatori in acciaio zincato; pannelli o doghe in alluminio verniciato di bianco, completi di cornici perimetrali e accessori vari di montaggio; materassino di lana minerale densità kg/m³ 15 spessore mm 15 su carta-alluminio. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei soffitti attivi con temperatura ambiente °C 20, temperatura media acqua °C 60 e altezza locale m 3 - [int.]: mm interasse tubi - mm: dimensioni pannelli o doghe): |  |  |  |
1M.10.050.0020.a | - 130 W/m² [interasse tubi: 600 mm] - pannelli 600x600 mm | m² | 112,60 | 0,91 | 29,76
1M.10.050.0020.b | - 230 W/m² [interasse tubi: 300 mm] - pannelli 300x600 mm | m² | 124,77 | 1,00 | 30,70
1M.10.050.0020.c | - 270 W/m² [interasse tubi: 200 mm] - doghe larghezza 200 mm | m² | 113,84 | 0,92 | 29,44
1M.10.050.0020.d | - parte inattiva - pannelli 600x600 mm | m² | 101,34 | 0,81 | 29,76
1M.10.050.0020.e | - parte inattiva - pannelli 300x600 mm | m² | 112,30 | 0,90 | 30,69
1M.10.050.0020.f | - parte inattiva - doghe larghezza 200 mm | m² | 101,34 | 0,81 | 29,76
1M.10.060 | SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO |  |  |  |
1M.10.060.0010 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche senza barriera vapore, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/mq: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0010.a | - 130 W/m² - fino a 100 mm | m² | 41,40 | 0,33 | 34,69
1M.10.060.0010.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 37,35 | 0,30 | 38,45
1M.10.060.0010.c | - 65 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 34,93 | 0,28 | 41,11
1M.10.060.0010.d | - 28 W/m² - oltre 225 mm | m² | 33,17 | 0,27 | 43,29
1M.10.060.0010.e | - parte inattiva | m² | 17,83 | 0,14 | 40,27
1M.10.060.0020 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche con barriera vapore, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0020.a | - 130 W/m² - fino a 100 mm | m² | 43,89 | 0,35 | 32,72
1M.10.060.0020.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 37,35 | 0,30 | 38,45
1M.10.060.0020.c | - 65 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 34,93 | 0,28 | 41,11
1M.10.060.0020.d | - 28 W/m² - oltre 225 mm | m² | 33,17 | 0,27 | 43,29
1M.10.060.0020.e | - parte inattiva | m² | 20,31 | 0,16 | 35,35
1M.10.060.0030 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo a nocche con barriera vapore, densità minima kg/m³ 40, spessore mm da 40 a 70. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0030.a | - 120 W/m² - fino a 100 mm | m² | 42,67 | 0,34 | 33,65
1M.10.060.0030.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 39,47 | 0,32 | 36,38
1M.10.060.0030.c | - 80 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 37,69 | 0,30 | 38,10
1M.10.060.0030.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 36,42 | 0,29 | 39,43
1M.10.060.0030.e | - parte inattiva | m² | 22,41 | 0,18 | 32,04
1M.10.060.0040 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo liscio con lastra di polistirolo rigido e griglia guida, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 10 a 30. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0040.a | - 120 W/m² - fino a 100 mm | m² | 43,42 | 0,35 | 33,07
1M.10.060.0040.b | - 105 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 39,62 | 0,32 | 36,24
1M.10.060.0040.c | - 80 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 37,09 | 0,30 | 38,72
1M.10.060.0040.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 35,98 | 0,29 | 39,91
1M.10.060.0040.e | - parte inattiva | m² | 23,16 | 0,19 | 31,00
1M.10.060.0050 | Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in classe 1 secondo UNI 7819, tipo liscio con lastra in alluminio e griglia guida, densità minima kg/m³ 30, spessore mm da 10 a 30. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento. Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a 35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): |  |  |  |
1M.10.060.0050.a | - 135 W/m² - fino a 100 mm | m² | 49,77 | 0,40 | 28,85
1M.10.060.0050.b | - 125 W/m² - oltre 100 fino a 150 mm | m² | 45,97 | 0,37 | 31,24
1M.10.060.0050.c | - 115 W/m² - oltre 150 fino a 225 mm | m² | 43,85 | 0,35 | 32,75
1M.10.060.0050.d | - 55 W/m² - oltre 225 mm | m² | 42,33 | 0,34 | 33,92
1M.10.060.0050.e | - parte inattiva | m² | 29,52 | 0,24 | 24,32
1M.10.070 | SISTEMI TERMINALI DI DISTRIBUZIONE, ALIMENTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE |  |  |  |
1M.10.070.0010 | Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in ottone tipo monoblocco a più derivazioni con eventuale by pass e staffe; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione (su andata predisposte per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione); raccordi e guarnizioni per allacciamento a tubi in acciaio o rame o plastica; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati); n° derivazioni: |  |  |  |
1M.10.070.0010.a | - derivazioni 3 + 3 | cad | 460,65 | 3,70 | 31,18
1M.10.070.0010.b | - derivazioni 4 + 4 | cad | 480,06 | 3,86 | 29,92
1M.10.070.0010.c | - derivazioni 5 + 5 | cad | 514,03 | 4,13 | 27,94
1M.10.070.0010.d | - derivazioni 6 + 6 | cad | 558,40 | 4,49 | 25,72
1M.10.070.0010.e | - derivazioni 7 + 7 | cad | 589,87 | 4,74 | 24,35
1M.10.070.0010.f | - derivazioni 8 + 8 | cad | 609,27 | 4,90 | 23,57
1M.10.070.0010.g | - derivazioni 9 + 9 | cad | 645,82 | 5,19 | 22,24
1M.10.070.0010.h | - derivazioni 10 + 10 | cad | 664,81 | 5,34 | 21,60
1M.10.070.0010.i | - derivazioni 11 + 11 | cad | 728,21 | 5,85 | 19,72
1M.10.070.0010.j | - derivazioni 12 + 12 | cad | 749,08 | 6,02 | 19,17
1M.10.070.0010.k | - derivazioni 13 + 13 | cad | 767,60 | 6,17 | 18,71
1M.10.070.0020 | Sistemi terminali di alimentazione, portata fino a m³/h 3, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi eventualmente abbinati); gruppo monoblocco di regolazione/circolazione con valvola motorizzata, regolatore climatico predisposto per teletrasmissione dati, sonde di regolazione e sicurezza, termometri, circolatore monofase a 3 velocità, eventuale by pass tra andata e ritorno; raccordi e guarnizioni; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati). Tipologie: |  |  |  |
1M.10.070.0020.a | - con termostato ambiente | cad | 1.696,84 | 13,64 | 8,46
1M.10.070.0020.b | - con termostato ambiente, selettore e orologio digitale | cad | 1.762,54 | 14,17 | 8,15
1M.10.070.0020.c | - con termostato ambiente programmabile digitale | cad | 1.717,41 | 13,81 | 8,36
1M.10.070.0030 | Sistemi terminali di contabilizzazione energia, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); filtro a Y; contabilizzatore terminale comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; raccordi e guarnizioni; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave. Tipologie: |  |  |  |
1M.10.070.0030.a | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN15 | cad | 769,50 | 6,19 | 13,19
1M.10.070.0030.b | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN20 | cad | 836,20 | 6,72 | 12,14
1M.10.070.0030.c | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN25 | cad | 910,06 | 7,32 | 11,78
1M.10.070.0030.d | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN32 | cad | 936,74 | 7,53 | 11,45
1M.10.070.0030.e | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN40 | cad | 1.229,46 | 9,88 | 8,72
1M.10.070.0030.f | - contabilizzazione energia di riscaldamento - DN50 | cad | 1.502,50 | 12,08 | 7,90
1M.10.070.0030.g | - aggiunta contabilizzazione raffreddamento; aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 101,26 | 0,81 | 23,64
1M.10.070.0030.h | - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria - DN20; aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 161,74 | 1,30 | 14,80
1M.10.070.0040 | Sistemi terminali pre-montati tipo satellite, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale DN 20 e sfiato aria; filtri a Y per tubazioni in arrivo dalle centrali; pozzetti termometrici; contabilizzatori d'energia per riscaldamento (n° 1) o riscaldamento / raffreddamento (n° 2), ciascuno comprendente centralina a V 24 con display, contatore volumetrico, sonde di temperatura e pozzetti; circuito produzione acqua calda sanitaria da kW 30 comprendente elettro-valvola e flussostato di priorità, scambiatore a piastre e miscelatore termostatico regolabile; circuito riscaldamento portata fino a m³/h 3 comprendente valvola motorizzata di regolazione, by pass e circolatore monofase a 3 velocità; circuito raffreddamento con valvola di zona; raccordi e guarnizioni; pannello elettrico con cablaggi a valle; cassetta (eventualmente unita a quella di altri sistemi) in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e chiave: Tipologie: |  |  |  |
1M.10.070.0040.a | - acqua calda sanitaria e riscaldamento | cad | 2.153,54 | 17,31 | 8,89
1M.10.070.0040.b | - acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffreddamento | cad | 2.546,95 | 20,47 | 9,40
1M.10.070.0040.c | - aggiunta contabilizzazione acqua fredda sanitaria - DN20; aumento di prezzo per ogni sistema terminale di contabilizzazione energia | cad | 161,74 | 1,30 | 14,80
1M.10.080 | TRAVI INDUTTIVE |  |  |  |
1M.10.080.0010 | Travi induttive da controsoffitto a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0010.a | - 570 Wf - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 568,11 | 4,57 | 21,07
1M.10.080.0010.b | - 727 Wf - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 611,65 | 4,92 | 19,57
1M.10.080.0010.c | - 891 Wf - 23 l/s - 1,8 m | cad | 665,76 | 5,35 | 17,98
1M.10.080.0010.d | - 1037 Wf - 26 l/s - 2,1 m | cad | 719,88 | 5,79 | 16,62
1M.10.080.0010.e | - 1195 Wf - 30 l/s - 2,4 m | cad | 770,88 | 6,20 | 15,53
1M.10.080.0010.f | - 1352 Wf - 34 l/s - 2,7 m | cad | 821,89 | 6,61 | 14,56
1M.10.080.0010.g | - 1510 Wf - 38 l/s - 3,0 m | cad | 876,62 | 7,05 | 13,65
1M.10.080.0010.h | - 1668 Wf - 42 l/s - 3,3 m | cad | 931,36 | 7,49 | 12,85
1M.10.080.0010.i | - 1825 Wf - 46 l/s - 3,6 m | cad | 971,17 | 7,81 | 12,32
1M.10.080.0010.j | - 1982 Wf - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.010,98 | 8,13 | 11,84
1M.10.080.0020 | Travi induttive da controsoffitto a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante più ingressi d'aria primaria, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0020.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 609,16 | 4,90 | 19,65
1M.10.080.0020.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 657,68 | 5,29 | 18,20
1M.10.080.0020.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 712,42 | 5,73 | 16,80
1M.10.080.0020.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 775,86 | 6,24 | 15,43
1M.10.080.0020.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 820,64 | 6,60 | 14,58
1M.10.080.0020.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 889,06 | 7,15 | 13,46
1M.10.080.0020.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 927,63 | 7,46 | 12,90
1M.10.080.0020.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 1.008,49 | 8,11 | 11,87
1M.10.080.0020.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 1.053,27 | 8,47 | 11,36
1M.10.080.0020.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.098,06 | 8,83 | 10,90
1M.10.080.0030 | Travi induttive sospese a 1 batteria, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batteria di trattamenta aria in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0030.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 698,67 | 5,62 | 30,15
1M.10.080.0030.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 743,45 | 5,98 | 28,33
1M.10.080.0030.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 789,48 | 6,35 | 26,68
1M.10.080.0030.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 835,51 | 6,72 | 25,21
1M.10.080.0030.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 857,90 | 6,90 | 24,55
1M.10.080.0030.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 927,56 | 7,46 | 22,71
1M.10.080.0030.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 964,88 | 7,76 | 21,83
1M.10.080.0030.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 1.035,79 | 8,33 | 20,34
1M.10.080.0030.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 1.078,09 | 8,67 | 19,54
1M.10.080.0030.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.162,68 | 9,35 | 18,12
1M.10.080.0040 | Travi induttive sospese a 2 batterie, composte da: sistema di ugelli per aria primaria a doppio canale con serranda di regolazione; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; struttura in acciaio ispezionabile verniciata di bianco, incorporante raccordo a muro di copertura attacchi aeraulici e idraulici, griglia d'aspirazione e bocchette d'immissione; dispositivi di orientamento e regolazione dei flussi d'aria immessa; kit di sospensione a soffitto. Grandezze (Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C e acqua fredda ingresso/uscita 15/17 °C- Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 40/35 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.080.0040.a | - 570 Wf - 312 Wt - 14,5 l/s - 1,2 m | cad | 813,66 | 6,54 | 32,95
1M.10.080.0040.b | - 727 Wf - 390 Wt - 18,5 l/s - 1,5 m | cad | 864,67 | 6,95 | 31,00
1M.10.080.0040.c | - 891 Wf - 468 Wt - 23 l/s - 1,8 m | cad | 921,89 | 7,41 | 29,08
1M.10.080.0040.d | - 1037 Wf - 546 Wt - 26 l/s - 2,1 m | cad | 989,07 | 7,95 | 27,10
1M.10.080.0040.e | - 1195 Wf - 624 Wt - 30 l/s - 2,4 m | cad | 1.035,10 | 8,32 | 25,90
1M.10.080.0040.f | - 1352 Wf - 702 Wt - 34 l/s - 2,7 m | cad | 1.106,00 | 8,89 | 24,24
1M.10.080.0040.g | - 1510 Wf - 780 Wt - 38 l/s - 3,0 m | cad | 1.147,06 | 9,22 | 23,37
1M.10.080.0040.h | - 1668 Wf - 858 Wt - 42 l/s - 3,3 m | cad | 1.231,65 | 9,90 | 21,77
1M.10.080.0040.i | - 1825 Wf - 936 Wt - 46 l/s - 3,6 m | cad | 1.278,92 | 10,28 | 20,96
1M.10.080.0040.j | - 1982 Wf - 1014 Wt - 50 l/s - 3,9 m | cad | 1.324,95 | 10,65 | 20,23
1M.10.090 | INDUTTORI |  |  |  |
1M.10.090.0010 | Induttori da incasso tipo standard, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato con lamiera forata equalizzatrice e ugelli; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. Grandezze (dati riferiti a pressione d'ingresso aria 250 Pa - Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C, acqua fredda ingresso/uscita 14/17 °C e aria primaria 15 °C - Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 60/50 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.090.0010.a | - 750 Wf - 790 Wt - 21,0 l/s - 0,6 m | cad | 839,38 | 6,75 | 11,41
1M.10.090.0010.b | - 1000 Wf - 1120 Wt - 26,0 l/s - 0,8 m | cad | 886,65 | 7,13 | 10,80
1M.10.090.0010.c | - 1220 Wf - 1430 Wt - 29,0 l/s - 1,0 m | cad | 993,64 | 7,99 | 9,64
1M.10.090.0010.d | - 1540 Wf - 1870 Wt - 34,0 l/s - 1,3 m | cad | 1.241,19 | 9,98 | 7,71
1M.10.090.0010.e | - 1850 Wf - 2300 Wt - 39,0 l/s - 1,6 m | cad | 1.430,28 | 11,50 | 6,69
1M.10.090.0020 | Induttori da incasso tipo predisposto per funzionamento in serie fino a n° 6 unità, composti da: canale d'aria primaria in acciaio zincato di diametro adeguato, con stacco corredato di lamiera forata equalizzatrice e ugelli; tubazioni d'acqua calda e fredda (andata e ritorno) in rame di diametro adeguato, con stacchi intercettati e coibentazione; tubazione per impianto elettrico in plastica; batterie di raffrescamento e riscaldamento in rame-alluminio; regolazione automatica comprendente valvola motorizzata speciale, regolatore predisposto per supervisione e sonde temperatura; struttura in acciaio zincato con aperture d'aspirazione e uscita aria. Grandezze (dati riferiti a pressione d'ingresso aria 250 Pa - Wf: potenza minima raffrescante con ambiente 26 °C, acqua fredda ingresso/uscita 14/17 °C e aria primaria 15 °C - Wt: potenza minima riscaldante con ambiente 20 °C e acqua calda ingresso/uscita 60/50 °C - l/s: portata aria primaria di riferimento - m: lunghezza di riferimento): |  |  |  |
1M.10.090.0020.a | - 750 Wf - 790 Wt - 21,0 l/s - 0,6 m | cad | 989,57 | 7,95 | 19,35
1M.10.090.0020.b | - 1000 Wf - 1120 Wt - 26,0 l/s - 0,8 m | cad | 1.008,23 | 8,10 | 18,99
1M.10.090.0020.c | - 1220 Wf - 1430 Wt - 29,0 l/s - 1,0 m | cad | 1.118,95 | 8,99 | 17,11
1M.10.090.0020.d | - 1540 Wf - 1870 Wt - 34,0 l/s - 1,3 m | cad | 1.367,75 | 10,99 | 14,00
1M.10.090.0020.e | - 1850 Wf - 2300 Wt - 39,0 l/s - 1,6 m | cad | 1.581,72 | 12,71 | 12,11
1M.10.090.0030 | Accessori per induttori da incasso: |  |  |  |
1M.10.090.0030.a | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 0,6 m | cad | 101,66 | 0,82 | 28,25
1M.10.090.0030.b | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 0,8 m | cad | 112,85 | 0,91 | 25,45
1M.10.090.0030.c | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,0 m | cad | 119,07 | 0,96 | 24,12
1M.10.090.0030.d | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,3 m | cad | 165,10 | 1,33 | 17,40
1M.10.090.0030.e | - griglia uscita aria ad alette fisse rif. 1,6 m | cad | 203,66 | 1,64 | 14,10
1M.10.090.0030.f | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 0,6 m | cad | 155,15 | 1,25 | 18,51
1M.10.090.0030.g | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 0,8 m | cad | 171,32 | 1,38 | 16,76
1M.10.090.0030.h | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,0 m | cad | 193,71 | 1,56 | 14,83
1M.10.090.0030.i | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,3 m | cad | 224,81 | 1,81 | 12,78
1M.10.090.0030.j | - griglia uscita aria ad alette regolabili rif. 1,6 m | cad | 254,67 | 2,05 | 11,28
1M.10.090.0030.k | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 0,6 m | cad | 191,41 | 1,54 | 25,01
1M.10.090.0030.l | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 0,8 m | cad | 197,63 | 1,59 | 24,22
1M.10.090.0030.m | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,0 m | cad | 202,61 | 1,63 | 23,63
1M.10.090.0030.n | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,3 m | cad | 213,80 | 1,72 | 22,39
1M.10.090.0030.o | - bocchetta uscita aria regolabile con tronchetto telescopico mm 150÷200 rif. 1,6 m | cad | 221,27 | 1,78 | 21,63
1M.10.100 | DEUMIDIFICATORI DA AMBIENTE |  |  |  |
1M.10.100.0010 | Deumidificatori mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con serbatoio raccolta condensa da 8 lilri in plastica; condensatore ad aria con ventilatore assiale e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato con ruote. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
1M.10.100.0010.a | - fino a 50 l/giorno | cad | 722,58 | 5,81 | 6,62
1M.10.100.0010.b | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 62,18 | 0,50 |
1M.10.100.0020 | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
1M.10.100.0020.a | - fino a 80 l/giorno | cad | 1.593,00 | 12,81 | 9,02
1M.10.100.0020.b | - oltre 80 fino a 100 l/giorno | cad | 1.657,79 | 13,33 | 8,66
1M.10.100.0020.c | - oltre 100 fino a 125 l/giorno | cad | 1.799,90 | 14,47 | 7,98
1M.10.100.0020.d | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 78,89 | 0,63 |
1M.10.100.0020.e | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 213,89 | 1,72 | 13,43
1M.10.100.0020.f | - aumento di prezzo per aggiunta ruote per versione mobile | cad | 109,40 | 0,88 | 26,25
1M.10.100.0020.g | - aumento di prezzo per aggiunta pompa condensa | cad | 284,11 | 2,28 | 20,22
1M.10.100.0030 | Deumidificatori fissi o mobili da ambiente per applicazioni industriali e commerciali, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, refrigerante R407C, composti da: compressore alternativo emetico; evaporatore con bacinella condensa in acciaio inox; condensatore ad aria canalizzabile con ventilatore centrifugo a 3 velocità e filtro per aria; circuito frigorifero con accessori vari; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off a bordo; termostato di sbrinamento; struttura in acciaio zincato e verniciato. Grandezze (l/giorno: capacità di deumidificazione): |  |  |  |
1M.10.100.0030.a | - fino a 130 l/giorno | cad | 2.430,02 | 19,53 | 5,91
1M.10.100.0030.b | - oltre 130 fino a 160 l/giorno | cad | 2.613,41 | 21,01 | 5,50
1M.10.100.0030.c | - oltre 160 fino a 200 l/giorno | cad | 2.736,71 | 22,00 | 5,25
1M.10.100.0030.d | - oltre 200 fino a 350 l/giorno | cad | 4.112,40 | 33,06 | 4,07
1M.10.100.0030.e | - oltre 350 fino a 600 l/giorno | cad | 5.466,15 | 43,94 | 3,07
1M.10.100.0030.f | - oltre 600 fino a 750 l/giorno | cad | 6.333,99 | 50,92 | 2,65
1M.10.100.0030.g | - oltre 750 fino a 1000 l/giorno | cad | 7.278,63 | 58,51 | 2,30
1M.10.100.0030.h | - aumento di prezzo per sbrinamento a gas caldo | cad | 214,22 | 1,72 |
1M.10.100.0030.i | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 213,89 | 1,72 | 13,43
1M.10.100.0030.j | - aumento di prezzo per aggiunta ruote per versione mobile (solo per art.: a - b - c - d) | cad | 109,40 | 0,88 | 26,25
1M.10.100.0030.k | - aumento di prezzo per aggiunta pompa condensa | cad | 284,11 | 2,28 | 20,22
1M.10.110 | UMIDIFICATORI DA AMBIENTE |  |  |  |
1M.10.110.0010 | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. Grandezze (kg/h: produzione di vapore): |  |  |  |
1M.10.110.0010.a | - fino a 4 kg/h | cad | 1.750,90 | 14,07 | 10,94
1M.10.110.0010.b | - oltre 4 fino a 8 kg/h | cad | 2.042,49 | 16,42 | 9,37
1M.10.110.0010.c | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 504,22 | 4,05 | 5,70
1M.10.110.0020 | Umidificatori da ambiente a vapore elettrici, alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da: cilindro bollitore ad elettrodi con sistemi di drenaggio, scarico e auto-pulizia; diffusore di vapore in ambiente con ventilatore; quadro di comando e controllo; microprocessore di regolazione predisposto per colloquio con sistema di supervisione; umidostato on/off; involucro in acciaio inox. Grandezze (kg/h: produzione di vapore): |  |  |  |
1M.10.110.0020.a | - fino a 4 kg/h | cad | 1.750,90 | 14,07 | 10,94
1M.10.110.0020.b | - oltre 4 fino a 8 kg/h | cad | 2.045,11 | 16,44 | 9,36
1M.10.110.0020.c | - oltre 8 fino a 15 kg/h | cad | 2.331,94 | 18,75 | 10,26
1M.10.110.0020.d | - oltre 15 fino a 25 kg/h | cad | 2.696,81 | 21,68 | 8,88
1M.10.110.0020.e | - oltre 25 fino a 35 kg/h | cad | 2.974,92 | 23,91 | 9,65
1M.10.110.0020.f | - oltre 35 fino a 50 kg/h | cad | 3.318,02 | 26,67 | 8,66
1M.10.110.0020.g | - oltre 50 fino a 70 kg/h | cad | 4.641,24 | 37,31 | 10,31
1M.10.110.0020.h | - oltre 70 fino a 90 kg/h | cad | 5.354,43 | 43,04 | 8,94
1M.10.110.0020.i | - aumento di prezzo per umidostato digitale con sonda | cad | 504,22 | 4,05 | 5,70
1M.10.120 | ALTRI TERMINALI |  |  |  |
1M.10.120.0010 | Tubi alettati in acciaio elettrosaldato completi di mensole di sostegno. Grandezze (DN: diametro nominale tubo; m²/m: superfice d'emissione; W/m: potenza minima di riscaldamento con aria 15 °C e acqua da 80 a 70 °C): |  |  |  |
1M.10.120.0010.a | - DN 25 - 1,00 m²/m - 246 W/m | m | 68,81 | 0,55 | 69,57
1M.10.120.0010.b | - DN 25 - 1,25 m²/m - 307 W/m | m | 69,55 | 0,56 | 68,83
1M.10.120.0010.c | - DN 32 - 1,75 m²/m - 430 W/m | m | 71,49 | 0,57 | 66,96
1M.10.120.0010.d | - DN 32 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 72,69 | 0,58 | 65,86
1M.10.120.0010.e | - DN 40 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 72,88 | 0,59 | 65,68
1M.10.120.0010.f | - DN 40 - 2,25 m²/m - 553 W/m | m | 73,06 | 0,59 | 65,52
1M.10.120.0010.g | - DN 50 - 2,00 m²/m - 492 W/m | m | 74,55 | 0,60 | 64,21
1M.10.120.0010.h | - DN 50 - 2,50 m²/m - 615 W/m | m | 76,12 | 0,61 | 62,89
1M.10.130 | DERIVAZIONI PER TERMINALI |  |  |  |
1M.10.130.0010 | Derivazione per radiatore a partire dal collettore di distribuzione o dalla rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del radiatore, eseguita con materiali previsti nel presente listino. Inclusioni: - tubazioni di alimentazione in materiale metallico o plastico; - guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvola termostatizzabile e detentore cromati. Esclusioni: radiatore, comando termostatico e assistenza muraria. | cad | 131,42 | 1,06 | 54,64
1M.10.130.0020 | Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Inclusioni: - tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale metallico o plastico; - guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimità. Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica, allacciamenti a valle delle valvole a sfera e assistenza muraria. Tipi di allacciamenti: |  |  |  |
1M.10.130.0020.a | - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi | cad | 223,13 | 1,79 | 64,36
1M.10.130.0020.b | - per ogni derivazione con impianto a 4 tubi | cad | 341,63 | 2,75 | 63,06