Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

ME.15 - Impianti di segnalazione oraria

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
ME.15 | IMPIANTI DI SEGNALAZIONE ORARIA |  |  |  |
ME.15.010 | Regolatore radiosincronizzabile |  |  |  |
ME.15.010.0010 | Regolatore principale radiosincronizzabile per il comando di impianti orologi con impulso polarizzato, con modulo gestione di quattro uscite di segnalazione, con alimentazione di emergenza: | cad | 706,02 |  |
ME.15.010.0020 | Regolatore principale al quarzo radiosincronizzato adatto al comando di due quadranti, in custodia stagna, alimentato tramite pile lithium 3,6 V (durata 3 anni): | cad | 706,02 |  |
ME.15.010.0030 | Antenna ricevitrice dei segnali di sincronismo DCF77 | cad | 308,26 |  |
ME.15.010.0040 | Orologio elettrico ricevitore di tipo analogico. |  |  |  |
ME.15.010.0040.a | - cassa diametro 300 mm | cad | 61,66 |  |
ME.15.010.0040.b | - cassa diametro 400 mm | cad | 76,57 |  |
ME.15.010.0040.c | - cassa diametro 500 mm | cad | 89,50 |  |
ME.15.010.0050 | Orologio elettrico ricevitore analogico sincronizzato tramite linea "Special Code ML" con funzione "self - setting": |  |  |  |
ME.15.010.0050.a | - diametro 300 mm | cad | 239,05 |  |
ME.15.010.0050.b | - diametro 400 mm | cad | 261,60 |  |
ME.15.010.0060 | Sostegno a bandiera o tige per orologi a doppia faccia |  |  |  |
ME.15.010.0060.a | - diametro 300 mm | cad | 57,18 |  |
ME.15.010.0060.b | - diametro 400 mm | cad | 64,64 |  |
ME.15.010.0060.c | - diametro 500 mm | cad | 73,71 |  |
ME.15.010.0070 | Orologio analogico in custodia metallica indipendente con movimento al quarzo, alimentato con pila da 1,5 V. |  |  |  |
ME.15.010.0070.a | - diametro 300 mm | cad | 66,28 |  |
ME.15.010.0070.b | - diametro 400 mm | cad | 82,01 |  |
ME.15.010.0070.c | - diametro 500 mm | cad | 103,48 |  |
ME.15.010.0080 | Orologio analogico in custodia di plastica, con movimento al quarzo indipendente radiosincronizzato, alimentato con pila da 1,5 V | cad | 55,14 |  |
ME.15.010.0090 | Movimenti da orologi da torre per quadrante da: |  |  |  |
ME.15.010.0090.a | - 100 cm | cad | 19,10 |  |
ME.15.010.0090.b | - 120 cm | cad | 22,66 |  |
ME.15.010.0090.c | - 150 cm | cad | 27,91 |  |
ME.15.010.0090.d | - 200 cm | cad | 40,18 |  |
ME.15.010.0100 | Orologi stradali completi di regolatore radiosincronizzato, alimentazione a lithium, con due quadranti diametro 50 cm: |  |  |  |
ME.15.010.0100.a | - con attacco a braccio laterale su muro (619L x 258H x 63P) | cad | 925,57 |  |
ME.15.010.0100.b | - con attacco a braccio laterale su muro (1180L x 430H x 66P) colori: rosso e verde | cad | 1.694,46 |  |
ME.15.010.0100.c | - Kit DCF77 | cad | 156,12 |  |
ME.15.010.0100.d | - con attacco a braccio laterale su palo (1180L x 430H x 66P) colori: rosso e verde | cad | 1.694,46 |  |
ME.15.010.0110 | Orologio elettromeccanico a scatto di cifre, ore minuti, altezza caratteri 10 cm; ricevitore di impulsi. | cad | 246,61 |  |
ME.15.010.0120 | Orologio calendario elettromeccanico ricevitore di impulsi; altezza caratteri 10 cm, per data, giorno, ore e minuti. | cad | 501,20 |  |
ME.15.010.0130 | Staffa per doppia faccia, attacco a soffitto o a muro, per orologi elettromeccanici a scatto di cifra. | cad | 81,18 |  |
ME.15.010.0140 | Orologio digitale a display luminosi a sette segmenti, altezza caratteri 10 cm, indicazione ore, minuti, data; movimenti indipendenti al quarzo; alimentazione 220 V: |  |  |  |
ME.15.010.0140.a | - ad una faccia | cad | 462,68 |  |
ME.15.010.0140.b | - ad due facce | cad | 847,29 |  |
ME.15.010.0150 | Staffa per doppia faccia, per orologi digitali a display | cad | 36,88 |  |
ME.15.010.0160 | Opzioni sincronismo |  |  |  |
ME.15.010.0160.a | - sincronismo orologi digitali a display | cad | 36,88 |  |
ME.15.010.0160.b | - sincronismo con orologio pilota | cad | 36,88 |  |
ME.15.010.0160.c | - sincronismo DCF77 | cad | 36,88 |  |
ME.15.010.0170 | Orologio a scheda per la rilevazione delle presenze semi-automatico | cad | 774,75 |  |
ME.15.010.0180 | Orologio a scheda per la rilevazione delle presenze automatico | cad | 774,75 |  |
ME.15.010.0190 | Casellario per schede timbratura | cad | 111,08 |  |
ME.15.010.0200 | Segnalatore acustico di orario | cad | 154,52 |  |
ME.15.020 | QUADRO MULTIOROLOGIO PER CAMPANELLA SCOLASTICA |  |  |  |
ME.15.020.0010 | Il quadro multiorologio serve per la regolazione degli orologi con pannello touch-screen da 5,7 pollici con almeno 30 regolazioni per ogni giorno della settimana. Possibilità di eclusione dei giorni mensili di funzionamento. Possibilità di suddividere in almeno 4 settori il funzionamento delle campanelle, possibilità di programmare almeno 2 lunghezza del suono della campanella. Alimentazione 230 Volt almeno 4 relè da 10 Amper per comando campanelle. Dotato di selettore a chiave per la programmazione, dotato di pulsante per il funzionamento manuale della campanella. | cad | 881,98 |  |