Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MC.12 - Materiali - Tubazioni - pozzetti

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MC.12 | TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI - FOSSE |  |  |  |
MC.12.010 | TUBI IN PVC |  |  |  |
MC.12.010.0010 | Tubi in PVC, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017). Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0010.a | - De 32, s = 1,2 | m | 0,69 |  |
MC.12.010.0010.b | - De 40, s = 1,2 | m | 0,76 |  |
MC.12.010.0010.c | - De 50, s = 1,2 | m | 0,95 |  |
MC.12.010.0010.d | - De 63, s = 1,3 | m | 1,17 |  |
MC.12.010.0010.e | - De 80, s = 1,5 | m | 1,62 |  |
MC.12.010.0010.f | - De 100, s = 1,7 | m | 2,10 |  |
MC.12.010.0010.g | - De 125, s = 2,0 | m | 3,11 |  |
MC.12.010.0010.h | - De 140, s = 2,3 | m | 4,15 |  |
MC.12.010.0010.i | - De 160, s = 2,6 | m | 5,38 |  |
MC.12.010.0010.j | - De 200, s = 3,2 | m | 8,34 |  |
MC.12.010.0010.k | - De 250, s = 4,0 | m | 13,70 |  |
MC.12.010.0010.l | - De 315, s = 5,0 | m | 21,81 |  |
MC.12.010.0010.m | - De 400, s = 6,0 | m | 33,69 |  |
MC.12.010.0010.n | - De 500, s = 7,0 | m | 53,83 |  |
MC.12.010.0020 | Tubi in PVC con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente 70° C, max per 1 minuto = 95° C), conforme alle norme UNI EN 1329, Applicazione B-BD: serie 302 (UNI 7443 + F.A. 178). Colore arancio (Ral 2008) - Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0020.a | - De 40, s = 3,0 | m | 1,35 |  |
MC.12.010.0020.b | - De 50, s = 3,0 | m | 1,72 |  |
MC.12.010.0020.c | - De 63, s = 3,0 | m | 2,11 |  |
MC.12.010.0020.d | - De 75, s = 3,0 | m | 2,54 |  |
MC.12.010.0020.e | - De 82, s = 3,0 | m | 2,78 |  |
MC.12.010.0020.f | - De 100, s = 3,0 | m | 3,19 |  |
MC.12.010.0020.g | - De 110, s = 3,2 | m | 3,64 |  |
MC.12.010.0020.h | - De 125, s = 3,2 | m | 4,08 |  |
MC.12.010.0020.i | - De 160, s = 3,2 | m | 5,51 |  |
MC.12.010.0020.j | - De 200, s = 3,9 | m | 8,51 |  |
MC.12.010.0030 | Tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1446, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 2 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0030.a | - De 160, s = 3,2 | m | 3,81 |  |
MC.12.010.0030.b | - De 200, s = 3,9 | m | 5,73 |  |
MC.12.010.0030.c | - De 250, s = 4,9 | m | 9,00 |  |
MC.12.010.0030.d | - De 315, s = 6,2 | m | 14,38 |  |
MC.12.010.0030.e | - De 400, s = 7,9 | m | 23,14 |  |
MC.12.010.0030.f | - De 500, s = 9,8 | m | 39,74 |  |
MC.12.010.0030.g | - De 630, s = 12,3 | m | 64,08 |  |
MC.12.010.0030.h | - De 710, s = 13,9 | m | 101,28 |  |
MC.12.010.0030.i | - De 800, s = 15,7 | m | 126,84 |  |
MC.12.010.0030.j | - De 900, s = 17,6 | m | 208,80 |  |
MC.12.010.0030.k | - De 1000, s = 19,6 | m | 257,93 |  |
MC.12.010.0030.l | - De 1200, s = 23,6 | m | 372,16 |  |
MC.12.010.0040 | Tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0040.a | - De 110, s = 3,2 | m | 2,68 |  |
MC.12.010.0040.b | - De 125, s = 3,2 | m | 3,07 |  |
MC.12.010.0040.c | - De 160, s = 4,0 | m | 4,65 |  |
MC.12.010.0040.d | - De 200, s = 4,9 | m | 7,12 |  |
MC.12.010.0040.e | - De 250, s = 6,2 | m | 7,71 |  |
MC.12.010.0040.f | - De 315, s = 7,7 | m | 17,66 |  |
MC.12.010.0040.g | - De 400, s = 9,8 | m | 28,50 |  |
MC.12.010.0040.h | - De 500, s = 12,3 | m | 46,49 |  |
MC.12.010.0040.i | - De 630, s = 15,4 | m | 82,36 |  |
MC.12.010.0040.j | - De 710, s = 17,4 | m | 126,08 |  |
MC.12.010.0040.k | - De 800, s = 19,6 | m | 157,34 |  |
MC.12.010.0040.l | - De 900, s = 22,0 | m | 257,71 |  |
MC.12.010.0040.m | - De 1000, s = 24,5 | m | 320,40 |  |
MC.12.010.0040.n | - De 1200, s = 29,3 | m | 459,50 |  |
MC.12.010.0050 | Tubi in PVC compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0050.a | - De 110, s = 3,2 | m | 2,68 |  |
MC.12.010.0050.b | - De 125, s = 3,7 | m | 3,72 |  |
MC.12.010.0050.c | - De 160, s = 4,7 | m | 5,64 |  |
MC.12.010.0050.d | - De 200, s = 5,9 | m | 8,82 |  |
MC.12.010.0050.e | - De 250, s = 7,3 | m | 13,74 |  |
MC.12.010.0050.f | - De 315, s = 9,2 | m | 21,78 |  |
MC.12.010.0050.g | - De 400, s = 11,7 | m | 35,10 |  |
MC.12.010.0050.h | - De 500, s = 14,6 | m | 58,39 |  |
MC.12.010.0050.i | - De 630, s = 18,4 | m | 111,69 |  |
MC.12.010.0050.j | - De 710, s = 20,7 | m | 141,49 |  |
MC.12.010.0050.k | - De 800, s = 23,3 | m | 180,04 |  |
MC.12.010.0060 | Curve aperte e chiuse per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e tipo curva: |  |  |  |
MC.12.010.0060.a | - De 80, curva aperta 45° | cad | 0,92 |  |
MC.12.010.0060.b | - De 80, curva chiusa 90° | cad | 1,27 |  |
MC.12.010.0060.c | - De 100, curva aperta 45° | cad | 1,38 |  |
MC.12.010.0060.d | - De 100, curva chiusa 90° | cad | 1,62 |  |
MC.12.010.0060.e | - De 125, curva aperta 45° | cad | 2,39 |  |
MC.12.010.0060.f | - De 125, curva chiusa 90° | cad | 3,12 |  |
MC.12.010.0060.g | - De 140, curva aperta 45° | cad | 3,84 |  |
MC.12.010.0060.h | - De 140, curva chiusa 90° | cad | 5,13 |  |
MC.12.010.0060.i | - De 160, curva aperta 45° | cad | 4,47 |  |
MC.12.010.0060.j | - De 160, curva chiusa 90° | cad | 5,85 |  |
MC.12.010.0060.k | - De 200, curva aperta 45° | cad | 8,35 |  |
MC.12.010.0060.l | - De 200, curva chiusa 90° | cad | 10,48 |  |
MC.12.010.0070 | Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0070.a | - De 80, s = 1,5 | cad | 2,46 |  |
MC.12.010.0070.b | - De 100, s = 1,7 | cad | 3,65 |  |
MC.12.010.0070.c | - De 125, s = 2,0 | cad | 6,15 |  |
MC.12.010.0070.d | - De 140, s = 2,3 | cad | 8,67 |  |
MC.12.010.0070.e | - De 160, s = 2,6 | cad | 12,98 |  |
MC.12.010.0070.f | - De 200, s = 3,2 | cad | 23,25 |  |
MC.12.010.0080 | Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0080.a | - De 80, s = 1,5 | cad | 9,16 |  |
MC.12.010.0080.b | - De 100, s = 1,7 | cad | 10,24 |  |
MC.12.010.0080.c | - De 125, s = 2,0 | cad | 18,68 |  |
MC.12.010.0080.d | - De 140, s = 2,3 | cad | 25,99 |  |
MC.12.010.0080.e | - De 160, s = 2,6 | cad | 31,46 |  |
MC.12.010.0080.f | - De 200, s = 3,2 | cad | 44,67 |  |
MC.12.010.0090 | Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali: serie 301 (UNI 7443 + F.A. 178) - UNI EN 1329 - Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0090.a | - De 80, s = 1,5 | cad | 14,44 |  |
MC.12.010.0090.b | - De 100, s = 1,7 | cad | 17,28 |  |
MC.12.010.0090.c | - De 125, s = 2,0 | cad | 21,30 |  |
MC.12.010.0090.d | - De 140, s = 2,3 | cad | 29,32 |  |
MC.12.010.0090.e | - De 160, s = 2,6 | cad | 36,08 |  |
MC.12.010.0090.f | - De 200, s = 3,2 | cad | 57,77 |  |
MC.12.010.0100 | Curve aperte e chiuse per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: |  |  |  |
MC.12.010.0100.a | - De 82, curva aperta 45° | cad | 1,87 |  |
MC.12.010.0100.b | - De 82, curva chiusa 90° | cad | 2,26 |  |
MC.12.010.0100.c | - De 100, curva aperta 45° | cad | 1,89 |  |
MC.12.010.0100.d | - De 100, curva chiusa 90° | cad | 2,49 |  |
MC.12.010.0100.e | - De 110, curva aperta 45° | cad | 1,85 |  |
MC.12.010.0100.f | - De 110, curva chiusa 90° | cad | 2,51 |  |
MC.12.010.0100.g | - De 125, curva aperta 45° | cad | 2,39 |  |
MC.12.010.0100.h | - De 125, curva chiusa 90° | cad | 3,05 |  |
MC.12.010.0100.i | - De 160, curva aperta 45° | cad | 4,92 |  |
MC.12.010.0100.j | - De 160, curva chiusa 90° | cad | 6,12 |  |
MC.12.010.0100.k | - De 200, curva aperta 45° | cad | 8,45 |  |
MC.12.010.0100.l | - De 200, curva chiusa 90° | cad | 11,78 |  |
MC.12.010.0110 | Braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0110.a | - De 82, s = 3,0 | cad | 3,76 |  |
MC.12.010.0110.b | - De 100, s = 3,0 | cad | 4,15 |  |
MC.12.010.0110.c | - De 110, s = 3,2 | cad | 4,19 |  |
MC.12.010.0110.d | - De 125, s = 3,2 | cad | 5,42 |  |
MC.12.010.0110.e | - De 160, s = 3,2 | cad | 10,63 |  |
MC.12.010.0110.f | - De 200, s = 3,9 | cad | 18,87 |  |
MC.12.010.0120 | Braghe a 45° doppie e TE doppi, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0120.a | - De 82, s = 3,0 | cad | 11,01 |  |
MC.12.010.0120.b | - De 100, s = 3,0 | cad | 12,63 |  |
MC.12.010.0120.c | - De 110, s = 3,2 | cad | 15,21 |  |
MC.12.010.0120.d | - De 125, s = 3,2 | cad | 17,33 |  |
MC.12.010.0120.e | - De 160, s = 3,2 | cad | 27,53 |  |
MC.12.010.0120.f | - De 200, s = 3,9 | cad | 46,21 |  |
MC.12.010.0130 | Sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze orizzontali, per tubi in PVC (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.010.0130.a | - De 82, s = 3,0 | cad | 14,25 |  |
MC.12.010.0130.b | - De 100, s = 3,0 | cad | 15,38 |  |
MC.12.010.0130.c | - De 110, s = 3,2 | cad | 16,71 |  |
MC.12.010.0130.d | - De 125, s = 3,2 | cad | 17,59 |  |
MC.12.010.0130.e | - De 160, s = 3,2 | cad | 30,47 |  |
MC.12.010.0130.f | - De 200, s = 3,9 | cad | 50,64 |  |
MC.12.020 | TUBI IN POLIETILENE |  |  |  |
MC.12.020.0010 | Tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.020.0010.a | - De 32, s = 3,0 | m | 0,98 |  |
MC.12.020.0010.b | - De 40, s = 3,0 | m | 1,23 |  |
MC.12.020.0010.c | - De 50, s = 3,0 | m | 1,53 |  |
MC.12.020.0010.d | - De 56, s = 3,0 | m | 1,83 |  |
MC.12.020.0010.f | - De 75, s = 3,0 | m | 2,38 |  |
MC.12.020.0010.g | - De 90, s = 3,5 | m | 3,32 |  |
MC.12.020.0010.h | - De 110, s = 4,3 | m | 4,92 |  |
MC.12.020.0010.i | - De 125, s = 4,9 | m | 6,34 |  |
MC.12.020.0010.j | - De 160, s = 6,2 | m | 10,25 |  |
MC.12.020.0010.k | - De 200, s = 6,2 | m | 12,97 |  |
MC.12.020.0010.l | - De 250, s = 7,8 | m | 20,05 |  |
MC.12.020.0020 | Tubo in polietilene alta densita (PEAD) PE 63 - PN 3,2 - per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.020.0020.a | - De 110, s = 3,5 | m | 2,39 |  |
MC.12.020.0020.b | - De 125, s = 3,9 | m | 2,99 |  |
MC.12.020.0020.c | - De 140, s = 4,4 | m | 3,80 |  |
MC.12.020.0020.d | - De 160, s = 5,0 | m | 4,94 |  |
MC.12.020.0020.e | - De 180, s = 5,6 | m | 6,20 |  |
MC.12.020.0020.f | - De 200, s = 6,2 | m | 7,63 |  |
MC.12.020.0020.g | - De 225, s = 7,0 | m | 9,68 |  |
MC.12.020.0020.h | - De 250, s = 7,8 | m | 11,99 |  |
MC.12.020.0020.i | - De 280, s = 8,7 | m | 14,98 |  |
MC.12.020.0020.j | - De 315, s = 9,8 | m | 19,00 |  |
MC.12.020.0020.k | - De 355, s = 11,0 | m | 24,02 |  |
MC.12.020.0020.l | - De 400, s = 12,4 | m | 30,51 |  |
MC.12.020.0020.m | - De 450, s = 14,0 | m | 38,72 |  |
MC.12.020.0020.n | - De 500, s = 15,5 | m | 47,64 |  |
MC.12.020.0020.o | - De 560, s = 17,4 | m | 59,92 |  |
MC.12.020.0020.p | - De 630, s = 19,6 | m | 75,90 |  |
MC.12.020.0020.q | - De 710, s = 22,0 | m | 96,03 |  |
MC.12.020.0020.r | - De 800, s = 24,9 | m | 122,44 |  |
MC.12.020.0020.s | - De 900, s = 28,0 | m | 154,89 |  |
MC.12.020.0020.t | - De 1000, s = 31,0 | m | 190,55 |  |
MC.12.020.0020.u | - De 1200, s = 37,2 | m | 274,62 |  |
MC.12.020.0030 | Curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.020.0030.a | - De 32, s = 3,0 | cad | 0,76 |  |
MC.12.020.0030.b | - De 40, s = 3,0 | cad | 0,79 |  |
MC.12.020.0030.c | - De 50, s = 3,0 | cad | 0,85 |  |
MC.12.020.0030.d | - De 56, s = 3,0 | cad | 1,16 |  |
MC.12.020.0030.e | - De 63, s = 3,0 | cad | 1,19 |  |
MC.12.020.0030.f | - De 75, s = 3,0 | cad | 1,90 |  |
MC.12.020.0030.g | - De 90, s = 3,5 | cad | 2,99 |  |
MC.12.020.0030.h | - De 110, s = 4,3 | cad | 3,23 |  |
MC.12.020.0030.i | - De 125, s = 4,9 | cad | 3,98 |  |
MC.12.020.0030.j | - De 160, s = 6,2 | cad | 13,21 |  |
MC.12.020.0030.k | - De 200, s = 6,2 | cad | 24,98 |  |
MC.12.020.0040 | Braghe semplici a 45° e 88,5°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.020.0040.a | - De 63, s = 3,0 | cad | 2,22 |  |
MC.12.020.0040.b | - De 75, s = 3,0 | cad | 2,68 |  |
MC.12.020.0040.c | - De 90, s = 3,5 | cad | 3,51 |  |
MC.12.020.0040.d | - De 110, s = 4,3 | cad | 4,40 |  |
MC.12.020.0040.e | - De 125, s = 4,9 | cad | 4,88 |  |
MC.12.020.0040.f | - De 160, s = 6,2 | cad | 19,69 |  |
MC.12.020.0040.g | - De 200, s = 6,2 | cad | 34,99 |  |
MC.12.020.0050 | Braghe doppie a 45° e ad Y a 60°, per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno (De) e tipo: |  |  |  |
MC.12.020.0050.a | - De 90x50, doppia a 45° | cad | 11,89 |  |
MC.12.020.0050.b | - De 110x110, doppia a 45° | cad | 9,97 |  |
MC.12.020.0050.c | - De 63x50, doppia, ad Y a 60° | cad | 2,40 |  |
MC.12.020.0050.d | - De 75x63, doppia, ad Y a 60° | cad | 3,34 |  |
MC.12.020.0050.e | - De 90x110, doppia, ad Y a 60° | cad | 5,81 |  |
MC.12.020.0050.f | - De 110x110, doppia, ad Y a 60° | cad | 6,18 |  |
MC.12.020.0060 | Riduzione concentrica per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): |  |  |  |
MC.12.020.0060.a | - De1 / De2 = 90/40-50-56-63-75 mm | cad | 1,79 |  |
MC.12.020.0060.b | - De1 / De2 = 110/40-50-56-63-75-90 mm | cad | 2,20 |  |
MC.12.020.0060.c | - De1 / De2 = 125/56-63-75-90-110 mm | cad | 3,88 |  |
MC.12.020.0060.d | - De1 / De2 = 160/110-125 mm | cad | 8,93 |  |
MC.12.020.0060.e | - De1 / De2 = 200/160 mm | cad | 72,79 |  |
MC.12.020.0070 | Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): |  |  |  |
MC.12.020.0070.a | - De1 / De2 = 90/90 mm | cad | 17,13 |  |
MC.12.020.0070.b | - De1 / De2 = 110/110 mm | cad | 22,25 |  |
MC.12.020.0070.c | - De1 / De2 = 125/110 mm | cad | 22,91 |  |
MC.12.020.0070.d | - De1 / De2 = 160/110 mm | cad | 49,25 |  |
MC.12.020.0070.e | - De1 / De2 = 200/110 mm | cad | 95,33 |  |
MC.12.020.0070.f | - De1 / De2 = 250/110 mm | cad | 109,49 |  |
MC.12.020.0070.g | - De1 / De2 = 315/110 mm | cad | 137,61 |  |
MC.12.020.0080 | Ispezione con tappo 45° per tubo in polietilene alta densita (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1 ) / diametro esterno 2 (De2): |  |  |  |
MC.12.020.0080.a | - De1 / De2 = 90/90 mm | cad | 20,65 |  |
MC.12.020.0080.b | - De1 / De2 = 110/110 mm | cad | 25,53 |  |
MC.12.020.0080.c | - De1 / De2 = 125/110 mm | cad | 35,34 |  |
MC.12.020.0080.d | - De1 / De2 = 160/110 mm | cad | 73,74 |  |
MC.12.020.0100 | Manicotto di dilatazione SNAP per giunzione condotte di scarico acque civili e industriale, in polietilene ad alta densità (PEAD) malleabilizzato, idonei anche per elettrofusione e completi di eventuale tappo di protezione, diametro nominale (DN) e tipo: |  |  |  |
MC.12.020.0100.a | - De = 32 mm | cad | 5,20 |  |
MC.12.020.0100.b | - De = 40 mm | cad | 4,84 |  |
MC.12.020.0100.c | - De = 50 mm | cad | 4,95 |  |
MC.12.020.0100.d | - De = 56 mm | cad | 5,67 |  |
MC.12.020.0100.e | - De = 63 mm | cad | 6,27 |  |
MC.12.020.0100.f | - De = 75 mm | cad | 6,66 |  |
MC.12.020.0100.g | - De = 90 mm | cad | 7,69 |  |
MC.12.020.0100.h | - De = 110 mm | cad | 10,02 |  |
MC.12.020.0100.i | - De = 125 mm | cad | 12,75 |  |
MC.12.020.0100.j | - De = 160 mm | cad | 27,28 |  |
MC.12.020.0100.k | - De = 200 mm | cad | 111,47 |  |
MC.12.020.0100.l | - De = 250 mm | cad | 193,59 |  |
MC.12.020.0100.m | - De = 315 mm | cad | 316,71 |  |
MC.12.030 | TUBI IN POLIPROPILENE |  |  |  |
MC.12.030.0010 | Tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.030.0010.a | - De 32, s = 1,8 | m | 1,56 |  |
MC.12.030.0010.b | - De 40, s = 1,8 | m | 1,30 |  |
MC.12.030.0010.c | - De 50, s = 1,8 | m | 1,65 |  |
MC.12.030.0010.d | - De 75, s = 1,9 | m | 2,21 |  |
MC.12.030.0010.e | - De 90, s = 2,3 | m | 4,38 |  |
MC.12.030.0010.f | - De 110, s = 2,7 | m | 4,95 |  |
MC.12.030.0010.g | - De 125, s = 3,1 | m | 7,05 |  |
MC.12.030.0010.h | - De 160, s = 3,9 | m | 12,49 |  |
MC.12.030.0020 | Curve per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametro esterno (De): |  |  |  |
MC.12.030.0020.a | - De 32, curve varie | cad | 0,63 |  |
MC.12.030.0020.b | - De 40, curve varie | cad | 0,47 |  |
MC.12.030.0020.c | - De 50, curve varie | cad | 0,57 |  |
MC.12.030.0020.d | - De 75, curve varie | cad | 1,03 |  |
MC.12.030.0020.e | - De 90, curve varie | cad | 1,62 |  |
MC.12.030.0020.f | - De 110, curve varie | cad | 1,82 |  |
MC.12.030.0020.g | - De 125, curve varie | cad | 4,70 |  |
MC.12.030.0020.h | - De 160 - 15°, 30° e 45° | cad | 10,89 |  |
MC.12.030.0020.i | - De 160 - 87,5° | cad | 13,17 |  |
MC.12.030.0030 | Braghe semplici a 45° per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1 con diametri esterni (De): |  |  |  |
MC.12.030.0030.a | - De 50/50 | cad | 1,14 |  |
MC.12.030.0030.b | - De 75/75 | cad | 2,10 |  |
MC.12.030.0030.c | - De 90/90 | cad | 3,07 |  |
MC.12.030.0030.d | - De 110/50 | cad | 2,27 |  |
MC.12.030.0030.e | - De 110/75 | cad | 3,23 |  |
MC.12.030.0030.f | - De 110/110 | cad | 3,41 |  |
MC.12.030.0030.g | - De 125/110 | cad | 11,54 |  |
MC.12.030.0030.h | - De 125/125 | cad | 14,44 |  |
MC.12.030.0030.i | - De 160/110 | cad | 30,86 |  |
MC.12.030.0030.j | - De 160/160 - a 45° | cad | 47,51 |  |
MC.12.030.0030.k | - De 160/160 - a 67,5° e 87.5° | cad | 62,92 |  |
MC.12.030.0040 | Braghe doppie per tubi in polipropilene autoestinguente, con bicchiere e giunzione ad anello elastomerico per scarico (non interrato) di fognature ed acque calde (permanente = 95° C, non in pressione), conforme alle norme UNI EN 1451-1; con diametri esterni (De): |  |  |  |
MC.12.030.0040.a | - De 50/50/50 - 67,5° | cad | 4,31 |  |
MC.12.030.0040.b | - De 110/40/40 - 67,5°-87° | cad | 5,25 |  |
MC.12.030.0040.c | - De 110/50/50 - 45° | cad | 3,29 |  |
MC.12.030.0040.d | - De 110/50/50 - 67.5°-87,5° | cad | 5,32 |  |
MC.12.030.0040.e | - De 110/110/110 - 67.5°-87,5° | cad | 6,39 |  |
MC.12.040 | TUBI CORRUGATI STRUTTURATI IN POLIETILENE |  |  |  |
MC.12.040.0010 | Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
MC.12.040.0010.a | - De 250 - Di 218 | m | 8,82 |  |
MC.12.040.0010.b | - De 315 - Di 272 | m | 15,13 |  |
MC.12.040.0010.c | - De 400 - Di 347 | m | 22,96 |  |
MC.12.040.0010.d | - De 500 - Di 433 | m | 40,05 |  |
MC.12.040.0010.e | - De 630 - Di 535 | m | 51,41 |  |
MC.12.040.0010.f | - De 800 - Di 678 | m | 87,47 |  |
MC.12.040.0010.g | - De 1000 - Di 852 | m | 145,02 |  |
MC.12.040.0010.h | - De 1200 - Di 1030 | m | 217,62 |  |
MC.12.040.0020 | Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
MC.12.040.0020.a | - De 250 - Di 218 | m | 10,96 |  |
MC.12.040.0020.b | - De 315 - Di 272 | m | 18,88 |  |
MC.12.040.0020.c | - De 400 - Di 347 | m | 27,13 |  |
MC.12.040.0020.d | - De 500 - Di 433 | m | 43,02 |  |
MC.12.040.0020.e | - De 630 - Di 535 | m | 53,47 |  |
MC.12.040.0020.f | - De 800 - Di 678 | m | 98,84 |  |
MC.12.040.0020.g | - De 1000 - Di 852 | m | 158,08 |  |
MC.12.040.0020.h | - De 1200 - Di 1030 | m | 237,20 |  |
MC.12.040.0030 | Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con marchio rilasciato da Istituto terzo. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
MC.12.040.0030.a | - De 125 - Di 105 | m | 2,76 |  |
MC.12.040.0030.b | - De = 160 - Di = 137 | m | 4,02 |  |
MC.12.040.0030.c | - De 200 - Di 172 | m | 5,29 |  |
MC.12.040.0030.d | - De 250 - Di 218 | m | 9,27 |  |
MC.12.040.0030.e | - De 315 - Di 272 | m | 15,82 |  |
MC.12.040.0030.f | - De 400 - Di 347 | m | 23,60 |  |
MC.12.040.0030.g | - De 500 - Di 433 | m | 41,72 |  |
MC.12.040.0030.h | - De 630 - Di 535 | m | 60,37 |  |
MC.12.040.0030.i | - De 800 - Di 678 | m | 105,11 |  |
MC.12.040.0030.j | - De 1000 - Di 852 | m | 180,27 |  |
MC.12.040.0030.k | - De 1200 - Di 1030 | m | 268,39 |  |
MC.12.040.0040 | Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e con certificazione di produzione in regime di qualità. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
MC.12.040.0040.a | - De 125 - Di 105 | m | 3,17 |  |
MC.12.040.0040.b | - De 160 - Di 137 | m | 5,43 |  |
MC.12.040.0040.c | - De 200 - Di 172 | m | 6,27 |  |
MC.12.040.0040.d | - De 250 - Di 218 | m | 10,91 |  |
MC.12.040.0040.e | - De 315 - Di 272 | m | 18,28 |  |
MC.12.040.0040.f | - De 400 - Di 347 | m | 26,29 |  |
MC.12.040.0040.g | - De = 500 - Di = 433 | m | 57,85 |  |
MC.12.040.0040.h | - De 630 - Di 535 | m | 62,79 |  |
MC.12.040.0040.i | - De 800 - Di 678 | m | 118,77 |  |
MC.12.040.0040.j | - De 1000 - Di 852 | m | 196,50 |  |
MC.12.040.0040.k | - De 1200 - Di 1030 | m | 292,55 |  |
MC.12.050 | TUBI IN GHISA |  |  |  |
MC.12.050.0010 | Tubi in ghisa sferoidale centrifugata, con bicchiere, come da norma EN 598, giuntati a mezzo di anello in gomma e guarnizione in elastomero conforme alla norma UNI 9163/87. Trattamento esterno con 200 g/m² di zinco puro (norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598) e verniciatura colore rosso; l'interno deve essere rivestito con malta di cemento alluminoso secondo norme UNI ISO 4179/87 ed EN 598. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso (p): |  |  |  |
MC.12.050.0010.a | - DN 80 - De 88 - p = kg/m 13 | m | 14,30 |  |
MC.12.050.0010.b | - DN 100 - De 110 - p = kg/m 16 | m | 15,29 |  |
MC.12.050.0010.c | - DN 125 - De 135 - p = kg/m 20 | m | 21,16 |  |
MC.12.050.0010.d | - DN 150 - De 160 - p = kg/m 23,5 | m | 22,81 |  |
MC.12.050.0010.e | - DN 200 - De 210 - p = kg/m 31,5 | m | 30,64 |  |
MC.12.050.0010.f | - DN 250 - De 274 - p = kg/m 40,5 | m | 40,03 |  |
MC.12.050.0010.g | - DN 300 - De 326 - p = kg/m 51 | m | 51,08 |  |
MC.12.050.0010.h | - DN 350 - p = kg/m 67 | m | 65,76 |  |
MC.12.050.0010.i | - DN 400 - p = kg/m 79 | m | 78,31 |  |
MC.12.050.0010.j | - DN 450 - p = kg/m 93,5 | m | 90,49 |  |
MC.12.050.0010.k | - DN 500 - p = kg/m 108 | m | 104,29 |  |
MC.12.050.0010.l | - DN = 600 - p = kg/m 140 | m | 135,86 |  |
MC.12.050.0010.m | - DN 700 - p = kg/m 199 | m | 186,08 |  |
MC.12.050.0010.n | - DN = 800 - p = kg/m 244 | m | 227,72 |  |
MC.12.050.0010.o | - DN 900 - p = kg/m 291 | m | 270,97 |  |
MC.12.050.0010.p | - DN 1.000 - p = kg/m 79 | m | 309,51 |  |
MC.12.050.0020 | Giunto con collare di serraggio in acciaio inox e manicotto di tenuta in elastomero EPDM, per i diametri nominali interni (DN): |  |  |  |
MC.12.050.0020.a | - DN 40 | cad | 3,05 |  |
MC.12.050.0020.b | - DN 50 | cad | 3,19 |  |
MC.12.050.0020.c | - DN 75 | cad | 3,73 |  |
MC.12.050.0020.d | - DN 100 | cad | 4,18 |  |
MC.12.050.0020.e | - DN 125 | cad | 4,82 |  |
MC.12.050.0020.f | - DN 150 | cad | 5,75 |  |
MC.12.050.0020.g | - DN 200 | cad | 12,22 |  |
MC.12.050.0020.h | - DN 250 | cad | 15,54 |  |
MC.12.050.0020.i | - DN 300 | cad | 17,63 |  |
MC.12.050.0030 | Curve a 22°, 45°, 68° e 88° per condotti di scarico realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): |  |  |  |
MC.12.050.0030.a | - DN 40 | cad | 5,53 |  |
MC.12.050.0030.b | - DN 50 | cad | 6,05 |  |
MC.12.050.0030.c | - DN 75 | cad | 7,83 |  |
MC.12.050.0030.d | - DN 100 | cad | 8,67 |  |
MC.12.050.0030.e | - DN 125 | cad | 12,56 |  |
MC.12.050.0030.f | - DN 150 | cad | 15,50 |  |
MC.12.050.0030.g | - DN 200 | cad | 34,08 |  |
MC.12.050.0030.h | - DN 250 | cad | 71,10 |  |
MC.12.050.0030.i | - DN 300 | cad | 98,55 |  |
MC.12.050.0040 | Braghe semplici a 45°, 68° e 88° per condotti di scarico, realizzate in tubi di ghisa con giunto a fascetta in acciaio e guarnizione in elastomero. , per i diametri nominali interni (DN): |  |  |  |
MC.12.050.0040.a | - DN 40 | cad | 9,36 |  |
MC.12.050.0040.b | - DN 50 | cad | 10,45 |  |
MC.12.050.0040.c | - DN 75 | cad | 11,70 |  |
MC.12.050.0040.d | - DN 100 | cad | 15,27 |  |
MC.12.050.0040.e | - DN 125 | cad | 23,94 |  |
MC.12.050.0040.f | - DN 150 | cad | 35,65 |  |
MC.12.050.0040.g | - DN 200 | cad | 75,21 |  |
MC.12.050.0040.h | - DN 250 | cad | 175,89 |  |
MC.12.050.0040.i | - DN 300 | cad | 224,68 |  |
MC.12.060 | TUBI IN GRES CERAMICO |  |  |  |
MC.12.060.0010 | Tubi in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 parti 1-2-3. Per i diametri da DN 150 in su giunto tipo sistema C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Per i diametri DN 100 e 125 giunto a bicchiere normale. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e peso indicativo (p): |  |  |  |
MC.12.060.0010.a | - DN 100, FN = 34 kN/m, p = 18 kg/m | m | 11,56 |  |
MC.12.060.0010.b | - DN 125, FN = 34 kN/m, p = 21 kg/m | m | 12,62 |  |
MC.12.060.0010.c | - DN 150, FN = 40 kN/m, p = 30 kg/m | m | 20,43 |  |
MC.12.060.0010.d | - DN 200, FN = 32 kN/m, p = 36 kg/m | m | 25,75 |  |
MC.12.060.0010.e | - DN 200, FN = 48 kN/m, p = 47 kg/m | m | 28,47 |  |
MC.12.060.0010.f | - DN 250, FN = 40 kN/m, p = 51 kg/m | m | 32,81 |  |
MC.12.060.0010.g | - DN 250, FN = 60 kN/m, p = 68 kg/m | m | 36,05 |  |
MC.12.060.0010.h | - DN 300, FN = 48 kN/m, p = 65 kg/m | m | 43,38 |  |
MC.12.060.0010.i | - DN 300, FN = 72 kN/m, p = 105 kg/m | m | 48,48 |  |
MC.12.060.0010.j | - DN 350, FN = 56 kN/m, p = 102 kg/m | m | 57,81 |  |
MC.12.060.0010.k | - DN 400, FN = 48 kN/m, p = 107 kg/m | m | 65,88 |  |
MC.12.060.0010.l | - DN 400, FN = 64 kN/m, p =115 kg/m | m | 72,59 |  |
MC.12.060.0010.m | - DN 500, FN = 60 kN/m, p = 173 kg/m | m | 98,32 |  |
MC.12.060.0010.n | - DN 600, FN = 57 kN/m, p = 226 kg/m | m | 137,23 |  |
MC.12.060.0010.o | - DN 700, FN = 60 kN/m, p = 295 kg/m | m | 198,88 |  |
MC.12.060.0010.p | - DN 800, FN = 60 kN/m, p = 360 kg/m | m | 267,25 |  |
MC.12.060.0010.q | - DN 900, FN = 60 kN/m | m | 315,72 |  |
MC.12.060.0010.r | - DN 1000, FN = 60 kN/m | m | 392,79 |  |
MC.12.060.0010.s | - DN 1200, FN = 60 kN/m | m | 625,23 |  |
MC.12.060.0010.t | - DN 1400, FN = 60 kN/m | m | 845,24 |  |
MC.12.060.0020 | Curve aperte e chiuse in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 parti 1-2-3. Giunto sistema C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e tipo: |  |  |  |
MC.12.060.0020.a | - DN 150, FN = 40 kN/m, aperta 15°/45° | cad | 32,88 |  |
MC.12.060.0020.b | - DN 150, FN = 40 kN/m, chiusa 90° | cad | 33,98 |  |
MC.12.060.0020.c | - DN 200, FN = 32 kN/m, aperta 15°/45° | cad | 39,28 |  |
MC.12.060.0020.d | - DN 200, FN = 32 kN/m, chiusa 90° | cad | 43,33 |  |
MC.12.060.0020.e | - DN 250, FN = 40 kN/m, aperta 15°/45° | cad | 66,00 |  |
MC.12.060.0020.f | - DN 250 mm, FN = 40 kN/m, chiusa 90° | cad | 72,17 |  |
MC.12.060.0020.g | - DN 300, FN = 48 kN/m, aperta 15°/45° | cad | 92,68 |  |
MC.12.060.0020.h | - DN 300, FN = 48 kN/m, chiusa 90° | cad | 106,35 |  |
MC.12.060.0020.i | - DN 400, FN = 48 kN/m, aperta 15°/45° | cad | 175,68 |  |
MC.12.060.0020.j | - DN 400, FN = 48 kN/m, chiusa 90° | cad | 203,36 |  |
MC.12.060.0030 | Sifoni in gres ceramico verniciati all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 parti 1-2-3. Giunto sistema C a bicchiere, con guarnizioni elastiche di poliuretano applicate sulla punta e nel bicchiere, atto a garantire la tenuta idraulica indicata dalla norma UNI EN 295/1, punto 3.2. Con diametro interno nominale (DN), carico di rottura (FN) e tipo: |  |  |  |
MC.12.060.0030.a | - DN 150, orizzontale tipo Firenze | cad | 108,02 |  |
MC.12.060.0030.b | - DN 200, orizzontale tipo Firenze | cad | 167,06 |  |
MC.12.060.0030.c | - DN 250, orizzontale tipo Firenze | cad | 232,56 |  |
MC.12.060.0030.d | - DN 300, orizzontale tipo Firenze | cad | 352,29 |  |
MC.12.060.0030.e | - DN 150, per pozzetti, tipo Mortara aperto | cad | 46,37 |  |
MC.12.060.0030.f | - DN 150, per pozzetti, tipo Mortara chiuso | cad | 49,10 |  |
MC.12.060.0040 | Braghe semplici e a squadra in gres ceramico verniciate all'interno ed all'esterno a norma UNI EN 295 parti 1-2-3. Giunti sistema C/C o C/F. Con diametri interni nominali (DN), carico di rottura (FN) e tipo: |  |  |  |
MC.12.060.0040.a | - DN 150/150, FN = 40/34 kN/m, a 45° | cad | 44,87 |  |
MC.12.060.0040.b | - DN 150/150, FN = 40/34 kN/m, a 90° | cad | 43,38 |  |
MC.12.060.0040.c | - DN 200/150, FN = 32/34 kN/m, a 45° | cad | 62,10 |  |
MC.12.060.0040.d | - DN 200/150, FN = 32/34 kN/m, a 90° | cad | 58,21 |  |
MC.12.060.0040.e | - DN 250/150, FN = 40/34 kN/m, a 45° | cad | 84,35 |  |
MC.12.060.0040.f | - DN 250/150, FN = 40/34 kN/m, a 90° | cad | 75,59 |  |
MC.12.060.0040.g | - DN 300/150, FN = 48/34 kN/m, a 45° | cad | 110,54 |  |
MC.12.060.0040.h | - DN 300/150, FN = 48/34 kN/m, a 90° | cad | 101,12 |  |
MC.12.060.0040.i | - DN 400/150 mm, FN = 48/34 kN/m, a 45° | cad | 143,57 |  |
MC.12.060.0040.j | - DN 400/150, FN = 48/34 kN/m, a 90° | cad | 132,54 |  |
MC.12.060.0040.k | - DN 500/150, FN = 60/34 kN/m, a 45° | cad | 244,62 |  |
MC.12.060.0040.l | - DN 500/150, FN = 60/34 kN/m, a 90° | cad | 226,19 |  |
MC.12.060.0040.m | - DN 600/150, FN = 57/34 kN/m, a 45° | cad | 244,26 |  |
MC.12.060.0040.n | - DN 600/150, FN = 57/34 kN/m, a 90° | cad | 285,22 |  |
MC.12.070 | TUBI IN RESINA POLIESTERE CON FIBRA VETRO |  |  |  |
MC.12.070.0010 | Tubi in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e cariche minerali, con giunto a bicchiere e guarnizione elastomerica, "liner" di spessore non inferiore a 1,3 mm. Con diametro nominale interno (DN): |  |  |  |
MC.12.070.0010.a | - DN 400 | m | 99,56 |  |
MC.12.070.0010.b | - DN 500 | m | 116,84 |  |
MC.12.070.0010.c | - DN 600 | m | 155,19 |  |
MC.12.070.0010.d | - DN 800 | m | 228,71 |  |
MC.12.070.0010.e | - DN 1000 | m | 329,40 |  |
MC.12.070.0010.f | - DN 1100 | m | 386,57 |  |
MC.12.070.0010.g | - DN 1200 | m | 449,97 |  |
MC.12.080 | TUBI IN CALCESTRUZZO |  |  |  |
MC.12.080.0010 | Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): |  |  |  |
MC.12.080.0010.a | - DN = 300 - p = 180 kg/m | m | 28,00 |  |
MC.12.080.0010.b | - DN = 400 - p = 240 kg/m | m | 29,32 |  |
MC.12.080.0010.c | - DN = 500 - p = 300 kg/m | m | 33,56 |  |
MC.12.080.0010.d | - DN = 600 - p = 410 kg/m | m | 40,68 |  |
MC.12.080.0010.e | - DN = 700 - p = 550 kg/m | m | 52,40 |  |
MC.12.080.0010.f | - DN = 800 - p = 660 kg/m | m | 59,77 |  |
MC.12.080.0010.g | - DN = 1.000 - p = 1.000 kg/m | m | 81,75 |  |
MC.12.080.0010.h | - DN = 1.100 - p = 1.250 kg/m | m | 116,09 |  |
MC.12.080.0010.i | - DN = 1.200 - p = 1.500 kg/m | m | 126,91 |  |
MC.12.080.0010.j | - DN = 1.400 - p = 1.850 kg/m | m | 176,83 |  |
MC.12.080.0010.k | - DN = 1.500 - p = 2.110 kg/m | m | 195,15 |  |
MC.12.080.0010.l | - DN = 1.600 - p = 2.310 kg/m | m | 215,83 |  |
MC.12.080.0010.m | - DN = 1.800 - p = 2.670 kg/m | m | 269,15 |  |
MC.12.080.0010.n | - DN = 2.000 - p = 3.350 kg/m | m | 321,18 |  |
MC.12.080.0020 | Tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN 1200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale (turbocentrifugati) e con incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti secondo il metodo della compressione radiale o della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi classe di resistenza 135 kN/m², dotati di guarnizione a cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1 premontata sul maschio atta a garantire la perfetta tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p): |  |  |  |
MC.12.080.0020.a | - DN = 300 - p = 180 kg/m | m | 28,80 |  |
MC.12.080.0020.b | - DN = 400 - p = 240 kg/m | m | 32,21 |  |
MC.12.080.0020.c | - DN = 500 - p = 300 kg/m | m | 37,00 |  |
MC.12.080.0020.d | - DN = 600 - p = 420 kg/m | m | 43,20 |  |
MC.12.080.0020.e | - DN = 700 - p = 550 kg/m | m | 61,30 |  |
MC.12.080.0020.f | - DN = 800 - p = 660 kg/m | m | 72,70 |  |
MC.12.080.0020.g | - DN = 1.000 - p = 1.000 kg/m | m | 105,60 |  |
MC.12.080.0020.h | - DN = 1.100 - p = 1.300 kg/m | m | 131,99 |  |
MC.12.080.0020.i | - DN = 1.200 - p = 1.500 kg/m | m | 138,00 |  |
MC.12.080.0020.j | - DN = 1.400 - p = 1.850 kg/m | m | 220,00 |  |
MC.12.080.0020.k | - DN = 1.500 - p = 2.150 kg/m | m | 255,99 |  |
MC.12.080.0020.l | - DN = 1.600 - p = 2.350 kg/m | m | 277,99 |  |
MC.12.080.0020.m | - DN = 1.800 - p = 2.700 kg/m | m | 352,00 |  |
MC.12.080.0020.n | - DN = 2.000 - p = 3.400 kg/m | m | 458,00 |  |
MC.12.080.0030 | Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per condotte orizzontali. Diametro nominale interno (DN), diametro esterno (De) e peso indicativo al m (p): |  |  |  |
MC.12.080.0030.a | - DN 150 - De 200 - p = 35 kg/m | m | 3,42 |  |
MC.12.080.0030.b | - DN 200 - De 260 - p = 50 kg/m | m | 4,29 |  |
MC.12.080.0030.c | - DN 300 - De 370 - p = 80 kg/m | m | 5,65 |  |
MC.12.080.0030.d | - DN 400 - De 470 - p = 110 kg/m | m | 7,54 |  |
MC.12.080.0030.e | - DN 500 - De 590 - p = 170 kg/m | m | 11,44 |  |
MC.12.080.0030.f | - DN 600 - De 700 - p = 230 kg/m | m | 14,80 |  |
MC.12.080.0030.g | - DN 800 - De 920 - p = 370 kg/m | m | 23,12 |  |
MC.12.080.0030.h | - DN 1.000 - De 1.140 - p = 570 kg/m | m | 34,24 |  |
MC.12.080.0030.i | - DN 1.250 - De 1.400 - p = 700 kg/m | m | 56,12 |  |
MC.12.080.0050 | Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con una mano di primer . | m² | 3,85 |  |
MC.12.080.0060 | Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con uno strato di poliuretano (spessore medio nominale 6 mm). | m² | 33,86 |  |
MC.12.080.0070 | Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 µm. | m² | 5,72 |  |
MC.12.090 | TUBAZIONI FONOASSORBENTI |  |  |  |
MC.12.090.0010 | Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.090.0010.a | De= 40 mm - s= 3,00 | m | 4,80 |  |
MC.12.090.0010.b | De= 50 mm - s= 3,00 | m | 5,18 |  |
MC.12.090.0010.c | De= 75 mm - s= 4,00 | m | 13,12 |  |
MC.12.090.0010.d | De= 90 mm - s= 4,50 | m | 16,56 |  |
MC.12.090.0010.e | De= 100 mm - s= 5,00 | m | 16,56 |  |
MC.12.090.0010.f | De= 110 mm - s= 5,00 | m | 17,60 |  |
MC.12.090.0010.g | De= 125 mm - s= 5,00 | m | 28,28 |  |
MC.12.090.0010.h | De= 160 mm - s= 5,50 | m | 35,53 |  |
MC.12.090.0020 | Tubo fonoassorbente con doppio bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.090.0020.a | De= 40 mm - s= 3,00 | m | 7,25 |  |
MC.12.090.0020.b | De= 50 mm - s= 3,00 | m | 7,76 |  |
MC.12.090.0020.c | De= 75 mm - s= 4,00 | m | 16,56 |  |
MC.12.090.0020.d | De= 90 mm - s= 4,50 | m | 20,69 |  |
MC.12.090.0020.e | De= 100 mm - s= 5,00 | m | 20,69 |  |
MC.12.090.0020.f | De= 110 mm - s= 5,00 | m | 21,74 |  |
MC.12.090.0030 | Curve aperte e chiuse per tubi fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.090.0030.a | - De 40, curva aperta 45° | cad | 1,03 |  |
MC.12.090.0030.b | - De 40, curva chiusa 87° | cad | 1,03 |  |
MC.12.090.0030.c | - De 50, curva aperta 45° | cad | 1,51 |  |
MC.12.090.0030.d | - De 50, curva chiusa 87° | cad | 1,99 |  |
MC.12.090.0030.e | - De 75, curva aperta 45° | cad | 4,57 |  |
MC.12.090.0030.f | - De 75, curva chiusa 87° | cad | 5,08 |  |
MC.12.090.0030.g | - De 90, curva aperta 45 | cad | 4,57 |  |
MC.12.090.0030.h | - De 90, curva chiusa 87° | cad | 5,08 |  |
MC.12.090.0030.i | - De 100, curva aperta 45° | cad | 4,57 |  |
MC.12.090.0030.l | - De 100, curva chiusa 87° | cad | 5,08 |  |
MC.12.090.0030.m | - De 110, curva aperta 45° | cad | 6,53 |  |
MC.12.090.0030.n | - De 110, curva chiusa 87° | cad | 6,91 |  |
MC.12.090.0030.o | - De 125, curva aperta 45° | cad | 9,59 |  |
MC.12.090.0030.p | - De 125, curva chiusa 87° | cad | 10,69 |  |
MC.12.090.0030.q | - De 160, curva aperta 45° | cad | 12,98 |  |
MC.12.090.0030.r | - De 160, curva chiusa 87° | cad | 15,61 |  |
MC.12.090.0040 | Braghe di derivazione a 45° M/F e derivazione ridotte a 45° M/F per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.090.0040.a | - De 40/40 | cad | 1,88 |  |
MC.12.090.0040.b | - De 50/50 | cad | 2,97 |  |
MC.12.090.0040.c | - De 75/40 | cad | 6,62 |  |
MC.12.090.0040.d | - De 75/50 | cad | 6,62 |  |
MC.12.090.0040.e | - De 75/75 | cad | 6,62 |  |
MC.12.090.0040.f | - De 90/90 | cad | 6,62 |  |
MC.12.090.0040.g | - De 100/40 | cad | 6,62 |  |
MC.12.090.0040.h | - De 100/50 | cad | 6,62 |  |
MC.12.090.0040.i | - De 100/100 | cad | 6,62 |  |
MC.12.090.0040.l | - De 110/40 | cad | 10,15 |  |
MC.12.090.0040.m | - De 110/50 | cad | 10,15 |  |
MC.12.090.0040.n | - De 110/75 | cad | 11,10 |  |
MC.12.090.0040.o | - De 110/110 | cad | 12,08 |  |
MC.12.090.0040.p | - De 125/110 | cad | 18,39 |  |
MC.12.090.0040.q | - De 125/125 | cad | 22,07 |  |
MC.12.090.0040.r | - De 160/110 | cad | 24,31 |  |
MC.12.090.0040.s | - De 160/160 | cad | 31,61 |  |
MC.12.090.0060 | Aumenti per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.090.0060.a | - De 40/50 | cad | 2,96 |  |
MC.12.090.0060.b | - De 40/100 | cad | 5,56 |  |
MC.12.090.0060.c | - De 50/75 | cad | 2,96 |  |
MC.12.090.0060.d | - De 50/100 | cad | 5,56 |  |
MC.12.090.0060.e | - De 50/110 | cad | 5,56 |  |
MC.12.090.0060.f | - De 75/100 | cad | 5,56 |  |
MC.12.090.0060.g | - De 75/110 | cad | 5,56 |  |
MC.12.090.0060.h | - De 90/100 | cad | 6,09 |  |
MC.12.090.0060.i | - De 90/110 | cad | 6,09 |  |
MC.12.090.0060.l | - De 100/110 | cad | 5,56 |  |
MC.12.090.0060.m | - De 100/125 | cad | 7,10 |  |
MC.12.090.0060.n | - De 110/125 | cad | 7,10 |  |
MC.12.090.0060.o | - De 110/160 | cad | 9,41 |  |
MC.12.090.0060.p | - De 125/160 | cad | 9,41 |  |
MC.12.090.0080 | Ispezioni per tubi semplici fonoassorbenti con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm³ classe infiammabilità M1 NF P 92501, coefficiente di dilatazione termica lineare pari a 0,04 mm/m x C°, dotato di guarnizioni premontate da giuntare mediante raccordo a bicchiere, diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.090.0080.a | De 75 | cad | 9,02 |  |
MC.12.090.0080.b | De 100 | cad | 9,02 |  |
MC.12.090.0080.c | De 110 | cad | 15,33 |  |
MC.12.090.0080.d | De 125 | cad | 31,61 |  |
MC.12.090.0080.e | De 160 | cad | 40,51 |  |
MC.12.100 | TUBI PER DRENAGGIO Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il rpocesso di produzione con numero di concessione e data di produzione. |  |  |  |
MC.12.100.0010 | Tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De): |  |  |  |
MC.12.100.0010.a | - De 50 | m | 0,54 |  |
MC.12.100.0010.b | - De 65 | m | 0,76 |  |
MC.12.100.0010.c | - De 80 | m | 0,99 |  |
MC.12.100.0010.d | - De 100 | m | 1,38 |  |
MC.12.100.0010.e | - De 125 | m | 2,13 |  |
MC.12.100.0010.f | - De 160 | m | 3,78 |  |
MC.12.100.0010.g | - De 200 | m | 6,25 |  |
MC.12.100.0020 | Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Diametro esterno (De): |  |  |  |
MC.12.100.0020.a | - De 63 | m | 0,78 |  |
MC.12.100.0020.b | - De 90 | m | 1,14 |  |
MC.12.100.0020.c | - De 110 | m | 1,56 |  |
MC.12.100.0020.d | - De 125 | m | 1,88 |  |
MC.12.100.0020.e | - De 160 | m | 3,17 |  |
MC.12.100.0020.f | - De 200 | m | 5,41 |  |
MC.12.100.0030 | Tubo per drenaggio in PVC rigido con bicchiere ad anello elastomerico, microforato, adatto per uso stradale, aeroporti, edilizia. Diametro esterno (De) e spessore (s): |  |  |  |
MC.12.100.0030.a | - De 110, s = 3,0 | m | 2,90 |  |
MC.12.100.0030.b | - De 125, s = 3,0 | m | 3,32 |  |
MC.12.100.0030.c | - De 160, s = 3,2 | m | 4,13 |  |
MC.12.100.0030.d | - De 200, s = 3,9 | m | 6,20 |  |
MC.12.100.0040 | Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 4 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
MC.12.100.0040.a | - De 160 - Di 137 | m | 7,11 |  |
MC.12.100.0040.b | - De 200 - Di 172 | m | 8,03 |  |
MC.12.100.0040.c | - De 250 - Di 218 | m | 12,52 |  |
MC.12.100.0040.d | - De 315 - Di 272 | m | 18,19 |  |
MC.12.100.0040.e | - De 400 - Di 347 | m | 25,84 |  |
MC.12.100.0040.f | - De 500 - Di 433 | m | 41,57 |  |
MC.12.100.0040.g | - De 630 - Di 535 | m | 64,04 |  |
MC.12.100.0050 | Tubi in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, con forature per drenaggio, a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m². Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
MC.12.100.0050.a | - De 160 - Di 137 | m | 8,81 |  |
MC.12.100.0050.b | - De 200 - Di 172 | m | 9,53 |  |
MC.12.100.0050.c | - De 250 - Di 218 | m | 15,15 |  |
MC.12.100.0050.d | - De 315 - Di 272 | m | 23,43 |  |
MC.12.100.0050.e | - De 400 - Di 347 | m | 31,75 |  |
MC.12.100.0050.f | - De 500 - Di 433 | m | 59,38 |  |
MC.12.100.0060 | Tubi in calcestruzzo senza bicchiere, a maschio e femmina, per drenaggio con diametro nominale interno (DN) e diametro esterno (De): |  |  |  |
MC.12.100.0060.a | - DN 150 - De 200 | m | 4,46 |  |
MC.12.100.0060.b | - DN 200 - De 270 | m | 6,90 |  |
MC.12.100.0060.c | - DN 250 - De 320 | m | 8,04 |  |
MC.12.100.0060.d | - DN 300 - De 380 | m | 9,35 |  |
MC.12.100.0060.e | - DN 400 - De 490 | m | 13,20 |  |
MC.12.100.0060.f | - DN 500 - De 590 | m | 16,70 |  |
MC.12.100.0060.g | - DN 600 - De 700 | m | 19,83 |  |
MC.12.150 | TUBI PER CAVIDOTTI Ogni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il rpocesso di produzione con numero di concessione e data di produzione. |  |  |  |
MC.12.150.0010 | Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Diametro esterno (De): |  |  |  |
MC.12.150.0010.a | - De 63 | m | 1,09 |  |
MC.12.150.0010.b | - De 80 | m | 1,50 |  |
MC.12.150.0010.c | - De 100 | m | 1,89 |  |
MC.12.150.0010.d | - De 110 | m | 2,11 |  |
MC.12.150.0010.e | - De 125 | m | 2,41 |  |
MC.12.150.0010.f | - De 140 | m | 3,18 |  |
MC.12.150.0010.g | - De 160 | m | 3,41 |  |
MC.12.150.0010.h | - De 200 | m | 5,71 |  |
MC.12.150.0020 | Tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie N (normale). Diametro esterno (De): |  |  |  |
MC.12.150.0020.a | - De 63 | m | 1,45 |  |
MC.12.150.0020.b | - De 80 | m | 1,79 |  |
MC.12.150.0020.c | - De 100 | m | 2,19 |  |
MC.12.150.0020.d | - De 110 | m | 2,45 |  |
MC.12.150.0020.e | - De 125 | m | 2,74 |  |
MC.12.150.0020.f | - De 140 | m | 3,44 |  |
MC.12.150.0020.g | - De 160 | m | 3,96 |  |
MC.12.150.0020.h | - De 200 | m | 6,70 |  |
MC.12.150.0030 | Tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): |  |  |  |
MC.12.150.0030.a | - De 50 - Di 44 | m | 0,46 |  |
MC.12.150.0030.b | - De 65 - Di 58,5 | m | 0,67 |  |
MC.12.150.0030.c | - De 80 - Di 71,5 | m | 0,87 |  |
MC.12.150.0030.d | - De 100 - Di 91 | m | 1,21 |  |
MC.12.150.0030.e | - De 125 - Di 115 | m | 1,87 |  |
MC.12.150.0030.f | - De 160 - Di 145 | m | 3,45 |  |
MC.12.150.0030.g | - De 200 - Di 182 | m | 5,73 |  |
MC.12.150.0040 | Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4 Diametro nominale esterno (DN) e diametro interno (Di): |  |  |  |
MC.12.150.0040.a | - De 40 - Di 31 | m | 0,44 |  |
MC.12.150.0040.b | - De 50 - Di 42 | m | 0,51 |  |
MC.12.150.0040.c | - De 63 - Di 52 | m | 0,73 |  |
MC.12.150.0040.d | - De 75 - Di 62 | m | 0,78 |  |
MC.12.150.0040.e | - De 90 - Di 75 | m | 1,05 |  |
MC.12.150.0040.f | - De 110 - Di 94 | m | 1,43 |  |
MC.12.150.0040.g | - De 125 - Di 107 | m | 1,72 |  |
MC.12.150.0040.h | - De 140 - Di 120 | m | 2,33 |  |
MC.12.150.0040.j | - De 200 - Di 180 | m | 4,96 |  |
MC.12.150.0050 | Tubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro esterno (De), diametro interno (Di) e PN: |  |  |  |
MC.12.150.0050.a | - De 40 - Di 35,4 - PN 6 | m | 0,31 |  |
MC.12.150.0050.b | - De 40 - Di 32,6 - PN 10 | m | 0,47 |  |
MC.12.150.0050.c | - De 50 - Di 44,2 - PN 6 | m | 0,48 |  |
MC.12.150.0050.d | - De 50 - Di 40,8 - PN 10 | m | 0,73 |  |
MC.12.150.0050.e | - De 110 - Di 94 - PN 8 | m | 2,83 |  |
MC.12.150.0050.f | - De 110 - Di 90 - PN 10 | m | 3,43 |  |
MC.12.150.0060 | Tritubo per cavidotto flessibile in Polietilene alta densità (PE 80) con rigatura interna, per la protezione di cavi in fibra ottica. Diametro nominale esterno dei singoli tubi DN 50, diametro interno Di 44; larghezza complessiva del tritubo = 156 mm. | m | 1,50 |  |
MC.12.150.0070 | Portacavi in conglomerato cementizio: |  |  |  |
MC.12.150.0070.a | - ad un foro | m | 7,24 |  |
MC.12.150.0070.b | - a due fori | m | 11,36 |  |
MC.12.150.0070.c | - a tre fori | m | 15,49 |  |
MC.12.180 | SOSTEGNI PER TUBAZIONI IN PVC |  |  |  |
MC.12.180.0010 | Sostegni per condotte in PVC, PE, PP, appese o sospese a parete, compresi collari antivibranti standard di sostegno e zanche (per ogni attacco). Per tubazioni con diametro esterno (De): |  |  |  |
MC.12.180.0010.a | - De 40 | cad | 3,98 |  |
MC.12.180.0010.b | - De 50 | cad | 4,22 |  |
MC.12.180.0010.c | - De 56 | cad | 4,29 |  |
MC.12.180.0010.d | - De 63 | cad | 4,36 |  |
MC.12.180.0010.e | - De 75 | cad | 4,41 |  |
MC.12.180.0010.f | - De = 90/100 | cad | 4,48 |  |
MC.12.180.0010.g | - De 110 | cad | 4,66 |  |
MC.12.180.0010.h | - De 125 | cad | 4,72 |  |
MC.12.180.0010.i | - De 160 | cad | 4,91 |  |
MC.12.180.0010.j | - De 200 | cad | 5,84 |  |
MC.12.180.0010.k | - De 250 | cad | 10,57 |  |
MC.12.180.0010.l | - De 315 | cad | 12,12 |  |
MC.12.210 | CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO |  |  |  |
MC.12.210.0010 | Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice per esalazione, in elementi di 33 cm di altezza: |  |  |  |
MC.12.210.0010.a | - misure interne 20 x 20 cm | m | 7,76 |  |
MC.12.210.0010.b | - misure interne 20 x 30 cm | m | 9,09 |  |
MC.12.210.0010.c | - misure interne 30 x 30 cm | m | 10,59 |  |
MC.12.210.0010.d | - misure interne 30 x 40 cm | m | 11,88 |  |
MC.12.210.0020 | Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete doppia con intercapedine per fumo ed esalazione, in elementi di 33 cm di altezza: |  |  |  |
MC.12.210.0020.a | - misure interne 20 x 20 cm | m | 9,30 |  |
MC.12.210.0020.b | - misure interne 20 xm30 cm | m | 10,54 |  |
MC.12.210.0020.c | - misure interne 30 x 40 cm | m | 13,62 |  |
MC.12.210.0020.d | - misure interne 40 x 50 cm | m | 18,59 |  |
MC.12.210.0030 | Canna in conglomerato di cemento vibrocompresso, sezione interna quadrata o rettangolare, tipo monoblocco, a parete semplice ed a settori confluenti con esalatore incorporato, per ventilazione, in elementi di 33 cm di altezza: |  |  |  |
MC.12.210.0030.a | - misure esterne 16 x 36 cm | m | 6,82 |  |
MC.12.210.0030.b | - misure esterne 25 x 48 cm | m | 13,01 |  |
MC.12.220 | CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO |  |  |  |
MC.12.220.0010 | Condotti collettivi ramificati serie GAS norme UNI CIG 7129/92 per caldaiette a metano in aspirazione costituiti da condotto interno in refrattario-antiacido e controcanna in conglomerato cementizio: |  |  |  |
MC.12.220.0010.a | - dimensioni condotto interno principale 14 x 14 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm | m | 55,19 |  |
MC.12.220.0010.b | - dimensioni condotto interno principale 16 x 16 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm | m | 59,41 |  |
MC.12.220.0010.c | - dimensioni condotto interno principale 18 x 18 cm, condotto secondario 12,5 x 12,5 cm | m | 64,02 |  |
MC.12.220.0020 | Elementi deviatori e controdeviatori per canna collettiva ramificata serie GAS |  |  |  |
MC.12.220.0020.a | - misure condotto interno principale 14 x 14 cm | cad | 64,52 |  |
MC.12.220.0020.b | - misure condotto interno principale 16 x 16 cm | cad | 67,12 |  |
MC.12.220.0020.c | - misure condotto interno principale 18 x 18 cm | cad | 70,24 |  |
MC.12.220.0030 | Elementi con solo foro per immissione caldaiette, per canne collettive ramificate serie GAS | cad | 24,74 |  |
MC.12.220.0040 | Cameretta in conglomerato cementizio per raccolta fuliggine completa di sportello ispezione di ferro zincato: |  |  |  |
MC.12.220.0040.a | - per canna collettiva ramificata serie GAS misure condotto interno principale 14 x 14 cm | cad | 92,85 |  |
MC.12.220.0040.b | - per canna collettiva ramificata serie GAS misure condotto interno principale 16 x 16 o 18 x 18 cm | cad | 100,94 |  |
MC.12.230 | CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE |  |  |  |
MC.12.230.0010 | Canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale da inserire tra la canna esterna e la controcanna in refrattario: |  |  |  |
MC.12.230.0010.a | - misure interne refrattario diametro 20 cm | m | 66,13 |  |
MC.12.230.0010.b | - misure interne refrattario diametro 25 cm | m | 94,47 |  |
MC.12.230.0010.c | - misure interne refrattario diametro 30 cm | m | 137,85 |  |
MC.12.230.0010.d | - misure interne refrattario diametro 35 cm | m | 188,94 |  |
MC.12.230.0020 | Elementi a T 90° per allacciamento del condotto della caldaia alle canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati costituite da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario: |  |  |  |
MC.12.230.0020.a | - per canna con misure interne del refrattario di diametro 20 cm | cad | 118,95 |  |
MC.12.230.0020.b | - per canna con misure interne del refrattario di diametro 25 cm | cad | 150,40 |  |
MC.12.230.0020.c | - per canna con misure interne del refrattario di diametro 30 cm | cad | 175,01 |  |
MC.12.230.0020.d | - per canna con misure interne del refrattario di diametro 35 cm | cad | 207,58 |  |
MC.12.230.0030 | Camera raccolta fuliggine per canna fumaria prefabbricata per impianti centralizzati a sezione esterna quadrata costituita da elementi in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in materiale refrattario, completa di materassino isolante in fibra minerale, completa di piastra di raccordo e sportello metallico a doppia parete a tenuta: |  |  |  |
MC.12.230.0030.a | - per canna misura interna refrattario diametro 20 cm altezza 75 cm | cad | 142,95 |  |
MC.12.230.0030.b | - per canna misura interna refrattario diametro 25 cm altezza 75 cm | cad | 150,78 |  |
MC.12.230.0030.c | - per canna misura interna refrattario diametro 30 cm altezza 110 cm | cad | 159,73 |  |
MC.12.230.0030.d | - per canna misura interna refrattario diametro 35 cm altezza 110 cm | cad | 169,42 |  |
MC.12.240 | CANNA FUMARIA IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO |  |  |  |
MC.12.240.0010 | Canna fumaria in refrattario ceramizzato, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5÷1 m. Nelle misure esterne: |  |  |  |
MC.12.240.0010.a | - 80 mm | m | 24,86 |  |
MC.12.240.0010.b | - 100 mm | m | 29,71 |  |
MC.12.240.0010.c | - 120 mm | m | 34,06 |  |
MC.12.240.0010.d | - 140 mm | m | 39,16 |  |
MC.12.240.0010.e | - 160 mm | m | 44,37 |  |
MC.12.240.0010.f | - 180 mm | m | 53,20 |  |
MC.12.240.0010.g | - 200 mm | m | 58,42 |  |
MC.12.240.0020 | Rivestimento esterno in calcestruzzo aerato autoclavato, ad alta resistenza termica con massa pari a 500 Kg/m³, conforme alle normative vigenti, fornito in elementi da 0,5 m, per canne fumarie in refrattario ceramizzato del diametro esterno: |  |  |  |
MC.12.240.0020.a | - 80 ÷ 120 mm | m | 16,04 |  |
MC.12.240.0020.b | - 140 mm | m | 17,78 |  |
MC.12.240.0020.c | - 160 mm | m | 31,45 |  |
MC.12.240.0020.d | - 180 mm | m | 34,06 |  |
MC.12.240.0020.e | - 200 mm | m | 36,05 |  |
MC.12.250 | CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE |  |  |  |
MC.12.250.0010 | Tubi con bicchiere e pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129: |  |  |  |
MC.12.250.0010.a | - diametro interno 100 mm | m | 7,08 |  |
MC.12.250.0010.b | - diametro interno 125 mm | m | 7,58 |  |
MC.12.250.0010.c | - diametro interno 150 mm | m | 8,45 |  |
MC.12.250.0010.d | - diametro interno 200 mm | m | 11,94 |  |
MC.12.250.0010.e | - diametro interno 250 mm | m | 18,27 |  |
MC.12.250.0010.f | - diametro interno 300 mm | m | 24,49 |  |
MC.12.250.0020 | Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, rispondente alle norme UNI 7129: |  |  |  |
MC.12.250.0020.a | - sezione interna 100 x 150 mm | m | 9,94 |  |
MC.12.250.0020.b | - sezione interna 150 x 150 mm | m | 11,07 |  |
MC.12.250.0020.c | - sezione interna 150 x 200 mm | m | 11,63 |  |
MC.12.250.0020.d | - sezione interna 200 x 200 mm | m | 12,93 |  |
MC.12.250.0020.e | - sezione interna 200 x 250 mm | m | 14,17 |  |
MC.12.250.0020.f | - sezione interna 200 x 300 o 250 x 250 mm | m | 17,28 |  |
MC.12.250.0020.g | - sezione interna 300 x 300 mm | m | 22,25 |  |
MC.12.250.0020.h | - sezione interna 300 x 400 mm | m | 29,34 |  |
MC.12.250.0020.i | - sezione interna 400 x 400 mm | m | 34,06 |  |
MC.12.300 | CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE |  |  |  |
MC.12.300.0010 | Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice, utilizzabile su condotti ramificati per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. |  |  |  |
MC.12.300.0010.a | - Ø interno 80-100 mm | m | 37,95 |  |
MC.12.300.0010.b | - Ø interno 110-120 mm | m | 45,53 |  |
MC.12.300.0010.c | - Ø interno 130-140 mm | m | 58,42 |  |
MC.12.300.0010.d | - Ø interno 150 mm | m | 64,50 |  |
MC.12.300.0010.e | - Ø interno 160 mm | m | 81,59 |  |
MC.12.300.0010.f | - Ø interno 180 mm | m | 116,02 |  |
MC.12.300.0010.g | - Ø interno 200 mm | m | 132,80 |  |
MC.12.300.0010.h | - Ø interno 250 mm | m | 147,97 |  |
MC.12.300.0010.i | - Ø interno 300 mm | m | 174,54 |  |
MC.12.300.0020 | Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 80 a 120 mm |  |  |  |
MC.12.300.0020.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 141,83 |  |
MC.12.300.0020.b | - curva a 90° | cad | 74,64 |  |
MC.12.300.0020.c | - curve fino a 45° | cad | 61,97 |  |
MC.12.300.0020.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 78,42 |  |
MC.12.300.0020.e | - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm | cad | 37,95 |  |
MC.12.300.0020.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 58,40 |  |
MC.12.300.0020.g | - tappo raccoglicondensa con scarico | cad | 55,65 |  |
MC.12.300.0020.h | - fascette di bloccaggio | cad | 6,29 |  |
MC.12.300.0030 | Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 130 a 160 mm |  |  |  |
MC.12.300.0030.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 209,03 |  |
MC.12.300.0030.b | - curva a 90° | cad | 104,53 |  |
MC.12.300.0030.c | - curve fino a 45° | cad | 53,13 |  |
MC.12.300.0030.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 60,72 |  |
MC.12.300.0030.e | - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm | cad | 48,06 |  |
MC.12.300.0030.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 84,73 |  |
MC.12.300.0030.g | - tappo raccoglicondensa con scarico | cad | 59,44 |  |
MC.12.300.0030.h | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 128,30 |  |
MC.12.300.0030.i | - fascette di bloccaggio | cad | 6,31 |  |
MC.12.300.0040 | Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 180 a 200 mm |  |  |  |
MC.12.300.0040.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 322,29 |  |
MC.12.300.0040.b | - curva a 90° | cad | 125,22 |  |
MC.12.300.0040.c | - curve fino a 45° | cad | 112,56 |  |
MC.12.300.0040.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 88,54 |  |
MC.12.300.0040.e | - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm | cad | 166,95 |  |
MC.12.300.0040.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 65,77 |  |
MC.12.300.0040.g | - tappo raccoglicondensa con scarico | cad | 98,66 |  |
MC.12.300.0040.h | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 131,69 |  |
MC.12.300.0040.i | - fascette di bloccaggio | cad | 6,58 |  |
MC.12.300.0050 | Accessori per camini in acciaio inox monotubo, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri da 250 a 300 mm |  |  |  |
MC.12.300.0050.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 332,64 |  |
MC.12.300.0050.b | - curva a 90° | cad | 185,91 |  |
MC.12.300.0050.c | - curve fino a 45° | cad | 123,95 |  |
MC.12.300.0050.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 123,32 |  |
MC.12.300.0050.e | - modulo lunghezza regolabile 240-380 mm | cad | 98,66 |  |
MC.12.300.0050.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 225,14 |  |
MC.12.300.0050.g | - tappo raccoglicondensa con scarico | cad | 110,06 |  |
MC.12.300.0050.h | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 137,25 |  |
MC.12.300.0050.i | - fascette di bloccaggio | cad | 9,44 |  |
MC.12.350 | CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE |  |  |  |
MC.12.350.0010 | Canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. |  |  |  |
MC.12.350.0010.a | - Ø interno 80 mm | m | 134,07 |  |
MC.12.350.0010.b | - Ø interno 100 mm | m | 146,71 |  |
MC.12.350.0010.c | - Ø interno 130 mm | m | 159,37 |  |
MC.12.350.0010.d | - Ø interno 150 mm | m | 172,01 |  |
MC.12.350.0010.e | - Ø interno 180 mm | m | 185,93 |  |
MC.12.350.0010.f | - Ø interno 200 mm | m | 198,58 |  |
MC.12.350.0010.g | - Ø interno 250 mm | m | 232,73 |  |
MC.12.350.0010.h | - Ø interno 300 mm | m | 265,62 |  |
MC.12.350.0010.i | - Ø interno 350 mm | m | 335,16 |  |
MC.12.350.0010.j | - Ø interno 400 mm | m | 375,65 |  |
MC.12.350.0010.k | - Ø interno 450 mm | m | 424,49 |  |
MC.12.350.0010.l | - Ø interno 500 mm | m | 474,32 |  |
MC.12.350.0010.m | - Ø interno 550 mm | m | 508,45 |  |
MC.12.350.0010.n | - Ø interno 600 mm | m | 551,44 |  |
MC.12.350.0020 | Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm: |  |  |  |
MC.12.350.0020.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 153,49 |  |
MC.12.350.0020.b | - curva a 90° | cad | 169,91 |  |
MC.12.350.0020.c | - curve fino a 45° | cad | 70,00 |  |
MC.12.350.0020.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 47,50 |  |
MC.12.350.0020.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 76,00 |  |
MC.12.350.0020.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 138,49 |  |
MC.12.350.0020.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 149,50 |  |
MC.12.350.0020.h | - fascette di bloccaggio | cad | 8,50 |  |
MC.12.350.0030 | Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: |  |  |  |
MC.12.350.0030.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 237,00 |  |
MC.12.350.0030.b | - curva a 90° | cad | 195,60 |  |
MC.12.350.0030.c | - curve fino a 45° | cad | 99,51 |  |
MC.12.350.0030.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 61,00 |  |
MC.12.350.0030.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 82,01 |  |
MC.12.350.0030.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 308,48 |  |
MC.12.350.0030.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 309,00 |  |
MC.12.350.0030.h | - fascette di bloccaggio | cad | 9,59 |  |
MC.12.350.0040 | Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: |  |  |  |
MC.12.350.0040.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 332,00 |  |
MC.12.350.0040.b | - curva a 90° | cad | 225,71 |  |
MC.12.350.0040.c | - curve fino a 45° | cad | 129,00 |  |
MC.12.350.0040.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 76,00 |  |
MC.12.350.0040.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 135,99 |  |
MC.12.350.0040.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 294,49 |  |
MC.12.350.0040.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 342,00 |  |
MC.12.350.0040.h | - fascette di bloccaggio | cad | 10,01 |  |
MC.12.350.0050 | Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: |  |  |  |
MC.12.350.0050.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 421,26 |  |
MC.12.350.0050.b | - curva a 90° | cad | 287,00 |  |
MC.12.350.0050.c | - curve fino a 45° | cad | 181,49 |  |
MC.12.350.0050.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 100,00 |  |
MC.12.350.0050.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 156,00 |  |
MC.12.350.0050.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 536,00 |  |
MC.12.350.0050.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 390,01 |  |
MC.12.350.0050.h | - fascette di bloccaggio | cad | 14,51 |  |
MC.12.350.0060 | Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito al diametro interno di 350 mm: |  |  |  |
MC.12.350.0060.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 541,26 |  |
MC.12.350.0060.b | - curva a 30° e 45° | cad | 350,50 |  |
MC.12.350.0060.c | - curve fino a 45° | cad | 202,50 |  |
MC.12.350.0060.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 116,49 |  |
MC.12.350.0060.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 166,00 |  |
MC.12.350.0060.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 606,99 |  |
MC.12.350.0060.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 422,50 |  |
MC.12.350.0060.h | - fascette di bloccaggio | cad | 15,17 |  |
MC.12.350.0070 | Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametro interno di 400 mm: |  |  |  |
MC.12.350.0070.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 578,79 |  |
MC.12.350.0070.b | - curva a 30° e 45° | cad | 396,40 |  |
MC.12.350.0070.c | - curve fino a 45° | cad | 245,50 |  |
MC.12.350.0070.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 140,49 |  |
MC.12.350.0070.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 166,00 |  |
MC.12.350.0070.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 585,10 |  |
MC.12.350.0070.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 516,11 |  |
MC.12.350.0070.h | - fascette di bloccaggio | cad | 16,50 |  |
MC.12.350.0080 | Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 450 a 500 mm: |  |  |  |
MC.12.350.0080.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 718,22 |  |
MC.12.350.0080.b | - curva a 30° e 45° | cad | 452,00 |  |
MC.12.350.0080.c | - curve fino a 45° | cad | 268,99 |  |
MC.12.350.0080.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 169,41 |  |
MC.12.350.0080.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 180,00 |  |
MC.12.350.0080.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 719,76 |  |
MC.12.350.0080.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 627,80 |  |
MC.12.350.0080.h | - fascette di bloccaggio | cad | 17,84 |  |
MC.12.350.0090 | Accessori per camini in acciaio inox a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 550 a 600 mm: |  |  |  |
MC.12.350.0090.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 974,77 |  |
MC.12.350.0090.b | - curva a 30° e 45° | cad | 536,66 |  |
MC.12.350.0090.c | - curve fino a 45° | cad | 290,00 |  |
MC.12.350.0090.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 213,30 |  |
MC.12.350.0090.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 222,99 |  |
MC.12.350.0090.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 844,59 |  |
MC.12.350.0090.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 912,30 |  |
MC.12.350.0090.h | - fascette di bloccaggio | cad | 20,94 |  |
MC.12.360 | CANNE DOPPIA PARETE IN ACCIAIO INOX/RAME ESTERNO |  |  |  |
MC.12.360.0010 | Canna fumaria in acciaio inox/rame a parete doppia, esterno rame e interno in AISI 316 L con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, spessore 25 o 50 mm in relazione al diametro, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile; diametro: |  |  |  |
MC.12.360.0010.a | - Ø interno 130 mm | m | 129,35 |  |
MC.12.360.0010.b | - Ø interno 150 mm | m | 146,17 |  |
MC.12.360.0010.c | - Ø interno 180 mm | m | 154,64 |  |
MC.12.360.0010.d | - Ø interno 200 mm | m | 163,57 |  |
MC.12.360.0010.e | - Ø interno 250 mm | m | 196,77 |  |
MC.12.360.0010.f | - Ø interno 300 mm | m | 246,92 |  |
MC.12.360.0020 | Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 130 a 150 mm: |  |  |  |
MC.12.360.0020.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 187,90 |  |
MC.12.360.0020.b | - curva a 90° | cad | 89,62 |  |
MC.12.360.0020.c | - curve fino a 45° | cad | 66,32 |  |
MC.12.360.0020.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 103,80 |  |
MC.12.360.0020.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 410,99 |  |
MC.12.360.0020.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 259,29 |  |
MC.12.360.0020.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 308,95 |  |
MC.12.360.0020.h | - fascette di bloccaggio | cad | 11,31 |  |
MC.12.360.0030 | Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm: |  |  |  |
MC.12.360.0030.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 243,78 |  |
MC.12.360.0030.b | - curva a 90° | cad | 97,39 |  |
MC.12.360.0030.c | - curve fino a 45° | cad | 72,13 |  |
MC.12.360.0030.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 115,41 |  |
MC.12.360.0030.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 423,56 |  |
MC.12.360.0030.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 272,02 |  |
MC.12.360.0030.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 319,64 |  |
MC.12.360.0030.h | - fascette di bloccaggio | cad | 12,93 |  |
MC.12.360.0040 | Accessori per camini in acciaio inox/rame a doppia parete, per generatori di calore funzionanti con qualsiasi combustibile e del tipo autoportante, a tenuta stagna dei fumi garantita, valore riferito a diametri interni da 250 a 300 mm: |  |  |  |
MC.12.360.0040.a | - raccordo a T 45°-90° normale o ridotto | cad | 385,92 |  |
MC.12.360.0040.b | - curva a 90° | cad | 124,51 |  |
MC.12.360.0040.c | - curve fino a 45° | cad | 92,24 |  |
MC.12.360.0040.d | - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati | cad | 158,36 |  |
MC.12.360.0040.e | - camera raccolta inox a doppia parete | cad | 523,56 |  |
MC.12.360.0040.f | - modulo ispezione con tappo | cad | 313,80 |  |
MC.12.360.0040.g | - modulo analisi fumo e rilievo temperatura | cad | 361,43 |  |
MC.12.360.0040.h | - fascette di bloccaggio | cad | 16,84 |  |
MC.12.400 | TORRINI DI AERAZIONE |  |  |  |
MC.12.400.0010 | Comignolo per canne fumarie prefabbricate per impianti centralizzati, in conglomerato cementizio alleggerito e camicia interna circolare in refrattario, complete di materassino isolante, composto da 3 anelli più cappello: |  |  |  |
MC.12.400.0010.a | - per canna con misure interne refrattario diametro 20 cm | cad | 27,84 |  |
MC.12.400.0010.b | - per canna con misure interne refrattario diametro 25 cm | cad | 35,55 |  |
MC.12.400.0010.c | - per canna con misure interne refrattario diametro 30 cm | cad | 44,37 |  |
MC.12.400.0010.d | - per canna con misure interne refrattario diametro 35 cm | cad | 58,30 |  |
MC.12.400.0020 | Comignolo per condotti collettivi ramificati serie GAS per caldaiette a metano, costituiti da condotto interno in refrattario antiacido e controcanna in conglomerato cementizio, composto da 3 anelli piu' cappello: per canna collettiva ramificata serie GAS con condotto interno 14 x 14, 16 x 16, 18 x 18 cm. | cad | 44,87 |  |
MC.12.400.0030 | Piastra di sottocomignolo, piastra in acciaio inox raccogli condensa e piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio alleggerito: |  |  |  |
MC.12.400.0030.a | - diametro interno 20 cm | cad | 51,59 |  |
MC.12.400.0030.b | - diametro interno 25 cm | cad | 67,12 |  |
MC.12.400.0030.c | - diametro interno 30 cm | cad | 82,67 |  |
MC.12.470 | CANALI PREFABBRICATI - EMBRICI |  |  |  |
MC.12.470.0010 | Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dimensioni esterne: |  |  |  |
MC.12.470.0010.a | - 220 x 225 cm | m | 9,55 |  |
MC.12.470.0010.b | - 250 x 230 cm | m | 11,10 |  |
MC.12.470.0010.c | - 290 x 260 cm | m | 16,53 |  |
MC.12.470.0010.d | - 400 x 360 cm | m | 22,21 |  |
MC.12.470.0010.e | - lamiera di ferro zincata e sagomata a protezione bordi canali prefabbricati | m | 4,03 |  |
MC.12.470.0020 | Embrici prefabbricati in calcestruzzo, dimensione cm 50x39, altezza cm 15/20 | cad | 7,21 |  |
MC.12.550 | FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI |  |  |  |
MC.12.550.0010 | Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile: |  |  |  |
MC.12.550.0010.a | - capacità utile circa 1,700 m³ per 10 persone | cad | 315,04 |  |
MC.12.550.0010.b | - capacità utile circa 3,400 m³ per 20 persone | cad | 568,11 |  |
MC.12.550.0010.c | - capacità utile circa 5,100 m³ per 30 persone | cad | 712,71 |  |
MC.12.550.0010.d | - capacità utile circa 6,200 m³ per 40 persone | cad | 1.058,74 |  |
MC.12.550.0010.e | - capacità utile circa 9,300 m³ per 60 persone | cad | 1.471,90 |  |
MC.12.550.0010.f | - capacità utile circa 12,400 m³ per 80 persone | cad | 1.766,28 |  |
MC.12.550.0010.g | - capacità utile circa 14,000 m³ per 100 persone | cad | 1.962,53 |  |
MC.12.550.0010.h | - capacità utile circa 22,400 m³ per 160 persone | cad | 2.556,46 |  |
MC.12.550.0020 | Fossa di prima pioggia, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: |  |  |  |
MC.12.550.0020.a | - circolare diametro 150 cm per superfici da 500 a 3000 m² | cad | 604,25 |  |
MC.12.550.0020.b | - circolare diametro 150 cm per superfici da 3001 a 5000 m² | cad | 748,86 |  |
MC.12.550.0030 | Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato, completa di coperchio non carrabile: |  |  |  |
MC.12.550.0030.a | - capacità 1000 litri | cad | 568,11 |  |
MC.12.550.0030.b | - capacità 1600 litri | cad | 774,69 |  |
MC.12.600 | POZZETTI IN RESINA |  |  |  |
MC.12.600.0010 | Pozzetto in nylon-fibra di vetro rettangolare dimensioni 30 x 42 cm, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antisporco di colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox; in opera. | cad | 62,15 |  |
MC.12.610 | POZZETTI - CHIUSINI IN CALCESTRUZZO |  |  |  |
MC.12.610.0010 | Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: |  |  |  |
MC.12.610.0010.a | - interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45 | cad | 6,22 |  |
MC.12.610.0010.b | - interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85 | cad | 10,07 |  |
MC.12.610.0010.c | - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124 | cad | 10,93 |  |
MC.12.610.0010.d | - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164 | cad | 24,86 |  |
MC.12.610.0010.e | - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700 | cad | 61,66 |  |
MC.12.610.0010.f | - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300 | cad | 122,07 |  |
MC.12.610.0010.g | - interno 100x120 cm, h = 100 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.400 | cad | 286,26 |  |
MC.12.610.0020 | Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: |  |  |  |
MC.12.610.0020.a | - interno 30x30 cm, h = 33 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 36 | cad | 5,91 |  |
MC.12.610.0020.b | - interno 40x40 cm, h = 45 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 72 | cad | 8,77 |  |
MC.12.610.0020.c | - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 | cad | 10,20 |  |
MC.12.610.0020.d | - interno 45x45 cm, h = 30 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 76 | cad | 7,77 |  |
MC.12.610.0020.e | - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160 | cad | 18,96 |  |
MC.12.610.0020.f | - interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80 | cad | 12,06 |  |
MC.12.610.0020.g | - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700 | cad | 63,58 |  |
MC.12.610.0020.h | - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142 | cad | 20,38 |  |
MC.12.610.0020.i | - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580 | cad | 84,65 |  |
MC.12.610.0020.j | - interno 100x100 cm, h = 110 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.060 | cad | 115,60 |  |
MC.12.610.0020.k | - interno 100x120 cm, h = 50 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 550 | cad | 103,17 |  |
MC.12.610.0020.l | - interno 100x120 cm, h = 140 cm (esterno 136x156 cm) - peso kg. 2.200 | cad | 264,26 |  |
MC.12.610.0030 | Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti con dimensioni: |  |  |  |
MC.12.610.0030.a | - interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 31 | cad | 13,37 |  |
MC.12.610.0030.b | - interno 30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 47 | cad | 16,79 |  |
MC.12.610.0030.c | - interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 90 | cad | 24,11 |  |
MC.12.610.0030.d | - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 137 | cad | 37,29 |  |
MC.12.610.0030.e | - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 260 | cad | 41,51 |  |
MC.12.610.0030.f | - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 413 | cad | 54,20 |  |
MC.12.610.0030.g | - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 560 | cad | 62,78 |  |
MC.12.610.0050 | Pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura, in conglomerato di cemento, con dimensioni: |  |  |  |
MC.12.610.0050.a | - interno 20x20 cm, h = 22 cm (esterno 26x38 cm) - peso kg. 20 | cad | 17,28 |  |
MC.12.610.0050.b | - interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38 | cad | 20,33 |  |
MC.12.610.0050.c | - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63 | cad | 23,50 |  |
MC.12.700 | MATERIALI PROVE PENETROMETRICHE |  |  |  |
MC.12.700.0020 | Doppio tubo PVC per piezometro tipo Casagrande, compreso il confezionamento | m | 5,03 |  |
MC.12.700.0030 | Pozzetto di protezione della strumentazione, completo di lucchetto di chiusura e dei materiali di fissaggio occorrenti | cad | 90,12 |  |