Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1M.07 - Condizionatori autonomi

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1M.07 | CONDIZIONATORI AUTONOMI |  |  |  |
1M.07.010 | CONDIZIONATORI AUTONOMI AD ARMADIO |  |  |  |
1M.07.010.0010 | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, composti da unità interna di trattamento aria (con mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, quadro elettrico e strumentazione) e da unità esterna motocondensante (con mobile in lamiera d'acciaio verniciato, batteria condensante in rame-alluminio, ventilatori assiali e controllo condensazione), esclusi allacciamenti frigoriferi/elettrici tra le unità (misurati a parte). Grandezze (m³/h: portata aria nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R.e aria esterna 35°C): |  |  |  |
1M.07.010.0010.a | - 2000 m³/h - fino a 12 kWf | cad | 4.174,77 | 33,56 | 18,35
1M.07.010.0010.b | - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | cad | 4.663,03 | 37,48 | 16,43
1M.07.010.0010.c | - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | cad | 6.429,51 | 51,68 | 11,91
1M.07.010.0010.d | - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 32 kWf | cad | 8.046,69 | 64,68 | 11,90
1M.07.010.0010.e | - 8000 m³/h - oltre 32 fino a 45 kWf | cad | 11.174,73 | 89,83 | 8,57
1M.07.010.0010.f | - 12000 m³/h - oltre 45 fino a 60 kWf | cad | 12.987,24 | 104,40 | 7,37
1M.07.010.0020 | Condizionatori autonomi ad armadio condensati ad acqua con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con da mobile verticale canalizzabile in lamiera d'acciaio verniciato, presa aria esterna, griglia ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, circuito frigorifero, condensatore ad acqua con valvola pressostratica, quadro elettrico e strumentazione. Grandezze (m³/h: portata nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R. e acqua di torre da 30 a 35 °C): |  |  |  |
1M.07.010.0020.a | - 1500 m³/h - fino a 8 kWf | cad | 2.541,77 | 20,43 | 11,30
1M.07.010.0020.b | - 2000 m³/h - oltre 8 fino a 12 kWf | cad | 2.701,62 | 21,72 | 10,63
1M.07.010.0020.c | - 3000 m³/h - oltre 12 fino a 18 kWf | cad | 3.254,58 | 26,16 | 8,83
1M.07.010.0020.d | - 4500 m³/h - oltre 18 fino a 25 kWf | cad | 4.915,62 | 39,51 | 7,79
1M.07.010.0020.e | - 6000 m³/h - oltre 25 fino a 33 kWf | cad | 5.927,61 | 47,65 | 6,46
1M.07.010.0020.f | - 8000 m³/h - oltre 33 fino a 46 kWf | cad | 8.770,77 | 70,50 | 4,37
1M.07.010.0030 | Aumenti di prezzo per aggiunta di batteria di riscaldamento ad acqua in rame alluminio. Grandezze (m³/h: portata nominale - kWt: potenzialità termica con acqua calda da 80 a 70 °C): |  |  |  |
1M.07.010.0030.a | - 1500 m³/h - fino a 6 kWt | cad | 548,12 | 4,41 | 26,20
1M.07.010.0030.b | - 2000 m³/h - fino a 8 kWt | cad | 605,34 | 4,87 | 23,72
1M.07.010.0030.c | - 3000 m³/h - fino a 12 kWt | cad | 660,70 | 5,31 | 21,74
1M.07.010.0030.d | - 4500 m³/h - fino a 18 kWt | cad | 800,49 | 6,43 | 23,92
1M.07.010.0030.e | - 6000 m³/h - fino a 24 kWt | cad | 832,21 | 6,69 | 23,01
1M.07.010.0030.f | - 8000 m³/h - fino a 32 kWt | cad | 880,73 | 7,08 | 21,74
1M.07.010.0030.g | - 12000 m³/h - fino a 48 kWt | cad | 977,13 | 7,85 | 19,60
1M.07.010.0040 | Aumenti di prezzo per aggiunta di plenum con bocchette per diffusione aria direttamente in ambiente. Grandezze (m³/h: portata nominale): |  |  |  |
1M.07.010.0040.a | - 1500 m³/h | cad | 212,38 | 1,71 | 1,29
1M.07.010.0040.b | - 2000 m³/h | cad | 244,11 | 1,96 | 1,12
1M.07.010.0040.c | - 3000 m³/h | cad | 334,47 | 2,69 | 0,86
1M.07.010.0040.d | - 4500 m³/h | cad | 426,53 | 3,43 | 0,67
1M.07.010.0040.e | - 6000 m³/h | cad | 517,34 | 4,16 | 0,55
1M.07.010.0040.f | - 8000 m³/h | cad | 559,64 | 4,50 | 0,51
1M.07.010.0040.g | - 9000 m³/h | cad | 601,31 | 4,83 | 0,48
1M.07.020 | CONDIZIONATORI AUTONOMI ROOF-TOP |  |  |  |
1M.07.020.0010 | Condizionatori autonomi roof-top con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con griglia aria esterna, presa ricircolo, filtro aria rigenerabile, batteria di raffreddamento in rame-alluminio, ventilatore centrifugo, compressori ermetici o semi-ermetici, batteria condensante in rame-alluminio con ventilatori assiali, circuito frigorifero, strumentazione, quadro elettrico e mobile in lamiera d'acciaio verniciato. Grandezze (m³/h: portata aria nominale - kWf: potenzialità frigorifera con aria ingresso batteria evaporante 27 °C, 50% U.R. e aria esterna 35 °C - kWt: potenzialità termica per pompa di calore con aria ingresso batteria evaporante 20 °C, 50% U.R. e aria esterna 7 °C): |  |  |  |
1M.07.020.0010.a | - solo raffreddamento - 2500 m³/h - fino a 11 kWf | cad | 2.330,77 | 18,74 | 6,16
1M.07.020.0010.b | - solo raffreddamento - 3000 m³/h - fino a 14 kWf | cad | 2.603,82 | 20,93 | 5,52
1M.07.020.0010.c | - solo raffreddamento - 3500 m³/h - fino a 17 kWf | cad | 2.716,41 | 21,84 | 5,29
1M.07.020.0010.d | - solo raffreddamento - 4000 m³/h - fino a 20 kWf | cad | 2.957,12 | 23,77 | 4,86
1M.07.020.0010.e | - solo raffreddamento - 5000 m³/h - fino a 24 kWf | cad | 3.707,71 | 29,80 | 5,16
1M.07.020.0010.f | - solo raffreddamento - 6000 m³/h - fino a 30 kWf | cad | 4.077,18 | 32,77 | 4,70
1M.07.020.0010.g | - pompa di calore - 2500 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 10 kWt | cad | 2.475,69 | 19,90 | 5,80
1M.07.020.0010.h | - pompa di calore - 3000 m³/h - fino a 14 kWf - fino a 23 kWt | cad | 2.716,41 | 21,84 | 5,29
1M.07.020.0010.i | - pompa di calore - 3500 m³/h - fino a 17 kWf - fino a 15 kWt | cad | 2.957,12 | 23,77 | 4,86
1M.07.020.0010.j | - pompa di calore - 4000 m³/h - fino a 20 kWf - fino a 18 kWt | cad | 3.166,11 | 25,45 | 4,54
1M.07.020.0010.k | - pompa di calore - 5000 m³/h - fino a 24 kWf - fino a 22 kWt | cad | 3.900,53 | 31,35 | 4,91
1M.07.020.0010.l | - pompa di calore - 6000 m³/h - fino a 30 kWf - fino a 27 kWt | cad | 4.285,56 | 34,45 | 4,47
1M.07.030 | SISTEMI SPLIT |  |  |  |
1M.07.030.0010 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A PAVIMENTO a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0010.a | - solo raffreddamento - fino a 2,6 kWf | cad | 2.938,81 | 23,62 | 54,45
1M.07.030.0010.b | - solo raffreddamento - fino a 3,7 kWf | cad | 3.181,67 | 25,58 | 50,30
1M.07.030.0010.c | - solo raffreddamento - fino a 4,8 kWf | cad | 3.594,14 | 28,89 | 44,52
1M.07.030.0010.d | - solo raffreddamento - fino a 6,5 kWf | cad | 3.956,49 | 31,80 | 40,45
1M.07.030.0010.e | - pompa di calore - fino a 2,6 kWf - fino a 3 kWt | cad | 3.150,84 | 25,33 | 50,79
1M.07.030.0010.f | - pompa di calore - fino a 3,7 kWf - fino a 4,7 kWt | cad | 3.382,13 | 27,19 | 47,32
1M.07.030.0010.g | - pompa di calore - fino a 4,8 kWf - fino a 5,4 kWt | cad | 3.844,71 | 30,91 | 41,62
1M.07.030.0010.h | - pompa di calore - fino a 6,5 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 4.153,10 | 33,39 | 38,53
1M.07.030.0020 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A SOFFITTO IN VISTA a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0020.a | - solo raffreddamento - fino a 5 kWf | cad | 4.270,53 | 34,33 | 37,47
1M.07.030.0020.b | - solo raffreddamento - fino a 6,5 kWf | cad | 4.393,72 | 35,32 | 36,42
1M.07.030.0020.c | - solo raffreddamento - fino a 8 kWf | cad | 4.785,17 | 38,47 | 33,44
1M.07.030.0020.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 5.347,88 | 42,99 | 29,92
1M.07.030.0020.e | - solo raffreddamento - fino a 14 kWf | cad | 5.837,19 | 46,92 | 27,42
1M.07.030.0020.f | - pompa di calore - fino a 5 kWf - fino a 5,5 kWt | cad | 4.467,13 | 35,91 | 35,82
1M.07.030.0020.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 7 kWt | cad | 4.711,78 | 37,88 | 33,96
1M.07.030.0020.h | - pompa di calore - fino a 8 kWf - fino a 9 kWt | cad | 5.103,23 | 41,02 | 31,36
1M.07.030.0020.i | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12,5 kWt | cad | 5.690,40 | 45,74 | 28,12
1M.07.030.0020.j | - pompa di calore - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt | cad | 6.277,57 | 50,46 | 25,49
1M.07.030.0030 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A SOFFITTO A CASSETTA a 3 velocità, unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0030.a | - solo raffreddamento - fino a 5,5 kWf | cad | 4.711,78 | 37,88 | 33,96
1M.07.030.0030.b | - solo raffreddamento - fino a 7 kWf | cad | 4.907,50 | 39,45 | 32,61
1M.07.030.0030.c | - solo raffreddamento - fino a 8,5 kWf | cad | 5.103,23 | 41,02 | 31,36
1M.07.030.0030.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 5.837,19 | 46,92 | 27,42
1M.07.030.0030.e | - solo raffreddamento - fino a 13,5 kWf | cad | 6.326,49 | 50,86 | 25,30
1M.07.030.0030.f | - solo raffreddamento - fino a 15 kWf | cad | 7.011,53 | 56,36 | 22,82
1M.07.030.0030.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 4.932,41 | 39,65 | 32,44
1M.07.030.0030.h | - pompa di calore - fino a 7 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 5.152,15 | 41,42 | 31,06
1M.07.030.0030.i | - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt | cad | 5.544,04 | 44,57 | 28,87
1M.07.030.0030.j | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 6.326,49 | 50,86 | 25,30
1M.07.030.0030.k | - pompa di calore - fino a 13,5 kWf - fino a 16 kWt | cad | 6.854,67 | 55,10 | 23,35
1M.07.030.0030.l | - pompa di calore - fino a 15 kWf - fino a 17,5 kWt | cad | 7.883,53 | 63,37 | 20,30
1M.07.030.0040 | Sistemi split con refrigerante R407C e alimentazione 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, composti da UNITA' INTERNA A SOFFITTO CANALIZZABILE a 3 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa), unità esterna con supporti antivibranti e comando a distanza. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta con pompa di calore): |  |  |  |
1M.07.030.0040.a | - solo raffreddamento - fino a 5,5 kWf | cad | 4.369,27 | 35,12 | 36,63
1M.07.030.0040.b | - solo raffreddamento - fino a 7 kWf | cad | 4.662,85 | 37,48 | 34,32
1M.07.030.0040.c | - solo raffreddamento - fino a 8,5 kWf | cad | 4.907,50 | 39,45 | 32,61
1M.07.030.0040.d | - solo raffreddamento - fino a 11 kWf | cad | 5.445,74 | 43,78 | 29,39
1M.07.030.0040.e | - solo raffreddamento - fino a 13,5 kWf | cad | 6.081,83 | 48,89 | 26,31
1M.07.030.0040.f | - solo raffreddamento - fino a 15 kWf | cad | 6.717,94 | 54,00 | 23,82
1M.07.030.0040.g | - pompa di calore - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 4.613,92 | 37,09 | 34,68
1M.07.030.0040.h | - pompa di calore - fino a 7 kWf - fino a 7,5 kWt | cad | 4.956,44 | 39,84 | 32,29
1M.07.030.0040.i | - pompa di calore - fino a 8,5 kWf - fino a 9 kWt | cad | 5.543,61 | 44,56 | 28,87
1M.07.030.0040.j | - pompa di calore - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 6.130,77 | 49,28 | 26,10
1M.07.030.0040.k | - pompa di calore - fino a 13,5 kWf - fino a 16 kWt | cad | 6.620,07 | 53,22 | 24,17
1M.07.030.0040.l | - pompa di calore - fino a 15 kWf - fino a 17 kWt | cad | 7.500,84 | 60,30 | 21,33
1M.07.030.0050 | Accessori per sistemi split |  |  |  |
1M.07.030.0050.a | - scheda per avviamento remoto | cad | 101,17 | 0,81 | 47,32
1M.07.030.0050.b | - riduttore velocità per unità interne canalizzabili | cad | 105,83 | 0,85 | 45,23
1M.07.030.0050.c | - pompetta scarico condensa | cad | 803,34 | 6,46 | 61,02
1M.07.040 | SISTEMI MULTI-SPLIT |  |  |  |
1M.07.040.0010 | Unità esterne a pompa di calore condensate ad aria con refrigerante R407C e alimentazione 380 V - 3f - 50 Hz, con compressori ermetici, ventilatori elicoidali, batteria condensante, circuito frigorifero, strumentazione, quadro elettrico e mobile in lamiera d'acciaio verniciato. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento - kWt: potenzialità resa in riscaldamento - u.i.: numero di unità interne collegabili): |  |  |  |
1M.07.040.0010.a | - fino a 14 kWf - fino a 16 kWt - u.i. fino a 13 | cad | 7.383,79 | 59,36 | 13,74
1M.07.040.0010.b | - oltre 14 fino a 23 kWf - oltre 16 fino a 26 kWt - u.i. fino a 13 | cad | 11.356,98 | 91,29 | 8,93
1M.07.040.0010.c | - oltre 23 fino a 29 kWf - oltre 26 fino a 33 kWt - u.i. fino a 16 | cad | 12.264,65 | 98,59 | 8,27
1M.07.040.0010.d | - oltre 29 fino a 37 kWf - oltre 33 fino a 42 kWt - u.i. fino a 16 | cad | 15.561,89 | 125,10 | 6,52
1M.07.040.0010.e | - oltre 37 fino a 46 kWf - oltre 42 fino a 52 kWt - u.i. fino a 20 | cad | 20.163,53 | 162,09 | 5,03
1M.07.040.0010.f | - oltre 46 fino a 58 kWf - oltre 52 fino a 60 kWt - u.i. fino a 20 | cad | 21.928,85 | 176,28 | 4,63
1M.07.040.0010.g | - oltre 58 fino a 70 kWf - oltre 60 fino a 78 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 28.878,68 | 232,14 | 3,51
1M.07.040.0010.h | - oltre 70 fino a 75 kWf - oltre 78 fino a 85 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 29.749,48 | 239,14 | 3,41
1M.07.040.0010.i | - oltre 75 fino a 80 kWf - oltre 85 fino a 90 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 30.682,48 | 246,64 | 3,31
1M.07.040.0010.j | - oltre 80 fino a 85 kWf - oltre 90 fino a 95 kWt - u.i. fino a 32 | cad | 31.491,08 | 253,14 | 3,22
1M.07.040.0020 | Unità interne a pavimento a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0020.a | - in vista - kWf fino a 2,3 - kWt fino a 2,6 | cad | 2.214,45 | 17,80 | 36,12
1M.07.040.0020.b | - in vista - kWf fino a 2,9 - kWt fino a 3,3 | cad | 2.223,62 | 17,87 | 35,97
1M.07.040.0020.c | - in vista - kWf fino a 3,7 - kWt fino a 4,1 | cad | 2.240,29 | 18,01 | 35,71
1M.07.040.0020.d | - in vista - kWf fino a 4,7 - kWt fino a 5,2 | cad | 2.286,13 | 18,38 | 34,99
1M.07.040.0020.e | - in vista - kWf fino a 5,8 - kWt fino a 6,5 | cad | 2.341,14 | 18,82 | 34,17
1M.07.040.0020.f | - in vista - kWf fino a 7,3 - kWt fino a 8,3 | cad | 2.382,82 | 19,15 | 33,57
1M.07.040.0020.g | - da incasso - kWf fino a 2,3 - kWt fino a 2,6 | cad | 2.104,44 | 16,92 | 38,01
1M.07.040.0020.h | - da incasso - kWf fino a 2,9 - kWt fino a 3,3 | cad | 2.113,61 | 16,99 | 37,85
1M.07.040.0020.i | - da incasso - kWf fino a 3,7 - kWt fino a 4,1 | cad | 2.136,11 | 17,17 | 37,45
1M.07.040.0020.j | - da incasso - kWf fino a 4,7 - kWt fino a 5,2 | cad | 2.157,78 | 17,35 | 37,07
1M.07.040.0020.k | - da incasso - kWf fino a 5,8 - kWt fino a 6,5 | cad | 2.199,46 | 17,68 | 36,37
1M.07.040.0020.l | - da incasso - kWf fino a 7,3 - kWt fino a 8,3 | cad | 2.226,12 | 17,89 | 35,93
1M.07.040.0030 | Unità interne pensili a parete a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0030.a | - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.823,55 | 14,66 | 43,86
1M.07.040.0030.b | - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 1.839,39 | 14,79 | 43,49
1M.07.040.0030.c | - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 1.853,56 | 14,90 | 43,15
1M.07.040.0030.d | - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 1.867,73 | 15,01 | 42,83
1M.07.040.0030.e | - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 1.891,07 | 15,20 | 42,30
1M.07.040.0040 | Unità interne pensili a soffitto in vista a 3 velocità. I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0040.a | - fino a 4,7 kWf- fino a 5,2 kWt | cad | 2.607,86 | 20,96 | 30,67
1M.07.040.0040.b | - fino a 7,3 kWf- fino a 8,3 kWt | cad | 2.787,89 | 22,41 | 28,69
1M.07.040.0040.c | - fino a 11,6 kWf- fino a 13 kWt | cad | 3.187,13 | 25,62 | 25,10
1M.07.040.0040.d | - fino a 14,5 kWf- fino a 16,3 kWt | cad | 3.824,74 | 30,75 | 20,91
1M.07.040.0050 | Unità interne pensili a soffitto da incasso canalizzabili a 3 velocità I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (Pa: statica utile minima a velocità alta - kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0050.a | - 5 Pa - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 1.960,25 | 15,76 | 40,81
1M.07.040.0050.b | - 5 Pa - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 2.013,59 | 16,19 | 39,73
1M.07.040.0050.c | - 5 Pa - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 2.117,77 | 17,02 | 37,77
1M.07.040.0050.d | - 100 Pa - fino a 2,3 kWf - fino a 2,6 kWt | cad | 2.355,31 | 18,93 | 33,96
1M.07.040.0050.e | - 100 Pa - fino a 2,9 kWf - fino a 3,3 kWt | cad | 2.374,49 | 19,09 | 33,69
1M.07.040.0050.f | - 100 Pa - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 2.398,65 | 19,28 | 33,35
1M.07.040.0050.g | - 100 Pa - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 2.445,33 | 19,66 | 32,71
1M.07.040.0050.h | - 100 Pa - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 2.491,17 | 20,03 | 32,11
1M.07.040.0050.i | - 100 Pa - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 2.572,02 | 20,68 | 31,10
1M.07.040.0050.j | - 100 Pa - fino a 8,3 kWf - fino a 9,3 kWt | cad | 2.673,71 | 21,49 | 29,92
1M.07.040.0050.k | - 100 Pa - fino a 9,3 kWf - fino a 10,5 kWt | cad | 2.751,22 | 22,12 | 29,07
1M.07.040.0050.l | - 100 Pa - fino a 11,6 kWf - fino a 13 kWt | cad | 2.946,25 | 23,68 | 27,15
1M.07.040.0050.m | - 100 Pa - fino a 14,5 kWf - fino a 16,3 kWt | cad | 3.152,96 | 25,35 | 25,37
1M.07.040.0050.n | - 100 Pa - fino a 16,3 kWf - fino a 18,6 kWt | cad | 3.320,49 | 26,69 | 24,09
1M.07.040.0050.o | - 200 Pa - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 2.758,62 | 22,18 | 29,00
1M.07.040.0050.p | - 200 Pa - fino a 8,3 kWf - fino a 9,3 kWt | cad | 2.922,51 | 23,49 | 27,37
1M.07.040.0050.q | - 200 Pa - fino a 9,3 kWf - fino a 10,5 kWt | cad | 3.000,02 | 24,12 | 26,66
1M.07.040.0050.r | - 200 Pa - fino a 11,6 kWf - fino a 13 kWt | cad | 3.044,61 | 24,47 | 26,27
1M.07.040.0050.s | - 200 Pa - fino a 14,5 kWf - fino a 16,3 kWt | cad | 3.263,81 | 26,24 | 24,51
1M.07.040.0050.t | - 200 Pa - fino a 16,3 kWf - fino a 18,6 kWt | cad | 3.462,17 | 27,83 | 23,10
1M.07.040.0060 | Unità interne pensili a soffitto a cassetta a 3 velocità I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0060.a | - fino a 3,7 kWf - fino a 4,1 kWt | cad | 2.736,68 | 22,00 | 29,23
1M.07.040.0060.b | - fino a 4,7 kWf - fino a 5,2 kWt | cad | 2.861,08 | 23,00 | 27,96
1M.07.040.0060.c | - fino a 5,8 kWf - fino a 6,5 kWt | cad | 2.985,48 | 24,00 | 26,79
1M.07.040.0060.d | - fino a 7,3 kWf - fino a 8,3 kWt | cad | 3.109,88 | 25,00 | 25,72
1M.07.040.0070 | Unità per aria primaria a soffitto da incasso con filtro, recuperatore, batteria di riscaldamento/raffreddamento, umidificatore, ventilatori di mandata ed estrazione a 2 velocità (statica utile minima a velocità alta 100 Pa). I prezzi delle opere compiute includono gli allacciamenti frigoriferi ed elettrici per distanza tra unità fino a 15 m. Grandezze (m³/h: portata a velocità alta - kWf: potenzialità resa in raffreddamento a velocità alta - kWt: potenzialità resa in riscaldamento a velocità alta): |  |  |  |
1M.07.040.0070.a | - 500 m³/h - fino a 5,5 kWf - fino a 6 kWt | cad | 4.429,30 | 35,61 | 28,31
1M.07.040.0070.b | - 1000 m³/h - fino a 11 kWf - fino a 12 kWt | cad | 5.453,64 | 43,84 | 22,99
1M.07.040.0080 | Accessori per sistemi multi-split |  |  |  |
1M.07.040.0080.a | - pompetta scarico condensa | cad | 894,43 | 7,19 | 54,80
1M.07.040.0080.b | - telecomando a raggi infrarossi | cad | 132,06 | 1,06 | 36,25
1M.07.040.0080.c | - comando remoto | cad | 242,09 | 1,95 | 19,77
1M.07.040.0080.d | - programmatore settimanale | cad | 337,93 | 2,72 | 14,17
1M.07.040.0080.e | - unità di comando centralizzato fino a 8 sistemi | cad | 881,73 | 7,09 | 10,86
1M.07.040.0080.f | - unità di comando centralizzato fino a 32 sistemi | cad | 983,42 | 7,91 | 9,74
1M.07.040.0080.g | - unità di comando centralizzato fino a 50 sistemi | cad | 2.166,96 | 17,42 | 4,42
1M.07.040.0080.h | - unità di interfaccia a sistema esterno di controllo | cad | 1.851,07 | 14,88 | 5,17