Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

ME.17 - Impianti Fotovoltaici

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
ME.17 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI |  |  |  |
ME.17.010 | Impianti Fotovoltaici |  |  |  |
ME.17.010.0010 | Fornitura di impianto fotovoltaico costituito da: - modulo fotovoltaico in silicio monocristallino compreso di sostegno per qualsiasi tipo di tetto in materiale anticorrosivo inossidabile. Il modulo deve essere certificato da organismo di prova indipendente che ne attesti la conformità alla norma; - Inverter di taglia e caratteristiche adatte alle dimensioni dell'impianto; - cavidotti, cablaggio condutture, cavi solari unipolari di sezione proporzionale al dimensionamento dell'impianto ed accessori; - dispositivo di interfaccia installato in apposito quadretto metallico e collegamento alla rete; - quadro di parallelo inverter con protezione magnetotermica monofase, interruttore generale magnetotermico, analizzatore di rete, contatore di parallelo, dispositivo interfaccia, misuratore di energia elettrica, gruppo scaricatori di sovratensione; - oneri relativi a tutte le pratiche documentali e fiscali necessarie (permessi comunali, richieste incentivo - Conto Energia), domanda di connessione presso gestore energia elettrica; sono comprensive nel prezzo tutte le dichiarazioni attestanti: - conformità ai sensi del decreto 37/08, art. 1, lettera ""a" - verifiche effettuate sull'impianto eseguito e il relativo esito; - certificati di conformità dei moduli fotovoltaici alle norme CEI EN 61215 oppure CEI EN 61646; - manuale di uso e manutenzione; - numeri di matricola dei moduli fotovoltaici e degli inverter; - fotografie; - garanzie relative alle apparecchiatture installate; - eventuali garanzie sulle prestazioni di funzionamento; - disegni As-Built allegati alle certificazioni. Sono escluse dal prezzo le assistenze murarie di cui alla voce 1C.28.200.0020. |  |  |  |
ME.17.010.0010.a | - con potenza complessiva per singolo impianto da 1 fino a 6 Kwp | kwp | 5.643,22 |  |
ME.17.010.0010.b | - con potenza complessiva per singolo impianto da 7 Kwp fino a 20 Kwp | kwp | 4.972,00 |  |
ME.17.010.0010.c | - con potenza complessiva per singolo impianto da 21 Kwp fino a 50 Kwp | kwp | 4.661,25 |  |
ME.17.010.0010.d | - con potenza complessiva per singolo impianto superiore a 50 Kwp | kwp | 4.350,50 |  |
ME.17.020 | Cavi per collegamento di pannelli fotovoltaici tensione nominale 0.6/1 KV - halogen free (LSZH) |  |  |  |
ME.17.020.0010 | Cavi per collegamento di pannelli fotovoltaici tensione nominale 0,6/1 KV - halogen free (LSZH), da da 1 x 2.5 mm² a 1 x 120 mm²: |  |  |  |
ME.17.020.0010.a | - 1 x 2.5 mm² | m | 0,73 |  |
ME.17.020.0010.b | - 1 x 4 mm² | m | 1,05 |  |
ME.17.020.0010.c | - 1 x 6 mm² | m | 1,50 |  |
ME.17.020.0010.d | - 1 x 10 mm² | m | 2,43 |  |
ME.17.020.0010.e | - 1 x 16 mm² | m | 3,67 |  |
ME.17.020.0010.f | - 1 x 25 mm² | m | 5,39 |  |
ME.17.020.0010.g | - 1 x 35 mm² | m | 7,24 |  |
ME.17.020.0010.h | - 1 x 50 mm² | m | 10,46 |  |
ME.17.020.0010.i | - 1 x 70 mm² | m | 13,55 |  |
ME.17.020.0010.l | - 1 x 95 mm² | m | 18,07 |  |
ME.17.020.0010.m | - 1 x 120 mm² | m | 23,56 |  |