Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1C.04 - Opere in c.a. - iniezioni - ripristini

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1C.04 | OPERE IN CEMENTO ARMATO - INIEZIONI - ANCORAGGI - RIPRISTINI |  |  |  |
1C.04.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Tutti i calcestruzzi impiegati per la realizzazione delle opere strutturali in calcestruzzo armato, devono essere a prestazione garantita (non è ammesso l'impiego di calcestruzzi a composizione) e rispondenti alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104. Saranno confezionati in impianti dotati di certificato FPC rilasciato da ente riconosciuto e con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore, così come indicato al § 11.2.3 del DM 14/1/08. Verranno gettati con o senza l'impiego di casseri di qualsiasi tipo, ed è sempre compresa nei prezzi una adeguata truccatura o vibratura dei getti. Sono compresi tutti gli oneri necessari per dare il calcestruzzo gettato in opera, compreso l'impiego della pompa o di altro mezzo di sollevamento. I casseri e le armature in ferro devono essere contabilizzate a parte. Nei prezzi delle casserature sono compresi la fornitura di tutti i materiali necessari per la realizzazione (legname vario, chiodi, filo di ferro ecc.) ed il relativo montaggio; sono inoltre compresi il disarmo e lo smontaggio, gli sfridi, le eventuali perdite di materiale, la fornitura e applicazione di idonei disarmanti, l'utilizzo di ponteggi di altezza adeguata ai casseri da realizzare. Nei prezzi degli acciai di armatura, sono compresi, oltre alla fornitura del materiale, la lavorazione e posa di barre di qualsiasi diametro e lunghezza, il filo di ferro per le legature, i distanziatori, eventuali saldature di giunzioni, la lavorazione a disegno con gli sfridi conseguenti, l'impiego ove necessario di ponteggi e relativo disarmo, l'assistenza, il trasporto e lo scarico, la movimentazione in cantiere, il sollevamento alle quote di utilizzo e l'avvicinamento al luogo di montaggio, e quant'altro necessario. |  |  |  |
1C.04.010 | CALCESTRUZZO CONFEZIONATO IN CANTIERE IN BETONIERA PER INTERVENTI PARZIALI E LIMITATE QUANTITA' |  |  |  |
1C.04.010.0010 | Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: |  |  |  |
1C.04.010.0010.a | - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 105,86 | 0,85 | 21,27
1C.04.010.0010.b | - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 108,78 | 0,87 | 19,53
1C.04.010.0020 | Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate con getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto, compresa la vibratura, esclusi i casseri; resistenza C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 117,23 | 0,94 | 23,36
1C.04.010.0030 | Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: |  |  |  |
1C.04.010.0030.a | - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 131,45 | 1,06 | 25,60
1C.04.010.0030.b | - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 135,95 | 1,09 | 24,76
1C.04.010.0030.c | - C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3 | m³ | 151,36 | 1,22 | 20,74
1C.04.010.0040 | Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, anche leggermente armate, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura; esclusi casseri e ferro; resistenza: |  |  |  |
1C.04.010.0040.a | - C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 142,27 | 1,14 | 28,70
1C.04.010.0040.b | - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 154,38 | 1,24 | 29,99
1C.04.010.0040.c | - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 165,40 | 1,33 | 23,17
1C.04.010.0040.d | - C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3 | m³ | 167,48 | 1,35 | 23,88
1C.04.010.0050 | Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm; compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: |  |  |  |
1C.04.010.0050.a | - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 147,02 | 1,18 | 29,94
1C.04.010.0050.b | - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 151,54 | 1,22 | 29,04
1C.04.010.0050.c | - C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3 | m³ | 172,48 | 1,39 | 25,52
1C.04.010.0060 | Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, esclusi ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: |  |  |  |
1C.04.010.0060.a | - C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 152,13 | 1,22 | 31,20
1C.04.010.0060.b | - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 156,63 | 1,26 | 30,30
1C.04.010.0060.c | - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 177,58 | 1,43 | 26,73
1C.04.010.0060.d | - C28/35 - esposizione XC3 - consistenza S3 | m³ | 177,58 | 1,43 | 26,73
1C.04.010.0060.e | - C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3 | m³ | 177,58 | 1,43 | 26,73
1C.04.050 | GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI |  |  |  |
1C.04.050.0010 | Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: |  |  |  |
1C.04.050.0010.a | - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 111,47 | 0,90 | 20,20
1C.04.050.0010.b | - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 116,80 | 0,94 | 19,28
1C.04.050.0020 | Sottofondazioni realizzate mediante getto da autobetoniera con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, classe di resistenza C16/20 consistenza S4 Dmax 32mm | m³ | 123,98 | 1,00 | 18,16
1C.04.100 | GETTO DI FONDAZIONI NON ARMATE |  |  |  |
1C.04.100.0010 | Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto,compresa vibratura, esclusi i casseri; resistenza C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 123,66 | 0,99 | 22,15
1C.04.100.0020 | Fondazioni non armate realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, compresa vibratura, esclusi i casseri, resistenza C16/20 consistenza S5 Dmax 32mm | m³ | 134,35 | 1,08 | 20,39
1C.04.150 | GETTO DI FONDAZIONI ARMATE |  |  |  |
1C.04.150.0010 | Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza |  |  |  |
1C.04.150.0010.a | - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 138,73 | 1,12 | 24,26
1C.04.150.0010.b | - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 144,08 | 1,16 | 23,36
1C.04.150.0010.c | - C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3 | m³ | 152,43 | 1,23 | 23,66
1C.04.150.0020 | Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: |  |  |  |
1C.04.150.0020.a | - C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2 | m³ | 150,16 | 1,21 | 22,41
1C.04.150.0020.b | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2 | m³ | 154,51 | 1,24 | 21,78
1C.04.150.0020.c | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XA1 | m³ | 159,77 | 1,28 | 23,77
1C.04.200 | GETTO DI MURATURE LEGGERMENTE ARMATE |  |  |  |
1C.04.200.0010 | Murature in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, anche leggermente armate, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza: |  |  |  |
1C.04.200.0010.a | - C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 149,56 | 1,20 | 27,30
1C.04.200.0010.b | - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 154,91 | 1,25 | 26,36
1C.04.200.0010.c | - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 157,29 | 1,26 | 26,80
1C.04.200.0010.d | - C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3 | m³ | 157,29 | 1,26 | 26,80
1C.04.200.0020 | Murature entro e fuori terra, anche leggermente armate, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi casseri e ferro; resistenza: |  |  |  |
1C.04.200.0020.a | - C20/25 consistenza S5 Dmax 32 | m³ | 138,92 | 1,12 | 21,32
1C.04.200.0020.b | - C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2 | m³ | 137,25 | 1,10 | 20,93
1C.04.200.0020.c | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2 | m³ | 141,60 | 1,14 | 20,29
1C.04.200.0020.d | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XA1 | m³ | 149,06 | 1,20 | 21,16
1C.04.250 | GETTO DI MURATURE ARMATE |  |  |  |
1C.04.250.0010 | Murature armate in conglomerato cementizio, entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza |  |  |  |
1C.04.250.0010.a | - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 154,32 | 1,24 | 28,52
1C.04.250.0010.b | - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 159,67 | 1,28 | 27,56
1C.04.250.0010.c | - C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3 | m³ | 165,01 | 1,33 | 26,67
1C.04.250.0020 | Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: |  |  |  |
1C.04.250.0020.a | - C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2 | m³ | 165,75 | 1,33 | 26,55
1C.04.250.0020.b | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2 | m³ | 170,09 | 1,37 | 25,88
1C.04.250.0020.c | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XA1 | m³ | 172,71 | 1,39 | 25,48
1C.04.300 | GETTO DI STRUTTURE VARIE IN C.A. |  |  |  |
1C.04.300.0010 | Strutture armate in conglomerato cementizio (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza |  |  |  |
1C.04.300.0010.a | - C20/25 - esposizione X0 - consistenza S3 | m³ | 159,42 | 1,28 | 29,77
1C.04.300.0010.b | - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 164,77 | 1,32 | 28,80
1C.04.300.0010.c | - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 | m³ | 170,12 | 1,37 | 27,90
1C.04.300.0010.d | - C28/35 - esposizione XC3 - consistenza S3 | m³ | 171,52 | 1,38 | 29,34
1C.04.300.0010.e | - C28/35 - esposizione XA1 - consistenza S3 | m³ | 173,89 | 1,40 | 30,04
1C.04.300.0020 | Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza |  |  |  |
1C.04.300.0020.a | - C20/25 consistenza S5 Dmax 32 | m³ | 167,36 | 1,35 | 28,36
1C.04.300.0020.b | - C25/30 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2 | m³ | 170,85 | 1,37 | 27,78
1C.04.300.0020.c | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2 | m³ | 172,98 | 1,39 | 26,41
1C.04.300.0020.d | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC3 | m³ | 176,85 | 1,42 | 27,26
1C.04.300.0020.e | - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XA1 | m³ | 182,66 | 1,47 | 27,40
1C.04.300.0050 | Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim. 25x25 cm. circa, rivestito con elementi isolanti ricavati da taglio di blocchi o con pannello di polistirene espanso sinterizzato, di sp. 25cm., compreso il calcestruzzo di riempimento e l'armatura interna. Sono inclusi i ponteggi interni. | m | 68,50 | 1,65 | 79,88
1C.04.350 | SOVRAPPREZZI ALLE OPERE IN C.A. |  |  |  |
1C.04.350.0010 | Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm | m³ | 23,93 | 0,19 | 80,40
1C.04.350.0030 | Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : |  |  |  |
1C.04.350.0030.a | - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm | m³ | 3,50 | 0,03 |
1C.04.350.0030.b | - classe di consistenza S5 superfluido, slump maggiore di 210 mm | m³ | 8,22 | 0,07 |
1C.04.350.0040 | Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato: |  |  |  |
1C.04.350.0040.a | - con aggregati di Diam. max 20 mm | m³ | 8,83 | 0,07 |
1C.04.350.0040.b | - con aggregati di Diam. max 10 mm | m³ | 10,34 | 0,08 |
1C.04.400 | CASSEFORME PER C.A. |  |  |  |
1C.04.400.0010 | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: |  |  |  |
1C.04.400.0010.a | - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee | m² | 16,93 | 0,14 | 58,42
1C.04.400.0010.b | - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore | m² | 19,96 | 0,16 | 60,67
1C.04.400.0010.c | - orizzontali per solette piene | m² | 21,43 | 0,17 | 65,47
1C.04.400.0020 | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: |  |  |  |
1C.04.400.0020.a | - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee | m² | 23,67 | 0,19 | 63,46
1C.04.400.0020.b | - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore | m² | 28,51 | 0,23 | 61,35
1C.04.400.0020.c | - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene | m² | 36,05 | 0,29 | 61,66
1C.04.400.0020.d | - per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde. | m² | 41,80 | 0,34 | 61,15
1C.04.400.0030 | Casseforme per impalcato di solai misti in calcestruzzo e laterizio gettati in opera; (costo già compreso nel prezzo dei solai gettati in opera). | m² | 13,27 | 0,11 | 64,10
1C.04.400.0040 | Banchinaggio rompitratta per solai prefabbricati; (costo già compreso nel prezzo dei solai prefabbricati). | m² | 5,16 | 0,04 | 67,06
1C.04.400.0050 | Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00. |  |  |  |
1C.04.400.0050.a | - per altezze da 4,51 a 8,00 m | m² x m | 1,54 | 0,01 | 65,58
1C.04.400.0050.b | - per altezze da 8,01 a 15,00 m | m² x m | 2,05 | 0,02 | 68,78
1C.04.400.0060 | Sovrapprezzo alle casseforme con luce maggiore di m 8,01, per ogni metro di maggiore luce, fino a m 15.00 (da applicare sulla superficie totale) | m² x m | 0,67 | 0,01 | 58,21
1C.04.400.0070 | Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. | m² | 10,98 | 0,09 | 42,53
1C.04.450 | ACCIAIO PER C.A |  |  |  |
1C.04.450.0010 | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità: |  |  |  |
1C.04.450.0010.a | - B450C | kg | 1,43 | 0,01 | 41,98
1C.04.450.0010.b | Armatura per pali e diaframmi in barre d'acciaio B450C in opera compresa lavorazione e posa | kg | 1,12 | 0,01 | 24,43
1C.04.450.0010.c | - B450A | kg | 1,06 | 0,01 | 25,82
1C.04.450.0020 | Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi, legature | kg | 1,31 | 0,01 | 35,14
1C.04.450.0030 | Trefolo da 1/2" di acciaio rivestito per precompressione (peso circa 0,9 kg/ml) fornitura del trefolo in opera, compresi gli oneri di tesatura anche in più riprese e l'incidenza delle testate e degli ancoraggi | m | 5,42 | 0,04 | 38,93
1C.04.460 | ARMATURE PER CONSOLIDAMENTI |  |  |  |
1C.04.460.0010 | Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C per cuciture di strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi, adattamenti, sagomatura, legature, saldature, la posa in opera. | kg | 2,13 | 0,02 | 55,42
1C.04.460.0020 | Traliccio speciale in acciaio, sagomato e forato, per rinforzo di strutture in legno di solai, posato in opera |  |  |  |
1C.04.460.0020.a | - altezza 40 mm | m | 23,69 | 0,19 | 24,28
1C.04.460.0020.b | - altezza 60 mm | m | 29,41 | 0,24 | 19,56
1C.04.460.0030 | Connettore a piolo in acciaio zincato d= 12 mm con testa e piastrina di ancoraggio, fissato a strutture in acciaio: |  |  |  |
1C.04.460.0030.a | - altezza fino a 80 mm | cad | 3,36 | 0,03 | 35,71
1C.04.460.0030.b | - altezza fino a 125 mm | cad | 3,67 | 0,03 | 32,70
1C.04.460.0040 | Lamiere di ferro in acciaio S235JR per placcature di rinforzo, compresi tiranti, chiodature, saldature per il fissaggio, sabbiatura interna al grado SA 2½, in opera comprese assistenze murarie alla posa, esclusi ponteggi. | kg | 7,72 | 0,06 | 71,56
1C.04.500 | GIUNTI STRUTTURALI |  |  |  |
1C.04.500.0010 | Giunto di costruzione e connessione realizzato con profilati in PVC speciale per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nei getti in cemento armato, assicurando la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. |  |  |  |
1C.04.500.0010.a | - giunto di ripresa con profilo in PVC | m | 11,67 | 0,09 | 36,16
1C.04.500.0010.b | - giunto di dilatazione di 2/4 cm con profilo in PVC | m | 18,76 | 0,15 | 38,54
1C.04.500.0020 | Fornitura e posa di giunto di ripresa di getti in cemento armato realizzato con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. | m | 19,82 | 0,16 | 36,48
1C.04.550 | INIEZIONE DI MISCELE CEMENTIZIE |  |  |  |
1C.04.550.0010 | Iniezione di miscela cementizia, compresa la fornitura del materiale, la miscelazione ed iniezione con attrezzature ad alta pressione, per micropali, tiranti di ancoraggio e similari, anche in più riprese. (peso ipotizzato = 2000 kg/m³) |  |  |  |
1C.04.550.0010.a | Iniezione di miscela cementizia - per 100 kg di cemento | 100 kg | 23,45 | 0,19 | 17,60
1C.04.550.0010.b | Iniezione di miscela cementizia - per m³ di miscela | m³ | 469,37 | 3,77 | 14,15
1C.04.600 | ANCORAGGI - FISSAGGI |  |  |  |
1C.04.600.0010 | Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : |  |  |  |
1C.04.600.0010.a | - betoncino a base di cemento ed additivi, per fissaggio normale di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc. | dm³ | 2,83 | 0,02 | 63,96
1C.04.600.0010.b | - betoncino fluido antiritiro ad alta resistenza a base di cemento, inerti selezionati ed additivi, per ancoraggio di precisione di macchinari pesanti soggetti a vibrazioni | dm³ | 3,96 | 0,03 | 53,28
1C.04.600.0010.c | - betoncino epossidico bicomponente con inerti selezionati ed additivi, per ancoraggi speciali | dm³ | 19,22 | 0,15 | 9,42
1C.04.700 | CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A. |  |  |  |
1C.04.700.0050 | Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; dimensione indicativo della scarifica fino a circa 70 mm per parte dallo spigolo; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti, fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. | m | 14,54 | 0,12 | 65,40
1C.04.700.0060 | Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 7 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti localizzati , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. | m² | 39,11 | 0,31 | 34,86
1C.04.700.0070 | Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),, lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. | m² | 44,63 | 0,36 | 40,50
1C.04.700.0080 | Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo fino a circa 40 mm; la messa in vista dei ferri, la sostituzione limitata di staffature corrose, lpazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), il lavaggio delle superfici. Sono comprese le prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. | m² | 93,00 | 0,75 | 61,24
1C.04.700.0090 | Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. |  |  |  |
1C.04.700.0090.a | - su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri) | m² | 35,52 | 0,29 | 38,15
1C.04.700.0090.b | - su armatura in tondo di acciaio, fino a 10 mm | m | 3,60 | 0,03 | 66,94
1C.04.700.0090.c | - su armatura in tondo di acciaio, da 12 a 20 mm | m | 5,67 | 0,05 | 63,67
1C.04.700.0100 | Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa: |  |  |  |
1C.04.700.0100.a | - su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati. | m² | 64,75 | 0,52 | 39,69
1C.04.700.0100.b | - su spigoli di elementi strutturali. architettonici, decorativi, con sezione fino a 25 cm² | m | 25,13 | 0,20 | 55,07
1C.04.700.0110 | Ricostruzione di spessori consistenti di strutture in cemento armato con getto entro casseforme di malta colabile a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, speciali additivi e fibre con aggiunta di inerti a granulometria appropriata,provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC. Compresa l'umidificazione a rifiuto del supporto, il getto entro casseri anche a più riprese, la nebulizzazione con acqua nella fase di indurimento. Esclusi: la preparazione del supporto, i ponteggi, le casseforme, l'eventuale armatura integrativa. | m³ | 1.824,53 | 14,67 | 7,32
1C.04.700.0120 | Consolidamento corticale di superfici in calcestruzzo deboli, decoesionate, sfarinanti mediante rivestimento in resina epossidica bicomponente con induritore applicata a pennello, rullo o airless | m² | 5,64 | 0,05 | 42,73
1C.04.700.0130 | Placcatura di rinforzo di elementi strutturali in cemento armato realizzata mediante iniezioni o spalmatura di resina o betoncino entro casseri metallici già predisposti. Compresa la posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle casserature; l'impiego di idoneo impianto per iniezioni a bassa pressione; le opere di presidio. Escluse le armature metalliche, i ponteggi: |  |  |  |
1C.04.700.0130.a | - con resina epossidica | kg | 29,44 | 0,24 | 29,69
1C.04.700.0130.b | - con betoncino a base di resina epossidica bicomponente ed aggregati silicei di opportuna granulometria | kg | 17,36 | 0,14 | 33,53
1C.04.700.0150 | Ripristino di lesioni su strutture in cemento armato con iniezioni di resina epossidica eseguite con idoneo impianto di iniezione a bassa pressione. Sono compresi: l'esecuzione di 4-6 fori, diam. 20-30 mm con utensili a rotazione a bassa velocità, per l'alloggiamento degli ugelli; la stuccatura perimetrale della lesione con adesivi epossidici morbidi; la posa dei tubetti di iniezione e di sfiato; la resina epossidica iniettata fino a completa saturazione in profondità; le opere di presidio ed i ponteggi. |  |  |  |
1C.04.700.0150.a | - per lesioni fino a 1,5 mm e profondità fino a 25 cm | m | 40,33 | 0,32 | 50,41
1C.04.700.0150.b | - per lesioni fino a 1,5 mm e profondità da 26 a 50 cm | m | 54,36 | 0,44 | 48,11
1C.04.700.0150.c | - per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità fino a 25 cm | m | 57,03 | 0,46 | 48,75
1C.04.700.0150.d | - per lesioni da 1,5 a 3,0 mm e profondità da 26 a 50 cm | m | 70,60 | 0,57 | 39,38
1C.04.700.0160 | Regolarizzazione superficiale di tutte le superfici di calcestruzzo e delle parti ricostruite con malte cementizie mediante applicazione a spatola e rifinitura a frattazzo di spugna di malta cementizia per rasature provviste di marcatura CE e conforme a requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte di classe R2 di tipo CC e PCC, per uno spessore di 2 mm.Compresi la bagnatura fino a saturazione delle superfici. Esclusi: ponteggi. | m² | 12,57 | 0,10 | 69,53
1C.04.750 | GETTO MANUALE DI CALCESTRUZZI PER PICCOLI E CIRCOSCRITTI QUANTITATIVI |  |  |  |
1C.04.750.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Il getto manuale di calcestruzzi può essere previsto solo per piccoli quantitativi da gettare in zone non raggiungibili da un qualsiasi mezzo meccanico (miniescavatori, motocarriole, nastri trasportatori, ecc.). Il prezzo compensa sia il getto che la movimentazione del calcestruzzo, completamente manuali, dalla bocca della betoniera al sito di impiego. Si sono indicate le resistenze caratteristiche, come richiesto dalle norme vigenti per le strutture in cemento armato; data la situazione specifica di piccola produzione di impasto, si è ritenuto utile anche indicare i dosaggi minimi di cemento che con una buona lavorazione possono garantire l'ottenimento delle resistenze caratteristiche richieste. |  |  |  |
1C.04.750.0010 | Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
1C.04.750.0010.a | - C12/15 (circa 250 kg/m³ di cemento) | m³ | 135,28 | 1,09 | 23,49
1C.04.750.0010.b | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 142,97 | 1,15 | 22,23
1C.04.750.0020 | Fondazioni non armate in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
1C.04.750.0020.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 147,14 | 1,18 | 23,88
1C.04.750.0020.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 157,97 | 1,27 | 23,83
1C.04.750.0030 | Fondazioni armate, murature armate e non armate in conglomerato cementizio, di qualsiasi spessore, realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
1C.04.750.0030.a | - C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento) | m³ | 162,74 | 1,31 | 29,29
1C.04.750.0030.b | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 170,44 | 1,37 | 27,97
1C.04.750.0040 | Strutture varie (pilastri, travi, solette, gronde ecc) in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica: |  |  |  |
1C.04.750.0040.a | - C20/25 (circa 350 kg/m³ di cemento) | m³ | 180,84 | 1,45 | 30,98
1C.04.750.0040.b | - C25/30 (circa 400 kg/m³ di cemento) | m³ | 188,86 | 1,52 | 29,67
1C.04.800 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO MURATURE |  |  |  |
1C.04.800.0010 | Cucitura di lesioni su muratura portante mediante nastri in materiale composito, immessi in matrice polimerica, previa sarcitura della lesione. Sono compresi: - la livellazione delle superfici su cui applicare il rinforzo con malte a ritiro compensato o stucchi epossidici, previa accurtata pulizia del sottofondo; - la fornitura e la posa in opera del primer, del 1° strato di resina epossidica, del materiale composito di rinforzo e del 2° strato di resina epossidca a saturare il nastro; - la protezione dai raggi UVA con la tecnologia secondo le scelte progettuali, del pacchetto di rinforzo. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - le sarciture delle lesioni; - il pacchetto di rinforzo; - le prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche. |  |  |  |
1C.04.800.0010.a | - in fibra di carbonio - 1° strato | m² | 517,32 | 4,16 | 53,22
1C.04.800.0010.b | - in fibra di carbonio - strati successivi | m² | 293,75 | 2,36 | 37,85
1C.04.800.0010.c | - in fibra di vetro - 1° strato | m² | 331,16 | 2,66 | 53,16
1C.04.800.0010.d | - in fibra di vetro - strati successivi | m² | 255,14 | 2,05 | 50,79
1C.04.800.0010.e | - in fibra di aramide - 1° strato | m² | 301,36 | 2,42 | 49,89
1C.04.800.0010.f | - in fibra di aramide - strati successivi | m² | 232,06 | 1,87 | 48,22
1C.04.800.0020 | Cucitura di lesioni su muratura portante mediante barre in materiale composito. Sono compresi: - la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al diametro di mm 20; - la pulizia mediante aria compressa del perforo; - l'iniezione di resine epossidiche; - la fornitura e posa in opera delle barre in composito. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - la sarcitura della lesione; - le prove obbligatorie di estrazione della barra e ultrasuoni. Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra posta effettivamente in opera. |  |  |  |
1C.04.800.0020.a | - in fibra di carbonio - ø 8 mm | m² | 98,08 | 0,79 | 30,01
1C.04.800.0020.b | - in fibra di carbonio - ø 10 mm | m² | 105,66 | 0,85 | 29,27
1C.04.800.0020.c | - in fibra di carbonio - ø 12 mm | m² | 126,76 | 1,02 | 24,40
1C.04.800.0020.d | - in fibra di vetro - ø 10 mm | m² | 97,09 | 0,78 | 31,86
1C.04.800.0020.e | - in fibra di vetro - ø 12 mm | m² | 105,66 | 0,85 | 29,27
1C.04.800.0020.f | - in fibra aramidica - ø 10 mm | m² | 88,25 | 0,71 | 35,05
1C.04.800.0020.g | - in fibra aramidica - ø 12 mm | m² | 97,09 | 0,78 | 31,86
1C.04.800.0030 | Consolidamento di pareti a sacco o comunque con paramenti scollegati, mediante realizzazione di collegamenti trasversali (ortogonali al piano della parete) con barre in materiale composito. Sono compresi: - la realizzazione di cuciture armate in n° 4 al m², con terminale di ciascuna barra in tessuto di materiale composito; - la perforazione con attrezzatura a rotazione, a distruzione di nucleo, fino al ø 20 mm. - la pulizia mediante aria compressa del foro; - l'iniezione di malte epossidiche; - la fornitura e la posa in opera delle barre in composito; - la preparazione della superficie della parete e l'incollaggio di tessuto in composito sulla parte terminale delle barre e sulla parete, onde garantire l'ancoraggio delle barre stesse sulle due facce opposte del paramento. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off e indagini termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - le prove obbligatorie di pull-off e le indagini termografiche; - tutte le operazioni eventualmente necessarie di bonifica della muratura. Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera. |  |  |  |
1C.04.800.0030.a | - in fibra di carbonio - ø 8 mm | m² | 132,76 | 1,07 | 31,01
1C.04.800.0030.b | - in fibra di vetro - ø 10 mm | m² | 122,20 | 0,98 | 33,69
1C.04.810 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - ARCHITRAVI E TIRANTI |  |  |  |
1C.04.810.0010 | Consolidamento di architravi in materiale lapideo con l'impiego di barre in materiale composito, previa stuccatura e iniezione delle lesioni. Sono compresi: - la creazione di idonea scanalatura all'intradosso dell'architrave per creare l'alloggiamento delle barre di rinforzo; - la fornitura e la posa in opera delle barre, il successivo riempimento con malta epossidica. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di aderenza del rinforzo e ultrasuoni secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - la stuccatura e l'iniezione delle lesioni; - l'eventuale posa di un listello di materiale lapideo per ricostituire la continuità della finitura esterna. Il prezzo è ad unità di lunghezza di barra effettivamente posta in opera. |  |  |  |
1C.04.810.0010.a | - in fibra di carbonio - ø 8 mm | m² | 144,95 | 1,17 | 47,09
1C.04.810.0010.b | - in fibra di carbonio - ø 10 mm | m² | 152,61 | 1,23 | 45,74
1C.04.810.0010.c | - in fibra di vetro - ø 10 mm | m² | 122,66 | 0,99 | 46,24
1C.04.810.0010.d | - in fibra di vetro - ø 12 mm | m² | 133,36 | 1,07 | 43,81
1C.04.810.0010.e | - in fibra aramidica - ø 10 mm | m² | 115,95 | 0,93 | 50,38
1C.04.810.0010.f | - in fibra aramidica - ø 12 mm | m² | 122,88 | 0,99 | 46,53
1C.04.810.0020 | Tiranti per incatenamento di piano mediante applicazione di barre in materiale composito, forniti e posti in opera. Sono compresi: la fornitura in opera dei tiranti; il terminale di ancoraggio in acciaio (ø mm 220); il tenditore per il pretensionamento e l'eventuale strato di nastro in fibra di vetro da utilizzarsi quale interfaccia con l'acciaio nel caso di impiego di barre in fibra di carbonio. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di trazione eseguite su campioni prelevati dalla stessa partita di materiale (barre in composito) in ragione di almeno n° 3 campioni ogni 100 m di tiranti posti in opera, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le perforazioni delle murature per l'attraversamento dei tiranti; le piastre esterne di ancoraggio e l'eventuale livellamento delle testate di ancoraggio; le prove obbligatorie di trazione. Il prezzo è per unità di lunghezza di tirante posto in opera. |  |  |  |
1C.04.810.0020.a | - in fibra di carbonio - ø 10 mm | m² | 166,81 | 1,34 | 45,27
1C.04.810.0020.b | - in fibra di carbonio - ø 12 mm | m² | 180,94 | 1,45 | 40,31
1C.04.810.0020.c | - in fibra di aramide - ø 12 mm | m² | 147,38 | 1,18 | 47,36
1C.04.810.0030 | Incatenamenti di piano realizzati in tessuto di materiale composito, da apllicarsi in corrispondenza degli impalcati. Sono compresi: - la demolizione dell'intonaco in corrispondenza della superficie di incatenamento; - la spazzolatura del sottofondo; - la riprofilatura con malte a ritiro compensato; - il primer, l'adesivo epossidico per l'applicazione del tessuto e l'adesivo per la chiusura del pacchetto di rinforzo; - la preparazione della superficie del rinforzo per la successiva intonacatura, mediante l'applicazione a fresco di uno spolvero di polvere di quarzo. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È escluso il ripristino dell'intonaco. Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posta in opera. |  |  |  |
1C.04.810.0030.a | - in fibra di carbonio - 1° strato | m² | 681,81 | 5,48 | 45,96
1C.04.810.0030.b | - in fibra di carbonio - per ogni strato successivo al 1° | m² | 358,54 | 2,88 | 46,71
1C.04.810.0030.c | - in fibra di vetro - 1° strato | m² | 509,99 | 4,10 | 56,70
1C.04.810.0030.d | - in fibra di vetro - per ogni strato successivo al 1° | m² | 317,56 | 2,55 | 59,46
1C.04.820 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MURATURA |  |  |  |
1C.04.820.0010 | Consolidamento di volte, cupole ed archi in muratura di pietrame o mattoni, in laterizio o gesso, mediante applicazione all'estradosso di nastri di materiale composito. Sono compresi: - la pulizia delle superfici su cui applicare il rinforzo; - il trattamento con il primer; - la rasatura con stucchi epossidici; - l'applicazione di resina di incollaggio; - la fornitura e posa dei nastri di composito unidirezionali secondo le indicazioni di progetto; - la resina di saturazione e la verniciatura finale con vernici acriliche per la protezione dai raggi UVA. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Ove possibile, sono eseguite prove di carico per valutare l'efficacia dell'intervento, rilevando le formazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - l'eventuale svuotamento della volta; - l'eventuale riprofilatura dell'estradosso; - le prove di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche e le prove di carico. Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posta in opera. |  |  |  |
1C.04.820.0010.a | - in fibra di carbonio - 1° strato | m² | 536,95 | 4,32 | 49,74
1C.04.820.0010.b | - in fibra di carbonio - strati successivi al 1° | m² | 325,19 | 2,61 | 44,58
1C.04.820.0010.c | - in fibra di vetro - 1° strato | m² | 409,79 | 3,29 | 57,13
1C.04.820.0010.d | - in fibra di vetro - strati successivi al 1° | m² | 288,93 | 2,32 | 63,32
1C.04.820.0010.e | - in fibra aramidica - 1° strato | m² | 379,89 | 3,05 | 48,88
1C.04.820.0010.f | - in fibra aramidica - strati successivi al 1° | m² | 283,15 | 2,28 | 46,22
1C.04.830 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO CON MATERIALI COMPOSITI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO |  |  |  |
1C.04.830.0010 | Consolidamento elementi strutturali inflessi (quali travi, solette, solai) in c.a. e c.a.p. mediante l'applicazione di nastri o di lamelle in materiale composito. Sono compresi: - la spazzolatura della superficie da rinforzare; - l'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico in 1° strato; - la fornitura e la posa di materiale composito di rinforzo e l'applicazione dell'adesivo in 2° strato. La qualità dell'intervento è verificata con prove obbligatorie di pull-off, indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Ove possibile, sono eseguite prove di carico prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti; - l'esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciature, rivestimenti, etc.). Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera. Nel caso di lamelle di fibra di carbonio le dimensioni sono: base della lamella per lo spessore della medesima (b x s) |  |  |  |
1C.04.830.0010.a | - in fibra di carbonio - 1° strato | m² | 543,75 | 4,37 | 57,23
1C.04.830.0010.b | - in fibra di carbonio - strati successivi al 1° | m² | 323,51 | 2,60 | 48,18
1C.04.830.0010.c | - in lamelle di fibra di carbonio 80 x 1,2 mm | m² | 134,19 | 1,08 | 26,29
1C.04.830.0010.d | - in lamelle di fibra di carbonio 80 x 1,4 mm | m² | 158,98 | 1,28 | 24,36
1C.04.830.0010.e | - in lamelle di fibra di carbonio 100 x 1,2 mm | m² | 192,74 | 1,55 | 30,08
1C.04.830.0010.f | - in lamelle di fibra di carbonio 100 x 1,4 mm | m² | 231,96 | 1,86 | 32,07
1C.04.830.0010.g | - in lamelle di fibra di carbonio 120 x 1,2 mm | m² | 287,19 | 2,31 | 28,17
1C.04.830.0010.h | - in lamelle di fibra di carbonio 120 x 1,4 mm | m² | 302,23 | 2,43 | 26,69
1C.04.830.0010.i | - in fibra di aramide - 1° strato | m² | 310,05 | 2,49 | 55,72
1C.04.830.0010.l | - in fibra di aramide - strati successivi al 1° | m² | 230,82 | 1,86 | 43,13
1C.04.830.0020 | Esecuzione di rinforzo strutturale di nastri di consolidamento in materiale composito con resine epossidiche, da incollarsi direttamente sulla struttura da rinforzare, previo eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate, fornita e posta in opera. Sono compresi: (1) l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche; (2) l'eventuale livellamento della superficie mediante stucco epossidico; (3) la stesa del 1° strato di resina epossidica per l'incollaggio delle fibre di rinforzo; (4) l'applicazione dei nastri di materiale composito; (5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica; (6) l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5), (6) per tutti gli strati previsti progettualmente, sia in sempolice sovrapposizione che in direzione ortogonale alla precedente; (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. Il materiale di rinforzo deve garantire le caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno essere adeguatamente certificate da laboratori riconosciuti a livello nazionale od internazionale, ovvero nel paese di origine del produttore. È compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; - i trattamenti filmogeni protettivi necessari; - le indagini e le prove pre e post intervento; - tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (bybridge, etc.). Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effetivamente posta in opera. |  |  |  |
1C.04.830.0020.a | - in fibra di carbonio - 1° strato | m² | 477,06 | 3,83 | 54,92
1C.04.830.0020.b | - in fibra di carbonio - strati successivi al 1° | m² | 295,60 | 2,38 | 43,62
1C.04.830.0020.c | - in fibra di vetro - 1° strato | m² | 266,00 | 2,14 | 53,91
1C.04.830.0020.d | - in fibra di vetro - strati successivi al 1° | m² | 215,94 | 1,74 | 51,69
1C.04.830.0020.e | - in fibra aramidica - 1° strato | m² | 240,09 | 1,93 | 52,68
1C.04.830.0020.f | - in fibra aramidica - strati successivi al 1° | m² | 195,96 | 1,58 | 51,68
1C.04.830.0030 | Consolidamento di elementi strutturali compressi o presso-inflessi (pilastri e colonne) in c.a. e c.a.p. mediante l'applicazione di nastri in materiale composito soggetti ad opportuno pretensionamento durante l'applicazione. Sono compresi: - la spazzolatura della superficie da rinforzare; - l'applicazione del primer e dell'adesivo epossidico certificato per il sistema di pretensionamento; - la fornitura e la posa del materiale composito con idonea apparecchiatura di pretensionamento, certificata dal produttore del sistema. La qualità dell'intervento è verificata con indagini ultrasoniche e termografiche, secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: - l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti; - l'esecuzione di idonee protezioni del rinforzo ai raggi UVA (verniciatura, rivestimenti etc.); - le indagini ultrasoniche e termografiche. Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo in nastro effettivamente posta in opera. |  |  |  |
1C.04.830.0030.a | - in fibra di carbonio - strato unico | m² | 566,01 | 4,55 | 58,85
1C.04.830.0030.b | - in fibra di aramide - strato unico | m² | 454,79 | 3,66 | 60,35