Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1M.16 - Verniciature, isolamenti e coibentazioni

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1M.16 | VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI |  |  |  |
1M.16.010 | VERNICIATURE Vedi Listino delle Opere Compiute Civili, codice: 1C.24.350 |  |  |  |
1M.16.020 | ISOLAMENTI ACUSTICI |  |  |  |
1M.16.020.0010 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano, bugnati, resistenza alla fiamma classe 2, incollati all'interno di canali o macchine. I prezzi unitari includono una maggiorazione per adesivi e sfridi, e devono essere applicati alle superfici di incollaggio. Tipologie e spessori: |  |  |  |
1M.16.020.0010.a | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 50 mm | m² | 39,96 | 0,32 | 29,95
1M.16.020.0010.b | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 70 mm | m² | 47,24 | 0,38 | 25,34
1M.16.020.0010.c | - bugnato, a profilo piramidale - sp. 100 mm | m² | 55,32 | 0,44 | 21,64
1M.16.020.0010.d | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 50 mm | m² | 25,40 | 0,20 | 47,13
1M.16.020.0010.e | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 70 mm | m² | 31,87 | 0,26 | 37,56
1M.16.020.0010.f | - bugnato, a profilo trapezoidale - sp. 100 mm | m² | 38,34 | 0,31 | 31,22
1M.16.020.0020 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano con lamina di piombo, resistenza alla fiamma classe 2, incollati a tubi, canali o macchine. I prezzi unitari includono una maggiorazione per adesivi e sfridi, e devono essere applicati alle superfici di incollaggio. Spessori: |  |  |  |
1M.16.020.0020.a | - sp. 8 mm | m² | 21,93 | 0,18 | 54,58
1M.16.020.0020.b | - sp. 10 mm | m² | 22,66 | 0,18 | 52,82
1M.16.020.0020.c | - sp. 12 mm | m² | 23,46 | 0,19 | 51,02
1M.16.020.0020.d | - sp. 14 mm | m² | 24,20 | 0,19 | 49,46
1M.16.020.0020.e | - sp. 20 mm | m² | 26,14 | 0,21 | 45,79
1M.16.020.0020.f | - sp. 25 mm | m² | 28,07 | 0,23 | 42,64
1M.16.020.0020.g | - sp. 30 mm | m² | 30,02 | 0,24 | 39,87
1M.16.020.0030 | Isolamento acustico con pannelli fono-assorbenti in poliuretano con lamina di piombo, resistenza alla fiamma classe 2, incollati a tubi, canali o macchine. I prezzi unitari includono una maggiorazione per adesivi e sfridi, e devono essere applicati alle superfici di incollaggio. Spessori: |  |  |  |
1M.16.020.0030.a | - sp. 21 mm | m² | 60,46 | 0,49 | 27,70
1M.16.020.0030.b | - sp. 26 mm | m² | 65,32 | 0,53 | 25,64
1M.16.020.0030.c | - sp. 31 mm | m² | 68,54 | 0,55 | 24,44
1M.16.020.0030.d | - sp. 46 mm | m² | 73,40 | 0,59 | 22,82
1M.16.030 | COIBENTAZIONI PER CANALI |  |  |  |
1M.16.030.0010 | Coibentazione per canali con materassino in lana di vetro densità minima 20 kg/m³ su carta alluminio e rete metallica zincata. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori materassino: |  |  |  |
1M.16.030.0010.a | - sp. 25 mm | m² | 13,29 | 0,11 | 46,80
1M.16.030.0010.b | - sp. 30 mm | m² | 13,50 | 0,11 | 46,07
1M.16.030.0010.c | - sp. 40 mm | m² | 13,71 | 0,11 | 45,37
1M.16.030.0010.d | - sp. 50 mm | m² | 13,92 | 0,11 | 44,68
1M.16.030.0020 | Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: |  |  |  |
1M.16.030.0020.a | - sp. 13 mm | m² | 49,35 | 0,40 | 33,94
1M.16.030.0020.b | - sp. 19 mm | m² | 62,08 | 0,50 | 27,75
1M.16.030.0020.c | - sp. 25 mm | m² | 75,35 | 0,61 | 24,14
1M.16.030.0020.d | - sp. 32 mm | m² | 91,80 | 0,74 | 20,86
1M.16.030.0030 | Coibentazione per canali con lastra incollata in elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezze misurate sull'asse dei canali x perimetri esterni del coibente. I prezzi unitari includono maggiorazione per coibentazione flange e pezzi speciali, adesivi, sigillatura giunti materassino, sigillatura giunti lamierino a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori lastra: |  |  |  |
1M.16.030.0030.a | - sp. 13 mm | m² | 29,68 | 0,24 | 56,44
1M.16.030.0030.b | - sp. 19 mm | m² | 34,32 | 0,28 | 50,20
1M.16.030.0030.c | - sp. 25 mm | m² | 38,98 | 0,31 | 46,66
1M.16.030.0030.d | - sp. 32 mm | m² | 42,41 | 0,34 | 45,15
1M.16.030.0040 | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per canali. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali, sigillatura giunti a tenuta d'acqua per canali ubicati all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture, spessore lamierino: |  |  |  |
1M.16.030.0040.a | - lamierino in alluminio, sp. 0,6 mm | m² | 33,34 | 0,27 | 47,39
1M.16.030.0040.b | - lamierino in alluminio, sp. 0,7 mm | m² | 34,65 | 0,28 | 45,60
1M.16.030.0040.c | - lamierino in alluminio, sp. 0,8 mm | m² | 36,29 | 0,29 | 43,54
1M.16.040 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA ALOGENI NE' PVC |  |  |  |
1M.16.040.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0010.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 8,11 | 0,07 | 59,06
1M.16.040.0010.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 9,25 | 0,07 | 56,86
1M.16.040.0010.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 9,59 | 0,08 | 54,85
1M.16.040.0010.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 10,32 | 0,08 | 50,97
1M.16.040.0010.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 10,76 | 0,09 | 48,88
1M.16.040.0010.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 12,13 | 0,10 | 43,36
1M.16.040.0010.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 13,50 | 0,11 | 35,48
1M.16.040.0010.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 15,31 | 0,12 | 31,29
1M.16.040.0010.i | - 9 mm, oltre DN80 | m² | 46,78 | 0,38 | 35,81
1M.16.040.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0020.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 9,44 | 0,08 | 55,72
1M.16.040.0020.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 9,93 | 0,08 | 52,97
1M.16.040.0020.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 10,61 | 0,09 | 49,58
1M.16.040.0020.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 11,35 | 0,09 | 46,34
1M.16.040.0020.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 11,88 | 0,10 | 44,28
1M.16.040.0020.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 14,64 | 0,12 | 39,28
1M.16.040.0020.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 16,30 | 0,13 | 35,28
1M.16.040.0020.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 18,43 | 0,15 | 31,20
1M.16.040.0020.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 51,95 | 0,42 | 31,34
1M.16.040.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0030.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 12,79 | 0,10 | 41,13
1M.16.040.0030.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 13,52 | 0,11 | 38,91
1M.16.040.0030.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 14,77 | 0,12 | 35,61
1M.16.040.0030.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 17,69 | 0,14 | 32,50
1M.16.040.0030.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 18,97 | 0,15 | 30,31
1M.16.040.0030.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 22,33 | 0,18 | 27,85
1M.16.040.0030.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 26,85 | 0,22 | 24,99
1M.16.040.0030.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 28,72 | 0,23 | 23,36
1M.16.040.0030.i | - 19 mm, oltre DN80 | m² | 63,00 | 0,51 | 22,79
1M.16.040.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0040.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 18,20 | 0,15 | 28,90
1M.16.040.0040.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 18,81 | 0,15 | 27,96
1M.16.040.0040.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 20,26 | 0,16 | 25,96
1M.16.040.0040.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 24,26 | 0,20 | 23,70
1M.16.040.0040.e | - 25 x 48 mm - DN40 | m | 26,16 | 0,21 | 21,98
1M.16.040.0040.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 30,37 | 0,24 | 20,48
1M.16.040.0040.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 39,72 | 0,32 | 16,89
1M.16.040.0040.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 46,66 | 0,38 | 14,38
1M.16.040.0040.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 76,46 | 0,61 | 18,78
1M.16.040.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse senza alogeni nè pvc, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.040.0050.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 21,12 | 0,17 | 24,91
1M.16.040.0050.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 22,37 | 0,18 | 23,51
1M.16.040.0050.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 23,96 | 0,19 | 21,95
1M.16.040.0050.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 28,71 | 0,23 | 20,03
1M.16.040.0050.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 30,91 | 0,25 | 18,60
1M.16.040.0050.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 37,17 | 0,30 | 16,73
1M.16.040.0050.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 44,11 | 0,35 | 15,21
1M.16.040.0050.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 48,18 | 0,39 | 13,93
1M.16.040.0050.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 93,40 | 0,75 | 15,37
1M.16.050 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 3000 |  |  |  |
1M.16.050.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 7,20 | 0,06 | 73,06
1M.16.050.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 7,37 | 0,06 | 71,37
1M.16.050.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 7,55 | 0,06 | 69,67
1M.16.050.0010.d | - 6 x 42 mm - DN32 | m | 7,72 | 0,06 | 68,13
1M.16.050.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 7,35 | 0,06 | 71,56
1M.16.050.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 7,63 | 0,06 | 68,94
1M.16.050.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 7,75 | 0,06 | 67,87
1M.16.050.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 8,54 | 0,07 | 67,33
1M.16.050.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 8,71 | 0,07 | 66,02
1M.16.050.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 9,80 | 0,08 | 63,47
1M.16.050.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 11,08 | 0,09 | 60,56
1M.16.050.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 11,76 | 0,09 | 57,06
1M.16.050.0020.i | - 9 x 114 mm - DN100 | m | 14,48 | 0,12 | 49,59
1M.16.050.0020.j | - 9 x 140 mm - DN125 | m | 18,30 | 0,15 | 41,86
1M.16.050.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 7,65 | 0,06 | 68,76
1M.16.050.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 7,93 | 0,06 | 66,33
1M.16.050.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 8,14 | 0,07 | 64,62
1M.16.050.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 9,01 | 0,07 | 63,82
1M.16.050.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 9,23 | 0,07 | 62,30
1M.16.050.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 10,64 | 0,09 | 58,46
1M.16.050.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 11,86 | 0,10 | 56,58
1M.16.050.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 12,83 | 0,10 | 52,30
1M.16.050.0030.i | - 13 x 114 mm - DN100 | m | 15,48 | 0,12 | 46,38
1M.16.050.0030.j | - 13 x 140 mm - DN125 | m | 20,36 | 0,16 | 37,62
1M.16.050.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 3.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.050.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 9,01 | 0,07 | 58,38
1M.16.050.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 9,38 | 0,08 | 56,08
1M.16.050.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 10,04 | 0,08 | 52,39
1M.16.050.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 11,32 | 0,09 | 50,80
1M.16.050.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 11,77 | 0,09 | 48,85
1M.16.050.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 13,43 | 0,11 | 46,31
1M.16.050.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 15,58 | 0,13 | 43,07
1M.16.050.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 16,24 | 0,13 | 41,32
1M.16.050.0040.i | - 19 x 114 mm - DN100 | m | 20,69 | 0,17 | 34,70
1M.16.050.0040.j | - 19 x 140 mm - DN125 | m | 25,43 | 0,20 | 30,12
1M.16.060 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 5000 |  |  |  |
1M.16.060.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 7,72 | 0,06 | 68,13
1M.16.060.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 8,01 | 0,06 | 65,67
1M.16.060.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 8,24 | 0,07 | 63,83
1M.16.060.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 7,95 | 0,06 | 66,16
1M.16.060.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 8,51 | 0,07 | 61,81
1M.16.060.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 8,53 | 0,07 | 61,66
1M.16.060.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 9,60 | 0,08 | 59,90
1M.16.060.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 9,90 | 0,08 | 58,08
1M.16.060.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 11,37 | 0,09 | 54,71
1M.16.060.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 13,24 | 0,11 | 50,68
1M.16.060.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 14,44 | 0,12 | 46,47
1M.16.060.0020.i | - 9 mm, oltre DN80 | m² | 38,09 | 0,31 | 37,70
1M.16.060.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 8,42 | 0,07 | 62,47
1M.16.060.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 8,74 | 0,07 | 60,18
1M.16.060.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 9,19 | 0,07 | 57,24
1M.16.060.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 10,29 | 0,08 | 55,88
1M.16.060.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 10,62 | 0,09 | 54,14
1M.16.060.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 12,62 | 0,10 | 49,29
1M.16.060.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 14,32 | 0,12 | 46,86
1M.16.060.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 15,69 | 0,13 | 42,77
1M.16.060.0030.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 41,82 | 0,34 | 34,34
1M.16.060.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 10,61 | 0,09 | 49,58
1M.16.060.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 11,10 | 0,09 | 47,39
1M.16.060.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 11,90 | 0,10 | 44,20
1M.16.060.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 14,03 | 0,11 | 40,98
1M.16.060.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 14,85 | 0,12 | 38,72
1M.16.060.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 17,24 | 0,14 | 36,08
1M.16.060.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 20,40 | 0,16 | 32,89
1M.16.060.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 21,61 | 0,17 | 31,05
1M.16.060.0040.i | - 19 mm, DN80 | m² | 50,02 | 0,40 | 28,71
1M.16.060.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0050.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 12,70 | 0,10 | 41,42
1M.16.060.0050.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 13,61 | 0,11 | 38,65
1M.16.060.0050.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 15,19 | 0,12 | 34,63
1M.16.060.0050.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 17,54 | 0,14 | 32,78
1M.16.060.0050.e | - 25 x 48 mm - DN42 | m | 18,83 | 0,15 | 30,54
1M.16.060.0050.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 22,14 | 0,18 | 28,09
1M.16.060.0050.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 26,61 | 0,21 | 25,22
1M.16.060.0050.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 28,45 | 0,23 | 23,59
1M.16.060.0050.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 58,49 | 0,47 | 24,55
1M.16.060.0060 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 5.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.060.0060.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 16,02 | 0,13 | 32,83
1M.16.060.0060.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 16,82 | 0,14 | 31,27
1M.16.060.0060.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 17,87 | 0,14 | 29,43
1M.16.060.0060.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 21,15 | 0,17 | 27,19
1M.16.060.0060.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 22,66 | 0,18 | 25,38
1M.16.060.0060.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 26,95 | 0,22 | 23,08
1M.16.060.0060.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 31,60 | 0,25 | 21,23
1M.16.060.0060.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 34,37 | 0,28 | 19,52
1M.16.060.0060.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 66,79 | 0,54 | 21,50
1M.16.070 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO µ 7000 |  |  |  |
1M.16.070.0010 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 6 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0010.a | - 6 x 22 mm - DN15 | m | 8,30 | 0,07 | 63,37
1M.16.070.0010.b | - 6 x 28 mm - DN20 | m | 8,76 | 0,07 | 60,05
1M.16.070.0010.c | - 6 x 35 mm - DN25 | m | 9,09 | 0,07 | 57,87
1M.16.070.0020 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 9 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0020.a | - 9 x 22 mm - DN15 | m | 8,70 | 0,07 | 60,46
1M.16.070.0020.b | - 9 x 28 mm - DN20 | m | 9,25 | 0,07 | 56,86
1M.16.070.0020.c | - 9 x 35 mm - DN25 | m | 9,59 | 0,08 | 54,85
1M.16.070.0020.d | - 9 x 42 mm - DN32 | m | 10,92 | 0,09 | 52,66
1M.16.070.0020.e | - 9 x 48 mm - DN40 | m | 11,37 | 0,09 | 50,57
1M.16.070.0020.f | - 9 x 60 mm - DN50 | m | 13,28 | 0,11 | 46,84
1M.16.070.0020.g | - 9 x 76 mm - DN65 | m | 15,89 | 0,13 | 42,23
1M.16.070.0020.h | - 9 x 89 mm - DN80 | m | 17,70 | 0,14 | 37,91
1M.16.070.0020.i | - 9 mm, DN80 | m² | 41,49 | 0,33 | 34,61
1M.16.070.0030 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 13 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0030.a | - 13 x 22 mm - DN15 | m | 9,44 | 0,08 | 55,72
1M.16.070.0030.b | - 13 x 28 mm - DN20 | m | 9,93 | 0,08 | 52,97
1M.16.070.0030.c | - 13 x 35 mm - DN25 | m | 10,61 | 0,09 | 49,58
1M.16.070.0030.d | - 13 x 42 mm - DN32 | m | 11,96 | 0,10 | 48,08
1M.16.070.0030.e | - 13 x 48 mm - DN40 | m | 12,50 | 0,10 | 46,00
1M.16.070.0030.f | - 13 x 60 mm - DN50 | m | 15,20 | 0,12 | 40,92
1M.16.070.0030.g | - 13 x 76 mm - DN65 | m | 17,50 | 0,14 | 38,34
1M.16.070.0030.h | - 13 x 89 mm - DN80 | m | 19,62 | 0,16 | 34,20
1M.16.070.0030.i | - 13 mm, oltre DN80 | m² | 46,83 | 0,38 | 30,66
1M.16.070.0040 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0040.a | - 19 x 22 mm - DN15 | m | 12,79 | 0,10 | 41,13
1M.16.070.0040.b | - 19 x 28 mm - DN20 | m | 13,52 | 0,11 | 38,91
1M.16.070.0040.c | - 19 x 35 mm - DN25 | m | 14,77 | 0,12 | 35,61
1M.16.070.0040.d | - 19 x 42 mm - DN32 | m | 17,69 | 0,14 | 32,50
1M.16.070.0040.e | - 19 x 48 mm - DN40 | m | 18,97 | 0,15 | 30,31
1M.16.070.0040.f | - 19 x 60 mm - DN50 | m | 22,29 | 0,18 | 27,90
1M.16.070.0040.g | - 19 x 76 mm - DN65 | m | 26,85 | 0,22 | 24,99
1M.16.070.0040.h | - 19 x 89 mm - DN80 | m | 28,72 | 0,23 | 23,36
1M.16.070.0040.i | - 19 mm, oltre DN80 | m² | 58,88 | 0,47 | 24,39
1M.16.070.0050 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 25 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0050.a | - 25 x 22 mm - DN15 | m | 18,20 | 0,15 | 28,90
1M.16.070.0050.b | - 25 x 28 mm - DN20 | m | 18,81 | 0,15 | 27,96
1M.16.070.0050.c | - 25 x 35 mm - DN25 | m | 20,26 | 0,16 | 25,96
1M.16.070.0050.d | - 25 x 42 mm - DN32 | m | 24,26 | 0,20 | 23,70
1M.16.070.0050.e | - 25 x 48 mm - DN40 | m | 26,16 | 0,21 | 21,98
1M.16.070.0050.f | - 25 x 60 mm - DN50 | m | 30,37 | 0,24 | 20,48
1M.16.070.0050.g | - 25 x 76 mm - DN65 | m | 39,72 | 0,32 | 16,89
1M.16.070.0050.h | - 25 x 89 mm - DN80 | m | 46,66 | 0,38 | 14,38
1M.16.070.0050.i | - 25 mm, oltre DN80 | m² | 71,22 | 0,57 | 20,16
1M.16.070.0060 | Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 32 mm. I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi. Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): |  |  |  |
1M.16.070.0060.a | - 32 x 22 mm - DN15 | m | 21,09 | 0,17 | 24,94
1M.16.070.0060.b | - 32 x 28 mm - DN20 | m | 22,33 | 0,18 | 23,56
1M.16.070.0060.c | - 32 x 35 mm - DN25 | m | 23,91 | 0,19 | 22,00
1M.16.070.0060.d | - 32 x 42 mm - DN32 | m | 28,65 | 0,23 | 20,07
1M.16.070.0060.e | - 32 x 48 mm - DN40 | m | 30,95 | 0,25 | 18,58
1M.16.070.0060.f | - 32 x 60 mm - DN50 | m | 35,74 | 0,29 | 17,40
1M.16.070.0060.g | - 32 x 76 mm - DN65 | m | 44,05 | 0,35 | 15,23
1M.16.070.0060.h | - 32 x 89 mm - DN80 | m | 48,32 | 0,39 | 13,89
1M.16.070.0060.i | - 32 mm, oltre DN80 | m² | 80,60 | 0,65 | 17,82
1M.16.080 | COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ALTRI MATERIALI |  |  |  |
1M.16.080.0010 | Coibentazione per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi. Spessori: |  |  |  |
1M.16.080.0010.a | - sp. 20 mm | m² | 22,36 | 0,18 | 47,09
1M.16.080.0010.b | - sp. 30 mm | m² | 24,78 | 0,20 | 46,37
1M.16.080.0010.c | - sp. 40 mm | m² | 26,47 | 0,21 | 47,00
1M.16.080.0010.d | - sp. 50 mm | m² | 29,10 | 0,23 | 47,73
1M.16.080.0010.e | - sp. 60 mm | m² | 33,36 | 0,27 | 47,36
1M.16.080.0020 | Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con lana di vetro densità minima 60 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi. Spessori: |  |  |  |
1M.16.080.0020.a | - sp. 20 mm | m² | 31,22 | 0,25 | 47,53
1M.16.080.0020.b | - sp. 30 mm | m² | 33,65 | 0,27 | 46,95
1M.16.080.0020.c | - sp. 40 mm | m² | 35,33 | 0,28 | 47,41
1M.16.080.0020.d | - sp. 50 mm | m² | 37,35 | 0,30 | 47,42
1M.16.080.0020.e | - sp. 60 mm | m² | 42,22 | 0,34 | 47,63
1M.16.080.0030 | Coibentazione e barriera vapore per tubazioni con polistirolo densità minima 20 kg/m³ in coppelle legate con filo zincato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica ricavata da lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna coppella. I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte); adesivi e accessori vari di montaggio; sfridi. Spessori: |  |  |  |
1M.16.080.0030.a | - sp. 20 mm | m² | 20,01 | 0,16 | 74,16
1M.16.080.0030.b | - sp. 30 mm | m² | 21,41 | 0,17 | 73,80
1M.16.080.0030.c | - sp. 40 mm | m² | 24,44 | 0,20 | 68,54
1M.16.080.0030.d | - sp. 50 mm | m² | 27,47 | 0,22 | 64,47
1M.16.080.0030.e | - sp. 60 mm | m² | 31,57 | 0,25 | 63,70
1M.16.090 | FINITURE A COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI |  |  |  |
1M.16.090.0010 | Aumenti di prezzo per finiture a coibentazioni per tubazioni. Gli aumenti di prezzo includono una maggiorazione per: forme speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunti a tenuta d'acqua per tubazioni ubicate all'esterno, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Tipi di finiture: |  |  |  |
1M.16.090.0010.a | - gusci o lamine in pvc | m² | 8,17 | 0,07 | 46,88
1M.16.090.0010.b | - lamierino in alluminio 6/10 | m² | 29,20 | 0,23 | 47,57
1M.16.090.0010.c | - lamierino in alluminio 7/10 | m² | 30,51 | 0,25 | 45,53
1M.16.090.0010.d | - lamierino in alluminio 8/10 | m² | 32,15 | 0,26 | 43,20
1M.16.100 | COIBENTAZIONI PER APPARECCHI E COMPONENTI VARI |  |  |  |
1M.16.100.0010 | Scatole in alluminio smontabili con cerniere, coibentate con lo stesso materiale della tubazione relativa. I prezzi unitari per tutti i coibenti, si intendono includenti la quota parte relativa a: sigillatura giunte per barriera vapore, adesivi, accessori vari di montaggio e sfridi. Scatole per: |  |  |  |
1M.16.100.0010.a | - valvole fino a DN100 | cad | 102,43 | 0,82 | 46,73
1M.16.100.0010.b | - valvole oltre DN100 fino a DN200 | cad | 116,85 | 0,94 | 49,16
1M.16.100.0010.c | - valvole oltre DN200 | cad | 139,72 | 1,12 | 51,40
1M.16.100.0010.d | - pompe | cad | 206,31 | 1,66 | 46,41
1M.16.100.0020 | Coibentazione per serbatoi con materassino in lana di vetro densità minima 65 kg/m³ su rete metallica zincata e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica esterna del serbatoio coibentato. I prezzi unitari includono maggiorazione per distanziali di supporto coibente, fondi bombati, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori materassino: |  |  |  |
1M.16.100.0020.a | - sp. 40 mm | m² | 160,75 | 1,29 | 48,84
1M.16.100.0020.b | - sp. 50 mm | m² | 164,32 | 1,32 | 48,94
1M.16.100.0020.c | - sp. 60 mm | m² | 167,91 | 1,35 | 49,04
1M.16.100.0020.d | - sp. 80 mm | m² | 173,93 | 1,40 | 48,99
1M.16.100.0020.e | - sp. 100 mm | m² | 179,92 | 1,45 | 48,96
1M.16.100.0030 | Coibentazione e barriera vapore per serbatoi con lastra in elastomero espanso a cellule chiuse incollata, materassino in lana di vetro spessore 25 mm su carta alluminio per protezione elastomero e lamierino in alluminio, spessore 0,8 mm, calandrato. I prezzi unitari devono essere applicati alla superfice teorica esterna del serbatoio coibentato. I prezzi unitari includono maggiorazione per adesivi, fondi bombati, materiali di fissaggio, accessori vari di montaggio e sfridi. Spessori elastomero: |  |  |  |
1M.16.100.0030.a | - sp. 19 mm | m² | 157,61 | 1,27 | 48,90
1M.16.100.0030.b | - sp. 25 mm | m² | 163,32 | 1,31 | 48,95
1M.16.100.0030.c | - sp. 32 mm | m² | 169,24 | 1,36 | 48,93
1M.16.100.0030.d | - sp. 50 mm | m² | 185,77 | 1,49 | 48,96
1M.16.110 | COMPLETAMENTI PER COIBENTAZIONI |  |  |  |
1M.16.110.0010 | Cavi scaldanti per protezione antigelo di tubazioni, completi di scatole d'alimentazione, giunzioni, derivazioni, terminali, termostato di consenso, nastri adesivi, fascette, raccordi passaggio isolamento, etichette di segnalazione e accessori vari. Grandezze (W/m: resa a 5°C): |  |  |  |
1M.16.110.0010.a | - fino a 10 W/m | kg | 58,60 | 0,47 | 57,18
1M.16.110.0010.b | - oltre 10 fino a 26 W/m | kg | 62,84 | 0,51 | 53,33
1M.16.110.0010.c | - oltre 26 fino a 31 W/m | kg | 71,29 | 0,57 | 47,01