Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MM.11 - Terminali idro-sanitari

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MM.11 | TERMINALI IDRO-SANITARI |  |  |  |
MM.11.010 | VASI IGIENICI |  |  |  |
MM.11.010.0010 | Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.010.0010.a | - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 88,74 |  |
MM.11.010.0010.b | - con cassetta di lavaggio a zaino con scarico a parete o pavimento, completo di gruppo di scarico, viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 146,54 |  |
MM.11.010.0010.c | - tipo scuola a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 67,49 |  |
MM.11.010.0010.d | - sospeso, completo di telaio metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 132,51 |  |
MM.11.010.0020 | Vaso igienico alla turca in vetrochina colore bianco, completo di erogatore a vela, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 83,19 |  |
MM.11.010.0030 | Sistemi d'erogazione per vaso igienico: |  |  |  |
MM.11.010.0030.a | - rubinetto a passo rapido da 1" da incasso, completo di tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 49,23 |  |
MM.11.010.0030.b | - rubinetto a passo rapido da 1" da incasso a chiusura automatica, completo di tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 105,16 |  |
MM.11.010.0030.c | - rubinetto a passo rapido da 1" da incasso con comando a pedale e chiusura automatica, completo di tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 247,61 |  |
MM.11.010.0030.d | - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 141,01 |  |
MM.11.010.0030.e | - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a parete o a pavimento, coperchio d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 93,28 |  |
MM.11.010.0030.f | - cassetta di lavaggio esterna alta capacità minima 10 l, completa di rubinetto da 1/2" da incasso con comando a pedale a chiusura automatica, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 154,43 |  |
MM.11.010.0040 | Completamenti per vaso igienico: |  |  |  |
MM.11.010.0040.a | - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio | cad | 28,19 |  |
MM.11.010.0040.b | - sedile per vaso tipo scuola in poliestere con coperchio | cad | 42,06 |  |
MM.11.020 | LAVABI |  |  |  |
MM.11.020.0010 | Lavabi normali in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.020.0010.a | - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 43,45 |  |
MM.11.020.0010.b | - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 45,77 |  |
MM.11.020.0010.c | - a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensole | cad | 57,18 |  |
MM.11.020.0010.d | - da semi-incasso da 65 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 268,08 |  |
MM.11.020.0010.e | - da incasso da 65 x 50 cm (mobile escluso) | cad | 143,29 |  |
MM.11.020.0020 | Lavabi a canale in fire-clay colore bianco: |  |  |  |
MM.11.020.0020.a | - da 90 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 97,26 |  |
MM.11.020.0020.b | - da 120 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 114,42 |  |
MM.11.020.0030 | Lavabi di altri tipi in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.020.0030.a | - da 55 x 40 cm circa, completo di mensole | cad | 39,75 |  |
MM.11.020.0030.b | - ad angolo, da 45 x 40 cm circa, completo di mensole | cad | 57,31 |  |
MM.11.020.0040 | Gruppi d'erogazione per lavabo: |  |  |  |
MM.11.020.0040.a | - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 64,89 |  |
MM.11.020.0040.b | - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 142,09 |  |
MM.11.020.0040.c | - a bordo lavabo con comando temporizzato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a chiusura automatica temporizzata a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 226,42 |  |
MM.11.020.0040.d | - a parete con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, guarnizioni | cad | 156,22 |  |
MM.11.020.0040.e | - a parete con comando temporizzato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a chiusura automatica temporizzata a bocca fissa con rompigetto, guarnizioni | cad | 184,10 |  |
MM.11.020.0040.f | - a parete con erogazione automatica da 1/2", composto da: rubinetto a comando elettronico alimentazione 18÷24 V - 50 Hz a bocca fissa con rompigetto, guarnizioni | cad | 227,57 |  |
MM.11.020.0040.g | - a parete con comando a pedale da 1/2", composto da: rubinetto da incasso a parete con comando a pedale a chiusura automatica e rubinetto di regolaggio, bocca fissa a parete con rompigetto, guarnizioni | cad | 150,66 |  |
MM.11.020.0050 | Gruppi di scarico per lavabo: |  |  |  |
MM.11.020.0050.a | - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 14,92 |  |
MM.11.020.0050.b | - a tappo e catenella da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, tappo e catenella, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 24,61 |  |
MM.11.020.0050.c | - libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 23,87 |  |
MM.11.020.0060 | Completamenti per lavabi: |  |  |  |
MM.11.020.0060.a | - colonna lavabo a parete | cad | 26,81 |  |
MM.11.020.0060.b | - coprigiunto lavabo a canale in batteria | cad | 32,81 |  |
MM.11.030 | BIDET |  |  |  |
MM.11.030.0010 | Bidet in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.030.0010.a | - a pavimento in vetrochina colore bianco, completo di viti di fissaggio. | cad | 56,40 |  |
MM.11.030.0010.b | - sospeso in vetrochina colore bianco, completo di telaio metallico da incasso e mensole. | cad | 109,75 |  |
MM.11.030.0020 | Gruppo d'erogazione per bidet con rubinetto da 1/2", composto da rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 raccordi flessibili con rosetta, guarnizioni. | cad | 64,89 |  |
MM.11.030.0030 | Gruppi di scarico per bidet, a saltarello da 1"1/4, composto da piletta con saltarello, con canotto e rosone, guarnizioni. | cad | 10,44 |  |
MM.11.040 | VASCHE DA BAGNO |  |  |  |
MM.11.040.0010 | Vasche da bagno colore bianco: |  |  |  |
MM.11.040.0010.a | - in acciaio smaltato, da rivestire da 120 x 70 cm | cad | 71,69 |  |
MM.11.040.0010.b | - in acciaio smaltato, da rivestire da 170 x 70 cm | cad | 71,69 |  |
MM.11.040.0010.c | - in ghisa smaltata, da rivestire da 120 x 70 cm | cad | 202,88 |  |
MM.11.040.0010.d | - in ghisa smaltata, da rivestire da 170 x 70 cm | cad | 215,31 |  |
MM.11.040.0010.e | - in acrilico, da rivestire, da 120 x 70 cm | cad | 308,75 |  |
MM.11.040.0010.f | - in acrilico, da rivestire, da 170 x 70 cm | cad | 348,04 |  |
MM.11.040.0020 | Gruppi d'erogazione per vasca da bagno: |  |  |  |
MM.11.040.0020.a | - esterno da 1/2" per vasca da bagno, composto da: 2 rubinetti, un deviatore, una bocca fissa con rompigetto, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, completo di guarnizioni | cad | 161,10 |  |
MM.11.040.0020.b | - esterno da 1/2" per vasca da bagno, composto da: un rubinetto miscelatore manuale monocomando, un deviatore, una bocca fissa con rompigetto, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, completo di guarnizioni | cad | 88,75 |  |
MM.11.040.0020.c | - da incasso da 1/2" per vasca da bagno, composto da: 2 rubinetti a maniglia, una bocca fissa con rompigetto e deviatore, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, guarnizioni | cad | 209,57 |  |
MM.11.040.0020.d | - da incasso da 1/2" per vasca da bagno, composto da: un rubinetto miscelatore manuale monocomando, una bocca fissa con rompigetto e deviatore, una doccetta con tubo flessibile e supporto a muro, guarnizioni | cad | 170,04 |  |
MM.11.040.0030 | Gruppi di scarico per vasca da bagno: |  |  |  |
MM.11.040.0030.a | - a saltarello da 1"1/2 completa di pozzetto sifonato, piletta con saltarello e relativo comando, troppopieno e guarnizioni | cad | 85,02 |  |
MM.11.040.0030.b | - a tappo e catenella da 1"1/2 completa di pozzetto sifonato, piletta con tappo e catenella, troppopieno e guarnizioni | cad | 53,70 |  |
MM.11.050 | DOCCE |  |  |  |
MM.11.050.0010 | Piatti doccia colore bianco: |  |  |  |
MM.11.050.0010.a | - in fire-clay, da 70 x 70 cm | cad | 73,49 |  |
MM.11.050.0010.b | - in fire-clay, da 80 x 80 cm | cad | 114,17 |  |
MM.11.050.0010.c | - in acrilico, da 80 x 80 cm | cad | 188,58 |  |
MM.11.050.0020 | Gruppi d'erogazione per doccia: |  |  |  |
MM.11.050.0020.a | - da incasso da 1/2" per doccia, composto da: 2 rubinetti a maniglia, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni | cad | 153,64 |  |
MM.11.050.0020.b | - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore manuale monocomando, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni | cad | 76,81 |  |
MM.11.050.0020.c | - da incasso da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore termostatico, braccio doccia con soffione anticalcare orientabile, guarnizioni | cad | 176,01 |  |
MM.11.050.0020.d | - aumento di prezzo per doccetta con flessibile in sostituzione del braccio doccia | cad | 35,79 |  |
MM.11.050.0030 | Gruppo di scarico per doccia composto da: pozzetto sifonato da 1"1/2 con piletta grigliata e guarnizioni | cad | 18,65 |  |
MM.11.060 | LAVELLI E LAVATOI |  |  |  |
MM.11.060.0010 | Lavelli in fire-clay colore bianco: |  |  |  |
MM.11.060.0010.a | - a 1 bacino da 42 x 38 cm circa, completo di mensole | cad | 78,11 |  |
MM.11.060.0010.b | - a 1 bacino da 60 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 93,83 |  |
MM.11.060.0010.c | - a 1 bacino con scolapiatti da 90 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 104,07 |  |
MM.11.060.0010.d | - a 2 bacini da 90 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 128,85 |  |
MM.11.060.0010.e | - a 2 bacini con scolapiatti da 120 x 45 cm circa, completo di mensole | cad | 145,64 |  |
MM.11.060.0010.f | - da semi-incasso a 1 bacino con scolapiatti da 90 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 105,38 |  |
MM.11.060.0010.g | - da semi-incasso a 2 bacini da 90 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 122,02 |  |
MM.11.060.0010.h | - da semi-incasso a 2 bacini con scolapiatti da 120 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 151,15 |  |
MM.11.060.0020 | Lavelli in acciaio inox da semi-incasso: |  |  |  |
MM.11.060.0020.a | - a 1 bacino con scolapiatti da 90 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 64,93 |  |
MM.11.060.0030 | Lavatoi in fire-clay colore bianco: |  |  |  |
MM.11.060.0030.a | - da 60 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 70,69 |  |
MM.11.060.0030.b | - da 75 x 50 cm circa, completo di mensole | cad | 101,86 |  |
MM.11.060.0030.c | - con piano lavaggio da 60 x 60 cm circa, completo di mensole | cad | 93,53 |  |
MM.11.060.0040 | Gruppi d'erogazione per lavello e lavatoio: |  |  |  |
MM.11.060.0040.a | - a bordo lavello da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca girevole con rompigetto, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 78,31 |  |
MM.11.060.0040.b | - a parete esterno da 1/2", composto da: miscelatore monocomando e bocca girevole con rompigetto, guarnizioni | cad | 77,56 |  |
MM.11.060.0040.c | - a parete da incasso da 1/2", composto da: 2 rubinetti a maniglia, bocca girevole con rompigetto, guarnizioni | cad | 75,33 |  |
MM.11.060.0050 | Gruppi di scarico per lavello e lavatoio: |  |  |  |
MM.11.060.0050.a | - per apparecchio a 1 bacino da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, tappo e catenella, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 23,87 |  |
MM.11.060.0050.b | - per apparecchio a 2 bacini da 1"1/4, composto da: 2 pilette con griglia, 2 tappi e catenelle, 1 sifone a 2 ingressi ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 43,25 |  |
MM.11.070 | ALTRI APPARECCHI SANITARI |  |  |  |
MM.11.070.0010 | Orinatoi sifonati in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.070.0010.a | - sospeso con altezza 50 cm a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni | cad | 113,21 |  |
MM.11.070.0010.b | - sospeso con altezza 70 cm a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni | cad | 310,53 |  |
MM.11.070.0010.c | - a stallo a brida grondante, completo di zanche e guarnizioni | cad | 164,20 |  |
MM.11.070.0010.d | - completamento: copertura laterale per orinatoio a stallo | cad | 93,50 |  |
MM.11.070.0010.e | - completamento: copertura intermedia per orinatoio a stallo | cad | 87,91 |  |
MM.11.070.0010.f | - completamento: gruppo d'erogazione a comando con chiusura automatica, composto da: rubinetto a pulsante 1/2", tubo d'allacciamento con rosone e guarnizioni | cad | 31,33 |  |
MM.11.070.0010.g | - completamento: gruppo d'erogazione a lavaggio continuo, composto da: rubinetto a cappuccio chiuso da 1/2", tubo d'allacciamento con rosone e guarnizioni | cad | 29,83 |  |
MM.11.070.0020 | Vuotatoi in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.070.0020.a | - con griglia metallica, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 269,80 |  |
MM.11.070.0020.b | - completamento: gruppo d'erogazione a parete da incasso, composto da: 2 rubinetti a maniglia, bocca girevole con rompigetto, rubinetto a passo rapido da 1", tubo d'allacciamento al vuotatoio, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 205,61 |  |
MM.11.070.0030 | Fontanelle in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.070.0030.a | - con foro laterale per zampillo, completa di viti di fissaggio | cad | 93,03 |  |
MM.11.070.0030.b | - completamento: gruppo d'erogazione da 1/2" composto da: rubinetto a zampillo con pulsante e chiusura automatica, tubo cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni con rosetta e guarnizioni | cad | 94,72 |  |
MM.11.070.0030.c | - completamento: gruppo di scarico da 1" per fontanelle composto da: piletta con griglia, sifone con cannotto e rosone e guarnizioni | cad | 20,14 |  |
MM.11.070.0040 | Lavapiedi in vetrochina colore bianco: |  |  |  |
MM.11.070.0040.a | - lavapiedi, completo di viti di fissaggio | cad | 185,60 |  |
MM.11.070.0040.b | - completamento: gruppo d'erogazione con rubinetto da 1/2" , composto da: rubinetto miscelatore monocomando a bocca fissa con rompigetto e comando scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta, guarnizioni | cad | 185,60 |  |
MM.11.070.0040.c | - completamento: gruppo di scarico a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni | cad | 14,92 |  |
MM.11.080 | SISTEMI SANITARI PER DISABILI |  |  |  |
MM.11.080.0010 | Vasi-bidet per disabili: |  |  |  |
MM.11.080.0010.a | - a pavimento con apertura anteriore in vetrochina colore bianco con cassetta a zaino da 7 l con batteria di lavaggio a comando agevolato, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni | cad | 660,83 |  |
MM.11.080.0010.b | - sospeso con apertura anteriore in vetrochina colore bianco con cassetta a zaino da 7 l con batteria di lavaggio a comando agevolato, completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarizioni | cad | 392,54 |  |
MM.11.080.0010.c | - completamento: sedile con apertura anteriore e coperchio | cad | 54,44 |  |
MM.11.080.0010.d | - completamento: doccetta con flessibile e gancio a muro | cad | 24,96 |  |
MM.11.080.0020 | Lavabi per disabili: |  |  |  |
MM.11.080.0020.a | - fisso, con poggiagomiti e paraspruzzi in vetrochina colore bianco, completo di: rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole | cad | 445,86 |  |
MM.11.080.0020.b | - reclinabile con dispositivo meccanico, con poggiagomiti e paraspruzzi in vetrochina colore bianco, completo di: rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole | cad | 680,53 |  |
MM.11.080.0020.c | - reclinabile con dispositivo pneumatico, con poggiagomiti e paraspruzzi in vetrochina colore bianco, completo di: rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole | cad | 1.314,58 |  |
MM.11.080.0040 | Completamenti vari per locali igienici disabili: |  |  |  |
MM.11.080.0040.a | - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio | cad | 425,47 |  |
MM.11.080.0040.b | - specchio reclinabile con sistema di fissaggio | cad | 204,24 |  |
MM.11.080.0050 | Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio. Nelle dimensioni: |  |  |  |
MM.11.080.0050.a | - lunghezza 400 mm | cad | 60,03 |  |
MM.11.080.0050.b | - lunghezza 600 mm | cad | 66,84 |  |
MM.11.080.0050.c | - lunghezza 800 mm | cad | 77,75 |  |
MM.11.080.0050.d | - lunghezza 1000 mm | cad | 92,07 |  |
MM.11.080.0060 | Impugnatura di sicurezza ad angolo, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio. Dimensioni: |  |  |  |
MM.11.080.0060.a | - 705 x 210 mm | cad | 84,58 |  |
MM.11.080.0060.b | - 300 x 600 mm | cad | 79,61 |  |
MM.11.080.0060.c | - 400 x 900 mm | cad | 120,03 |  |
MM.11.080.0060.d | - 600 x 1100 mm | cad | 134,35 |  |
MM.11.080.0070 | Sostegno di sicurezza da parete a pavimento, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio | cad | 238,71 |  |
MM.11.080.0080 | Corrimano per doccia, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: |  |  |  |
MM.11.080.0080.a | - ad angolo orizzontale, dimensioni 660 x 660 mm | cad | 113,21 |  |
MM.11.080.0080.b | - ad angolo orizzontale, dimensioni 760 x 760 mm | cad | 134,35 |  |
MM.11.080.0080.c | - a doppio angolo, dimensioni 760 x 760 x 1100 mm | cad | 204,61 |  |
MM.11.080.0080.d | - angolare, dimensioni 1150 x 1050 mm | cad | 170,50 |  |
MM.11.080.0080.e | - rettilineo, lunghezza 1600 mm | cad | 139,81 |  |
MM.11.080.0080.f | - in misure libere, compresi angoli | cad | 85,26 |  |
MM.11.080.0090 | Barra di sostegno verticale, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: |  |  |  |
MM.11.080.0090.a | - sospesa a parete, altezza 1500 mm, sporgenza 167 mm | cad | 163,68 |  |
MM.11.080.0090.b | - da pavimento a parete, altezza 1900 mm, sporgenza 167 mm | cad | 184,14 |  |
MM.11.080.0100 | Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C. | cad | 286,45 |  |
MM.11.080.0110 | Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. | cad | 416,03 |  |
MM.11.090 | SCALDABAGNI |  |  |  |
MM.11.090.0010 | Scaldabagni elettrici: |  |  |  |
MM.11.090.0010.a | - istantaneo da 10 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 65,13 |  |
MM.11.090.0010.b | - istantaneo da 15 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 75,41 |  |
MM.11.090.0010.c | - istantaneo da 30 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 87,45 |  |
MM.11.090.0010.d | - ad accumulo verticale da 50 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 109,76 |  |
MM.11.090.0010.e | - ad accumulo verticale da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 146,33 |  |
MM.11.090.0010.f | - ad accumulo verticale da 100 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 171,77 |  |
MM.11.090.0010.g | - ad accumulo orizzontale da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 130,28 |  |
MM.11.090.0010.h | - ad accumulo orizzontale da 100 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 152,13 |  |
MM.11.090.0020 | Scaldabagni a gas a camera aperta |  |  |  |
MM.11.090.0020.a | - a parete con accensione piezo-elettrica da 50 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 264,20 |  |
MM.11.090.0020.b | - a parete con accensione piezo-elettrica da 80 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 273,90 |  |
MM.11.090.0020.c | - a parete con accensione piezo-elettrica da 100 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 296,52 |  |
MM.11.090.0020.d | - a parete con accensione piezo-elettrica da 120 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 332,07 |  |
MM.11.090.0020.e | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 150 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 451,65 |  |
MM.11.090.0020.f | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 200 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 525,98 |  |
MM.11.090.0020.g | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 300 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 964,69 |  |
MM.11.090.0020.h | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 400 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.161,83 |  |
MM.11.090.0020.i | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 500 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.320,19 |  |
MM.11.090.0020.j | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 600 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.529,45 |  |
MM.11.090.0020.k | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 800 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.071,59 |  |
MM.11.090.0020.l | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 1000 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.685,63 |  |
MM.11.090.0020.m | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 1500 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 3.703,65 |  |
MM.11.090.0020.n | - a basamento con accensione piezo-elettrica da 2000 l, completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 4.153,67 |  |
MM.11.090.0020.o | - a basamento con accensione elettronica da 150 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 773,21 |  |
MM.11.090.0020.p | - a basamento con accensione elettronica da 200 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 835,42 |  |
MM.11.090.0020.q | - a basamento con accensione elettronica da 300 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.230,50 |  |
MM.11.090.0020.r | - a basamento con accensione elettronica da 400 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.400,18 |  |
MM.11.090.0020.s | - a basamento con accensione elettronica da 500 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.556,12 |  |
MM.11.090.0020.t | - a basamento con accensione elettronica da 600 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 1.745,98 |  |
MM.11.090.0020.u | - a basamento con accensione elettronica da 800 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.242,87 |  |
MM.11.090.0020.v | - a basamento con accensione elettronica da 1000 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 2.797,12 |  |
MM.11.090.0020.w | - a basamento con accensione elettronica da 1500 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 3.810,29 |  |
MM.11.090.0020.x | - a basamento con accensione elettronica da 2000 l completo di protezioni e sicurezze (escluso condotto fumi misurato a parte, vedi capitolo 1M.01) | cad | 4.270,83 |  |
MM.11.090.0030 | Scaldabagni a gas a camera stagna: |  |  |  |
MM.11.090.0030.a | - a parete con accensione elettronica da 80 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 698,07 |  |
MM.11.090.0030.b | - a parete con accensione elettronica da 120 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 816,04 |  |
MM.11.090.0030.c | - completamento: klit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo coassiale orizzontale da 1 m | cad | 40,40 |  |
MM.11.090.0030.d | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo coassiale verticale da 1 m | cad | 138,16 |  |
MM.11.090.0030.e | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 80÷120 l, tipo sdoppiato da 1 m | cad | 77,56 |  |
MM.11.090.0030.f | - a basamento con accensione elettronica da 200 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 1.605,40 |  |
MM.11.090.0030.g | - a basamento con accensione elettronica da 300 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 1.809,01 |  |
MM.11.090.0030.h | - a basamento con accensione elettronica da 400 l, completo di protezioni e sicurezze | cad | 2.072,39 |  |
MM.11.090.0030.i | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo coassiale orizzontale da 1 m | cad | 61,40 |  |
MM.11.090.0030.j | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo coassiale verticale da 1 m | cad | 128,47 |  |
MM.11.090.0030.k | - completamento: kit completo raccordi di tiraggio forzato 200÷300÷400 l, tipo sdoppiato da 1 m | cad | 114,73 |  |
MM.11.100 | COMPLETAMENTI VARI PER SERVIZI IGIENICI |  |  |  |
MM.11.100.0010 | Rubinetti da incasso a cappuccio: |  |  |  |
MM.11.100.0010.a | - DN15 | cad | 9,69 |  |
MM.11.100.0010.b | - DN20 | cad | 17,15 |  |
MM.11.100.0010.c | - DN25 | cad | 19,39 |  |
MM.11.100.0020 | Miscelatori termostatici: |  |  |  |
MM.11.100.0020.a | - DN15 da incasso | cad | 143,20 |  |
MM.11.100.0020.b | - DN15 per esterno | cad | 123,81 |  |
MM.11.100.0020.c | - DN20 da incasso | cad | 186,45 |  |
MM.11.100.0030 | Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta | cad | 21,63 |  |
MM.11.100.0040 | Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4 | cad | 31,33 |  |
MM.11.100.0050 | Accessori per apparecchi sanitari: |  |  |  |
MM.11.100.0050.a | - porta-rotolo in ottone verniciato | cad | 17,72 |  |
MM.11.100.0050.b | - porta-rotolo in acciaio inox | cad | 35,06 |  |
MM.11.100.0050.c | - porta-scopino da muro in plastica | cad | 14,37 |  |
MM.11.100.0050.d | - porta-sapone in cristallo con supporto in ottone verniciato | cad | 16,64 |  |
MM.11.100.0050.e | - porta-bicchiere in ottone verniciato con bicchiere trasparente | cad | 16,64 |  |
MM.11.100.0050.f | - distributore di sapone liquido in acciaio inox da parete | cad | 61,63 |  |
MM.11.100.0050.g | - porta-salviette in ottone verniciato da 30 cm | cad | 26,19 |  |
MM.11.100.0050.h | - distributore di salviette di carta in acciaio inox | cad | 85,12 |  |
MM.11.100.0050.i | - asciugamani elettrico | cad | 236,32 |  |
MM.11.100.0050.j | - specchio da 55 x 55 cm circa senza finiture | cad | 61,63 |  |
MM.11.100.0050.k | - specchio da 60 x 70 cm senza finiture | cad | 91,09 |  |
MM.11.100.0050.l | - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore | cad | 86,45 |  |
MM.11.100.0060 | Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: |  |  |  |
MM.11.100.0060.a | - acqua fredda o acqua calda, con scarico Inclusioni: - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead | cad | 74,26 |  |