Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1E.04 - Apparecchiature Package

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1E.04 | APPARECCHIATURE PACKAGE |  |  |  |
1E.04.010 | TRASFORMATORI MT/BT |  |  |  |
1E.04.010.0010 | Trasformatori trifase MT/BT, isolati in resina epossidica 23/0.4 kV, tensione di riferimento primario 24 kV, classe di isolamento F, avvolgimenti MT inglobati in resina, avvolgimenti BT inglobati in resina, classe AMB./CLIM.: E2-C2-F1. Conformi alle norme CEI 14-8, CEI-EN 60076-1/5, completo degli accessori necessari al collegamento, termosonde e centralina di controllo delle temperature con contatti di allarme e interfacciabili per via seriale, nelle potenze: |  |  |  |
1E.04.010.0010.a | - 315 KVA | cad | 7.107,66 | 57,14 | 13,47
1E.04.010.0010.b | - 400 KVA | cad | 7.586,85 | 60,99 | 12,62
1E.04.010.0010.c | - 500 KVA | cad | 8.618,43 | 69,28 | 11,11
1E.04.010.0010.d | - 630 KVA | cad | 9.164,17 | 73,67 | 10,45
1E.04.010.0010.e | - 800 KVA | cad | 10.475,28 | 84,21 | 9,14
1E.04.010.0010.f | - 1000 KVA | cad | 12.398,70 | 99,67 | 7,72
1E.04.010.0010.g | - 1250 KVA | cad | 13.703,16 | 110,15 | 6,99
1E.04.010.0010.h | - 1600 KVA | cad | 16.418,57 | 131,98 | 5,83
1E.04.010.0010.i | - 2000 KVA | cad | 18.961,30 | 152,42 | 5,05
1E.04.010.0010.j | - 2500 KVA | cad | 22.228,73 | 178,69 | 4,31
1E.04.010.0010.k | - 3150 KVA | cad | 25.869,23 | 207,95 | 3,70
1E.04.010.0020 | Involucro di contenimento per trasformatore MT/BT 24 kV, grado di protezione IP23, costituito da profilati in acciaio e lamiere lucide verniciate dopo opportuno trattamento antiruggine, per trasformatori delle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.010.0020.a | - da 315 kVA a 1250 kVA | cad | 3.057,00 | 24,57 | 31,32
1E.04.010.0020.b | - da 1600 kVA a 3150 kVA | cad | 3.057,00 | 24,57 | 31,32
1E.04.020 | GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' |  |  |  |
1E.04.020.0010 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V +20% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda quadra con circuito che regola la tensione in uscita a +17% e -15% per variazioni della tensione d'ingresso non superiore a ±25%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 3 prese IEC 320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0010.a | - 400 VA, 240 W, autonomia 6 min. | cad | 221,85 | 1,78 | 43,16
1E.04.020.0010.b | - 550 VA, 330W, autonomia 6 min. | cad | 241,02 | 1,94 | 39,72
1E.04.020.0010.c | - 650 VA, 400 W, autonomia 6 min. | cad | 259,68 | 2,09 | 36,87
1E.04.020.0020 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V +20% -25% 50Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda quadra con circuito che regola la tensione in uscita del +17% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ± 25%. Sistema con tempo d'intervento 2 ms tipico (4 ms max), rendimento minimo 99%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 4 prese IEC 320 da 10A comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0020.a | - 800 VA, 480 W, autonomia 5 min. | cad | 423,89 | 3,41 | 22,59
1E.04.020.0020.b | - 1000 VA, 600 W, autonomia 6 min. | cad | 537,09 | 4,32 | 17,83
1E.04.020.0020.c | - 1500 VA, 900 W, autonomia 6 min. | cad | 624,17 | 5,02 | 15,34
1E.04.020.0020.d | - 2000 VA, 1200 W, autonomia 6 min. | cad | 685,13 | 5,51 | 13,97
1E.04.020.0030 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ±25% . Sistema con tempo d'intervento 2 ms, rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B): |  |  |  |
1E.04.020.0030.a | - 500 VA, 335 W, autonomia 8 min. | cad | 502,26 | 4,04 | 19,06
1E.04.020.0030.b | - 750 VA, 500W, autonomia 5 min. | cad | 563,21 | 4,53 | 17,00
1E.04.020.0030.c | - 1000 VA, 670 W, autonomia 5 min. | cad | 693,83 | 5,58 | 13,80
1E.04.020.0030.d | - 1500 VA, 1000 W, autonomia 6 min. | cad | 737,37 | 5,93 | 12,98
1E.04.020.0030.e | - 2000 VA, 1340 W, autonomia 6 min. | cad | 1.033,45 | 8,31 | 9,26
1E.04.020.0030.f | - espansione autonomia 20 min. per 2000 VA | cad | 460,12 | 3,70 | 10,40
1E.04.020.0030.g | - espansione autonomia 30 min. per 2000 VA | cad | 599,44 | 4,82 | 7,99
1E.04.020.0030.h | - espansione autonomia 60 min. per 2000 VA | cad | 1.148,05 | 9,23 | 4,17
1E.04.020.0040 | Gruppo statico di continuità rack con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V +21% -25%, frequenza 50/60 Hz autorange, tensione in uscita 230V con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con distorsione < 2% e con circuito che regola la tensione in uscita del +11% e -15% per variazioni della tensione in ingresso non superiore a ±25% . Sistema con tempo d'intervento 2 ms, rendimento minimo 98%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC 320 da 10A comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0040.a | - 500 VA, 315 W, autonomia 12 min. | cad | 589,34 | 4,74 | 16,25
1E.04.020.0040.b | - 750 VA, 490 W, autonomia 5 min. | cad | 641,59 | 5,16 | 14,92
1E.04.020.0040.c | - 1000 VA, 670 W, autonomia 6 min. | cad | 746,08 | 6,00 | 12,83
1E.04.020.0040.d | - 1500VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 833,16 | 6,70 | 11,49
1E.04.020.0040.e | - 2000VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.042,15 | 8,38 | 9,19
1E.04.020.0050 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220-240V ±15%, frequenza 50/60 Hz autoapprendimento, tensione in uscita 220-240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con tolleranza ±0,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Dotato di porte USB, RS232 e contatti di segnalazione, software per PC per chiusura automatica degli applicativi attivi, gestione delle priorità dei carichi durante il funzionamento della batteria, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS, Temperatura di esercizio 0÷40°C. Fornito con 4 prese IEC320 da 10A o 2 prese Schuko, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attive (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B): |  |  |  |
1E.04.020.0050.a | - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. | cad | 815,75 | 6,56 | 11,74
1E.04.020.0050.b | - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. | cad | 920,24 | 7,40 | 10,40
1E.04.020.0050.c | - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 1.381,77 | 11,11 | 6,93
1E.04.020.0050.d | - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.599,47 | 12,86 | 5,99
1E.04.020.0050.e | - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. | cad | 2.328,12 | 18,71 | 8,22
1E.04.020.0050.f | - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. | cad | 2.937,68 | 23,61 | 6,52
1E.04.020.0050.g | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 6 min. | cad | 3.721,40 | 29,91 | 5,15
1E.04.020.0050.h | - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 569,10 | 4,57 | 33,65
1E.04.020.0050.i | - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 638,77 | 5,13 | 29,98
1E.04.020.0050.j | - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 778,09 | 6,25 | 24,61
1E.04.020.0050.k | - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.326,70 | 10,66 | 14,43
1E.04.020.0050.l | - espansione per 2000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 691,01 | 5,55 | 27,71
1E.04.020.0050.m | - espansione per 2000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 847,76 | 6,81 | 22,59
1E.04.020.0050.n | - espansione per 2000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 978,38 | 7,86 | 19,57
1E.04.020.0050.o | - espansione per 3000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 804,22 | 6,46 | 23,81
1E.04.020.0050.p | - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.091,58 | 8,77 | 17,54
1E.04.020.0050.q | - espansione per 3000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.283,16 | 10,31 | 14,92
1E.04.020.0050.r | - espansione per 4000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 804,22 | 6,46 | 23,81
1E.04.020.0050.s | - espansione per 4000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.091,58 | 8,77 | 17,54
1E.04.020.0050.t | - espansione per 4000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.283,16 | 10,31 | 14,92
1E.04.020.0050.u | - espansione per 5000 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.152,54 | 9,26 | 16,61
1E.04.020.0050.v | - espansione per 5000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.587,94 | 12,76 | 12,06
1E.04.020.0050.w | - espansione per 5000 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 2.310,70 | 18,57 | 8,29
1E.04.020.0060 | Gruppo statico di continuità a rack con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V ±15% 50 o 60Hz ±5Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1,5%, forma d'onda sinusoidale 50Hz con tolleranza ±0,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 2 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 40 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computeridoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 2 o 4 prese IEC 320 da 10 o morsetti, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0060.a | - 700 VA, 450 W, autonomia 5 min. | cad | 1.076,99 | 8,66 | 8,89
1E.04.020.0060.b | - 1000 VA, 700 W, autonomia 6 min. | cad | 1.164,07 | 9,36 | 8,22
1E.04.020.0060.c | - 1500 VA, 1050 W, autonomia 6 min. | cad | 1.555,93 | 12,51 | 6,15
1E.04.020.0060.d | - 2000 VA, 1400 W, autonomia 6 min. | cad | 1.712,67 | 13,77 | 5,59
1E.04.020.0060.e | - 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. | cad | 2.383,19 | 19,16 | 4,02
1E.04.020.0060.f | - espansione per 1000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 708,43 | 5,69 | 27,03
1E.04.020.0060.g | - espansione per 1000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo | cad | 839,05 | 6,74 | 22,82
1E.04.020.0060.h | - espansione per 1500 VA autonomia 20 min. in armadio aggiuntivo | cad | 743,26 | 5,97 | 25,76
1E.04.020.0060.i | - espansione per 1500 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 978,38 | 7,86 | 19,57
1E.04.020.0060.j | - espansione per 1500 VA autonomia 60 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.196,08 | 9,61 | 16,01
1E.04.020.0060.k | - espansione per 2000 VA autonomia 25 min. in armadio aggiuntivo | cad | 804,22 | 6,46 | 23,81
1E.04.020.0060.l | - espansione per 2000 VA autonomia 40 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.030,63 | 8,28 | 18,58
1E.04.020.0060.m | - espansione per 3000 VA autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 830,34 | 6,67 | 23,06
1E.04.020.0060.n | - espansione per 3000 VA autonomia 45 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.196,08 | 9,61 | 16,01
1E.04.020.0070 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 220÷240V range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 164V, frequenza 50-60Hz ±5%, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±2%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile con tolleranza ±1,5% in grado di sopportare sovraccarichi del 150% per almeno 4 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 89%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura, termico ingresso. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con 1 presa IEC da 16A e 2 prese IEC da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-2) di: |  |  |  |
1E.04.020.0070.a | - 3300 VA, 2300 W, autonomia 6 min. | cad | 2.537,11 | 20,39 | 7,55
1E.04.020.0070.b | - 4000 VA, 2400 W, autonomia 6 min. | cad | 3.198,92 | 25,71 | 5,99
1E.04.020.0070.c | - espansione autonomia 15 min. in armadio aggiuntivo | cad | 804,22 | 6,46 | 23,81
1E.04.020.0070.d | - espansione autonomia 30 min. in armadio aggiuntivo | cad | 1.091,58 | 8,77 | 17,54
1E.04.020.0080 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V o 400V+N range accettato 0-276V, tensione minima pe non intervento batterie 170V, frequenza 50-60Hz, tensione in uscita 220÷240V selezionabile con tolleranza ±1%, forma d'onda sinusoidale 50-60Hz selezionabile o autoapprendimento in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per almeno 120 secondi o del 150% per almeno 30 secondi. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 91%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (< 45 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera o con morsettiera e 2 prese IEC320 da 10A, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0080.a | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 10 min. | cad | 4.307,92 | 34,63 | 8,89
1E.04.020.0080.b | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 8 min. | cad | 4.612,70 | 37,08 | 8,30
1E.04.020.0080.c | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 15 min. | cad | 5.135,18 | 41,28 | 7,46
1E.04.020.0080.d | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 12 min. | cad | 5.439,96 | 43,73 | 7,04
1E.04.020.0080.e | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 10 min. | cad | 5.701,20 | 45,83 | 6,72
1E.04.020.0080.f | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo | cad | 5.678,17 | 45,64 | 10,12
1E.04.020.0080.g | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 40 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.374,81 | 51,24 | 9,01
1E.04.020.0080.h | - 5000 VA, 3500 W, autonomia 70 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.332,69 | 58,94 | 7,83
1E.04.020.0080.i | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 22 min. con armadio aggiuntivo | cad | 5.982,95 | 48,09 | 9,60
1E.04.020.0080.j | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 32 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.679,59 | 53,69 | 8,60
1E.04.020.0080.k | - 6000 VA, 4200 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.637,47 | 61,39 | 7,52
1E.04.020.0080.l | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo | cad | 6.940,83 | 55,79 | 8,28
1E.04.020.0080.m | - 6500 VA, 4600 W, autonomia 60 min. con armadio aggiuntivo | cad | 8.247,03 | 66,29 | 6,97
1E.04.020.0080.n | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 30 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.245,61 | 58,24 | 7,93
1E.04.020.0080.o | - 8000 VA, 5600 W, autonomia 45 min. con armadio aggiuntivo | cad | 8.551,81 | 68,74 | 6,72
1E.04.020.0080.p | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 20 min. con armadio aggiuntivo | cad | 7.506,85 | 60,34 | 7,65
1E.04.020.0080.q | - 10000 VA, 7000 W, autonomia 35 min. con armadio aggiuntivo | cad | 8.813,05 | 70,84 | 6,52
1E.04.020.0090 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0090.a | - 5/6000 VA, autonomia 30/22 min. | cad | 1.608,44 | 12,93 | 23,81
1E.04.020.0090.b | - 5/6000 VA, autonomia 40/32 min. | cad | 2.305,08 | 18,53 | 16,61
1E.04.020.0090.c | - 5/6000 VA, autonomia 70/60 min. | cad | 3.262,96 | 26,23 | 11,74
1E.04.020.0090.d | - 6,5/8/10000 VA, autonomia 35/30/20 min. | cad | 2.043,84 | 16,43 | 18,74
1E.04.020.0090.e | - 6,5/8/10000 VA, autonomia 60/45/35 min. | cad | 3.350,04 | 26,93 | 11,43
1E.04.020.0100 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Tensione di alimentazione 230V, 400V+N selezionabile, ±20%, 45-65Hz, tensione in uscita 230V con tolleranza ±1% statica e ±5%, forma d'onda sinusoidale con distorsione <2%, in grado di sopportare sovraccarichi del 125% per 10 minuti o del 150% per almeno minto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 92%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (da 48 a 56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Dotato di porta di comunicazione USB e RS232 e contatti di segnalazione, sofware per personal computer idoneo al sistema operativo per la chiusura automatica degli applicativi attivi, sorveglianza e controllo del buon funzionamento dell'unità UPS. Fornito con morsettiera, comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze nominali/attiva (secondo EN50091-1-1 e EN50091-2 Cl. B) di: |  |  |  |
1E.04.020.0100.a | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 10 min. | cad | 7.181,56 | 57,73 | 5,33
1E.04.020.0100.b | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 15 min. | cad | 7.791,12 | 62,63 | 4,92
1E.04.020.0100.c | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 20 min. | cad | 8.313,60 | 66,83 | 4,61
1E.04.020.0100.d | - 8 kW / 230V 8 kW /400V (10kVA), autonomia 50 min. | cad | 9.619,80 | 77,33 | 3,98
1E.04.020.0100.e | - 10,5 kW / 230V 12 kW /400V (15kVA), autonomia 10 min. | cad | 8.606,86 | 69,19 | 5,56
1E.04.020.0100.f | - 10,5 kW / 230V 12 kW /400V (15kVA), autonomia 15 min. | cad | 9.564,74 | 76,89 | 5,00
1E.04.020.0100.g | - 10,5 kW / 230V 12 kW /400V (15kVA), autonomia 20 min. | cad | 10.000,14 | 80,39 | 4,79
1E.04.020.0100.h | - 12 kW / 230V 16 kW /400V (15kVA), autonomia 6 min. | cad | 9.303,50 | 74,79 | 5,15
1E.04.020.0100.i | - 12 kW / 230V 16 kW /400V (15kVA), autonomia 10 min. | cad | 9.913,06 | 79,69 | 4,83
1E.04.020.0100.j | - 12 kW / 230V 20 kW /400V (15kVA), autonomia 15 min. | cad | 10.435,54 | 83,89 | 4,59
1E.04.020.0110 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0110.a | - 10 kVA, autonomia 70 min. | cad | 5.178,72 | 41,63 | 7,39
1E.04.020.0110.b | - 10 kVA, autonomia 130 min. | cad | 7.268,64 | 58,43 | 5,27
1E.04.020.0110.c | - 15/20 kVA, autonomia 30/20 min. | cad | 3.524,20 | 28,33 | 10,87
1E.04.020.0110.d | - 15/20 kVA, autonomia 70/60 min. | cad | 7.355,72 | 59,13 | 5,21
1E.04.020.0120 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
1E.04.020.0120.a | - 8 KW (10 KVA), autonomia 10 min. | cad | 7.791,12 | 62,63 | 4,92
1E.04.020.0120.b | - 8 KW (10 KVA), autonomia 15 min. | cad | 8.400,68 | 67,53 | 4,56
1E.04.020.0120.c | - 8 KW (10 KVA), autonomia 20 min. | cad | 8.836,08 | 71,03 | 4,33
1E.04.020.0120.d | - 8 KW (10 KVA), autonomia 50 min. | cad | 10.142,28 | 81,53 | 3,78
1E.04.020.0120.e | - 12 KW (15 KVA), autonomia 10 min. | cad | 8.923,16 | 71,73 | 4,29
1E.04.020.0120.f | - 12 KW (15 KVA), autonomia 15 min. | cad | 9.881,04 | 79,43 | 3,88
1E.04.020.0120.g | - 12 KW (15 KVA), autonomia 20 min. | cad | 10.229,36 | 82,23 | 3,74
1E.04.020.0120.h | - 16 KW (20 KVA), autonomia 6 min. | cad | 9.532,72 | 76,63 | 4,02
1E.04.020.0120.i | - 16 KW (20 KVA), autonomia 10 min. | cad | 10.055,20 | 80,83 | 3,81
1E.04.020.0120.j | - 16 KW (20 KVA), autonomia 15 min. | cad | 11.050,40 | 88,83 | 3,47
1E.04.020.0120.k | - 24 KW (30 KVA), autonomia 8 min. | cad | 11.448,48 | 92,03 | 3,35
1E.04.020.0130 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 400V+N con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 120% per 10 minuti e del 150% per almeno 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<58 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
1E.04.020.0130.a | - 8 KW (10 KVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 11.535,56 | 92,73 | 3,32
1E.04.020.0130.b | - 8 KW (10 KVA), autonomia 130 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 13.625,48 | 109,53 | 2,81
1E.04.020.0130.c | - 12 KW (15 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 11.970,96 | 96,23 | 3,20
1E.04.020.0130.d | - 12 KW (15 KVA), autonomia 40 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 12.928,84 | 103,93 | 2,96
1E.04.020.0130.e | - 12 KW (15 KVA), autonomia 70 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.322,12 | 115,13 | 2,67
1E.04.020.0130.f | - 16 KW (20 KVA), autonomia 20 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 12.580,52 | 101,13 | 3,04
1E.04.020.0130.g | - 16 KW (20 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 13.103,00 | 105,33 | 2,92
1E.04.020.0130.h | - 16 KW (20 KVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.844,60 | 119,33 | 2,58
1E.04.020.0130.i | - 24 KW (30 KVA), autonomia 15 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 14.496,28 | 116,53 | 2,64
1E.04.020.0130.j | - 24 KW (30 KVA), autonomia 30 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 16.063,72 | 129,13 | 2,38
1E.04.020.0130.k | - 24 KW (30 KVA), autonomia 50 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 18.327,80 | 147,33 | 2,09
1E.04.020.0130.l | - 24 KW (30 KVA), autonomia 60 min. con armadio batterie aggiuntivo | cad | 20.469,97 | 164,55 | 1,87
1E.04.020.0140 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0140.a | - 10 kVA, autonomia 70 min. | cad | 5.178,72 | 41,63 | 7,39
1E.04.020.0140.b | - 10 kVA, autonomia 130 min. | cad | 7.268,64 | 58,43 | 5,27
1E.04.020.0140.c | - 15/20/30 kVA, autonomia 30/20/15 min. | cad | 3.524,20 | 28,33 | 10,87
1E.04.020.0140.d | - 15/20/30 kVA, autonomia 70/60/30 min. | cad | 7.355,72 | 59,13 | 5,21
1E.04.020.0140.e | - 30 kVA, autonomia 60 min. | cad | 11.761,97 | 94,55 | 3,26
1E.04.020.0150 | Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia a doppia conversione per garantire la tensione in uscita completamente immune dalle perturbazioni di rete. Dotati di test batteria automatico e periodico. Predisposizione per il funzionamento di più gruppi in parallelo. Possibilità di controllo remoto tramite porta RS232 e software (incluso) in grado di dialogare con i più diffusi sistemi operativi. Circuito elettronico per lo spegnimento a distanza in caso di emergenza. Stadio di ingresso con assorbimento di corrente con forma d'onda sinusoidale con conseguente contenuto ridotto di armoniche e rifasamento dei carichi non lineari. Tensione di alimentazione 400V ±20% 50Hz, tensione in uscita 220-240V selezionabile con tolleranza ±1% statica e ±5% dinamica, forma d'onda sinusoidale 50/60 Hz selezionabile con tolleranza ±1% in grado di sopportare sovraccarichi del 200% per 1 minuto. Sistema con tempo d'intervento 0 ms (no break), rendimento minimo 90%, protezione delle batterie dall'eccessiva scarica, da sovraccorrente e cortocircuito, sovratensione o sottotensione, temperatura. Ridotta rumorosità (<56 db a 1 m). Temperatura di esercizio 0÷40°C. Comprese batterie ermetiche senza manutenzione idonee all'impiego in ambienti chiusi, nelle potenze attiva a cos f 0,8: |  |  |  |
1E.04.020.0150.a | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 10 min. | cad | 7.529,88 | 60,53 | 5,09
1E.04.020.0150.b | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 20 min. | cad | 8.139,44 | 65,43 | 4,70
1E.04.020.0150.c | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 35 min. | cad | 9.184,40 | 73,83 | 4,17
1E.04.020.0150.d | - 6,4 KW (8 KVA), autonomia 50 min. | cad | 9.793,96 | 78,73 | 3,91
1E.04.020.0150.e | - 8 KW (10 KVA), autonomia 6 min. | cad | 7.965,28 | 64,03 | 4,81
1E.04.020.0150.f | - 8 KW (10 KVA), autonomia 15 min. | cad | 8.574,84 | 68,93 | 4,47
1E.04.020.0150.g | - 8 KW (10 KVA), autonomia 30 min. | cad | 9.619,80 | 77,33 | 3,98
1E.04.020.0150.h | - 8 KW (10 KVA), autonomia 40 min. | cad | 10.229,36 | 82,23 | 3,74
1E.04.020.0150.i | - 12 KW (15 KVA), autonomia 10 min. | cad | 9.184,40 | 73,83 | 4,17
1E.04.020.0150.j | - 12 KW (15 KVA), autonomia 15 min. | cad | 10.229,36 | 82,23 | 3,74
1E.04.020.0150.k | - 12 KW (15 KVA), autonomia 20 min. | cad | 10.838,92 | 87,13 | 3,53
1E.04.020.0150.l | - 16 KW (20 KVA), autonomia 10 min. | cad | 10.577,68 | 85,03 | 3,62
1E.04.020.0150.m | - 16 KW (20 KVA), autonomia 15 min. | cad | 11.187,24 | 89,93 | 3,42
1E.04.020.0160 | Gruppo di batterie ermetiche senza manutenzione, idonee all'impiego in ambienti chiusi, in armadio aggiuntivo, per gruppi statici di continuità, da: |  |  |  |
1E.04.020.0160.a | - 10 kVA, autonomia 65 min. | cad | 5.091,64 | 40,93 | 7,52
1E.04.020.0160.b | - 15 kVA, autonomia 40 min. | cad | 5.091,64 | 40,93 | 7,52
1E.04.020.0160.c | - 15 kVA, autonomia 75 min. | cad | 7.094,48 | 57,03 | 5,40
1E.04.020.0160.d | - 20 kVA, autonomia 30 min. | cad | 5.210,74 | 41,89 | 9,19
1E.04.020.0160.e | - 20 kVA, autonomia 60 min. | cad | 7.213,58 | 57,99 | 6,64
1E.04.030 | GRUPPI ELETTROGENI |  |  |  |
1E.04.030.0010 | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, potenza 1,17/1,45 KVA, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, autonomia con pieno di carburante di 14 h, potenza custica 90 db, pressione acustica a 7 m 65 dbA, dotato di protezione termica, indicatore di tensione, 1 presa monofase 230V 16A e trolley. | cad | 918,90 | 7,39 | 10,42
1E.04.030.0020 | Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0020.a | - 5,5 KVA, autonomia 5 ore | cad | 1.765,35 | 14,19 | 5,42
1E.04.030.0020.b | - 6 KVA, autonomia 5 ore | cad | 1.865,97 | 15,00 | 5,13
1E.04.030.0020.c | - 2,4 KVA, autonomia 11 ore | cad | 818,05 | 6,58 | 11,70
1E.04.030.0020.d | - 4,1 KVA, autonomia 6 ore | cad | 1.113,35 | 8,95 | 8,60
1E.04.030.0030 | Generatore di corrente, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, potenza custica 99 db, pressione acustica a 7 m 73 dbA, conforme alla direttiva EN 2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0030.a | - 4,4 KVA, autonomia 4,5 ore | cad | 1.006,97 | 8,09 | 9,51
1E.04.030.0030.b | - 5,3 KVA, autonomia 3,7 ore | cad | 1.061,73 | 8,53 | 9,02
1E.04.030.0030.c | - 6,5 KVA, autonomia 5 ore | cad | 1.461,29 | 11,75 | 6,55
1E.04.030.0040 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspirazione naturale, conforme alla direttiva EN2000/14, dotato di protezione termica, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0040.a | - 5 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.251,73 | 18,10 | 4,25
1E.04.030.0040.b | - 4 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.241,99 | 18,02 | 4,27
1E.04.030.0040.c | - 3 KVA, autonomia 3,4 ore | cad | 1.837,52 | 14,77 | 5,21
1E.04.030.0050 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, differenziale, carica batteria, spia presenza tensione, 2 prese monofase 230V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0050.a | - 7,5 KVA, autonomia 11 ore | cad | 3.961,52 | 31,85 | 2,42
1E.04.030.0050.b | - 5 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.801,21 | 22,52 | 3,42
1E.04.030.0050.c | - 3,5 KVA, autonomia 3,4 ore | cad | 2.299,51 | 18,48 | 4,16
1E.04.030.0060 | Generatore di corrente portatile, alimentato a gasolio, tensione in uscita 400/230V, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico, aspirazione naturale, dotato di protezione magnetotermica, 1 presa monofase 230V 16A, 1 presa 400V 16A, nelle seguenti potenze: |  |  |  |
1E.04.030.0060.a | - 4 KVA, autonomia 3,4 ore | cad | 2.299,51 | 18,48 | 4,16
1E.04.030.0060.b | - 6 KVA, autonomia 3,9 ore | cad | 2.754,95 | 22,15 | 3,48
1E.04.030.0060.c | - 9 KVA, autonomia 11,7 ore | cad | 4.138,34 | 33,27 | 2,31
1E.04.030.0070 | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0070.a | - 7 KVA, autonomia (75% carico) 6 ore | cad | 5.842,08 | 46,96 | 16,39
1E.04.030.0070.b | - 10 KVA, autonomia (75% carico) 3,3 ore | cad | 7.025,86 | 56,48 | 13,63
1E.04.030.0070.c | - 13 KVA, autonomia (75% carico) 26 ore | cad | 8.885,64 | 71,43 | 10,77
1E.04.030.0070.d | - 20 KVA, autonomia (75% carico) 28 ore | cad | 8.885,64 | 71,43 | 10,77
1E.04.030.0070.e | - 25 KVA, autonomia (75% carico) 22 ore | cad | 10.653,99 | 85,64 | 17,97
1E.04.030.0070.f | - 30 KVA, autonomia (75% carico) 19 ore | cad | 11.285,50 | 90,72 | 16,97
1E.04.030.0070.g | - 40KVA, autonomia (75% carico) 14,5 ore | cad | 12.556,19 | 100,93 | 19,06
1E.04.030.0070.h | - 60 KVA, autonomia (75% carico) 8,7 ore | cad | 14.919,73 | 119,93 | 16,04
1E.04.030.0080 | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad aria, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0080.a | - 40 KVA, autonomia (75% carico) 18,8 ore | cad | 15.401,66 | 123,81 | 15,54
1E.04.030.0080.b | - 60 KVA, autonomia (75% carico) 12,5 ore | cad | 17.812,90 | 143,19 | 13,44
1E.04.030.0090 | Gruppo elettrogeno versione aperta, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0090.a | - 60 KVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 16.302,43 | 131,05 | 14,68
1E.04.030.0090.b | - 75 KVA, autonomia (75% carico) 9,2 ore | cad | 17.551,72 | 141,09 | 13,64
1E.04.030.0090.c | - 105 KVA, autonomia (75% carico) 8,2 ore | cad | 20.058,38 | 161,24 | 11,93
1E.04.030.0090.d | - 135 KVA, autonomia (75% carico) 9,6 ore | cad | 23.148,85 | 186,08 | 10,34
1E.04.030.0090.e | - 160 KVA, autonomia (75% carico) 8,4 ore | cad | 27.082,25 | 217,70 | 10,61
1E.04.030.0090.f | - 230 KVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore | cad | 43.628,63 | 350,71 | 6,58
1E.04.030.0090.g | - 315 KVA, autonomia (75% carico) 9,4 ore | cad | 47.057,10 | 378,27 | 6,10
1E.04.030.0090.h | - 380 KVA, autonomia (75% carico) 11,4 ore | cad | 53.971,44 | 433,85 | 5,32
1E.04.030.0090.i | - 430 KVA, autonomia (75% carico) 11,8 ore | cad | 56.289,69 | 452,49 | 5,10
1E.04.030.0090.j | - 505 KVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore | cad | 66.654,32 | 535,81 | 4,31
1E.04.030.0100 | Gruppo elettrogeno versione cofanata, raffreddato ad acqua, completo di pannello automatico e quadro di commutazione, nelle seguenti caratteristiche: |  |  |  |
1E.04.030.0100.a | - 185 KVA, autonomia (75% carico) 11,9 ore | cad | 33.445,93 | 268,86 | 8,59
1E.04.030.0100.b | - 200 KVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 34.123,55 | 274,31 | 8,42
1E.04.030.0100.c | - 250 KVA, autonomia (75% carico) 9,1 ore | cad | 37.570,61 | 302,01 | 7,64
1E.04.030.0100.d | - 300 KVA, autonomia (75% carico) 12,6 ore | cad | 42.397,94 | 340,82 | 6,77
1E.04.030.0100.e | - 325 KVA, autonomia (75% carico) 12,1 ore | cad | 46.845,24 | 376,57 | 6,13
1E.04.030.0100.f | - 375 KVA, autonomia (75% carico) 10,7 ore | cad | 50.704,69 | 407,59 | 5,66
1E.04.030.0100.g | - 400 KVA, autonomia (75% carico) 9,8 ore | cad | 55.081,65 | 442,78 | 5,21
1E.04.030.0100.h | - 450 KVA, autonomia (75% carico) 12,4 ore | cad | 62.562,00 | 502,91 | 4,59
1E.04.030.0100.i | - 500 KVA, autonomia (75% carico) 11,1 ore | cad | 70.634,25 | 567,80 | 4,07
1E.04.040 | RIFASAMENTO |  |  |  |
1E.04.040.0010 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0010.a | - 7,5 kvar | cad | 857,59 | 6,89 | 22,33
1E.04.040.0010.b | - 12,5 kvar | cad | 927,13 | 7,45 | 20,65
1E.04.040.0010.c | - 17,5 kvar | cad | 938,45 | 7,54 | 20,40
1E.04.040.0010.d | - 20 kvar | cad | 947,35 | 7,62 | 20,21
1E.04.040.0010.e | - 22,5 kvar | cad | 1.009,61 | 8,12 | 18,97
1E.04.040.0010.f | - 25 kvar | cad | 957,86 | 7,70 | 19,99
1E.04.040.0010.g | - 27,5 kvar | cad | 1.058,93 | 8,51 | 18,08
1E.04.040.0010.h | - 30 kvar | cad | 1.054,89 | 8,48 | 18,15
1E.04.040.0010.i | - 35 kvar | cad | 1.103,41 | 8,87 | 17,35
1E.04.040.0010.j | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 492,91 | 3,96 | 38,85
1E.04.040.0020 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0020.a | - 37,5 kvar | cad | 1.411,72 | 11,35 | 20,35
1E.04.040.0020.b | - 40 kvar | cad | 1.339,76 | 10,77 | 21,44
1E.04.040.0020.c | - 45 kvar | cad | 1.443,25 | 11,60 | 19,90
1E.04.040.0020.d | - 50 kvar | cad | 1.404,44 | 11,29 | 20,45
1E.04.040.0020.e | - 55 kvar | cad | 1.496,62 | 12,03 | 19,19
1E.04.040.0020.f | - 60 kvar | cad | 1.528,96 | 12,29 | 18,79
1E.04.040.0020.g | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 707,43 | 5,69 | 40,60
1E.04.040.0030 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0030.a | - 65 kvar | cad | 1.647,83 | 13,25 | 17,43
1E.04.040.0030.b | - 70 kvar | cad | 1.667,24 | 13,40 | 17,23
1E.04.040.0030.c | - 75 kvar | cad | 1.712,52 | 13,77 | 16,77
1E.04.040.0030.d | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 603,92 | 4,85 | 47,56
1E.04.040.0040 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a parete, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0040.a | - 87,5 kvar | cad | 1.876,66 | 15,09 | 15,30
1E.04.040.0040.b | - 100 kvar | cad | 2.010,89 | 16,16 | 14,28
1E.04.040.0040.c | - 112,5 kvar | cad | 2.073,15 | 16,67 | 13,85
1E.04.040.0040.d | - 120 kvar | cad | 2.119,24 | 17,04 | 13,55
1E.04.040.0040.e | - 135 kvar | cad | 2.200,91 | 17,69 | 13,05
1E.04.040.0040.f | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 799,61 | 6,43 | 35,92
1E.04.040.0040.g | - coppia di supporti per montaggio a pavimento | cad | 383,17 | 3,08 | 74,96
1E.04.040.0050 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0050.a | - 137,5 kvar | cad | 2.582,57 | 20,76 | 11,12
1E.04.040.0050.b | - 150 kvar | cad | 2.666,66 | 21,44 | 10,77
1E.04.040.0050.c | - 162,5 kvar | cad | 2.785,53 | 22,39 | 10,31
1E.04.040.0050.d | - 175 kvar | cad | 2.815,45 | 22,63 | 10,20
1E.04.040.0050.e | - 187,5 kvar | cad | 2.910,86 | 23,40 | 9,87
1E.04.040.0050.f | - 200 kvar | cad | 2.997,38 | 24,09 | 9,58
1E.04.040.0050.g | - 225 kvar | cad | 3.186,59 | 25,62 | 9,01
1E.04.040.0050.h | - 255 kvar | cad | 3.354,78 | 26,97 | 8,56
1E.04.040.0050.i | - 270 kvar | cad | 3.434,02 | 27,60 | 8,36
1E.04.040.0050.j | - 300 kvar | cad | 4.819,16 | 38,74 | 5,96
1E.04.040.0050.k | - 325 kvar | cad | 4.912,95 | 39,49 | 5,85
1E.04.040.0050.l | - 350 kvar | cad | 5.022,92 | 40,38 | 5,72
1E.04.040.0050.m | - 375 kvar | cad | 5.187,88 | 41,70 | 5,54
1E.04.040.0050.n | - 405 kvar | cad | 5.271,97 | 42,38 | 5,45
1E.04.040.0050.o | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 466,13 | 3,75 | 4,11
1E.04.040.0060 | Quadro elettrico per rifasamento automatico, in carpenteria metallica da interno, grado di protezione IP30, per installazione a pavimento, inserimento a gradini con gruppi di condensatori mediante relè fasometrico, condensatori in polipropilene metallizzato rinforzato a basse perdite, massima distorsione armonica 25%, per sistemi trifase con neutro accessibile 400Vac, secondo norme CEI-EN 60439-1 e CEI-EN 60831-1/2, nelle seguenti taglie: |  |  |  |
1E.04.040.0060.a | - 450 kvar | cad | 6.960,57 | 55,95 | 5,50
1E.04.040.0060.b | - 500 kvar | cad | 7.316,35 | 58,81 | 5,23
1E.04.040.0060.c | - 550 kvar | cad | 7.674,56 | 61,69 | 4,99
1E.04.040.0060.d | - 600 kvar | cad | 7.995,57 | 64,27 | 4,79
1E.04.040.0060.e | - sovrapprezzo per esecuzione IP54 | cad | 1.273,11 | 10,23 | 1,50
1E.04.050 | CONVERTITORI DI FREQUENZA (INVERTER) |  |  |  |
1E.04.050.0010 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0010.a | - 0,55 kW | cad | 588,09 | 4,73 | 32,56
1E.04.050.0010.b | - 0,75 kW | cad | 644,30 | 5,18 | 29,72
1E.04.050.0010.c | - 1,1 kW | cad | 705,92 | 5,67 | 27,12
1E.04.050.0010.d | - 1,5 kW | cad | 782,38 | 6,29 | 24,47
1E.04.050.0010.e | - 2,2 kW | cad | 911,91 | 7,33 | 21,00
1E.04.050.0010.f | - 3 kW | cad | 997,35 | 8,02 | 19,20
1E.04.050.0010.g | - 4 kW | cad | 1.067,95 | 8,58 | 17,93
1E.04.050.0010.h | - 5,5 kW | cad | 1.219,52 | 9,80 | 15,70
1E.04.050.0010.i | - 7,5 kW | cad | 1.377,81 | 11,08 | 13,90
1E.04.050.0010.j | - 11 kW | cad | 1.581,54 | 12,71 | 12,11
1E.04.050.0010.k | - 15 kW | cad | 1.813,16 | 14,58 | 10,56
1E.04.050.0010.l | - 18,5 kW | cad | 2.347,81 | 18,87 | 12,23
1E.04.050.0020 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con filtro radiodisturbi, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0020.a | - 0,55 kW | cad | 647,46 | 5,20 | 29,57
1E.04.050.0020.b | - 0,75 kW | cad | 712,66 | 5,73 | 26,87
1E.04.050.0020.c | - 1,1 kW | cad | 785,53 | 6,31 | 24,38
1E.04.050.0020.d | - 1,5 kW | cad | 875,02 | 7,03 | 21,88
1E.04.050.0020.e | - 2,2 kW | cad | 1.026,12 | 8,25 | 18,66
1E.04.050.0020.f | - 3 kW | cad | 1.126,41 | 9,05 | 17,00
1E.04.050.0020.g | - 4 kW | cad | 1.207,36 | 9,71 | 15,86
1E.04.050.0020.h | - 5,5 kW | cad | 1.385,92 | 11,14 | 13,82
1E.04.050.0020.i | - 7,5 kW | cad | 1.571,21 | 12,63 | 12,19
1E.04.050.0020.j | - 11 kW | cad | 1.811,81 | 14,56 | 10,57
1E.04.050.0020.k | - 15 kW | cad | 2.030,38 | 16,32 | 9,43
1E.04.050.0020.l | - 18,5 kW | cad | 2.601,46 | 20,91 | 11,04
1E.04.050.0030 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con interfaccia di comunicazione a bus, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0030.a | - 0,55 kW | cad | 745,50 | 5,99 | 25,68
1E.04.050.0030.b | - 0,75 kW | cad | 801,71 | 6,44 | 23,88
1E.04.050.0030.c | - 1,1 kW | cad | 863,34 | 6,94 | 22,18
1E.04.050.0030.d | - 1,5 kW | cad | 939,78 | 7,55 | 20,37
1E.04.050.0030.e | - 2,2 kW | cad | 1.069,30 | 8,60 | 17,91
1E.04.050.0030.f | - 3 kW | cad | 1.154,74 | 9,28 | 16,58
1E.04.050.0030.g | - 4 kW | cad | 1.225,35 | 9,85 | 15,63
1E.04.050.0030.h | - 5,5 kW | cad | 1.376,92 | 11,07 | 13,91
1E.04.050.0030.i | - 7,5 kW | cad | 1.535,22 | 12,34 | 12,47
1E.04.050.0030.j | - 11 kW | cad | 1.738,95 | 13,98 | 11,01
1E.04.050.0030.k | - 15 kW | cad | 1.970,56 | 15,84 | 9,72
1E.04.050.0030.l | - 18,5 kW | cad | 2.505,22 | 20,14 | 11,46
1E.04.050.0040 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-480V, per ogni tipo di applicazione, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro IP20 versione standard con filtro radiodisturbi e interfaccia di comunicazione a bus, porta seriale RS232 integrata, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0040.a | - 0,55 kW | cad | 804,87 | 6,47 | 23,79
1E.04.050.0040.b | - 0,75 kW | cad | 870,06 | 6,99 | 22,01
1E.04.050.0040.c | - 1,1 kW | cad | 942,93 | 7,58 | 20,31
1E.04.050.0040.d | - 1,5 kW | cad | 1.032,42 | 8,30 | 18,55
1E.04.050.0040.e | - 2,2 kW | cad | 1.183,53 | 9,51 | 16,18
1E.04.050.0040.f | - 3 kW | cad | 1.283,82 | 10,32 | 14,91
1E.04.050.0040.g | - 4 kW | cad | 1.364,77 | 10,97 | 14,03
1E.04.050.0040.h | - 5,5 kW | cad | 1.543,32 | 12,41 | 12,41
1E.04.050.0040.i | - 7,5 kW | cad | 1.728,60 | 13,90 | 11,08
1E.04.050.0040.j | - 11 kW | cad | 1.969,22 | 15,83 | 9,72
1E.04.050.0040.k | - 15 kW | cad | 2.187,79 | 17,59 | 8,75
1E.04.050.0040.l | - 18,5 kW | cad | 2.639,77 | 21,22 | 7,25
1E.04.050.0050 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP20 senza display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0050.a | - 0,75 kW | cad | 870,53 | 7,00 | 22,00
1E.04.050.0050.b | - 1,1 kW | cad | 965,86 | 7,76 | 19,82
1E.04.050.0050.c | - 1,5 kW | cad | 1.084,59 | 8,72 | 17,65
1E.04.050.0050.d | - 2,2 kW | cad | 1.286,52 | 10,34 | 14,88
1E.04.050.0050.e | - 3 kW | cad | 1.420,10 | 11,42 | 13,48
1E.04.050.0050.f | - 4 kW | cad | 1.528,03 | 12,28 | 12,53
1E.04.050.0050.g | - 5,5 kW | cad | 1.772,69 | 14,25 | 10,80
1E.04.050.0050.h | - 7,5 kW | cad | 2.018,69 | 16,23 | 9,49
1E.04.050.0050.i | - 11 kW | cad | 2.796,28 | 22,48 | 6,85
1E.04.050.0050.j | - 15 kW | cad | 2.796,28 | 22,48 | 6,85
1E.04.050.0050.k | - 18,5 kW | cad | 3.509,02 | 28,21 | 8,19
1E.04.050.0050.l | - 22 kW | cad | 4.068,03 | 32,70 | 7,06
1E.04.050.0050.m | - 30 kW | cad | 4.766,46 | 38,32 | 6,03
1E.04.050.0050.n | - 37 kW | cad | 5.977,51 | 48,05 | 6,41
1E.04.050.0050.o | - 45 kW | cad | 7.256,91 | 58,34 | 6,60
1E.04.050.0050.p | - 55 kW | cad | 8.629,86 | 69,37 | 6,66
1E.04.050.0060 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP00 senza display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0060.a | - 110 kW | cad | 12.501,60 | 100,50 | 7,66
1E.04.050.0060.b | - 132 kW | cad | 14.474,13 | 116,35 | 6,61
1E.04.050.0060.c | - 160 kW | cad | 16.753,59 | 134,68 | 5,71
1E.04.050.0060.d | - 200 kW | cad | 19.974,07 | 160,56 | 4,79
1E.04.050.0070 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore versione compatta in esecuzione standard IP20 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0070.a | - 0,75 kW | cad | 978,46 | 7,87 | 19,57
1E.04.050.0070.b | - 1,1 kW | cad | 1.073,80 | 8,63 | 17,83
1E.04.050.0070.c | - 1,5 kW | cad | 1.192,52 | 9,59 | 16,06
1E.04.050.0070.d | - 2,2 kW | cad | 1.394,46 | 11,21 | 13,73
1E.04.050.0070.e | - 3 kW | cad | 1.528,03 | 12,28 | 12,53
1E.04.050.0070.f | - 4 kW | cad | 1.635,97 | 13,15 | 11,70
1E.04.050.0070.g | - 5,5 kW | cad | 1.880,62 | 15,12 | 10,18
1E.04.050.0070.h | - 7,5 kW | cad | 2.126,62 | 17,10 | 9,00
1E.04.050.0070.i | - 11 kW | cad | 2.904,20 | 23,35 | 6,59
1E.04.050.0070.j | - 15 kW | cad | 2.904,20 | 23,35 | 6,59
1E.04.050.0070.k | - 18,5 kW | cad | 3.616,96 | 29,08 | 7,94
1E.04.050.0070.l | - 22 kW | cad | 4.175,98 | 33,57 | 6,88
1E.04.050.0070.m | - 30 kW | cad | 4.874,39 | 39,18 | 5,89
1E.04.050.0070.n | - 37 kW | cad | 6.085,45 | 48,92 | 6,29
1E.04.050.0070.o | - 45 kW | cad | 7.364,85 | 59,20 | 6,50
1E.04.050.0070.p | - 55 kW | cad | 8.737,79 | 70,24 | 6,57
1E.04.050.0070.q | - 75 kW | cad | 10.097,38 | 81,17 | 6,64
1E.04.050.0070.r | - 90 kW | cad | 12.370,88 | 99,44 | 6,19
1E.04.050.0080 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione standard IP00 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0080.a | - 110 kW | cad | 14.043,24 | 112,89 | 6,82
1E.04.050.0080.b | - 132 kW | cad | 16.364,80 | 131,55 | 5,85
1E.04.050.0080.c | - 160 kW | cad | 19.739,50 | 158,68 | 4,85
1E.04.050.0080.d | - 200 kW | cad | 23.663,45 | 190,22 | 4,05
1E.04.050.0080.e | - 250 kW | cad | 29.874,48 | 240,15 | 3,85
1E.04.050.0080.f | - 315 kW | cad | 32.243,08 | 259,19 | 3,56
1E.04.050.0080.g | - 355 kW | cad | 38.940,68 | 313,03 | 3,69
1E.04.050.0080.h | - 400 kW | cad | 41.768,48 | 335,76 | 3,44
1E.04.050.0090 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x380-500V, per applicazione di processo, installazione affiancata in ogni posizione, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, contenitore a libro in esecuzione compatta IP54 con display, nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0090.a | - 0,75 kW | cad | 1.138,57 | 9,15 | 16,82
1E.04.050.0090.b | - 1,1 kW | cad | 1.234,36 | 9,92 | 15,51
1E.04.050.0090.c | - 1,5 kW | cad | 1.353,54 | 10,88 | 14,15
1E.04.050.0090.d | - 2,2 kW | cad | 1.555,01 | 12,50 | 12,31
1E.04.050.0090.e | - 3 kW | cad | 1.688,58 | 13,57 | 11,34
1E.04.050.0090.f | - 4 kW | cad | 1.796,51 | 14,44 | 10,66
1E.04.050.0090.g | - 5,5 kW | cad | 2.041,18 | 16,41 | 9,38
1E.04.050.0090.h | - 7,5 kW | cad | 2.287,18 | 18,39 | 8,37
1E.04.050.0090.i | - 11 kW | cad | 3.282,43 | 26,39 | 5,83
1E.04.050.0090.j | - 15 kW | cad | 3.282,43 | 26,39 | 5,83
1E.04.050.0090.k | - 18,5 kW | cad | 3.996,08 | 32,12 | 7,19
1E.04.050.0090.l | - 22 kW | cad | 4.655,39 | 37,42 | 6,17
1E.04.050.0090.m | - 30 kW | cad | 5.374,06 | 43,20 | 5,34
1E.04.050.0090.n | - 37 kW | cad | 6.665,61 | 53,58 | 5,75
1E.04.050.0090.o | - 45 kW | cad | 7.944,55 | 63,86 | 6,03
1E.04.050.0090.p | - 55 kW | cad | 9.697,97 | 77,96 | 5,92
1E.04.050.0090.q | - 75 kW | cad | 11.354,29 | 91,27 | 5,90
1E.04.050.0090.r | - 90 kW | cad | 13.631,93 | 109,58 | 5,62
1E.04.050.0090.s | - 110 kW | cad | 16.116,75 | 129,56 | 5,94
1E.04.050.0090.t | - 132 kW | cad | 18.478,31 | 148,54 | 5,18
1E.04.050.0090.u | - 160 kW | cad | 21.921,09 | 176,21 | 4,37
1E.04.050.0090.v | - 200 kW | cad | 25.979,12 | 208,84 | 3,69
1E.04.050.0090.w | - 250 kW | cad | 34.588,41 | 278,04 | 3,32
1E.04.050.0090.x | - 315 kW | cad | 37.166,10 | 298,76 | 3,09
1E.04.050.0090.y | - 355 kW | cad | 44.320,75 | 356,28 | 3,24
1E.04.050.0090.z | - 400 kW | cad | 47.217,26 | 379,56 | 3,04
1E.04.050.0100 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP20, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0100.a | - 1,1 kW | cad | 949,67 | 7,63 | 20,16
1E.04.050.0100.b | - 1,5 kW | cad | 1.049,96 | 8,44 | 18,24
1E.04.050.0100.c | - 2,2 kW | cad | 1.295,97 | 10,42 | 14,78
1E.04.050.0100.d | - 3 kW | cad | 1.362,53 | 10,95 | 14,05
1E.04.050.0100.e | - 4 kW | cad | 1.424,59 | 11,45 | 13,44
1E.04.050.0100.f | - 5,5 kW | cad | 1.564,92 | 12,58 | 12,24
1E.04.050.0100.g | - 7,5 kW | cad | 1.805,52 | 14,51 | 10,61
1E.04.050.0100.h | - 11 kW | cad | 2.297,97 | 18,47 | 8,33
1E.04.050.0100.i | - 15 kW | cad | 2.781,42 | 22,36 | 6,88
1E.04.050.0100.j | - 18,5 kW | cad | 3.284,23 | 26,40 | 5,83
1E.04.050.0100.k | - 22 kW | cad | 3.380,05 | 27,17 | 5,67
1E.04.050.0100.l | - 30 kW | cad | 4.119,36 | 33,11 | 4,65
1E.04.050.0100.m | - 37 kW | cad | 5.291,92 | 42,54 | 7,24
1E.04.050.0100.n | - 45 kW | cad | 6.406,35 | 51,50 | 7,47
1E.04.050.0100.o | - 55 kW | cad | 7.758,51 | 62,37 | 7,40
1E.04.050.0100.p | - 75 kW | cad | 8.981,78 | 72,20 | 7,46
1E.04.050.0100.q | - 90 kW | cad | 11.200,38 | 90,04 | 6,84
1E.04.050.0110 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP00, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0110.a | - 110 kW | cad | 13.493,18 | 108,47 | 7,10
1E.04.050.0110.b | - 132 kW | cad | 15.713,59 | 126,32 | 6,09
1E.04.050.0110.c | - 160 kW | cad | 18.922,61 | 152,11 | 5,06
1E.04.050.0110.d | - 200 kW | cad | 22.670,26 | 182,24 | 4,22
1E.04.050.0110.e | - 250 kW | cad | 29.874,48 | 240,15 | 3,85
1E.04.050.0110.f | - 315 kW | cad | 32.243,08 | 259,19 | 3,56
1E.04.050.0110.g | - 355 kW | cad | 38.940,68 | 313,03 | 3,69
1E.04.050.0110.h | - 400 kW | cad | 41.768,48 | 335,76 | 3,44
1E.04.050.0120 | Convertitore di frequenza compatto (inverter) 3x 380-460V, per comando pompe e ventilatori, versione compatta in esecuzione IP54, con pannello di controllo e display LCP, regolatore PID, filtri EMC e antiarmoniche integrati, elaborazioni comparative elettive dei segnali di retroazione (differenziale), nelle seguenti tipologie di potenza: |  |  |  |
1E.04.050.0120.a | - 1,1 kW | cad | 1.085,50 | 8,73 | 17,64
1E.04.050.0120.b | - 1,5 kW | cad | 1.185,79 | 9,53 | 16,15
1E.04.050.0120.c | - 2,2 kW | cad | 1.421,00 | 11,42 | 13,48
1E.04.050.0120.d | - 3 kW | cad | 1.497,46 | 12,04 | 12,79
1E.04.050.0120.e | - 4 kW | cad | 1.560,42 | 12,54 | 12,27
1E.04.050.0120.f | - 5,5 kW | cad | 1.677,33 | 13,48 | 11,42
1E.04.050.0120.g | - 7,5 kW | cad | 1.940,43 | 15,60 | 9,87
1E.04.050.0120.h | - 11 kW | cad | 2.669,01 | 21,46 | 7,17
1E.04.050.0120.i | - 15 kW | cad | 3.118,27 | 25,07 | 6,14
1E.04.050.0120.j | - 18,5 kW | cad | 3.638,16 | 29,25 | 5,26
1E.04.050.0120.k | - 22 kW | cad | 3.897,20 | 31,33 | 4,91
1E.04.050.0120.l | - 30 kW | cad | 4.593,94 | 36,93 | 4,17
1E.04.050.0120.m | - 37 kW | cad | 5.788,28 | 46,53 | 6,62
1E.04.050.0120.n | - 45 kW | cad | 6.902,70 | 55,49 | 6,93
1E.04.050.0120.o | - 55 kW | cad | 8.656,30 | 69,58 | 6,64
1E.04.050.0120.p | - 75 kW | cad | 10.213,97 | 82,11 | 6,56
1E.04.050.0120.q | - 90 kW | cad | 12.427,34 | 99,90 | 6,16
1E.04.050.0120.r | - 110 kW | cad | 15.427,42 | 124,01 | 6,21
1E.04.050.0120.s | - 132 kW | cad | 17.736,61 | 142,58 | 5,40
1E.04.050.0120.t | - 160 kW | cad | 21.027,98 | 169,04 | 4,55
1E.04.050.0120.u | - 200 kW | cad | 24.909,79 | 200,24 | 3,84
1E.04.050.0120.v | - 250 kW | cad | 34.588,41 | 278,04 | 3,32
1E.04.050.0120.w | - 315 kW | cad | 37.166,03 | 298,76 | 3,09
1E.04.050.0120.x | - 355 kW | cad | 44.320,75 | 356,28 | 3,24
1E.04.050.0120.y | - 400 kW | cad | 47.217,26 | 379,56 | 3,04