Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

ME.06 - Illuminazione

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
ME.06 | ILLUMINAZIONE |  |  |  |
ME.06.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE In attuazione al Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, "gli oneri di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori". A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.06 - Illuminazione (che risultano compresi nelle relative lavorazioni indicate al Cap. 1E.06) sono comprensivi degli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento. |  |  |  |
ME.06.010 | ILLUMINAZIONE ALOGENA |  |  |  |
ME.06.010.0010 | Lampada alogena da 35 a 100 w da 12/6 V attacco G53 | cad | 8,14 |  |
ME.06.010.0020 | Lampada alogena da 20 a 50 W da 12 V attacco GU5,3 | cad | 5,57 |  |
ME.06.010.0030 | Lampade alogene, con assenza di mercurio, in vetro chiaro, per tensione di rete, attacco E14 da 28W - 42W | cad | 3,18 |  |
ME.06.010.0040 | Lampade alogene, con assenza di mercurio, in vetro chiaro, per tensione di rete, attacco E27, del tipo: |  |  |  |
ME.06.010.0040.a | - 42-52-70 W | cad | 2,98 |  |
ME.06.010.0040.b | - 105 W | cad | 4,48 |  |
ME.06.010.0090 | Portalampada a molla per lampada alogena con parte isolante e anello pressacavo in steatite, flangia anteriore e posteriore. | cad | 2,01 |  |
ME.06.010.0100 | Plafoniera cilindrica costituita da una base in robusta lamiera d'acciaio verniciata a fuoco e schermo diffusore in policarbonato autoestinguente, del tipo: |  |  |  |
ME.06.010.0100.a | - Ø 180 mm IP44 | cad | 6,52 |  |
ME.06.010.0100.b | - Ø 200 mm IP55 | cad | 16,53 |  |
ME.06.010.0100.c | - Ø 230 mm IP44 | cad | 10,44 |  |
ME.06.010.0100.d | - Ø 260 mm IP55 | cad | 22,79 |  |
ME.06.010.0110 | Diffusore da parete costituito da una base in policarbonato autoestinguente di dimensioni circa 200x150 mm, schermo diffusore in policarbonato opalino. | cad | 10,44 |  |
ME.06.010.0150 | Proiettore per interno con lampada alogena fino a 500 W costituito da un corpo in fusione di lega leggera e parabola riflettente brillantata, completo di staffa per fissaggio a parete o attacco per binario elettrificato. | cad | 49,16 |  |
ME.06.010.0160 | Proiettore per lampada alogena, grado di protezione IP55, classe I, corpo di pressofusione in lega leggera, telaio reggivetro incernierato, vetro trasparente termoresistente, completo di staffe di acciaio per sostegno e orientamento, coppie di portalampada a molla con lampada da: |  |  |  |
ME.06.010.0160.a | - 500 W | cad | 16,89 |  |
ME.06.010.0160.b | - 1000 W | cad | 43,07 |  |
ME.06.010.0160.c | - 1500 W | cad | 42,64 |  |
ME.06.020 | ILLUMINAZIONE A SCARICA |  |  |  |
ME.06.020.0010 | Lampada fluorescente linea a catodo caldo nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0010.a | - 4÷8 W | cad | 1,94 |  |
ME.06.020.0010.b | - 14÷15 W | cad | 3,08 |  |
ME.06.020.0010.c | - 18 W elevata resa cromatica | cad | 3,73 |  |
ME.06.020.0010.d | - 23÷30 W elevata resa cromatica | cad | 4,82 |  |
ME.06.020.0010.e | - 36 W elevata resa cromatica | cad | 3,73 |  |
ME.06.020.0010.f | - 58 W elevata resa cromatica | cad | 4,95 |  |
ME.06.020.0020 | Lampada fluorescente lineare a catodo caldo nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0020.a | - 22 W | cad | 3,85 |  |
ME.06.020.0020.b | - 32 W elevata resa cromatica | cad | 3,93 |  |
ME.06.020.0020.c | - 40 W elevata resa cromatica | cad | 5,80 |  |
ME.06.020.0030 | Lampada fluorescente slimline nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0030.a | - sospensione doppia completa di cavetto in acciaio con regolazione millimetrica, di cui una elettrificata | cad | 12,85 |  |
ME.06.020.0030.b | - 96T8 da 49 W | cad | 6,24 |  |
ME.06.020.0030.c | - 96T12 da 74 W | cad | 5,82 |  |
ME.06.020.0040 | Lampada a basso consumo con alimentatore elettronico integrato. Del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0040.a | - da 3-5-7-11 W - attacco E14 | cad | 19,13 |  |
ME.06.020.0040.b | - 5-7-11 W - attacco E27 | cad | 16,93 |  |
ME.06.020.0040.c | -15-20 W - attacco E27 | cad | 18,18 |  |
ME.06.020.0040.d | - 23 W - attacco E27 | cad | 19,13 |  |
ME.06.020.0050 | Lampada fluorescente compatta senza starter tipo PL. Del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0050.a | - da 18 W - attacco 2G11 | cad | 8,25 |  |
ME.06.020.0050.b | - da 24 - 36 W - attacco 2G11 | cad | 8,83 |  |
ME.06.020.0050.c | - da 40 - 55 W - attacco 2G11 | cad | 10,44 |  |
ME.06.020.0050.d | - da 80 W - attacco 2G11 | cad | 17,53 |  |
ME.06.020.0090 | Lampada a luce mista nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0090.a | - 160 W attacco E27 | cad | 9,00 |  |
ME.06.020.0090.b | - 250 W attacco E40 | cad | 12,21 |  |
ME.06.020.0090.c | - 500 W attacco E40 | cad | 23,71 |  |
ME.06.020.0100 | Lampada a vapori di mercurio nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0100.a | - 80 W | cad | 5,81 |  |
ME.06.020.0100.b | - 125 W | cad | 6,24 |  |
ME.06.020.0100.c | - 250 W | cad | 12,98 |  |
ME.06.020.0100.d | - 400 W | cad | 18,82 |  |
ME.06.020.0100.e | - 1000 W | cad | 62,10 |  |
ME.06.020.0110 | Lampada a joduri metallici nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0110.a | - 70÷400 W | cad | 64,22 |  |
ME.06.020.0110.b | - 1000 W | cad | 115,65 |  |
ME.06.020.0110.c | - 2000 W | cad | 160,50 |  |
ME.06.020.0120 | Lampada a vapori di sodio alta pressione nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0120.a | - fino a 70 W | cad | 24,46 |  |
ME.06.020.0120.b | - 100 W | cad | 28,96 |  |
ME.06.020.0120.c | - 150 W | cad | 29,44 |  |
ME.06.020.0120.d | - 250 W | cad | 32,71 |  |
ME.06.020.0120.e | - 400 W | cad | 38,76 |  |
ME.06.020.0120.f | - 1000 W | cad | 108,49 |  |
ME.06.020.0130 | Lampada a vapori di sodio bassa pressione nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0130.a | - fino a 90 W | cad | 29,41 |  |
ME.06.020.0130.b | - 180 W | cad | 57,93 |  |
ME.06.020.0140 | Reattore per lampada fluorescente, tensione 230V, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0140.a | - normale per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 3,27 |  |
ME.06.020.0140.b | - normale per tubo fluorescente da 65 W | cad | 5,92 |  |
ME.06.020.0140.c | - takistart per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 10,54 |  |
ME.06.020.0140.d | - takistart per tubo fluorescente da 65 W | cad | 14,86 |  |
ME.06.020.0140.e | - rapidstart per tubo fluorescente fino a 40 W | cad | 10,46 |  |
ME.06.020.0140.f | - rapidstart per tubo fluorescente da 65 W | cad | 22,40 |  |
ME.06.020.0140.g | - rapidstart per tubo fluorescente slimline fino a 96T8 | cad | 39,11 |  |
ME.06.020.0140.h | - rapidstart per tubo fluorescente slimline da 96T12 | cad | 39,13 |  |
ME.06.020.0150 | Reattore ad alta frequenza, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0150.a | - versione standard 1x16W/32W | cad | 35,77 |  |
ME.06.020.0150.b | - versione standard 2x16W/32W | cad | 41,92 |  |
ME.06.020.0150.c | - versione standard 1x50W | cad | 41,32 |  |
ME.06.020.0150.d | - versione standard 2x50W | cad | 44,69 |  |
ME.06.020.0150.e | - versione dimming 1x16W/32W/50W | cad | 52,66 |  |
ME.06.020.0150.f | - versione dimming 2x16W/32W/50W | cad | 60,71 |  |
ME.06.020.0150.g | - accessori : potenziometro | cad | 20,78 |  |
ME.06.020.0150.h | - accessori : fotocellula | cad | 26,32 |  |
ME.06.020.0150.i | - accessori : amplificatore | cad | 31,17 |  |
ME.06.020.0155 | Reattori elettronici per lampade fluorescenti linerari T8 - T5 del Tipo: | cad | 43,51 |  |
ME.06.020.0155.a | - versione monolampada 14-39 W; 28-54 W; 35 - 80 W. | cad | 43,51 |  |
ME.06.020.0155.b | - versione bilampada 14-39 W; 28-54 W; 35 - 49 W. | cad | 47,86 |  |
ME.06.020.0155.c | - vesione bilampada 35 - 80 W | cad | 56,56 |  |
ME.06.020.0160 | Reattore per lampada a vapori di mercurio, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0160.a | - 80 W | cad | 10,89 |  |
ME.06.020.0160.b | - 125 W | cad | 12,07 |  |
ME.06.020.0160.c | - 250 W | cad | 17,52 |  |
ME.06.020.0160.d | - 400 W | cad | 25,25 |  |
ME.06.020.0160.e | - 1000 W | cad | 111,97 |  |
ME.06.020.0170 | Reattore per lampada a joduri metallici, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0170.a | - 70 W | cad | 15,87 |  |
ME.06.020.0170.b | - 100÷150 W | cad | 19,27 |  |
ME.06.020.0170.c | - 250 W | cad | 29,03 |  |
ME.06.020.0170.d | - 400 W | cad | 34,68 |  |
ME.06.020.0170.e | - 1000 W | cad | 123,90 |  |
ME.06.020.0170.f | - 2000 W | cad | 173,53 |  |
ME.06.020.0180 | Reattore per lampada a vapori di sodio alta pressione, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0180.a | - fino a 70 W | cad | 15,86 |  |
ME.06.020.0180.b | - 100÷150 W | cad | 19,27 |  |
ME.06.020.0180.c | - 250 W | cad | 27,42 |  |
ME.06.020.0180.d | - 400 W | cad | 35,88 |  |
ME.06.020.0180.e | - 1000 W | cad | 110,63 |  |
ME.06.020.0190 | Accenditore per lampada a scarica nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0190.a | - sodio alta pressione fino a 1000 W | cad | 15,04 |  |
ME.06.020.0190.b | - sodio alta pressione fino a 1000 W IP54 | cad | 28,77 |  |
ME.06.020.0190.c | - joduri metallici fino a 2000 W | cad | 14,51 |  |
ME.06.020.0190.d | - joduri metallici fino a 1000 W IP54 | cad | 28,77 |  |
ME.06.020.0190.e | - joduri metallici fino a 2000 W IP65 | cad | 143,62 |  |
ME.06.020.0200 | Starter per accensione lampada fluorescente nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0200.a | - universale | cad | 0,26 |  |
ME.06.020.0200.b | - elettronico | cad | 2,31 |  |
ME.06.020.0210 | Portalampada per lampada fluorescente con posizione di sicurezza del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0210.a | - a colonnina per tubo lineare | cad | 0,39 |  |
ME.06.020.0210.b | - a colonnina con portastarter | cad | 0,89 |  |
ME.06.020.0210.c | - a colonnina per tubo slimline | cad | 1,54 |  |
ME.06.020.0210.d | - per tubi circolari a contatti molleggiati | cad | 0,32 |  |
ME.06.020.0220 | Copricatodo per tubo fluorescente diam. 38 mm. | cad | 0,52 |  |
ME.06.020.0225 | Plafoniera circolare (oblò) conforme norme CEI 34/21 ggrado di protezione IP 65 costituita da: contenitore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, schermo diffusore in policarbonato trasparente del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0225.a | - 2 x 40W senza gruppo emergenza. | cad | 28,71 |  |
ME.06.020.0225.b | - 22 + 40W con gruppo emergenza. | cad | 68,74 |  |
ME.06.020.0230 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0230.a | - 1x18 W | cad | 27,09 |  |
ME.06.020.0230.b | - 1x36 W | cad | 33,69 |  |
ME.06.020.0230.c | - 1x58 W | cad | 43,33 |  |
ME.06.020.0230.d | - 2x18 W | cad | 34,61 |  |
ME.06.020.0230.e | - 2x36 W | cad | 45,52 |  |
ME.06.020.0230.f | - 2x58 W | cad | 57,27 |  |
ME.06.020.0240 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato al forno su trattamento anticorrosivo o stampato ad iniezione in un pezzo solo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente; schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente lenticolare antiabbagliante, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o più complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0240.a | - 1x18 W | cad | 35,32 |  |
ME.06.020.0240.b | - 1x36 W | cad | 44,94 |  |
ME.06.020.0240.c | - 1x58 W | cad | 56,51 |  |
ME.06.020.0240.d | - 2x18 W | cad | 44,94 |  |
ME.06.020.0240.e | - 2x36 W | cad | 59,72 |  |
ME.06.020.0240.f | - 2x58 W | cad | 74,47 |  |
ME.06.020.0250 | Plafoniera fluorescente conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato a fuoco; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o due complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0250.a | - 1x22 W | cad | 39,16 |  |
ME.06.020.0250.b | - 1x32 W | cad | 42,24 |  |
ME.06.020.0250.c | - 1x32 W + 1x36 W | cad | 67,10 |  |
ME.06.020.0250.d | - 4x18 W | cad | 82,17 |  |
ME.06.020.0260 | Plafoniera fluorescente prismata conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciato a fuoco; schermo diffusore in materiale acrilico trasparente stampato ad iniezione o in policarbonato autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla; uno o due complessi fluorescenti circolari cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0260.a | - 1x22 W | cad | 51,36 |  |
ME.06.020.0260.b | - 1x32 W | cad | 54,57 |  |
ME.06.020.0260.c | - 1x32 W + 1x36 W | cad | 86,66 |  |
ME.06.020.0260.d | - 4x18 W | cad | 106,58 |  |
ME.06.020.0270 | Riflettore fluorescente asimmetrico conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP20, Classe I, di forma cilindrica o quadrata costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio; riflettore asimmetrico in lamiera fissato al orpo mediante viti o godroni, complesso fluorescente cablato e rifasato, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0270.a | - 1x36 W | cad | 18,37 |  |
ME.06.020.0270.b | - 1x58 W | cad | 22,21 |  |
ME.06.020.0275 | Plafloniera fluorescente con cablaggio elettronico IP 40 del Tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0275.a | - 1 x 18 W | cad | 73,96 |  |
ME.06.020.0275.b | - 1 x 18 W | cad | 74,83 |  |
ME.06.020.0275.c | - 1 x 36 W | cad | 100,94 |  |
ME.06.020.0275.d | - 2 x 36 W | cad | 104,41 |  |
ME.06.020.0275.e | - 1 x 58 W | cad | 113,11 |  |
ME.06.020.0275.f | - 2 x 58 W | cad | 118,34 |  |
ME.06.020.0280 | Plafoniera fluorescente con reticolo lamellare in acciaio verniciato bianco o in alluminio, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, cablata e rifasata nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0280.a | - 1x36 W | cad | 52,33 |  |
ME.06.020.0280.b | - 2x18 W | cad | 57,90 |  |
ME.06.020.0280.c | - 2x36 W | cad | 79,43 |  |
ME.06.020.0280.d | - 2x58 W | cad | 107,09 |  |
ME.06.020.0280.e | - 3x36 W | cad | 117,48 |  |
ME.06.020.0280.f | - 3x58 W | cad | 148,94 |  |
ME.06.020.0280.g | - 4x18 W | cad | 83,40 |  |
ME.06.020.0280.h | - 4x36 W | cad | 148,82 |  |
ME.06.020.0280.i | - 4x58 W | cad | 194,45 |  |
ME.06.020.0290 | Plafoniera fluorescente a bassa luminanza, grado di protezione IP40, classe I, corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0290.a | - 1x18 W | cad | 61,38 |  |
ME.06.020.0290.b | - 1x36 W | cad | 64,22 |  |
ME.06.020.0290.c | - 1x58 W | cad | 74,47 |  |
ME.06.020.0290.d | - 2x18 W | cad | 61,63 |  |
ME.06.020.0290.e | - 2x36 W | cad | 91,59 |  |
ME.06.020.0290.f | - 2x58 W | cad | 112,22 |  |
ME.06.020.0290.g | - 3x36 W | cad | 136,11 |  |
ME.06.020.0290.h | - 4x18 W | cad | 101,71 |  |
ME.06.020.0290.i | - 4x36 W | cad | 168,53 |  |
ME.06.020.0300 | Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente o in materiale acrilico stampato ad iniezion, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0300.a | - 1x18 W con schermo in materiale acrilico | cad | 33,69 |  |
ME.06.020.0300.b | - 1x36 W con schermo in materiale acrilico | cad | 41,47 |  |
ME.06.020.0300.c | - 1x58 W con schermo in materiale acrilico | cad | 49,37 |  |
ME.06.020.0300.d | - 2x18 W con schermo in materiale acrilico | cad | 37,11 |  |
ME.06.020.0300.e | - 2x36 W con schermo in materiale acrilico | cad | 51,69 |  |
ME.06.020.0300.f | - 2x58 W con schermo in materiale acrilico | cad | 63,10 |  |
ME.06.020.0300.g | - 1x18 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 39,16 |  |
ME.06.020.0300.h | - 1x36 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 49,94 |  |
ME.06.020.0300.i | - 1x58 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 60,04 |  |
ME.06.020.0300.j | - 2x18 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 41,54 |  |
ME.06.020.0300.k | - 2x36 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 59,84 |  |
ME.06.020.0300.l | - 2x58 W con schermo in policarbonato autoestinguente | cad | 73,51 |  |
ME.06.020.0310 | Plafoniera fluorescente componibile, grado di protezione IP20, classe I, corpo base scatolato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, adatto a contenere le parti elettriche, cablata e rifasata nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0310.a | - 1x18 W | cad | 10,26 |  |
ME.06.020.0310.b | - 1x36 W | cad | 11,56 |  |
ME.06.020.0310.c | - 1x58 W | cad | 14,44 |  |
ME.06.020.0310.d | - 2x18 W | cad | 12,41 |  |
ME.06.020.0310.e | - 2x36 W | cad | 17,66 |  |
ME.06.020.0310.f | - 2x58 W | cad | 23,36 |  |
ME.06.020.0315 | Apparecchio illuminante da parete interna del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0315.a | - grado di protezione IP 40 corpo in nailon, diffusore vetro temperato e porta lampada in policarbonato completa di lampada a risparmio energetico attacco G24q-3 1 x 26 W lampada FLC-D/E | cad | 108,77 |  |
ME.06.020.0315.b | - grado di protezione IP 40 corpo in alluminio pressofuso, riflettore asimmetrico, porta lampada in ceramica e contatti argentati completa di lampada alogena attacco R7s 300W | cad | 121,81 |  |
ME.06.020.0320 | Riflettore per plafoniera fluorescente componibile, corpo base scatolato in lamiera di acciaio verniciato adatto a contenere le parti elettriche, cablata e rifasata nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0320.a | - 1x18 W | cad | 2,71 |  |
ME.06.020.0320.b | - 1x36 W | cad | 4,19 |  |
ME.06.020.0320.c | - 1x58 W | cad | 4,95 |  |
ME.06.020.0320.d | - 2x18 W | cad | 4,37 |  |
ME.06.020.0320.e | - 2x36 W | cad | 5,64 |  |
ME.06.020.0320.f | - 2x58 W | cad | 6,89 |  |
ME.06.020.0320.g | - asimmetrici 1x18 W | cad | 3,36 |  |
ME.06.020.0320.h | - asimmetrici 1x36 W | cad | 5,03 |  |
ME.06.020.0320.i | - asimmetrici 1x58 W | cad | 6,12 |  |
ME.06.020.0330 | Plafoniera fluorescente a tenuta conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP55, Classe I, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato autoestinguente o in materiale acrilico stampato ad iniezion, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti cablati e rifasati, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0330.a | - 1x18 W in materiale acrilico | cad | 4,90 |  |
ME.06.020.0330.b | - 1x36 W in materiale acrilico | cad | 7,01 |  |
ME.06.020.0330.c | - 1x58 W in materiale acrilico | cad | 8,16 |  |
ME.06.020.0330.d | - 2-3x18 W in materiale acrilico | cad | 11,96 |  |
ME.06.020.0330.e | - 2-3x36 W in materiale acrilico | cad | 16,89 |  |
ME.06.020.0330.f | - 2-3x58 W in materiale acrilico | cad | 20,16 |  |
ME.06.020.0330.g | - 1x18 W in policarbonato autoestinguente | cad | 11,42 |  |
ME.06.020.0330.h | - 1x36 W in policarbonato autoestinguente | cad | 20,31 |  |
ME.06.020.0330.i | - 1x58 W in policarbonato autoestinguente | cad | 20,31 |  |
ME.06.020.0330.j | - 2-3x18 W in policarbonato autoestinguente | cad | 14,51 |  |
ME.06.020.0330.k | - 2-3x36 W in policarbonato autoestinguente | cad | 23,39 |  |
ME.06.020.0330.l | - 2-3x58 W in policarbonato autoestinguente | cad | 25,54 |  |
ME.06.020.0335 | Plafoniera fluorescente a tenuta stagna conforme norme CEI 32-41, grado di protezione IP65, costituita da: corpo stampato ad iniezione in un solo pezzo di materiale isolante infrangibile e autoestinguente, schermo diffusore in materiale policarbonato trasparente e autoestinguente rigato internamente, fissato al corpo contenitore mediante ganci elastici; uno o due complessi fluorescenti con cabnlaggio elettronico, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0335.a | - 1 x 36 W | cad | 14,51 |  |
ME.06.020.0335.b | - 1 x 58 W | cad | 57,43 |  |
ME.06.020.0335.c | - 2 x 36 W | cad | 63,51 |  |
ME.06.020.0335.d | - 2 x 58 W | cad | 69,61 |  |
ME.06.020.0340 | Gabbia di protzione in acciaio zincato con apertura a cerniera, per apparecchi del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0340.a | - 1-2x36 W | cad | 32,49 |  |
ME.06.020.0340.b | - 1-2x58 W o 3x36 W | cad | 44,63 |  |
ME.06.020.0350 | Sospensione per apparecchi di illuminazione a fluorescenza, costituita da una coppia di tiges aventi lunghezza massima m e da una vaschetta copri connessioni in lamiera sagomata a verniciata. | cad | 6,22 |  |
ME.06.020.0360 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, schermo diffusore in metacrilato trasparente o lamllare verniciato bianco, cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0360.a | - 1x18 W passo 100 mm | cad | 30,50 |  |
ME.06.020.0360.b | - 1x36 W passo 100 mm | cad | 39,80 |  |
ME.06.020.0360.c | - 1x58 W passo 100 mm | cad | 47,45 |  |
ME.06.020.0360.d | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 36,98 |  |
ME.06.020.0360.e | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 48,47 |  |
ME.06.020.0360.f | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 60,04 |  |
ME.06.020.0360.g | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 38,46 |  |
ME.06.020.0360.h | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 50,91 |  |
ME.06.020.0360.i | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 66,51 |  |
ME.06.020.0360.j | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 40,13 |  |
ME.06.020.0360.k | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 57,90 |  |
ME.06.020.0360.l | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 75,75 |  |
ME.06.020.0360.m | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 41,99 |  |
ME.06.020.0360.n | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 62,14 |  |
ME.06.020.0360.o | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 77,54 |  |
ME.06.020.0370 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco su trattamento anticorrosivo, schermo diffusore in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0370.a | - 1x18 W passo 100 mm | cad | 39,66 |  |
ME.06.020.0370.b | - 1x36 W passo 100 mm | cad | 51,74 |  |
ME.06.020.0370.c | - 1x58 W passo 100 mm | cad | 61,63 |  |
ME.06.020.0370.d | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 39,75 |  |
ME.06.020.0370.e | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 63,04 |  |
ME.06.020.0370.f | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 78,00 |  |
ME.06.020.0370.g | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 50,01 |  |
ME.06.020.0370.h | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 66,13 |  |
ME.06.020.0370.i | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 86,49 |  |
ME.06.020.0370.j | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 52,20 |  |
ME.06.020.0370.k | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 75,31 |  |
ME.06.020.0370.l | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 98,55 |  |
ME.06.020.0370.m | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 54,57 |  |
ME.06.020.0370.n | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 80,82 |  |
ME.06.020.0370.o | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 102,20 |  |
ME.06.020.0380 | Plafoniera fluorescente a bassa luminanza ad incasso per controsoffittature in doghe, conforme norme CEI 34-21, grado di protezione IP40, Classe I, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco ed ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0380.a | - 1x18 W passo 150 mm | cad | 48,80 |  |
ME.06.020.0380.b | - 1x36 W passo 150 mm | cad | 71,32 |  |
ME.06.020.0380.c | - 1x58 W passo 150 mm | cad | 84,41 |  |
ME.06.020.0380.d | - 1x18 W passo 200 mm | cad | 52,65 |  |
ME.06.020.0380.e | - 1x36 W passo 200 mm | cad | 74,02 |  |
ME.06.020.0380.f | - 1x58 W passo 200 mm | cad | 91,03 |  |
ME.06.020.0380.g | - 2x18 W passo 200 mm | cad | 54,63 |  |
ME.06.020.0380.h | - 2x36 W passo 200 mm | cad | 82,12 |  |
ME.06.020.0380.i | - 2x58 W passo 200 mm | cad | 102,15 |  |
ME.06.020.0380.j | - 2x18 W passo 300 mm | cad | 66,96 |  |
ME.06.020.0380.k | - 2x36 W passo 300 mm | cad | 104,79 |  |
ME.06.020.0380.l | - 2x58 W passo 300 mm | cad | 125,70 |  |
ME.06.020.0390 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio vrniciata a fuoco, schermo in metacrilato trasparente o lamellare verniciato bianco, cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0390.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 51,74 |  |
ME.06.020.0390.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 75,75 |  |
ME.06.020.0390.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 89,49 |  |
ME.06.020.0390.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 77,69 |  |
ME.06.020.0390.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 83,46 |  |
ME.06.020.0390.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 119,15 |  |
ME.06.020.0390.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 137,13 |  |
ME.06.020.0400 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0400.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 55,86 |  |
ME.06.020.0400.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 82,17 |  |
ME.06.020.0400.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 96,93 |  |
ME.06.020.0400.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 84,11 |  |
ME.06.020.0400.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 90,39 |  |
ME.06.020.0400.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 129,05 |  |
ME.06.020.0400.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 148,56 |  |
ME.06.020.0410 | Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0410.a | - 2x18 W modulo 300x600 mm | cad | 75,75 |  |
ME.06.020.0410.b | - 2x36 W modulo 300x1200 mm | cad | 89,87 |  |
ME.06.020.0410.c | - 2x58 W modulo 300x1500 mm | cad | 104,01 |  |
ME.06.020.0410.d | - 3x18 W modulo 600x600 mm | cad | 80,88 |  |
ME.06.020.0410.e | - 4x18 W modulo 600x600 mm | cad | 85,39 |  |
ME.06.020.0410.f | - 3x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 134,82 |  |
ME.06.020.0410.g | - 4x36 W modulo 600x1200 mm | cad | 152,79 |  |
ME.06.020.0420 | Plafoniera fluorescente con cablaggio elettronico ad incasso per ambienti asettici (Ospedali,Case di Riposo, ecc) Grado di protezione IP 54 completo di cornice e guarnizioni; fusibile di protezione e di lampada a risparmio energetico. Conforme norme CEI 34 -10. del Tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0420.a | - 2 x 18 W |  | 130,52 |  |
ME.06.020.0420.b | - 2 x 36 W |  | 160,09 |  |
ME.06.020.0420.c | - 4 x 18 W |  | 169,68 |  |
ME.06.020.0420.d | - 4 x 36 W |  | 256,69 |  |
ME.06.020.0440 | Complesso per lampada a scarica, grado di protezione IP55, con alimentatore a 230 V - 50 Hz, corpo in pressofusione di lega leggera, telaio reggivetro incernierato, vetro trasparente, riflettore in alluminio purissimo brillantato con staffa metallica di sostegno ed orientamento, per installazione in cassetta o quadro; compreso accenditore, condensatore, lampada, valvola e fusibile; nelle seguenti potenze: |  |  |  |
ME.06.020.0440.a | - joduri metallici 70 W | cad | 98,22 |  |
ME.06.020.0440.b | - joduri metallici 250-400 W | cad | 121,99 |  |
ME.06.020.0440.c | - joduri metallici 1000-2000 W | cad | 288,89 |  |
ME.06.020.0440.d | - sodio alta pressione 250 W | cad | 134,82 |  |
ME.06.020.0440.e | - sodio alta pressione 400 W | cad | 147,65 |  |
ME.06.020.0440.f | - sodio alta pressione 1000 W | cad | 295,32 |  |
ME.06.020.0440.g | - sodio bassa pressione 90-180 W | cad | 112,22 |  |
ME.06.020.0440.h | - vapori di mercurio 125 W | cad | 60,41 |  |
ME.06.020.0440.i | - vapori di mercurio 250 W | cad | 65,60 |  |
ME.06.020.0440.j | - vapori di mercurio 400 W | cad | 75,50 |  |
ME.06.020.0440.k | - vapori di mercurio 700 W | cad | 142,77 |  |
ME.06.020.0450 | Lampione da giardino per montaggio su palo, grado di protezione IP23, classe I, con griffa di lega leggera pressofusa o di materiale isolante stampato, verniciato in colore a scelta, schermo di materiale trasparente infrangibile e prismatizzato, ortalampada E27, a norme CEI 34-11, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0450.a | - Ø 350 x h 290 fino a 80 W bulbo fluorescente | cad | 23,69 |  |
ME.06.020.0450.b | - Ø 420 x h 370 per 125 W bulbo fluorescente | cad | 31,39 |  |
ME.06.020.0460 | Diffusore da giardino di forma sferica, cilindrica, ovoidale in policarbonato infrangibile e autoestinguente, con base e portalampada E27, nelle finiture: trasparente, opale satinato, cognac buccia d'arancia, cognac liscio, nei diametri: |  |  |  |
ME.06.020.0460.a | - 260 mm | cad | 21,51 |  |
ME.06.020.0460.b | - 320 mm | cad | 25,63 |  |
ME.06.020.0460.c | - 380 mm | cad | 31,39 |  |
ME.06.020.0460.d | - 450 mm | cad | 37,69 |  |
ME.06.020.0470 | Complesso per lampada a vapori di mercurio, composto da griffa per lampioncio contenente: alimentatore 230 V - 50 Hz, condensatore di rifasamento, portalampada E27, lampada, secondo le norme CEI 34-6 e 34-7, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0470.a | - 80 W | cad | 39,48 |  |
ME.06.020.0470.b | - 125 W | cad | 42,68 |  |
ME.06.020.0480 | Palo in vetroresina per lampione da giardino, nelle dimensioni: |  |  |  |
ME.06.020.0480.a | - Ø 60 mm spessore 4 mm | cad | 7,28 |  |
ME.06.020.0480.b | - Ø 100 mm spessore 5 mm | cad | 13,61 |  |
ME.06.020.0480.c | - conico Ø 60-120 mm altezza 3600 mm | cad | 84,50 |  |
ME.06.020.0480.d | - conico Ø 60-137 mm altezza 4600 mm | cad | 106,17 |  |
ME.06.020.0490 | Braccio con basetta di fissaggio per applicazione a parete dei diffusori da giardino, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.020.0490.a | - in nylon | cad | 7,71 |  |
ME.06.020.0490.b | - in alluminio pressofuso | cad | 25,09 |  |
ME.06.020.0500 | Apparecchio illuminante da incasso down light con vetro del tipo: |  |  |  |
ME.06.020.0500.a | - 1 x 18 FLC-D e 1 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 65,26 |  |
ME.06.020.0500.b | - 2 x 18 FLC-D e 2 x 26 FLC-D attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 75,70 |  |
ME.06.020.0500.c | - 1 x 18 FLC-D e 1 x 26 FLC-D/E attacco G24d-2 e G24d-3 | cad | 152,27 |  |
ME.06.020.0500.d | - 2 x 18 FLC-D/E attacco G24d-2 | cad | 160,97 |  |
ME.06.020.0600 | Apparecchio illuminante per palestre con riflettore in alluminio prismatizzato, portalampada in ceramica e contatti argentati, alimentazione - 230 volt con grado di potezione IP 20 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo attacco al plafone e lampada Joduri 250 W. | cad | 187,08 |  |
ME.06.020.0650 | Accessorio: Gabbia di protezione in tondino di acciaio plastificato. | cad | 26,97 |  |
ME.06.020.0700 | Apparecchio illuminante per piscine con riflettore in alluminio stampato prismatizzato, portalampada in ceramica e contatti argentati, alimentazione - 230 volt con grado di potezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a scarica e presa ad innesto rapido con lampada: |  |  |  |
ME.06.020.0700.a | - Joduro 250 W | cad | 171,41 |  |
ME.06.020.0700.b | - Joduri 400 W | cad | 238,40 |  |
ME.06.020.0750 | Accessorio : Gabbia di protezione antiurto in tondino in acciaio con fissaggio a mezzo viti. | cad | 34,80 |  |
ME.06.030 | SISTEMI MODULARI PER ILLUMINAZIONE |  |  |  |
ME.06.030.0010 | Apparecchio illuminante per sistema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto con corpo in alluminio estruso di sezione circolare, verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento e resistente agli ambienti umidi, con schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato; grado di protezione minimo IP40: |  |  |  |
ME.06.030.0010.a | - 1x18 W lunghezza 650 mm | cad | 35,32 |  |
ME.06.030.0010.b | - 1x36 W lunghezza 1250 mm | cad | 51,36 |  |
ME.06.030.0010.c | - 1x58 W lunghezza 1550 mm | cad | 57,77 |  |
ME.06.030.0010.d | - modulo strutturale 1550 mm | cad | 44,94 |  |
ME.06.030.0020 | Apparecchio illuminante per sistema modulare monolampada per installazion a sospensione o a soffitto con corpo in alluminio estruso di sezione circolare, verniciatura acrilica a fuoco antingiallimento e resistente agli ambienti umidi, con schermo antiabbagliamento in plexiglass o ABS cromato; grado di protezione minimo IP40: |  |  |  |
ME.06.030.0020.a | - 2x18 W lunghezza 740 mm | cad | 77,04 |  |
ME.06.030.0020.b | - 2x36 W lunghezza 1350 mm | cad | 102,71 |  |
ME.06.030.0020.c | - 2x58 W lunghezza 1550 mm | cad | 115,52 |  |
ME.06.030.0020.d | - modulo strutturale 1550 mm | cad | 77,04 |  |
ME.06.030.0030 | Accessori per apparecchi modulari di illuminazione: |  |  |  |
ME.06.030.0030.a | - giunto di continuità lineare, ad angolo, a T o a croce, comprese ghiere di giunzione | cad | 7,71 |  |
ME.06.030.0030.b | - giunto flessibile | cad | 14,12 |  |
ME.06.040 | ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA |  |  |  |
ME.06.040.0010 | Apparecchio illuminante con alimentazione da rete o da gruppo soccorritore, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente completo di lampada, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.040.0010.a | - 6 W | cad | 28,58 |  |
ME.06.040.0010.b | - 8 W o 2x6 W | cad | 39,23 |  |
ME.06.040.0010.c | - 8 W IP65 | cad | 33,78 |  |
ME.06.040.0010.d | - 2x8 W IP65 | cad | 43,59 |  |
ME.06.040.0010.e | - 24 W PL IP65 | cad | 55,53 |  |
ME.06.040.0020 | Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi: |  |  |  |
ME.06.040.0020.a | - 6 W | cad | 64,22 |  |
ME.06.040.0020.b | - 8 W | cad | 81,92 |  |
ME.06.040.0020.c | - 15÷18 W | cad | 90,39 |  |
ME.06.040.0020.d | - 24 W PL | cad | 106,58 |  |
ME.06.040.0020.e | - 36 W PL | cad | 141,74 |  |
ME.06.040.0020.f | - 2x6 W | cad | 84,41 |  |
ME.06.040.0020.g | - 2x18 W | cad | 133,97 |  |
ME.06.040.0020.h | - 8 W IP65 | cad | 100,01 |  |
ME.06.040.0020.i | - 18÷24 W PL IP65 | cad | 111,89 |  |
ME.06.040.0020.j | - 2x8 W IP65 | cad | 114,39 |  |
ME.06.040.0030 | Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi ad incasso, a vista o a bandiera con potenze: |  |  |  |
ME.06.040.0030.a | - 6 W | cad | 73,82 |  |
ME.06.040.0030.b | - 8 W | cad | 94,37 |  |
ME.06.040.0030.c | - 15÷18 W | cad | 104,01 |  |
ME.06.040.0030.d | - 24 W PL | cad | 122,61 |  |
ME.06.040.0030.e | - 36 W PL | cad | 163,05 |  |
ME.06.040.0030.f | - 2x6 W | cad | 97,25 |  |
ME.06.040.0030.g | - 2x18 W | cad | 154,07 |  |
ME.06.040.0030.h | - 8 W IP65 | cad | 100,01 |  |
ME.06.040.0030.i | - 18÷24 W PL IP65 | cad | 128,72 |  |
ME.06.040.0030.j | - 2x8 W IP65 | cad | 131,59 |  |
ME.06.040.0040 | Apparecchio illuminante autonomo 11W per illuminazione permanente o non permanente, idonea al controllo da parte di centralina a microprocessore, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada. | cad | 141,23 |  |
ME.06.040.0050 | Scatola ad incasso per apparecchi illuminanti da 6/8 W, in materiale plastico autoestinguente, completa di mascherina e viti di fissaggio. | cad | 4,57 |  |
ME.06.040.0060 | Griglia di protezione in acciaio zincato per apparecchi illuminanti del tipo: |  |  |  |
ME.06.040.0060.a | - 6 W - 8 W - 24 W PL | cad | 7,51 |  |
ME.06.040.0060.b | - 18 W - 2x18 W | cad | 29,41 |  |
ME.06.040.0080 | Unità autonoma di emergenza costituita da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-Cd, autonomia minima 2 ore, installabile in plafoniera e adatta per l'accensione di tubi fluorescenti da 18-65 W. | cad | 89,75 |  |
ME.06.040.0090 | Unità autonoma di emergenza con controllo centralizzato, costituita da un complesso elettronico di comando e da batterie al Ni-Cd, autonomia minima 2 ore, installabile in plafoniera e adatta per l'accensione di tubi fluorescenti da 18-65 W, abbinabile a reattori con starter o reattori elettronici, monolampada o bilampada; idoneo all'impiego per illuminazione permanente e non permanente. | cad | 192,59 |  |
ME.06.040.0100 | Centralina a microprocessore di gestione e controllo degli apparecchi di illuminazione di emergenza (= 1000 apparecchi), in grado di gestire gli eventi programmati, verificare e controllare le linee, memorizzare e stampare gli eventi, dotato di porta seriale per l'eventuale collegamento a computer remoto; fornita con batterie ricaricabili in grado di consentire un proseguimento delle funzioni per almeno 3 ore. | cad | 1.861,72 |  |
ME.06.040.0110 | Lampada portatile a tubo fluorescente da 6 W, batterie al Pb 6V 5 Ah, autonomia 6 ore, tensione di ricarica 230 V 50 Hz, spia di segnalazione carica e cavo per allacciamento alla rete. | cad | 43,66 |  |
ME.06.040.0120 | Faro portatile dotato di due luci: 1) jodio 10 W - 6 V, autonomia 6 ore, 2) incandescenza 1.2 W - 6 V, autonomia 26 ore. Dotato di batterie al Ni-Cd. | cad | 114,28 |  |
ME.06.050 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA |  |  |  |
ME.06.050.0010 | Pali |  |  |  |
ME.06.050.0010.a | - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino | cad | 184,89 |  |
ME.06.050.0010.b | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 395,45 |  |
ME.06.050.0010.c | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 403,15 |  |
ME.06.050.0010.d | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 364,62 |  |
ME.06.050.0010.e | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 372,33 |  |
ME.06.050.0010.f | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 318,41 |  |
ME.06.050.0010.g | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 326,12 |  |
ME.06.050.0010.h | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m | cad | 274,76 |  |
ME.06.050.0010.i | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di sbraccio semplice da 1,25 m | cad | 282,46 |  |
ME.06.050.0010.j | - conico, lunghezza 4 m | cad | 184,89 |  |
ME.06.050.0010.k | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 415,99 |  |
ME.06.050.0010.l | - ottagonale, lunghezza 12 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 423,69 |  |
ME.06.050.0010.m | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 385,17 |  |
ME.06.050.0010.n | - ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 392,88 |  |
ME.06.050.0010.o | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 338,95 |  |
ME.06.050.0010.p | - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 346,67 |  |
ME.06.050.0010.q | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio sbraccio da 0,30 m | cad | 290,17 |  |
ME.06.050.0010.r | - ottagonale, lunghezza 6 m, completo di doppio sbraccio da 1,25 m | cad | 297,87 |  |
ME.06.050.0020 | Apparecchi illuminanti e proiettori |  |  |  |
ME.06.050.0020.a | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 400 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 223,40 |  |
ME.06.050.0020.b | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 250 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 210,56 |  |
ME.06.050.0020.c | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 150 W - 230 V a vapori di sodio (Na) ad alta pressione, completo di lampada classe II | cad | 200,30 |  |
ME.06.050.0020.d | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W - 230 V E27, completo di lampada classe II, da giardino | cad | 154,07 |  |
ME.06.050.0020.e | - apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W - 230 V a vapori di mercurio, completo di lampada classe II | cad | 166,91 |  |
ME.06.050.0020.f | - apparecchio illuminante chiuso a muro da 70 - 125 W - 230 V Hg, completo di lampada classe II | cad | 188,47 |  |
ME.06.050.0020.g | - apparecchio illuminante 125 W - 230 V Hg, completo di lampada classe II | cad | 336,38 |  |
ME.06.050.0020.h | - apparecchio illuminante da tunnel o sottopasso, completo di bilampada da 2x100 W ai vapori di odio (Na) ad alta pressione o 1x135 W ai vapori di sodio (Na) a bassa pressione e trasformatore | cad | 287,61 |  |
ME.06.050.0020.i | - proiettore a palo da 400 W JM completo di trasformatore e lampada | cad | 297,87 |  |
ME.06.050.0020.j | - proiettore a palo da 250 W ai vapori di sodio (Na) ad alta pression completo di trasformatore e lampada | cad | 274,76 |  |
ME.06.050.0020.k | - proiettore a palo da 250 W JM completo di trasformatore e lampada | cad | 285,02 |  |
ME.06.050.0030 | Torri faro complete di ottiche e plinti, nelle lunghezze: |  |  |  |
ME.06.050.0030.a | - 12 m | cad | 2.490,80 |  |
ME.06.050.0030.b | - 20 m | cad | 11.709,28 |  |
ME.06.050.0030.c | - 25 m | cad | 12.890,48 |  |
ME.06.050.0030.d | - 30 m | cad | 14.585,24 |  |
ME.06.050.0040 | Apparecchio illuminante da giardino (esterno) con riflettore in alluminio purissimo e diffusore vetro temperato satinato. - 230 volt Grado di protezione IP 65 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a scarica del tipo: |  |  |  |
ME.06.050.0040.a | - con lampada a scarica JM- TS 70 | cad | 118,34 |  |
ME.06.050.0040.b | - con lampada a risparmio energetico FLC 2 x 18 D | cad | 151,39 |  |
ME.06.050.0050 | Apparecchio illuminante con riflettore a box in acciaio inox con diffusore in cristallo temperato. - 230 volt Grado di protezione IP 66 - conforme alle norme CEI 34 - 21 completo di lampada a risparmio energetico da 4000 K del tipo: |  |  |  |
ME.06.050.0050.a | - rettangolare con lampada FLC 1 x 18 L | cad | 69,61 |  |
ME.06.050.0050.b | - quadrata con lampada FLC 1 x 26 D | cad | 74,83 |  |