Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1C.11 - Sistemi di copertura

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1C.11 | SISTEMI DI COPERTURA |  |  |  |
1C.11.000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi indicati si ipotizza che i ponteggi esterni, se necessari, siano disponibili. Se i ponteggi esterno devono essere montati appositamente, il relativo costo dovrà essere contabilizzato in aggiunta. Come di consueto, tutti i ponteggi o piani di lavoro interni, trabattelli ecc. necessari per la esecuzione dei lavori sono compresi nei prezzi. In tutte le lavorazioni relative a qualsiasi tipo di copertura, anche se non è compiutamente ripetuto in ogni voce, si intendono sempre comprese tutte le operazioni di posa e assistenza muraria di qualsiasi tipo, necessarie per dare l'opera perfettamente finita ed utilizzabile, senza ulteriori oneri, ad integrazione della posa ed assistenza specialistica. |  |  |  |
1C.11.010 | ORDITURE TETTI IN LEGNAME |  |  |  |
1C.11.010.0010 | Grossa orditura di tetto costituita da capriate, colmi e puntoni in legname abete, con interasse di m. 3/3,50 e luce fino a 12 m.Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con: |  |  |  |
1C.11.010.0010.a | - travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname | m³ | 705,79 | 22,64 | 54,76
1C.11.010.0010.b | - travi squadrate in abete uso Trieste, al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura | m² | 23,59 | 0,76 | 43,92
1C.11.010.0010.c | - travi abete a spigoli vivi, a m³ di legname | m³ | 799,96 | 25,66 | 47,06
1C.11.010.0010.d | - travi abete a spigoli vivi, riferita al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura | m² | 26,74 | 0,86 | 37,73
1C.11.010.0020 | Piccola orditura, su grossa orditura in capriate del n. 1C.11.010.0010, costituita da arcarecci da cm 13x19 , travetti da cm 8x10 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto: |  |  |  |
1C.11.010.0020.a | - in tegole piane marsigliesi | m² | 26,63 | 0,85 | 56,95
1C.11.010.0020.b | - in tegole a canale (coppi) | m² | 29,08 | 0,93 | 56,14
1C.11.010.0020.c | - leggero in fibre o lamiera | m² | 23,08 | 0,74 | 55,57
1C.11.010.0030 | Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname abete. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita con: |  |  |  |
1C.11.010.0030.a | - travi squadrate in abete uso Trieste, a m³ di legname | m³ | 543,37 | 17,43 | 49,00
1C.11.010.0030.b | - travi squadrate in abete uso Trieste, al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura | m² | 20,93 | 0,67 | 39,31
1C.11.010.0030.c | - travi abete a spigoli vivi, a m³ di legname | m³ | 647,84 | 20,78 | 41,10
1C.11.010.0030.d | - travi abete a spigoli vivi, riferita al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura | m² | 24,96 | 0,80 | 32,97
1C.11.010.0040 | Piccola orditura, su grossa orditura in terzere o arcarecci del n. 1C.11.010.0030, costituita da travetti da cm 8x8 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto: |  |  |  |
1C.11.010.0040.a | - in tegole piane marsigliesi | m² | 23,78 | 0,76 | 56,41
1C.11.010.0040.b | - in tegole a canale (coppi) | m² | 26,61 | 0,85 | 55,94
1C.11.010.0040.c | - leggero in fibre o lamiera | m² | 21,05 | 0,68 | 55,41
1C.11.010.0050 | Orditura di tetti a capriatelle, con interasse di cm 60 circa, costituite da smezzole da cm 5x20, con doppia catena in tavole da cm 20x2,5, tutto in abete, chiodate ed imbullonate. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Eseguita in: |  |  |  |
1C.11.010.0050.a | - abete a spigoli vivi, a m³ di legname | m³ | 696,69 | 22,35 | 43,93
1C.11.010.0050.b | - abete a spigoli vivi, al m² di superficie di pianta coperta dalla struttura | m² | 29,10 | 0,93 | 35,23
1C.11.010.0060 | Piccola orditura, su struttura in capriatelle interasse cm 60 circa del n. 1C.11.010.0050, con listelli in in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura. Per manto: |  |  |  |
1C.11.010.0060.a | - in tegole piane marsigliesi | m² | 10,01 | 0,32 | 64,18
1C.11.010.0060.b | - in tegole a canale (coppi) | m² | 11,69 | 0,37 | 59,92
1C.11.010.0060.c | - leggero in fibre o lamiera | m² | 7,90 | 0,25 | 66,64
1C.11.020 | SOTTOMANTI Le listellature o similari sottomanto sono comprese nelle orditure leggere, e non sono comprese nei prezzi dei diversi tipi di manto. |  |  |  |
1C.11.020.0010 | Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: |  |  |  |
1C.11.020.0010.a | - in tegole piane marsigliesi | m² | 8,98 | 0,29 | 65,09
1C.11.020.0010.b | - in tegole a canale (coppi) | m² | 10,35 | 0,33 | 62,08
1C.11.020.0010.c | - leggero in fibre o lamiera | m² | 7,87 | 0,25 | 66,90
1C.11.020.0020 | Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli adattamenti, chiodature alla sottostante struttura | m² | 24,48 | 0,79 | 56,84
1C.11.020.0030 | Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico, dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, chiodatura alla sottostante struttura. |  |  |  |
1C.11.020.0030.a | - spessore 9,5 mm | m² | 11,50 | 0,37 | 30,99
1C.11.020.0030.b | - spessore 12,5 mm | m² | 13,71 | 0,44 | 26,00
1C.11.020.0030.c | - spessore 15,5 mm | m² | 16,61 | 0,53 | 23,79
1C.11.030 | COPERTURE IN LEGNO COMPLETE DI MANTO |  |  |  |
1C.11.030.0010 | Copertura di tetto composta da grossa orditura di tetto su capriate, colmi e puntoni in legname abete uso trieste, con interasse di m. 3/3,50; piccola orditura costituita da travetti da cm 8x8 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Compreso il manto di copertura in: |  |  |  |
1C.11.030.0010.a | - tegole marsigliesi | m² | 71,66 | 2,30 | 38,66
1C.11.030.0010.b | - tegole a canale (coppi) | m² | 82,47 | 2,65 | 35,81
1C.11.030.0010.c | - lastre cemento fibrorinforzate ondulate, spessore 7 mm | m² | 59,64 | 1,91 | 35,58
1C.11.030.0020 | Copertura di tetto composta da grossa orditura di tetto su capriate, colmi e puntoni in legname abete a spigoli vivi, con interasse di m. 3/3,50; piccola orditura costituita da travetti da cm 8x8 con listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Compreso il manto di copertura in: |  |  |  |
1C.11.030.0020.a | - tegole marsigliesi | m² | 74,82 | 2,40 | 36,74
1C.11.030.0020.b | - tegole a canale (coppi) | m² | 85,62 | 2,75 | 34,24
1C.11.030.0020.c | - manto in lastre cemento fibrorinforzate ondulate, spess. cm 7 | m² | 62,79 | 2,01 | 33,45
1C.11.030.0050 | Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname abete uso Trieste. Piccola orditura con travetti da cm 8x8 e listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Compreso il manto di copertura in: |  |  |  |
1C.11.030.0050.a | - tegole marsigliesi | m² | 66,15 | 2,12 | 37,16
1C.11.030.0050.b | - manto in tegole a canale (coppi) | m² | 77,33 | 2,48 | 34,48
1C.11.030.0050.c | - lastre cemento fibrorinforzate ondulate, spessore 7 mm | m² | 54,92 | 1,76 | 33,81
1C.11.030.0060 | Grossa orditura di tetto costituita da terzere o arcarecci, travetti, colmi in legname abete a filo vivo. Piccola orditura con travetti da cm 8x8 e listelli da cm 5x2,5 o 5x3 posti ad interasse adatto al tipo di manto. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Compreso il manto di copertura in: |  |  |  |
1C.11.030.0060.a | - tegole marsigliesi | m² | 70,19 | 2,25 | 35,02
1C.11.030.0060.b | - tegole a canale (coppi) | m² | 81,36 | 2,61 | 32,77
1C.11.030.0060.c | - lastre cemento fibrorinforzate ondulate, spessore 7 mm | m² | 58,96 | 1,89 | 31,49
1C.11.030.0100 | Orditura di tetti a capriatelle, con interasse di cm 60 costituite da smezzole da cm 5x20, con doppia catena in tavole da cm 20x2,5, tutto in abete, chiodate ed imbullonate. Piccola orditura con listelli in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. Compreso il manto di copertura in: |  |  |  |
1C.11.030.0100.a | - tegole marsigliesi | m² | 60,52 | 1,94 | 34,01
1C.11.030.0100.b | - tegole a canale (coppi) | m² | 70,54 | 2,26 | 31,11
1C.11.030.0100.c | - lastre cemento fibrorinforzate ondulate, spessore 7 mm | m² | 49,94 | 1,60 | 30,14
1C.11.050 | ORDITURE TETTI IN METALLO |  |  |  |
1C.11.050.0010 | Struttura realizzata con sostegni telescopici regolabili in altezza, in acciaio zincato, per formazione pendenze di coperture metalliche, compresi i fissaggi al solaio con tasselli ad espansione; esclusi arcarecci. Valutazione: in base alla superficie della copertura. | m² | 15,46 | 0,50 | 37,35
1C.11.050.0020 | Struttura in profilati acciaio zincato ad omega, spessore 10/10 mm altezza 50 mm, asolati, per ancoraggio lastre di coperture ventilate | m | 17,08 | 0,55 | 33,81
1C.11.110 | MANTI DI COPERTURA IN COTTO E CEMENTO |  |  |  |
1C.11.110.0010 | Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole | m² | 29,53 | 0,95 | 33,95
1C.11.110.0020 | Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di acciaio inox | m² | 10,73 | 0,34 | 39,33
1C.11.110.0030 | Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di rame | m² | 12,01 | 0,39 | 35,14
1C.11.110.0050 | Manto di copertura con tegole marsigliesi in ragione di n. 15 al m², compresi colmi e pezzi speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli portategole | m² | 21,22 | 0,68 | 42,01
1C.11.110.0070 | Manto di copertura in tegole di cemento colorate, curve o piane, compresi colmi, pezzi speciali, sigillatura con malta, esclusi i listelli portategole. Con coppi del tipo: |  |  |  |
1C.11.110.0070.a | - Doppia Romana (in ragione di n. 10 al m²) | m² | 20,76 | 0,67 | 40,24
1C.11.110.0070.b | - Portoghese (in ragione di n°12 al m²) | m² | 24,20 | 0,78 | 34,52
1C.11.115 | TEGOLE IN CEMENTO PER SUPPORTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI |  |  |  |
1C.11.115.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE ISTRUZIONI PER LA POSA DI BASAMENTI DI INTEGRAZIONE A SUPPORTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI La posa dell'elemento di copertura per manto in tegola di tipo portoghese, quale basamento di integrazione a supporto di impianto fotovoltaico, segue le stesse prescrizioni di posa per le normali tegole in cemento: - pendenze minime di utilizzo (30%) per norme di posa senza listellatura, utilizzando quindi 2 denti d'arresto inferiori di cui è dotato ciascun basamento - posa su listellatura facoltativa dal 30% al 45% di pendenza, ed obbligatoria dopo il 45% I basamenti fungono da predisposizione per alloggiamento e fissaggio di moduli fotovoltaici e dovranno essere installati su falde rivolte nel quadrante sud. Al fine di ottimizzare la retroventilazione per moto convettivo dei moduli fotovoltaici durante il periodo estivo, è buona norma realizzare la forma dell'impianto a sviluppo prevalentemente orizzontale. Per quel che riguarda la corretta individuazione dell'area destinata ai basamenti è necessario tenere conto dei seguenti criteri: 1. Posizionamento basamenti ad almeno 2 metri dalla linea di gronda e dai bordi laterali della falda 2. Distanziamento da camini ed altre strutture che potrebbero far ricadere la propria ombra sui futuri moduli fotovoltaici. |  |  |  |
1C.11.115.0010 | Fornitura e posa in opera di elemento di copertura per manto in tegole di cemento, tipo portoghese, quale basamento di integrazione e supporto di impianti fotovoltaici o pannelli solari termici. Sugli estradossi il basamento è munito di profili di acciaio inox integrati nel corpo dello stesso e predisposti per il fissaggio meccanico del modulo fotovoltaico. Compresi colmi, sigillature con malta e tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Inoltre nel prezzo è compresa e compensata la quota di sovrapposizione pari al 15% della superficie del singolo elemento. | m² | 272,16 | 8,73 | 3,48
1C.11.115.0020 | Fornitura e posa in opera di tegola passacavi in cemento, tipo portoghese, munita di tutti gli elementi stagni (IP 65), dotata di dente di arresto antiscivolo, da utilizzarsi per la realizzazione in copertura di impianti fotovoltaici ai fini del passaggio dei cavi elettrici provenienti dai moduli e diretti all'inverter. Compresa sigillatura con malta e tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte. | cad | 53,57 | 1,72 | 1,19
1C.11.115.0030 | Fornitura e posa in opera di tegola passatubi in cemento, tipo portoghese, dotata di dente di arresto antiscivolo, da utilizzarsi per la realizzazione in copertura di impianti solari termici ai fini del passaggio dei tubi provenienti dai moduli fotovoltaici. Compresa sigillatura con malta e tutti gli elementi ed apprestamenti necessari per dare l'opera a perfetta regola d'arte. | cad | 44,67 | 1,43 | 1,43
1C.11.120 | MANTI IN TEGOLE BITUMINOSE |  |  |  |
1C.11.120.0010 | Manto in tegole bituminose colorate, costituite da bitumi ossidati, supporto in fibra di vetro da 125 g/m² impregnato con bitume ossidato, protette con graniglia di roccia basaltica ceramizzata, posate a fiamma o chiodate. Compresi colmi, sfridi, tagli, adattamenti, aeratori nei tetti ventilati. |  |  |  |
1C.11.120.0010.a | - dimensioni 100 x 34 cm, peso 10,50 kg/m² | m² | 13,45 | 0,43 | 37,36
1C.11.120.0010.b | - dimensioni 100x 33,6 cm, peso 8,50 kg/m² | m² | 16,10 | 0,52 | 31,21
1C.11.120.0010.c | - dimensioni 100 x 34 cm, peso 12 kg/m², arrotondate | m² | 15,98 | 0,51 | 32,38
1C.11.120.0010.d | - dimensioni 91,5 x 42,2, peso 15 kg/m² | m² | 18,78 | 0,60 | 27,55
1C.11.120.0020 | Manto con tegole bituminose composte da doppio supporto in fibra di vetro da 80 g/m² cadauno, bitume fillerizzato con cariche minerali speciali, protette con lamina di rame puro da 70 micron, applicate a fiamma o chiodate. Compresi colmi, sfridi, tagli, adattamenti; aeratori nei tetti ventilati. |  |  |  |
1C.11.120.0020.a | - dimensioni 100 x 34 cm, peso 7,5 kg/m² | m² | 33,37 | 1,07 | 18,83
1C.11.120.0020.b | - dimensioni 100 x 34 cm, peso 14 kg/m² | m² | 39,75 | 1,28 | 16,19
1C.11.120.0030 | Manto con tegole multistrato costituite da supporto in lamiera di acciaio spessore 4,3/10 galvanizzata e prelaccata con trattamento acrilico impermeabilizzante ed insonorizzante, rivestite con graniglia di roccia e trattamento finale con vernice incolore di resina acrilica, dimensioni elementi 130 x 40 cm circa. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, pezzi speciali, chiodature. | m² | 29,86 | 0,96 | 37,26
1C.11.130 | COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO |  |  |  |
1C.11.130.0010 | Copertura in laminato traslucido di vetroresina in rotoli, profilo ondulato o piano, peso non inferiore a 0,375 kg/m², nei colori di serie. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. | m² | 6,25 | 0,20 | 42,09
1C.11.130.0020 | Copertura in lastre traslucide di vetroresina. di tipo piano od ondulato, di peso non inferiore a 0.450 kg/m², colori di serie. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle | m² | 9,19 | 0,29 | 28,62
1C.11.130.0030 | Copertura in lastre di vetroresina opache, di tipo ondulato o grecato, protette con film poliestere, di peso non inferiore a 0.420 kg/m², colori di serie. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. | m² | 11,92 | 0,38 | 18,46
1C.11.130.0040 | Copertura sottomanto con lastre ondulate in cemento fibrorinforzate, spessore 6.5 mm, peso 13 kg/m², colori di serie. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. | m² | 11,91 | 0,38 | 22,09
1C.11.130.0050 | Copertura sottomanto con lastre fibrobituminose ondulate, spessore 23/10 mm, peso 2.800 kg/m², colore nero. Compresi: tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante struttura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. | m² | 8,65 | 0,28 | 30,41
1C.11.130.0060 | Copertura con lastre fibrobituminose ondulate, spessore 30/10 mm, peso 3.60 kg/m², colori di serie. Compresi: tagli adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. | m² | 10,99 | 0,35 | 29,03
1C.11.130.0070 | Copertura in lastre di cemento fibrorinforzate, spessore 6.5 mm, peso 13 kg/m². Compresi: tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con lastre: |  |  |  |
1C.11.130.0070.a | - rette, colore grigio | m² | 11,80 | 0,38 | 27,04
1C.11.130.0070.b | - rette, colori di serie | m² | 14,03 | 0,45 | 22,74
1C.11.130.0070.c | - curve, colore grigio | m² | 13,68 | 0,44 | 23,32
1C.11.130.0070.d | - curve, colori di serie | m² | 15,59 | 0,50 | 17,83
1C.11.130.0080 | Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare longitudinale in fili di polipropilene intrecciati, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², ondulate. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi zincocromati e rondelle. Con lastre: |  |  |  |
1C.11.130.0080.a | - rette, colore grigio | m² | 12,77 | 0,41 | 24,98
1C.11.130.0080.b | - rette, colori di serie | m² | 15,00 | 0,48 | 21,27
1C.11.130.0080.c | - curve, colore grigio | m² | 16,05 | 0,51 | 19,88
1C.11.130.0080.d | - curve, colori di serie | m² | 17,30 | 0,56 | 18,44
1C.11.140 | COPERTURE METALLICHE |  |  |  |
1C.11.140.0010 | Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori: |  |  |  |
1C.11.140.0010.a | - ondulata spessore 6/10, (peso indicativo = 5,6 kg/m²), colore naturale | m² | 14,59 | 0,47 | 40,85
1C.11.140.0010.b | - ondulata spessore 8/10, (peso indicativo = 6,7 kg/m²), colore naturale | m² | 15,42 | 0,49 | 38,65
1C.11.140.0010.c | - ondulata spessore 10/10, (peso indicativo = 9,3 kg/m²), colore naturale | m² | 18,42 | 0,59 | 35,40
1C.11.140.0010.d | - grecata spessore 6/10, (peso indicativo = 6,3 kg/m²), colore naturale | m² | 16,91 | 0,54 | 35,25
1C.11.140.0010.e | - grecata spessore 8/10, (peso indicativo = 8,4 kg/m²), colore naturale | m² | 19,19 | 0,62 | 31,06
1C.11.140.0010.f | - ondulata spessore 10/10, (peso indicativo = 10,5 kg/m²), colore naturale | m² | 22,07 | 0,71 | 29,54
1C.11.140.0010.g | - lastre ondulate, sovrapprezzo per preverniciatura di una faccia | kg | 0,27 | 0,01 |
1C.11.140.0010.h | - lastre grecate,sovrapprezzo per preverniciatura di una faccia | kg | 0,32 | 0,01 |
1C.11.140.0020 | Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio. Compresi tagli, adattamenti. sormonti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre: |  |  |  |
1C.11.140.0020.a | - spessore 6/10 mm, colore naturale | m² | 17,54 | 0,56 | 33,98
1C.11.140.0020.b | - spessore 6/10 mm, preverniciate | m² | 20,01 | 0,64 | 29,79
1C.11.140.0020.c | - spessore 7/10 mm, colore naturale | m² | 19,17 | 0,61 | 31,09
1C.11.140.0020.d | - spessore 7/10 mm, preverniciate | m² | 21,84 | 0,70 | 27,29
1C.11.140.0030 | Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio, accoppiate a strato di polietilene espanso anticondensa e antirumore dello spessore di 3,5 mm. Sono compresi: tagli, adattamenti. sfridi. sormonti, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre: |  |  |  |
1C.11.140.0030.a | - spessore 6/10 mm, colore naturale | m² | 21,51 | 0,69 | 27,71
1C.11.140.0030.b | - spessore 6/10 mm, preverniciate | m² | 23,96 | 0,77 | 24,88
1C.11.140.0030.c | - spessore 7/10 mm, colore naturale | m² | 23,13 | 0,74 | 25,77
1C.11.140.0030.d | - spessore 7/10 mm, preverniciate | m² | 25,81 | 0,83 | 23,09
1C.11.140.0040 | Copertura di tetto con lastre ondulate in rame crudo, accoppiate con strato di polietilene espanso anticondensa e antirumore, spessore 3,5 mm. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, viti, i fissaggi alla sottostante struttura, le assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lastre: |  |  |  |
1C.11.140.0040.a | - spessore 6/10 mm | m² | 40,56 | 1,30 | 14,70
1C.11.140.0040.b | - spessore 7/10 mm | m² | 45,99 | 1,48 | 12,96
1C.11.140.0050 | Copertura di tetti con lastre a protezione multistrato anticorrosiva ed insonorizzante, in acciaio zincato, spessore 4,5/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale.Compresi scarico, sollevamenti in quota, tagli, adattamenti, sfridi, viti, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lamina esterna in: |  |  |  |
1C.11.140.0050.a | - alluminio naturale | m² | 34,51 | 1,11 | 27,54
1C.11.140.0050.b | - alluminio preverniciato | m² | 39,64 | 1,27 | 23,98
1C.11.140.0050.c | - rame elettrolitico | m² | 58,63 | 1,88 | 16,21
1C.11.140.0050.d | - acciaio inox AISI 316 | m² | 62,74 | 2,01 | 15,15
1C.11.140.0060 | Copertura di tetti con lastre a protezione multistrato anticorrosiva ed insonorizzante in acciaio zincato, spessore 6/10 mm, ondulate o grecate, protette all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale.Compresi scarico, sollevamenti, tagli, adattamenti, sfridi, viti, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Con lamina esterna in: |  |  |  |
1C.11.140.0060.a | - alluminio naturale | m² | 38,92 | 1,25 | 24,42
1C.11.140.0060.b | - alluminio preverniciata | m² | 44,03 | 1,41 | 21,59
1C.11.140.0060.c | - rame elettrolitico | m² | 63,08 | 2,02 | 15,07
1C.11.140.0060.d | - acciaio inox AISI 316 | m² | 67,14 | 2,15 | 14,16
1C.11.140.0070 | Copertura di tetti con lastre in metallo, sagomate per ottenere l'aspetto dei coppi tradizionali. Applicabile su qualsiasi tipo di struttura, e per la copertura di manti in amianto. Compresi scarico, sollevamenti, tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura. Esclusa la lattoneria accessoria. Nei materiali: |  |  |  |
1C.11.140.0070.a | - acciaio zincato spess. 0,5 mm, preverniciato con poliesteri | m² | 47,31 | 1,52 | 51,35
1C.11.140.0070.b | - alluminio spess. 0,7 mm, preverniciato con poliesteri | m² | 52,89 | 1,70 | 45,93
1C.11.140.0070.c | - lega zinco titanio spess. 0,7 mm, prepatinata | m² | 78,78 | 2,53 | 30,84
1C.11.140.0070.d | - rame semiduro spess. 0,6 mm | m² | 91,26 | 2,93 | 26,62
1C.11.150 | COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE |  |  |  |
1C.11.150.0010 | Copertura metallica isolata e ventilata costituita da: - pannello inferiore autoportante in lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, con nervature a T, altezza 55 mm, non visibili all'intradosso, accoppiata con polistirene a cellule chiuse, densità 25 kg/m³, spessore 40 mm, rivestito con lamina di alluminio e film di nylon con funzione antirugiada; - lastra superiore grecata a protezione multistrato anticorrosiva e insonorizzante, in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10 mm, protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale; - interposti tra le due lamiere profilati ad omega in acciaio zincato, spessore 1,5 mm altezza 50 mm, asolati per una omogenea ventilazione in conformità alle norme UNI 10372. Compresi carico e sollevamenti, tagli adattamenti, sfridi, fissaggi. Esclusi: colmi e bordature ventilanti; la lattoneria accessoria. Con lamina esterna della lastra di copertura in: |  |  |  |
1C.11.150.0010.a | - alluminio naturale | m² | 87,47 | 2,81 | 11,20
1C.11.150.0010.b | - alluminio preverniciato | m² | 90,87 | 2,91 | 10,78
1C.11.150.0010.c | - rame elettrolitico | m² | 105,70 | 3,39 | 9,27
1C.11.150.0010.d | - acciaio inox AISI 316 | m² | 133,60 | 4,29 | 7,33
1C.11.150.0020 | Copertura per tetti con pannelli monolitici isolanti a protezione multistrato, autoportanti, formati da inferiore lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm, strato intermedio di poliuretano espanso, densità 40 kg/m³, superiore lamiera di acciaio spessore 4,5/10 mm, protezione esterna con asfalto plastico stabilizzato e lamina alluminio. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. Esclusa la lattoneria accessoria. Con: |  |  |  |
1C.11.150.0020.a | - poliuretano s= 30 mm e lamina alluminio naturale | m² | 52,05 | 1,67 | 18,26
1C.11.150.0020.b | - poliuretano s= 30 mm e lamina alluminio preverniciato | m² | 55,28 | 1,77 | 17,20
1C.11.150.0020.c | - poliuretano s= 40 mm e lamina alluminio naturale | m² | 58,23 | 1,87 | 16,32
1C.11.150.0020.d | - poliuretano s= 40 mm e lamina alluminio preverniciato | m² | 61,93 | 1,99 | 15,35
1C.11.150.0030 | Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: |  |  |  |
1C.11.150.0030.a | - poliuretano s= 30 mm fuori greca | m² | 28,52 | 0,91 | 24,79
1C.11.150.0030.b | - poliuretano s= 40 mm fuori greca | m² | 29,74 | 0,95 | 23,77
1C.11.150.0030.c | - poliuretano s= 50 mm fuori greca | m² | 31,00 | 0,99 | 22,81
1C.11.150.0030.d | - poliuretano s= 60 mm fuori greca | m² | 33,65 | 1,08 | 24,34
1C.11.150.0030.e | - poliuretano s= 80 mm fuori greca | m² | 37,53 | 1,20 | 24,78
1C.11.150.0030.f | - poliuretano s= 100 mm fuori greca | m² | 40,03 | 1,28 | 23,23
1C.11.150.0030.g | - poliuretano s= 120 mm fuori greca | m² | 43,91 | 1,41 | 23,71
1C.11.150.0040 | Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: |  |  |  |
1C.11.150.0040.a | - poliuretano s= 30 mm fuori greca | m² | 33,48 | 1,07 | 21,12
1C.11.150.0040.b | - poliuretano s= 40 mm fuori greca | m² | 34,75 | 1,11 | 20,35
1C.11.150.0040.c | - poliuretano s= 50 mm fuori greca | m² | 35,98 | 1,15 | 19,65
1C.11.150.0040.d | - poliuretano s= 60 mm fuori greca | m² | 38,62 | 1,24 | 21,21
1C.11.150.0040.e | - poliuretano s= 80 mm fuori greca | m² | 42,51 | 1,36 | 21,88
1C.11.150.0040.f | - poliuretano s= 100 mm fuori greca | m² | 45,00 | 1,44 | 20,67
1C.11.150.0040.g | - poliuretano s= 120 mm fuori greca | m² | 48,90 | 1,57 | 21,29
1C.11.150.0050 | Copertura per tetti con pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio a vista, formati con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano, densità 40 kg/m³, superiore lamiera grecata di rame altezza 38 mm e spessore 5/10 mm; larghezza pannelli 1.00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la lattoneria accessoria. Con: |  |  |  |
1C.11.150.0050.a | - lamiera rame 5/10 mm e poliuretano s= 30 mm | m² | 51,30 | 1,65 | 13,78
1C.11.150.0050.b | - lamiera rame 5/10 mm e poliuretano s= 40 mm | m² | 52,95 | 1,70 | 13,35
1C.11.150.0060 | Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colorri standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: |  |  |  |
1C.11.150.0060.a | - poliuretano s= 30 mm fuori greca | m² | 24,48 | 0,79 | 28,88
1C.11.150.0060.b | - poliuretano s= 40 mm fuori greca | m² | 25,77 | 0,83 | 27,44
1C.11.150.0060.c | - poliuretano s= 50 mm fuori greca | m² | 27,03 | 0,87 | 26,16
1C.11.150.0060.d | - poliuretano s= 60 mm fuori greca | m² | 29,73 | 0,95 | 27,55
1C.11.150.0060.e | - poliuretano s= 80 mm fuori greca | m² | 33,69 | 1,08 | 27,61
1C.11.150.0060.f | - poliuretano s= 100 mm fuori greca | m² | 36,25 | 1,16 | 25,66
1C.11.150.0065 | Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati autoportanti formati da supporto inferiore in cartonfeltro bitumato cilindrato, strato intermedio di resine poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto esterno grecato in lega di alluminio preverniciato con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm, spessore 6/10 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Sono compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: |  |  |  |
1C.11.150.0065.a | - poliuretano s= 30 mm fuori greca | m² | 29,83 | 0,96 | 23,70
1C.11.150.0065.b | - poliuretano s= 40 mm fuori greca | m² | 31,08 | 1,00 | 22,75
1C.11.150.0065.c | - poliuretano s= 50 mm fuori greca | m² | 32,33 | 1,04 | 21,87
1C.11.150.0065.d | - poliuretano s= 60 mm fuori greca | m² | 34,98 | 1,12 | 23,41
1C.11.150.0065.e | - poliuretano s= 80 mm fuori greca | m² | 38,85 | 1,25 | 23,94
1C.11.150.0065.f | - poliuretano s= 100 mm fuori greca | m² | 41,07 | 1,32 | 22,65
1C.11.150.0070 | Copertura per tetti con pannelli metallici autoportanti posati con fissaggio nascosto, giunto a scatto, formati con inferiore lamiera di acciaio zincato preverniciato, spessore 4/10 mm, strato intermedio di poliuretano, densità 40 kg/m³, superiore lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato altezza 38 mm e spessore 6/10 mm; larghezza pannelli 1.00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la lattoneria accessoria. Con: |  |  |  |
1C.11.150.0070.a | - lamiera acciaio zincato preverniciato 6/10 mm e poliuretano s= 40 mm | m² | 33,55 | 1,08 | 21,07
1C.11.150.0070.b | - lamiera acciaio zincato preverniciato 6/10 mm e poliuretano s= 50 mm | m² | 35,15 | 1,13 | 20,11
1C.11.150.0080 | Copertura per tetti con pannelli metallici autoportanti REI 120 e fonoisolanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 100 Kg/m³ spessore 100mm fuori greca, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m: Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. | m² | 48,18 | 1,55 | 19,30
1C.11.150.0090 | Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati fonoassorbenti autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” microforato e preverniciato su lato a vista con colori standard, strato intermedio di lana di roccia densità 80 - 100 Kg/m³, supporto esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 6/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: |  |  |  |
1C.11.150.0090.a | - lana di roccia spessore 50 mm fuori greca | m² | 36,05 | 1,16 | 10,40
1C.11.150.0090.b | - lana di roccia spessore 80 mm fuori greca | m² | 40,88 | 1,31 | 11,86
1C.11.150.0090.c | - lana di roccia spessore 100 mm fuori greca | m² | 43,16 | 1,38 | 11,24
1C.11.200 | ACCESSORI PER COPERTURE |  |  |  |
1C.11.200.0010 | Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo), costituito da fune in acciaio inox Ø 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, paletti intermedi, piastre di fissaggio, tenditori, morsetti e minuteria metallica, a norma UNI EN 795 classe C. Comprensivo di assistenza muraria. Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica. Per misure (tratte) complessive da: |  |  |  |
1C.11.200.0010.a | - da 0 a 10 m e misure intermedie | cad | 980,11 | 31,44 | 61,78
1C.11.200.0010.b | - da 0 a 20 m e misure intermedie | cad | 1.066,78 | 34,22 | 59,75
1C.11.200.0010.c | - da 0 a 30 m e misure intermedie | cad | 1.198,67 | 38,45 | 58,49
1C.11.200.0010.d | - da 0 a 40 m e misure intermedie | cad | 1.491,82 | 47,85 | 60,36
1C.11.200.0010.e | - da 0 a 50 m e misure intermedie | cad | 1.799,90 | 57,74 | 60,35
1C.11.200.0010.f | - da 0 a 100 m e misure intermedie | cad | 3.085,33 | 98,97 | 64,06
1C.11.200.0010.g | - da 0 a 150 m e misure intermedie | cad | 4.199,07 | 134,69 | 62,24
1C.11.200.0020 | Fermaneve con elementi isolati in: |  |  |  |
1C.11.200.0020.a | - rame | cad | 3,08 | 0,10 | 19,48
1C.11.200.0020.b | - lamiera preverniciata | cad | 1,60 | 0,05 | 37,50
1C.11.200.0030 | Griglia parapasseri in rame |  |  |  |
1C.11.200.0030.a | - a banda forata spessore 6/10 mm | m | 9,46 | 0,30 | 31,82
1C.11.200.0030.b | - a pettine, spessore 6/10 mm | m | 11,52 | 0,37 | 26,13
1C.11.200.0030.c | - sagomata per coppi, spessore 10/10 mm | m | 19,82 | 0,64 | 15,19
1C.11.200.0040 | Griglia parapasseri a pettine in PVC | m | 3,19 | 0,10 | 47,34
1C.11.200.0050 | Sottocolmo ventilato in poliuretano con bandelle in piombo plissettato e rete antintrusione in fibra di vetro | m | 26,36 | 0,85 | 17,15
1C.11.210 | DISSUASORI PER PICCIONI |  |  |  |
1C.11.210.0010 | Dissuasore per piccioni costituito da punte in acciaio inox diametro 1,3 mm, altezza 10-12 cm, inserite su base in policarbonato resistente ai raggi U.V., incollato con silicone: |  |  |  |
1C.11.210.0010.a | - con punte disposte su una fila | m | 11,91 | 0,38 | 25,27
1C.11.210.0010.b | - con punte disposte su due file | m | 12,72 | 0,41 | 23,66
1C.11.210.0010.c | - con punte disposte su quattro file | m | 15,17 | 0,49 | 19,84
1C.11.210.0020 | Sistema di allontanamento piccioni di tipo elettrostatico, costituito da centralina elettrica alimentata a 220V 50Hz, conforme alle norme di sicurezza applicabili agli elettrificatori, idonea ad alimentare circa 1000 m di sviluppo del sistema; barre in acciaio inox diametro 2 mm della lunghezza di 1,00 m; piastrine multisupporto e multidirezionali in policarbonato anti-UV e molle di collegamento in acciaio inox. Compresi fissaggi delle piastrine con silicone neutro, eventuali sfridi, saldature, quota parte dei collegamenti verticali e assistenza per trasporto e sollevamento a piè d'opera, le prove necessarie per dare l'impianto perfettamente funzionante. Escluso: ponteggi se non esistenti, impiego di piattaforme aeree e la pulizia del supporto prima della posa. Costituito da: |  |  |  |
1C.11.210.0020.a | - barre elettrificabili antipiccioni in acciaio inox | m | 23,38 | 0,75 | 34,00
1C.11.210.0020.b | - centralina elettrica | cad | 432,72 | 1,74 | 30,04
1C.11.240 | CUPOLE TERMOFORMATE IN MATERIALE PLASTICO |  |  |  |
1C.11.240.00 | NOTA DI CONSULTAZIONE Le voci relative ai vari tipi di lucernari si riferiscono alla fornitura e posa in postazione fissa, cioè non apribile. Per poter disporre dell'apertura parziale regolabile a vite, o dell'apertura a passo d'uomo, bisogna sommare al costo del lucernario quello del corrispondente dispositivo di apertura, che è completo di telaio e controtelaio. Si può inoltre aggiungere il costo della motorizzazione, che è uguale per tutti i tipi e le dimensioni. |  |  |  |
1C.11.250 | CUPOLE CIRCOLARI |  |  |  |
1C.11.250.0010 | Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro: |  |  |  |
1C.11.250.0010.a | - Ø interno 60 cm, spessore 3 mm | cad | 95,13 | 3,05 | 18,81
1C.11.250.0010.b | - Ø interno 80 cm, spessore 3 mm | cad | 116,37 | 3,73 | 17,93
1C.11.250.0010.c | - Ø interno 100 cm, spessore 4 mm | cad | 161,32 | 5,17 | 14,78
1C.11.250.0010.d | - Ø interno 120 cm, spessore 4 mm | cad | 192,27 | 6,17 | 15,40
1C.11.250.0010.e | - Ø interno 140 cm, spessore 4 mm | cad | 236,38 | 7,58 | 17,31
1C.11.250.0010.f | - Ø interno 160 cm, spessore 4 mm | cad | 348,84 | 11,19 | 16,56
1C.11.250.0010.g | - Ø interno 180 cm, spessore 4 mm | cad | 539,02 | 17,29 | 13,26
1C.11.250.0020 | Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola circolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con diametro: |  |  |  |
1C.11.250.0020.a | - Ø interno 60 cm, spessore 3+3 mm | cad | 149,99 | 4,81 | 11,93
1C.11.250.0020.b | - Ø interno 80 cm, spessore 3+3 mm | cad | 178,72 | 5,73 | 11,68
1C.11.250.0020.c | - Ø interno 100 cm, spessore 4+3 mm | cad | 249,85 | 8,01 | 9,54
1C.11.250.0020.d | - Ø interno 120 cm, spessore 4+3 mm | cad | 294,52 | 9,45 | 10,05
1C.11.250.0020.e | - Ø interno 140 cm, spessore 4+3 mm | cad | 366,07 | 11,74 | 11,18
1C.11.250.0020.f | - Ø interno 160 cm, spessore 4+3 mm | cad | 452,02 | 14,50 | 12,78
1C.11.250.0020.g | - Ø interno 180 cm, spessore 4+3 mm | cad | 848,27 | 27,21 | 8,43
1C.11.250.0030 | Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari circolari con diametro: |  |  |  |
1C.11.250.0030.a | - Ø interno 60 cm | cad | 220,65 | 7,08 | 4,33
1C.11.250.0030.b | - Ø interno 80 cm | cad | 233,04 | 7,48 | 4,90
1C.11.250.0030.c | - Ø interno 100 cm | cad | 277,14 | 8,89 | 4,59
1C.11.250.0030.d | - Ø interno 120 cm | cad | 325,85 | 10,45 | 4,83
1C.11.250.0030.e | - Ø interno 140 cm | cad | 364,29 | 11,69 | 5,90
1C.11.250.0030.f | - Ø interno 160 cm | cad | 411,72 | 13,21 | 5,94
1C.11.250.0030.g | - Ø interno 180 cm | cad | 473,30 | 15,18 | 7,56
1C.11.250.0040 | Fornitura e posa di dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo di lucernari circolari, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari circolari con diametro: |  |  |  |
1C.11.250.0040.a | - Ø interno 60 cm | cad | 190,73 | 6,12 | 5,01
1C.11.250.0040.b | - Ø interno 80 cm | cad | 205,60 | 6,60 | 5,56
1C.11.250.0040.c | - Ø interno 100 cm | cad | 235,99 | 7,57 | 5,40
1C.11.250.0040.d | - Ø interno 120 cm | cad | 294,68 | 9,45 | 5,34
1C.11.260 | CUPOLE QUADRATE |  |  |  |
1C.11.260.0010 | Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni: |  |  |  |
1C.11.260.0010.a | - interno 60x60 cm, spessore 3 mm | cad | 97,62 | 3,13 | 18,33
1C.11.260.0010.b | - interno 80x80 cm, spessore 3 mm | cad | 121,36 | 3,89 | 17,20
1C.11.260.0010.c | - interno 100x100 cm, spessore 4 mm | cad | 161,26 | 5,17 | 12,94
1C.11.260.0010.d | - interno 120x120 cm, spessore 4 mm | cad | 197,26 | 6,33 | 15,01
1C.11.260.0010.e | - interno 140x140 cm, spessore 4 mm | cad | 238,87 | 7,66 | 17,13
1C.11.260.0010.f | - interno 160x160 cm, spessore 4 mm | cad | 294,90 | 9,46 | 19,59
1C.11.260.0010.g | - interno 180x180 cm, spessore 4 mm | cad | 548,99 | 17,61 | 13,02
1C.11.260.0020 | Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola quadrata autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni: |  |  |  |
1C.11.260.0020.a | - interno 60x60 cm, spessore 3+3 mm | cad | 157,48 | 5,05 | 11,36
1C.11.260.0020.b | - interno 80x80 cm, spessore 3+3 mm | cad | 191,19 | 6,13 | 10,92
1C.11.260.0020.c | - interno 100x100 cm, spessore 4+3 mm | cad | 246,06 | 7,89 | 8,48
1C.11.260.0020.d | - interno 120x120 cm, spessore 4+3 mm | cad | 302,01 | 9,69 | 9,80
1C.11.260.0020.e | - interno 140x140 cm, spessore 4+3 mm | cad | 366,07 | 11,74 | 11,18
1C.11.260.0020.f | - interno 160x160 cm, spessore 4+3 mm | cad | 454,52 | 14,58 | 12,71
1C.11.260.0020.g | - interno 180x180 cm, spessore 4+3 mm | cad | 850,77 | 27,29 | 8,40
1C.11.260.0030 | Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari quadrati con dimensione: |  |  |  |
1C.11.260.0030.a | - interno 60x60 cm | cad | 182,00 | 5,84 | 5,25
1C.11.260.0030.b | - interno 80x80 cm | cad | 201,86 | 6,48 | 5,66
1C.11.260.0030.c | - interno 100x100 cm | cad | 216,04 | 6,93 | 5,89
1C.11.260.0030.d | - interno 120x120 cm | cad | 239,81 | 7,69 | 6,56
1C.11.260.0030.e | - interno 140x140 cm | cad | 258,30 | 8,29 | 8,32
1C.11.260.0030.f | - interno 160x160 cm | cad | 299,49 | 9,61 | 8,17
1C.11.260.0030.g | - interno 180x180 cm | cad | 494,50 | 15,86 | 7,23
1C.11.260.0040 | Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari quadrati con dimensione: |  |  |  |
1C.11.260.0040.a | - interno 60x60 cm | cad | 253,08 | 8,12 | 3,78
1C.11.260.0040.b | - interno 80x80 cm | cad | 274,19 | 8,80 | 4,17
1C.11.260.0040.c | - interno 100x100 cm | cad | 303,33 | 9,73 | 4,20
1C.11.260.0040.d | - interno 120x120 cm | cad | 328,35 | 10,53 | 4,79
1C.11.270 | CUPOLE RETTANGOLARI |  |  |  |
1C.11.270.0010 | Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni: |  |  |  |
1C.11.270.0010.a | - interno 85x60 cm, spessore 3 mm | cad | 105,10 | 3,37 | 17,02
1C.11.270.0010.b | - interno 105x75 cm, spessore 3 mm | cad | 126,34 | 4,05 | 16,52
1C.11.270.0010.c | - interno 135x85 cm, spessore 4 mm | cad | 171,24 | 5,49 | 12,19
1C.11.270.0010.d | - interno 150x100 cm, spessore 4 mm | cad | 198,51 | 6,37 | 14,92
1C.11.270.0010.e | - interno 185x135 cm, spessore 4 mm | cad | 271,29 | 8,70 | 15,08
1C.11.270.0010.f | - interno 200x100 cm, spessore 4 mm | cad | 263,72 | 8,46 | 21,91
1C.11.270.0010.g | - interno 235x135 cm, spessore 4 mm | cad | 368,19 | 11,81 | 19,42
1C.11.270.0020 | Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete doppia, con assemblaggio ermetico in stabilimento. Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con dimensioni: |  |  |  |
1C.11.270.0020.a | - interno 85x60 cm, spessore 3+3 mm | cad | 167,45 | 5,37 | 10,68
1C.11.270.0020.b | - interno 105x75 cm, spessore 3+3 mm | cad | 198,67 | 6,37 | 10,50
1C.11.270.0020.c | - interno 135x85 cm, spessore 4+3 mm | cad | 259,77 | 8,33 | 8,03
1C.11.270.0020.d | - interno 150x100 cm, spessore 4+3 mm | cad | 300,76 | 9,65 | 9,84
1C.11.270.0020.e | - interno 185x135 cm, spessore 4+3 mm | cad | 427,17 | 13,70 | 9,58
1C.11.270.0020.f | - interno 200x100 cm, spessore 4+3 mm | cad | 385,93 | 12,38 | 14,97
1C.11.270.0020.g | - interno 235x135 cm, spessore 4+3 mm | cad | 537,78 | 17,25 | 13,29
1C.11.270.0030 | Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione: |  |  |  |
1C.11.270.0030.a | - interno 85x60 cm | cad | 189,48 | 6,08 | 5,05
1C.11.270.0030.b | - interno 105x75 cm | cad | 203,11 | 6,52 | 5,63
1C.11.270.0030.c | - interno 135x85 cm | cad | 218,53 | 7,01 | 5,83
1C.11.270.0030.d | - interno 150x100 cm | cad | 247,29 | 7,93 | 6,36
1C.11.270.0030.e | - interno 185x135 cm | cad | 308,18 | 9,89 | 6,97
1C.11.270.0030.f | - interno 200x100 cm | cad | 282,03 | 9,05 | 8,67
1C.11.270.0030.g | - interno 235x135 cm | cad | 506,97 | 16,26 | 7,06
1C.11.270.0040 | Dispositivo per l'apertura manuale a passo d'uomo, con telaio e controtelaio in metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. L'apertura viene ottenuta tramite una maniglia, interna o esterna. Per lucernari rettangolari con dimensione: |  |  |  |
1C.11.270.0040.a | - interno 85x60 cm | cad | 259,31 | 8,32 | 3,69
1C.11.270.0040.b | - interno 105x75 cm | cad | 272,94 | 8,76 | 4,19
1C.11.270.0040.c | - interno 135x85 cm | cad | 305,82 | 9,81 | 4,16
1C.11.270.0040.d | - interno 150x100 cm | cad | 333,34 | 10,69 | 4,72
1C.11.270.0100 | Maggiore costo, rispetto ai telai con apertura manuale, del dispositivo per l'apertura elettrica, con motore a 220 v con fine corsa salvamotore e relè incorporati; differenza uguale per tutte le forme e dimensioni. Escluse linee elettriche, pulsantiere ed allacciamento. | cad | 98,62 | 3,16 | 6,04
1C.11.700 | MANUTENZIONE COPERTURE |  |  |  |
1C.11.710 | RICERCA PERDITE - PULIZIE |  |  |  |
1C.11.710.0010 | Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole piane. Compresa la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. |  |  |  |
1C.11.710.0010.a | - per una sola infiltrazione | cad | 74,65 | 2,39 | 74,39
1C.11.710.0010.b | - per ogni infiltrazione isolata oltre la prima | cad | 22,73 | 0,73 | 61,11
1C.11.710.0020 | Ricerca ed eliminazione di infiltrazioni d'acqua isolate in manto di copertura di tegole a canale o coppi. Compresa la fornitura e posa di un piccolo numero di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi, la sostituzione di orditure, oneri di smaltimento. |  |  |  |
1C.11.710.0020.a | - per una sola infiltrazione | cad | 79,11 | 2,54 | 75,11
1C.11.710.0020.b | - per ogni infiltrazione isolata oltre la prima | cad | 27,88 | 0,89 | 65,75
1C.11.710.0040 | Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta. | m² | 4,90 | 0,16 | 68,53
1C.11.710.0050 | Pulizia di sottotetti, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza e pulizia del piano di calpestio. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta. | m² | 6,74 | 0,22 | 69,12
1C.11.710.0060 | Pulizia di cornici, cornicioni, davanzali e di elementi decorativi in genere, da depositi, incrostazioni, terriccio, guano con attrezzi meccanici manuali e lavaggio con acqua e sostanze detergenti. | m² | 21,57 | 0,69 | 63,66
1C.11.720 | RIPARAZIONE MANTI |  |  |  |
1C.11.720.0010 | Revisione generale di manto di copertura in coppi. Compreso il riposizionamento dei coppi con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa di nuovi o vecchi coppi e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi: ponteggi, sostituzione di grosse orditure, oneri di smaltimento. |  |  |  |
1C.11.720.0010.a | - con sostituzione di coppi fino al 15% | m² | 20,17 | 0,65 | 64,74
1C.11.720.0010.b | - con sostituzione di coppi fino al 30% | m² | 25,71 | 0,82 | 58,65
1C.11.720.0010.c | - con sostituzione di coppi fino al 50% | m² | 30,73 | 0,99 | 55,64
1C.11.720.0020 | Revisione generale di manti di copertura in tegole marsigliesi. Compreso il riposizionamento delle tegole con pulizia, cernita e sostituzione degli elementi inutilizzabili; il riordino localizzato della piccola orditura esistente con riallineamenti, posizionamenti in quota e fissaggi; la fornitura e posa di nuove o vecchie tegole e pezzi speciali simili agli esistenti; i fissaggi e le sigillature con malta; l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi : ponteggi, sostituzione orditure, oneri di smaltimento. |  |  |  |
1C.11.720.0020.a | - con sostituzione di tegole fino al 15% | m² | 16,76 | 0,54 | 68,19
1C.11.720.0020.b | - con sostituzione di tegole fino al 30% | m² | 21,88 | 0,70 | 67,04
1C.11.720.0020.c | - con sostituzione di tegole fino al 50% | m² | 25,54 | 0,82 | 63,77
1C.11.730 | RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO |  |  |  |
1C.11.730.0010 | Sostituzione non localizzata dei listelli sottomanto, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi listelli di eguale dimensione ed essenza; il posizionamento in quota e la chiodatura alla sottostante orditura; l'abbassamento, il carico e trasporto dei listelli rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m | 4,34 | 0,14 | 70,51
1C.11.730.0020 | Sostituzione di piccola orditura nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuovi elementi di eguale dimensione ed essenza; il posizionamento in quota e la chiodatura alla grossa orditura; l'abbassamento, il carico e trasporto degli elementi rimossi ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. | m³ | 848,16 | 27,21 | 52,38
1C.11.730.0030 | Sostituzione di grossa orditura per capriate, arcarecci, terzere, correnti, nel corso della revisione generale del manto. Compresa la rimozione degli elementi ammalorati; la fornitura in opera di nuove travi di eguale dimensione ed essenza; i tagli, gli adattamenti, il posizionamento in quota, la chiodatura all'orditura esistente; l'abbassamento, il carico e trasporto delle travi rimosse agli impianti di stoccaggio. di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. | m³ | 856,41 | 27,47 | 50,62
1C.11.730.0040 | Posa di grossa orditura in legno di recupero. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia, ferramenta d'uso; spalmatura delle teste con carbolineum; immorsature nelle murature; opere provvisionali e di protezione. | m³ | 572,30 | 18,36 | 75,75
1C.11.730.0050 | Posa di media orditura di tetto di recupero con terzere o arcarecci, travetti, capriatelle. Sono compresi: tagli a misura, adattamenti, incastri, lavorazioni con ascia, montaggi, chioderia; opere provvisionali e di protezione. | m³ | 478,51 | 15,35 | 76,35
1C.11.730.0060 | Posa di piccola orditura in legno di recupero compresi tagli, adattamenti, fissaggi. | m² | 8,58 | 0,28 | 77,20
1C.11.740 | RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE |  |  |  |
1C.11.740.0010 | Revisione delle coperture metalliche con rimozione delle lastre disarticolate o danneggiate, messa in quota dei correnti di appoggio, esecuzione di nuovi fissaggi, sigillatura dei vecchi fori, posa delle lastre di recupero. Esclusi: i ponteggi, la fornitura e posa di nuovi elementi. Misura della intera superficie. | m² | 11,25 | 0,36 | 76,77