Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MC.20 - Materiali - Controsoffitti - Pareti mobili

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MC.20 | MATERIALI PER CONTROSOFFITTI |  |  |  |
MC.20.010 | ORDITURE DI SOSTEGNO |  |  |  |
MC.20.010.0010 | Profili portanti e intermedi a T rovescio 24 x 38 mm in acciaio zincato per orditura: |  |  |  |
MC.20.010.0010.a | - a vista, preverniciati, colore bianco | m | 1,51 |  |
MC.20.010.0100 | Pendino in acciaio Ø 4 mm | cad | 0,21 |  |
MC.20.010.0150 | Gancio scorrevole con molla | cad | 0,47 |  |
MC.20.010.0200 | Tasselli: |  |  |  |
MC.20.010.0200.b | - in nylon Ø 6 x 40 | cad | 0,06 |  |
MC.20.010.0250 | Cornici perimetrali in acciaio: |  |  |  |
MC.20.010.0250.a | - a L 19 x 24 mm | m | 0,94 |  |
MC.20.010.0250.b | - a doppia L 19 x 10 mm | m | 1,24 |  |
MC.20.010.0250.c | - a F 15 x 33 mm | m | 3,45 |  |
MC.20.010.0250.d | - a C 240 x 40 x 20 mm | m | 1,55 |  |
MC.20.010.0300 | Orditura di sostegno a vista per controsoffitti costituita da profili portanti ed intermedi a T rovescio 24 x 38 mm in acciaio zincato, completa di pendini ed accessori, per modulo 600 x 600 mm: |  |  |  |
MC.20.010.0300.a | - colore bianco | m² | 4,70 |  |
MC.20.010.0300.b | - colore metallizzato | m² | 6,25 |  |
MC.20.010.0310 | Orditura di sostegno a vista per controsoffitti costituita da profili portanti ed intermedi a T rovescio 24 x 38 mm in acciaio zincato, completa di pendini ed accessori, per modulo 600 x 1200 mm: |  |  |  |
MC.20.010.0310.a | - colore bianco | m² | 3,72 |  |
MC.20.010.0320 | Orditura di sostegno nascosta per controsoffitti costituita da profili portanti a C 12 x 38 mm, profili secondari a Z 19 x 21 mm e profili intermedi a T 20 x 12 mm in acciaio zincato, completa di pendini ed accessori, per modulo 600 x 600 mm: | m² | 5,53 |  |
MC.20.010.0330 | Orditura di sostegno nascosta per controsoffitti in lastre di cartongesso, costituita da traversini portanti 30 x 40 mm, spessore 8/18 e profili ad U 50 x 15 mm, spessore 6/10: | m² | 4,13 |  |
MC.20.010.0340 | Orditura di sostegno per doghe costituita da profilato sagomato in acciaio zincato ad U dimensioni 25 x 40 mm, spessore 6/10, completa di pendini e accessori. | m² | 1,65 |  |
MC.20.050 | PANNELLI IN GESSO |  |  |  |
MC.20.050.0010 | Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato a bordi diritti o risegati da montare su orditura a vista, dimensioni 600 x 600 x 22 mm: |  |  |  |
MC.20.050.0010.a | - a superficie liscia | m² | 8,50 |  |
MC.20.050.0010.b | - a superficie decorata a disegno standard | m² | 13,70 |  |
MC.20.050.0010.c | - a superficie microforata fonoassorbente | m² | 9,81 |  |
MC.20.050.0020 | Pannelli in gesso armato con filo di ferro zincato a bordi scanalati da montare su orditura nascosta, dimensioni 600 x 600 x 30 mm: |  |  |  |
MC.20.050.0020.a | - a superficie liscia | m² | 9,60 |  |
MC.20.050.0020.b | - a superficie decorata a disegno standard | m² | 14,81 |  |
MC.20.050.0020.c | - a superficie microforata fonoassorbente | m² | 10,90 |  |
MC.20.050.0030 | Lastre lisce in gesso spessore 1,5 cm con bordo armato da cm 3, dimensione cm 70x140 | m² | 6,47 |  |
MC.20.050.0040 | Lastre lisce in gesso armato con rete metallica e filo di ferro zincato spessore 3 cm, REI 120, dimensione cm 70x143 | m² | 15,40 |  |
MC.20.100 | PANNELLI IN FIBRA MINERALE |  |  |  |
MC.20.100.0010 | Pannelli in fibra minerale, spessore 15 - 17 mm, a decoro fessurato, colore bianco: |  |  |  |
MC.20.100.0010.a | - dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200mm a bordi diritti | m² | 8,68 |  |
MC.20.100.0010.b | - dimensioni 600 x 600 mm a bordi risegati | m² | 12,71 |  |
MC.20.100.0020 | Pannelli in fibra minerale, spessore 15 - 17 mm, a superficie finemente granulata, fonoassorbente: |  |  |  |
MC.20.100.0020.a | - dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200 mm a bordi diritti | m² | 12,61 |  |
MC.20.100.0020.b | - dimensioni 600 x 600 e 600 x 1200 mm a bordi risegati | m² | 15,18 |  |
MC.20.150 | PANNELLI IN LANA DI ROCCIA FONOASSORBENTI E REI |  |  |  |
MC.20.150.0010 | Pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182 . Resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120: |  |  |  |
MC.20.150.0010.a | - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,90 Classe A, Resistenz atermica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista; | m² | 13,27 |  |
MC.20.150.0010.b | - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,90 : classe A, Resistenza termica R = 0,71 m² K/W; orditura a vista; | m² | 17,40 |  |
MC.20.150.0020 | Pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; il pannello ha elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido ed è certificato secondo la norma UNI ISO 1182 : |  |  |  |
MC.20.150.0020.a | - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico aw = 0,95 : classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista; | m² | 17,40 |  |
MC.20.150.0020.b | - 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico aw = 0,95 : Classe A, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W; orditura a vista; | m² | 22,63 |  |
MC.20.150.0040 | Pannelli di lana di roccia vulcanica, dimensione 600 x 1200 mm - spessore 40 mm; finitura: lato a vista rivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista. Il pannello dovrà avere elevate caratteristiche di resistenza meccanica agli urti e di assorbimento acustico aw = 1 : classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), ed essere stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. | m² | 29,58 |  |
MC.20.150.0050 | Sistema antisollevamento per controsoffitto costituito da profili in acciaio, che garantiscano la resitenza agli urti in classe 2A secondo la norma EN 13964: |  |  |  |
MC.20.150.0050.a | - clips | cad | 3,05 |  |
MC.20.150.0050.b | - raccordi per profili intermedi | cad | 1,05 |  |
MC.20.150.0060 | Controsoffitto acustico con pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, spessore 40 mm; finitura: lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica come i 4 bordi laterali, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%. Dimensioni: |  |  |  |
MC.20.150.0060.a | - 600 X 600 mm | m² | 31,76 |  |
MC.20.150.0060.b | - 1200 X 600 mm | m² | 31,76 |  |
MC.20.180 | PANNELLI IN SUGHERO FONOASSORBENTI E TERMOISOLANTI |  |  |  |
MC.20.180.0010 | Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso. Resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. |  |  |  |
MC.20.180.0010.a | - dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m² | m² | 65,89 |  |
MC.20.180.0010.b | - dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m² | m² | 56,79 |  |
MC.20.200 | DOGHE IN ALLUMINIO |  |  |  |
MC.20.200.0010 | Doghe in alluminio preverniciato, spessore 5/10, dimensioni 85 x 15 mm, passo 100 mm, colore bianco: |  |  |  |
MC.20.200.0010.a | - scuretto aperto | m² | 13,06 |  |
MC.20.200.0010.b | - scuretto chiuso | m² | 14,80 |  |
MC.20.200.0010.c | - nervate e scuretto aperto | m² | 17,04 |  |
MC.20.200.0010.d | - nervate e scuretto chiuso | m² | 20,14 |  |
MC.20.200.0020 | Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, dimensioni 90 x 20 mm, a bordo squadrato, passo 100 mm, scuretto chiuso. | m² | 15,33 |  |
MC.20.200.0030 | Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, a bordo squadrato, passo 150 mm: |  |  |  |
MC.20.200.0030.a | - dimensioni 130 x 14 mm, scuretto aperto | m² | 10,96 |  |
MC.20.200.0030.b | - dimensioni 150 x 20 mm, scuretto chiuso | m² | 14,15 |  |
MC.20.200.0040 | Doghe in alluminio preverniciato, colore bianco, spessore 5/10, a bordo squadrato, passo 200 mm: |  |  |  |
MC.20.200.0040.a | - dimensioni 180 x 14 mm, scuretto aperto | m² | 10,69 |  |
MC.20.200.0040.b | - dimensioni 200 x 20 mm, scuretto chiuso | m² | 13,11 |  |
MC.20.250 | PANNELLI IN ALLUMINIO |  |  |  |
MC.20.250.0010 | Pannelli in allumino preverniciato, spessore 5/10, dimensioni 600 x 600 x 15 mm (da montare su orditura a vista), colore bianco: |  |  |  |
MC.20.250.0010.a | - colore bianco | m² | 17,57 |  |
MC.20.250.0010.b | - colori di serie metallizzati | m² | 19,62 |  |
MC.20.300 | GRIGLIATO IN ALLUMINIO |  |  |  |
MC.20.300.0010 | Pannelli di grigliato in alluminio preverniciato di 600 x 600 mm, costituito da profili ad U spessore 5/10, altezza 50 mm, base 10 mm, colore bianco, con: |  |  |  |
MC.20.300.0010.a | - maglia 50 x 50 mm | m² | 53,57 |  |
MC.20.300.0010.b | - maglia 60 x 60 mm | m² | 44,63 |  |
MC.20.300.0010.c | - maglia 75 x 75 mm | m² | 35,79 |  |
MC.20.300.0010.d | - maglia 86 x 86 mm | m² | 36,30 |  |
MC.20.300.0010.e | - maglia 100 x 100 mm | m² | 31,08 |  |
MC.20.300.0010.f | - maglia 120 x 120 mm | m² | 32,20 |  |
MC.20.300.0010.g | - maglia 150 x 150 mm | m² | 25,66 |  |
MC.20.300.0010.h | - maglia 200 x 200 mm | m² | 22,50 |  |
MC.20.350 | DOGHE IN PVC |  |  |  |
MC.20.350.0010 | Doghe in PVC passo 100 a scuretto chiuso, lisce o microforate, colorate in pasta | m² | 10,77 |  |
MC.20.350.0020 | Doghe in PVC passo 100 accoppiate a strisce fonoassorbenti, antipolvere | m² | 15,94 |  |