Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

1C.24 - Opere da verniciatore - tappezziere

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1C.24 | OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE |  |  |  |
1C.24.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE - Sono specificati, ove opportuno, i materiali per interni ed esterni; mentre l'uso dei materiali per interni è limitato all'interno, i materiali per esterno possono essere utilizzati anche all'interno. - L'esecuzione delle opere - ove non diversamente specificato - è prevista su superfici nuove, o completamente ripristinate, quindi in perfette condizioni e tali da poter ricevere i normali cicli di finitura senza la necessità di particolari trattamenti di preparazione della superficie. Per il consolidamento o ripristino di intonaci degradati o già trattati, vedere al cap. 1C.07.710 e per le preparazioni da 1C.24.700. - Le valutazioni sono valide per qualsiasi colore, e per l'applicazione sullo stesso elemento di una o più tinte; nel caso di utilizzo di più tinte diverse sulla stessa superficie, verrà riconosciuta la profilatura o filettatura. - Le rese indicate sono quelle dichiarate dai produttori, riferite a supporti con medie caratteristiche di assorbenza, e relative al numero di mani necessarie per dare - in condizioni normali - il lavoro finito a regola d'arte; non possono quindi che essere indicative, e non sono in alcun modo rapportabili alla valutazione dei prezzi. - Le norme di misurazione sono riportate nelle premesse del presente volume. Le precisazioni inserite nelle singole voci, se difformi, sono prevalenti rispetto alle norme generali. Nel caso di applicazione di più mani, ogni mano dovrà essere di colore diverso dalle altre, in modo di poter facilmente verificare la stesura di tutte le mani, anche a posteriori; ovviamente la mano finale visibile dovrà essere corrispondente alla tinta prescritta. - Nella parte finale sono descritti e valutati, a titolo esemplificativo, alcuni cicli completi di trattamento. - In tutti i prezzi sottoriportati sono comprese tutte le attività e le assistenze murarie necessarie per dare le opere finite in ogni loro parte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono compresi - oltre alla fornitura di tutti i materiali e le attrezzature necessarie - i piani di lavoro interni ed esterni fino a 4 m, la movimentazione di tutti i materiali ed attrezzature, le opere di protezione, l'isolamento dei ponteggi delle facciate, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta. Esclusi solo i ponteggi esterni quando necessari, se non esistenti. |  |  |  |
1C.24.050 | SABBIATURE - PULIZIE |  |  |  |
1C.24.050.0010 | Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.24.050.0010.a | - a getto libero con abrasivi a base di corindone, scorie fonderia, altri abrasivi tipo garnet o similari ammessi, non silicotigeni | m² | 21,42 | 0,17 | 22,64
1C.24.050.0010.b | - idrosabbiatura, ad alta pressione oltre 100 Atm, con abrasivi non siliticogeni di adatta granulometria. | m² | 26,31 | 0,21 | 21,84
1C.24.050.0010.c | - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno | m² | 14,93 | 0,12 | 29,85
1C.24.050.0020 | Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Risultano inoltre compresi i piani di lavoro e le assistenze murarie. | m² | 18,46 | 0,15 | 45,64
1C.24.050.0040 | Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni. | m² | 10,07 | 0,08 | 70,73
1C.24.050.0050 | Pulizia di superfici con detergente a base di acidi minerali e tensioattivi applicati a pennello e successivo lavaggio con acqua calda. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.24.050.0050.a | - per murature in mattoni a vista, beole, cotti, clinker pietre dure non lucide | m² | 6,14 | 0,05 | 57,18
1C.24.050.0050.b | - per marmi e pietre lucide | m² | 9,25 | 0,07 | 58,61
1C.24.050.0060 | Pulizia di croste nere e patine biologiche da materiali lapidei sedimentari, travertino, marmo, ceppo, cementi decorativi, con prodotto a base di E.D.T.A., bicarbonato d'ammonio, sostanze alcaline e tensioattive, con lavaggio finale. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni. | m² | 8,27 | 0,07 | 42,46
1C.24.050.0070 | Neutralizzazione di sali, di prodotti incoerenti, patine biologiche con prodotto a base di acidi minerali applicato su superfici in mattoni, ceppo, travertino, cementi decorativi. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni. | m² | 9,29 | 0,07 | 67,40
1C.24.100 | PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE |  |  |  |
1C.24.100.0010 | Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. | m² | 4,44 | 0,04 | 61,29
1C.24.100.0020 | Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: |  |  |  |
1C.24.100.0020.a | - primer in dispersione acquosa | m² | 4,62 | 0,04 | 58,25
1C.24.100.0020.b | - primer in solvente | m² | 5,06 | 0,04 | 53,18
1C.24.100.0020.c | - primer ai silicati | m² | 5,04 | 0,04 | 53,40
1C.24.100.0020.d | - emulsione silossanica | m² | 4,97 | 0,04 | 53,54
1C.24.100.0020.e | - liquido antimuffa, antibatterico, antialghe, applicato a pennello o rullo, compresa successiva spazzolatura. | m² | 4,68 | 0,04 | 53,23
1C.24.100.0020.f | - fondo a base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²) | m² | 3,13 | 0,03 | 15,84
1C.24.120 | PITTURAZIONI MURALI INTERNE |  |  |  |
1C.24.120.0010 | Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: |  |  |  |
1C.24.120.0010.a | - con tinta a tempera | m² | 5,62 | 0,05 | 59,27
1C.24.120.0010.b | - con pittura minerale a base di grassello di calce | m² | 6,56 | 0,05 | 55,66
1C.24.120.0020 | Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: |  |  |  |
1C.24.120.0020.a | - a base di copolimeri vinilversatati, traspirante (p.s. 1,60 kg/l; resa 0,13- 0,18 l/m²). Lavabilità > 1.000 colpi spazzola (DIN 53778) | m² | 5,68 | 0,05 | 63,58
1C.24.120.0020.b | - a base di copolimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 4.000 colpi spazzola (DIN 53778) | m² | 6,29 | 0,05 | 62,66
1C.24.120.0020.c | - a base di copolimeri acrilici, traspirante e superlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 colpi spazzola (DIN 53778) | m² | 6,53 | 0,05 | 62,50
1C.24.120.0020.d | - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778) | m² | 6,81 | 0,05 | 58,31
1C.24.120.0020.e | - a base di resina epossisilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m²/l). | m² | 14,53 | 0,12 | 35,59
1C.24.120.0025 | Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa: 6 m²/lt in due mani). | m² | 6,48 | 0,05 | 53,81
1C.24.120.0030 | Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: |  |  |  |
1C.24.120.0030.a | - pittura opaca tipo cementite | m² | 8,27 | 0,07 | 51,28
1C.24.120.0030.b | - pittura alchidica lucida o satinata | m² | 8,76 | 0,07 | 48,07
1C.24.120.0030.c | - pittura poliuretanica bicomponente | m² | 10,29 | 0,08 | 51,52
1C.24.120.0035 | Pittura fotocatalitica Ecoattiva a smalto murale satinato o lucido a base di biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici interne in intonaco civile o lisciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa 8 m²/lt in due mani). | m² | 7,52 | 0,06 | 46,36
1C.24.120.0040 | Rivestimento murale policromo a base di resine acriliche in soluzione e chips colorati, applicato a spruzzo su pareti interne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 17,13 | 0,14 | 47,88
1C.24.120.0050 | Pitturazione a due riprese su intonaco deumidificante ed intonaco civile con pittura a base di resine in dispersione acquosa, pigmenti, inerti micronizzati ed additivi specifici. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 8,86 | 0,07 | 61,75
1C.24.120.0060 | Pitturazione di zoccolini, filettature, profilature con qualsiasi tipo di pittura o vernice. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: |  |  |  |
1C.24.120.0060.a | - zoccolino con altezza da 10,5 a 20 cm, compresa la preparazione del fondo | m | 4,69 | 0,04 | 70,15
1C.24.120.0060.b | - zoccolino con altezza fino a 10 cm, compresa la preparazione del fondo | m | 3,70 | 0,03 | 73,78
1C.24.120.0060.c | - filettatura sottile o profilatura tra tinte diverse sulla stessa superficie | m | 2,49 | 0,02 | 77,11
1C.24.120.0100 | Sovrapprezzo per esecuzione di pitturazioni e verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici tinteggiate poste al di sopra del limite di 4 m. | m² | 10,82 | 0,09 | 55,46
1C.24.140 | PITTURAZIONI MURALI ESTERNE |  |  |  |
1C.24.140.0010 | Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: |  |  |  |
1C.24.140.0010.a | - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²) | m² | 6,35 | 0,05 | 58,87
1C.24.140.0010.b | - a base di resine acriliche con inerti di quarzo finissimi | m² | 7,07 | 0,06 | 61,51
1C.24.140.0010.c | - a solvente, a base di Pliolite e pigmenti (p.s. 1,3 kg/l - resa 0,17 l/m² per due mani) | m² | 7,30 | 0,06 | 57,65
1C.24.140.0010.d | - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m² per due mani) | m² | 7,07 | 0,06 | 62,64
1C.24.140.0010.e | - ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l; resa = 0,25 l/m²) | m² | 5,23 | 0,04 | 47,58
1C.24.140.0010.f | - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m²) | m² | 7,41 | 0,06 | 57,87
1C.24.140.0010.g | - trasparente impermeabilizzante per murature a vista, a base di resine non ingiallenti (p.s. 0,94 kg/l, resa 0,07-0,13 l/m²) | m² | 5,86 | 0,05 | 63,80
1C.24.140.0010.h | - a base di silicati di potassio, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. (Resa 6 m²/lt in due mani). | m² | 6,56 | 0,05 | 51,96
1C.24.140.0010.i | - a base di silossani, biossido di titanio, inerti ultrafini ed additivi (Pittura fotocatalitica Ecoattiva) prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004 per superfici esterne già preparate ed isolate. (Resa 6 m²/lt in due mani). | m² | 6,89 | 0,06 | 49,21
1C.24.140.0020 | Pitturazioni con mano di fondo e mano di finitura di superfici già preparate e isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: |  |  |  |
1C.24.140.0020.a | - con pittura alchidica lucida o satinata | m² | 7,31 | 0,06 | 53,06
1C.24.140.0020.b | - con pittura poliuretanica bicomponente | m² | 8,76 | 0,07 | 50,67
1C.24.140.0030 | Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m² per due mani) | m² | 9,18 | 0,07 | 45,84
1C.24.160 | RIVESTIMENTI PLASTICI (ESTERNI E INTERNI) |  |  |  |
1C.24.160.0010 | Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi: |  |  |  |
1C.24.160.0010.a | - lamato o bucciato fine (rilievo massimo 1,2 mm), finitura opaca | m² | 4,34 | 0,03 | 52,57
1C.24.160.0010.b | - lamato o bucciato fine (rilievo massimo 1,2 mm), finitura lucida | m² | 5,60 | 0,05 | 55,39
1C.24.160.0010.c | - bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura opaca | m² | 4,95 | 0,04 | 49,93
1C.24.160.0010.d | - bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura lucida | m² | 6,50 | 0,05 | 52,33
1C.24.160.0020 | Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura frattazzata eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su preesistente intonaco rustico. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.24.160.0020.a | - grana fine | m² | 13,41 | 0,11 | 53,26
1C.24.160.0020.b | - grana media | m² | 13,79 | 0,11 | 53,96
1C.24.160.0020.c | - grana grossa | m² | 14,96 | 0,12 | 51,82
1C.24.160.0030 | Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura lamata, eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su preesistente intonaco rustico. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: |  |  |  |
1C.24.160.0030.a | - grana fine | m² | 15,37 | 0,12 | 48,42
1C.24.160.0030.b | - grana media | m² | 17,01 | 0,14 | 45,57
1C.24.160.0040 | Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di potassio applicato a spatola e rifinito a frattazzo, con mano di primer. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: |  |  |  |
1C.24.160.0040.a | - frattazzato o spatolato alla calce | m² | 12,28 | 0,10 | 53,68
1C.24.160.0040.b | - ai silicati di potassio, grana media | m² | 16,87 | 0,14 | 39,07
1C.24.160.0040.c | - a base di silicati e leganti, grana grossa | m² | 16,08 | 0,13 | 40,99
1C.24.160.0050 | Strato di rivestimento fine di intonaci con premiscelato cementizio fotocatalitico ecoattivo a base di: inerti ultrafini ed additivi speciali, prodotto con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del 01.04.2004, con proprietà fotocatalitiche di trasformazione delle sostanze inquinanti a norma UNI 11247:2007, UNI 11238-1:2007. Resa: 1,4 kg/m² |  |  |  |
1C.24.160.0050.a | - per interni | m² | 16,97 | 0,14 | 58,38
1C.24.160.0050.b | - per esterni (escluso ponteggi esterni) | m² | 17,19 | 0,14 | 58,25
1C.24.180 | PITTURAZIONI PROTETTIVE |  |  |  |
1C.24.180.0010 | Protezione anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo, con due riprese di pitture a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/l - resa 0,20 l/m² per due mani). provviste di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 9,64 | 0,08 | 57,90
1C.24.180.0020 | Finitura di superfici in calcestruzzo con due riprese di pittura elastomerica a base di resine, inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici (p.s. 1,4 kg/l - resa 0,60 l/m² per due o tre mani). provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 12,28 | 0,10 | 45,45
1C.24.180.0030 | Finitura di superfici in calcestruzzo per uniformarle e migliorare la protezione anticarbonatazione, con due riprese di pittura elastomerica a base di resina acrilica pura insaponificabile (p.s. 1,15 kg/l - resa 0,12 l/m² per due mani). provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 9,29 | 0,07 | 60,08
1C.24.180.0040 | Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in soluzione ad elevata impregnazione eseguita a più mani fino a saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Eseguita: |  |  |  |
1C.24.180.0040.a | - su calcestruzzo | m² | 12,37 | 0,10 | 60,78
1C.24.180.0040.b | - su murature e pietre | m² | 12,66 | 0,10 | 60,25
1C.24.180.0050 | Finitura antisdrucciolo, per interno ed esterno, di massetti, pavimentazioni cementizie in genere, guaine cementizie, mediante applicazione di vernice di finitura pedonabile antisdrucciolo, semilucida, bicomponente a base poliuretanica priva di solventi con buona elasticità e resistenza all'abrasione e all'acqua (p.s. 1,1 kg/l - resa 0,25÷0,30 l/m² per due mani), eseguita a due mani, compresa assistenza muraria | m² | 16,93 | 0,14 | 15,65
1C.24.185 | RIVESTIMENTO ECOATTIVO |  |  |  |
1C.24.185.0010 | Rivestimento ecologico (ecoattivo), lavabile con acqua su qualsiasi superficie interna ed esterna, già preparata, pulita, priva di sporco e impurità, previo posa di primer specifico per l'area da trattare compreso nel prezzo, Con prodotto a base di sostanze fotocatalitiche al biossido di titanio, Compresi piani di lavoro e assistenza murarie. (resa 0,050lt/mq.) | m² | 8,18 | 0,13 | 31,05
1C.24.185.0020 | Rivestimento ecologico (ecoattivo), antibatteri, antivirus, antiodore, lavabile con acqua su qualsiasi superficie interna, già preparata, pulita, priva di sporco e impurità, previo posa di primer specifico per l'area da trattare compreso nel prezzo, Con prodotto a base di sostanze fotocatalitiche al biossido di titanio, . Compresi piani di lavoro e assistenza murarie. (resa 0,060lt/mq.) | m² | 9,50 | 0,15 | 26,74
1C.24.190 | PROTEZIONE ANTIGRAFFITI |  |  |  |
1C.24.190.0010 | Protezione preventiva antigraffiti, trasparente, traspirante, non pellicolante, idonea a consentire la successiva ripetuta rimozione di graffiti, applicata a spruzzo o a mano a più riprese, fino a saturazione, su materiali lapidei e intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: |  |  |  |
1C.24.190.0010.a | - con prodotto a base di sostanze organiche florurate con solvente all'acqua | m² | 16,19 | 0,13 | 29,16
1C.24.190.0010.b | - con prodotto poliuretanico bicomponente con solvente all'acqua | m² | 14,29 | 0,11 | 33,04
1C.24.190.0010.c | - pittura per la prevenzione antigraffiti in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua. Resa 10 mq/l | m² | 14,62 | 0,12 | 32,29
1C.24.195 | PITTURA IN TINTA O TRASPARENTE POLIURETANICO FLUORATO |  |  |  |
1C.24.195.0010 | - pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture metalliche. Resa 10 mq/l. Durata ventennale. Resa 10 mq/l | m² | 14,87 | 0,12 | 31,75
1C.24.195.0020 | - pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato con solventi o all'acqua per utilizzo su strutture in c.a. o intonaci o pietre compatte. Durata ventennale. Resa 10 mq/l | m² | 15,21 | 0,12 | 31,04
1C.24.195.0030 | - pittura in tinta o trasparente poliuretanico fluorurato all'acqua (senza solventi) per utilizzo su elementi in plastica. Applicabile su tutti i materiali e utilizzabile per interni. Resa 5 mq/l | m² | 25,46 | 0,20 | 18,54
1C.24.200 | PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO |  |  |  |
1C.24.200.0010 | Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 4,77 | 0,04 | 59,94
1C.24.200.0020 | Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 4,22 | 0,03 | 60,93
1C.24.200.0030 | Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco: |  |  |  |
1C.24.200.0030.a | - in pasta a base di resine in dispersione acquosa | m² | 4,46 | 0,04 | 54,91
1C.24.200.0030.b | - sintetico a solvente | m² | 6,29 | 0,05 | 41,16
1C.24.200.0040 | Rasatura ad una passata con stucco in pasta a base di resine in dispersione acquosa, di superfici uniformi già preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 5,23 | 0,04 | 54,67
1C.24.220 | VERNICIATURE FINITURA OPERE IN LEGNO |  |  |  |
1C.24.220.0010 | Verniciatura ad una mano di fondo di superfici in legno già preparate, per interno ed esterno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: |  |  |  |
1C.24.220.0010.a | - fondo sintetico, bianco, per finiture a smalto (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,055-0,07 l/m² per una mano) | m² | 4,60 | 0,04 | 62,15
1C.24.220.0010.b | - fondo a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,07-0,10 l/m² per una mano) | m² | 4,48 | 0,04 | 63,82
1C.24.220.0020 | Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con una mano di: |  |  |  |
1C.24.220.0020.a | - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano) | m² | 7,40 | 0,06 | 62,45
1C.24.220.0020.b | - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano) | m² | 7,38 | 0,06 | 62,62
1C.24.220.0020.c | - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano) | m² | 7,18 | 0,06 | 64,36
1C.24.220.0020.d | - smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano) | m² | 7,59 | 0,06 | 60,88
1C.24.220.0020.e | - smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani) | m² | 7,54 | 0,06 | 61,29
1C.24.220.0020.f | - smalto poliuretanico bicomponente | m² | 8,16 | 0,07 | 56,63
1C.24.220.0020.g | - smalto a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù e plastificanti | m² | 7,63 | 0,06 | 60,57
1C.24.220.0020.h | - smalto a base di resine di clorocaucciù puro | m² | 7,85 | 0,06 | 58,87
1C.24.220.0030 | Pitturazione di paraspigoli, cornici in legno, con smalti sintetici. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m | 3,27 | 0,03 | 76,15
1C.24.220.0040 | Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: |  |  |  |
1C.24.220.0040.a | - vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani) | m² | 12,24 | 0,10 | 65,93
1C.24.220.0040.b | - vernice impregnante a cera per legno, per esterno ed interno, tixotropica a base di cere naturali (p.s.0,86 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani) | m² | 12,47 | 0,10 | 64,72
1C.24.220.0040.c | - vernice trasparente flatting per legno, per esterno ed interno, poliuretanica monocomponente (p.s.0,90 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani) | m² | 13,33 | 0,11 | 60,54
1C.24.220.0100 | Sovrapprezzo per esecuzione di verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici verniciate poste al di sopra del limite di 4 m. | m² | 13,23 | 0,11 | 55,47
1C.24.300 | PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE |  |  |  |
1C.24.300.0010 | Carteggiatura leggera e pulitura di opere in ferro nuove. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 4,04 | 0,03 | 60,18
1C.24.300.0020 | Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 6,61 | 0,05 | 62,65
1C.24.300.0030 | Rimozione di formazioni superficiali di ruggine con spazzole e tela smeriglio (brossatura). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 5,43 | 0,04 | 62,45
1C.24.300.0040 | Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per l'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 8,48 | 0,07 | 66,05
1C.24.300.0050 | Sabbiatura di superfici in ferro ossidato e con scaglie di calamina. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con finitura: |  |  |  |
1C.24.300.0050.a | - commerciale grado Sa 2 della Svenks Standard Sis 055900 | m² | 14,61 | 0,12 | 25,30
1C.24.300.0050.b | - a metallo quasi bianco grado Sa 2½ della Svenks Standard Sis 055900 | m² | 19,42 | 0,16 | 24,23
1C.24.300.0060 | Stuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose già verniciate, con stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: |  |  |  |
1C.24.300.0060.a | - ad una mano | m² | 5,87 | 0,05 | 43,94
1C.24.300.0060.b | - a due mani | m² | 8,30 | 0,07 | 42,76
1C.24.300.0070 | Rasatura totale ad una passata con stucco sintetico di superfici già preparate, stuccate o verniciate, con abrasivatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 12,79 | 0,10 | 43,79
1C.24.320 | VERNICIATURE ANTIRUGGINE |  |  |  |
1C.24.320.0010 | Pitturazione di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: |  |  |  |
1C.24.320.0010.a | - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano) | m² | 5,58 | 0,04 | 61,27
1C.24.320.0010.b | - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) | m² | 5,44 | 0,04 | 62,85
1C.24.320.0010.c | - sintetici al fosfato di zinco (p.s. 1,26 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano) | m² | 5,36 | 0,04 | 63,79
1C.24.320.0010.d | - a base di resine alchidiche con pigmento anticorrosivo e promotori d'adesione (p.s. 1,65 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano) | m² | 5,34 | 0,04 | 64,03
1C.24.320.0020 | Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: |  |  |  |
1C.24.320.0020.a | - primer per leghe leggere e lamiere zincate | m² | 5,56 | 0,04 | 61,49
1C.24.320.0020.b | - primer epossipoliammidico bicomponente per superfici zincate | m² | 5,54 | 0,04 | 61,71
1C.24.320.0030 | Zincatura con pittura zincante inorganica a base di etilsilicato a solvente, applicata su superfici in ferro sabbiate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 7,52 | 0,06 | 56,50
1C.24.340 | VERNICIATURE DI FINITURA SU METALLI |  |  |  |
1C.24.340.0010 | Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: |  |  |  |
1C.24.340.0010.a | - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano) | m² | 13,28 | 0,11 | 62,65
1C.24.340.0010.b | - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano) | m² | 13,23 | 0,11 | 62,89
1C.24.340.0010.c | - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano) | m² | 12,84 | 0,10 | 64,80
1C.24.340.0010.d | - smalto alchidico-uretanico brillante per ambienti aggressivi (p.s.1,20 kg/l - resa 0,055 l/m² per una mano) | m² | 13,66 | 0,11 | 60,91
1C.24.340.0010.e | - smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani) | m² | 13,68 | 0,11 | 60,82
1C.24.340.0010.f | - smalto poliuretanico bicomponente | m² | 14,80 | 0,12 | 56,22
1C.24.340.0010.g | - smalto a base di resine alchidiche modificate con clorocaucciù e plastificanti | m² | 13,74 | 0,11 | 60,55
1C.24.340.0010.h | - smalto a base di resine di clorocaucciù puro | m² | 14,18 | 0,11 | 58,68
1C.24.340.0010.i | - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) | m² | 15,08 | 0,12 | 55,17
1C.24.340.0100 | Sovrapprezzo per esecuzione di verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici verniciate poste al di sopra del limite di 4 m. | m² | 13,23 | 0,11 | 55,47
1C.24.350 | VERNICIATURA TUBAZIONI E MANUFATTI LINEARI |  |  |  |
1C.24.350.0000 | NOTA DI CONSULTAZIONE Le quotazioni al metro lineare sono applicabili, oltre che alle tubazioni, anche ad altri elementi isolati (staffaggi tubazioni, profilati, angolari, paraspigoli ecc,) di pari sviluppo superficiale. Oltre gli sviluppi corrispondenti al massimo diametro ipotizzato (150 mm) si adotteranno le normali voci di listino. I prezzi unitari devono essere applicati agli sviluppi lineari delle lunghezze effettive in asse degli elementi verniciati, comprese le curve, negli ambiti di diametro o sviluppo di superficie previsti (non considerando le coibentazioni). Le verniciature a più mani dovranno essere eseguite con materiali di colore sufficientemente diverso per poterne facilmente verificare la esecuzione. |  |  |  |
1C.24.350.0010 | Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: |  |  |  |
1C.24.350.0010.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 2,59 | 0,02 | 66,37
1C.24.350.0010.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 3,06 | 0,02 | 67,29
1C.24.350.0010.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 3,95 | 0,03 | 68,08
1C.24.350.0010.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 4,56 | 0,04 | 66,43
1C.24.350.0020 | Pitturazione con una seconda mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: |  |  |  |
1C.24.350.0020.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 2,24 | 0,02 | 64,24
1C.24.350.0020.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 2,64 | 0,02 | 65,11
1C.24.350.0020.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 3,27 | 0,03 | 65,41
1C.24.350.0020.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 3,74 | 0,03 | 64,68
1C.24.350.0050 | Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: |  |  |  |
1C.24.350.0050.a | - fino a 3 cm di diametro | m | 2,61 | 0,02 | 65,86
1C.24.350.0050.b | - da 3,1 a 5 cm di diametro | m | 4,24 | 0,03 | 62,76
1C.24.350.0050.c | - da 5,1 a 10 cm di diametro | m | 3,90 | 0,03 | 65,62
1C.24.350.0050.d | - da 10,1 a 15 cm di diametro | m | 4,57 | 0,04 | 64,97
1C.24.360 | VERNICIATURA PISCINE E FONTANE |  |  |  |
1C.24.360.0010 | Verniciatuta con prodotti a base di clorocaucciù puro, appositamente formulati per il rivestimento del fondo e delle pareti di piscine e fontane in muratura o pietra. Ciclo completo composto da una mano di primer idoneo e almeno due mani di clorocaucciù in modo da ottenere un rivestimento di spessore finito non inferiore a 90 micron. Comprese le assistenze murarie ed esclusa la preparazione delle superfici. | m² | 36,27 | 0,29 | 57,07
1C.24.360.0020 | Verniciatuta con prodotti epossidici bicomponenti, appositamente formulati per il rivestimento del fondo e delle pareti di piscine e fontane in muratura o pietra. Ciclo completo composto da una mano di primer idoneo e almeno due mani di resine epossidiche con un impiego di almeno 900 gr/mq di materiale. Comprese le assistenze murarie ed esclusa la preparazione delle superfici. | m² | 41,03 | 0,33 | 50,45
1C.24.400 | CICLI DI VERNICIATURA Si esemplifica la valutazione di alcuni cicli tipici di verniciatura di opere in legno ed in metallo. Ci si riferisce a livelli di verniciatura media normale, mentre per livelli di finitura superiore si dovrà tener conto di ulteriori stuccature, abrasivature ecc. Per le riverniciature si potranno prevedere ulteriori interventi di preparazione, in relazione allo stato di degrado delle verniciature esistenti |  |  |  |
1C.24.400.0050 | Verniciatura opere in legno nuove, costituita da: - imprimitura con impregnante protettivo turapori antimuffa; - stuccatura saltuaria di nodi e difetti e relativa scartavetratura; - 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto - carteggiatura leggera per uniformare la superficie - 1 mano di vernicie sintetica a finire. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 25,44 | 0,20 | 49,41
1C.24.400.0100 | Verniciatura trasparente di opere in legno nuove, con adeguata finitura superficiale, costituita da: - imprimitura con impregnante trasparente protettivo turapori antimuffa; - carteggiatura leggera per uniformare la superficie - 1 mano di vernice trasparente poliuretanica - carteggiatura leggera per uniformare la superficie - 1 mano di vernice trasparente poliuretanica Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 26,56 | 0,21 | 48,68
1C.24.400.0150 | Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - lavaggio sgrassante per eliminare depositi untuosi; - stuccatura saltuaria di difetti e relativa scartavetratura; - 1 mano di fondo sintetico bianco per finiture a smalto - carteggiatura leggera per uniformare la superficie - 1 mano di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 25,39 | 0,20 | 49,87
1C.24.400.0400 | Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da: - rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura - protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di zinco; - carteggiatura leggera per uniformare la superficie - finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 28,13 | 0,23 | 50,21
1C.24.400.0450 | Riverniciatura di opere in ferro esistenti, in medio stato di conservazione, costituita da: - carteggiatura di superfici già verniciate per l'aggrappaggio; - 1 mano di antiruggine a base di resine alchidiche - 2 mani di vernice sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 24,89 | 0,20 | 51,14
1C.24.500 | TAPPEZZERIE - FORNITURA E POSA |  |  |  |
1C.24.500.0010 | Fornitura e posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali: |  |  |  |
1C.24.500.0010.a | - carta fodera | m² | 4,97 | 0,04 | 62,97
1C.24.500.0010.b | - carta lavabile | m² | 10,82 | 0,09 | 48,86
1C.24.500.0010.c | - carta duplex lavabile | m² | 11,22 | 0,09 | 47,65
1C.24.500.0010.d | - carta serigrafico espanso | m² | 12,07 | 0,10 | 44,29
1C.24.500.0020 | Fornitura e posa di tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali: |  |  |  |
1C.24.500.0020.a | - vinilica su carta | m² | 14,83 | 0,12 | 45,35
1C.24.500.0020.b | - vinilica su tela | m² | 21,37 | 0,17 | 36,67
1C.24.500.0030 | Fornitura e posa di tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 28,59 | 0,23 | 27,41
1C.24.500.0040 | Fornitura e posa di tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta, su superfici già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Dei tipi: |  |  |  |
1C.24.500.0040.a | - paglia naturale | m² | 22,07 | 0,18 | 35,51
1C.24.500.0040.b | - sughero | m² | 22,07 | 0,18 | 35,51
1C.24.500.0100 | Sovrapprezzo per esecuzione di tappezzerie di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici tappezzate poste al di sopra del limite di 4 m. | m² | 16,84 | 0,14 | 55,45
1C.24.520 | SOLO POSA TAPPEZZERIE |  |  |  |
1C.24.520.0010 | Sola posa di tappezzerie in carta, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali: |  |  |  |
1C.24.520.0010.a | -carta fodera | m² | 4,24 | 0,03 | 73,81
1C.24.520.0010.b | - carta lavabile | m² | 8,14 | 0,07 | 64,94
1C.24.520.0010.c | - carta duplex lavabile | m² | 8,21 | 0,07 | 65,12
1C.24.520.0010.d | - carta serigrafico espanso | m² | 8,21 | 0,07 | 65,12
1C.24.520.0020 | Sola posa di tappezzerie viniliche, in rotoli da 10,50x0,53 m, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali: |  |  |  |
1C.24.520.0020.a | - vinilica su carta | m² | 10,25 | 0,08 | 65,62
1C.24.520.0020.b | - vinilica su tela | m² | 11,64 | 0,09 | 67,32
1C.24.520.0030 | Sola posa di tappezzerie fil posè di tipo sintetico, cotone/viscosa, seta, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 11,64 | 0,09 | 67,32
1C.24.520.0040 | Sola posa di tappezzerie con rivestimento vegetale su supporto in carta, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Nei seguenti materiali: |  |  |  |
1C.24.520.0040.a | - paglia naturale | m² | 11,64 | 0,09 | 67,32
1C.24.520.0040.b | - sughero | m² | 11,64 | 0,09 | 67,32
1C.24.700 | ATTIVITA' MANUTENZIONE |  |  |  |
1C.24.700.0000 | NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi delle attività di ripristino delle tinteggiature su superfici già trattate prevedono che, quando si applica un ciclo completo (raschiatura, rasatura completa ad una mano con carteggiatura, trattamento con fissativo e pitturazione a due riprese) il risultato finale non deve essere distinguibile da quello su superfici nuove ben finite; l'aspetto della superficie deve quindi essere omogeneo e non devono essere rilevabili discontinuità di finitura, grana superficiale, ombreggiature, ondeggiamenti ecc. |  |  |  |
1C.24.710 | PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE GIA' TRATTATE |  |  |  |
1C.24.710.0010 | Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: |  |  |  |
1C.24.710.0010.a | - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura. | m² | 4,07 | 0,03 | 63,42
1C.24.710.0010.b | - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci. | m² | 4,97 | 0,04 | 67,02
1C.24.710.0020 | Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con carteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie pitturazioni, raschiate e con rappezzi degli intonaci. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: |  |  |  |
1C.24.710.0020.a | - ad una mano | m² | 9,23 | 0,07 | 67,62
1C.24.710.0020.b | - a due mani, con doppia carteggiatura | m² | 13,76 | 0,11 | 69,41
1C.24.710.0100 | Stacco di vecchie tappezzerie, di carta o viniliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: | m² | 3,95 | 0,03 | 55,09
1C.24.720 | PREPARAZIONE SUPERFICI IN LEGNO GIA' TRATTATE |  |  |  |
1C.24.720.0010 | Lavaggio sgrassante di vecchie verniciature su superfici in legno per l'eliminazione di depositi untuosi. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 4,72 | 0,04 | 62,95
1C.24.720.0020 | Raschiatura di vecchie vernici in fase di distacco da superfici in legno. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 5,08 | 0,04 | 61,24
1C.24.730 | PREPARAZIONE SUPERFICI METALLICHE GIA' TRATTATE |  |  |  |
1C.24.730.0010 | Carteggiatura di superfici metalliche già verniciate per l'aggrappaggio di nuovi prodotti vernicianti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 6,25 | 0,05 | 65,30
1C.24.730.0020 | Lavaggio sgrassante di superfici metalliche già verniciate, per l'eliminazione di tracce di unto. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: |  |  |  |
1C.24.730.0020.a | - con detergente | m² | 5,44 | 0,04 | 63,81
1C.24.730.0020.b | - con solvente | m² | 6,77 | 0,05 | 63,09
1C.24.730.0030 | Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 5,08 | 0,04 | 61,24
1C.24.750 | RIMOZIONE GRAFFITI - SVERNICIATURE |  |  |  |
1C.24.750.0010 | Rimozione di graffiti da superfici di qualunque natura, con formulato a base di solventi e tensioattivi disgregante gli ossidi coloranti degli spray e pennarelli, applicato a più riprese a spruzzo o a pennello, con spugnatura finale ad acqua. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. |  |  |  |
1C.24.750.0010.a | - su superfici fortemente imbrattate | m² | 27,10 | 0,22 | 51,51
1C.24.750.0010.b | - su superfici mediamente imbrattate | m² | 18,79 | 0,15 | 47,20
1C.24.750.0020 | Rimozione di graffiti da superfici già trattate con prodotto antiscritte, mediante solvente a base di sostanze organiche florurate, idoneo a mantenere nel tempo le proprietà della precedente protezione, applicato a spruzzo o a pennello, comprese protezioni limitrofe. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 9,46 | 0,08 | 48,52
1C.24.750.0030 | Rimozione di graffiti da superfici già trattate con prodotto antiscritte, mediante trattamento con tensioattivi biodegradabili ed esenti da emissioni in atmosfera di V.O.C. applicato a spruzzo o a pennello i due mani, su supporto asciutto, successivo idrolavaggio a caldo ed eventuale riapplicazione di prodotto antiscritta. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 18,57 | 0,15 | 39,42
1C.24.750.0050 | Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia e lavaggio finale. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 15,97 | 0,13 | 51,10
1C.24.750.0060 | Sverniciatura su superfici esterne intonacate o lapidee, con sistema a bassa pressione mediante l'utilizzo di abrasivi a basso impatto costituiti da prodotti minerali e inorganici, eiettati, quando possibile in miscela acquosa. Compreso, accurata spolveratura finale, piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 15,32 | 0,12 | 45,78
1C.24.750.0070 | Sverniciatura totale su superfici in legno con sistema a bassa pressione a secco mediante soluzione satura di bicarbonato di sodio o miscele di carbonati. Compreso, accurata soffiatura e pulizia finale, piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 31,83 | 0,26 | 54,18
1C.24.750.0080 | Sverniciatura totale su superfici metalliche con sistema a bassa pressione, mediante l'utilizzo di abrasivi a basso impatto, costituiti da prodotti minerali e inorganici, eiettati, quando possibile in miscela acquosa. Compreso, accurata soffiatura e pulizia finale, piani di lavoro ed assistenze murarie. | m² | 24,97 | 0,20 | 50,84
1C.24.770 | PULIZIA - PROTEZIONE |  |  |  |
1C.24.770.0010 | Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (carta, segatura, imballaggi, cassette, ecc), asportazione di macchie di pitture, vernici od altro, lavaggio con appositi detersivi sgrassanti, l'allontanamento dei materiali di rifiuto alle discariche autorizzate. Comprensivo dell'intervento prima e dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati. |  |  |  |
1C.24.770.0010.a | - pulizia di pavimenti e superfici orizzontali in genere | m² | 0,60 | 0,01 | 80,00
1C.24.770.0010.b | - pulizia di rivestimenti, serramenti, vetri ecc | m² | 0,76 | 0,01 | 80,26
1C.24.770.0020 | Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. | m² | 1,06 | 0,01 | 71,70
1C.24.770.0030 | Trattamento antiscivolo per pavimenti mediante alogenuri da effettuarsi mediante stesa del prodotto puro direttamente sulla superficie da trattare. Su pavimenti: |  |  |  |
1C.24.770.0030.a | - pavimentazioni in pietra naturale e/o riciclata, cemento; (escluso materiali plastici e sintetici) resa: 10 m²/l | m² | 20,00 | 0,16 | 45,30
1C.24.770.0030.b | - pavimentazioni in gres, ceramiche smaltate; resa: 7 m²/l | m² | 21,35 | 0,17 | 42,44
1C.24.770.0040 | Pulizia di pavimenti e rivestimenti esterni, piazze, scale, marciapiedi e aree pedonali in materiale lapideo con rimozione di ogni particellato compreso il chewingum e macchie oleose, mediante lavaggio a bassa pressione con bicarbonato di sodio o carbonati. Compreso pulizia finale e assistenze murarie. | m² | 13,88 | 0,11 | 51,11
1C.24.770.0050 | Protezione di pavimenti e rivestimenti esterni, piazze, scale, marciapiedi e aree pedonali in materiale lapideo mediante apposito formulato a base di resine fluorate, antiscivolo, antimacchia e traspiranti applicato a spruzzo, in ragione di 150 grammi al m², in due mani su sottofondo completamente asciutto. Compreso pulizia finale e assistenze murarie. | m² | 12,53 | 0,10 | 50,92