Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2014

MC.22 - Materiali - Fabbro

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
--- | --- | --- | --- | --- | ---
MC.22 | MATERIALI PER OPERE DA FABBRO |  |  |  |
MC.22.010 | PROFILATI E BARRE LAMINATI A CALDO |  |  |  |
MC.22.010.0010 | Profilati HE laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza: |  |  |  |
MC.22.010.0010.a | - da 80 a 220 mm | kg | 0,88 |  |
MC.22.010.0010.b | - da 240 a 600 mm | kg | 0,94 |  |
MC.22.010.0020 | Profilati HE laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza: |  |  |  |
MC.22.010.0020.a | - da 80 a 220 mm | kg | 0,94 |  |
MC.22.010.0020.b | - da 240 a 600 mm | kg | 0,99 |  |
MC.22.010.0030 | Profilati HE laminati a caldo S355JR - UNI EN 10025, altezza: |  |  |  |
MC.22.010.0030.a | - da 80 a 220 mm | kg | 0,95 |  |
MC.22.010.0030.b | - da 240 a 600 mm | kg | 1,03 |  |
MC.22.010.0040 | Profilati HE laminati a caldo S355J0 - UNI EN 10025, altezza: |  |  |  |
MC.22.010.0040.a | - da 80 a 220 mm | kg | 0,96 |  |
MC.22.010.0040.b | - da 240 a 600 mm | kg | 1,05 |  |
MC.22.010.0045 | Profilati HE laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza: |  |  |  |
MC.22.010.0045.a | - da 80 a 220 mm | kg | 0,97 |  |
MC.22.010.0045.b | - da 240 a 600 mm | kg | 1,05 |  |
MC.22.010.0050 | Profilati di acciaio dolce nelle sezioni del tipo: |  |  |  |
MC.22.010.0050.a | - corrente commerciale | kg | 0,66 |  |
MC.22.010.0050.c | - ferro-finestra | kg | 0,90 |  |
MC.22.010.0060 | Profilati, trafilati, tondi, quadri e piatti in materiali diversi: |  |  |  |
MC.22.010.0060.a | - in lega di alluminio | kg | 5,45 |  |
MC.22.020 | LAMIERE |  |  |  |
MC.22.020.0010 | Lamiere di ferro ed altri materiali |  |  |  |
MC.22.020.0010.a | - ferro nero laminate a caldo | kg | 0,69 |  |
MC.22.020.0010.c | - acciaio zincato ondulate, grecate | kg | 0,85 |  |
MC.22.050 | PARAPETTI IN PVC |  |  |  |
MC.22.050.0010 | Parapetto in PVC. Costituito da: - montanti verticali in tubolari di acciaio zincato Z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35, sp. 15/10, rivestita con profilati in PVC inseriti a scatto; - corrimano in profilato in acciaio zincato a sezione ad omega di mm 50 x 50, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di completamento con profilati verticali in PVC rigido di prima qualità, antiurtizzato e con resistenza al fuoco classe I, sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati mm 0,00. Nelle altezze: |  |  |  |
MC.22.050.0010.a | - h = 0,50 m | m | 45,91 |  |
MC.22.050.0010.b | - h = 1,10 m | m | 53,37 |  |
MC.22.050.0020 | Angoli a snodo per parapetto in PVC. Collegamento d'angolo tra corrimani, con snodo regolabile da 90° a 180° in fusione di lega leggera anodizzata e verniciata. | cad | 20,14 |  |
MC.22.060 | GRIGLIATI |  |  |  |
MC.22.060.0010 | Grigliato di tipo pressato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti: |  |  |  |
MC.22.060.0010.a | - spessore 2 mm | kg | 4,04 |  |
MC.22.060.0010.b | - spessore 3 mm | kg | 3,54 |  |
MC.22.060.0010.c | - spessore 4 mm | kg | 3,07 |  |
MC.22.060.0010.d | - spessore 5 mm | kg | 3,00 |  |
MC.22.060.0020 | Grigliato di tipo elettroforgiato in acciaio zincato a caldo, in pannelli bordati, con piatti portanti: |  |  |  |
MC.22.060.0020.a | - spessore 2 mm | kg | 4,38 |  |
MC.22.060.0020.b | - spessore 3 mm | kg | 3,58 |  |
MC.22.080 | FERRAMENTA |  |  |  |
MC.22.080.0010 | Bulloneria nelle varie dimensioni: |  |  |  |
MC.22.080.0010.a | - in ferro | kg | 2,31 |  |
MC.22.080.0100 | Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con rivestimento completo in materiale acrovinilico di spessore 2-2,5 mm, con superficie goffrata antiscivolo, colorata in pasta, aporoso, ignifugo, antisettico, resistente agli agenti disinfettanti. Classificazione al fuoco in Classe 1.Compresa la fornitura, lo sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i piani di lavoro interni. | m | 40,40 |  |
MC.22.150 | SERRAMENTI IN FERRO - MANUFATTI |  |  |  |
MC.22.150.0050 | Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI), battente spessore 40 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo. Dimensioni: |  |  |  |
MC.22.150.0050.a | - 70-80x200-210 cm | cad | 118,09 |  |
MC.22.150.0050.b | - 90x200-210 cm | cad | 128,03 |  |
MC.22.150.0100 | Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di chiusura botola, serrature, maniglioni di sbarco, corrimano e bastone apriscala. | cad | 323,18 |  |
MC.22.250 | ACCESSORI SERRAMENTI |  |  |  |
MC.22.250.0010 | Maniglia per finestra con accessori per la chiusura | cad | 11,37 |  |
MC.22.250.0030 | Fornitura di serratura elettrica a scatola, con chiave a due giri tipo Yale, del tipo: |  |  |  |
MC.22.250.0030.a | - per portoncini in legno | cad | 72,72 |  |
MC.22.250.0030.b | - per cancelli in ferro esterni | cad | 83,53 |  |
MC.22.250.0050 | Fornitura di serratura di sicurezza, del tipo a doppia mappa: |  |  |  |
MC.22.250.0050.a | - a quattro giri laterali | cad | 65,26 |  |
MC.22.250.0050.b | - a quattro giri laterali con due aste | cad | 92,85 |  |
MC.22.250.0050.c | - a quattro giri laterali con quattro aste | cad | 126,17 |  |
MC.22.250.0050.d | - fornitura chiave a doppia mappa | cad | 7,34 |  |
MC.22.250.0200 | Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio, realizzate con pannelli in bilaminato: |  |  |  |
MC.22.250.0200.a | - spessore totale 6 mm | m² | 10,69 |  |
MC.22.250.0200.b | - con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm | m² | 15,36 |  |
MC.22.250.0250 | Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche: |  |  |  |
MC.22.250.0250.a | - per serramenti in genere | m | 3,93 |  |
MC.22.250.0250.b | - per serramenti monoblocco | m | 9,14 |  |
MC.22.350 | CHIUDIPORTA - APERTURA A DISTANZA |  |  |  |
MC.22.350.0010 | Chiudiporta con meccanismo a pignone e cremagliera con movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per porte destre e sinistre; con: |  |  |  |
MC.22.350.0010.a | - braccio senza fermo | cad | 35,43 |  |
MC.22.350.0010.b | - braccio con fermo | cad | 50,19 |  |
MC.22.350.0020 | Chiudiporta con azionamento a pignone e cremagliera con forza di chiusura regolabile, grandezza EN 2, 3 e 4, velocità di chiusura regolabile, battuta finale regolabile e piastra di montaggio con gruppo di fori universale; utilizzabile per porte destre e sinistre; con: |  |  |  |
MC.22.350.0020.a | - braccio senza fermo | cad | 66,07 |  |
MC.22.350.0020.b | - braccio con fermo | cad | 75,82 |  |
MC.22.350.0030 | Chiudiporta con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre; con: |  |  |  |
MC.22.350.0030.a | - braccio senza fermo | cad | 139,84 |  |
MC.22.350.0030.b | - braccio con fermo inseribile/disinseribile | cad | 147,17 |  |
MC.22.350.0030.c | - braccio con fermo | cad | 142,69 |  |
MC.22.350.0030.d | - slitta con leva | cad | 157,49 |  |
MC.22.350.0040 | Chiudiporta universale a pavimento con forza di chiusura regolabile, omologato secondo EN 1154, 1-4, classe di corrosione 4, per porte sinistre e destre secondo DIN e per porte a vento, con azione di chiusura a partire da circa 175°. Con chiusura completamente controllata idraulicamente, velocità di chiusura regolabile per mezzo di due valvole, indipendenti l'una dall'altra e ammortizzazione in apertura. Con piastra di copertura regolabile in: |  |  |  |
MC.22.350.0040.a | - acciaio inox | cad | 118,58 |  |
MC.22.350.0040.b | - ottone lucido | cad | 134,12 |  |
MC.22.350.0090 | Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti | cad | 229,96 |  |
MC.22.350.0100 | Asta da cm 120 per apertura manuale a distanza di serramenti | cad | 19,89 |  |
MC.22.350.0110 | Dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza di serramenti | cad | 84,52 |  |
MC.22.400 | AVVOLGIBILI - TENDE - VENEZIANE - ZANZARIERE - FRANGISOLE |  |  |  |
MC.22.400.0010 | Persiane avvolgibili in metallo, ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori e meccanismi, escluso demoltiplicatore, compreso avvolgitore e cinghie (superficie minima m² 1,50): |  |  |  |
MC.22.400.0010.a | - acciaio dolce preverniciato da 5-6/10 mm | m² | 33,88 |  |
MC.22.400.0010.b | - acciaio dolce preverniciato da 8-10/10 mm | m² | 41,11 |  |
MC.22.400.0010.c | - profilati alluminio verniciato da 6/10 mm | m² | 33,07 |  |
MC.22.400.0010.d | - profilati alluminio anodizzato da 10/10 mm | m² | 73,40 |  |
MC.22.400.0050 | Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri e congegni per il sollevamento e l'orientamento, cassonetto e spiaggiale metallici, verniciati a smalto; (superficie minima m² 2,00): |  |  |  |
MC.22.400.0050.a | - lamelle da 50 mm | m² | 24,24 |  |
MC.22.400.0050.b | - lamelle da 35 mm | m² | 27,09 |  |
MC.22.400.0060 | Tende alla veneziana con lamelle di alluminio verniciate a smalto, complete di nastri, comando di sollevamento a fune e orientamento ad asta, cassonetto e spiaggiale metallici, accessori coordinati in tinta con lamelle; (superficie minima m² 1,50): |  |  |  |
MC.22.400.0060.a | - lamelle da 25 mm | m² | 32,69 |  |
MC.22.400.0060.b | - lamelle da 15 mm | m² | 37,29 |  |
MC.22.400.0070 | Accessori per tende alla veneziana (per ogni tenda): |  |  |  |
MC.22.400.0070.a | - guide laterali in nylon (per ogni tenda) | cad | 7,46 |  |
MC.22.400.0070.b | - monocomando a fune | cad | 34,19 |  |
MC.22.400.0070.c | - monocomando ad arganello ad asta volante | cad | 57,81 |  |
MC.22.400.0070.d | - motorizzazione | cad | 135,49 |  |
MC.22.400.0070.e | - centralina telecomando e ricevitore | cad | 256,06 |  |
MC.22.400.0070.f | - pulsantiera telecomando | cad | 29,22 |  |
MC.22.400.0100 | Zanzariera fissa di ferro zincato i fibra di vetro plastificata, completa di telaio in lega leggera (superficie minima m² 2,00) | m² | 35,43 |  |
MC.22.400.0110 | Zanzariera avvolgibile in fibra di vetro plastificata, completa di telaio in lega leggera anodizzata (superficie minima m² 2,00) | m² | 42,89 |  |
MC.22.400.0120 | Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in lega leggera anodizzata; (minino di fatturazione mq 2,00); dei tipi: |  |  |  |
MC.22.400.0120.a | - avvolgibile, con comando a molla | m² | 47,86 |  |
MC.22.400.0120.b | - scorrevole laterale con calamita o gancio | m² | 59,66 |  |
MC.22.400.0120.c | - scorrevole, anche a più pannelli | m² | 80,05 |  |
MC.22.400.0150 | Tende plissè, poliestere 100%, varie finiture profili; (minino di fatturazione mq 1,50); dei tipi: |  |  |  |
MC.22.400.0150.a | - tessuto normale o metallizzato | m² | 26,48 |  |
MC.22.400.0150.b | - tessuto ignifugo | m² | 30,82 |  |
MC.22.400.0200.a | - tessuto 100% fibra di vetro, ignifugo - oppure Poliestere 100% | m² | 21,88 |  |
MC.22.400.0200.b | - tessuto 100% Trevira CS oppure 53% filo vetro e 47% PVC, oscurante | m² | 25,36 |  |
MC.22.400.0200.c | - tessuto 100% Trevira CS lavabile | m² | 33,81 |  |
MC.22.400.0200.d | - tessuto 47% fibra di vetro e 53% acrilico, oscurante | m² | 42,26 |  |
MC.22.400.0200.e | - sovrapprezzi per binario con apertura centrale, raggruppamento centrale o comando opposto ai teli (per ogni caratteristica e per una tenda) | cad | 8,09 |  |
MC.22.400.0250 | Frangisole in PVC scorrevole. A due ante (dimensioni cm 100 x 170 h) costituito da: - traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello di completamento con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati = mm 10. | m² | 64,04 |  |
MC.22.400.0260 | Kit di scorrimento. Due gruppi di corrimento (rotelle superiori e pattini di guida inferiori) | cad | 18,83 |  |
MC.22.400.0270 | Doppia guida (inferiore + superiore) H = 200 cm, in profilato a C di sezione mm 35 x 35, con rivestimento in PVC inserito a scatto | m | 24,41 |  |
MC.22.400.0280 | Schermatura frangisole h = 0,40 m. Applicata nella parte superiore del balcone e costituita da: - traversi orizzontali in tubolari di acciaio zincato z = 275 g/m², con sezione di mm 35 x 35 spessore 15/10, rivestito con profilati in PVC inseriti a scatto; - pannello realizzato con profilati lamellari orizzontali in PVC (264 PA Solvic GA rigido di prima qualità, antiurtizzato, resistenza al fuoco classe I) con sezione a Z di mm 35 x 50 - distanziatura profilati = mm 10. | m² | 70,60 |  |
MC.22.450 | RETI E PANNELLI PER RECINZIONI |  |  |  |
MC.22.450.0010 | Pali e saette per recinzioni in profili a T, zincati e verniciati o plasticati: |  |  |  |
MC.22.450.0010.a | - con profilo 30 x 30 x 3,5 mm (kg/m 1,63) | m | 1,90 |  |
MC.22.450.0010.b | - con profilo 35 x 35 x 4 mm (kg/m 2,15) | m | 2,52 |  |
MC.22.450.0020 | Pali e saette di profilati tubolari, zincati e plasticati: |  |  |  |
MC.22.450.0020.a | - Ø 38 mm - spess. 15/10 mm (kg/m 1,35) | m | 3,86 |  |
MC.22.450.0020.b | - Ø 48 mm - spess. 20/10 mm (kg/m 2,25) | m | 5,23 |  |
MC.22.450.0020.c | - Ø 60 mm - spess. 20/10 mm (kg/m 2,86) | m | 7,74 |  |
MC.22.450.0050 | Fili per tensione delle reti di recinzione: |  |  |  |
MC.22.450.0050.b | - zincato e plastificato, diam.3,4 mm (kg/ml 0,07) | m | 0,06 |  |
MC.22.450.0100 | Rete a maglia sciolta in filo d'acciaio zincato, a semplice torsione; maglie romboidali 50 x 50 mm: |  |  |  |
MC.22.450.0100.a | - con filo diam 1,85/2,50 mm - plastificato (kg/m² 1,02) | m² | 1,55 |  |
MC.22.450.0100.b | - con filo diam 2,20/2,70 mm - plastificato (kg/m² 1,32) | m² | 1,76 |  |
MC.22.450.0100.c | - con filo diam 2,20 mm - zincato - (kg/m² 1,20) | m² | 1,03 |  |
MC.22.450.0110 | Rete elettrosaldata zincata e plasticata a fili orizzontali ondulati, a maglia di circa 50 x 50 mm, diametro del filo Ø 3,3 mm | m² | 5,29 |  |
MC.22.450.0120 | Rete elettrosaldata zincata e plasticata con maglie differenziate, 50 x 50 mm nella parte alta e 10 x 50 mm nella parte bassa, filo Ø 2,5 mm | m² | 2,45 |  |
MC.22.450.0130 | Rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali diritti Ø 2,6 mm: |  |  |  |
MC.22.450.0130.a | - maglia 50 x 50 mm circa (kg/m² 1,16) | m² | 2,77 |  |
MC.22.450.0130.b | - maglia 75 x 50 mm circa (kg/m² 0,96) | m² | 2,11 |  |
MC.22.450.0140 | Rete elettrosaldata zincata, diametro fili 0,2 mm: |  |  |  |
MC.22.450.0140.a | - a maglia 50 x 50 mm circa (kg/m² 1,04) | m² | 1,60 |  |
MC.22.450.0140.b | - a maglia 75 x 50 mm circa (kg/m² 0,84) | m² | 1,25 |  |
MC.22.450.0150 | Rete ondulata in ferro: |  |  |  |
MC.22.450.0150.c | - maglia 40 x 40 mm - diam. 4,0 mm (kg/m² 5,10) | kg | 1,12 |  |
MC.22.450.0160 | Rete ondulata in ferro zincato maglia 10 x 10 mm | kg | 1,99 |  |
MC.22.450.0200 | Pannelli rigidi per recinzioni costituiti da: maglia di tondini verticali e piatti orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni | m² | 40,91 |  |
MC.22.450.0210 | Pannelli rigidi per recinzioni costituiti da: maglia di tondini verticali e doppi tondini orizzontali, elettrosaldati, in acciaio zincato a caldo con zincatura non inferiore a 40 g/m², plasticatura in poliestere da 100 micron; pali a sezione quadra in lamiera d'acciaio zincati internamente ed esternamente con zincatura non inferiore a 275 g/m² e plasticatura in poliestere da 60 micron; sistema di fissaggio con giunti, bulloni in acciaio inox, copribulloni | m² | 44,33 |  |
MC.22.450.0220 | Pannelli per recinzioni costituiti da: profilati tubolari verticali 25 x 25 x 1,5 mm ad interasse di 150 mm, due profilati tubolari orizzontali 60 x 40 x 2 mm; pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm, zincati a caldo con zincatura non inferiore a 300 g/m² e plasticatura in poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con staffe di connessione tra pali e correnti | m² | 109,74 |  |
MC.22.450.0230 | Pannelli per recinzioni costituiti da: barre verticali in tubolari a sezione tonda, due correnti orizzontali in tubolare 50 x 25 x 2 mm, cresta superiore, pali a sezione quadrata in lamiera d'acciaio 60 x 60 x 2 mm; zincatura a caldo degli elementi non inferiore a 300 g/m² e plasticatura di poliestere da 50 micron; sistema di fissaggio con giunti, collari e bulloni | m² | 91,42 |  |
MC.22.450.0240 | Pannelli per recinzione in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio: |  |  |  |
MC.22.450.0240.a | - maglia 124 x 132 mm | m² | 34,58 |  |
MC.22.450.0240.b | - maglia 62 x 132 mm | m² | 39,17 |  |
MC.22.450.0240.c | - maglia 62 x 66 mm | m² | 43,74 |  |
MC.22.700 | MANUTENZIONE |  |  |  |
MC.22.700.0100 | Revisione tende alla veneziana, con revisione e riparazione dei meccanismi di manovra e raddrizzatura lamelle: |  |  |  |
MC.22.700.0100.a | - senza sostituzione delle corde | m² | 9,33 |  |
MC.22.700.0100.b | - con sostituzione delle corde e lavaggio | m² | 13,06 |  |
MC.22.700.0110 | Revisione tende plissè: |  |  |  |
MC.22.700.0110.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 10,44 |  |
MC.22.700.0110.b | - con sostituzione del tessuto | m² | 13,06 |  |
MC.22.700.0120 | Revisione tende verticali scorrevoli: |  |  |  |
MC.22.700.0120.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 9,33 |  |
MC.22.700.0120.b | - con sostituzione del tessuto normale | m² | 11,50 |  |
MC.22.700.0120.c | - sostituzione con tessuto Trevira Ignifugo | m² | 25,85 |  |
MC.22.700.0130 | Revisione tende da sole di qualsiasi tipo: |  |  |  |
MC.22.700.0130.a | - con lavaggio del tessuto | m² | 12,93 |  |
MC.22.700.0130.b | - con sostituzione del tessuto | m² | 24,86 |  |
MC.22.700.0140 | Revisione zanzariere con sostituzione del telo: | m² | 21,88 |  |