Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.00 - ANALISI DIAGNOSTICHE

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.00 | ANALISI DIAGNOSTICHE DELLE STRUTTURE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, AGGREGATI, ROCCE E MATERIALI PER COSTRUZIONE |  |  |  |
1C.00.010 | CONTROLLI NON DISTRUTTIVI O SEMI-DISTRUTTIVI |  |  |  |
1C.00.010.0010 | Misura della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante sclerometro manuale o elettronico. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettronico, al fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10 letture (o battute). E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta. | cad | 1,30 | 0,03 |
1C.00.010.0020 | Misura della velocità delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e murature, attraverso il materiale costituente la struttura, al fine di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d'aria, discontinuità, etc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo elastico statico e dinamico, omogeneità del materiale. E' compreso quanto altro occorre | cad | 33,00 | 0,66 |
1C.00.010.0030 | Prova di estrazione con espansione (pull-out). Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in c.a. mediante prova di estrazione (pull-out) eseguita come segue: - esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro e resistenza; - estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; - lettura della pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza caratteristica del calcestruzzo. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800. | cad | 66,00 | 1,32 |
1C.00.010.0040 | Prova di carbonatazione. Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La determinazione della colorazione risultante, e quindi della profondità di carbonatazione nel getto, sarà effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone milto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine effettuata su un singolo campione. | cad | 149,00 | 2,98 |
1C.00.010.0050 | Pistola Windsor. Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del calcestruzzo di strutture in c.a. mediante prova eseguita con uso di pistola Windsor. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800. | cad | 60,00 | 1,20 |
1C.00.010.0060 | Microcarotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote del diametro mm 28 prelevate direttamente in sito a mezzo microcarotatrice opportuna. Sono compresi: Il prelievo della carota; la prova di schiacciamento; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa. | cad | 197,00 | 3,94 |
1C.00.010.0070 | Carotaggi. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote normalizzate del diametro mm 100 o di mm 200, prelevate direttamente in sito a mezzo opportuna carotatrice. Sono compresi: Il prelievo della carota; le prove di schiacciamento; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa. | cad | 209,00 | 4,18 |
1C.00.010.0080 | Misura e ricerca della posizione delle armature mediante pachometro. Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie di getto ispezionata. | cad | 8,00 | 0,16 |
1C.00.010.0090 | Misura del potenziale di corrosione delle armature nelle strutture in c.a. Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle armature delle strutture in c.a. mediante misurazione del potenziale del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un elettrodo applicato ad un ferro dell'armatura e l'altro elettrodo attrezzato per essere spostato lungo la superficie del getto di calcestruzzo. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie dell'elemento strutturale, analizzata con elettrodo mobile. | cad | 53,00 | 1,06 |
1C.00.010.0100 | Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra; la prova di trazione; la prova di piegamento. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del copriferro. | cad | 155,00 | 3,10 |
1C.00.010.0110 | Controlli radiografici di saldature di strutture in acciaio. Controlli dell'integrità delle saldature di elementi strutturali in acciaio a mezzo esami radiografici effettuati con sorgente gammagrafica con isotopi radioattivi emessi da un puntale con comando manuale manuale a distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati dei controlli completi. Il prezzo è riferito a ciascuna lastra radiografica impressionata. | cad | 143,00 | 2,86 |
1C.00.010.0120 | Misurazione in sito della durezza dell'acciaio costituente strutture metalliche mediante durometro a morsetto. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta. | cad | 30,00 | 0,60 |
1C.00.010.0130 | Analisi delle strutture in acciaio mediante magnetoscopia. Ricerca di cricche superficiali o difetti subsuperficiali mediante metodo magnetoscopico, eseguita magnetizzando la superficie da analizzare con un magnetoscopio e spruzzando sulla zona magnetizazta delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti rivelatrici dei difetti del materiale. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie esaminata. | cad | 209,00 | 4,18 |
1C.00.010.0140 | Indagini endoscopiche. Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di un aguida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. alla parte terminale può essere applicata sia una macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni: - individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del paramento murario all'interno; - stato visibile di conservazione dei materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcunifotogrammi se la ripresa e stata effettuata con una telecamera). Eè compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi. Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario. | cad | 358,00 | 7,16 |
1C.00.010.0150 | Penetrometro Windsor per murature. Stima delle resistenze dei singoli materiali in laterizio a mezzo infissione di una sonda in lega speciale nell'elemento in prova con l'utilizzo di pistola Windsor per murature. E' compreso quanto altro altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito: a ciascuna infissione eseguita; alla valutazione della resistenza da indicare su tabelle comparative normalizzate. | cad | 54,00 | 1,08 |
1C.00.010.0160 | Martinetto piatto per murature. Esecuzione di prove da eseguire con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o più estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità dei cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. Se si realizza un secondo taglio parallelo al precedente e si inserisce un secondo martinetto piatto, la prova diviene del tipo "martinetto doppio", dalla quale è possibile effettuare la stima del modulo elastico del paramento murario. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova di martinetto piatto (semplice o doppio) eseguita. Del tipo: |  |  |  |
1C.00.010.0160.a | - martinetto semplice | cad | 2.088,00 | 41,76 |
1C.00.010.0160.b | - martinetto doppio | cad | 2.386,00 | 47,72 |
1C.00.010.0170 | Valutazione della resistenza caratteristica a compressione delle murature mediante prova "DARMSTADT". La prova consiste nella estrazione in siti di coppie o terne di mattoni (ovvero di blocchi di pietrame), nel prelievo, dai campioni estratti di altrettante lastrine di malta dello spessore di circa mm 5 da sottoporre a punzonamento per determinare la resistenza "fb". I dati ottenuti sono utilizzati secondo le correlazioni proposte nella bozza di Eurocodice 6 e/o secondo le indicazioni delle tabelle "A" e "D" del D.M. 20,11,87 e successive modifiche. Sono compresi: Il prelievo dei mattoni (o pietre) e malta; il taglio e preparazione dei provini; l'esecuzione della prova di compressione; la prova di punzonamento; l'elaborazione dei dati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per eseguire la valutazione. | cad | 375,00 | 7,50 |
1C.00.020 | PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE |  |  |  |
1C.00.020.0010 | Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più martinetti oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montanti su aste telescopiche; l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi.Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere). |  |  |  |
1C.00.020.0010.a | - con 1 martinetto | cad | 1.002,00 | 20,04 |
1C.00.020.0010.b | - con 2 martinetti | cad | 1.491,00 | 29,82 |
1C.00.020.0010.c | - con 3 martinetti | cad | 2.200,00 | 44,00 |
1C.00.020.0010.d | - con 4 martinetti | cad | 2.700,00 | 54,00 |
1C.00.020.0010.e | - per ogni martinetto oltre il quarto | cad | 500,00 | 10,00 |
1C.00.020.0020 | Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più martinetti oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. Sono compresi: la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montanti su aste telescopiche; l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi.Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova (numero di martinetti necessari per fornire il carico equivalente massimo da raggiungere). |  |  |  |
1C.00.020.0020.a | - con 1 martinetto | cad | 1.491,00 | 29,82 |
1C.00.020.0020.b | - con 2 martinetti | cad | 2.088,00 | 41,76 |
1C.00.020.0020.c | - con 3 martinetti | cad | 2.374,00 | 47,48 |
1C.00.020.0020.d | - con 4 martinetti | cad | 3.000,00 | 60,00 |
1C.00.020.0020.e | - per ogni martinetto oltre il quarto | cad | 500,00 | 10,00 |
1C.00.020.0030 | Analisi degli elementi strutturali di ponti e viadotti con applicazione di carichi statici verticali. Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti con struttura portante di qualsiasi natura con applicazione di carichi statici verticali rappresentati da uno o più treni di carico di portata nota secondo le prescrizioni della committenza e comunque con almeno 2 ripetizioni. Sono compresi: la determinazione degli abbassamenti a mezzo sensori di misura inclinometrici che, interfacciati a personal computer portatile, forniscono la deformata del ponte; la rilevazione dello stato tensione in almeno 5 elementi del ponte a mezzo sensori tensiometrici. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo è riferito all'indagine per ogni 2 travi principali (o m 3/00 di dimensioni trasversali) e all'unità di lunghezza del ponte. | m | 227,00 | 4,54 |
1C.00.020.0040 | Analisi a compressione di pali o micropali di fondazione. Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Per carichi: |  |  |  |
1C.00.020.0040.a | - fino a 200 tonnellate | cad | 1.700,00 | 34,00 |
1C.00.020.0040.b | - da 201 a 400 tonnellate | cad | 2.297,00 | 45,94 |
1C.00.020.0040.c | - da 401 a 600 tonnellate | cad | 2.595,00 | 51,90 |
1C.00.020.0040.d | - da 601 a 1000 tonnellate | cad | 4.683,00 | 93,66 |
1C.00.020.0050 | Zavorra tradizionale per prove di carico su pali o micropali costituita da blocchi di calcestruzzo di peso adeguato su zattera in materiale metallico. E' compreso ogni onere per dare l'opera come richiesto dagli esecutori della prova di carico e inoltre quanto altro necessario per dare compiuta la prova stessa. Il prezzo è riferito al carico massimo da contrastare in condizioni di sicurezza. Per carichi: |  |  |  |
1C.00.020.0050.a | - fino a 30 tonnellate | cad | 1.611,00 | 32,22 |
1C.00.020.0050.b | - da 31 a 50 tonnellate | cad | 2.207,00 | 44,14 |
1C.00.020.0050.c | - da 51 a 100 tonnellate | cad | 3.460,00 | 69,20 |
1C.00.020.0050.d | - da 101 a 150 tonnellate | cad | 5.249,00 | 104,98 |
1C.00.020.0050.e | - da 151 a 200 tonnellate | cad | 6.562,00 | 131,24 |
1C.00.020.0050.f | - da 201 a 300 tonnellate | cad | 9.842,00 | 196,84 |
1C.00.020.0050.g | - da 301 a 400 tonnellate | cad | 11.930,00 | 238,60 |
1C.00.020.0050.h | - da 401 a 500 tonnellate | cad | 14.913,00 | 298,26 |
1C.00.020.0050.i | - da 501 a 750 tonnellate | cad | 20.281,00 | 405,62 |
1C.00.020.0050.l | - da 751 a 1000 tonnellate | cad | 26.843,00 | 536,86 |
1C.00.020.0060 | Contrasto in acciaio per prove di carico su pali. Struttura di contrasto per prove di carico su pali o micropali, realizzata con profilati di acciaio ancorati ai pali (o micropali) contigui a quello in prova, secondo uno schema geometrico strutturale adeguato ai carichi di prova ed approvato dalla D.L.. Sono compresi: l'esecuzione di opere accessorie quali la realizzazione di idonei ancoraggi alla testa dei pali vicini; l'approntamento della struttura di contrasto idonea per le prove di carico da eseguire tenendo conto anche della richiesta degli esecutori della prova di carico. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Il prezzo è riferito all'unità di peso della struttura in acciaio da realizzarsi. | kg | 1,80 | 0,04 |
1C.00.030 | ANALISI DINAMICHE |  |  |  |
1C.00.030.0010 | Analisi dinamica di ponti e viadotti. Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti a struttura portante di qualsiasi natura con applicazione di impulsi dinamici mediante opportuni "martelli a ponte" e rilevamento delle frequenze di risposta a mezzo accellerometri applicati in determinati punti della struttura e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettronico di spettro. Sono compresi: l'applicazione degli impulsi, la rilevazione e l'elaborazione delle frequenze di risposta fino alla determinazione dei modi propri significativi di vibrare del ponte. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito per ogni 2 travi principali (o m 3/00 di dimensioni trasversali) ed all'unità di lunghezza del ponte. | m | 167,00 | 3,34 |
1C.00.030.0020 | Misura delle funzioni di trasmissibilità dei pali di fondazione. Applicazione sulla testa di pali di fondazione di un vibratore di adeguata potenza per indurre sollecitazione dinamica in ciascun palo e rilevamento delle funzioni di trasmissibilità alle varie frequenze scandagliate attraverso accellerometri collegati ad analizzatore elettronico di spettro. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle misurazioni completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo oggetto delle analisi. | cad | 567,00 | 11,34 |
1C.00.030.0030 | Analisi delle caratteristiche fisico-geometriche e della ammettenza meccanica dei pali di fondazione. Applicazione sulla testa dei pali di fondazione di impulsi dinamici a mezzo opportuni "martelli" e rilevamento delle frequenze di risposta e della velocità di ritorno del segnale a mezzo accellerometri applicati sulla testa dei pali stessi e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettrico di spettro. E' compresa l'elaborazione dei risultati ottenuti al fine di determinare: lunghezza del palo, discontinuità di getto, ammettenza meccanica, modulo di elasticità del conglomerato. E' compreso quantoaltro occorre per dare i risultati dell'analisi completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo oggetto dell'analisi. | cad | 465,00 | 9,30 |
1C.00.030.0040 | Analisi microsismiche "cross-hole" in elementi in c.a. ordinario o precompresso. Determinazione della modalità di propagazione di impulsi di vibrazione elastica fra un emettitore di impulsi nel campo delle frequenze ultrasoniche ed un ricevitore, posti all'interno di fori ricavati o predisposti preventivamente all'interno del mezzo da esaminare (pali di fondazione, paratie, jet-grouting, etc.), al fine di determinare l'omogeneità del mezzo attraversato (con identificazione di difetti pregiudizievoli, quali interruzioni di getto, cavità, vespai, dilavamenti, intrusioni di materiale spurio non legato), l'analisi delle caratteristiche elastomeccaniche del materiale interposto tra i fori di prospezione, l'effettiva profondità efficace della struttura (nel caso di elementi di fondazione). E' compresa la fornitura di adeguata documentazione grafica e/o magnetica riportante la registrazione del segnale rilevato e di relazione tecnica interpretativa dei risultati di prova. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. E' esclusa la predisposizione dei fori, la fornitura e la posa in opera dei tubi. la misurazione deve essere eseguita, per ogni indagine condotta, tramite l'applicazione di n. 1 coppia di fori di prospezione (o terna disposta sui vertici di un triangolo equilatero nel caso di pali di fondazione). La profondità massima di indagine è fissata in metri 50. | cad | 537,00 | 10,74 |
1C.00.030.0050 | Analisi dinamiche di elementi strutturali singoli di strutture edilizie (travi, solai, pilastri), verificati con eccitazione impulsiva (naturale o artificiale) o a mezzo opportuna vibrodina, al fine di confrontare tra vari elementi omologhi i parametri modali e valutarne, eventualmente la congruenza con modelli di riferimento, con rilievo dell'oscillazione mediante accellerometri o sismometri di sensibilità adeguata alla frequenza propria dell'elemento in prova. E' compresa l'applicazione dell'eccitazione, se di origine artificiale, e l'elaborazione dei dati rilevati in termini di spostamento, velocità, accellerazione e spettro di risposta. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. Il prezzo è riferito ad una prova tipo su di un elemento strutturale singolo (sia esso una trave, un solaio o un pilastro) con n. 2 eccitazioni e n. 2 punti di rilievo delle risposte. | cad | 716,00 | 14,32 |
1C.00.040 | PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE IN SITO |  |  |  |
1C.00.040.0010 | Rilievo ed elaborazione dei dati (Falling Weight Deflectometer) secondo normativa ASTM D4694-09 e D4695-09 per la determinazione della portanza delle pavimentazioni stradali: Bacini di deflessione, Indici Strutturali (IS), Moduli Dinamici (Ed) in concomitanza con il rilievo delle caratteristiche e degli spessori della sovrastruttura stradale, valutazione della vita residua, fino all'emissione del relativo rapporto di prova: |  |  |  |
1C.00.040.0010.a | - trasporto sul luogo di impiego e ritorno, di attrezzatura ad alto rendimento denominata FWD, preparazione e calibrazione del mezzo, nolo per tutta la durata delle prove, compreso e compensato ogni onere | cad | 933,87 | 3,76 | 25,73
1C.00.040.0010.b | - per punto | cad | 28,61 | 0,12 | 15,73
1C.00.040.0020 | Misura della macrorugosità della pavimentazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 94. E' compreso quanto occorre per dare la misura completa. | cad | 188,57 | 0,76 | 15,93
1C.00.040.0030 | Determinazione in sito della deflessione con la trave di Benkelmann. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 141. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa fino all'emissione del certificato di prova. | cad | 95,01 | 0,38 | 15,81
1C.00.040.0040 | Misurazione della resistenza di attrito radente con metodo del pendolo. Una prova con n. 5 punti. E' compreso quanto occorre per dare la misurazione completa (secondo normativa UNI EN 13036-4). | cad | 72,75 | 0,29 | 8,26
1C.00.040.0050 | Misurazione della temperatura di conglomerati bituminosi a caldo (con termometro di precisione). Compreso tutto l'occorrente per dare la determinazione completa fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-13). | cad | 7,64 | 0,03 | 7,85
1C.00.040.0060 | Verifica in sito della misura di portanza del sottofondo (prova di piastra) secondo le norme CNR B.U. n. 146. Compreso tutto l'occorrente per dare la determinazione completa fino all'emissione del certificato di prova. | cad | 75,98 | 0,31 | 7,91
1C.00.050 | PROVE DI LABORATORIO (APERTURA CAMPIONI, PREPARAZIONE PROVINI, ESAME PRELIMINARE, RICONOSCIMENTO). |  |  |  |
1C.00.050.0010 | Estrusione di campione da fustella cilindrica. Apertura di campione (indisturbato o semidisturbato) che venga estruso dal contenitore cilindrico, oppure per ogni metro di campionatura. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. | cad | 10,00 |  |
1C.00.050.0020 | Apertura di campione rimaneggiato (contenuto in sacchetto o vasetto). E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad | 2,58 |  |
1C.00.050.0030 | Apertura di campione indisturbato cubico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. | cad | 15,50 |  |
1C.00.050.0040 | Fotografia del campione (n. 1 copia a colori e negativo). | cad | 3,10 |  |
1C.00.050.0050 | Selezione, etichettatura e sigillatura di parti del campione da consegnare a terzi. Le eventuali spese di spedizione sono compensate dal costo. | cad | 5,20 |  |
1C.00.050.0060 | Preparazione di provini, partendo da materiale rimaneggiato con correzioni del contenuto di acqua e/o delle granulometrie e/o densità, per raggiungere particolari condizioni o caratteristiche. Per ogni provino. | cad | 44,40 |  |
1C.00.060 | PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, CARATTERISTICHE GENERALI E PROPRIETA' INDICE. |  |  |  |
1C.00.060.0010 | Determinazione del contenuto d'acqua. | cad | 8,80 |  |
1C.00.060.0020 | Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro minore di mm 40. | cad | 9,30 |  |
1C.00.060.0030 | Determinazione della massa volumetrica dei fanghi con bilancia per fanghi. | cad | 8,80 |  |
1C.00.060.0040 | Determinazione del peso specifico apparente su provino con diametro maggiore o uguale di mm 40 con procedimenti particolari (per esempio il metodo della paraffina). | cad | 20,70 |  |
1C.00.060.0050 | Determinazione limite di liquidità e plasticità, congiuntamente. | cad | 67,00 |  |
1C.00.060.0060 | Determinazione limite di liquidità e plasticità per bentonite, congiuntamente. | cad | 83,00 |  |
1C.00.060.0070 | Determinazione limite di ritiro | cad | 47,50 |  |
1C.00.060.0080 | Determinazione del peso specifico assoluto dei grani (media di due determinazioni). | cad | 38,70 |  |
1C.00.060.0090 | Prova di taglio con scissometro da laboratorio su terreni coesivi con carico di rottura minore di 2 kg/cm². | cad | 11,90 |  |
1C.00.060.0100 | Compenso per determinazioni indici di gruppo di una terra e classificazione secondo CNR-UNI 10006. | cad | 26,90 |  |
1C.00.060.0110 | Determinazione della massa volumica apparente. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/6. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 30,00 |  |
1C.00.060.0120 | Determinazione della massa volumica del granulo a superficie satura asciutta SSA e dell'assorbimento. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/13 oppure UNI 8520/16. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 60,00 |  |
1C.00.060.0130 | Determinazione colorimetrica del contenuto di sostanze organiche. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/14. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 60,00 |  |
1C.00.060.0140 | Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 determinazioni). | cad | 20,70 |  |
1C.00.060.0150 | Determinazione del coefficiente di forma. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/18. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 36,00 |  |
1C.00.060.0160 | Determinazione della resistenza a compressione degli aggregati grossi compresa la preparazione del provino. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/17. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 70,00 |  |
1C.00.060.0170 | Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati grossi, esclusa prova Los Angeles. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/20. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 230,00 |  |
1C.00.060.0180 | Determinazione della degradabilità mediante solfati. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/10. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 300,00 |  |
1C.00.060.0190 | Determinazione del contenuto di solfati. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/11. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 90,00 |  |
1C.00.060.0200 | Determinazione del contenuto di cloruri solubili in acqua. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/12. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 90,00 |  |
1C.00.060.0210 | Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/22. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 240,00 |  |
1C.00.060.0220 | Determinazione del contenuto di particelle leggere e frustoli vegetali. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/9. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 70,00 |  |
1C.00.060.0230 | Determinazione della Durezza Mohs per confronto con minerali di durezza nota. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 35,00 |  |
1C.00.070 | PROVE DI LABORATORIO SU TERRE E AGGREGATI, ANALISI GRANULOMETRICHE. |  |  |  |
1C.00.070.0010 | Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed essiccazione. L'attività deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/3. E' compreso quanto occorre per eseguire il lavoro. | cad | 16,00 |  |
1C.00.070.0020 | Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantità inferiori a Kg 5, con massimo di n. 8 setacci eseguita in conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. Eseguita: |  |  |  |
1C.00.070.0020.a | - per via secca | cad | 41,30 |  |
1C.00.070.0020.b | - per via umida | cad | 56,80 |  |
1C.00.070.0020.c | - con determinazione di modulo di finezza. | cad | 67,00 |  |
1C.00.070.0030 | Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura per quantità superiori ai kg 5. Per ogni kg in più. | cad | 7,20 |  |
1C.00.070.0040 | Compenso all'analisi granulometrica mediante vagliatura, condotte con un numero di setacci superiore ad 8. Per ogni setaccio in più. | cad | 6,20 |  |
1C.00.070.0050 | Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200 Mesh (apertura maglia mm 0,075) UNI 2332. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/7. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. | cad | 23,80 |  |
1C.00.070.0060 | Analisi granulometrica per sedimentazione mediante areometria. E' compresa la determinazione del peso specifico assoluto. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa. | cad | 59,00 |  |
1C.00.070.0070 | Determinazione del contenuto di grumi, argilla e particelle friabili. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/8. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 73,00 |  |
1C.00.070.0080 | Determinazione dell'equivalente in sabbia. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/15. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 50,00 |  |
1C.00.070.0090 | Determinazione del valore di blu. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 8520/15. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 60,00 |  |
1C.00.080 | PROVE DI COMPRESSIONE AD ESPANSIONE LATERALE E DI COMPRESSIBILITA' EDOMETRICA. |  |  |  |
1C.00.080.0010 | Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati (diametro cm 3,81) con rilievo della curva di deformazione. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad | 35,60 |  |
1C.00.080.0020 | Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di diametro mm 40-100, con intervalli di carico minori di 48 ore, con pressione massima minore o uguale a 32 kg x cm², con misura e calcolo di almeno 5 valori del parametro E. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad | 163,00 |  |
1C.00.080.0030 | Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilità (K) di compressibilità (mv), nel corso delle prove edometriche (IL), compresa la preparazione dei diagrammi cedimento - tempo, una terna per ognuna delle prove edometriche previste. | cad | 32,50 |  |
1C.00.090 | PROVE DI PERMEABILITA' DIRETTE E INDIRETTE. |  |  |  |
1C.00.090.0010 | Prova di permeabilità diretta in edometro, su provini diametro mm 40-100 quando non avvenga nel corso di una prova edometrica, per terreni aventi permeabilità K>10E-5 cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad | 50,00 |  |
1C.00.090.0020 | Prova di permeabilità diretta nel corso delle prove edometriche diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilità K>10E-5 cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad | 29,40 |  |
1C.00.090.0030 | Prova di permeabilità diretta in cella triassiale con provini diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. |  |  |  |
1C.00.090.0030.a | - per terreni con permeabilità K > 10E-5 cm/sec | cad | 74,00 |  |
1C.00.090.0030.b | - per terreni con permeabilità K < 10E-5 cm/sec | cad | 77,00 |  |
1C.00.090.0040 | Prova di permeabilità diretta, eseguita con permeametro a carico variabile. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi permeabilità K > 10E-5 cm/sec. Per ogni determinazione. | cad | 124,00 |  |
1C.00.090.0050 | Prova di permeabilità diretta, eseguita con permeametro a carico costante. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. E' esclusa la eventuale ricostruzione del provino, per terreni aventi permeabilità K > 10E-5 cm/sec. Per ogni determinazione. | cad | 107,00 |  |
1C.00.090.0060 | Prova di permeabilità indiretta in edometro, su provini diametro mm 40-100, per terreni aventi permeabilità K < 10E-6 cm/sec (quando non avvenga nel corso di una prova edometrica). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad | 59,00 |  |
1C.00.090.0070 | Prova di permeabilità indiretta in cella triassiale, con provini diametro minore di mm 40 ed altezza minore di mm 80 per terreni aventi permeabilità K < 10E-6 cm/sec. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad | 59,00 |  |
1C.00.100 | PROVE TRIASSIALI. |  |  |  |
1C.00.100.0010 | Prova triassiale non consolidata e non drenata (UU) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 60 ed altezza minore o uguale a mm 80. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Cadauna prova costituita da tre provini. |  |  |  |
1C.00.100.0010.a | - senza saturazione preliminare, per tre provini | cad | 128,00 |  |
1C.00.100.0010.b | - con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre provini, senza misura della pressione nei pori | cad | 213,00 |  |
1C.00.100.0010.c | - con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre provini, con misura della pressione nei pori | cad | 298,00 |  |
1C.00.100.0020 | Prova triassiale consolidata e non drenata (CU). Prova triassiale consolidata, non drenata effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80 con misura della pressione nei pori, con o senza saturazione preliminare per mezzo di "back pressure" per tre provini. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Cadauna prova costituita da tre provini. | cad | 635,00 |  |
1C.00.100.0030 | Prova triassiale consolidata drenata (CD) effettuata su tre provini di diametro minore o uguale a mm 40 ed altezza minore o uguale a mm 80 con misura della pressione nei pori, effettuata per ciascuna prova su tre provini. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. |  |  |  |
1C.00.100.0030.a | - senza saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre provini | cad | 635,00 |  |
1C.00.100.0030.b | - con saturazione preliminare per mezzo di "back pressure", per tre provini | cad | 682,00 |  |
1C.00.110 | PROVE DI TAGLIO DIRETTO |  |  |  |
1C.00.110.0010 | Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a sezione quadrata consolidata drenata, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. | cad | 199,00 |  |
1C.00.110.0020 | Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a sezione quadrata consolidata, non drenata, effettuata, con valutazione delle deformazioni trasversali e verticali, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. | cad | 102,00 |  |
1C.00.110.0030 | Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande su provino a sezione quadrata non consolidata, non drenata, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. | cad | 65,00 |  |
1C.00.110.0040 | Determinazione della resistenza residua, con deformazione superiore al 100%, per ogni rottura dopo la prima o su provini, effettuata, per ogni prova, su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. |  |  |  |
1C.00.110.0040.a | - per ogni prova con almeno n. 6 rotture dopo la prima | cad | 193,00 |  |
1C.00.110.0040.b | - in successione alla prova di taglio, con almeno n. 6 rotture dopo la prima | cad | 119,00 |  |
1C.00.110.0050 | Prova di taglio torsionale con apparecchiatura "Bromhead", su provini di forma torica, per ogni prova su tre provini, compresa la preparazione da campione indisturbato. E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. | cad | 284,00 |  |
1C.00.110.0060 | Prova di colonna risonante su provino cilindrico avente diametro di 50 mm, comprensiva di n° 10 determinazioni, del modulo di taglio e dello smorzamento eseguito su uno stato tensionale isotropo | cad | 620,00 |  |
1C.00.110.0070 | Taglio torsionale ciclico eseguito su provino già assemblato saturato e consolidato per l'esecuzione di prova di colonna risonante comprensiva di n° 10 determinazioni, del modulo di taglio e dello smorzamento eseguito su uno stato tensionale isotropo | cad | 310,00 |  |
1C.00.120 | PROVE DI LABORATORIO SU ROCCE |  |  |  |
1C.00.120.0010 | Ricavo, preparazione e spianatura di provini prismatici e cubici di roccia da blocco informe per esecuzione prove. Il ricavo deve essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad acqua. E' compreso quanto occorre per dare il ricavo completo. | cad | 40,00 |  |
1C.00.120.0020 | Determinazione del peso di volume, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione | cad | 20,70 |  |
1C.00.120.0030 | Determinazione del peso specifico. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione | cad | 40,00 |  |
1C.00.120.0040 | Determinazione del coefficiente d'imbimbizione, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39, n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione. | cad | 22,00 |  |
1C.00.120.0050 | Determinazione dell'assorbimento e della densità di volume, congiuntamente. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione | cad | 95,00 |  |
1C.00.120.0060 | Determinazione dell'indice di resistenza (Point Load Strenght Index) mediante indentazione con punte troncoconiche. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione | cad | 95,00 |  |
1C.00.120.0070 | Prova di compressione monoassiale su provino cubico. La prova deve essere esguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232 e n. 2234. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad | 20,00 |  |
1C.00.120.0080 | Condizionamento provini cubici tramite cicli di gelo e disgelo, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare il condizionamento completo. | cad | 230,00 |  |
1C.00.120.0090 | Condizionamento provini cubici a 30° su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare il condizionamento completo. | cad | 24,00 |  |
1C.00.120.0100 | Condizionamento provini cubici a 30° tramite saturazione in acqua, su una serie di n. 4 provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare il condizionamento completo. | cad | 24,00 |  |
1C.00.120.0110 | Prova di resistenza a flessione su provino prismatico. La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2232. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad | 40,00 |  |
1C.00.120.0120 | Prova di resistenza all'usura mediante Tribometro (media di n. 2 provini). La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 n. 2234. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad | 166,00 |  |
1C.00.120.0130 | Determinazione del carico di rottura a trazione indiretta secondo il metodo "brasiliano". E' compreso quanto altro occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione. | cad | 35,60 |  |
1C.00.120.0140 | Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles). Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1097-2). | cad | 87,66 |  |
1C.00.120.0150 | Determinazione del coefficiente di S. Fedelino mediante Tribometro (media di n. 2 provini). La prova deve essere eseguita secondo il R.D. 16/11/39 N. 2234. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 300,00 |  |
1C.00.120.0160 | Preparazione sezione sottile mediante inglobazione con balsamo di elementi minuti o friabili. E' compreso quanto occorre per dare la preparazione completa. | cad | 28,00 |  |
1C.00.120.0170 | Analisi diffrattometrica ai raggi x del campione in polvere. E' compresa la preparazione delle polveri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'analisi completa. | cad | 265,00 |  |
1C.00.130 | PROVE DI COSTIPAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI DENSITA' DEI MATERIALI |  |  |  |
1C.00.130.0010 | Prove di costipamento AASHO standard (con 5 punti della curva densità/contenuto d'acqua). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ciascuna prova. |  |  |  |
1C.00.130.0010.a | - con fustella da 4" | cad | 163,00 |  |
1C.00.130.0010.b | - con fustella da 6" | cad | 196,00 |  |
1C.00.130.0020 | Prove di costipamento AASHO modificata (con 5 punti della curva densità/contenuto d'acqua). E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ciascuna prova. |  |  |  |
1C.00.130.0020.a | - con fustella da 4" | cad | 196,00 |  |
1C.00.130.0020.b | - con fustella da 6" | cad | 227,00 |  |
1C.00.130.0030 | Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180/74 E ASTM Designation D 1557-78), con almeno cinque punti della curva densità secca/contenuto d'acqua. Determinazione del peso di volume ( o specifico apparente) massimo, ottenuto mediante vibrazione con tavolo vibrante. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione | cad | 95,00 |  |
1C.00.130.0040 | Prova di compattazione AASHO modificata (AASHO Designation T180/74 e ASTM Designation D1557-78), con almeno cinque punti della curva densità secca/contenuto d'acqua. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni determinazione | cad | 95,00 |  |
1C.00.140 | PROVE DI LABORATORIO SU CEMENTO |  |  |  |
1C.00.140.0010 | Determinazione della pasta normale. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 65,00 |  |
1C.00.140.0020 | Determinazione dei tempi di inizio e fine presa. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. E' esclusa la determinazione della pasta normale. | cad | 65,00 |  |
1C.00.140.0030 | Determinazione della stabilità ( indeformabilità). La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/3. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. E' esclusa la determinazione della pasta normale. | cad | 65,00 |  |
1C.00.140.0040 | Determinazione della finezza di macinazione. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/6. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 65,00 |  |
1C.00.140.0050 | Prove meccaniche di flessione e compressione per un periodo di stagionatura. Le prove devono essere eseguite secondo la norma UNI 196/1. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. | cad | 170,00 |  |
1C.00.140.0060 | Prove meccaniche di flessione e compressione per due periodi di stagionatura. Le prove devono essere eseguite secondo la norma UNI 196/1. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. | cad | 260,00 |  |
1C.00.140.0070 | Prove meccaniche di flessione e compressione per tre periodi di stagionatura. Le prove devono essere eseguite secondo la norma UNI 196/1. E' compreso quanto occorre per dare le prove complete. | cad | 350,00 |  |
1C.00.140.0080 | Determinazione della perdita al fuoco. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/2. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 65,00 |  |
1C.00.140.0090 | Determinazione del residuo insolubile. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI EN 196/1. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 80,00 |  |
1C.00.150 | PROVE DI LABORATORIO SU ACQUA DA IMPASTO |  |  |  |
1C.00.150.0010 | Determinazione del contenuto di cloruri. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 50,00 |  |
1C.00.150.0020 | Determinazione del contenuto di solfati. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 50,00 |  |
1C.00.150.0030 | Idoneità agli usi cementizi.. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 150,00 |  |
1C.00.160 | PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO FRESCO |  |  |  |
1C.00.160.0010 | Misura dell'abbassamento al cono di Abrams. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 9418-90. E' compreso quanto occorre per dare la misura completa | cad | 22,30 |  |
1C.00.160.0020 | Determinazione della massa dell'unità di volume. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6394 parte 1a. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. | cad | 29,80 |  |
1C.00.160.0030 | Studio di miscela per calcestruzzi compresa l'esecuzione delle prove di verifica. E' compreso quanto occorre per dare lo studio completo. | cad | 600,00 |  |
1C.00.160.0040 | Determinazione del dosaggio di cemento. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6393. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 410,00 |  |
1C.00.160.0050 | Determinazione del contenuto d'aria. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6395. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 50,00 |  |
1C.00.170 | PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO INDURITO |  |  |  |
1C.00.170.0010 | Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa |  |  |  |
1C.00.170.0010.a | - liberazione di coppia di provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per l'esecuzione delle opere | cad | 8,00 |  |
1C.00.170.0010.b | - spianatura di coppia di provini cubici con rettifica meccanica | cad | 12,00 |  |
1C.00.170.0010.c | - esecuzione della prova | cad | 20,00 |  |
1C.00.170.0020 | Prova di compressione su coppia di provini cilindrici. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa |  |  |  |
1C.00.170.0020.a | - spianatura di coppia di provini clindrici con rettifica meccanica | cad | 12,00 |  |
1C.00.170.0020.b | - cappaggio di coppia di provini cilindrici | cad | 30,00 |  |
1C.00.170.0020.c | - esecuzione della prova | cad | 20,00 |  |
1C.00.170.0030 | Prova di compressione su carota ricavata da calcestruzzo indurito. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6132-72. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. |  |  |  |
1C.00.170.0030.a | - estrazione di carote con carotatrice in laboratorio da piastre appositamente predisposte | cad | 60,00 |  |
1C.00.170.0030.b | - taglio, spianataura e cappaggio della carota | cad | 40,00 |  |
1C.00.170.0030.c | - esecuzione della prova | cad | 11,00 |  |
1C.00.170.0040 | Prova di flessione su provino prismatico. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6133. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. | cad | 32,00 |  |
1C.00.170.0050 | Prova di trazione indiretta su provino prismatico o cilindrico. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 7699. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 40,00 |  |
1C.00.170.0060 | Prova di assorbimento d'acqua alla pressione atmosferica. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 7699. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 80,00 |  |
1C.00.170.0070 | Determinazione del modulo di elasticità normale a compressione media di n. 3 provini. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6556. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 550,00 |  |
1C.00.170.0080 | Determinazione del contenuto di cemento (metodo Florentin). La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6505. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa |  |  |  |
1C.00.170.0080.a | - esecuzione della prova sul primo campione | cad | 340,00 |  |
1C.00.170.0080.b | - esecuzione della prova su altri campioni dello stesso tipo | cad | 150,00 |  |
1C.00.170.0090 | Contenuto di cemento. La prova deve essere eseguita secondo la norma ASTM C85. E' compreso quanto occorre per dare il responso sul contenuto di cemento | cad | 270,00 |  |
1C.00.170.0100 | Determinazione del ritiro idraulico. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6687. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 130,00 |  |
1C.00.170.0110 | Prova di trazione, compresa predisposizione del campione (Brasiliana). La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6135. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 130,00 |  |
1C.00.170.0120 | Fornitura attrezzatura di prelievo (cubattiere di polistirolo) per calcestruzzo | cad | 5,00 |  |
1C.00.170.0130 | Ricavo provini cubici da blocco informe di calcestruzzo, per l'esecuzione di prove. Il ricavo deve essere eseguito con una sega per rocce raffreddata ad acqua. E' compreso quanto occorre per dare il provino pronto per le prove. E' esclusa la rettifica. | cad | 42,00 |  |
1C.00.180 | PROVE DI LABORATORIO SU MALTE |  |  |  |
1C.00.180.0010 | Prova di flessione su terna di provini prismatici e prova di compressione su tema di coppie di monconi di provini rotti per flessione. Le prove devono essere eseguite secondo le norme UNI 6133 e UNI 6134 oppure UNI EN 196/1. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 210,00 |  |
1C.00.180.0020 | Prove di classificazione della malta. Le prove devono essere eseguite secondo il D.M. 20/11/87 e succ. mod. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 250,00 |  |
1C.00.180.0030 | Determinazione del coefficiente di dilatazione lineare. La prova deve essere eseguita secondo la norma UNI 6678-73. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 130,00 |  |
1C.00.190 | PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI DA C.A. E C.A.P. |  |  |  |
1C.00.190.0010 | Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terna di provini da c.a.. La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI 564. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa. |  |  |  |
1C.00.190.0010.a | - esecuzione prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e raddrizzamento su terne di provini da c.a. | cad | 70,00 |  |
1C.00.190.0010.b | - misure speciali su provino da c.a. o ricavato da reti o tralicci elettrosaldati durante la prova di trazione. Modulo di elasticità normale e diagramma di deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 7676-77 | cad | 65,00 |  |
1C.00.190.0020 | Prova di trazione e di resistenza del nodo di saldatura di terne e di reti elettrosaldate. La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI ISO 10287. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 90,00 |  |
1C.00.190.0030 | Prova di trazione e di resistenza del nodo di saldatura di terne di tralicci elettrosaldati. La prova deve essere eseguita secondo le norme EN 10002/1a, UNI 6407 e UNI ISO 10287. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 180,00 |  |
1C.00.190.0040 | Prova di trazione su n. 10 provini di acciaio per C.A.P. - Determinazione di tutti i valori tipici. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 7676-77 e UNI 3171-85. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 1.000,00 |  |
1C.00.190.0050 | Prova di piegamento alternato di filo di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5294. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 65,00 |  |
1C.00.200 | PROVE DI LABORATORIO SU ACCIAI LAMINATI |  |  |  |
1C.00.200.0010 | Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 18, UNI 552 e EN 10002/1a. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa |  |  |  |
1C.00.200.0010.a | - ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore dell'elemento: s < mm 15. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564 | cad | 55,00 |  |
1C.00.200.0010.b | - ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore dell'elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a e UNI 564 | cad | 70,00 |  |
1C.00.200.0010.c | - compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione. piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massima superiore a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a EN 10045/1a e UNI 564 | cad | 40,00 |  |
1C.00.200.0010.d | - esecuzione della prova | cad | 28,00 |  |
1C.00.200.0010.e | - misure speciali su provetta di acciaio durante la prova di trazione-modulo di elasticità normale e diagramma di deformazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 7676-77 | cad | 65,00 |  |
1C.00.200.0020 | Prova di resilienza dinamica su serie di n. 3 provette di acciaio provenienti dallo stesso elemento. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EN 10045/1a |  |  |  |
1C.00.200.0020.a | - ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari per esecuzione prove di resilienza dinamica. Spessore dell'elemento: s maggiore mm 15. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN 10045/1a | cad | 93,00 |  |
1C.00.200.0020.b | - ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari per esecuzione prove di resilienza dinamica. Spessore dell'elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400 | cad | 135,00 |  |
1C.00.200.0020.c | - compenso per ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari per esecuzione prove di trazione, piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massime superiori a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a EN 10045/1a e UNI 564 | cad | 115,00 |  |
1C.00.200.0020.d | - esecuzione della prova a temperatura ambiente su una serie di n. 3 provette | cad | 65,00 |  |
1C.00.200.0020.e | - esecuzione della prova a 0° C su una serie di n. 3 provette | cad | 95,00 |  |
1C.00.200.0020.f | - esecuzione prova a meno 20°C su una serie di n. 3 provette | cad | 115,00 |  |
1C.00.200.0030 | Prova di piegamento su provetta di acciaio. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 564. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa |  |  |  |
1C.00.200.0030.a | - ricavo e preparazione di serie di n. 3 provette normalizzate rettangolari per esecuzione prove di resilienza dinamica. Spessore dell'elemento: s > mm 15. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN 10045/1a | cad | 55,00 |  |
1C.00.200.0030.b | - ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o piegamento. Spessore dell'elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a, UNI 564 | cad | 70,00 |  |
1C.00.200.0030.c | - compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione, piegamento o analisi chimica per campione avente dimensioni massime superiori a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EU 18, UNI 552, EN 10002/1a UNI EN 10045/1a UNI 564 | cad | 40,00 |  |
1C.00.200.0030.d | - esecuzione della prova | cad | 17,00 |  |
1C.00.200.0040 | Analisi chimica per determinazione saldabilità. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI EU 36, UNI 6459-69, UNI ISO 4934, UNI ISO 629. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi chimica completa |  |  |  |
1C.00.200.0040.a | - ricavo e preparazione di provetta per esecuzione prove di analisi chimica. Dimensioni massime del campione consegnato: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400 | cad | 20,00 |  |
1C.00.200.0040.b | - compenso per ricavo e preparazione di provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione, piegamento o analisi chimica per campione aventi dimensioni massime superiori a: lunghezza mm 600, altezza/diametro mm 400, spessore mm 25. Il ricavo deve essere eseguito in conformità a quanto previsto dalle norme UNI EN 18, UNI 552, EN 10002/1a, UNI EN 10045/1a UNI 564 | cad | 40,00 |  |
1C.00.200.0040.c | - esecuzione analisi chimica per acciai tipo S235/275 | cad | 200,00 |  |
1C.00.200.0040.d | - esecuzione analisi chimica per acciai tipo S355 | cad | 280,00 |  |
1C.00.200.0050 | Determinazione della massa dello strato di zincatura. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5741. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 100,00 |  |
1C.00.200.0060 | Determinazione dell'uniformità dello strato di zincatura. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 5743. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 100,00 |  |
1C.00.210 | PROVE DI LABORATORIO SU LATERIZI PER SOLAI |  |  |  |
1C.00.210.0010 | Controllo dimensionale su n. 10 campioni. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E' compreso quanto occorre per dare il controllo completo | cad | 200,00 |  |
1C.00.210.0020 | Prova di resistenza a compressione in direzione dei fori su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa |  |  |  |
1C.00.210.0020.a | - esecuzione prova su blocchi di larghezza minore di cm. 40 | cad | 250,00 |  |
1C.00.210.0020.b | - esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm. 40 | cad | 460,00 |  |
1C.00.210.0030 | Prova di resistenza a compressione in direzione trasversale ai fori "PROVA SIAMESE" su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo la Circ. MM.LL.PP. STC n. 37406 24/06/93 All. 7. E' compreso qanto occorre per dare la prova completa | cad | 460,00 |  |
1C.00.210.0040 | Prova di resistenza a trazione per flessione su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E' compreso quanto occcorre per dare la prova completa | cad | 350,00 |  |
1C.00.210.0050 | Determinazione del modulo elastico su n. 4 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a |  |  |  |
1C.00.210.0050.a | - esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di cm 40 | cad | 400,00 |  |
1C.00.210.0050.b | - esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di cm 40 | cad | 700,00 |  |
1C.00.210.0060 | Prova di punzonamento su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 200,00 |  |
1C.00.210.0070 | Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità su n. 4 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 280,00 |  |
1C.00.210.0080 | Determinazione della dilatazione termica lineare su n. 3 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 9730/3a. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 200,00 |  |
1C.00.220 | PROVE DI LABORATORIO SU MATTONI ED ELEMENTI IN LATERIZIO SISMICI E/O PORTANTI |  |  |  |
1C.00.220.0010 | Controllo dimensionale su n. 10 campioni. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. E' compreso quanto occorre per dare il controllo completo | cad | 200,00 |  |
1C.00.220.0020 | Prova di resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali su n. 10 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le nome UNI 8942/3a. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa |  |  |  |
1C.00.220.0020.a | - esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di 40 cm | cad | 250,00 |  |
1C.00.220.0020.b | - esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di 40 cm | cad | 460,00 |  |
1C.00.220.0030 | Prova di resistenza a compressione in direzione ortogonale ai carichi verticali su n. 30 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa |  |  |  |
1C.00.220.0030.a | - esecuzione della prova su blocchi di larghezza minore di 40 cm | cad | 750,00 |  |
1C.00.220.0030.b | - esecuzione della prova su blocchi di larghezza maggiore di 40 cm | cad | 1.400,00 |  |
1C.00.220.0040 | Prova di resistenza a trazione per flessione su n. 4 campioni, compresa la preparazione. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 140,00 |  |
1C.00.220.0050 | Determinazione dell'imbibizione su n. 4 mattoni od elementi in laterizio sismici e/o portanti. La prova deve essere eseguita secondo le norme UNI 8942/3a. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 120,00 |  |
1C.00.220.0060 | Determinazione dell'assorbimento d'acqua e stima del rischio di gelività su n. 4 mattoni od elementi in laterizio sismici e/o portanti. La prova deve essere secondo le norme UNI 8942/3a. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 190,00 |  |
1C.00.230 | PAVIMENTAZIONI STRADALI - PROVE DI LABORATORIO SU AGGREGATI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI |  |  |  |
1C.00.230.0010 | Riduzione del campione mediante quartatura e/o prelavaggio ed essicazione. L'attività deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 93. E' compreso quanto occorre per dare la riduzione del campione completa | cad | 16,00 |  |
1C.00.230.0020 | Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante vagliatura in quantità inferiore a kg 5, con massimo n° 8 setacci eseguita in conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. E' compreso quanto occorre per dare l'analisi completa | cad | 57,00 |  |
1C.00.230.0030 | Determinazione del quantitativo del materiale fino passante al setaccio da mm 0,075. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U.75 UNI 8520/7. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 23,80 |  |
1C.00.230.0050 | Determinazione della massa volumica apparente dei granuli. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 63 UNI 8520/6. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 30,00 |  |
1C.00.230.0060 | Determinazione della massa volumica apparente di aggregati non addensati. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 62. E' compreso quanto occorre per la determinazione completa | cad | 30,00 |  |
1C.00.230.0070 | Determinazione della granulometria degli inerti estratti dal conglomerato bituminoso. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-2). | cad | 50,78 |  |
1C.00.230.0080 | Determinazione dell'equivalente in sabbia. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 137. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 60,00 |  |
1C.00.230.0090 | Determinazione del coefficiente di imbimbizione. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 137. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 22,00 |  |
1C.00.230.0100 | Determinazione della porosità dei granuli, della percentuale dei vuoti ed indice dei vuoti. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 65. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 100,00 |  |
1C.00.230.0110 | Determinazione dell'indice di forma. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 95. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 35,00 |  |
1C.00.230.0120 | Prova di spogliamento di una miscela di legante idrocarburico ed aggregati lapidei in presenza di acqua. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 138. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 60,00 |  |
1C.00.230.0130 | Determinazione della sensibilità al gelo. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 80. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 230,00 |  |
1C.00.230.0140 | Determinazione dell'idrofilia. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 4 art. 21. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 65,00 |  |
1C.00.230.0150 | Verifica della presenza di aggregato grosso (trattenuto al setaccio 4 mm) di colore rosso o rosato e determinazione della relativa percentuale su carote prelevate dalla pavimentazione. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova. | cad | 70,48 |  |
1C.00.230.0160 | Valutazione dei fini - Granulometria dei filler (setacciatura a getto d'aria). Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 933-10). | cad | 67,72 |  |
1C.00.230.0170 | Determinazione della resistenza all’usura (micro-Deval). Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1097-1). | cad | 112,64 |  |
1C.00.230.0180 | Determinazione del punto di rottura secondo il metodo Fraass. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12593). | cad | 77,45 |  |
1C.00.230.0190 | Determinazione del valore di levigabilità. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1097-8). | cad | 360,13 |  |
1C.00.240 | PAVIMENTAZIONI STRADALI PROVE DI LABORATORIO SU BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE |  |  |  |
1C.00.240.0010 | Determinazione della penetrazione con ago. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1426). | cad | 35,84 |  |
1C.00.240.0020 | Determinazione del punto di rammollimento - Metodo biglia e anello. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 1427). | cad | 41,14 |  |
1C.00.240.0030 | Prova per determinare la densità a 25° C. La prova deve essere eseguita secondo le norme CCNR. B.U. n. 43. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 60,00 |  |
1C.00.240.0040 | Prova per determinare la solubilità in solfuro di carbonio. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 48. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 110,00 |  |
1C.00.240.0050 | Determinazione del ritorno elastico di un bitume modificato. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 13398). | cad | 99,55 |  |
1C.00.240.0070 | Determinazione della volatilità. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 50. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 80,00 |  |
1C.00.240.0080 | Determinazione del punto di infiammabilità Cleveland. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 72. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 90,00 |  |
1C.00.240.0090 | Determinazione del contenuto di paraffina. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 72. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 90,00 |  |
1C.00.240.0100 | Determinazione della viscosità dinamica di un bitume a 160 °C. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 13702-1). | cad | 97,55 |  |
1C.00.240.0110 | Determinazione della stabilità allo stoccaggio di bitumi modificati. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 13399). | cad | 143,92 |  |
1C.00.240.0120 | Determinazione del contenuto di acqua. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 101. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 110,00 |  |
1C.00.240.0130 | Determinazione del contenuto di legante della miscela bituminosa (in valore percentuale). Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-1). | cad | 57,40 |  |
1C.00.240.0140 | Determinazione del contenuto di elastomero (iterlene). E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 130,00 |  |
1C.00.240.0150 | Determinazione della viscosità Engler a 20°. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 102. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 90,00 |  |
1C.00.240.0160 | Determinazione dell'omogeneità. (trattenuto al setaccio da mm. 0,85). La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 103. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 53,00 |  |
1C.00.240.0170 | Determinazione della sedimentazione a 5 gg. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 124. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 53,00 |  |
1C.00.240.0180 | Determinazione della stabilità a 7 gg. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 3 capo 1 Art. 11. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 103,00 |  |
1C.00.240.0190 | Determinazione della stabilità a 2 mesi. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 3 capo 1 Art. 11. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 152,00 |  |
1C.00.240.0200 | Determinazione del grado di acidità (PH). E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 53,00 |  |
1C.00.240.0210 | Prova di preriscaldamento e quartatura campione di conglomerato bituminoso. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38 e CNR B.U. n. 25. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 16,00 |  |
1C.00.240.0220 | Prova di estrazione bitume a freddo mediante centrifugazione da kg. 1,5 di conglomerato. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 38. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 40,00 |  |
1C.00.240.0230 | Prova di estrazione bitume a caldo. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR. B.U. n. 38. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 65,00 |  |
1C.00.240.0240 | Estrazione (distillazione) bitume con rotavapor. La prova deve essere eseguita secondo le norme ASTM D5404. E' compreso quanto occorre per dare l'estrazione completa |  |  |  |
1C.00.240.0240.a | - esecuzione della prima estrazione di un campione | cad | 250,00 |  |
1C.00.240.0240.b | - esecuzione ulteriori estrazioni di un campione | cad | 125,00 |  |
1C.00.240.0250 | Determinazione del contenuto di legante. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 53,00 |  |
1C.00.240.0260 | Determinazione del contenuto di legante compresa analisi granulometrica. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 38 e CNR B.U. n. 23. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 110,00 |  |
1C.00.240.0270 | Determinazione della deformazione (impronta) di miscele di aggregati lapidei e bitume sotto carico statico. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 136. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa |  |  |  |
1C.00.240.0270.a | - confezionamento di miscela in laboratorio e preparazione di una serie di n. 2 provini per la determinazione della deformazione (impronta) sotto carico statico. Il confezionamento deve essere eseguito secondo le norme CNR B.U. n. 30 | cad | 45,00 |  |
1C.00.240.0270.b | - preparazione serie di n. 2 provini per la determinazione della deformazione (impronta) sotto carico statico. Il confezionamento deve essere eseguito secondo le norme CNR B.U. n. 30 | cad | 18,00 |  |
1C.00.240.0270.c | - preparazione con pasta di gesso (provini spessore minore cm 5) di una serie di n. 2 provini (carote) per la determinazione della deformazione (impronta) sotto carico statico | cad | 65,00 |  |
1C.00.240.0270.d | - esecuzione della prova in condizioni normali | cad | 90,00 |  |
1C.00.240.0270.e | - esecuzione della prova in condizioni speciali | cad | 152,00 |  |
1C.00.240.0280 | Prova Marshall completa (stabilità e scorrimento) compreso il confezionamento di n. 4 provini (UNI EN 12697-30:2012 o UNI EN 12697-32) e tutto l'occorrente per dare la prova completa fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-34). | cad | 154,39 |  |
1C.00.240.0290 | Determinazione della resistenza a trazione indiretta di provini di conglomerato bituminoso, compreso il confezionamento dei provini necessari e tutto l'occorrente per dare la determinazione completa fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-23). | cad | 83,78 |  |
1C.00.240.0300 | Determinazione della massa volumica di provini di conglomerato bituminoso ricavati da carote prelevate dalla pavimentazione. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-6). | cad | 43,58 |  |
1C.00.240.0305 | Determinazione delle caratteristiche dei vuoti di provini di conglomerato bituminoso (Vmin; Vmax) su campioni di conglomerati bituminosi estratti in sito dalla Direzione Lavori dopo la stesa e compattazione. Compresi tutti gli oneri necessari per l'esecuzione della prova (materiali, consumo energetico, ecc...) fino all'emissione del certificato di prova (secondo normativa UNI EN 12697-8). | cad | 41,11 |  |
1C.00.240.0310 | Determinazione del peso di volume su serie di provini Marshall. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNE B.U. n. 40. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa |  |  |  |
1C.00.240.0310.a | - confezionamento di miscela in laboratorio per la preparazione di una serie Marshall (n. 4 provini) | cad | 45,00 |  |
1C.00.240.0310.b | - preparazione di una serie di n. 4 provini per eseguire la prova Marshall | cad | 30,00 |  |
1C.00.240.0310.c | - esecuzione della prova su una serie di n. 4 provini | cad | 47,00 |  |
1C.00.240.0320 | Determinazione della porosità. La determinazione deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 39. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 140,00 |  |
1C.00.240.0330 | Taglio con fresa a disco di carote per divisione degli strati. E' compreso quanto occorre per dare il taglio completo | cad | 13,00 |  |
1C.00.240.0340 | Determinazione con calibro di precisione dello spessore di carote tramite misurazione su n. 3 generatrici poste a 120° circa l'una dell'altra e determinazione della media aritmetica dei tre valori. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Per ogni strato | cad | 9,00 |  |
1C.00.240.0350 | Studio di miscela per conglomerati bituminosi su fuso assegnato. E' compreso quanto occorre per dare lo studio completo. Sono escluse le prove | cad | 190,00 |  |
1C.00.250 | PROVE DI LABORATORIO SU GEOTESSILI NON TESSUTI |  |  |  |
1C.00.250.0010 | Preparazione provino di geotessuto per esecuzione prove. E' compreso quanto occorre per dare la preparazione completa | cad | 6,00 |  |
1C.00.250.0020 | Determinazione della massa areica su n. 5 provini. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 110. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 45,00 |  |
1C.00.250.0030 | Determinazione dello spessore su n. 5 provini. La prova deve essere eseguita secondo le norme CNR B.U. n. 111. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa | cad | 55,00 |  |
1C.00.250.0040 | Prova di trazione su n. 5 provini. La prova deve essere eseguita secondo UNI 8639/84 - UNI EN 29073/93 oppure UNI 8729/84 UNI 8274/4. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 90,00 |  |
1C.00.260 | PROVE DI LABORATORIO SU LEGNO |  |  |  |
1C.00.260.0010 | Determinazione della resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa |  |  |  |
1C.00.260.0010.a | - ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione | cad | 55,00 |  |
1C.00.260.0010.b | - determinazione dell'umidità per le prove meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130 | cad | 20,00 |  |
1C.00.260.0010.c | - determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130 | cad | 39,00 |  |
1C.00.260.0010.d | - esecuzione della prova | cad | 110,00 |  |
1C.00.260.0020 | Determinazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787. E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa |  |  |  |
1C.00.260.0020.a | - ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione | cad | 55,00 |  |
1C.00.260.0020.b | - determinazione dell'umidità per le prove meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130 | cad | 20,00 |  |
1C.00.260.0020.c | - determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130 | cad | 39,00 |  |
1C.00.260.0020.d | - esecuzione della prova | cad | 110,00 |  |
1C.00.260.0030 | Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). E' compreso quanto occorre per dare la determinazione completa |  |  |  |
1C.00.260.0030.a | - ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione | cad | 55,00 |  |
1C.00.260.0030.b | - determinazione dell'umidità per le prove meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130 | cad | 20,00 |  |
1C.00.260.0030.c | - determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3130 | cad | 39,00 |  |
1C.00.260.0030.d | - esecuzione della prova di resistenza a flessione statica | cad | 110,00 |  |
1C.00.260.0030.e | - esecuzione della prova per la determinazione del modulo di elasticità a flessione statica | cad | 195,00 |  |
1C.00.270 | PROVE SPECIALI |  |  |  |
1C.00.270.0010 | Indagini termografiche eseguite utilizzando una telecamera sensibile all'infrarosso che riprende la superficie da esaminare, sollecitata termicamente (o tramite dispositivi artificiali), con restituzione di immagine videoregistrata o ripresa fotograficamente, procedendo poi alla realizzazione di una mappa termografica in cui l'andamento delle bande di colore corrisponde alle linee isoterme, finalizzata all'analisi delle seguenti problematiche: - analisi di omogeneità di paramenti murari; - ricerca di cavità in paramenti murari; - analisi di fenomeni fessurativi al disotto di rivestimenti; - analisi di distacchi di rivestimenti; - mappatura del livello di umidità di paramenti murari; - ricerca di fenomeni di punti di condensazione climatica; - ricerca di punti di dispersione termica; - analisi critico-architettonica sotto intonaci e/o rivestimenti (ricerca di archi, architravi, camini occlusi, porte o finestre tamponate, elementi strutturali estranei inglobati, vecchie canalizzazioni in disuso, individuazione e dimensionamento di diversi periodi costruttivi con diversi materiali o tecniche); - analisi di microlesioni di opere d'arte (statue, affreschi, pitture murali, dipinti); - analisi di distacchi tra pellicole affrescate e intonachino sottostante; - analisi di distacchi tra supporto affrescato o intonaco e muro sottostante. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini completi. Il prezzo è riferito per ciascuna unità di superficie (metro quadrato) oggetto di indagine, con restituzione di tutta la documentazione grafica, magnetica e fotografica necessaria per l'individuazione della problematica indagata, unitamente ad idonea relazione tecnica interpretativa dei rilievi effettuati. Indagini eseguite secondo UNI 9252 e/o UNI 10824-1. |  |  |  |
1C.00.270.0010.a | - su grandi superfici. Per ogni parete analizzata di superficie massima di m² 100 | cad | 1.300,00 | 26,00 |
1C.00.270.0010.b | - su particolari. Per particolari di dimensione massima m² 2,00 | cad | 250,00 | 5,00 |
1C.00.270.0020 | Prova di PULL OFF. Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in una estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di ripristino collegati al sottofondo. La prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in una zona appositamente predisposta, con opportune resine, un apposito elemento metallico di dimensioni solitamente cm 4 x dotato di una apposita asta. Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino metallico in modo da svincolare la zona in prova da quelle circostanti. Il taglio deve avere una profondità almeno pari allo spessore della fibra. Ad avvenuta maturazione della resina si procede applicando al disco una pressione di distacco in direzione normale ala parete con opportuno martinetto dotato di manometro tarato, il quale esercita la forza contrastato su una struttura di sostegno. E' compreso quanto occorre per dare la prova completa | cad | 225,00 | 4,50 |
1C.00.270.0030 | Verifica di una coppia di bulloni di serraggio con chiave dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei bulloni. Se richiesto si può procedere al serraggio dei bulloni al valore (Nt). E' compreso quanto occorre per dare la verifica completa | cad | 45,00 | 0,90 |
1C.00.300 | SONDAGGI GEOGNOSTICI |  |  |  |
1C.00.300.0010 | Trasporto attrezzatura per sondaggi geognostici a rotazione sul luogo di impiego e ritorno, compreso revisione, carico e scarico in magazzino, scarico e carico in cantiere. Escluso l'installazione sul punto di sondaggio. | cad | 2.708,10 | 21,77 | 42,42
1C.00.300.0020 | Montaggio attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza di ogni punto di sondaggio, compreso il primo, per distanze fino a 200 mt da un punto al successivo, compresa l'incidenza dei mezzi di trasporto | cad | 432,06 | 3,47 | 47,41
1C.00.300.0030 | Sondaggio a rotazione con carotaggio continuo, in terreni sciolti a granulometria fine e media, anche in presenza di ciottoli ed in rocce di media durezza, con esclusione di impiego di corone diamantate, compresa la fornitura di cassette di conservazione dei campioni. Diametro minimo 85 mm. | m | 132,41 | 1,06 | 36,72
1C.00.300.0040 | Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo, diametro da 85 a 145 mm, in terreni sciolti a granulometria fine e media, anche in presenza di ciottoli ed in rocce di media durezza, con esclusione di impiego di corone diamantate. | m | 94,52 | 0,76 | 36,89
1C.00.300.0050 | Prelievo di campioni nei sondaggi a rotazione con idonei campionatori, compresa la conservazione in appositi contenitori o fustelle a rendere |  |  |  |
1C.00.300.0050.a | - campioni rimaneggiati e spezzoni di carote | cad | 11,79 | 0,09 | 50,21
1C.00.300.0050.b | - campioni semidisturbati | cad | 138,57 | 1,11 | 43,29
1C.00.300.0050.c | - campioni indisturbati | cad | 143,52 | 1,15 | 44,57
1C.00.300.0060 | Esecuzione di Standard Penetration Test nel corso di sondaggi a rotazione | cad | 123,55 | 0,99 | 44,23
1C.00.300.0070 | Installazione di piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, con fornitura e posa delle doppie tubazioni occorrenti, già confezionate, della strumentazione compresa la formazione di zona drenante, i tappi impermeabili, il pozzetto di protezione e di tutti i materiali comunque occorrenti: |  |  |  |
1C.00.300.0070.a | - doppie tubazioni, già confezionate | m | 34,83 | 0,28 | 31,84
1C.00.300.0070.b | - strumentazione, con formazione di zona drenante, tappi impermeabili, cella e pozzetto di protezione | cad | 508,92 | 4,09 | 35,23
1C.00.300.0080 | Indagine geognostica preliminare, per la verifica dell'assenza di contaminazioni inquinanti su terreni ed acque, eseguita su area media di mq. 1000; con effettuazione di n. 5 trincee esplorative o carotaggi fino a m. 5,00 di profondità da ognuna delle quali prelevare (con procedura ARPA) un campione superficiale (da 0 a -1m.) e un campione di terreno profondo (tra -2 e -5m.) per un totale di 10 prelievi e successive 10 analisi così composte: analisi con ricerca dei principali metalli (Cd, Cr totale, CrVI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi leggeri e pesanti (C< e < 12); fornitura alla D.L. di stratigrafie del terreno, documentazione fotografica e relazione di attestazione ambientale a cura di geologo specializzato. | cad | 4.215,48 | 33,89 |
1C.00.300.0090 | Indagine geognostica preliminare, per la verifica dell'assenza di contaminazioni inquinanti su terreni ed acque, eseguita su area media di mq. 1000; con effettuazione di n. 5 sondaggi a carotaggio continuo (diam 101/127) della profondità di m. 5,00 di ognuno dei quali prelevare (con procedura ARPA) un campione di terreno ogni 2,00 m. di profondità (ovvero tra 0 e -1m., tra -2,00 e 3,00 m. e tra -4,00 e 5,00m.) per un totale di 15 prelievi e successive analisi così composte: analisi con ricerca dei principali metalli (Cd, Cr totale, CrVI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi leggeri e pesanti (C< e < 12); analisi delle acque per ricerca degli inquinanti come sopra elencati; fornitura alla D.L. di stratigrafie del terreno, documentazione fotografica e relazione di attestazione ambientale a cura di geologo specializzato. | cad | 6.828,98 | 54,90 |
1C.00.350 | PROVE PENETROMETRICHE |  |  |  |
1C.00.350.0010 | Trasporto di attrezzatura per prove penetrometriche statiche e dinamiche sul luogo di impiego e ritorno, compreso ogni onere per carico e scarico | cad | 415,65 | 3,34 | 63,94
1C.00.350.0020 | Montaggio di attrezzatura per prove penetrometriche statiche in corrispondenza di ogni punto di prova | cad | 247,63 | 1,99 | 66,70
1C.00.350.0030 | Prove penetrometriche statiche con penetrometro Olandese della capacità di 10 t, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm | m | 31,29 | 0,25 | 66,67
1C.00.350.0040 | Montaggio di attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche in corrispondenza di ogni punto di prova | cad | 231,31 | 1,86 | 66,71
1C.00.350.0050 | Prove penetrometriche dinamiche continue con penetrometro a mazza battente da 150 libbre corredato di dispositivo per lo sganciamento automatico con altezza di caduta 75 cm | m | 35,94 | 0,29 | 70,09
1C.00.400 | PROVE DI CARICO SU PALI |  |  |  |
1C.00.400.0010 | Compenso per prove di carico su pali. Sono compresi: l'approntamento di attrezzature e strumentazioni, conduzione della prova di carico, assistenza, elaborazione e restituzione grafica dei dati | cad | 3.909,99 | 47,13 | 80,35
1C.00.400.0020 | Predisposizione zavorra di contrasto per esecuzione prove di carico su pali, compreso trasporto, carico e scarico, montaggio e smontaggio strutture di appoggio, contabilizzata in relazione al carico massimo della prima prova: |  |  |  |
1C.00.400.0020.a | - per la prima prova | t | 54,86 | 0,66 | 54,28
1C.00.400.0020.b | - per ogni prova di carico successiva alla prima, in continuità. | t | 25,47 | 0,31 | 49,38
1C.00.500 | VIDEOISPEZIONI |  |  |  |
1C.00.500.0010 | Videoispezione all'interno di condotti fognari, su condotte circolari o sezione equivalente preventivamente pulite. Effettuata tramite apparecchiatura CCTV idonea al passaggio all'interno dei condotti. Al termine dell'indagine verranno prodotti i seguenti dati: - rapporti grafici a colori dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessati per la valutazione dello stato della condotta (distanze, liquido trasportato, portata, titpo di tubo) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie opportunamente identificate secondo lo schema della classificazione; - relazione tecnica sullo stato della condotta; - raccolta fotografica; - videocassetta VHS o CD dell'ispezione. Comprensivo di allestimento cantiere, preparazione lavori, tecnici abilitati e/o operatori. Per condotte: |  |  |  |
1C.00.500.0010.a | - fino a DN 150 mm | ora | 166,53 | 2,01 | 46,19
1C.00.500.0010.b | - da DN 150 a DN 300 mm | ora | 173,16 | 2,09 | 47,50
1C.00.500.0010.c | - da DN 300 a DN 600 mm | ora | 182,73 | 2,20 | 49,22
1C.00.500.0010.d | - da DN 600 a DN 1000 mm | ora | 185,01 | 2,23 | 49,60
1C.00.500.0010.e | - oltre DN 1000 mm | ora | 199,57 | 2,41 | 51,85
1C.00.500.0020 | Verifica video ispettiva di canne fumarie compreso ogni onere e la relazione della situazione riscontrata. Per: |  |  |  |
1C.00.500.0020.a | - canna con un solo utilizzo | cad | 237,32 | 3,81 | 80,32
1C.00.500.0020.b | - canna con più immissioni (per ogni utilizzo) | cad | 165,07 | 2,65 | 80,32
1C.00.600 | PROVE SU STRUTTURE ORIZZONTALI |  |  |  |
1C.00.600.0010 | Esecuzione di saggio a piano interrato, atto alla verifica, controllo e analisi della natura del terreno e delle fondazioni. Consiste nella realizzazione di una buca di dimensioni medie cm 50x50xh.80, eseguita completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, anche in presenza di pavimentazione e sottofondo di qualsiasi tipo e spessore. Compreso il successivo riempimento e ripristino allo stato iniziale delle parti demolite, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti. | cad | 76,37 | 0,61 | 69,05
1C.00.600.0020 | Esecuzione di saggio a qualsiasi piano, atto alla identificazione e verifica della struttura portante. Consiste nella realizzazione di uno scasso di dimensioni medie cm 40x40 fino al raggiungimento della struttura sottostante, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, compresa la demolizione di pavimentazione di qualsiasi natura e del sottofondo di qualsiasi tipo e spessore, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti alla zona di intervento. Compreso il successivo ripristino allo stato iniziale sia del sottofondo che della pavimentazione, come materiale, colore e forma, gli spostamenti sul territorio ed all'interno dell'area interessata, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti. | cad | 82,09 | 0,66 | 66,42
1C.00.650 | SAGGI PER VERIFICHE SU MURATURE |  |  |  |
1C.00.650.0010 | Esecuzione di saggio su murature di qualsiasi tipo (mattoni pieni, forati, blocchetti cls. ecc) a qualsiasi piano, atto ad accertare la tipologia e consistenza dei materiali impiegati. Consiste nella realizzazione in breccia di un foro di dimensioni medie cm 30x30 anche passante la muratura, se richiesto dalla DL, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il successivo ripristino allo stato iniziale, sia della muratura che degli intonaci e finiture superficiali, la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti, i piani di lavoro interni. | cad | 59,05 | 0,47 | 66,10
1C.00.650.0020 | Esecuzione di saggio su murature a cassa vuota di qualsiasi tipo ed a qualsiasi piano, atto ad accertare la tipologia dei materiali isolanti impiegati. Consiste nella realizzazione in breccia di un foro passante nel tavolato interno, di dimensioni medie cm 30x30, eseguito completamente a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature, nei punti indicati dalla DL, avendo cura di non danneggiare le superfici adiacenti. Compreso il successivo ripristino allo stato iniziale, sia della muratura che degli intonaci e finiture superficiali, i piani di lavoro interni. la pulizia e l'allontanamento di materiali eventualmente eccedenti. Esclusi eventuali ponteggi esterni. | cad | 46,06 | 0,37 | 69,33
1C.00.700 | CAMPIONAMENTO FIBRE |  |  |  |
1C.00.700.0010 | Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) |  |  |  |
1C.00.700.0010.a | - per il primo campionamento | cad | 188,10 | 1,51 | 59,65
1C.00.700.0010.b | - per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio | cad | 65,97 | 0,53 | 21,27
1C.00.700.0020 | Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle fibre. |  |  |  |
1C.00.700.0020.a | - per il primo campionamento | cad | 469,24 | 3,77 | 23,91
1C.00.700.0020.b | - per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio | cad | 347,11 | 2,79 | 4,04
1C.00.700.0030 | Ricerca quali-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite tecnica MOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il trasporto degli stessi in laboratorio |  |  |  |
1C.00.700.0030.a | - per il primo campionamento | cad | 212,85 | 1,71 | 26,36
1C.00.700.0030.b | - per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio | cad | 150,04 | 1,21 | 3,74
1C.00.800 | VERIFICHE ACUSTICHE |  |  |  |
1C.00.800.0010 | Verifica acustica in edifici con misurazione dei tempi di riverbero, per la predisposizione degli interventi in attuazione della Circ. 30.04.1966 n° 1769, Circ. 22.05.1967 n° 3150, D.M. 18.11.1975 e Norma ISO 3382. Effettuata mediante l'utilizzo di n° 1 sorgente sonora e n° 2 microfoni riceventi, riposizionabili per verifiche fino a 2 postazioni della sorgente e fino a 20 postazioni dei microfoni. Il prezzo comprende, oltre alle strumentazioni suddette, il relativo trasporto, posizionamento e spostamento, la mano d'opera eventualmente necessaria ed il tecnico abilitato. Il prezzo comprende, inoltre, l'effettuazione della misurazione, l'elaborazione dei dati e la produzione di reporting grafici e tabellari e relativa relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento eventualmente necessario. | cad | 540,00 | 10,80 |
1C.00.800.0020 | Verifica acustica a valle degli interventi evidenziati nell'effettuazione della 1^ verifica (1C.00.800.0010). Nel caso in cui la verifica di cui all'art. 1C.00.800.0010 comporti l'esecuzione di interventi, dovrà essere effettuata una 2^ verifica acustica con le medesime modalità indicate nel predetto articolo. Il prezzo comprende il reporting finale di rispondenza alle prescrizioni di cui alla Circ. 30.04.1966 n° 1769, Circ. 22.05.1967 n° 3150, D.M. 18.11.1975 e Norma ISO 3382. | cad | 540,00 | 10,80 |
1C.00.900 | VERIFICA TENUTA GAS |  |  |  |
1C.00.900.0010 | Verifica della tenuta delle tubazioni impianto gas dai contatori posti al piede del fabbricato, sino alle apparecchiature terminali (caldaia e fuochi cottura) siti a qualsiasi altezza. La prova deve essere eseguita conformemente alle norme UNI 7129/2001 con pressione di 100m bar per un periodo minimo di 15 minuti. Sono compresi : eventuali riparazioni di perdite e dei materiali ammalorati o non più a norma, redazione e consegna al committente di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, attestazione di corretta esecuzione dell'impianto tipologia dei materiali utilizzati e schema di impianto realizzato. E' compresa inoltre la successiva verifica, dopo la fornitura del gas, della sicurezza e finzionalità dell'impianto con rilascio della Dichiarazione di conformità di cui alla Legge nà 46 del 05 maggio 1990 e trabattelli fino a 8,00 ml di altezza. | cad | 329,66 | 2,65 | 80,39
1C.00.900.0020 | Intervento di messa in pressione per la verifica di tenuta idraulica delle tubazioni del circuito idrico-sanitario dell'intero edificio, l'intervento comprende: chiusura delle testate delle tubazioni, collegamento provvisorio del circuito alla tubazione di adduzione acqua, immissione dell'acqua e tenuta in pressione per un periodo minimo di 48 ore, eventuale ricerca e localizzazione perdite, svuotamento del circuito smontaggio dei collegamenti provvisori, piccolo materiale di consumo e quanto altro necessario all'esecuzione dell'intervento. | cad | 2.503,20 | 20,12 | 46,83
1C.00.900.0030 | Intervento di messa in pressione per la verifica di tenuta idraulica delle tubazioni del circuito iriscaldamento dell'alloggio, l'intervento comprende: chiusura dei circuiti e delle testate delle tubazioni, collegamento provvisorio del circuito alla tubazione di adduzione acqua, immissione dell'acqua e tenuta in pressione per un periodo minimo di 48 ore, eventuale ricerca e localizzazione perdite, svuotamento del circuito smontaggio dei collegamenti provvisori, piccolo materiale di consumo e quanto altro necessario all'esecuzione dell'intervento. | cad | 97,72 | 0,79 | 74,98