Comune di Milano - Area Territorio

Direzione Centrale Tecnica

LISTINO
01/01/2015

1C.08 - Sottofondi - massetti - cappe

CODICE | DESCRIZIONE | U.m. | LAVORAZIONI | SICUREZZA | % INC. MO
1C.08 | SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE |  |  |  |
1C.08.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE Si definisce sottofondo l'assieme degli strati a supporto del pavimento, e lo strato eventuale sottostante di riempimento; si definisce massetto lo strato (unico o finale) sul quale viene posato il pavimento. Nella definizione delle voci relative alla formazione di sottofondi o massetti per pavimenti, si fa riferimento ai sistemi attualmente più utilizzati. Per spessori limitati, fino a 8 cm, si sono previsti massetti monostrato con spessori variabili normalmente da un minimo di 5 cm ad un massimo di 8 cm, che possono essere realizzati sia con materiali tradizionali che con materiali speciali, purchè di adeguata resistenza, e con finitura fine, specialmente per i pavimenti vinilici e similari. Per spessori dai 9 cm in poi, si dovrebbe prevede la realizzazione di sottofondi a due (o più) strati. I sottofondi inferiori di riempimento vengono generalmente realizzati con impasti alleggeriti e con minori caratteristiche di resistenza, con spessori da un minimo di 4 cm a valori anche considerevoli ove necessario, finiti superficialmente in modo grossolano. Il massetto superiore di finitura, generalmente dello spessore minimo di circa 5 cm, viene realizzato con materiali di adeguata resistenza e con finitura fine, in particolar modo per i materiali di tipo vinilico e similari. Per i massetti sui quali devono essere incollati pavimenti vinilici, linoleum, gomma, moquette ecc. devono essere impiegati impasti in grado di garantire una resistenza finale non inferiore a 130 kg/cmq. Se non è specificato l'uso solo per interni, i massetti possono essere utilizzati anche all'esterno. |  |  |  |
1C.08.010 | SOTTOFONDI IN GHIAIA |  |  |  |
1C.08.010.0010 | Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e costipazione del materiale. | m³ | 38,20 | 0,15 | 26,12
1C.08.010.0020 | Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale. | m³ | 38,81 | 0,16 | 25,12
1C.08.050 | SOTTOFONDI E MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALI |  |  |  |
1C.08.050.0010 | Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm): | m² | 12,34 | 0,05 | 58,10
1C.08.050.0020 | Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5: | m² | 13,66 | 0,05 | 58,57
1C.08.050.0030 | Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 | m² | 14,20 | 0,06 | 56,34
1C.08.050.0040 | Massetto per pavimento in parquet a listoni inchiodati su magatelli, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia,costipato e livellato a frattazzo fino, compresa la fornitura e posa dei magatelli, spessore cm 5: | m² | 15,41 | 0,06 | 51,91
1C.08.050.0050 | Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6 | m² | 16,06 | 0,06 | 57,78
1C.08.050.0060 | Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti | m² x cm | 2,32 | 0,01 | 56,47
1C.08.060 | SOTTOFONDI E MASSETTI FONOASSORBENTI |  |  |  |
1C.08.060.0010 | Sottofondo leggero a base cementizia fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 8 | m² | 18,42 | 0,07 | 38,93
1C.08.060.0020 | Sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 8 | m² | 9,63 | 0,04 | 57,32
1C.08.100 | SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA |  |  |  |
1C.08.100.0010 | Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 8-20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore cm 5: | m² | 15,34 | 0,06 | 46,74
1C.08.100.0020 | Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5: | m² | 17,76 | 0,07 | 46,62
1C.08.100.0030 | Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 3-8 mm, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 | m² | 20,92 | 0,08 | 54,11
1C.08.100.0040 | Massetto per pavimento in parquet a listoni inchiodati su magatelli, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 3-8 mm, costipato e livellato a frattazzo fino, compresa la fornitura e posa dei magatelli, spessore cm 5: | m² | 21,62 | 0,09 | 51,06
1C.08.100.0050 | Massetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 3-8 mm, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6, compresa la formazione della guscia | m² | 24,95 | 0,10 | 53,11
1C.08.100.0060 | Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento che possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci precedenti | m² x cm | 3,05 | 0,01 | 42,95
1C.08.150 | MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE MISCELATE IN CANTIERE |  |  |  |
1C.08.150.0010 | Massetto ad asciugamento rapido (24 ore), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 400 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5: |  |  |  |
1C.08.150.0010.a | - normale, con sabbia vagliata | m² | 14,92 | 0,06 | 53,75
1C.08.150.0010.b | - alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm | m² | 15,60 | 0,06 | 51,41
1C.08.150.0010.c | - per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti | m² x cm | 2,56 | 0,01 | 51,17
1C.08.150.0020 | Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per tutti i tipi di pavimenti incollati, con impasto a 250 kg di leganti speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5 |  |  |  |
1C.08.150.0020.a | - normale, con sabbia vagliata | m² | 12,94 | 0,05 | 61,98
1C.08.150.0020.b | - alleggerito con argilla espansa granulometria 3-8 mm | m² | 13,62 | 0,05 | 58,88
1C.08.150.0020.c | - per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 3 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti | m² x cm | 2,19 | 0,01 | 59,82
1C.08.200 | MASSETTI ISOLANTI CON MALTE PREMISCELATE A FORMAZIONE PENDENZE |  |  |  |
1C.08.200.0010 | Massetto isolante con impasto di vermiculite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia ove prevista: |  |  |  |
1C.08.200.0010.a | - per spessore medio minimo di 5 cm | m² | 23,74 | 0,10 | 58,13
1C.08.200.0010.b | - per ogni cm in più oltre 5 cm | m² x cm | 3,31 | 0,01 | 48,64
1C.08.200.0020 | Massetto isolante con impasto di perlite e dosaggio a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto, per sottofondi, lastrici, compresa formazione di pendenze e della guscia dove prevista: |  |  |  |
1C.08.200.0020.a | - per spessore medio minimo di 5 cm | m² | 26,17 | 0,11 | 52,73
1C.08.200.0020.b | - per ogni cm in più oltre 5 cm | m² x cm | 3,80 | 0,02 | 42,37
1C.08.200.0030 | Massetto isolante con impasto in granulato di sughero naturale densità 100-110 kg/m³, dosaggio a 35 kg/m³ di legante vetrificante a presa aerea |  |  |  |
1C.08.200.0030.a | - per spessore medio minimo di 5 cm | m² | 24,67 | 0,10 | 53,71
1C.08.200.0030.b | - per ogni cm in più oltre 5 cm | m² x cm | 3,80 | 0,02 | 42,37
1C.08.200.0040 | Massetto isolante con impasto in granulato di sughero espanso densità 60 - 70 kg/m³ dosaggio a 35 kg/m³ di legante vetrificante a presa aerea |  |  |  |
1C.08.200.0040.a | - per spessore medio minimo di 5 cm | m² | 21,91 | 0,09 | 51,39
1C.08.200.0040.b | - per ogni cm in più oltre 5 cm | m² x cm | 3,28 | 0,01 | 41,77
1C.08.250 | MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE |  |  |  |
1C.08.250.0010 | Massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di qualsiasi pavimento: |  |  |  |
1C.08.250.0010.a | - ad asciugamento rapido (48 ore) | m² | 29,94 | 0,12 | 26,79
1C.08.250.0010.b | - ad asciugamento veloce (5 giorni) | m² | 22,83 | 0,09 | 35,13
1C.08.250.0010.c | - ad asciugamento veloce (15 giorni) | m² | 19,25 | 0,08 | 41,66
1C.08.250.0020 | Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola: |  |  |  |
1C.08.250.0020.a | - spessore fino a 10 mm a indurimento ultrarapido | m² | 10,18 | 0,04 | 65,03
1C.08.250.0020.b | - spessore fino a 20 mm, in due mani, ad asciugamento rapido | m² | 12,69 | 0,05 | 63,04
1C.08.250.0030 | Massetto autolivellante in premiscelato a base di anidrite, inerti selezionati, additivi specifici, steso su supporto già isolato con foglio di polietilene: |  |  |  |
1C.08.250.0030.a | - spessore 4 cm | m² | 21,37 | 0,09 | 30,98
1C.08.250.0030.b | - per ogni cm in più | m² x cm | 4,41 | 0,02 | 18,14
1C.08.300 | PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO |  |  |  |
1C.08.300.0010 | Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e bocciardata. | m² | 29,73 | 0,12 | 50,52
1C.08.300.0020 | Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m³ di impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC. | m² | 23,46 | 0,09 | 50,00
1C.08.300.0030 | Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R per m³ di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento con superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani. | m² | 12,33 | 0,05 | 64,88
1C.08.300.0040 | Cappa di malta di cemento spessore 2,5 - 3 cm a protezione di manti impermeabili, divisa in quadrotti di 80 x 80 cm compresa sigillatura con mastice bituminoso: |  |  |  |
1C.08.300.0040.a | - con superficie tirata a frattazzo fine | m² | 18,15 | 0,07 | 44,68
1C.08.300.0040.b | - con spolvero di cemento e lisciata a cazzuola | m² | 20,82 | 0,08 | 48,27
1C.08.300.0050 | Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400 kg/m². | m² | 1,89 | 0,01 | 67,72
1C.08.350 | TRATTAMENTI SUPERFICIALI SOTTOFONDI |  |  |  |
1C.08.350.0030 | Trattamento impermeabilizzante contro l'umidità residua su massetti assorbenti, mediante stesura a pennello o spazzolone di appretto poliuretanico monocomponente a solvente sulla superficie esistente. | m² | 6,49 | 0,03 | 32,97
1C.08.350.0040 | Impermeabilizzazione contro l'umidità residua e consolidamento dei massetti sfarinanti mediante appretto poliuretanico monocomponente in solvente applicato a pennello o spazzolone. | m² | 7,34 | 0,03 | 34,74
1C.08.350.0050 | Promotore di adesione delle rasature su superfici sia lisce che assorbenti, mediante stesura a pennello o spazzolone di appretto neoprenico in dispersione acquosa sulla superficie esistente. | m² | 2,81 | 0,01 | 53,38
1C.08.450 | STRATI SEPARATORI |  |  |  |
1C.08.450.0010 | Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso |  |  |  |
1C.08.450.0010.a | - spessore fino a 3 mm | m² | 1,93 | 0,01 | 48,70
1C.08.450.0010.b | - spessore 4 mm | m² | 2,20 | 0,01 | 42,73
1C.08.450.0010.c | - spessore 5 mm | m² | 2,45 | 0,01 | 38,37
1C.08.710 | RIPRISTINI DI SOTTOFONDI |  |  |  |
1C.08.710.0010 | Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: |  |  |  |
1C.08.710.0010.a | - per rappezzi fino al 5% della superficie | m² | 1,30 | 0,01 | 60,86
1C.08.710.0010.b | - per rappezzi fino al 10% della superficie | m² | 2,59 | 0,01 | 61,09
1C.08.710.0010.c | - per rappezzi fino al 20% della superficie | m² | 5,17 | 0,02 | 61,21
1C.08.710.0020 | Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone | m² | 2,83 | 0,01 | 53,00
1C.08.710.0030 | Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente. | m² | 4,40 | 0,02 | 48,64